|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04B |
HORLOGES OU MONTRES ENTRAÎNÉES MÉCANIQUEMENT; PIÈCES MÉCANIQUES D'HORLOGES OU DE MONTRES EN GÉNÉRAL; APPAREILS À ÉVALUER LE TEMPS AU MOYEN DE LA POSITION DU SOLEIL, DE LA LUNE OU DES ÉTOILES (mécanismes à ressort ou actionnés par des poids en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G; horloges ou montres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C; horloges électromécaniques avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 23/00; horloges ou montres avec dispositifs d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 7/00; détails de structure ou boîtiers spécialement adaptés pour des garde-temps électroniques sans parties mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 17/00)

|  | G04B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les horloges à calendrier ou les calendriers à mouvement d'horlogerie entraînés mécaniquement et les pièces mécaniques de tels horloges ou calendriers.

|  | G04B |
Schéma général
MÉCANISMES MOTEURS | 1/00
REMONTAGE |
Ordinaire; automatique; combiné | 3/00; 5/00; 7/00
Surveillance du remontage; pièces du remontage | 9/00; 11/00
MOUVEMENT |
Echappement; stabilisation de la fréquence; réglage de la fréquence; rouages; leur ajustage | 15/00; 17/00; 18/00; 13/00; 35/00
INDICATION DU TEMPS | 19/00, 21/00, 23/00, 25/00
MISE À L'HEURE | 27/00
BÂTIS; PIÈCES DE SUPPORT; CALIBRES | 29/00; 31/00; 33/00
PROTECTION DES MÉCANISMES D'HORLOGERIE |
Boîtiers; verres ou globes; autres moyens de protection | 37/00; 39/00; 41/00; 43/00
HORLOGES PARTICULIÈRES | 45/00, 47/00, 49/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

|  | G04B 1/00 |
Mécanismes moteurs

P:180 |  | G04B 1/00 |
Mécanismes moteurs

|  | G04B 3/00 - G04B 11/00 |
Remontage

P:60 |  | G04B 3/00 |
Remontage normal des mouvements à la main ou mécaniquement; Remontage simultané de plusieurs ressorts moteurs ou poids

P:50 |  | G04B 5/00 |
Remontage automatique

P:40 |  | G04B 7/00 |
Remontages normal et automatique combinés

P:30 |  | G04B 9/00 |
Surveillance de l'état du remontage, p.ex. indication du degré de remontage

P:70 |  | G04B 11/00 |
Encliquetages, cliquets d'arrêt ou embrayages pour le remontage

P:190 |  | G04B 13/00 |
Rouages

P:130 |  | G04B 15/00 |
Echappements (moyens électriques ou magnétiques pour convertir un mouvement oscillatoire en un mouvement rotatif dans des horloges ou dans des montres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 5/00)

P:150 |  | G04B 17/00 |
Mécanismes pour stabiliser la fréquence [3]

P:140 |  | G04B 18/00 |
Mécanismes pour régler la fréquence [3]

|  | G04B 19/00 - G04B 27/00 |
Indication de l'heure

P:120 |  | G04B 19/00 |
Indication de l'heure par des moyens optiques (par des lampes électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 17/00; dispositions pour la présentation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09)

|  | G04B 19/06 |
· | Cadrans (pour pendules sans mouvement d'horlogerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 49/00)

|  | G04B 19/30 |
· | Eclairement des cadrans ou des aiguilles

P:110 |  | G04B 21/00 |
Indication de l'heure par des moyens acoustiques (à des moments choisis à l'avance Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 23/00; par des moyens électro-acoustiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00; appareils produisant des sons en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10)

P:100 |  | G04B 23/00 |
Dispositions pour émettre des signaux acoustiques à des moments choisis à l'avance (signaux avertisseurs déclenchés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00; métronomes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 5/00; appareils produisant des sons en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10)

P:90 |  | G04B 25/00 |
Indication du temps par d'autres moyens ou par des moyens combinés (indication électrique ou électromécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C)

P:80 |  | G04B 27/00 |
Dispositifs mécaniques pour la mise à l'heure des moyens indicateurs

|  | G04B 29/00 - G04B 35/00 |
Bâtis, supports ou dispositions des pièces du mouvement, les unes par rapport aux autres, calibres

P:230 |  | G04B 29/00 |
Bâtis

P:200 |  | G04B 31/00 |
Paliers; Coussinets; Suspensions à point ou à contre-point; Coussinets de pivots; Pièces séparées pour ceux-ci (paliers, coussinets en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

P:170 |  | G04B 33/00 |
Calibres

P:160 |  | G04B 35/00 |
Ajustage des rouages, p.ex. du jeu des arbres, de la profondeur de prise des engrenages

|  | G04B 37/00 - G04B 43/00 |
Protection du mouvement contre les dommages d'origine extérieure

P:240 |  | G04B 37/00 |
Boîtiers (protège-montres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45C 11/00; montres combinées avec des poudriers Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45D 33/00)

|  | G04B 37/14 |
· | Dispositifs de suspension, supports ou piédestaux pour appareils à évaluer le temps dans la mesure où ils font partie du boîtier (bracelets pour montres de poignet, leurs systèmes d'attache Fulltext... Hierarchy... Expanded...A44C 5/00)

P:250 |  | G04B 39/00 |
Verres de montres; Fixation ou scellement des verres; Globes de pendules

P:210 |  | G04B 41/00 |
Dispositifs de blocage ou de maintien pour balanciers, carillons ou similaires, utilisés pendant le transport

P:220 |  | G04B 43/00 |
Protection des mouvements au moyen d'écrans ou d'autres moyens contre les influences extérieures, p.ex. les champs magnétiques

|  | G04B 45/00 - G04B 47/00 |
Horloges à caractéristiques exceptionnelles

P:10 |  | G04B 45/00 |
Appareils à évaluer le temps dont les organes indicateurs ou les boîtiers produisent des effets spéciaux, p.ex. des effets esthétiques (façonnage artistique des cadrans Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/06)

P:20 |  | G04B 47/00 |
Appareils à évaluer le temps combinés avec d'autres articles n'influant pas sur leur marche ou leur régularité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 37/00 a priorité; instruments pour écrire ou pour dessiner avec des dispositifs pour indiquer le temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/00; combinaisons avec des ensembles à miroir dans des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 1/12; combinés avec des caméras, des projecteurs ou des appareils de tirage photographique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 29/00)

P:0 |  | G04B 49/00 |
Appareils à évaluer le temps utilisant la position du soleil, de la lune ou des étoiles

P:260 |  | G04B 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]