|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04C |
HORLOGES OU MONTRES ÉLECTROMÉCANIQUES (pièces mécaniques d'horloges ou de montres en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B; garde-temps électroniques sans parties mobiles, circuits électroniques pour produire des impulsions de cadence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G)

|  | G04C |
Note(s) La présente sous-classe couvre les particularités électriques des horloges ou montres entraînées mécaniquement telles que le remontage électrique de telles horloges ou la disposition de contacts électriques sur ces horloges.

|  | G04C |
Schéma général
REMONTAGE ÉLECTRIQUE D'HORLOGES MÉCANIQUES | 1/00
MOUVEMENTS PAR DES MOYENS ÉLECTROMÉCANIQUES, ÉCHAPPEMENTS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES | 3/00, 5/00
INDICATION DU TEMPS |
Sous forme: optique; acoustique | 17/00, 19/00; 21/00
MISE À L'HEURE | 9/00
SOURCES D'ÉNERGIE | 10/00
SYNCHRONISATION; HORLOGES PILOTES ET RÉPÉTITRICES; HORLOGES À MOTEURS SYNCHRONES | 11/00; 13/00; 15/00
HORLOGES POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF À TEMPS PRÉDÉTERMINÉ | 23/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

|  | G04C 1/00 - G04C 10/00 |
Remontage électrique des horloges mécaniques; Horloges ou montres électriques indépendantes

P:70 |  | G04C 1/00 |
Remontage électrique des horloges mécaniques (remontage mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/00)

P:90 |  | G04C 3/00 |
Horloges ou montres électromécaniques indépendantes d'autres garde-temps et dans lesquelles le mouvement est entretenu par des moyens électriques (horloges mues par des moteurs synchrones Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 15/00)

P:100 |  | G04C 5/00 |
Moyens électriques ou magnétiques pour convertir un mouvement oscillatoire en mouvement rotatif dans une horloge ou montre, c. à d. échappements électriques ou magnétiques (régulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/00) [3]

P:30 |  | G04C 9/00 |
Dispositifs électriques de remise à l'heure des éléments indicateurs (d'horloges secondaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 13/00; dispositifs mécaniques de remise à l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 27/00) [3]

P:110 |  | G04C 10/00 |
Dispositions des sources d'énergie électrique dans les horloges ou montres [3]

|  | G04C 11/00 - G04C 15/00 |
Installations des horloges électriques; Systèmes d'horloges-mères et d'horloges secondaires; Horloges à moteurs synchrones

P:0 |  | G04C 11/00 |
Synchronisation d'horloges à systèmes moteurs indépendants

P:10 |  | G04C 13/00 |
Mécanismes de commande d'horloges par des horloges-mères

P:80 |  | G04C 15/00 |
Horloges mues par des moteurs synchrones

|  | G04C 17/00 - G04C 21/00 |
Indication du temps ou émission de signaux horaires par l'électricité

P:50 |  | G04C 17/00 |
Indication optique du temps par des moyens électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 19/00 a priorité; substances formant des cristaux liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 19/00; par des moyens mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/00) [3]

P:40 |  | G04C 19/00 |
Emission de signaux horaires optiques à des moments prédéterminés par des moyens électriques

P:60 |  | G04C 21/00 |
Emission de signaux horaires acoustiques par des moyens électriques

P:20 |  | G04C 23/00 |
Horloges avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés (si ces moyens sont limités à la production de signaux horaires acoustiques par des moyens électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00; réveils mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 23/00; appareils pouvant être mis en marche et arrêtés pour mesurer des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 3/00; interrupteurs horaires ou à programme horaire s'arrêtant automatiquement lorsque le programme est réalisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

P:120 |  | G04C 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]