|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G08 |
SIGNALISATION (dispositifs d'indication ou de présentation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; transmission d'images Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N)

|  | G08B |
SYSTÈMES DE SIGNALISATION OU D'APPEL; TRANSMETTEURS D'ORDRES; SYSTÈMES D'ALARME (dispositions pour la signalisation sur les véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Q, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 41/00; systèmes ou dispositifs de signalisation pour les chemins de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61L; sur les bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 6/00; coffres-forts ou chambres fortes avec des dispositifs d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G; dispositifs de signalisation ou d'alarme dans les mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 17/00; éléments sensibles de mesure, voir les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; systèmes de commande du trafic Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08G; moyens d'indication visuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09; dispositifs générateurs de sons Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10; systèmes d'appel par radio ou champ de proximité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 7/00; haut-parleurs, microphones, têtes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | G08B |
Note(s) La présente sous-classe couvre également les moyens pour identifier ou mettre hors d'état de nuire les cambrioleurs ou autres malfaiteurs. La présente sous-classe ne couvre pas: le simple fait de munir d'un dispositif de signalisation audible ou visible un appareil de mesure ou de commutation; les systèmes d'alarme pour indiquer qu'une variable spécifique a dépassé une valeur prédéterminée ou est descendue au-dessous de celle-ci, qui sont couverts par la sous-classe appropriée de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, correspondant à la mesure de cette variable; les dispositifs d'alarme pour des procédés ou des types de machines ou des appareils spécifiques, qui sont couverts par les sous-classes correspondant à ces procédés, ces machines ou ces appareils. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes" peut également couvrir les dispositifs propres à ces systèmes.

|  | G08B |
Schéma général
SYSTÈMES DE SIGNALISATION OU D'APPEL |
caractérisés par le mode de transmission du signal | 1/00
caractérisés par la nature du signal reçu: audible; visible; tactile; combiné | 3/00; 5/00; 6/00; 7/00
TRANSMETTEURS D'ORDRES | 9/00
SYSTÈMES D'ALARME |
Répondant à une anomalie de nature non spécifiée | 23/00
Répondant à plusieurs anomalies de natures différentes | 19/00
Particuliers; contre le vol; contre l'incendie; autres | 13/00, 15/00; 17/00; 21/00
Avec transmission vers ou d'un poste central | 25/00, 26/00, 27/00
Systèmes d'alarme à prédiction | 31/00
ESSAIS, CONTRÔLE ET CORRECTION D'ERREURS | 29/00

P:160 |  | G08B 1/00 |
Systèmes de signalisation caractérisés seulement par la forme de transmission du signal

P:150 |  | G08B 3/00 |
Systèmes de signalisation audible; Systèmes d'appel sonore de personnes (indication sonore des signaux donnant l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00)

P:140 |  | G08B 5/00 |
Systèmes de signalisation optique, p.ex. systèmes d'appel de personnes, indication à distance de l'occupation de sièges (présentation des signaux indiquant l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 9/00; pour présentation d'information alphanumérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; drapeaux, bannières Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F)

|  | G08B 5/22 |
· | utilisant une transmission électrique; utilisant une transmission électromécanique

P:130 |  | G08B 6/00 |
Systèmes de signalisation tactile, p.ex. systèmes d'appel de personnes (indication tactile du temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 25/00; appareils pour sourds Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R 25/00) [6]

P:120 |  | G08B 7/00 |
Systèmes de signalisation selon plus d'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 3/00-G08B 6/00 (combinaisons de dispositifs de présentation avec de la publicité audible Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 27/00); Systèmes d'appel de personnes selon plus d'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 3/00-G08B 6/00

P:110 |  | G08B 9/00 |
Transmetteurs d'ordres, c. à d. moyens permettant à un utilisateur de transmettre un ordre en le choisissant parmi un certain nombre d'ordres différents, p.ex. pour la transmission d'ordres dans les bateaux, du pont à la salle des machines (dispositifs de signalisation dans les mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 17/00)

P:70 |  | G08B 13/00 |
Alarmes contre les cambrioleurs, les voleurs ou tous intrus (alarmes contre le vol des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 25/10; alarmes contre le vol des bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62H 5/00)

|  | G08B 13/02 |
· | Déclenchement mécanique

|  | G08B 13/14 |
· · | par l'enlèvement ou les essais de déplacement d'articles portatifs

|  | G08B 13/16 |
· | Déclenchement par intervention de vibrations mécaniques dans l'air ou un autre fluide

|  | G08B 13/18 |
· | Déclenchement influencé par la chaleur, la lumière, ou les radiations de longueur d'onde plus courte; Déclenchement par introduction de sources de chaleur, de lumière, ou de radiations de longueur d'onde plus courte

|  | G08B 13/189 |
· · | utilisant des systèmes détecteurs de radiations passifs [5]

|  | G08B 13/194 |
· · · | utilisant des systèmes de balayage et de comparaison d'image [5]

|  | G08B 13/22 |
· | Déclenchement électrique

|  | G08B 13/24 |
· · | par une interférence avec la distribution d'un champ électromagnétique

P:0 |  | G08B 15/00 |
Identification, mise en alarme ou mise hors d'état de nuire des cambrioleurs, des voleurs ou autres intrus, p.ex. en employant des explosifs (pièges pour cambrioleurs ou similaires, sur des coffres-forts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G 5/00)

P:80 |  | G08B 17/00 |
Alarmes d'incendie; Alarmes réagissant à une explosion (éléments réagissant à la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K)

|  | G08B 17/02 |
· | Déclenchement mécanique de l'alarme, p.ex. par la cassure d'un fil métallique

|  | G08B 17/04 |
· | Déclenchement hydraulique ou pneumatique de l'alarme, p.ex. par le changement de pression d'un fluide

|  | G08B 17/06 |
· | Déclenchement électrique de l'alarme, p.ex. utilisant un interrupteur actionné thermiquement (commutateurs électriques à fonctionnement thermique en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | G08B 17/08 |
· | Déclenchement comportant l'utilisation de moyens explosifs

|  | G08B 17/10 |
· | Déclenchement par la présence de fumée ou de gaz

|  | G08B 17/103 |
· · | utilisant un dispositif émetteur et récepteur de lumière [5]

|  | G08B 17/12 |
· | Déclenchement par la présence de rayonnement ou de particules, p.ex. de rayonnement infrarouge, d'ions

P:20 |  | G08B 19/00 |
Alarmes réagissant à plusieurs conditions différentes, indésirables ou anormales, p.ex. cambriolage et incendie, température anormale et débit d'écoulement anormal

P:90 |  | G08B 21/00 |
Alarmes réagissant à une seule condition particulière, indésirable ou anormale, et non prévues ailleurs

P:100 |  | G08B 23/00 |
Alarmes réagissant à des conditions indésirables ou anormales, non spécifiées

P:60 |  | G08B 25/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels l'emplacement du lieu où existe la condition déclenchant l'alarme est signalé à une station centrale, p.ex. systèmes télégraphiques d'incendie ou de police

|  | G08B 25/01 |
· | caractérisés par le moyen de transmission [5]

|  | G08B 25/08 |
· · | utilisant les lignes de communication (systèmes de communication téléphonique combinés avec des systèmes d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 11/04) [5]

|  | G08B 25/10 |
· · | utilisant des systèmes de transmission sans fil [5]

|  | G08B 25/12 |
· | Dispositions pour transmettre une alarme par commande manuelle en cas de sinistre [5]

|  | G08B 25/14 |
· | Dispositions centrales pour la réception ou l'indication d'une alarme [5]

P:50 |  | G08B 26/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels des sous-stations sont interrogées successivement par une station centrale

P:40 |  | G08B 27/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels la condition déclenchant l'alarme est signalée par une station centrale à plusieurs sous-stations

P:10 |  | G08B 29/00 |
Vérification ou contrôle des systèmes de signalisation ou d'alarme; Prévention ou correction d'erreurs de fonctionnement, p.ex. empêchant le déclenchement non autorisé

P:30 |  | G08B 31/00 |
Systèmes d'alarme à prédiction caractérisés par une extrapolation ou un autre type de calcul utilisant des données historiques mises à jour [5]