|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

SCIENCE NUCLÉAIRE

|  | G21 |
PHYSIQUE NUCLÉAIRE; TECHNIQUE NUCLÉAIRE

|  | G21C |
RÉACTEURS NUCLÉAIRES (calculateurs analogiques pour ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/00; réacteurs de fusion, réacteurs hybrides fission-fusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21B; explosifs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21J)

|  | G21C |
Schéma général
RÉACTEURS | 1/00
ÉLÉMENTS DE RÉACTEURS |
Combustible; modérateur; refroidissement; enveloppes; écrans | 3/00; 5/00; 15/00; 13/00; 11/00
Manipulation de combustible et autres substances | 19/00
COMMANDE; CONTRÔLE ET ESSAIS | 7/00; 17/00
PROTECTION D'URGENCE | 9/00
FABRICATION | 21/00
DISPOSITIONS DANS LES RÉACTEURS EN VUE DES EXPÉRIENCES OU DE L'IRRADIATION | 23/00

P:40 |  | G21C 1/00 |
Réacteurs

P:70 |  | G21C 3/00 |
Eléments combustibles pour réacteur ou leurs assemblages; Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme éléments combustibles pour réacteurs

|  | G21C 3/02 |
· | Eléments combustibles

|  | G21C 3/30 |
· | Assemblages d'un certain nombre d'éléments combustibles sous forme d'une unité rigide

|  | G21C 3/32 |
· · | Faisceaux d'éléments combustibles en forme d'aiguilles, de barres ou de tubes parallèles

|  | G21C 3/326 |
· · · | comprenant des éléments combustibles de différentes compositions; comprenant, en plus des éléments combustibles, d'autres éléments en forme d'aiguille, de barre ou de tube, p.ex. barres de commande, barres de support de grilles, barres fertiles, barres à poison ou barres factices [5]

|  | G21C 3/33 |
· · · | Moyens pour supporter ou suspendre des éléments dans le faisceau (grilles d'espacement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/34); Moyens faisant partie du faisceau pour l'insérer dans le cœur ou l'en extraire; Moyens de couplage de faisceaux adjacents [5]

|  | G21C 3/34 |
· · · | Grilles d'espacement

|  | G21C 3/42 |
· | Emploi de substances spécifiées comme combustibles pour réacteurs

P:100 |  | G21C 5/00 |
Structure du modérateur ou du cœur; Emploi de matériaux spécifiés comme modérateur

P:0 |  | G21C 7/00 |
Commande de la réaction nucléaire

|  | G21C 7/06 |
· | par application de matériau absorbant les neutrons, c. à d. matériau avec section efficace d'absorption excédant largement la section efficace de réflexion

|  | G21C 7/08 |
· · | par déplacement des éléments de commande solides, p.ex. barres de commandes

P:30 |  | G21C 9/00 |
Dispositions pour la protection d'urgence structurellement associées avec le réacteur (dispositions pour le refroidissement d'urgence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 15/18)

|  | G21C 9/004 |
· | Suppression de la pression [5]

|  | G21C 9/008 |
· · | par des disques ou des diaphragmes de rupture [5]

P:80 |  | G21C 11/00 |
Blindage structurellement associé avec le réacteur

P:90 |  | G21C 13/00 |
Enceintes sous pression; Enceintes d'enveloppe; Enveloppes en général (pour procédés physiques ou chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/00; enceintes sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00)

|  | G21C 13/08 |
· | Enceintes caractérisées par le matériau; Emploi de matériaux spécifiés pour les enceintes de pression

P:50 |  | G21C 15/00 |
Dispositions pour le refroidissement à l'intérieur de l'enceinte sous pression contenant le cœur; Emploi de réfrigérants spécifiques

|  | G21C 15/18 |
· | Dispositions pour le refroidissement d'urgence; Mise hors circuit de la chaleur

P:10 |  | G21C 17/00 |
Surveillance; Essais (mesures en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01)

|  | G21C 17/003 |
· | Inspection à distance des enceintes, p.ex. des cuves de pression [5]

|  | G21C 17/007 |
· · | Inspection des surfaces externes des enceintes [5]

|  | G21C 17/017 |
· | Inspection ou maintenance de tuyaux ou de tubes dans des installations nucléaires [5]

|  | G21C 17/02 |
· | Dispositifs ou dispositions pour la surveillance du réfrigérant ou du modérateur

|  | G21C 17/06 |
· | Dispositifs ou dispositions pour la surveillance ou l'essai du combustible ou des éléments combustibles en dehors du cœur du réacteur, p.ex. pour la consommation, pour la contamination (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/10 ont priorité; détection de fuites dans des éléments combustibles pendant le fonctionnement du réacteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/02)

|  | G21C 17/08 |
· | Combinaison structurelle du cœur du réacteur ou de la structure du modérateur avec des moyens de vision, p.ex. avec des caméras de télévision, périscopes, fenêtres

|  | G21C 17/10 |
· | Combinaison structurelle de l'élément combustible, de la barre de commande, du cœur du réacteur, ou de la structure du modérateur avec des instruments sensibles, p.ex. pour la mesure de la radioactivité, des contraintes

|  | G21C 17/14 |
· | Période-mètres

P:60 |  | G21C 19/00 |
Dispositions pour le traitement, pour la manipulation, ou pour faciliter la manipulation, du combustible ou d'autres matériaux utilisés à l'intérieur du réacteur, p.ex. à l'intérieur de l'enceinte sous pression [2]

|  | G21C 19/02 |
· | Détails des dispositions pour la manipulation

|  | G21C 19/20 |
· | Dispositions pour introduire des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour manipuler des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour extraire des objets de l'enceinte sous pression

|  | G21C 19/28 |
· | Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteur; Dispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur (pompage du réfrigérant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21D)

|  | G21C 19/34 |
· | Procédés ou appareils de démantèlement du combustible nucléaire, p.ex. avant retraitement (cellules blindées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 7/00) [5]

|  | G21C 19/42 |
· | Retraitement des combustibles irradiés

P:110 |  | G21C 21/00 |
Appareillage ou procédés spécialement adaptés pour la fabrication des réacteurs ou de pièces de ceux-ci (en général section B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23)

P:20 |  | G21C 23/00 |
Dispositions dans les réacteurs pour faciliter les expériences ou l'irradiation [3]