|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G11 |
ENREGISTREMENT DE L'INFORMATION

|  | G11B |
ENREGISTREMENT DE L'INFORMATION BASÉ SUR UN MOUVEMENT RELATIF ENTRE LE SUPPORT D'ENREGISTREMENT ET LE TRANSDUCTEUR (enregistrement de valeurs mesurées selon un procédé qui ne nécessite pas l'usage d'un transducteur pour la reproduction Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 9/00; appareils d'enregistrement ou de reproduction utilisant une bande marquée par un procédé mécanique, p.ex. une bande de papier perforée, ou utilisant des supports d'enregistrement individuels, p.ex. des cartes perforées ou des cartes magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K; transfert de données d'un type de support d'enregistrement à un autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 1/00; circuits pour le couplage de la sortie d'un dispositif de reproduction à un récepteur radio Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 1/20; têtes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues ou leurs circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | G11B |
Note(s) La présente sous-classe couvre: l'enregistrement ou la reproduction des informations au moyen du mouvement relatif entre une piste d'enregistrement et un transducteur, ce dernier produisant directement la modulation dans la piste d'enregistrement ou étant directement actionné par la modulation enregistrée sur la piste ou reproduite, l'intensité de la modulation étant fonction du signal enregistré ou reproduit; les appareils ou machines d'enregistrement ou de reproduction, et leurs éléments, tels que les têtes (d'enregistrement ou de lecture); les supports d'enregistrement destinés à être utilisés avec ces appareils ou machines; le montage d'autres appareils coopérant avec lesdits appareils ou machines. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "support d'enregistrement" désigne un corps, tel qu'un cylindre, un disque, une carte, une bande ou un fil, capable de conserver l'information en permanence et qui peut être "lu" par un élément sensible, le support d'enregistrement et l'élément sensible étant en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre; [7] "tête" couvre tous les moyens pour transformer des ondes électriques, sinusoïdales ou non, en variation de l'état physique d'au moins la surface adjacente du support d'enregistrement, ou vice versa; "interaction en champ proche" désigne une interaction à très courte distance utilisant des techniques de sonde à balayage, p.ex. quasi-contact ou contact évanescent, entre la tête et le support d'enregistrement. [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | G11B |
Schéma général
ENREGISTREMENT D'UN TYPE ASSOCIÉ À UN MOYEN DE REPRODUCTION DU TYPE CORRESPONDANT |
De type mécanique | 3/00
De type magnétique | 5/00
De type optique | 7/00
D'un autre type | 9/00
ENREGISTREMENT D'UN TYPE, ASSOCIÉ À UN MOYEN DE REPRODUCTION D'UN TYPE DIFFÉRENT | 11/00
ENREGISTREMENT SIMULTANÉ OU SÉLECTIF DE TYPES DIFFÉRENTS; MOYENS DE REPRODUCTION SIMULTANÉE OU SÉLECTIVE CORRESPONDANTE | 13/00
TRAITEMENT DU SIGNAL NON SPÉCIFIQUE DU PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION | 20/00
APPAREILLAGE CARACTÉRISÉ PAR LA FORME DU SUPPORT D'ENREGISTREMENT | 25/00
DÉTAILS; CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
Démarrage, arrêt, entraînement | 15/00, 19/00
Guidage | 17/00
TÊTES; SUPPORTS D'ENREGISTREMENT | 21/00; 23/00
FONCTIONNEMENT AVEC D'AUTRES APPAREILS ASSOCIÉS | 31/00
MONTAGE, INDEXATION, SYNCHRONISATION, CONTRÔLE | 27/00
FABRICATION | 3/00, 5/84, 7/26
AUTRES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE, DÉTAILS OU ACCESSOIRES | 33/00

P:50 |  | G11B 3/00 |
Enregistrement par gravure, déformation ou pressage mécaniques, p.ex. de sillons ou de creux; Reproduction par lecture mécanique; Supports d'enregistrement correspondants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00 a priorité)

P:40 |  | G11B 5/00 |
Enregistrement par magnétisation ou démagnétisation d'un support d'enregistrement; Reproduction par des moyens magnétiques; Supports d'enregistrement correspondants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00 a priorité) [4]

|  | G11B 5/004 - G11B 5/012 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/02-G11B 5/86 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/004-G11B 5/012. [2]

|  | G11B 5/004 |
· | Enregistrement, reproduction ou effacement sur des tambours magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 19/00 a priorité) [2]

|  | G11B 5/008 |
· | Enregistrement, reproduction ou effacement sur des bandes ou des fils magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/00 a priorité) [2]

|  | G11B 5/012 |
· | Enregistrement, reproduction ou effacement sur des disques magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 19/00 ont priorité) [2]

|  | G11B 5/02 |
· | Procédés d'enregistrement, de reproduction ou d'effacement; Circuits correspondants pour la lecture, l'écriture ou l'effacement [2]

|  | G11B 5/024 |
· · | Effacement [4]

|  | G11B 5/027 |
· · | Enregistrement analogique [2]

|  | G11B 5/03 |
· · · | Polarisation [4]

|  | G11B 5/035 |
· · · | Compensation [4]

|  | G11B 5/09 |
· · | Enregistrement numérique [2]

|  | G11B 5/10 |
· | Structure ou fabrication de boîtiers ou de blindages pour têtes [4]

|  | G11B 5/127 |
· | Structure ou fabrication des têtes, p.ex. têtes à variation d'induction [4]

|  | G11B 5/133 |
· · | comportant des noyaux formés de particules, p.ex. noyaux de poudre, noyaux de ferrite [4]

|  | G11B 5/147 |
· · | comportant des noyaux formés de feuilles métalliques, c. à d. noyaux en lamelles [4]

|  | G11B 5/17 |
· · | Structure ou disposition des enroulements [4]

|  | G11B 5/187 |
· · | Structure ou fabrication de la surface de la tête en contact physique avec le milieu d'enregistrement ou immédiatement adjacente à celui-ci; Pièces polaires; Entrefers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/265, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/31 ont priorité) [4]

|  | G11B 5/193 |
· · · | les pièces polaires étant en ferrite [4]

|  | G11B 5/21 |
· · · | les pièces polaires étant en feuilles de métaux ferreux [4]

|  | G11B 5/23 |
· · · | Entrefers [4]

|  | G11B 5/235 |
· · · · | Emploi de matériaux spécifiés pour remplir l'entrefer [4]

|  | G11B 5/245 |
· · · | comprenant des moyens pour commander la réluctance du circuit magnétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/255 a priorité) [4]

|  | G11B 5/255 |
· · · | comprenant des moyens pour la protection contre l'usure [4]

|  | G11B 5/265 |
· · | Structure ou fabrication d'une tête ayant plusieurs entrefers pour l'effacement, l'enregistrement ou la reproduction sur la même piste (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/33 a priorité) [4]

|  | G11B 5/29 |
· · | Structure ou fabrication de dispositifs unitaires formés de plusieurs têtes pour plus d'une piste [4]

|  | G11B 5/31 |
· · | utilisant des films minces (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/33 a priorité) [4]

|  | G11B 5/325 |
· · | Têtes d'effacement utilisant des aimants permanents (détails généraux correspondants Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/133-G11B 5/255) [4]

|  | G11B 5/33 |
· · | Structure ou fabrication de têtes sensibles à un flux (détails généraux correspondants Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/133-G11B 5/255) [4]

|  | G11B 5/39 |
· · · | utilisant des dispositifs magnétorésistifs [4]

|  | G11B 5/40 |
· | Moyens de protection des têtes, p.ex. contre une température excessive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/31 a priorité; protection contre l'usure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/255) [4]

|  | G11B 5/41 |
· | Nettoyage des têtes [2]

|  | G11B 5/455 |
· | Dispositions pour l'essai fonctionnel des têtes; Dispositions de mesure pour têtes [4]

|  | G11B 5/465 |
· | Dispositions pour démagnétiser les têtes [4]

|  | G11B 5/48 |
· | Disposition ou montage des têtes par rapport aux supports d'enregistrement

|  | G11B 5/49 |
· · | Montages fixes [2]

|  | G11B 5/50 |
· · | Montages interchangeables, p.ex. pour permettre le remplacement d'une tête sans nécessiter de retouche de réglage

|  | G11B 5/52 |
· · | par déplacement simultané de la tête et du support d'enregistrement, p.ex. par rotation de la tête (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/588 a priorité) [4]

|  | G11B 5/53 |
· · · | Disposition ou montage des têtes sur le support rotatif [4]

|  | G11B 5/54 |
· · | comportant des dispositions pour amener la tête dans sa position de travail, pour l'en écarter ou pour la déplacer en travers des pistes [2]

|  | G11B 5/55 |
· · · | Changement, sélection ou acquisition de la piste par déplacement de la tête [2]

|  | G11B 5/56 |
· · | comportant des dispositions pour déplacer la tête dans le but de régler la position relative de la tête et du support d'enregistrement, p.ex. réglage manuel pour la correction d'azimuth ou pour le centrage de la piste (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/54, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/58 ont priorité) [2]

|  | G11B 5/58 |
· · | comportant des dispositions pour déplacer la tête dans le but de maintenir l'alignement relatif de la tête et du support d'enregistrement pendant l'opération de transduction, p.ex. pour compenser les irrégularités de surface ou pour suivre les pistes du support [2]

|  | G11B 5/584 |
· · · | pour suivre les pistes d'une bande [4]

|  | G11B 5/588 |
· · · · | par commande de la position des têtes rotatives (par commande de la vitesse du support d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/467; par commande de la vitesse des têtes rotatives Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/473) [4]

|  | G11B 5/592 |
· · · · · | utilisant des éléments bimorphes supportant les têtes [4]

|  | G11B 5/596 |
· · · | pour suivre les pistes d'un disque [4]

|  | G11B 5/60 |
· · · | Maintien dynamique de l'écartement entre têtes et supports d'enregistrement à l'aide d'un fluide

|  | G11B 5/62 |
· | Supports d'enregistrement caractérisés par l'emploi d'un matériau spécifié

|  | G11B 5/62 |
Note(s) Le présent groupe ne couvre pas les compositions, matériaux ou procédés en soi, qui sont couverts par les sous-classes appropriées des sections B ou C. [4]

|  | G11B 5/64 |
· · | comportant uniquement le matériau magnétique, sans produit de liaison

|  | G11B 5/66 |
· · · | les supports d'enregistrement étant constitués par plusieurs couches magnétiques

|  | G11B 5/68 |
· · | comportant une ou plusieurs couches de particules magnétisables mélangées de façon homogène avec un produit de liaison

|  | G11B 5/70 |
· · · | sur une couche de base [1,7]

|  | G11B 5/702 |
· · · · | caractérisés par le produit de liaison [4]

|  | G11B 5/706 |
· · · · | caractérisés par la composition du matériau magnétique [4]

|  | G11B 5/708 |
· · · · | caractérisés par l'addition de particules non magnétiques à la couche magnétique [4]

|  | G11B 5/71 |
· · · · | caractérisés par le lubrifiant [4]

|  | G11B 5/712 |
· · · · | caractérisés par le traitement de surface ou le revêtement de particules magnétiques [4]

|  | G11B 5/716 |
· · · · | caractérisés par plusieurs couches magnétiques [4]

|  | G11B 5/72 |
· · | Revêtements protecteurs, p.ex. antistatiques

|  | G11B 5/74 |
· | Supports d'enregistrement caractérisés par leur forme, p.ex. feuille ayant une forme lui permettant de s'enrouler autour d'un tambour

|  | G11B 5/80 |
· · | Cartes

|  | G11B 5/82 |
· · | Disques

|  | G11B 5/84 |
· | Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication de supports d'enregistrement

|  | G11B 5/842 |
· · | Revêtement d'un support avec une dispersion magnétique liquide [4]

|  | G11B 5/845 |
· · · | dans un champ magnétique [4]

|  | G11B 5/848 |
· · | Revêtement d'un support avec une couche magnétique par extrusion [4]

|  | G11B 5/85 |
· · | Revêtement d'un support avec une couche magnétique par dépôt en phase vapeur [4]

|  | G11B 5/852 |
· · | Orientation dans un champ magnétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/845 a priorité) [4]

|  | G11B 5/855 |
· · | Revêtement d'une partie seulement d'un support avec une couche magnétique [4]

|  | G11B 5/858 |
· · | Production d'une couche magnétique par voie électrolytique ou par voie non électrolytique [4]

|  | G11B 5/86 |
· | Réenregistrement, c. à d. transcription de l'information depuis un support magnétisable d'enregistrement sur un ou plusieurs supports d'enregistrement semblables ou non

P:30 |  | G11B 7/00 |
Enregistrement ou reproduction par des moyens optiques, p.ex. enregistrement utilisant un faisceau thermique de rayonnement optique, reproduction utilisant un faisceau optique à puissance réduite; Supports d'enregistrement correspondants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 13/00 ont priorité) [4,7]

|  | G11B 7/007 |
· | Disposition de l'information sur le support d'enregistrement, p.ex. forme des pistes [4]

|  | G11B 7/013 |
· · | pour information discontinue, c. à d. support dans lequel chaque unité d'information est enregistrée à un endroit distinct [4]

|  | G11B 7/08 |
· | Dispositions ou montage des têtes ou des sources de lumière par rapport aux supports d'enregistrement

|  | G11B 7/085 |
· · | comportant des dispositions pour amener le rayon lumineux dans sa position de travail ou pour l'en écarter (modulation par signaux d'information Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 7/12) [4]

|  | G11B 7/09 |
· · | comportant des dispositions pour déplacer le rayon lumineux ou son plan focal dans le but de maintenir l'alignement relatif du rayon lumineux et du support d'enregistrement pendant l'opération de transduction, p.ex. pour compenser les irrégularités de surface ou pour suivre les pistes du support [4]

|  | G11B 7/095 |
· · · | spécialement adaptées pour les disques, p.ex. pour compenser l'excentricité ou l'oscillation [4]

|  | G11B 7/10 |
· · | Montages interchangeables, p.ex. pour le remplacement des têtes sans réglage

|  | G11B 7/12 |
· | Têtes

|  | G11B 7/125 |
· · | Sources de faisceau lumineux optique correspondantes; Modulateurs, p.ex. moyens pour commander la grandeur ou l'intensité du spot optique ou de la trace optique [4]

|  | G11B 7/13 |
· · | Détecteurs optiques correspondants [4]

|  | G11B 7/135 |
· · | Moyens pour guider le faisceau depuis la source jusqu'au support d'enregistrement ou depuis le support d'enregistrement jusqu'au détecteur [4]

|  | G11B 7/14 |
· · | établies pour enregistrer sur plus d'une piste simultanément, ou pour reproduire plus d'une piste simultanément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 7/20 a priorité)

|  | G11B 7/16 |
· · | utilisant des filtres, p.ex. des filtres colorés

|  | G11B 7/18 |
· · | utilisant des fentes optiques

|  | G11B 7/20 |
· · | Dispositions pour double enregistrement, c. à d. dans lesquelles les informations sont enregistrées sous deux formes différentes simultanément sur la même piste ou sur des pistes associées, p.ex. enregistrement de la valeur instantanée et de la valeur moyenne (enregistrement du son combiné avec la cinématographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C 5/12)

|  | G11B 7/22 |
· · | Appareils ou procédés spécialement établis pour la fabrication des têtes, p.ex. assemblage

|  | G11B 7/24 |
· | Supports d'enregistrement caractérisés par l'usage d'un matériau spécifié, par la structure ou la forme (caractérisés par la disposition de l'information sur le support Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 7/007) [4]

|  | G11B 7/26 |
· · | Appareils ou procédés spécialement établis pour la fabrication des supports d'enregistrement

|  | G11B 7/28 |
· | Réenregistrement, c. à d. transcription de l'information d'un support d'enregistrement optique sur un ou plusieurs supports d'enregistrement semblables ou non utilisant des moyens optiques de lecture

P:60 |  | G11B 9/00 |
Enregistrement ou reproduction par un procédé ou des moyens non couverts par un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 3/00-G11B 7/00; Supports d'enregistrement correspondants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00 a priorité) [4]

P:20 |  | G11B 11/00 |
Enregistrement sur, ou reproduction depuis le même support d'enregistrement, dans lesquels, pour ces deux opérations, les procédés ou les moyens sont couverts par différents groupes principaux des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 3/00-G11B 7/00 ou par différents sous-groupes du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 9/00; Supports d'enregistrement correspondants

P:10 |  | G11B 13/00 |
Enregistrement utilisant simultanément ou sélectivement des procédés ou des moyens entrant dans des groupes principaux différents; Supports d'enregistrement correspondants; Reproduction simultanée ou sélective correspondante [1,7]

|  | G11B 13/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre les dispositions dans lesquelles il y a au moins deux enregistrements d'information impliquant deux procédés ou moyens différents ou deux propriétés physiques différentes, au même endroit ou à des endroits différents, sur le même support d'enregistrement, les enregistrements étant effectués ou reproduits simultanément ou sélectivement. [7] Si de telles combinaisons de moyens sont utilisées pour modifier une seule propriété principale, le classement s'effectue uniquement dans l'un des groupes principaux appropriés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 9/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00. [7]

P:70 |  | G11B 15/00 |
Entraînement, démarrage ou arrêt des supports d'enregistrement en forme de fils ou de bandes; Entraînement à la fois de ces supports d'enregistrement et des têtes; Guidage de ces supports d'enregistrement ou de leurs réceptacles; Commande correspondante; Commande de fonctionnement (entraînement ou guidage des têtes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 3/00-G11B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 21/00) [2]

|  | G11B 15/02 |
· | Commande du fonctionnement, p.ex. commutation "enregistrement–reproduction"

|  | G11B 15/03 |
· · | en utilisant des compteurs [4]

|  | G11B 15/04 |
· · | Moyens pour éviter, empêcher ou signaler l'effacement accidentel ou le mélange de plusieurs enregistrements (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/05 a priorité) [4]

|  | G11B 15/05 |
· · | par détection de caractéristiques présentes sur le support d'enregistrement ou le réceptacle ou provenant de ces derniers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/16 a priorité) [4]

|  | G11B 15/087 |
· · · | par détection de signaux enregistrés [4]

|  | G11B 15/10 |
· · | Commande actionnée à main; Commande actionnée par électro-aimant

|  | G11B 15/12 |
· · | Utilisation de caches sur les têtes; Sélection des têtes ou commutation des têtes entre les fonctions actives et non actives; Caches arrêtant des faisceaux, p.ex. des faisceaux lumineux

|  | G11B 15/16 |
· · | par détection de la présence, de l'absence ou de la position du support d'enregistrement ou du réceptacle

|  | G11B 15/18 |
· | Entraînement; Démarrage; Arrêt; Dispositions pour la commande ou la régulation correspondantes

|  | G11B 15/26 |
· · | Entraînement des supports d'enregistrement par des organes agissant directement ou indirectement sur ceux-ci

|  | G11B 15/28 |
· · · | au moyen de galets entraînant les supports d'enregistrement par friction sur ceux-ci, p.ex. cabestan; Systèmes multiples de cabestans ou de tambours couplés aux moyens commandant la vitesse d'entraînement; Systèmes de cabestans multiples pouvant coopérer avec le support d'enregistrement pour provoquer le changement du sens de défilement

|  | G11B 15/43 |
· · | Commande ou régulation de la tension mécanique du support d'enregistrement, p.ex. tension du ruban

|  | G11B 15/44 |
· · | Dispositifs de changement de vitesse; Dispositifs d'inversion de marche; Moyens de transfert d'entraînement correspondants

|  | G11B 15/46 |
· · | Dispositifs de commande, régulation, ou indication de la vitesse

|  | G11B 15/467 |
· · · | avec des dispositions pour l'enregistrement ou la reproduction dans lesquelles à la fois les supports d'enregistrement et les têtes sont entraînés [4]

|  | G11B 15/473 |
· · · · | en commandant la vitesse des têtes [4]

|  | G11B 15/48 |
· · · | Démarrage; Accélération; Décélération; Dispositions évitant le fonctionnement des dispositifs pendant un changement de la vitesse

|  | G11B 15/60 |
· | Guidage des supports d'enregistrement (dispositifs de guidage associés structurellement aux magasins ou aux cassettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 23/04) [4]

|  | G11B 15/61 |
· · | sur tambour, p.ex. sur un tambour comprenant des têtes rotatives [4]

|  | G11B 15/62 |
· · | Maintien de l'écartement désiré entre le support d'enregistrement et la tête

|  | G11B 15/66 |
· · | Insertion du support d'enregistrement; Chargement; Chargement automatique

|  | G11B 15/665 |
· · · | par extraction de la boucle du support d'enregistrement de son réceptacle [4]

|  | G11B 15/675 |
· | Guidage des réceptacles [4]

|  | G11B 15/68 |
· · | Dispositions pour changer automatiquement de cassette [2]

P:90 |  | G11B 17/00 |
Guidage des supports d'enregistrement n'ayant pas spécifiquement la forme d'un fil ou d'une bande ainsi que de leurs supports (guidage de cartes ou de feuilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 13/00)

|  | G11B 17/02 |
· | Détails

|  | G11B 17/022 |
· · | Positionnement ou verrouillage des disques individuels [4]

|  | G11B 17/028 |
· · · | des disques en rotation pendant l'opération de transduction [4]

|  | G11B 17/03 |
· · · · | dans des réceptacles ou des plateaux [4]

|  | G11B 17/032 |
· · · · | Positionnement par déplacement de la porte ou du couvercle [4]

|  | G11B 17/035 |
· · · · | Positionnement par déplacement du poste de chargement [4]

|  | G11B 17/04 |
· · | Mise en place ou guidage d'un support d'enregistrement individuel sur l'unité de transduction ou son enlèvement de l'unité de transduction

|  | G11B 17/22 |
· | avec magasin prévu pour la prise des disques au hasard

|  | G11B 17/24 - G11B 17/28 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 17/30 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 17/24-G11B 17/28.

|  | G11B 17/24 |
· · | le magasin ayant une forme toroïdale ou partiellement toroïdale

|  | G11B 17/26 |
· · | le magasin ayant une forme cylindrique à axe vertical

|  | G11B 17/28 |
· · | le magasin ayant la forme d'un cylindre à axe horizontal

|  | G11B 17/30 |
· · | l'organe lecteur se déplaçant en fonction de l'emplacement du disque choisi

|  | G11B 17/32 |
· | Maintien de l'écartement désiré entre le support d'enregistrement et la tête, p.ex. maintien dynamique de l'écartement à l'aide d'un fluide [2]

P:80 |  | G11B 19/00 |
Entraînement, démarrage ou arrêt des supports d'enregistrement n'ayant pas spécifiquement la forme d'un fil ou d'une bande, ainsi que de leurs supports; Commande correspondante; Commande de fonctionnement

|  | G11B 19/02 |
· | Commande de fonctionnement, p.ex. commutation "enregistrement–reproduction" [4]

|  | G11B 19/04 |
· · | Dispositions prévenant, évitant ou signalant la surimpression sur le même support, ou d'autres fonctionnements défectueux de l'enregistrement ou de la reproduction

|  | G11B 19/06 |
· · | par des compteurs et des minuteries suivant le fonctionnement de la machine

|  | G11B 19/08 |
· · | par des dispositifs externes aux mécanismes d'entraînement, p.ex. interrupteur actionné par une pièce de monnaie (mécanismes actionnés par une pièce de monnaie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07F 5/00) [4]

|  | G11B 19/10 |
· · | par détection de la présence ou de l'absence d'un support d'enregistrement en position de stockage accessible ou sur le plateau tournant

|  | G11B 19/12 |
· · | par des moyens distinguant des caractéristiques des disques, p.ex. leur diamètre

|  | G11B 19/14 |
· · | par détection du déplacement ou de la position de la tête, p.ex. moyens se déplaçant en correspondance avec les mouvements de la tête

|  | G11B 19/16 |
· · | Commande manuelle

|  | G11B 19/20 |
· | Entraînement; Démarrage; Arrêt; Commande correspondante [4]

|  | G11B 19/22 |
· · | Freins autres que les freins régulateurs de vitesse

|  | G11B 19/24 |
· · | Dispositions pour assurer un rapport constant entre les vitesses du support d'enregistrement et de la tête

|  | G11B 19/26 |
· · | Dispositions pour changer de vitesse; Dispositions d'inversion de marche; Moyens pour la transmission correspondants [4]

|  | G11B 19/28 |
· · | Commande, régulation ou indication de la vitesse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 19/24 a priorité)

P:100 |  | G11B 20/00 |
Traitement du signal, non spécifique du procédé d'enregistrement ou de reproduction; Circuits correspondants [4]

|  | G11B 20/02 |
· | Enregistrement ou reproduction analogiques [4]

|  | G11B 20/04 |
· · | Enregistrement ou reproduction directs [4]

|  | G11B 20/06 |
· · | Enregistrement ou reproduction par modulation d'angle [4]

|  | G11B 20/08 |
· · | Enregistrement ou reproduction par modulation d'impulsions (enregistrement par modulation d'impulsions codées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 20/10) [4]

|  | G11B 20/10 |
· | Enregistrement ou reproduction numériques [4]

|  | G11B 20/12 |
· · | Mise en forme, p.ex. disposition du bloc de données ou de mots sur les supports d'enregistrement [4]

|  | G11B 20/14 |
· · | utilisant des codes auto-synchronisés [4]

|  | G11B 20/16 |
· · | n'utilisant pas de codes auto-synchronisés, c. à d. les signaux d'horloge étant soit enregistrés sur une piste d'horloge séparée soit sur une combinaison de plusieurs pistes d'information [4]

|  | G11B 20/18 |
· · | Détection ou correction d'erreurs; Essais [4]

|  | G11B 20/20 |
· | pour corriger l'obliquité des enregistrements multipistes [4]

|  | G11B 20/22 |
· | pour diminuer les distorsions [4]

|  | G11B 20/24 |
· | pour réduire le bruit [4]

P:110 |  | G11B 21/00 |
Dispositions des têtes, non spécifiques du procédé d'enregistrement ou de reproduction

|  | G11B 21/02 |
· | Entraînement ou déplacement des têtes

|  | G11B 21/03 |
· · | pour corriger les erreurs de base de temps [4]

|  | G11B 21/04 |
· · | Mécanisme d'avancement automatique produisant, pour assurer la transduction, une translation de la tête dans un sens transversal par rapport à la direction du mouvement du support d'enregistrement, p.ex. balayage hélicoïdal

|  | G11B 21/08 |
· · | Changement ou sélection de piste (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 21/12 a priorité)

|  | G11B 21/10 |
· · | Recherche de la piste ou alignement par déplacement de la tête

|  | G11B 21/12 |
· · | Soulèvement et abaissement; Espacement en arrière ou en avant le long de la piste; Retour à la position de départ

|  | G11B 21/16 |
· | Supports de têtes; Supports des douilles pour les têtes embrochables

|  | G11B 21/20 |
· · | agissant pendant que la tête est en position de travail, mais immobile, ou permettant de petits déplacements pour suivre les irrégularités de la surface du support d'enregistrement

|  | G11B 21/21 |
· · · | avec des dispositions pour maintenir un écartement désiré entre la tête et le support d'enregistrement, p.ex. maintien dynamique de l'écartement à l'aide d'un fluide, à l'aide d'un coulisseau [4]

|  | G11B 21/22 |
· · | pendant que la tête est écartée de sa position de travail

P:130 |  | G11B 23/00 |
Supports d'enregistrement, non spécifiques du procédé d'enregistrement ou de reproduction; Accessoires, p.ex. réceptacles, spécialement adaptés pour coopérer avec des appareils d'enregistrement ou de reproduction [4]

|  | G11B 23/00 |
Note(s) Dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 23/00, les appareils d'enregistrement ou de reproduction n'incluent pas les supports d'enregistrement. [5]

|  | G11B 23/02 |
· | Réceptacles; Moyens de stockage (ébénisterie, boîtiers, bâtis, modifiés pour le rangement des supports d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 33/04) [4]

|  | G11B 23/023 |
· · | Réceptacles pour magasins ou cassettes [4]

|  | G11B 23/03 |
· · | Réceptacles pour supports d'enregistrement plats [4]

|  | G11B 23/033 |
· · · | pour disques souples [4]

|  | G11B 23/04 |
· · | Magasins; Cassettes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 23/12 a priorité)

|  | G11B 23/08 |
· · · | pour loger des fils ou des bandes ayant deux extrémités distinctes

|  | G11B 23/087 |
· · · · | utilisant deux bobines ou deux noyaux différents [4]

|  | G11B 23/093 |
· · · · · | les bobines ou les noyaux étant coaxiaux [4]

|  | G11B 23/113 |
· · | Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de magasins ou de cassettes [4]

|  | G11B 23/12 |
· · | casiers pour stockage sans ordre préétabli, de bandes ou fils

|  | G11B 23/14 |
· | permettant de refaire la mise en place à un emplacement donné, p.ex. utilisant des trous à dents

|  | G11B 23/16 |
· | Supports d'enregistrement à simple piste pour enregistrer à des intervalles déterminés le long de la piste, p.ex. pour l'entraînement à l'art oratoire ou à la pratique des langues

|  | G11B 23/18 |
· | Supports d'enregistrement à pistes multiples, p.ex. avec pistes accessoires ou partielles, telles que les pistes en paires "stéréo"

|  | G11B 23/20 |
· | comportant des dispositifs de découpage et de fixation pour réaliser des liaisons permanentes ou provisoires entre deux supports d'enregistrement

|  | G11B 23/28 |
· | permettant d'indiquer un usage antérieur ou non autorisé

|  | G11B 23/30 |
· | avec des dispositions pour enregistrer des signaux auxiliaires

|  | G11B 23/38 |
· | Caractéristiques visuelles autres que celles contenues dans les pistes d'enregistrement ou représentées par des trous dentelés

|  | G11B 23/50 |
· | Reconditionnement des supports d'enregistrement; Nettoyage des supports d'enregistrement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 3/00 a priorité) [2]

P:120 |  | G11B 25/00 |
Appareils caractérisés par la forme du support d'enregistrement employé mais non spécifiques du procédé d'enregistrement ou de reproduction [4]

|  | G11B 25/04 |
· | utilisant des supports d'enregistrement plats, p.ex. disques, cartes

P:140 |  | G11B 27/00 |
Montage; Indexation; Adressage; Minutage ou synchronisation; Contrôle; Mesure de l'avancement d'une bande [2,4]

|  | G11B 27/02 |
· | Montage, p.ex. variation de l'ordre des signaux d'information enregistrés sur, ou reproduits à partir des supports d'enregistrement ou d'information [5]

|  | G11B 27/022 |
· · | Montage électronique de signaux d'information analogiques, p.ex. de signaux audio, vidéo [5]

|  | G11B 27/031 |
· · | Montage électronique de signaux d'information analogiques numérisés, p.ex. de signaux audio, vidéo [5]

|  | G11B 27/10 |
· | Indexation; Adressage; Minutage ou synchronisation; Mesure de l'avancement d'une bande [2]

|  | G11B 27/11 |
· · | en utilisant une information non détectable sur le support d'enregistrement [4]

|  | G11B 27/19 |
· · | en utilisant une information détectable sur le support d'enregistrement [4]

|  | G11B 27/28 |
· · · | en utilisant des signaux d'information enregistrés par le même procédé que pour l'enregistrement principal

|  | G11B 27/30 |
· · · · | sur la même piste que l'enregistrement principal

|  | G11B 27/32 |
· · · · | sur des pistes auxiliaires séparées du même support d'enregistrement ou d'un support auxiliaire

|  | G11B 27/34 |
· · | Aménagements indicateurs

|  | G11B 27/36 |
· | Contrôle, c. à d. surveillance du déroulement de l'enregistrement ou de la reproduction

P:0 |  | G11B 31/00 |
Dispositifs pour faire fonctionner les appareils d'enregistrement ou de reproduction en liaison avec des appareils associés (avec des caméras ou appareils de projection Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 31/00) [1,7]

|  | G11B 31/02 |
· | avec des instruments musicaux automatiques

P:150 |  | G11B 33/00 |
Éléments de structure, détails ou accessoires non prévus dans les autres groupes de la présente sous-classe [4]

|  | G11B 33/02 |
· | Ébénisterie; Boîtiers; Bâtis; Disposition des appareils dans ou sur ceux-ci [4]

|  | G11B 33/04 |
· · | modifiés pour le rangement des supports d'enregistrement [4]

|  | G11B 33/06 |
· · | combinés avec d'autres appareils ayant une fonction principale différente [4]

|  | G11B 33/08 |
· · | Isolation ou absorption des sons ou des vibrations indésirables [4]

|  | G11B 33/12 |
· | Disposition des éléments de structure dans les appareils, p.ex. d'alimentation, des modules [4]

|  | G11B 33/14 |
· | Diminution de l'influence des paramètres physiques, p.ex. changements de température, humidité, poussière [4]