|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G03 |
PHOTOGRAPHIE; CINÉMATOGRAPHIE; TECHNIQUES ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES QUE DES ONDES OPTIQUES; ÉLECTROGRAPHIE; HOLOGRAPHIE (reproduction d'images ou de dessins par balayage et conversion en signaux électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N) [4]

|  | G03 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "enregistrements" signifie des photographies ou toute autre sorte de stockage d'information d'image latente, directement visible ou permanente, qui consistent en une répartition en forme d'image d'une quantité, p.ex. un dessin de charges électriques enregistré sur un support; "optique" s'applique non uniquement à la lumière visible mais aussi aux radiations ultraviolettes ou infrarouges. [4]

|  | G03G |
ÉLECTROGRAPHIE; ÉLECTROPHOTOGRAPHIE; MAGNÉTOGRAPHIE (enregistrement de l'information basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; mémoires statiques avec moyens pour écrire ou lire des informations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C; enregistrement de signaux de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/76)

|  | G03G |
Note(s) La présente sous-classe couvre: la production d'images permanentes directement visibles, conformes à une image ou à un document original, utilisant une distribution intermédiaire d'une quantité électrique ou magnétique suivant l'image à reproduire, telle qu'un dessin de charge, un dessin de conductibilité électrique ou un dessin magnétique; la production d'images permanentes directement visibles utilisant une distribution intermédiaire d'une quantité électrique ou magnétique suivant l'image à reproduire, quand l'origine et la manière de générer cette distribution intermédiaire ne sont pas importantes. La présente sous-classe ne couvre pas: l'emploi de signaux électriques pour la transmission de l'information relative à une image à reproduire à partir d'un original, c. à d. la communication d'image, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N; la production d'images exclusivement par des dessins thermiques sans utilisation de dessin électrostatique ou magnétique, qui est couverte par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41M 5/00; la production d'impression par transfert d'encre à partir d'une forme d'impression à une surface d'impression sans contact physique et en utilisant la force d'un champ électrostatique, qui est couverte par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41M; les mécanismes d'impression sélective caractérisés par l'alimentation sélective en courant électrique ou l'application sélective d'un champ magnétique à, ou par l'irradiation sélective d'un matériau d'impression ou de transfert d'impression, qui sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 2/385, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J 2/435. [5]

|  | G03G |
Schéma général
ENREGISTREMENT ORIGINAL, ORGANES ET MATÉRIAUX | 5/00, 7/00, 9/00
PROCÉDÉS ET APPAREILS ÉLECTROGRAPHIQUES |
Utilisant un dessin de charge | 13/00, 15/00
Utilisant des dessins autres que les dessins de charge | 17/00
Utilisant la déformation de couches thermoplastiques | 16/00
PROCÉDÉS ET APPAREILS UTILISANT DES DESSINS MAGNÉTIQUES | 19/00
DÉTAILS NON PRÉVUS AILLEURS | 8/00, 11/00, 21/00

P:60 |  | G03G 5/00 |
Organes d'enregistrement pour enregistrement original par exposition, p.ex. à la lumière, à la chaleur, aux électrons; Fabrication à cet effet; Emploi de matériaux spécifiés dans ce but (surfaces d'enregistrement pour appareils de mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/00; matériaux photosensibles pour la photographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C)

|  | G03G 5/02 |
· | Couches réceptrices de charges (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 5/153 a priorité) [5]

|  | G03G 5/026 |
· · | Couches dans lesquelles, pendant l'irradiation, il se produit une réaction chimique par laquelle des dessins de conductivité électrique sont formés dans les couches, p.ex. pour la chimioxérographie [2]

|  | G03G 5/028 |
· · | Couches dans lesquelles, après exposition à un dessin thermique, des dessins de conductivité électrique sont formés, p.ex. pour la thermoxérographie [2]

|  | G03G 5/04 |
· · | Couches photoconductrices; Couches de génération de charges ou couches de transport de charges; Additifs à cet effet; Liants à cet effet [2,5]

|  | G03G 5/043 |
· · · | Couches photoconductrices caractérisées en ce qu'elles ont plusieurs couches ou caractérisées par leur structure composite [5]

|  | G03G 5/05 |
· · · | Matériaux de liaison organiques; Méthodes d'enduction d'un substrat avec une couche photoconductrice; Additifs inertes utilisables dans des couches photoconductrices [2]

|  | G03G 5/06 |
· · · | caractérisées par le fait que leur matériau photoconducteur est organique [5]

|  | G03G 5/07 |
· · · · | Matériaux photoconducteurs polymères [2]

|  | G03G 5/08 |
· · · | caractérisées par le fait que leur matériau photoconducteur est inorganique [2,5]

|  | G03G 5/082 |
· · · · | et non incorporé dans un matériau de liaison, p.ex. déposé sous vide [2]

|  | G03G 5/085 |
· · · · | et incorporé dans un matériau de liaison inorganique, p.ex. couches analogues à du verre [2]

|  | G03G 5/087 |
· · · · | et incorporé dans un matériau de liaison organique [2]

|  | G03G 5/10 |
· | Supports pour la réception de charges ou autres couches

|  | G03G 5/12 |
· | Pièces d'enregistrement pour procédés multicolores [2]

|  | G03G 5/14 |
· | Couches intermédiaires ou de recouvrement inertes pour les couches recevant la charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 5/04 a priorité) [2,5]

|  | G03G 5/147 |
· · | Couches de recouvrement [5]

|  | G03G 5/153 |
· | Couches de réception de charges combinées à des couches additionnelles photosensibles ou thermosensibles, mais non photoconductrices, p.ex. couches de sels d'argent [5]

|  | G03G 5/16 |
· | Couches d'enregistrement par changement des propriétés magnétiques, p.ex. pour l'écriture par dépassement du point de Curie [3]

P:70 |  | G03G 7/00 |
Emploi de matériaux spécifiés pour utilisation dans les éléments recevant l'image, c. à d. pour inversion par contact physique; Fabrication à cet effet (matériaux photosensibles pour la photographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C)

P:80 |  | G03G 8/00 |
Couches couvrant la reproduction finale, p.ex. pour la protéger, pour écrire dessus [2]

P:90 |  | G03G 9/00 |
Développateurs [5]

|  | G03G 9/08 |
· | avec des particules de toner [2]

|  | G03G 9/083 - G03G 9/12 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 9/083-G03G 9/12, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [5]

|  | G03G 9/083 |
· · | Particules de toner magnétiques [5]

|  | G03G 9/087 |
· · | Liants pour les particules de toner [5]

|  | G03G 9/09 |
· · | Agents colorants pour les particules de toner [5]

|  | G03G 9/093 |
· · | Particules de toner encapsulées [5]

|  | G03G 9/097 |
· · | Plastifiants; Agents de contrôle de charge [5]

|  | G03G 9/10 |
· · | caractérisés par les particules porteuses [2,5]

|  | G03G 9/107 |
· · · | ayant des composants magnétiques [5]

|  | G03G 9/113 |
· · · | avec application d'un revêtement sur ces particules [5]

|  | G03G 9/12 |
· · | dans des mélanges développateurs liquides [2]

P:100 |  | G03G 11/00 |
Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme agent de fixage

P:40 |  | G03G 13/00 |
Procédés électrographiques utilisant un dessin de charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 16/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 17/00 ont priorité) [2,5]

|  | G03G 13/01 |
· | pour copies multicolores [2]

|  | G03G 13/06 |
· | Développement

|  | G03G 13/14 |
· | Transfert d'un dessin à un second support

|  | G03G 13/26 |
· | pour la production de plaques d'impression pour procédés d'impression non xérographiques [2]

|  | G03G 13/28 |
· · | Plaques d'impression planographiques [2]

P:30 |  | G03G 15/00 |
Appareils pour procédés électrographiques utilisant un dessin de charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 16/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 17/00 ont priorité) [2,5]

|  | G03G 15/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également des procédés dans la mesure où ils sont caractérisés par l'usage ou la manipulation d'appareils classables en soi dans le présent groupe.

|  | G03G 15/01 |
· | pour reproduire des copies multicolores [2]

|  | G03G 15/02 |
· | pour déposer une charge uniforme, p.ex. pour sensibiliser; Dispositifs pour la décharge corona (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 15/14 a priorité) [6]

|  | G03G 15/04 |
· | pour exposer, c.à d. pour projeter optiquement l'image originale sur un matériau d'enregistrement photoconducteur [6]

|  | G03G 15/041 |
· · | avec un grandissement variable [6]

|  | G03G 15/043 |
· · | avec des moyens de commande de l'éclairage ou de l'exposition (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 15/041 a priorité) [6]

|  | G03G 15/045 |
· · | avec des moyens de charge ou de décharge de parties spécifiques de l'image de charge sur le matériau d'enregistrement, p.ex. pour l'augmentation du contraste ou pour décharger des parties hors image (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 15/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 21/06 ont priorité) [6]

|  | G03G 15/05 |
· | pour charger suivant l'image à reproduire, p.ex. par une grille de commande photoconductrice, par des moyens de charge activés par voie optique (moyens de charge commandés par des signaux électriques d'image Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J) [6]

|  | G03G 15/054 |
· | utilisant des rayons X, p.ex. électroradiographie [6]

|  | G03G 15/056 |
· | utilisant une polarisation interne [2,6]

|  | G03G 15/06 |
· | pour développer

|  | G03G 15/08 |
· · | en utilisant un développateur solide, p.ex. développateur en poudre

|  | G03G 15/09 |
· · · | utilisant une brosse magnétique [2]

|  | G03G 15/095 |
· · · | Enlèvement du développateur solide en excès [6]

|  | G03G 15/10 |
· · | en utilisant un développateur liquide

|  | G03G 15/11 |
· · · | Enlèvement du développateur liquide en excès, p.ex. par la chaleur [6]

|  | G03G 15/14 |
· | pour transférer un dessin à un second support

|  | G03G 15/16 |
· · | d'un dessin de teinte, p.ex. dessin de poudre

|  | G03G 15/18 |
· · | d'un dessin de charge

|  | G03G 15/20 |
· | pour le fixage, p.ex. par la chaleur

|  | G03G 15/36 |
· | Edition, c.à d. réalisation d'une image composite en copiant au moins une image originale ou des parties de celle-ci [6]

P:10 |  | G03G 16/00 |
Procédés électrographiques utilisant la déformation de couches thermoplastiques (couches pour la formation d'images par déformation superficielle Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 5/02); Appareils à cet effet [2,6]

P:20 |  | G03G 17/00 |
Procédés électrographiques utilisant des dessins autres que des dessins de charge, p.ex. un dessin de conductivité électrique; Procédés faisant appel à une migration, p.ex. photo-électrophorèse, photo-électrosolographie; Procédés faisant appel à un transfert sélectif, p.ex. procédés d'électrophoto-adhésion; Appareils faisant essentiellement appel à un seul de ces procédés [5]

P:0 |  | G03G 19/00 |
Procédés utilisant des dessins magnétiques; Appareils à cet effet

P:50 |  | G03G 21/00 |
Dispositions non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 13/00-G03G 19/00, p.ex. nettoyage, élimination des charges résiduelles [2]

|  | G03G 21/02 |
· | Comptage du nombre de copies; Facturation [6]

|  | G03G 21/04 |
· | Dispositions pour empêcher la copie d'un original [6]

|  | G03G 21/06 |
· | Elimination des charges résiduelles d'un élément d'enregistrement d'image réutilisable [6]

|  | G03G 21/10 |
· | Collecte ou recyclage de développateur récupéré [6]

|  | G03G 21/12 |
· · | Récipients pour le toner récupéré [6]

|  | G03G 21/14 |
· | Commande séquentielle électronique [6]

|  | G03G 21/16 |
· | Moyens mécaniques facilitant la maintenance de l'appareil, p.ex. structures modulaires [6]

|  | G03G 21/18 |
· · | utilisant une cartouche de traitement [6]

|  | G03G 21/20 |
· | Commande de l'humidité ou de la température [6]