|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04G |
GARDE-TEMPS ÉLECTRONIQUES [3]

|  | G04G |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les garde-temps électroniques sans parties mobiles; [3] les circuits électroniques pour produire des impulsions de cadence quelle que soit la nature des moyens indicateurs de l'heure qui sont utilisés. [3] La présente sous-classe ne couvre pas les garde-temps électroniques avec parties mobiles, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C. [3]

|  | G04G |
Schéma général
GÉNÉRATION D'IMPULSIONS DE CADENCE | 3/00
MISE À L'HEURE; SYNCHRONISATION | 5/00; 7/00
INDICATION DE L'HEURE OU DE LA DATE |
Par des moyens visuels; par des signaux optiques; par des signaux acoustiques | 9/00; 11/00; 13/00
ACTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF À DES INSTANTS PRÉDÉTERMINÉS | 15/00
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE; CARTERS | 17/00
CIRCUITS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SPÉCIALEMENT ADAPTÉS | 19/00
AUTRES SUJETS | 1/00

P:90 |  | G04G 1/00 |
Garde-temps ou circuits non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 3/00-G04G 19/00 [3,7]

P:60 |  | G04G 3/00 |
Génération d'impulsions de cadence (circuits de commande pour moteurs pas à pas Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/00; production d'intervalles de temps prédéterminés utilisés comme étalons Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 5/00; technique de l'impulsion en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; commande, synchronisation ou stabilisation des générateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L) [3]

P:10 |  | G04G 5/00 |
Mise à l'heure, c. à d. correction ou changement de l'indication de l'heure [3]

P:0 |  | G04G 7/00 |
Synchronisation [3]

P:50 |  | G04G 9/00 |
Moyens visuels d'indication de l'heure ou de la date [3]

P:20 |  | G04G 11/00 |
Production de signaux optiques à des moments prédéterminés [3]

P:30 |  | G04G 13/00 |
Production de signaux horaires acoustiques [3]

P:40 |  | G04G 15/00 |
Garde-temps comprenant des moyens devant être actionnés à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 13/00 ont priorité; circuits à retard pour impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/13; commutateurs électroniques avec effet de retard Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/28; commutateurs électroniques à programme s'arrêtant automatiquement lorsque le programme est réalisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/296; programmation horaire pour l'enregistrement d'un signal de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/76) [3]

P:80 |  | G04G 17/00 |
Détails de structure; Boîtiers [7]

P:70 |  | G04G 19/00 |
Circuits d'alimentation en énergie électrique spécialement adaptés pour l'utilisation dans des garde-temps électroniques [7]