|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE; ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01B |
MESURE DE LA LONGUEUR, DE L'ÉPAISSEUR OU DE DIMENSIONS LINÉAIRES ANALOGUES; MESURE DES ANGLES; MESURE DES SUPERFICIES; MESURE DES IRRÉGULARITÉS DES SURFACES OU CONTOURS

|  | G01B |
Note(s) La présente sous-classe couvre la mesure de la position ou du déplacement exprimée en dimensions linéaire ou angulaire. [4] Dans la présente sous-classe, les groupes se distinguent par le moyen de mesure qui joue le rôle le plus important. L'emploi simultané d'autres moyens courants pour donner une indication finale n'affecte pas le classement. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01. Les machines fonctionnant selon les principes analogues à ceux des dispositifs à main spécifiés dans la présente sous-classe sont classées avec ces dispositifs. Les dispositions de mesure ou leurs détails couverts par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00-G01B 17/00 sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 21/00 si aucun autre groupe unique ne peut convenir d'une manière prédominante.

|  | G01B |
Schéma général
INSTRUMENTS DE MESURES CARACTÉRISÉS PAR LE MATÉRIAU | 1/00
MÉTHODES PRÉDOMINANTES UTILISÉES POUR LA MESURE |
Mécaniques | 3/00, 5/00
Electriques ou magnétiques | 7/00
par fluides | 13/00
par ondes lumineuses; par radiations d'autres ondes électromagnétiques ou de particules | 9/00, 11/00; 15/00
par ondes sonores | 17/00
AUTRES DISPOSITIONS POUR LA MESURE | 21/00

P:90 |  | G01B 1/00 |
Instruments de mesure caractérisés par l'usage d'un matériau spécifique

P:70 |  | G01B 3/00 |
Instruments tels que spécifiés dans les sous-groupes et caractérisés par l'utilisation de moyens de mesure mécanique (dispositions pour mesurer des paramètres particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/00; dispositifs d'usage général spécialement adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/34) [2]

|  | G01B 3/02 |
· | Règles ou rubans avec des échelles ou des marques pour la lecture directe

|  | G01B 3/11 |
· | Chaînes pour mesurer les longueurs

|  | G01B 3/12 |
· | Roues à mesurer

|  | G01B 3/14 |
· | Gabarits pour vérifier les contours

|  | G01B 3/16 |
· | Compas, c. à d. avec une paire des bras pivotants

|  | G01B 3/18 |
· | Micromètres

|  | G01B 3/20 |
· | Pieds à coulisse

|  | G01B 3/22 |
· | Calibres à aiguille sensible, p.ex. calibres à cadrans (pour mesurer des contours ou des courbes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/20)

|  | G01B 3/30 |
· | Barres, blocs, ou bandes où la distance entre deux faces est fixe, mais peut être réglée à l'avance, p.ex. calibres de longueur, calibres d'épaisseur

|  | G01B 3/34 |
· | Bagues ou autres calibres à ouverture, p.ex. calibres à tolérances maxima et minima

|  | G01B 3/38 |
· | Calibres à mâchoire ouverte et faces opposées, c. à d. compas à calibrer, où la distance interne entre les faces est fixe, mais peut être réglée à l'avance

|  | G01B 3/46 |
· | Calibres à tampon pour les dimensions intérieures avec des surfaces de contact dont l'écartement est fixe, mais peut être réglé à l'avance

|  | G01B 3/56 |
· | Calibres pour mesurer des angles ou des conicités, p.ex. compas à calibrer conique

P:60 |  | G01B 5/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de moyens mécaniques (instruments du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00) [2]

|  | G01B 5/004 |
· | pour mesurer les coordonnées de points [6]

|  | G01B 5/008 |
· · | en utilisant des machines de mesure de coordonnées [6]

|  | G01B 5/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/004, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/08 ont priorité) [6]

|  | G01B 5/08 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 5/14 |
· | pour mesurer une distance ou une marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/24 a priorité)

|  | G01B 5/18 |
· | pour mesurer une profondeur

|  | G01B 5/20 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes

|  | G01B 5/24 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 5/26 |
· | pour mesurer des superficies, p.ex. planimètres (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 5/28 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

|  | G01B 5/30 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. indicateur de déformation mécanique

P:50 |  | G01B 7/00 |
Dispositions de mesure caractérisées par l'utilisation de moyens électriques ou magnétiques

|  | G01B 7/004 |
· | pour mesurer les coordonnées de points [6]

|  | G01B 7/008 |
· · | en utilisant des machines de mesure de coordonnées [6]

|  | G01B 7/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 7/004, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 7/12 ont priorité) [6]

|  | G01B 7/12 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 7/14 |
· | pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 7/30 a priorité)

|  | G01B 7/16 |
· | pour mesurer les déformations dans un solide, p.ex. au moyen d'une jauge de contrainte à résistance

|  | G01B 7/26 |
· | pour mesurer une profondeur

|  | G01B 7/28 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes

|  | G01B 7/30 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 7/305 |
· · | pour vérifier la perpendicularité [6]

|  | G01B 7/31 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 7/315 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 7/32 |
· | pour mesurer des superficies (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 7/34 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

P:10 |  | G01B 9/00 |
Instruments tels que spécifiés dans les sous-groupes et caractérisés par l'utilisation de moyens de mesure optiques (dispositions pour mesurer des paramètres particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/00) [2]

|  | G01B 9/02 |
· | Interféromètres

|  | G01B 9/021 |
· · | utilisant des techniques holographiques [2]

|  | G01B 9/04 |
· | Microscopes de mesure

|  | G01B 9/06 |
· | Télescopes de mesure

|  | G01B 9/08 |
· | Comparateurs à projection optique

|  | G01B 9/10 |
· | Goniomètres pour mesurer des angles entre des surfaces

P:0 |  | G01B 11/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de moyens optiques (instruments du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00) [2]

|  | G01B 11/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/08 a priorité)

|  | G01B 11/03 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 11/04 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement

|  | G01B 11/06 |
· · | pour mesurer l'épaisseur

|  | G01B 11/08 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 11/14 |
· | pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/26 a priorité; télémètres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/00)

|  | G01B 11/16 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. indicateur optique de déformation

|  | G01B 11/22 |
· | pour mesurer la profondeur

|  | G01B 11/24 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes

|  | G01B 11/26 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 11/27 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 11/275 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 11/28 |
· | pour mesurer des superficies (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 11/30 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

P:30 |  | G01B 13/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de fluides

P:20 |  | G01B 15/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de radiations d'ondes ou de particules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/00 ont priorité) [4]

|  | G01B 15/02 |
· | pour mesurer l'épaisseur

P:40 |  | G01B 17/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores [4]

|  | G01B 17/02 |
· | pour mesurer l'épaisseur

|  | G01B 17/04 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. par corde vibrante

|  | G01B 17/06 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes [6]

|  | G01B 17/08 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces [6]

P:80 |  | G01B 21/00 |
Dispositions pour la mesure ou leurs détails pour autant qu'ils ne soient pas adaptés à des types particuliers de moyens de mesure faisant l'objet des autres groupes de la présente sous-classe [3]

|  | G01B 21/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 21/10 a priorité) [3]

|  | G01B 21/06 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement [3]

|  | G01B 21/08 |
· · | pour mesurer l'épaisseur [3]

|  | G01B 21/10 |
· | pour mesurer des diamètres [3]

|  | G01B 21/16 |
· | pour mesurer la distance ou le jeu entre des objets espacés [3]

|  | G01B 21/18 |
· | pour mesurer la profondeur [3]

|  | G01B 21/20 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil [3]

|  | G01B 21/22 |
· | pour mesurer des angles ou des conicités; pour vérifier l'alignement des axes [3]

|  | G01B 21/28 |
· | pour mesurer des superficies (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G) [3]

|  | G01B 21/30 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces [3]

|  | G01B 21/32 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide [3]