|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G02 |
OPTIQUE (fabrication des éléments ou des appareils optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 ou autres sous-classes appropriées; matériaux en soi, voir les endroits appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C)

|  | G02 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "optique" s'applique non uniquement à la lumière visible, mais aussi aux radiations ultraviolettes ou infrarouges. [4]

|  | G02F |
DISPOSITIFS OU SYSTÈMES DONT LE FONCTIONNEMENT OPTIQUE EST MODIFIÉ PAR CHANGEMENT DES PROPRIÉTÉS OPTIQUES DU MILIEU CONSTITUANT CES DISPOSITIFS OU SYSTÈMES ET DESTINÉS À LA COMMANDE DE L'INTENSITÉ, DE LA COULEUR, DE LA PHASE, DE LA POLARISATION OU DE LA DIRECTION DE LA LUMIÈRE, p.ex. COMMUTATION, OUVERTURE DE PORTE, MODULATION OU DÉMODULATION; TECHNIQUES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE CES DISPOSITIFS OU SYSTÈMES; CHANGEMENT DE FRÉQUENCE; OPTIQUE NON LINÉAIRE; ÉLÉMENTS OPTIQUES LOGIQUES; CONVERTISSEURS OPTIQUES ANALOGIQUES/NUMÉRIQUES (moyens de transfert optiques entre l'organe sensible et l'élément indicateur ou enregistreur, en relation avec la mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/26; dispositifs dans lesquels les opérations mathématiques sont effectuées à l'aide d'éléments optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06E 3/00; systèmes de transmission de signaux électriques utilisant des moyens optiques pour convertir le signal Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/36; enregistrement de l'information par des moyens électriques ou magnétiques, et reproduction par lecture des propriétés optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 11/00; mémoires statiques utilisant des éléments optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C 13/04; systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que des ondes hertziennes, p.ex. la lumière, les rayons infrarouges, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 10/00; systèmes multiplex optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J 14/00; transmission d'images, p.ex. télévision, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N) [2,4]

P:30 |  | G02F 1/00 |
Dispositifs ou systèmes pour la commande de l'intensité, de la couleur, de la phase, de la polarisation ou de la direction de la lumière arrivant d'une source de lumière indépendante, p.ex. commutation, ouverture de porte ou modulation; Optique non linéaire (thermomètres utilisant le changement de couleur ou de translucidité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/00, utilisant des changements dans la fluorescence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/00; guides de lumières Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 6/00; dispositifs ou systèmes optiques utilisant des éléments mobiles ou déformables pour commander la lumière indépendamment de la source Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/00; commande de la lumière en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 25/00; systèmes de signalisation optique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 5/00; dispositifs d'affichage d'information variable par sélection ou combinaison d'éléments individuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 9/00; dispositions ou circuits pour la commande de l'affichage utilisant des moyens de visualisation autres que les tubes à rayons cathodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09G 3/00; commande des sources de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 33/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00-H05B 43/00) [2,4]

|  | G02F 1/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre uniquement: les dispositifs ou systèmes, p.ex. les cellules, dont le fonctionnement optique est modifié par changement des propriétés optiques du milieu constituant ces dispositifs ou systèmes sous l'influence ou la commande de paramètres physiques, p.ex. de champs électriques, de courant électrique, de champs magnétiques, de vibrations sonores ou mécaniques, de contraintes mécaniques ou d'effets thermiques; [2] les dispositifs ou systèmes dans lesquels la composante de champ électrique ou magnétique des rayons lumineux influence les propriétés optiques du milieu, c. à d. l'optique non linéaire; [2] la commande de la lumière par des ondes électromagnétiques, p.ex. des ondes radio, ou par des électrons ou autres particules élémentaires. [2]

|  | G02F 1/01 |
· | pour la commande de l'intensité, de la phase, de la polarisation ou de la couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/29, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/35 ont priorité; éléments polarisants en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 5/30; mémoire statique en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C; écrans de tubes-images fonctionnant en valves de lumière par un mécanisme obturateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/10; écrans de ce type fonctionnant par décoloration Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/10) [2,7]

|  | G02F 1/13 |
· · | basés sur des cristaux liquides, p.ex. cellules d'affichage individuelles à cristaux liquides (substances formant des cristaux liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 19/00) [2]

|  | G02F 1/29 |
· | pour la commande de la position ou de la direction des rayons lumineux, c. à d. déflexion (mémoires statiques avec écriture électrique ou magnétique et lecture optique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C; lasers munis de moyens pour changer l'emplacement depuis lequel, ou la direction vers laquelle, le rayonnement laser est émis Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/101) [4]

|  | G02F 1/35 |
· | Optique non linéaire (dispositifs bistables optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 3/00; lasers utilisant l'effet Brillouin ou Raman stimulé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/30) [2,5]

P:20 |  | G02F 2/00 |
Démodulation de la lumière; Transfert de la modulation de la lumière modulée; Changement de fréquence de la lumière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/35 a priorité; dispositifs photo-électriques de détection ou de mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00; dispositions de démodulation pour un laser Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/10; démodulation ou transfert de modulation des ondes électromagnétiques modulées en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D 9/00) [2]

P:10 |  | G02F 3/00 |
Eléments optiques logiques (générateurs d'impulsions électriques utilisant des dispositifs opto-électroniques comme éléments actifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/00; circuits logiques utilisant des dispositifs opto-électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 19/02); Dispositifs bistables optiques [5]

P:0 |  | G02F 7/00 |
Convertisseurs optiques analogiques/numériques

|  | G02F 7/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre uniquement les convertisseurs comportant essentiellement des éléments prévus dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/00. [4]