|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H01H |
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES; RELAIS; SÉLECTEURS, DISPOSITIFS DE PROTECTION (câbles à contact Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 7/10; dispositifs auto-interrupteurs du type électrolytique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G 9/18; circuits de protection, de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H; commutation par des moyens électroniques sans fermeture de contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00)

|  | H01H |
Note(s) La présente sous-classe couvre (dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 69/00-H01H 87/00) les dispositifs pour la protection des lignes électriques ou machines ou appareils électriques dans le cas d'un changement non voulu des conditions électriques normales de fonctionnement, la condition électrique assurant directement l'apport d'énergie au dispositif. La présente sous-classe ne couvre pas les socles, enveloppes ou couvercles qui s'adaptent à plusieurs dispositifs de commutation ou qui s'adaptent à un dispositif de commutation et également à un autre composant électrique, p.ex. une barre-omnibus, un connecteur de ligne. Ces socles, enveloppes ou couvercles sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/00. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "relais" désigne un dispositif de commutation, pourvu de contacts, commandés par une énergie électrique qui fournit, directement ou indirectement, toute l'énergie mécanique nécessaire pour opérer la fermeture et l'ouverture de ces contacts; "mécanisme moteur" se rapporte au moyen par lequel une force d'actionnement appliquée à l'interrupteur est transmise aux contacts mobiles. Dans la présente sous-classe, les détails sont classés comme suit: les détails d'un type de dispositif de commutation non spécifié, ou les détails considérés comme applicables à plusieurs sortes de dispositifs de commutation désignés par les expressions: interrupteurs, relais, sélecteurs et dispositifs de protection sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type d'interrupteur non spécifié ou les détails considérés comme applicables à plusieurs types d'interrupteurs tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/00-H01H 43/00 et les sous-groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/42, tous désignés ci-après par "types de base", sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type de relais non spécifié ou considérés comme applicables à plusieurs types de relais tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/00-H01H 61/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00; les détails d'un dispositif de protection non spécifié ou les détails applicables à plusieurs types de dispositifs de protection tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 71/00. Cependant, un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement à un dispositif de commutation d'un seul type de base est classé dans le groupe relatif au dispositif de commutation de ce type de base, p.ex. en Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 75/00; les détails structurels mécaniques des organes de commande d'interrupteurs ou de claviers, tels que touches, boutons-poussoirs, leviers ou d'autres mécanismes de transmission de la force aux parties activées sont classés dans la présente sous-classe, même quand ils sont utilisés pour la commande de commutateurs électroniques. Cependant, les détails mécaniques à finalité électronique directe sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94. [4]

|  | H01H |
Schéma général
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES |
Caractérisés par le mode d'actionnement: |
mécanique: |
à déplacement rectiligne: une direction; deux directions | 13/00; 15/00
à déplacement angulaire: angle illimité; angle limité | 19/00; 21/00
par traction; par basculement | 17/00; 23/00
à déplacements combinés | 25/00
par éléments amovibles | 27/00
physique: |
général; champ électrique ou magnétique; chaleur; explosion | 35/00; 36/00; 37/00; 39/00
Caractérisés par les contacts: |
liquides | 29/00
Caractérisés par la tension ou l'intensité: |
sans; avec extinction de l'arc | 31/00; 33/00
Caractérisés par le temps de fonctionnement: |
manuel; programme | 41/00; 43/00
Fabrication | 11/00
RELAIS |
Electromagnétiques; dynamo- électriques; magnétostrictifs | 51/00; 53/00; 55/00
Electrostrictifs ou piézo- électriques; électrostatiques; électrothermiques | 57/00; 59/00; 61/00
Détails |
généraux; électromécaniques; circuits | 45/00; 50/00; 47/00
Fabrication | 49/00
SÉLECTEURS |
Types | 67/00
Détails | 63/00
Fabrication | 65/00
SECTIONNEURS |
à basse tension et à couteau | 21/00
pour haute tension | 31/00
en combinaison avec des fusibles | 85/00
DISPOSITIFS DE PROTECTION |
Disjoncteurs: |
avec réarmement manuel; à moteur; séparés | 73/00; 75/00; 77/00
Interrupteurs de protection: |
par court-circuit; ouvrant et fermant; particuliers | 79/00; 81/00; 83/00
Fusibles; dispositifs à évaporation | 85/00; 87/00
Détails d'interrupteurs ou de relais de protection | 71/00
Fabrication | 69/00
COMBINAISONS | 89/00
DÉTAILS GÉNÉRAUX |
Contacts | 1/00
Mécanismes: |
actionnement de contacts en général; à action brusque; à retard | 3/00; 5/00; 7/00
Autres | 9/00

|  | H01H 1/00 - H01H 43/00 |
Interrupteurs électriques

P:410 |  | H01H 1/00 |
Contacts (contacts liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/00)

|  | H01H 1/02 |
· | caractérisés par leur matériau

|  | H01H 1/06 |
· | caractérisés par la forme ou la structure de la surface de contact, p.ex. striée

|  | H01H 1/12 |
· | caractérisés par la manière dont les contacts coopérants s'engagent

P:400 |  | H01H 3/00 |
Mécanismes pour actionner les contacts (moyens d'actionnement ou de déclenchement thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H01H 3/02 |
· | Organes moteurs, c. à d. pour actionner le mécanisme d'entraînement par une force mécanique extérieure à l'interrupteur

|  | H01H 3/16 |
· · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. un interrupteur de porte, un interrupteur de fin de course, un interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 3/32 |
· | Mécanismes-moteurs, c. à d. pour transmettre la force motrice aux contacts (dispositions à action brusque Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 5/00; introduisant un retard prédéterminé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 7/00)

|  | H01H 3/54 |
· | Mécanismes pour le couplage ou découplage de la pièce actionnante, du mécanisme moteur ou des contacts

P:390 |  | H01H 5/00 |
Dispositions à action brusque, c. à d. dans lesquelles pendant une seule opération d'ouverture ou une seule opération de fermeture, une énergie est d'abord accumulée et ensuite libérée afin de produire ou d'aider le mouvement des contacts

P:380 |  | H01H 7/00 |
Dispositifs destinés à introduire un retard prédéterminé entre l'amorçage de l'opération de commutation et l'ouverture ou la fermeture des contacts (interrupteurs horaires ou à programme horaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

P:420 |  | H01H 9/00 |
Détails de dispositifs de commutation non couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 7/00

|  | H01H 9/02 |
· | Supports, enveloppes ou capots (s'adaptant à plus d'un interrupteur ou interrupteur et une autre partie constituante électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/00)

|  | H01H 9/04 |
· · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes

|  | H01H 9/16 |
· | Indicateurs de position, p.ex. "marche" ou "arrêt"

|  | H01H 9/18 |
· | Marques distinctives sur interrupteurs, p.ex. pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur dans l'obscurité; Adaptation des interrupteurs pour recevoir des marques distinctives

|  | H01H 9/20 |
· | Mécanismes d'interverrouillage, verrouillage ou accrochage

|  | H01H 9/30 |
· | Moyens pour éteindre ou empêcher des arcs entre pièces traversées par le courant

|  | H01H 9/54 |
· | Circuits non adaptés à une application particulière du dispositif de commutation non prévus ailleurs

P:460 |  | H01H 11/00 |
Appareillages ou procédés spécialement adaptés à la fabrication d'interrupteurs électriques (procédés spécialement adaptés à la fabrication d'interrupteurs à mouvement rectiligne ayant plusieurs éléments moteurs associés à différents jeux de contacts, p.ex. claviers, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/70) [1,8]

|  | H01H 11/04 |
· | de contacts d'interrupteurs

P:370 |  | H01H 13/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour pousser ou tirer dans une seule direction, p.ex. interrupteur à bouton-poussoir (dans lesquels l'organe moteur est élastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 17/00)

|  | H01H 13/02 |
· | Détails [1,8]

|  | H01H 13/04 |
· · | Enveloppes; Couvercles

|  | H01H 13/12 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 13/14 |
· · · | Organes d'actionnement, p.ex. bouton-poussoir

|  | H01H 13/16 |
· · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 13/18 |
· · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 13/26 |
· · | Dispositions à action brusque consécutive à la déformation d'éléments élastiques

|  | H01H 13/50 |
· | ayant un seul élément d'actionnement

|  | H01H 13/52 |
· · | le contact retournant immédiatement à son état initial après suppression de la force motrice, p.ex. bouton-poussoir de sonnerie

|  | H01H 13/68 |
· | ayant deux éléments moteurs, l'un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture du même jeu de contacts (l'élément moteur unique faisant saillie sur des côtés différents de l'enveloppe de l'interrupteur pour être poussé alternativement par les extrémités opposées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 15/00)

|  | H01H 13/70 |
· | ayant une pluralité d'éléments moteurs associés à différents jeux de contacts, p.ex. claviers (assemblage d'une pluralité d'interrupteurs indépendants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B)

P:360 |  | H01H 15/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour actions en directions opposées, p.ex. interrupteur à curseur

P:350 |  | H01H 17/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur flexible adapté uniquement pour la traction, p.ex. cordon, chaîne

P:330 |  | H01H 19/00 |
Interrupteurs actionnés par un organe moteur qui est rotatif autour de son axe longitudinal et qui est entraîné directement par un corps solide extérieur à l'interrupteur, p.ex. une main [1,8]

P:340 |  | H01H 21/00 |
Interrupteurs actionnés par un organe moteur en forme d'élément pivotant entraîné directement par un corps solide, p.ex. une main (interrupteurs à bascule ou à berceau Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 23/00; interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement angulaire dans plus d'un plan Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 25/04) [1,8]

P:320 |  | H01H 23/00 |
Interrupteurs à bascule ou à berceau, c. à d. interrupteurs caractérisés en ce qu'ils sont actionnés par basculement d'un organe de l'interrupteur en forme de bouton à bascule

|  | H01H 23/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, l'expression "à bascule" désigne un mouvement de pivotement dans un seul plan autour d'un axe parallèle à la plaque frontale de l'interrupteur et situé sensiblement à égale distance des extrémités du bouton à bascule. [8]

P:310 |  | H01H 25/00 |
Interrupteurs avec mouvement composé de la poignée ou d'un autre organe moteur

|  | H01H 25/04 |
· | Organe moteur à mouvement angulaire dans plus d'un plan, p.ex. manche à balai

P:300 |  | H01H 27/00 |
Interrupteurs actionnés par un élément amovible, p.ex. une clé, une broche ou une plaque; Interrupteurs actionnés par des éléments de réglage suivant une seule combinaison prédéterminée choisie parmi plusieurs possibilités de réglage (combinés avec des connecteurs à fiche et prise Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/70; avec fiche de transport de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/00)

P:50 |  | H01H 29/00 |
Interrupteurs comportant au moins un contact liquide (contacts solides mouillés ou imbibés de mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/06)

P:30 |  | H01H 31/00 |
Interrupteurs à coupure dans l'air pour haute tension sans moyen d'extinction ou de prévention des arcs (en combinaison avec des interrupteurs à haute tension ou à courant fort comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/00) [3]

P:20 |  | H01H 33/00 |
Interrupteurs pour haute tension ou courant fort comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs

|  | H01H 33/02 |
· | Détails

|  | H01H 33/04 |
· · | Moyens pour éteindre ou empêcher des arcs entre organes traversés par le courant

|  | H01H 33/28 |
· · | Dispositions à énergie incorporée dans l'interrupteur pour actionner le mécanisme moteur

|  | H01H 33/42 |
· · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 33/59 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière de l'interrupteur et non prévus ailleurs, p.ex. pour assurer le fonctionnement de l'interrupteur en un point déterminé de la période du courant alternatif

|  | H01H 33/60 |
· | Interrupteurs dans lesquels les moyens de prévention ou d'extinction des arcs ne comportent pas de moyen séparé destiné à obtenir ou accroître l'écoulement du fluide extincteur d'arc

|  | H01H 33/66 |
· · | Interrupteurs dans lesquels la coupure s'effectue dans le vide

|  | H01H 33/70 |
· | Interrupteurs comportant des moyens séparés pour diriger, obtenir ou augmenter l'écoulement du fluide extincteur d'arc

|  | H01H 33/88 |
· · | l'écoulement du fluide extincteur d'arc étant produit ou augmenté par le mouvement de pistons ou d'autres organes produisant une pression

P:280 |  | H01H 35/00 |
Interrupteurs actionnés par le changement d'une condition physique (actionnés par la variation du champ magnétique ou du champ électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 36/00; interrupteurs actionnés thermiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H01H 35/00 |
Note(s) Un dispositif de commutation est classé selon la condition physique dont le changement provoque un apport d'énergie au dispositif, p.ex. une explosion extérieure provoquant une onde de pression agissant sur l'interrupteur est classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24, une explosion produite à l'intérieur de l'interrupteur dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00 si elle est amorcée par la chaleur, dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 39/00 si elle est provoquée électriquement, et dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/14 si elle est amorcée par un coup extérieur.

|  | H01H 35/02 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de position, inclinaison ou orientation de l'interrupteur même par rapport au champ gravitationnel (inclinaison d'un récipient à mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/00; changement de position dû à un changement du niveau du liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/18)

|  | H01H 35/06 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de la vitesse (actionnés par changement de l'écoulement d'un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24)

|  | H01H 35/14 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de l'accélération, p.ex. par choc ou vibration, interrupteur à inertie

|  | H01H 35/18 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement du niveau du liquide ou de la densité du liquide, p.ex. interrupteur à flotteur (par un aimant porté par un flotteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 36/00)

|  | H01H 35/24 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement de pression du fluide, par les ondes de pression du fluide, ou par le changement d'écoulement du fluide (interrupteurs dans lesquels le changement de la pression est causé par un changement de température Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H01H 35/42 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement du degré d'humidité

P:270 |  | H01H 36/00 |
Interrupteurs actionnés par la variation du champ magnétique ou champ électrique, p.ex. par le changement de la position relative d'un aimant et d'un interrupteur, par écran

P:260 |  | H01H 37/00 |
Interrupteurs actionnés thermiquement

P:40 |  | H01H 39/00 |
Dispositifs de commutation actionnés par une explosion produite à l'intérieur du dispositif et amorcée par un courant électrique

P:290 |  | H01H 41/00 |
Interrupteurs effectuant un nombre choisi d'actionnements consécutifs des contacts à la suite d'un seul actionnement manuel de l'organe moteur

P:10 |  | H01H 43/00 |
Interrupteurs horaires ou à programme horaire présentant un choix d'intervalles de temps pour exécuter une ou plusieurs opérations de commutation et mettre automatiquement un terme à leur fonctionnement une fois que le programme a été exécuté

|  | H01H 45/00 - H01H 61/00 |
Relais

P:250 |  | H01H 45/00 |
Détails des relais (circuits électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/00; de relais électromagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/00; des sélecteurs à commande électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00)

P:240 |  | H01H 47/00 |
Circuits autres que ceux appropriés à une application particulière du relais et prévue pour obtenir une caractéristique de fonctionnement donnée ou pour assurer un courant d'excitation donné

|  | H01H 47/22 |
· | pour l'alimentation de la bobine du relais en courant d'excitation

P:450 |  | H01H 49/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de relais ou d'éléments de relais

P:230 |  | H01H 50/00 |
Détails des relais électromagnétiques (circuits électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/00; détails des sélecteurs à commande électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00)

|  | H01H 50/02 |
· | Supports; Enveloppes; Capots (châssis pour le montage de plusieurs relais ou pour le montage d'un relais et d'un autre composant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01H 50/16 |
· | Circuits magnétiques

|  | H01H 50/54 |
· | Dispositions de contact

P:220 |  | H01H 51/00 |
Relais électromagnétiques (relais utilisant l'effet dynamo-électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 53/00)

|  | H01H 51/22 |
· | Relais polarisés

P:180 |  | H01H 53/00 |
Relais à effet dynamo-électrique, c. à d. relais dont l'ouverture ou la fermeture des contacts sont dues à un mouvement relatif d'un conducteur, traversé par un courant et un champ magnétique, engendré par la force d'interaction entre eux

P:210 |  | H01H 55/00 |
Relais magnétostrictifs

P:190 |  | H01H 57/00 |
Relais électrostrictifs; Relais piézo-électriques

P:200 |  | H01H 59/00 |
Relais électrostatiques; Relais à électro-adhésion

P:170 |  | H01H 61/00 |
Relais électrothermiques (commutateurs thermiques non actionnés par une énergie d'entrée électrique, commutateurs thermiques avec une énergie d'entrée électrique de préparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00; organes thermosensibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H01H 63/00 - H01H 67/00 |
Sélecteurs [3]

P:160 |  | H01H 63/00 |
Détails des sélecteurs à commande électrique

P:440 |  | H01H 65/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de sélecteurs ou de leurs éléments

P:150 |  | H01H 67/00 |
Sélecteurs à commande électrique

|  | H01H 69/00 - H01H 87/00 |
Dispositifs de protection

P:430 |  | H01H 69/00 |
Appareillage ou procédés pour la fabrication de dispositifs de protection

P:140 |  | H01H 71/00 |
Détails des interrupteurs ou relais de protection compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00

|  | H01H 71/02 |
· | Boîtiers; Enveloppes; Socles; Garnitures

|  | H01H 71/04 |
· | Moyens pour indiquer l'état du dispositif de commutation

|  | H01H 71/06 |
· | Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs

|  | H01H 71/08 |
· | Bornes; Connexions

|  | H01H 71/10 |
· | Mécanismes d'actionnement ou de déclenchement

|  | H01H 71/12 |
· · | Mécanismes de déclenchement automatique avec ou sans déclenchement manuel

P:120 |  | H01H 73/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant dans lesquels un courant excessif ouvre les contacts en libérant automatiquement une énergie mécanique emmagasinée par l'actionnement précédent d'un mécanisme à réarmement manuel

P:110 |  | H01H 75/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant dans lesquels un courant excessif ouvre les contacts en libérant automatiquement une énergie mécanique emmagasinée par l'actionnement précédent d'un mécanisme réarmé par un moteur

P:130 |  | H01H 77/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant actionnés par un courant en excès et nécessitant une manœuvre de réarmement séparée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 75/00 ont priorité)

P:100 |  | H01H 79/00 |
Interrupteurs de protection dans lesquels un courant excessif provoque la fermeture des contacts, p.ex. pour court-circuiter l'appareil à protéger

P:90 |  | H01H 81/00 |
Interrupteurs de protection dans lesquels les contacts sont normalement fermés, mais sont ouverts et fermés d'une façon répétée aussi longtemps que la cause persiste qui crée le courant excessif, p.ex. pour limiter le courant

P:80 |  | H01H 83/00 |
Interrupteurs de protection, p.ex. disjoncteur ou relais de protection actionné par des conditions électriques anormales autres que seulement les courants excessifs

P:60 |  | H01H 85/00 |
Dispositifs de protection dans lesquels le courant circule à travers un organe en matière fusible et est interrompu par déplacement de la matière fusible lorsqu'il devient excessif (interrupteurs actionnés par la fusion d'une matière fusible Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00; disposition ou aménagement de coupe-circuit des tableaux de commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/00)

P:70 |  | H01H 87/00 |
Dispositifs de protection dans lesquels un courant circulant à travers un liquide ou un solide est interrompu par l'évaporation du liquide ou la fusion et l'évaporation du solide, lorsque ce courant devient excessif, la continuité du circuit pouvant se rétablir d'elle-même par le refroidissement [3]

P:0 |  | H01H 89/00 |
Combinaisons de plusieurs types d'interrupteurs électriques, de relais, de sélecteurs et de dispositifs de protection d'urgence, non couvertes par un des autres groupes principaux de la présente sous-classe [8]

|  | H01H 89/02 |
· | Combinaison d'un interrupteur actionné par clé avec un interrupteur actionné manuellement, p.ex. interrupteurs d'allumage et d'éclairage [8]

|  | H01H 89/04 |
· | Combinaison d'un interrupteur actionné thermiquement avec un interrupteur actionné manuellement [8]

|  | H01H 89/06 |
· | Combinaison d'un circuit à réarmement manuel avec un contacteur, c. à d. le même circuit étant commandé à la fois par un dispositif de télécommande et un dispositif de protection [8]