|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H01R |
CONNEXIONS CONDUCTRICES DE L'ÉLECTRICITÉ; ASSOCIATION STRUCTURELLE DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ISOLÉS LES UNS DES AUTRES; DISPOSITIFS DE COUPLAGE; COLLECTEURS DE COURANT (interrupteurs, fusibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; dispositifs de couplage du type guide d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/00; dispositions de commutation pour l'alimentation ou la distribution d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B; installation de câbles ou de lignes électriques, ou de lignes ou de câbles électriques et optiques combinés, ou d'appareils auxiliaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G; moyens imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01R |
Note(s) La présente sous-classe couvre: tous types de dispositifs de connexion de lignes électriques, déconnectables ou non, de dispositifs de couplage, de supports de lampes ou d'organes similaires, ou de collecteurs de courant, pour tous types de lignes, câbles ou appareils électriques; les moyens non imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés. La présente sous-classe ne couvre pas le montage de connexions dans ou sur un appareil spécifié. Ce genre de montage est couvert par la sous-classe appropriée se rapportant à cet appareil, p.ex. le montage dans des boîtes de jonction ou de distribution est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G, les connexions à haute température pour éléments chauffants sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/06. L'association structurelle d'une pièce d'un dispositif de couplage avec un appareil électrique spécifique est classée avec l'appareil, p.ex. l'association d'un culot avec une lampe à incandescence est couverte par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "broche" désigne une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à être engagée dans un alvéole de forme appropriée et à assurer un contact électrique avec lui; "alvéole" désigne une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à recevoir une broche appropriée et à assurer un contact avec elle; "pièce complémentaire" désigne une pièce de couplage, définie par rapport à une autre pièce de couplage à laquelle elle est normalement associée; "dispositifs de couplage" désigne des dispositifs en plusieurs pièces spécialement adaptés pour permettre un engagement physique immédiat et répété, sans utiliser d'outil, dans le but d'établir ou de rompre un chemin électrique. Des exemples de tels dispositifs en plusieurs pièces sont: [7] les adaptateurs pour joindre deux pièces de couplage et [7] les rails ou les barres omnibus pourvus de plusieurs points distincts de connexion pour pièces complémentaires. [7] Les détails généraux sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00.

|  | H01R |
Schéma général
CONNEXIONS; ÉLÉMENTS DE CONNEXION |
Par contact direct; Pénétrant dans l'isolation | 4/00
Association structurelle: |
de plusieurs éléments de connexion isolés les uns des autres | 9/00
pour des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban | 12/00
Éléments de connexion individuels assurant plusieurs emplacements de connexion espacés | 11/00
Bornes | 9/00; 12/00
Autres connexions | 3/00
DISPOSITIFS DE COUPLAGE |
Connexions par contact direct entre conducteurs et pièces de contact | 4/00
Autres détails | 13/00
Structure générale des dispositifs de couplage en deux pièces | 24/00
Pièces de couplage pour la coopération simultanée ou sélective avec des pièces associées | 25/00, 27/00, 29/00
Pièces de couplage supportées par la pièce associée | 31/00
Dispositifs de couplage dont l'une des pièces supporte un appareil | 33/00
CONNECTEURS DE LIGNE FLEXIBLES OU TOURNANTS | 35/00
COLLECTEURS DE COURANT |
Rotatifs; non rotatifs | 39/00; 41/00
FABRICATION | 43/00

P:140 |  | H01R 3/00 |
Connexions conductrices de l'électricité non prévues ailleurs

P:110 |  | H01R 4/00 |
Connexions conductrices de l'électricité entre plusieurs organes conducteurs en contact direct, c. à d. se touchant l'un l'autre; Moyens pour réaliser ou maintenir de tels contacts; Connexions conductrices de l'électricité ayant plusieurs emplacements espacés de connexion pour les conducteurs et utilisant des organes de contact pénétrant dans l'isolation (détails des contacts de dispositifs de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/00; dispositifs de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 24/00-H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00; collecteurs de courant non rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 41/00) [3]

|  | H01R 4/01 |
· | Connexions utilisant des matériaux à mémoire de forme, p.ex. un métal à mémoire de forme [7]

|  | H01R 4/02 |
· | Connexions soudées ou brasées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/58, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00 ont priorité) [3,7]

|  | H01R 4/10 |
· | effectuées uniquement par torsion, enroulage, pliage, sertissage ou autre déformation permanente [3]

|  | H01R 4/24 |
· | Connexions utilisant des pointes d'aiguille, des plaques entaillées ou des organes analogues de contact pénétrant dans l'isolation ou dans les brins du câble [3]

|  | H01R 4/28 |
· | Connexions par serrage; Connexions par ressort (réalisées au moyen de bornes spécialement conçues pour établir le contact avec, ou pour être insérées dans, des circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00) [3,7]

|  | H01R 4/38 |
· · | utilisant un organe de serrage actionné par une vis ou par un écrou (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/50 a priorité) [3]

|  | H01R 4/48 |
· · | utilisant un ressort, un clip, ou un autre organe élastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/52 a priorité) [3]

|  | H01R 4/50 |
· · | utilisant une came, un coin, un cône ou une bille [3]

|  | H01R 4/52 |
· · · | qui est comprimé par un ressort [3]

|  | H01R 4/58 |
· | caractérisées par la forme ou le matériau des organes de contact (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/01 a priorité) [3,7]

|  | H01R 4/64 |
· · | Connexions entre ou avec des parties conductrices n'ayant pas au premier chef de fonction électrique, p.ex. châssis, boîtier, rail [3]

|  | H01R 4/66 |
· · | Connexions à la masse terrestre, p.ex. plaque de terre, piquet de terre [3]

|  | H01R 4/70 |
· | Isolation des connexions (embouts d'extrémité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00) [3]

P:120 |  | H01R 9/00 |
Association structurelle de plusieurs éléments de connexion électrique isolés les uns des autres, p.ex. barrettes de raccordement, blocs de connexion; Bornes ou plots de raccordement montés sur un socle ou dans un coffret; Leurs socles (détails de connexions à contact direct ou de connexions utilisant des organes de contact pénétrant dans l'isolation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00; spécialement conçue pour des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban ou des structures similaires généralement planes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00; dispositifs de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 24/00-H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00) [3]

|  | H01R 9/03 |
· | Dispositifs de connexion conçus pour assurer le contact avec plusieurs des conducteurs d'un câble multiconducteur [3]

|  | H01R 9/05 |
· · | pour câbles coaxiaux [3]

|  | H01R 9/22 |
· | Socles, p.ex. barrette, bloc, panneau [3]

|  | H01R 9/24 |
· · | Blocs de connexion [3]

P:130 |  | H01R 11/00 |
Éléments de connexion individuels assurant plusieurs emplacements de connexion espacés pour des organes conducteurs qui sont ou qui peuvent être interconnectés de cette façon, p.ex. pièces d'extrémité pour fils ou câbles supportées par le fil ou par le câble et possédant des moyens pour faciliter la connexion électrique avec quelqu'autre fil, borne, ou organe conducteur, répartiteurs (connexions entre organes en contact direct Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00; association structurelle de plusieurs éléments de connexion électrique isolés les uns des autres Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/00; dispositifs de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 24/00-H01R 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00) [3]

|  | H01R 11/01 |
· | caractérisés par la forme ou par la disposition de l'interconnexion entre leurs emplacements de connexion [3]

|  | H01R 11/11 |
· | Pièces d'extrémité ou pièces de dérivation pour fils ou câbles, supportées par le fil ou le câble et munies de moyens pour faciliter la connexion électrique avec quelque autre fil, borne ou organe conducteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/01 a priorité) [3]

P:30 |  | H01R 12/00 |
Association structurelle de plusieurs éléments de connexion électrique isolés les uns des autres, spécialement conçue pour des circuits imprimés, p.ex. des cartes de circuit imprimé (PCB), des câbles plats ou à ruban ou des structures similaires généralement planes, p.ex. barrettes de raccordement, blocs de connexion; Dispositifs de couplage spécialement conçus pour des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban ou des structures similaires généralement planes; Bornes spécialement conçues pour établir le contact avec, ou pour être insérées dans des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban ou des structures similaires généralement planes (connexions imprimées avec, ou entre des circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K 1/11) [7]

P:100 |  | H01R 13/00 |
Détails de dispositifs de couplage des types couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 24/00-H01R 33/00 [1,7]

|  | H01R 13/02 |
· | Contacts

|  | H01R 13/03 |
· · | caractérisés par le matériau, p.ex. matériaux de plaquage ou de revêtement [4]

|  | H01R 13/04 |
· · | Broches ou lames destinées à coopérer avec des alvéoles (comportant des parties élastiques séparées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/15)

|  | H01R 13/10 |
· · | Alvéoles destinés à coopérer avec des broches ou lames

|  | H01R 13/11 |
· · · | Alvéoles élastiques (comportant des parties élastiques séparées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/15) [3]

|  | H01R 13/115 |
· · · · | Alvéoles en forme de U comportant des branches recourbées intérieurement [3]

|  | H01R 13/15 |
· · | Broches, lames ou alvéoles ayant un ressort indépendant pour produire ou améliorer la pression de contact [3]

|  | H01R 13/22 |
· · | Contacts pour coopération par aboutage

|  | H01R 13/40 |
· | Fixation des pièces de contact dans ou sur un socle ou un boîtier; Isolement des pièces de contact

|  | H01R 13/42 |
· · | Fixation de manière démontable

|  | H01R 13/422 |
· · · | sur un socle ou dans un boîtier flexible en une seule pièce; Socle ou boîtier en une seule pièce comportant des moyens de verrouillage élastiques [3]

|  | H01R 13/424 |
· · · | sur un socle ou dans un boîtier composé de plusieurs pièces isolantes dont l'une au moins est flexible [3]

|  | H01R 13/426 |
· · · | par un dispositif de retenue indépendant et élastique porté par le socle ou par le boîtier, p.ex. par un collier [3]

|  | H01R 13/428 |
· · · | par des moyens de verrouillage élastiques situés sur les pièces de contact; par des moyens de verrouillage situés sur des pièces de contact élastiques [3]

|  | H01R 13/436 |
· · · | Fixation de plusieurs pièces de contact par une seule pièce de verrouillage [3]

|  | H01R 13/44 |
· | Moyens pour empêcher l'accès aux contacts actifs

|  | H01R 13/46 |
· | Socles; Boîtiers

|  | H01R 13/50 |
· · | formés comme un corps intégré (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/514 a priorité) [3]

|  | H01R 13/502 |
· · | composés de différentes pièces (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/514 a priorité) [3]

|  | H01R 13/514 |
· · | formés comme un bloc ou un assemblage modulaire, c. à d. composés de parties coopérantes pourvues de pièces de contact ou maintenant entre elles des pièces de contact [3]

|  | H01R 13/516 |
· · | Moyens pour maintenir ou envelopper un corps isolant, p.ex. boîtier [3]

|  | H01R 13/52 |
· · | Boîtiers protégés contre la poussière, les projections, les éclaboussures, l'eau ou les flammes

|  | H01R 13/523 |
· · · | pour l'emploi sous l'eau [3]

|  | H01R 13/527 |
· · · | Boîtiers protégés contre les flammes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/70 a priorité) [3]

|  | H01R 13/53 |
· · | Socles ou boîtiers pour dures conditions de service; Socles ou boîtiers avec des moyens pour éviter l'effet couronne ou l'amorçage d'un arc [3]

|  | H01R 13/533 |
· · | Socles ou boîtiers conçus pour l'emploi dans des conditions extrêmes, p.ex. haute température, rayonnements, vibrations, environnement corrosif, pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/52 a priorité) [3]

|  | H01R 13/58 |
· | Moyens pour atténuer l'effort de tension sur le câble de connexion, p.ex. serre-câble

|  | H01R 13/62 |
· | Moyens pour faciliter l'engagement ou la séparation des pièces de couplage ou pour les maintenir engagées [3]

|  | H01R 13/621 |
· · | Boulon, vis de serrage ou attache à vis [3,5]

|  | H01R 13/625 |
· · | Boîtier ou bague à couplage à baïonnette [3,5]

|  | H01R 13/627 |
· · | Fixation du type à action brusque [3]

|  | H01R 13/629 |
· · | Moyens additionnels pour faciliter l'engagement ou la séparation des pièces de couplage, p.ex. moyens pour aligner ou guider, leviers, pression de gaz [3]

|  | H01R 13/631 |
· · · | pour l'engagement uniquement [3]

|  | H01R 13/633 |
· · · | pour la séparation uniquement [3]

|  | H01R 13/639 |
· · | Moyens additionnels pour maintenir ou verrouiller les pièces de couplage entre elles après l'engagement [3]

|  | H01R 13/64 |
· | Moyens pour empêcher, bloquer ou éviter le couplage incorrect

|  | H01R 13/642 |
· · | par la position ou la forme des pièces de contact [3]

|  | H01R 13/645 |
· · | par des éléments interchangeables sur le boîtier ou sur le socle [3]

|  | H01R 13/648 |
· | Dispositions pour mise à la terre ou pour servir d'écran sur les dispositifs de couplage [3]

|  | H01R 13/652 |
· · | avec broche, lame ou alvéole de mise à la terre [3]

|  | H01R 13/655 |
· · | avec étrier de mise à la terre [3]

|  | H01R 13/658 |
· · | Dispositions pour le blindage en haute fréquence [3]

|  | H01R 13/66 |
· | Association constructive avec des composants électriques incorporés

|  | H01R 13/68 |
· · | avec fusible incorporé

|  | H01R 13/70 |
· · | avec interrupteur incorporé

|  | H01R 13/719 |
· · | spécialement adaptés à la haute fréquence, p.ex. avec des filtres [4]

|  | H01R 13/73 |
· | Moyens de montage des pièces de couplage sur les appareils ou structures, p.ex. sur un mur [4]

|  | H01R 13/74 |
· · | Montage des pièces de couplage dans les ouvertures d'un panneau [3]

P:60 |  | H01R 24/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces, ou l'une des pièces qui coopèrent dans ces dispositifs, caractérisés par leur structure générale (spécialement conçus pour des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban ou des structures similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00; spécialement conçus pour supporter un appareil Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00) [7]

P:90 |  | H01R 25/00 |
Pièces de couplage adaptées à la coopération simultanée avec plusieurs pièces complémentaires identiques, p.ex. pour la distribution d'énergie à plusieurs circuits (supportées uniquement par la coopération avec une pièce complémentaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/00; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce complémentaire est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00)

P:80 |  | H01R 27/00 |
Pièces de couplage adaptées à la coopération avec plusieurs pièces complémentaires dissemblables (supportées uniquement par coopération avec une pièce complémentaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/00; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce complémentaire est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00)

P:70 |  | H01R 29/00 |
Pièces de couplage pour coopération sélective avec une pièce complémentaire de différentes façons pour établir différents circuits, p.ex. pour la sélection de tension, pour la sélection série-parallèle

P:50 |  | H01R 31/00 |
Pièces de couplage supportées seulement par la coopération avec la pièce complémentaire

|  | H01R 31/06 |
· | Pièces intermédiaires pour joindre deux pièces de couplage, p.ex. adaptateur (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce complémentaire est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00) [4]

P:40 |  | H01R 33/00 |
Dispositifs de couplage spécialement conçus pour supporter un appareil et munis d'une pièce de couplage assurant la fonction de support et la connexion électrique par l'intermédiaire d'une pièce complémentaire qui est structurellement associée à l'appareil, p.ex. supports de lampes; Leurs pièces détachées (association structurelle d'une pièce complémentaire à un appareil spécifique, voir la sous-classe appropriée pour cet appareil)

|  | H01R 33/05 |
· | Dispositifs à deux pôles [4]

|  | H01R 33/74 |
· | Dispositifs ayant quatre pôles ou plus

|  | H01R 33/76 |
· · | Supports avec alvéoles, pinces ou contacts analogues, adaptés pour l'engagement axial par glissement, avec des broches, lames ou contacts analogues disposés parallèlement sur la pièce complémentaire, p.ex. support pour tube électronique

P:20 |  | H01R 35/00 |
Connecteurs de ligne flexibles ou susceptibles de rotation (collecteurs de courant rotatifs, distributeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00)

P:0 |  | H01R 39/00 |
Collecteurs de courant rotatifs, distributeurs ou interrupteurs (interrupteurs à cames Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 19/00; association structurelle de collecteurs de courant et de moteurs ou de génératrices dynamo-électriques, agencement des collecteurs de courant dans les moteurs ou les génératrices dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 13/00)

P:10 |  | H01R 41/00 |
Collecteurs de courant non rotatifs pour maintenir un contact entre les parties fixe et mobile d'un circuit électrique (pièces d'extrémité se terminant par un crochet ou une pièce analogue Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/11; collecteurs de courant pour lignes d'alimentation en énergie des véhicules propulsés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 5/00)

P:150 |  | H01R 43/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation de connecteurs de lignes ou de collecteurs de courant ou pour relier les conducteurs électriques (lignes pour trolley Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M 1/00; jonction de câbles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 1/14)

|  | H01R 43/01 |
· | pour connecter des conducteurs non dénudés à des pièces de contact ayant des bords coupant l'isolation [4]

|  | H01R 43/02 |
· | pour connexions soudées (soudage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K)

|  | H01R 43/027 |
· | pour connecter des conducteurs au moyen de pinces [4]

|  | H01R 43/033 |
· | pour enrouler ou dérouler des connexions à fils [4]

|  | H01R 43/04 |
· | pour établir des connexions par déformation, p.ex. outil à plier

|  | H01R 43/06 |
· | Fabrication de collecteurs

|  | H01R 43/10 |
· | Fabrication de bagues collectrices

|  | H01R 43/12 |
· | Fabrication de balais

|  | H01R 43/14 |
· | Entretien de collecteurs de courant, p.ex. retaillage de balais, nettoyage de collecteurs

|  | H01R 43/16 |
· | pour la fabrication des pièces de contact, p.ex. par découpage et pliage [4]

|  | H01R 43/18 |
· | pour la fabrication de socles ou de boîtiers pour pièces de contact [4]

|  | H01R 43/20 |
· | pour assembler les pièces de contact avec le socle isolant, le boîtier ou le manchon ou pour les en désassembler [4]

|  | H01R 43/26 |
· | pour engager ou séparer les deux pièces d'un dispositif de couplage (association constructive avec un dispositif de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/629) [4]

|  | H01R 43/28 |
· | pour traiter le fil avant sa connexion aux pièces de contact (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 43/02-H01R 43/26 ont priorité) [4]