|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H01C |
RÉSISTANCES

|  | H01C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" signifie variable de façon mécanique. [2] Les résistances variables dont la valeur est changée de façon non mécanique, p.ex. par effet électrique ou thermique, sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/00. [2]

|  | H01C |
Schéma général
RÉSISTANCES FIXES | 3/00, 7/00, 8/00, 11/00
RÉSISTANCES VARIABLES | 10/00
AUTRES RÉSISTANCES | 13/00
DÉTAILS | 1/00
FABRICATION | 17/00

P:60 |  | H01C 1/00 |
Détails

|  | H01C 1/01 |
· | Montage; Support [2]

|  | H01C 1/02 |
· | Boîtiers; Enveloppes; Enrobage; Remplissage de boîtier ou d'enveloppe [2]

|  | H01C 1/06 |
· | Dispositions d'écrans électrostatiques ou électromagnétiques

|  | H01C 1/14 |
· | Bornes ou points de prise spécialement adaptés aux résistances (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R); Dispositions de bornes ou points de prise sur les résistances

P:20 |  | H01C 3/00 |
Résistances métalliques fixes en fil ou en ruban, p.ex. bobinées, tressées ou en forme de grille

P:40 |  | H01C 7/00 |
Résistances fixes constituées par une ou plusieurs couches ou revêtements; Résistances fixes constituées de matériau conducteur en poudre ou de matériau semi-conducteur en poudre avec ou sans matériau isolant (constituées de matériau pulvérulent ou granulaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 8/00; résistances avec une barrière de potentiel ou une barrière de surface, p.ex. résistances à effet de champ, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 29/00; dispositifs à semi-conducteurs sensibles au rayonnement électromagnétique ou corpusculaire, p.ex. cellules photo-résistantes, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00; dispositifs présentant de la supraconductivité ou de l'hyperconductivité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 39/00; dispositifs présentant des effets galvanomagnétiques ou des effets magnétiques similaires, p.ex. résistances commandées par un champ magnétique, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 43/00; dispositifs à l'état solide sans barrière de potentiel ou barrière de surface pour redresser, amplifier, commuter ou engendrer des oscillations Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 45/00; dispositifs à résistance négative à effet de volume Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 47/00) [2]

|  | H01C 7/02 |
· | à coefficient de température positif

|  | H01C 7/04 |
· | à coefficient de température négatif

|  | H01C 7/06 |
· | présentant des moyens pour réduire au minimum les variations de résistance dépendantes des variations de température

|  | H01C 7/10 |
· | sensibles à la tension, p.ex. varistances [6]

|  | H01C 7/102 |
· · | Couche-barrière de varistance, p.ex. couches de surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/12 a priorité) [6]

|  | H01C 7/105 |
· · | Noyaux de varistance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/12 a priorité) [6]

|  | H01C 7/12 |
· · | Résistances de protection contre les surtensions; Parafoudres [3]

|  | H01C 7/13 |
· | sensibles au courant [2]

|  | H01C 7/18 - H01C 7/22 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/02-H01C 7/13 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/18-H01C 7/22. [2]

|  | H01C 7/18 |
· | comprenant une pluralité de couches empilées entre les bornes [2]

|  | H01C 7/20 |
· | la couche ou le revêtement résistif étant de section décroissante [2]

|  | H01C 7/22 |
· | Elément résistif allongé plié ou courbé, p.ex. sinusoïdal ou en hélice [2]

P:30 |  | H01C 8/00 |
Résistances fixes en matériau conducteur pulvérulent ou granulaire, ou en matériau semi-conducteur pulvérulent ou granulaire [2]

P:0 |  | H01C 10/00 |
Résistances variables [2]

P:10 |  | H01C 11/00 |
Résistances liquides fixes [2]

P:50 |  | H01C 13/00 |
Résistances non prévues ailleurs

P:70 |  | H01C 17/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de résistances (garnitures de carters ou d'enveloppes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 1/02; réduction en poudre de l'isolation entourant une résistance Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 1/02; fabrication de résistances dépendantes de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/04) [2]

|  | H01C 17/06 |
· | adaptés pour déposer en couche le matériau résistif sur un élément de base [2]

|  | H01C 17/075 |
· · | par des techniques de film mince [6]

|  | H01C 17/22 |
· | adaptés pour ajuster la valeur de la résistance [2]

|  | H01C 17/28 |
· | adaptés pour appliquer les bornes [2]