|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H02 |
PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

|  | H02K |
MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES (instruments de mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; relais dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 53/00; transformation d'une puissance d'entrée en courant continu ou alternatif en une puissance de sortie de choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 9/00; haut-parleurs, microphones, têtes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | H02K |
Note(s) La présente sous-classe couvre l'adaptation de la structure des machines en vue de leur commande. La présente sous-classe ne couvre pas le démarrage, la régulation, la commutation électronique, le freinage ou d'autres types de commande de moteurs, génératrices ou convertisseurs dynamo-électriques, en général, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H02K |
Schéma général
MOTEURS ET GÉNÉRATRICES |
À rotation continue |
à courant alternatif: asynchrones; synchrones; à collecteur mécanique | 17/00; 19/00, 21/00; 27/00
à courant continu ou universel: à collecteur; à rupteur | 23/00; 25/00
à commutation non mécanique | 29/00
À mouvement: acyclique; oscillant; pas-à-pas | 31/00; 33/00, 35/00; 37/00
Génératrice produisant une onde non sinusoïdale | 39/00
Machines avec plus d'un rotor ou d'un stator | 16/00
APPAREILS DYNAMO-ÉLECTRIQUES PARTICULIERS |
Pour transmission: d'angle; de couple | 24/00; 26/00
Machines impliquant une interaction dynamo-électrique avec un plasma ou un courant de liquide conducteur ou de particules conductrices ou magnétiques | 44/00
Pour la propulsion d'un élément rigide | 41/00
Convertisseurs | 47/00
Embrayages ou freins dynamo-électriques; transmission dynamo-électrique de puissance mécanique | 49/00; 51/00
Mouvements dits "perpétuels" | 53/00
Machines fonctionnant à des températures cryogéniques | 55/00
Machines non prévues ailleurs | 57/00
DÉTAILS |
Parties constitutives: circuit magnétique; enroulements; enveloppe ou support | 1/00; 3/00; 5/00
Dispositions associées structurellement avec la machine pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique; refroidissement; mesure ou protection; captation du courant ou commutation | 7/00; 9/00; 11/00; 13/00
FABRICATION | 15/00

P:260 |  | H02K 1/00 |
Détails du circuit magnétique (circuits magnétiques ou aimants en général, circuits magnétiques pour transformateurs de puissance Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; circuits magnétiques pour relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/16)

|  | H02K 1/06 |
· | caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de structure

|  | H02K 1/12 |
· · | Parties fixes du circuit magnétique

|  | H02K 1/14 |
· · · | Noyaux statoriques à pôles saillants

|  | H02K 1/16 |
· · · | Noyaux statoriques à encoches pour enroulements

|  | H02K 1/18 |
· · · | Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques fixes sur ou aux structures constituant le stator

|  | H02K 1/22 |
· · | Parties tournantes du circuit magnétique

|  | H02K 1/27 |
· · · | Noyaux rotoriques à aimants permanents [5]

|  | H02K 1/28 |
· · · | Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques tournantes sur ou aux structures constituant le rotor

|  | H02K 1/32 |
· · · | avec canaux ou conduits pour l'écoulement d'un agent de refroidissement

P:270 |  | H02K 3/00 |
Détails des enroulements (bobines en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 5/00)

|  | H02K 3/04 |
· | Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction du conducteur, p.ex. avec conducteur en barre

|  | H02K 3/12 |
· · | disposés dans des encoches

|  | H02K 3/18 |
· · | Enroulements pour pôles saillants

|  | H02K 3/28 |
· · | Schémas d'enroulements ou de connexions entre enroulements (enroulements pour changement du nombre de pôles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 19/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 19/16)

|  | H02K 3/32 |
· | Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou la réalisation de l'isolement

|  | H02K 3/46 |
· | Fixation des enroulements sur la structure statorique ou rotorique

|  | H02K 3/48 |
· · | dans les encoches

|  | H02K 3/50 |
· · | Fixation des têtes de bobines, des connexions équipotentielles ou des connexions s'y raccordant

P:290 |  | H02K 5/00 |
Enveloppes; Enceintes; Supports (enveloppes pour appareils électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K 5/00)

|  | H02K 5/04 |
· | Enveloppes ou enceintes caractérisées par leur configuration, leur forme ou leur construction

|  | H02K 5/08 |
· · | Enveloppes en matériau isolant

|  | H02K 5/10 |
· · | empêchant l'introduction de corps étrangers, p.ex. de l'eau, des doigts

|  | H02K 5/12 |
· · | spécialement adaptées à un fonctionnement dans un liquide ou dans un gaz (en combinaison avec des dispositifs de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 9/00)

|  | H02K 5/14 |
· · | Moyens de support ou de protection des balais ou des porte-balais [3]

|  | H02K 5/15 |
· · | Montage des flasques-paliers ou des plaques d'extrémité [3]

|  | H02K 5/16 |
· · | Moyens de support des paliers, p.ex. support isolant, moyens pour ajuster le palier dans son flasque (paliers magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/09)

|  | H02K 5/167 |
· · · | utilisant des paliers à contact lisse ou des chapeaux de palier sphériques [3]

|  | H02K 5/173 |
· · · | utilisant des roulements à billes ou des roulements à rouleaux [3]

|  | H02K 5/20 |
· · | avec canaux ou conduits pour la circulation d'un agent de refroidissement

|  | H02K 5/22 |
· · | Autres parties auxiliaires des enveloppes, p.ex. façonnées pour former boîte à connexions ou à bornes

|  | H02K 5/24 |
· | spécialement adaptés pour la réduction ou à la suppression des bruits ou vibrations

P:0 |  | H02K 7/00 |
Dispositions pour la mise en œuvre d'énergie mécanique associées structurellement aux machines, p.ex. association structurelle avec un moteur mécanique d'entraînement ou une machine dynamo-électrique auxiliaire

|  | H02K 7/06 |
· | Moyens de transformation d'un mouvement alternatif en un mouvement circulaire ou vice versa

|  | H02K 7/08 |
· | Association structurelle avec des paliers (support dans les enveloppes de machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 5/16)

|  | H02K 7/09 |
· · | avec des paliers magnétiques [3]

|  | H02K 7/10 |
· | Association structurelle avec des embrayages, des freins, des engrenages, des poulies, des démarreurs mécaniques

|  | H02K 7/116 |
· · | avec des engrenages

|  | H02K 7/14 |
· | Association structurelle à une charge mécanique, p.ex. machine-outil portative, ventilateur (avec ventilateur ou hélice pour le refroidissement de la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 9/04; pour aspirateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47L)

|  | H02K 7/16 |
· · | pour fonctionnement au-dessus de la vitesse critique de vibration des parties tournantes

|  | H02K 7/18 |
· | Association structurelle d'une génératrice électrique à un moteur mécanique d'entraînement, p.ex. une turbine (si l'aspect prédominant est l'entraînement, voir l'endroit correspondant de la section F, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B 13/00)

P:280 |  | H02K 9/00 |
Systèmes de refroidissement ou de ventilation (canaux ou conduits dans des parties du circuit magnétique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/32; canaux ou conduits dans ou entre les conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 3/04)

|  | H02K 9/02 |
· | par l'air ambiant s'écoulant à travers la machine

|  | H02K 9/04 |
· · | comportant des moyens pour établir la circulation d'un agent de refroidissement, p.ex. avec un ventilateur

|  | H02K 9/19 |
· | pour machines avec enveloppe fermée et circuit fermé de refroidissement utilisant un agent de refroidissement liquide, p.ex. de l'huile

|  | H02K 9/22 |
· | par un matériau solide conducteur de la chaleur s'encastrant dans, ou mis en contact avec, le stator ou le rotor, p.ex. pont de chaleur

P:250 |  | H02K 11/00 |
Association structurelle à des dispositifs de mesure ou de protection ou des organes électriques, p.ex. des résistances, des interrupteurs, des dispositifs pour la suppression des parasites radiophoniques

|  | H02K 11/02 |
· | pour la suppression des parasites radiophoniques [6]

|  | H02K 11/04 |
· | pour le redressement [6]

P:240 |  | H02K 13/00 |
Association structurelle de collecteurs de courant et de moteurs ou de génératrices, p.ex. plaques de montage des balais, connexions avec les enroulements (support ou protection des balais ou des porte-balais dans les enveloppes ou les enceintes de moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 5/14); Agencement des collecteurs de courant dans les moteurs ou les génératrices; Dispositions pour améliorer la commutation

|  | H02K 13/02 |
· | Connexions reliant les bagues collectrices à l'enroulement

|  | H02K 13/04 |
· | Connexions reliant les segments du collecteur à l'enroulement

|  | H02K 13/10 |
· | Dispositions spéciales des balais ou des collecteurs en vue d'améliorer la commutation

|  | H02K 13/12 |
· | Moyens pour l'obtention d'un mouvement axial de va-et-vient du rotor et du collecteur de courant qui lui est associé, p.ex. pour polir la surface du collecteur

|  | H02K 13/14 |
· | Circuits pour l'amélioration de la commutation, p.ex. par l'emploi d'élément à conductibilité unidirectionnelle

P:300 |  | H02K 15/00 |
Méthodes ou appareils spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation des machines dynamo-électriques (fabrication de collecteurs de courant en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 43/00)

|  | H02K 15/02 |
· | des corps statoriques ou rotoriques

|  | H02K 15/03 |
· · | comportant des aimants permanents [5]

|  | H02K 15/04 |
· | d'enroulements, avant leur montage dans la machine (isolation des enroulements Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 15/12; fabrication des bobines en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 41/02)

|  | H02K 15/08 |
· | Exécution des enroulements par pose des conducteurs dans ou autour de la partie formant noyau

|  | H02K 15/12 |
· | Imprégnation, chauffage ou séchage des bobinages, des stators, des rotors ou des machines

|  | H02K 15/14 |
· | Enveloppes; Enceintes; Supports

P:20 |  | H02K 16/00 |
Machines avec plus d'un rotor ou d'un stator [2]

|  | H02K 17/00 - H02K 53/00 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 16/00 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/00-H02K 53/00. [2]

P:210 |  | H02K 17/00 |
Moteurs asynchrones à induction; Génératrices asynchrones à induction

|  | H02K 17/02 |
· | Moteurs asynchrones à induction

|  | H02K 17/16 |
· · | avec rotor à enroulement court-circuité à l'intérieur de la machine, p.ex. rotor à cage

|  | H02K 17/42 |
· | Génératrices asynchrones à induction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/02 a priorité) [4]

P:150 |  | H02K 19/00 |
Moteurs ou génératrices synchrones (avec aimant permanent Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/00)

|  | H02K 19/02 |
· | Moteurs synchrones

|  | H02K 19/16 |
· | Génératrices synchrones

P:140 |  | H02K 21/00 |
Moteurs synchrones à aimant permanent; Génératrices synchrones à aimant permanent (noyaux statoriques à aimants permanents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/12; noyaux rotoriques à aimants permanents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/27)

|  | H02K 21/12 |
· | avec induit fixe et aimant tournant

|  | H02K 21/14 |
· · | Aimant tournant à l'intérieur de l'induit

|  | H02K 21/16 |
· · · | avec un noyau d'induit annulaire à pôles saillants (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/14)

|  | H02K 21/22 |
· · | Aimant tournant autour de l'induit, p.ex. volant magnétique

P:190 |  | H02K 23/00 |
Moteurs ou génératrices à courant continu à collecteur mécanique; Moteurs universels à collecteur pour courants alternatif et continu

|  | H02K 23/02 |
· | caractérisés par la disposition d'excitation

|  | H02K 23/26 |
· | caractérisés par l'enroulement d'induit

|  | H02K 23/40 |
· | caractérisés par la disposition du circuit magnétique

|  | H02K 23/50 |
· | Génératrices à plusieurs sorties

|  | H02K 23/52 |
· | Moteurs fonctionnant aussi en génératrices, p.ex. moteur de démarrage utilisé comme génératrice pour l'allumage ou l'éclairage

|  | H02K 23/54 |
· | Moteurs ou génératrices à induit en forme de disque

|  | H02K 23/56 |
· | Moteurs ou génératrices avec noyau de fer séparé de l'enroulement induit

|  | H02K 23/58 |
· | Moteurs ou génératrices sans fer

|  | H02K 23/60 |
· | Moteurs ou génératrices à induit tournant et champ inducteur tournant

|  | H02K 23/62 |
· | Moteurs ou génératrices à induit fixe et champ inducteur tournant

|  | H02K 23/64 |
· | Moteurs spécialement adaptés pour fonctionner au choix sous courant alternatif ou sous courant continu

|  | H02K 23/66 |
· | Association structurelle à des dispositifs électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la machine ou en assurant la commande, p.ex. impédance, interrupteur (dispositions de commande extérieures à la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

P:80 |  | H02K 24/00 |
Machines adaptées pour la transmission ou réception instantanée du déplacement angulaire de pièces tournantes, p.ex. synchro, selsyn

P:180 |  | H02K 25/00 |
Moteurs ou génératrices à courant continu à rupteur

P:170 |  | H02K 26/00 |
Machines adaptées pour le fonctionnement en moteur-couple, c. à d. pour exercer un couple quand elles sont arrêtées

P:200 |  | H02K 27/00 |
Moteurs ou génératrices à courant alternatif à collecteur mécanique (moteurs universels pour courant alternatif ou courant continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 23/64)

P:70 |  | H02K 29/00 |
Moteurs ou génératrices à dispositifs de commutation non mécaniques, p.ex. tubes à décharge, dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02K 29/03 |
· | avec un circuit magnétique spécialement adapté pour éviter des ondulations du couple ou des problèmes de démarrage autonome [6]

|  | H02K 29/06 |
· | avec des dispositifs détecteurs de la position (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 29/03 a priorité) [4,6]

|  | H02K 29/14 |
· | avec des dispositifs détecteurs de la vitesse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 29/03 a priorité) [4,6]

P:160 |  | H02K 31/00 |
Moteurs ou génératrices acycliques, c. à d. machines à courant continu avec induit en tambour ou à disque, avec captation de courant continue

P:100 |  | H02K 33/00 |
Moteurs avec aimant, induit ou système de bobines à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/00, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/06)

|  | H02K 33/18 |
· | avec système de bobines se déplaçant, du fait de mises sous tension intermittentes ou inversées, par interaction avec un système de champ magnétique fixe, p.ex. aimant permanent

P:110 |  | H02K 35/00 |
Génératrices avec système de bobines, aimant, induit, ou autre partie du circuit magnétique à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux génératrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/00, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/06)

P:130 |  | H02K 37/00 |
Moteurs à rotor tournant pas à pas et sans rupteur ou commutateur actionné par le rotor, p.ex. moteurs pas à pas

|  | H02K 37/02 |
· | du type à réluctance variable [4]

|  | H02K 37/10 |
· | du type à aimant permanent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 37/02 a priorité) [4]

|  | H02K 37/12 |
· · | avec induit fixe et aimant tournant [4]

P:120 |  | H02K 39/00 |
Génératrices établies spécialement pour la production d'une onde non sinusoïdale de forme donnée

P:90 |  | H02K 41/00 |
Systèmes de propulsion dans lesquels un élément rigide se déplace le long d'une piste sous l'effet de l'action dynamo-électrique s'exerçant entre cet élément et un flux magnétique se propageant le long de la piste

|  | H02K 41/02 |
· | Moteurs linéaires; Moteurs sectionnels [3]

|  | H02K 41/025 |
· · | Moteurs asynchrones [3]

|  | H02K 41/03 |
· · | Moteurs synchrones; Moteurs pas à pas; Moteurs à réluctance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 41/035 a priorité) [3]

|  | H02K 41/035 |
· · | Moteurs à courant continu; Moteurs unipolaires [3]

P:30 |  | H02K 44/00 |
Machines dans lesquelles l'interaction dynamo-électrique entre un plasma ou un courant de liquide conducteur ou de particules conductrices ou magnétiques portées par un fluide et un système de bobines ou un champ magnétique, transforme l'énergie de la masse en mouvement en énergie électrique, ou vice versa [3]

P:40 |  | H02K 47/00 |
Convertisseurs dynamo-électriques

P:60 |  | H02K 49/00 |
Embrayages dynamo-électriques; Freins dynamo-électriques (embrayages ou freins actionnés électriquement ou magnétiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 65/14; embrayages à particules magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 37/00; adaptés à l'emploi comme dynamomètres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

P:50 |  | H02K 51/00 |
Transmissions dynamo-électriques, c. à d. moyens dynamo-électriques pour la transmission de la puissance mécanique d'un arbre conducteur à un arbre conduit, comprenant des éléments moteur et générateur en corrélation constructive

P:220 |  | H02K 53/00 |
Mouvements dits perpétuels par moyens dynamo-électriques

P:10 |  | H02K 55/00 |
Machines dynamo-électriques comportant des enroulements qui fonctionnent à des températures cryogéniques [3]

P:230 |  | H02K 57/00 |
Machines dynamo-électriques non couvertes par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/00-H02K 55/00 [3]