|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H01J |
TUBES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU LAMPES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE (éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T; lampes à arc, à électrodes consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les dispositifs destinés à produire, modifier ou utiliser un flux d'électrons ou d'ions, p.ex. pour commander, indiquer ou mettre le courant électrique en ou hors circuit, compter des impulsions électriques, produire de la lumière ou d'autres oscillations électromagnétiques telles que les rayons X, séparer ou analyser des radiations ou des particules, et comportant une enceinte close ou sensiblement close, mise sous vide ou contenant un gaz ou une vapeur choisi, de nature telle et sous pression telle que les caractéristiques du dispositif en dépendent. Les sources de lumière utilisant une combinaison (autre que celle appartenant au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00 de la présente sous-classe) de décharge et d'autres types de production de la lumière sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00. Dans la présente sous-classe, les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/00-H01J 7/00 se rapportent uniquement: aux détails d'un type de tube à décharge ou lampe non spécifié ou aux détails énoncés expressément comme étant applicables à deux types au moins de tubes ou lampes tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 65/00, désignés ci-après par "types de base". Un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement aux tubes ou lampes d'un seul type de base unique est classé dans le groupe des détails relatif aux tubes ou lampes de ce type de base, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/04. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "lampe" couvre également les tubes émettant de la lumière ultra-violette ou infrarouge. Il est important de tenir compte de la définition de l'expression "éclateur" qui figure dans la note qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T. [4] Les appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, lampes à décharge ou leurs parties constitutives sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 9/00.

|  | H01J |
Schéma général
TUBES À GAZ |
Sans électrode intérieure; cathode liquide; cathode gazeuse; cathode solide | 11/00; 13/00; 15/00; 17/00
TUBES À VIDE |
Tubes classiques: tubes; détails | 21/00; 19/00
Tubes à temps de transit: tubes; détails | 25/00; 23/00
Tubes à ions | 27/00
Tubes cathodiques: tubes; détails | 31/00; 29/00
Tubes à rayons X | 35/00
TUBES POUR TRAITEMENT OU OBSERVATION DE MATÉRIAUX OU D'OBJETS | 37/00
TUBES PARTICULIERS |
À émergence électronique ou ionique; spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules | 33/00; 49/00
Jauges à vide, évacuation par diffusion d'ions; tubes à émission secondaire, multiplicateurs d'électrons; générateurs thermo-ioniques | 41/00; 43/00; 45/00
À décharge photoélectrique; détecteurs de radiations ou de particules | 40/00; 47/00
LAMPES À DÉCHARGE |
A gaz; à rayons cathodiques ou flux électronique; sans électrode intérieure | 61/00; 63/00; 65/00
DÉTAILS |
Electrodes; électronoptiques; enceintes; autres | 1/00; 3/00; 5/00; 7/00
FABRICATION; RÉPARATION; RÉGÉNÉRATION; RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX | 9/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:240 |  | H01J 1/00 |
Détails des électrodes, des moyens de commande magnétiques, des écrans, ou du montage ou de l'espacement de ces éléments, communs au moins à deux types de base de tubes ou lampes à décharge (détails des dispositifs électronoptiques ou des pièges à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/00)

|  | H01J 1/02 |
· | Electrodes principales

|  | H01J 1/13 |
· · | Cathodes thermo-ioniques solides

|  | H01J 1/20 |
· · · | Cathodes à chauffage indirect par courant électrique: Cathodes à chauffage par bombardement électronique ou ionique

|  | H01J 1/30 |
· · | Cathodes froides

P:230 |  | H01J 3/00 |
Détails des dispositifs électronoptiques ou ionoptiques ou des pièges à ions, communs au moins à deux types de base de tubes ou de lampes à décharge

P:250 |  | H01J 5/00 |
Détails des enceintes ou des conducteurs de traversée, communs à au moins deux types de base de tubes ou lampes à décharge

|  | H01J 5/02 |
· | Enceintes; Récipients; Blindages associés; Vannes à vide

P:260 |  | H01J 7/00 |
Détails autres que ceux prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/00-H01J 5/00, communs à au moins deux types de base de tubes ou de lampes à décharge

P:270 |  | H01J 9/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, de lampes à décharge électrique ou de leurs composants (fabrication d'enceintes ou récipients en métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 51/00, en verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B); Récupération de matériaux à partir de tubes ou de lampes à décharge [1,7]

|  | H01J 9/02 |
· | Fabrication des électrodes ou des systèmes d'électrodes

|  | H01J 9/04 |
· · | des cathodes thermo-ioniques

|  | H01J 9/08 |
· · | Fabrication des dispositifs de chauffage pour cathodes à chauffage indirect

|  | H01J 9/12 |
· · | des cathodes photo-émissives; des électrodes à émission secondaire

|  | H01J 9/14 |
· · | des électrodes non émissives

|  | H01J 9/16 |
· · · | Machines pour produire des grilles en fil

|  | H01J 9/18 |
· · | Assemblage des parties constitutives des systèmes d'électrodes

|  | H01J 9/20 |
· | Fabrication des écrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire; Application de revêtements à la surface de l'enceinte

|  | H01J 9/22 |
· · | Application de revêtements luminescents

|  | H01J 9/227 |
· · · | avec matériau luminescent réparti de façon discontinue, p.ex. en points ou en lignes [2]

|  | H01J 9/24 |
· | Fabrication ou assemblage des enceintes, des conducteurs de traversée ou des culots

|  | H01J 9/26 |
· · | Scellement des éléments d'enceinte

|  | H01J 9/32 |
· · | Scellement des conducteurs de traversée

|  | H01J 9/34 |
· · | Assemblage culot-enceinte

|  | H01J 9/38 |
· | Evacuation, dégazage, remplissage ou nettoyage des enceintes

|  | H01J 9/42 |
· | Mesures ou essais au cours de la fabrication

|  | H01J 9/44 |
· | Ajustage en usine des tubes ou lampes à décharge conformément aux tolérances exigées

P:190 |  | H01J 11/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse sans électrode principale à l'intérieur de l'enceinte; Tubes à décharge en atmosphère gazeuse comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 65/00)

|  | H01J 11/02 |
· | Détails, p.ex. remplissage gazeux, forme de l'enceinte

|  | H01J 11/04 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

P:200 |  | H01J 13/00 |
Tubes à décharge à cathodes liquides, p.ex. tubes redresseurs à vapeur métallique (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00)

P:210 |  | H01J 15/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode gazeuse, p.ex. cathode à plasma (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00)

P:220 |  | H01J 17/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode solide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00-H01J 41/00 ont priorité; lampes à décharge dans un gaz ou une vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00; éclateurs en atmosphère gazeuse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T; convertisseurs du type Marx Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/04; tubes générateurs de différences de potentiel par porteurs de charge dans un flux gazeux Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N)

|  | H01J 17/02 |
· | Détails

|  | H01J 17/04 |
· · | Electrodes; Ecrans

|  | H01J 17/38 |
· | Tubes à cathode froide (tubes TR Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/64)

|  | H01J 17/48 |
· · | à plus d'une cathode ou anode, p.ex. tube à décharge séquentielle, tube compteur, décatron

|  | H01J 17/49 |
· · · | Panneaux d'affichage, p.ex. à électrodes croisées (dispositifs d'affichage du type à décharge de gaz réalisés par l'association de plusieurs lampes individuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 9/313) [3]

|  | H01J 17/50 |
· | Tubes à cathode thermo-ionique (tubes TR Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/64)

|  | H01J 17/64 |
· | Tubes de conception particulière prévus pour la commutation ou la modulation dans un guide d'ondes, p.ex. tube TR

P:180 |  | H01J 19/00 |
Détails des tubes à vide des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/00

P:170 |  | H01J 21/00 |
Tubes à vide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00-H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 ont priorité; détails des tubes à vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00)

P:120 |  | H01J 23/00 |
Détails des tubes à temps de transit des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00

|  | H01J 23/02 |
· | Electrodes; Moyens de commande magnétiques; Ecrans (associés au résonateur ou au système à retard Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/16)

|  | H01J 23/16 |
· | Eléments de circuits à capacité et inductance réparties en interaction avec la décharge et structurellement associés au tube (éléments de circuits à capacité et inductance réparties, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P)

P:110 |  | H01J 25/00 |
Tubes à temps de transit, p.ex. klystrons, tubes à ondes progressives, magnétrons (détails des tubes à temps de transit Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/00; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

P:130 |  | H01J 27/00 |
Tubes à faisceau ionique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00 ont priorité; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J 27/02 |
· | Sources d'ions; Canons à ions (dispositions pour manipuler des particules, p.ex. pour les focaliser, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21K 1/00; appareils pour la production d'ions à introduire dans des gaz à l'état libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 23/00; production du plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H 1/24) [3]

|  | H01J 27/16 |
· · | utilisant une excitation à haute fréquence, p.ex. une excitation par micro-ondes [3]

P:160 |  | H01J 29/00 |
Détails des tubes à rayons cathodiques ou des tubes à faisceau électronique des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00

|  | H01J 29/02 |
· | Electrodes; Ecrans; Montage, supports, espacements ou isolement de ces éléments

|  | H01J 29/04 |
· · | Cathodes (canons à électrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/48)

|  | H01J 29/06 |
· · | Ecrans de blindage; Masques interposés dans le faisceau électronique

|  | H01J 29/07 |
· · · | Masques d'ombre pour tubes de télévision en couleur [2]

|  | H01J 29/10 |
· · | Ecrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire

|  | H01J 29/18 |
· · · | Ecrans luminescents

|  | H01J 29/20 |
· · · · | caractérisés par le matériau luminescent

|  | H01J 29/46 |
· | Dispositions des électrodes et des pièces associées en vue de produire ou de commander le rayon ou le faisceau, p.ex. dispositifs électronoptiques

|  | H01J 29/48 |
· · | Canons à électrons

|  | H01J 29/50 |
· · · | plusieurs canons étant disposés dans le même espace à vide, p.ex. pour tube à rayons multiples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/51 a priorité) [2]

|  | H01J 29/51 |
· · · | Dispositifs de commande de la convergence de plusieurs faisceaux [2]

|  | H01J 29/52 - H01J 29/58 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/48 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/52-H01J 29/58.

|  | H01J 29/52 |
· · | Dispositifs de commande de l'intensité du rayon ou du faisceau, p.ex. aux fins de modulation

|  | H01J 29/54 |
· · | Dispositifs de centrage d'un rayon ou d'un faisceau

|  | H01J 29/56 |
· · | Dispositifs de commande de la section transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs de correction de l'aberration du faisceau, p.ex. due aux lentilles

|  | H01J 29/58 |
· · | Dispositifs de focalisation ou de réflexion du rayon ou du faisceau

|  | H01J 29/70 |
· · | Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau (circuits produisant des impulsions en dents de scie ou autres tension ou courant de déviation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K)

|  | H01J 29/72 |
· · · | suivant une ligne droite ou suivant deux lignes droites perpendiculaires

|  | H01J 29/76 |
· · · · | Déviation au moyen de champs magnétiques uniquement

|  | H01J 29/82 |
· · | Montage, supports, espacement ou isolement des dispositifs électroniques ou ionoptiques

|  | H01J 29/86 |
· | Enceintes; Récipients; Fermetures étanches

|  | H01J 29/87 |
· · | Dispositions pour empêcher ou réduire les effets de l'implosion des enceintes ou récipients [2]

|  | H01J 29/88 |
· · | pourvus de revêtements sur leurs parois; Emploi particulier de matériaux pour les revêtements (écrans luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/18)

|  | H01J 29/89 |
· · | Dispositifs optiques ou photographiques combinés structuralement avec l'enceinte

P:150 |  | H01J 31/00 |
Tubes à rayons cathodiques ou tubes à faisceau électronique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00 ont priorité; détails des tubes à rayons cathodiques ou à faisceau électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00)

|  | H01J 31/08 |
· | comprenant un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire

|  | H01J 31/10 |
· · | Tubes reproducteurs d'images ou de dessins, c. à d. comprenant un signal d'entrée électrique et un signal de sortie optique; Tubes analyseurs à spot mobile

|  | H01J 31/12 |
· · · | à écran luminescent

|  | H01J 31/14 |
· · · · | Indicateurs d'accord du type à œil magique ou analogues

|  | H01J 31/15 |
· · · · | à rayon ou faisceau dirigé sélectivement vers des segments d'anode luminescents [3]

|  | H01J 31/16 |
· · · · | à masque permettant l'affichage d'un certain nombre de signes sélectifs, p.ex. numéroscope

|  | H01J 31/18 |
· · · · | dans lesquels un rayon ou faisceau inscrit une image sur un écran à accumulation de charge du genre grille, et un rayon ou faisceau traverse cet écran, y subit une influence et vient ensuite frapper un écran luminescent, p.ex. tube à accumulation à vue directe

P:90 |  | H01J 33/00 |
Tubes à décharge pourvus de dispositions pour l'émergence des électrons ou ions de l'enceinte (accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H); Tubes de Lenard

P:140 |  | H01J 35/00 |
Tubes à rayons X (lasers à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 4/00; technique des rayons X en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G)

P:100 |  | H01J 37/00 |
Tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge, p.ex. pour y subir un examen ou un traitement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 ont priorité; recherche ou analyse des structures de surface à l'échelle atomique utilisant des techniques de sonde à balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 13/10; essais sans contact de circuits électroniques utilisant des faisceaux électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/28; détails d'appareils à sonde à balayage, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 21/00) [2,5]

|  | H01J 37/02 |
· | Détails

|  | H01J 37/04 |
· · | Dispositions des électrodes et organes associés en vue de produire ou de commander la décharge, p.ex. dispositif électronoptique, dispositif ionoptique

|  | H01J 37/06 |
· · · | Sources d'électrons; Canons à électrons

|  | H01J 37/08 |
· · · | Sources d'ions; Canons à ions

|  | H01J 37/09 |
· · · | Diaphragmes; Ecrans associés aux dispositifs électronoptiques ou ionoptiques; Compensation des champs perturbateurs [3]

|  | H01J 37/10 |
· · · | Lentilles

|  | H01J 37/147 |
· · · | Dispositions pour diriger ou dévier la décharge le long d'une trajectoire déterminée (lentilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/10) [2]

|  | H01J 37/20 |
· · | Moyens de support ou de mise en position de l'objet ou du matériau; Moyens de réglage de diaphragmes ou de lentilles associées au support (préparation d'échantillons pour l'analyse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 1/28)

|  | H01J 37/22 |
· · | Dispositifs optiques ou photographiques associés au tube

|  | H01J 37/244 |
· · | Détecteurs; Composants ou circuits associés [3]

|  | H01J 37/252 |
· | Tubes analyseurs à spot par faisceaux électroniques ou ioniques; Micro-analyseurs (recherche ou analyse avec ce matériel Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 23/22) [3]

|  | H01J 37/26 |
· | Microscopes électroniques ou ioniques; Tubes à diffraction d'électrons ou d'ions [2]

|  | H01J 37/28 |
· · | avec faisceaux de balayage (micro-analyseurs utilisant des faisceaux de balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/252)

|  | H01J 37/30 |
· | Tubes à faisceau électronique ou ionique destinés aux traitements localisés d'objets

|  | H01J 37/305 |
· · | pour couler, fondre, évaporer ou décaper [2]

|  | H01J 37/31 |
· · | pour couper ou perforer [2]

|  | H01J 37/315 |
· · | pour souder [2]

|  | H01J 37/317 |
· · | pour modifier les propriétés des objets ou pour leur appliquer des revêtements en couche mince, p.ex. implantation d'ions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/32 a priorité) [3]

|  | H01J 37/32 |
· | Tubes à décharge en atmosphère gazeuse (chauffage par décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

P:80 |  | H01J 40/00 |
Tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 a priorité; tubes de prise de vues à rayons cathodiques ou à image Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/08; fonctionnant avec une émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/00) [3]

P:30 |  | H01J 41/00 |
Tubes à décharge et moyens structurellement associés pour la mesure de la pression de gaz (systèmes indicateurs de vide utilisant de tels tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 21/00); Tubes à décharge pour l'évacuation par diffusion d'ions

P:60 |  | H01J 43/00 |
Tubes à émission secondaire; Tubes multiplicateurs d'électrons (tubes multiplicateurs d'électrons dynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00; détecteurs à émission secondaire pour la mesure des radiations nucléaires ou des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/00)

P:50 |  | H01J 45/00 |
Tubes à décharge fonctionnant comme générateurs thermo-ioniques

P:40 |  | H01J 47/00 |
Tubes pour déterminer la présence, l'intensité, la densité ou l'énergie d'une radiation ou de particules (tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00) [3]

P:70 |  | H01J 49/00 |
Spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules (pour mesurer la pression des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00) [3]

|  | H01J 49/00 |
Note(s) En classant des séparateurs de particules, aucune distinction n'est faite entre la spectromètrie et la spectrographie, la différence résidant uniquement dans le mode de détection qui est électrique dans le premier cas et s'opère au moyen d'un film photographique dans le second cas. [3]

|  | H01J 49/02 |
· | Détails [3]

|  | H01J 49/10 |
· · | Sources d'ions; Canons à ions [3]

|  | H01J 49/26 |
· | Spectromètres de masse ou tubes séparateurs de masse (séparation d'isotopes utilisant ces tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00; spectromètres de masse spécialement adaptés pour la chromatographie sur colonne Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 30/00) [3]

|  | H01J 49/34 |
· · | Spectromètres dynamiques [3]

|  | H01J 61/00 - H01J 65/00 |
Lampes à décharge

P:10 |  | H01J 61/00 |
Lampes à décharge dans un gaz ou dans une vapeur (utilisation pour la stérilisation des produits laitiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23C; pour applications médicales Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61N 5/00; utilisation pour la désinfection de l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C02F; utilisation pour l'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; circuits à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; lampes à arc à électrodes consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; lampes électroluminescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 61/02 |
· | Détails

|  | H01J 61/04 |
· · | Electrodes (électrodes d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/54); Ecrans; Blindage

|  | H01J 61/06 |
· · · | Electrodes principales

|  | H01J 61/067 |
· · · · | pour lampes à décharge à basse pression [2]

|  | H01J 61/12 |
· · | Emploi de substances spécifiées pour l'atmosphère gazeuse; Spécification de la pression ou de la température de fonctionnement

|  | H01J 61/24 |
· · | Moyens pour obtenir ou conserver la pression désirée à l'intérieur de l'enceinte

|  | H01J 61/30 |
· · | Enceintes; Récipients

|  | H01J 61/32 |
· · · | de forme particulière dans le sens de la longueur, p.ex. aux fins de publicité

|  | H01J 61/33 |
· · · | dont la section transversale présente une forme particulière, p.ex. pour produire une tache froide

|  | H01J 61/34 |
· · · | Enceintes ou récipients à doubles parois

|  | H01J 61/35 |
· · · | pourvues de revêtements sur leurs parois (utilisation de revêtements en couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/38; utilisation de revêtements luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/38)

|  | H01J 61/36 |
· · | Joints étanches entre éléments d'enceinte; Scellements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée

|  | H01J 61/38 |
· · | Dispositifs propres à modifier la couleur ou la longueur d'onde de la lumière

|  | H01J 61/54 |
· · | Dispositions d'allumage, p.ex. destinées à provoquer l'ionisation d'amorçage (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 61/84 |
· | Lampes à décharge resserrée par une haute pression

P:20 |  | H01J 63/00 |
Lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique (tubes à spot mobile Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/10; tubes indicateurs d'accord du type œil magique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/14; lampes à corps à incandescence chauffé par le rayon cathodique ou le flux électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K)

P:0 |  | H01J 65/00 |
Lampes sans électrode à l'intérieur de l'enceinte; Lampes comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte

|  | H01J 65/04 |
· | Lampes à atmosphère gazeuse portée à la luminescence par un champ électromagnétique extérieur ou par une radiation corpusculaire extérieure, p.ex. lampe indicatrice

P:280 |  | H01J 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]