|  | H |
SECTION H — ÉLECTRICITÉ

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre : les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre : les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 88 à 90 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24Hou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des différents éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure". [7]

|  | H01B |
CÂBLES; CONDUCTEURS; ISOLATEURS; EMPLOI DE MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS POUR LEURS PROPRIÉTÉS CONDUCTRICES, ISOLANTES OU DIÉLECTRIQUES (emploi pour les propriétés magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 1/00; guides d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; installations de câbles ou de lignes, ou de lignes ou de câbles électriques et optiques combinés, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G)

|  | H01B |
Schéma général
CONDUCTEURS OU CÂBLES |
Caractérisés par le matériau | 1/00
Caractérisés par la forme | 5/00, 7/00
Types particuliers pour: communications; transport d'énergie; câbles supraconducteurs | 11/00; 9/00; 12/00
Fabrication; récupération | 13/00; 15/00
ISOLATEURS OU CORPS ISOLANTS |
Caractérisés par le matériau | 3/00
Caractérisés par la forme | 17/00
Fabrication | 19/00

|  | H01C |
RÉSISTANCES

|  | H01C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" signifie variable de façon mécanique. [2] Les résistances variables dont la valeur est changée de façon non mécanique, p.ex. par effet électrique ou thermique, sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/00. [2]

|  | H01C |
Schéma général
RÉSISTANCES FIXES | 3/00, 7/00, 8/00, 11/00
RÉSISTANCES VARIABLES | 10/00
AUTRES RÉSISTANCES | 13/00
DÉTAILS | 1/00
FABRICATION | 17/00

|  | H01F |
AIMANTS; INDUCTANCES; TRANSFORMATEURS; EMPLOI DE MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS POUR LEURS PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES (céramiques à base de ferrites Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/26; alliages Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C; dispositifs thermomagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00; haut-parleurs, microphones, têtes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R) [2]

|  | H01F |
Schéma général
AIMANTS, ÉLECTRO-AIMANTS |
Caractérisés par le matériau magnétique | 1/00
Noyaux, culasses, armatures | 3/00
Bobines d'induction | 5/00
Aimants ou bobines supraconducteurs | 6/00
Aimants | 7/00
Aimantation ou désaimantation | 13/00
Fabrication | 41/00
PELLICULES MAGNÉTIQUES MINCES | 10/00
INDUCTANCES FIXES OU TRANSFORMATEURS FIXES |
Du type pour signaux | 17/00, 19/00
Autres que du type pour signaux | 30/00, 37/00
Fabrication | 41/00
INDUCTANCES OU TRANSFORMATEURS VARIABLES |
Du type pour signaux | 21/00
Autres que du type pour signaux | 29/00
Fabrication | 41/00
DÉTAILS DE TRANSFORMATEURS OU D'INDUCTANCES, EN GÉNÉRAL | 27/00
TRANSFORMATEURS À ENROULEMENTS SUPRACONDUCTEURS OU CRYOGÉNIQUES | 36/00
ADAPTATIONS DE TRANSFORMATEURS OU D'INDUCTANCES À DES APPLICATIONS OU DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES | 38/00

|  | H01G |
CONDENSATEURS; CONDENSATEURS, REDRESSEURS, DÉTECTEURS, DISPOSITIFS DE COMMUTATION, DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES OU SENSIBLES À LA TEMPÉRATURE, DU TYPE ÉLECTROLYTIQUE (emploi de matériaux spécifiés pour leurs propriétés diélectriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 3/00; condensateurs avec une barrière de potentiel ou une barrière de surface Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 29/00)

|  | H01G |
Schéma général
CONDENSATEURS |
Fixes | 4/00
Variables: mécaniquement; non mécaniquement | 5/00; 7/00
Détails | 2/00
APPAREILS ÉLECTROLYTIQUES | 9/00
COMBINAISONS STRUCTURALES | 15/00, 17/00
FABRICATION | 4/00, 5/00, 7/00, 9/00, 13/00

|  | H01H |
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES; RELAIS; SÉLECTEURS, DISPOSITIFS DE PROTECTION (câbles à contact Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 7/10; dispositifs auto-interrupteurs du type électrolytique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G 9/18; circuits de protection, de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H; commutation par des moyens électroniques sans fermeture de contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00)

|  | H01H |
Note(s) La présente sous-classe couvre (dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 69/00-H01H 87/00) les dispositifs pour la protection des lignes électriques ou machines ou appareils électriques dans le cas d'un changement non voulu des conditions électriques normales de fonctionnement, la condition électrique assurant directement l'apport d'énergie au dispositif. La présente sous-classe ne couvre pas les socles, enveloppes ou couvercles qui s'adaptent à plusieurs dispositifs de commutation ou qui s'adaptent à un dispositif de commutation et également à un autre composant électrique, p.ex. une barre-omnibus, un connecteur de ligne. Ces socles, enveloppes ou couvercles sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/00. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "relais" désigne un dispositif de commutation, pourvu de contacts, commandés par une énergie électrique qui fournit, directement ou indirectement, toute l'énergie mécanique nécessaire pour opérer la fermeture et l'ouverture de ces contacts; "mécanisme moteur" se rapporte au moyen par lequel une force d'actionnement appliquée à l'interrupteur est transmise aux contacts mobiles. Dans la présente sous-classe, les détails sont classés comme suit: les détails d'un type de dispositif de commutation non spécifié, ou les détails considérés comme applicables à plusieurs sortes de dispositifs de commutation désignés par les expressions: interrupteurs, relais, sélecteurs et dispositifs de protection sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type d'interrupteur non spécifié ou les détails considérés comme applicables à plusieurs types d'interrupteurs tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/00-H01H 43/00 et les sous-groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/42, tous désignés ci-après par "types de base", sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type de relais non spécifié ou considérés comme applicables à plusieurs types de relais tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/00-H01H 61/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00; les détails d'un dispositif de protection non spécifié ou les détails applicables à plusieurs types de dispositifs de protection tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 71/00. Cependant, un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement à un dispositif de commutation d'un seul type de base est classé dans le groupe relatif au dispositif de commutation de ce type de base, p.ex. en Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 75/00; les détails structurels mécaniques des organes de commande d'interrupteurs ou de claviers, tels que touches, boutons-poussoirs, leviers ou d'autres mécanismes de transmission de la force aux parties activées sont classés dans la présente sous-classe, même quand ils sont utilisés pour la commande de commutateurs électroniques. Cependant, les détails mécaniques à finalité électronique directe sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94. [4]

|  | H01H |
Schéma général
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES |
Caractérisés par le mode d'actionnement: |
mécanique: |
à déplacement rectiligne: une direction; deux directions | 13/00; 15/00
à déplacement angulaire: angle illimité; angle limité | 19/00; 21/00
par traction; par basculement | 17/00; 23/00
à déplacements combinés | 25/00
par éléments amovibles | 27/00
physique: |
général; champ électrique ou magnétique; chaleur; explosion | 35/00; 36/00; 37/00; 39/00
Caractérisés par les contacts: |
liquides | 29/00
Caractérisés par la tension ou l'intensité: |
sans; avec extinction de l'arc | 31/00; 33/00
Caractérisés par le temps de fonctionnement: |
manuel; programme | 41/00; 43/00
Fabrication | 11/00
RELAIS |
Electromagnétiques; dynamo- électriques; magnétostrictifs | 51/00; 53/00; 55/00
Electrostrictifs ou piézo- électriques; électrostatiques; électrothermiques | 57/00; 59/00; 61/00
Détails |
généraux; électromécaniques; circuits | 45/00; 50/00; 47/00
Fabrication | 49/00
SÉLECTEURS |
Types | 67/00
Détails | 63/00
Fabrication | 65/00
SECTIONNEURS |
à basse tension et à couteau | 21/00
pour haute tension | 31/00
en combinaison avec des fusibles | 85/00
DISPOSITIFS DE PROTECTION |
Disjoncteurs: |
avec réarmement manuel; à moteur; séparés | 73/00; 75/00; 77/00
Interrupteurs de protection: |
par court-circuit; ouvrant et fermant; particuliers | 79/00; 81/00; 83/00
Fusibles; dispositifs à évaporation | 85/00; 87/00
Détails d'interrupteurs ou de relais de protection | 71/00
Fabrication | 69/00
COMBINAISONS | 89/00
DÉTAILS GÉNÉRAUX |
Contacts | 1/00
Mécanismes: |
actionnement de contacts en général; à action brusque; à retard | 3/00; 5/00; 7/00
Autres | 9/00

|  | H01J |
TUBES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU LAMPES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE (éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T; lampes à arc, à électrodes consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les dispositifs destinés à produire, modifier ou utiliser un flux d'électrons ou d'ions, p.ex. pour commander, indiquer ou mettre le courant électrique en ou hors circuit, compter des impulsions électriques, produire de la lumière ou d'autres oscillations électromagnétiques telles que les rayons X, séparer ou analyser des radiations ou des particules, et comportant une enceinte close ou sensiblement close, mise sous vide ou contenant un gaz ou une vapeur choisi, de nature telle et sous pression telle que les caractéristiques du dispositif en dépendent. Les sources de lumière utilisant une combinaison (autre que celle appartenant au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00 de la présente sous-classe) de décharge et d'autres types de production de la lumière sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00. Dans la présente sous-classe, les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/00-H01J 7/00 se rapportent uniquement: aux détails d'un type de tube à décharge ou lampe non spécifié ou aux détails énoncés expressément comme étant applicables à deux types au moins de tubes ou lampes tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 65/00, désignés ci-après par "types de base". Un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement aux tubes ou lampes d'un seul type de base unique est classé dans le groupe des détails relatif aux tubes ou lampes de ce type de base, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/04. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "lampe" couvre également les tubes émettant de la lumière ultra-violette ou infrarouge. Il est important de tenir compte de la définition de l'expression "éclateur" qui figure dans la note qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T. [4] Les appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, lampes à décharge ou leurs parties constitutives sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 9/00.

|  | H01J |
Schéma général
TUBES À GAZ |
Sans électrode intérieure; cathode liquide; cathode gazeuse; cathode solide | 11/00; 13/00; 15/00; 17/00
TUBES À VIDE |
Tubes classiques: tubes; détails | 21/00; 19/00
Tubes à temps de transit: tubes; détails | 25/00; 23/00
Tubes à ions | 27/00
Tubes cathodiques: tubes; détails | 31/00; 29/00
Tubes à rayons X | 35/00
TUBES POUR TRAITEMENT OU OBSERVATION DE MATÉRIAUX OU D'OBJETS | 37/00
TUBES PARTICULIERS |
À émergence électronique ou ionique; spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules | 33/00; 49/00
Jauges à vide, évacuation par diffusion d'ions; tubes à émission secondaire, multiplicateurs d'électrons; générateurs thermo-ioniques | 41/00; 43/00; 45/00
À décharge photoélectrique; détecteurs de radiations ou de particules | 40/00; 47/00
LAMPES À DÉCHARGE |
A gaz; à rayons cathodiques ou flux électronique; sans électrode intérieure | 61/00; 63/00; 65/00
DÉTAILS |
Electrodes; électronoptiques; enceintes; autres | 1/00; 3/00; 5/00; 7/00
FABRICATION; RÉPARATION; RÉGÉNÉRATION; RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX | 9/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

|  | H01K |
LAMPES ÉLECTRIQUES À INCANDESCENCE (détails ou appareils ou procédés pour la fabrication, applicables à la fois aux dispositifs à décharge et aux lampes à incandescence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J; sources de lumière utilisant une combinaison du type à incandescence et d'autres types de production de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00; circuits pour ces lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01K |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "lampe" comprend les tubes émettant de la lumière ultraviolette ou infrarouge.

|  | H01K |
Schéma général
CARACTÉRISÉES PAR L'UTILISATION |
Eclairage général; autre | 5/00; 7/00
CARACTÉRISÉES PAR LE CORPS INCANDESCENT |
Non conducteur; non conducteur à froid; multiple | 11/00; 13/00; 9/00
DÉTAILS | 1/00
FABRICATION | 3/00

|  | H01L |
DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS; DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES À L'ÉTAT SOLIDE NON PRÉVUS AILLEURS (systèmes transporteurs pour des plaquettes semi-conductrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 49/07; emploi de dispositifs à semi-conducteurs pour les mesures Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; détails d'appareils à sonde à balayage, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 21/00; résistances en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C; aimants, inductances, transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; condensateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G; dispositifs électrolytiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G 9/00; piles, accumulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M; guides d'ondes, résonateurs ou lignes du type guide d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; connecteurs de lignes, collecteurs de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R; dispositifs d'émission stimulée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S; résonateurs électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H; haut-parleurs, microphones, têtes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques éléctromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R; sources le lumière électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; circuits imprimés, circuits hybrides, enveloppes ou détails de construction d'appareils électriques, fabrication d'ensembles de composants électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K; emploi de dispositifs à semi-conducteurs dans des circuits ayant une application particulière, voir la sous-classe relative à l'application) [2]

|  | H01L |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les dispositifs électriques à l'état solide non couverts par une autre sous-classe, ainsi que leurs détails, et comprend: les dispositifs à semi-conducteurs adaptés pour le redressement, l'amplification, la génération d'oscillations ou la commutation; les dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux radiations; les dispositifs électriques à l'état solide utilisant les effets thermo-électriques, supraconducteurs, piézo-électriques, électrostrictifs, magnétostrictifs, galvano-magnétiques ou de résistance négative et les dispositifs à circuits intégrés; [2] les photo-résistances, les résistances sensibles au champ magnétique, les résistances sensibles au champ électrique, les capacités avec barrière de potentiel, les résistances avec barrière de potentiel ou de surface, les diodes émettrices de lumière non cohérente et les circuits à film mince ou à film épais; [2] les procédés et appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de tels dispositifs, sauf dans les cas où de tels procédés ne comportent qu'une seule étape et sont classables ailleurs. [2] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "plaquette" désigne une tranche d'un matériau de substrat semi-conducteur ou cristallin, qui peut être modifiée par diffusion d'impuretés (dopage), implantation d'ions ou épitaxie, et dont la surface active peut être organisée en ensembles de composants discrets ou en circuits intégrés; [8] "corps à l'état solide" signifie le corps d'un matériau à l'intérieur duquel ou à la surface duquel se produisent les effets physiques caractéristiques du dispositif. Dans les dispositifs thermo-électriques, elle inclut tous les matériaux traversés par le courant. Les régions dans ou sur le corps du dispositif (autres que le corps à l'état solide lui-même) qui électriquement exercent une influence sur le corps à l'état solide sont considérées comme "électrodes", qu'elles soient munies ou non de connexions électriques externes. Une électrode peut comporter plusieurs parties, et le terme comprend les régions métalliques qui exercent une influence sur le corps à l'état solide à travers une région isolante (p.ex. couplage capacitif), ainsi que les aménagements de couplage inductif avec le corps. La région diélectrique dans un dispositif capacitif est considérée comme une partie de l'électrode. Dans les dispositifs comportant plusieurs parties, seules celles de ces parties qui exercent une influence sur le corps à l'état solide en vertu de leur forme, de leurs dimensions, ou de leur disposition, ou du matériau dont elles sont formées, sont considérées comme des parties de l'électrode. Les autres éléments sont considérés comme des "dispositions pour conduire le courant électrique vers le, ou hors du corps à l'état solide", ou bien comme des "interconnexions entre les composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun", c. à d. les fils de connexion; [2] "dispositif" signifie un élément de circuit électrique; dans le cas où un élément de circuit électrique est l'un d'une pluralité d'éléments formés dans ou sur un substrat commun, il est désigné par l'expression "composant"; [2] "dispositif complet" est un dispositif dans son état complètement assemblé qui peut ou non nécessiter un traitement ultérieur, p.ex. l'électroformage, avant d'être prêt à l'emploi, mais qui ne requiert pas l'adjonction d'unités structurelles additionnelles; [2] "partie" s'applique à tous les éléments structurels qui sont inclus dans un dispositif complet; [2] "conteneur" est une enceinte faisant partie d'un dispositif complet, et se compose essentiellement d'un boîtier solide à l'intérieur duquel le corps du dispositif est placé ou bien qui est formé autour du corps sans, pour autant, constituer une couche qui soit en contact étroit avec celui-ci. Une enceinte consistant en une ou plusieurs couches formées sur le corps et en contact étroit avec lui est désignée par l'expression "capsulation"; [2] "circuit intégré" est un dispositif dont tous les composants, p.ex. diodes, résistances, sont réalisés sur ou dans un substrat commun, et constituent le dispositif en incluant les interconnexions entre les composants; [2] "assemblage" d'un dispositif est le montage du dispositif à partir de ses composants structurels; il comprend le remplissage des conteneurs. [2] Dans la présente sous-classe, le procédé ou l'appareil pour la fabrication ou le traitement d'un dispositif d'une part, et le dispositif lui-même d'autre part, sont tous deux classés si les deux sont décrits de façon suffisante pour présenter un intérêt. [6]

|  | H01L |
Schéma général
DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS |
Dispositifs adaptés pour le redressement, l'amplification, la génération d'oscillations ou la commutation | 29/00
Dispositifs sensibles aux, ou émettant des, radiations | 31/00, 33/00
DISPOSITIFS À L'ÉTAT SOLIDE UTILISANT DES MATÉRIAUX ORGANIQUES | 51/00
AUTRES DISPOSITIFS À L'ÉTAT SOLIDE |
Dispositifs thermo-électriques ou thermomagnétiques | 35/00, 37/00
Dispositifs supraconducteurs ou hyperconducteurs | 39/00
Eléments piézo-électriques, électrostrictifs ou magnétostrictifs en général | 41/00
Dispositifs galvanomagnétiques | 43/00
Dispositifs sans barrière de potentiel ni de surface; dispositifs à résistance négative à effet de volume; dispositifs non prévus ailleurs | 45/00; 47/00; 49/00
ENSEMBLES DE DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS OU AUTRES DISPOSITIFS À L'ÉTAT SOLIDE |
Ensembles de dispositifs individuels | 25/00
Circuits intégrés | 27/00
DÉTAILS | 23/00
FABRICATION | 21/00

|  | H01M |
PROCÉDÉS OU MOYENS POUR LA CONVERSION DIRECTE DE L'ÉNERGIE CHIMIQUE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, p.ex. BATTERIES (procédés ou appareils électrochimiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25; dispositifs à semi-conducteur ou autres dispositifs à l'état solide pour convertir la lumière ou la chaleur en énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00) [2]

|  | H01M |
Note(s) La présente sous-classe couvre les éléments ou batteries galvaniques primaires ou secondaires, les éléments ou les batteries à combustible. Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classés dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | H01M |
Schéma général
ÉLÉMENTS CLASSÉS PAR TYPES |
Eléments primaires: piles | 6/00
Eléments à combustible | 8/00
Eléments secondaires: accumulateurs | 10/00
Eléments hybrides; éléments non prévus ailleurs; combinaisons de différents types d'éléments | 12/00; 14/00; 16/00
DÉTAILS COMMUNS AUX DIFFÉRENTS TYPES D'ÉLÉMENTS |
Détails, procédés de fabrication des parties non actives | 2/00
Electrodes | 4/00

|  | H01P |
GUIDES D'ONDES; RÉSONATEURS, LIGNES OU AUTRES DISPOSITIFS DU TYPE GUIDE D'ONDES (fonctionnant à des fréquences optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B)

|  | H01P |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "du type guide d'ondes" appliqué aux lignes de transmission, comprend exclusivement les câbles coaxiaux pour haute fréquence ou les lignes de Lecher, et, appliqué aux résonateurs, lignes à retard ou autres dispositifs, elle comprend tous les dispositifs à inductance et capacité réparties.

|  | H01P |
Schéma général
GUIDES D'ONDES, LIGNES DE TRANSMISSION | 3/00
DISPOSITIFS DU TYPE GUIDE D'ONDE |
Auxiliaires; de couplage; résonateurs; lignes à retard | 1/00; 5/00; 7/00; 9/00
FABRICATION | 11/00

|  | H01Q |
ANTENNES (éléments rayonnants à micro-ondes pour le traitement thérapeutique Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61N 5/02; appareils pour l'essai des antennes ou pour la mesure des caractéristiques des antennes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; guides d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; éléments rayonnants ou antennes pour le chauffage par micro-ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/72)

|  | H01Q |
Note(s) La présente sous-classe couvre: en plus des éléments rayonnants actifs, les dispositifs secondaires d'absorption ou pour modifier la direction ou la polarisation des ondes rayonnées par l'antenne et les combinaisons avec les dispositifs auxiliaires tels que les commutateurs de mise à la terre, les dispositifs de descente d'antenne ou les parafoudres; à la fois les antennes d'émission et celles de réception. [3] La présente sous-classe ne couvre pas les dispositifs du type guide d'ondes tels que résonateurs ou lignes, et non conçus comme éléments rayonnants, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "élément actif rayonnant" couvre les parties correspondantes d'une antenne de réception. [3]

|  | H01Q |
Schéma général
TYPES D'ANTENNES |
Cadres | 7/00
Du type guide d'ondes | 13/00
Autres: courtes; longues | 9/00; 11/00
DISPOSITIFS INFLUENÇANT LES ONDES RAYONNÉES |
Quasi optiques; absorbants | 15/00; 17/00
COMBINAISONS D'ÉLÉMENTS ACTIFS PRIMAIRES AVEC DES DISPOSITIFS SECONDAIRES | 19/00
COMBINAISONS D'ANTENNES AVEC DES CIRCUITS OU DES ÉLÉMENTS DE CIRCUIT ACTIFS | 23/00
DISPOSITIONS POUR FOURNIR PLUSIEURS DIAGRAMMES DE RAYONNEMENT | 25/00
SYSTÈMES OU RÉSEAUX D'ANTENNES | 21/00
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
Détails; orientation; simultanéité | 1/00; 3/00; 5/00

|  | H01R |
CONNEXIONS CONDUCTRICES DE L'ÉLECTRICITÉ; ASSOCIATION STRUCTURELLE DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ISOLÉS LES UNS DES AUTRES; DISPOSITIFS DE COUPLAGE; COLLECTEURS DE COURANT (interrupteurs, fusibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; dispositifs de couplage du type guide d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/00; dispositions de commutation pour l'alimentation ou la distribution d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B; installation de câbles ou de lignes électriques, ou de lignes ou de câbles électriques et optiques combinés, ou d'appareils auxiliaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G; moyens imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01R |
Note(s) La présente sous-classe couvre: tous types de dispositifs de connexion de lignes électriques, déconnectables ou non, de dispositifs de couplage, de supports de lampes ou d'organes similaires, ou de collecteurs de courant, pour tous types de lignes, câbles ou appareils électriques; les moyens non imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés. La présente sous-classe ne couvre pas le montage de connexions dans ou sur un appareil spécifié. Ce genre de montage est couvert par la sous-classe appropriée se rapportant à cet appareil, p.ex. le montage dans des boîtes de jonction ou de distribution est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G, les connexions à haute température pour éléments chauffants sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/06. L'association structurelle d'une pièce d'un dispositif de couplage avec un appareil électrique spécifique est classée avec l'appareil, p.ex. l'association d'un culot avec une lampe à incandescence est couverte par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "broche" désigne une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à être engagée dans un alvéole de forme appropriée et à assurer un contact électrique avec lui; "alvéole" désigne une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à recevoir une broche appropriée et à assurer un contact avec elle; "pièce complémentaire" désigne une pièce de couplage, définie par rapport à une autre pièce de couplage à laquelle elle est normalement associée; "dispositifs de couplage" désigne des dispositifs en plusieurs pièces spécialement adaptés pour permettre un engagement physique immédiat et répété, sans utiliser d'outil, dans le but d'établir ou de rompre un chemin électrique. Des exemples de tels dispositifs en plusieurs pièces sont: [7] les adaptateurs pour joindre deux pièces de couplage et [7] les rails ou les barres omnibus pourvus de plusieurs points distincts de connexion pour pièces complémentaires. [7] Les détails généraux sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 12/00.

|  | H01R |
Schéma général
CONNEXIONS; ÉLÉMENTS DE CONNEXION |
Par contact direct; Pénétrant dans l'isolation | 4/00
Association structurelle: |
de plusieurs éléments de connexion isolés les uns des autres | 9/00
pour des circuits imprimés, des câbles plats ou à ruban | 12/00
Éléments de connexion individuels assurant plusieurs emplacements de connexion espacés | 11/00
Bornes | 9/00; 12/00
Autres connexions | 3/00
DISPOSITIFS DE COUPLAGE |
Connexions par contact direct entre conducteurs et pièces de contact | 4/00
Autres détails | 13/00
Structure générale des dispositifs de couplage en deux pièces | 24/00
Pièces de couplage pour la coopération simultanée ou sélective avec des pièces associées | 25/00, 27/00, 29/00
Pièces de couplage supportées par la pièce associée | 31/00
Dispositifs de couplage dont l'une des pièces supporte un appareil | 33/00
CONNECTEURS DE LIGNE FLEXIBLES OU TOURNANTS | 35/00
COLLECTEURS DE COURANT |
Rotatifs; non rotatifs | 39/00; 41/00
FABRICATION | 43/00

|  | H01S |
DISPOSITIFS UTILISANT L'ÉMISSION STIMULÉE

|  | H01S |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les dispositifs pour la génération ou l'amplification des ondes électromagnétiques cohérentes ou d'autres types d'énergie ondulatoire par émission stimulée; [2] des fonctions telles que la modulation, la démodulation, la commande ou la stabilisation de telles ondes. [2]

|  | H01S |
Schéma général
MASERS | 1/00
LASERS À SEMI-CONDUCTEURS | 5/00
LASERS AUTRES QUE LES LASERS À SEMI-CONDUCTEURS | 3/00
AUTRES DISPOSITIFS UTILISANT L'ÉMISSION STIMULÉE | 4/00

|  | H01T |
ÉCLATEURS; LIMITEURS DE SURTENSION UTILISANT DES ÉCLATEURS; BOUGIES D'ALLUMAGE; DISPOSITIFS À EFFET CORONA; PRODUCTION D'IONS À INTRODUIRE DANS DES GAZ À L'ÉTAT LIBRE (usinage du métal par action d'une forte concentration de courant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23H; soudage, p.ex. soudage à l'arc, soudage par faisceau d'électrons ou soudage electrolytique, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/00; lampes à arc électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 31/00)

|  | H01T |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "éclateur" signifie un dispositif à décharge, clos ou non clos, ayant des électrodes froides et utilisé exclusivement pour décharger une quantité d'énergie électrique dans un petit intervalle de temps. [4]

|  | H01T |
Schéma général
ÉCLATEURS |
Tournants | 7/00
Comportant des moyens de déclenchement auxiliaires | 2/00
Adaptations spéciales: pour oscillations; pour redressement | 9/00; 11/00
Limiteurs de surtension; parafoudres à cornes | 4/00
Autres éclateurs | 14/00
Détails | 1/00
BOUGIES D'ALLUMAGE | 13/00
CIRCUITS | 15/00
DISPOSITIFS À DÉCHARGE CORONA | 19/00
FABRICATION, ENTRETIEN | 21/00
APPAREILS POUR LA PRODUCTION D'IONS | 23/00