F	MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE
F01	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR
F01B	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL OU DU TYPE À DÉPLACEMENT POSITIF, p.ex. MACHINES À VAPEUR (du type à piston rotatif ou oscillant F01C;à "déplacement non positif" F01D;moteurs à combustion F02;aspects combustion interne des moteurs à pistons alternatifs F02B0057000000, F02B0059000000;"machines" à liquides F03, F04;vilebrequins, têtes de bielles, bielles F16C;volants F16F;organes de transmission pour convertir un mouvement de rotation en mouvement alternatif, en général F16H;pistons, tiges de pistons, cylindres, pour machines motrices en général F16J)
F01B0001000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par le nombre ou par la disposition relative des cylindres ou par le fait qu'elles sont construites à partir d'éléments cylindres-carter séparés (F01B0003000000, F01B0005000000 ont priorité)
F01B0001010000	à un seul cylindre
F01B0001020000	avec tous les cylindres sur une seule ligne
F01B0001040000	avec cylindres disposés en V
F01B0001060000	avec cylindres disposés en étoile ou en éventail
F01B0001080000	avec cylindres disposés de façon opposée par rapport à l'arbre principal et du type "plat"
F01B0001100000	avec plus d'un arbre principal, p.ex. couplés sur un arbre de sortie commun (combinaisons de deux ou plusieurs "machines" ou machines motrices F01B0021000000)
F01B0001120000	Eléments séparés du carter de cylindres couplés pour former un ensemble
F01B0003000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec axes des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'axe de l'arbre principal
F01B0003020000	avec plateau oscillant
F01B0003040000	le mouvement du piston étant transmis par surfaces incurvées
F01B0003060000	par surfaces hélicoïdales à plusieurs spires et réversion automatique
F01B0003080000	les hélices étant disposées sur les pistons
F01B0003100000	Commande de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique particulière à ce cas (convenant à des applications plus générales F01L)
F01B0005000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec axes des cylindres pratiquement disposés tangentiellement à une circonférence centrée sur l'axe de l'arbre principal
F01B0007000000	"Machines" ou machines motrices avec deux ou plusieurs pistons alternatifs travaillant dans le même cylindre ou dans des cylindres pratiquement coaxiaux (opposés par rapport à l'arbre principal F01B0001080000)
F01B0007020000	avec pistons alternatifs opposés
F01B0007040000	agissant sur le même arbre principal
F01B0007060000	utilisant uniquement des bielles pour la conversion du mouvement alternatif en mouvement circulaire ou vice versa
F01B0007080000	avec bielles latérales
F01B0007100000	ayant la tige d'un piston passant au travers de l'autre piston
F01B0007120000	utilisant des culbuteurs et des bielles
F01B0007140000	agissant sur différents arbres principaux
F01B0007160000	avec pistons se déplaçant synchroniquement dans un dispositif tandem
F01B0007180000	avec piston différentiel (F01B0007200000 a priorité)
F01B0007200000	avec plusieurs pistons alternatifs, travaillant l'un dans l'autre, p.ex. l'un des pistons formant cylindre pour l'autre
F01B0009000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par des liaisons entre pistons et arbres principaux non spécifiées par les groupes F01B0001000000-F01B0007000000 (connections dégageables au ralenti F01B0031240000)
F01B0009020000	avec vilebrequin
F01B0009040000	avec arbre principal rotatif autre qu'un vilebrequin
F01B0009060000	le déplacement du piston étant transmis par surfaces incurvées
F01B0009080000	avec rochet et cliquet
F01B0011000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif, sans arbre principal rotatif, p.ex. du type à piston libre
F01B0011020000	Dispositifs de compensation ou d'amortissement
F01B0011040000	Machines motrices associées avec des dispositifs d'entraînement alternatif, p.ex. des marteaux (avec pompes F01B0023080000;si l'aspect des dispositifs entraînés prédomine, voir les classes relatives à ces dispositifs)
F01B0011060000	uniquement pour production de vibrations
F01B0011080000	avec transmission directe par fluide (F01B0011020000 a priorité)
F01B0013000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec cylindres tournants en vue d'obtenir le mouvement alternatif du piston ("machines" ou machines motrices du type à parois flexibles F01B0019000000)
F01B0013020000	à un seul cylindre
F01B0013040000	à plus d'un cylindre
F01B0013060000	en étoile
F01B0015000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif avec cylindres mobiles autres que celles couvertes dans le groupe F01B0013000000 (avec manchons de cylindre amovibles pour la commande du fluide énergétique F01L)
F01B0015020000	avec cylindres à mouvement alternatif (avec pistons travaillant l'un dans l'autre F01B0007200000)
F01B0015040000	avec cylindre oscillant
F01B0015060000	Commande de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique particulière à ce cas
F01B0017000000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif caractérisées par l'application du principe de l'écoulement à sens unique
F01B0017020000	Machines motrices
F01B0017040000	Machines à vapeur
F01B0019000000	"Machines" ou machines motrices à déplacement positif du type à parois flexibles
F01B0019020000	à membrures flexibles du type plateau
F01B0019040000	à membrures flexibles tubulaires
F01B0021000000	Combinaisons de plusieurs "machines" ou machines motrices (F01B0023000000 a priorité;combinaisons de plusieurs pompes F04;transmission à fluide F16H;régulation ou commande, voir les groupes appropriés)
F01B0021020000	les "machines" ou machines motrices étant toutes du type à piston alternatif
F01B0021040000	les "machines" ou machines motrices n'étant pas toutes du type à piston alternatif, p.ex. du type machines alternatives à vapeur et turbines à vapeur
F01B0023000000	Adaptations des "machines" ou machines motrices à des usages particuliers; Combinaisons de machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (F01B0011000000 a priorité;transmission à fluide F16H;si les aspects prédominants sont relatifs aux dispositifs entraînés eux-mêmes, voir les classes correspondant à ces dispositifs;régulation ou commande, voir les groupes appropriés)
F01B0023020000	Adaptations pour véhicules de traction, p.ex. locomotives (aménagements des véhicules à cet effet, voir les classes de véhicules appropriées)
F01B0023040000	les véhicules étant des navires
F01B0023060000	Adaptations pour la commande des outils à main ou d'objets analogues, ou combinaisons avec ceux-ci
F01B0023080000	Adaptations pour la commande des pompes ou combinaisons avec celles-ci
F01B0023100000	Adaptations pour la commande des générateurs électriques ou combinaisons avec ceux-ci
F01B0023120000	Adaptations pour la commande des laminoirs ou d'autres mécanismes de force à renversement de marche
F01B0025000000	Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité (régulation ou commande en général G05)
F01B0025020000	Régulation ou commande par variation de l'admission ou de l'échappement du fluide énergétique, p.ex. par variation de la pression ou du débit (systèmes à soupapes de distribution ou de détente F01L)
F01B0025040000	Eléments sensibles
F01B0025060000	sensibles à la vitesse
F01B0025080000	Organes de commande terminaux
F01B0025100000	Aménagements ou adaptations des soupapes d'admission ou d'échappement du fluide énergétique (soupapes en général F16K)
F01B0025120000	Dispositifs comportant des éléments sensibles ou des organes de commande terminaux ou les moyens de transmission entre ceux-ci, p.ex. dispositifs à commande assistée (éléments sensibles seuls F01B0025040000;organes de commande terminaux seuls F01B0025080000)
F01B0025140000	propres à des types particuliers de "machines" ou machines motrices
F01B0025160000	Dispositifs de sécurité répondant à des conditions particulières (contre les coups de bélier ou phénomènes analogues dans les machines à vapeur F01B0031340000)
F01B0025180000	empêchant la rotation dans le mauvais sens
F01B0025200000	Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité
F01B0025220000	Freinage par changement de sens du fluide énergétique
F01B0025240000	Récupération de l'énergie par ce moyen
F01B0025260000	Dispositifs témoins
F01B0027000000	Mise en marche des "machines" ou machines motrices (démarrage des moteurs à combustion F02N)
F01B0027020000	des moteurs à piston alternatif
F01B0027040000	en contrôlant l'admission du fluide énergétique, p.ex. au moyen de conduits de vapeur by-pass
F01B0027060000	spécialement conçue pour machines motrices compounds
F01B0027080000	Moyens pour déplacer la manivelle hors du point mort (vireurs en général F16H)
F01B0029000000	"Machines" ou machines motrices avec caractéristiques autres que celles prévues dans les groupes principaux F01B0001000000-F01B0027000000
F01B0029020000	Machines motrices à pression atmosphérique, c. à d. où la pression de l'atmosphère réagit contre le vide
F01B0029040000	caractérisées par des moyens de conversion d'un type d'appareil en un type différent
F01B0029060000	de machine à vapeur en moteur à combustion
F01B0029080000	"Machines" ou machines motrices à piston alternatif non prévues ailleurs
F01B0029100000	Machines motrices (machines frigorifiques F25B)
F01B0029120000	Machines à vapeur (jouets-machines à vapeur A63H0025000000)
F01B0031000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non prévus dans les autres groupes ou dont les caractéristiques intéressantes ne sont pas couvertes par ces groupes (carters de "machines" ou de machines motrices autres que ceux propres aux machines à vapeur F16M)
F01B0031020000	Dispositifs de dégivrage pour machines motrices dans lesquelles se produisent des phénomènes de givrage
F01B0031040000	Dispositifs pour égaliser le couple dans les "machines" ou machines motrices à piston alternatif (compensation des forces d'inertie, suppression des vibrations F16F)
F01B0031060000	Dispositifs de compensation de la dilatation des différentes parties constitutives
F01B0031080000	Refroidissement des machines à vapeur (refroidissement des "machines" ou machines motrices à fluide en général F01P); Chauffage; Isolation thermique (isolation thermique en général F16L0059000000)
F01B0031100000	Systèmes de lubrification des machines à vapeur (lubrification des "machines" ou machines motrices en général F01M)
F01B0031120000	Aménagements des systèmes de mesures ou des systèmes indicateurs (appareils témoins F01B0025260000;instruments de mesure ou instruments analogues en soi G01)
F01B0031140000	Changement du rapport de compression
F01B0031160000	Silencieux spécialement adaptés pour les machines à vapeur (aménagements des tuyaux d'échappement ou des tubes sur les machines à vapeur F01B0031300000;Silencieux ou silencieux d'échappement pour "machines" ou machines motrices en général F01N)
F01B0031180000	Purge
F01B0031200000	des cylindres
F01B0031220000	Dispositifs de marche au ralenti, p.ex. au moyen de vannes by-pass
F01B0031240000	Débrayage des connexions entre pistons et arbres principaux
F01B0031260000	Autres parties constitutives, détails ou accessoires spécialement conçus pour les machines à vapeur
F01B0031280000	Cylindres ou enveloppes de cylindres
F01B0031300000	Aménagements des conduits de vapeur
F01B0031320000	Aménagements ou adaptations de briseurs de vacuum
F01B0031340000	Dispositifs de sécurité contre les coups de bélier ou la pénétration de l'eau (purgeurs d'eau de condensation F16T)
F01B0031360000	coupant automatiquement l'admission de vapeur
F01C	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (moteurs à combustion F02;aspects combustion interne F02B0053000000, F02B0055000000;"machines" à liquides F03, F04)
F01C0001000000	"Machines" ou machines motrices à piston rotatif (avec axes des organes coopérants non parallèles F01C0003000000;avec les parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement F01C0005000000;avec anneau fluide ou dispositif analogue F01C0007000000;"machines" ou machines motrices à piston rotatif, dans lesquelles le fluide énergétique est exclusivement déplacé par, ou déplace exclusivement, un ou plusieurs pistons alternatifs F01B0013000000)
F01C0001020000	du type à engrènement, c. à d. avec mouvement de translation circulaire des organes coopérants, tous les organes ayant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise
F01C0001040000	d'un type à axe interne
F01C0001060000	d'un type autre qu'à axe interne (F01C0001063000 a priorité)
F01C0001063000	comportant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel
F01C0001067000	avec un entraînement du type à came et suiveur
F01C0001070000	avec un entraînement du type vilebrequin-bielle
F01C0001073000	avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet
F01C0001077000	avec un entraînement du type à organe denté
F01C0001080000	d'un type à engrènement extérieur, c. à d. avec engrènement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés
F01C0001100000	d'un type à axe interne dans lequel l'organe externe a plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de galets, que l'organe interne
F01C0001107000	avec dents hélicoïdales
F01C0001113000	l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe
F01C0001120000	d'un autre type qu'à axe interne
F01C0001140000	à piston rotatif denté
F01C0001160000	à dents hélicoïdales, p.ex. en forme de chevron ou du type à vis
F01C0001180000	avec formes de dents semblables (F01C0001160000 a priorité)
F01C0001200000	avec formes de dents dissemblables (F01C0001160000 a priorité)
F01C0001220000	du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement ou dont l'un des organes coopérants est stationnaire, l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe
F01C0001240000	du type à contre-engrènement, c. à d. avec mouvement en sens opposé des organes coopérants aux points d'engagement
F01C0001260000	d'un type à axe interne
F01C0001280000	d'un autre type qu'à axe interne
F01C0001300000	ayant des caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes F01C0001020000, F01C0001080000, F01C0001220000, F01C0001240000 ou par l'un de ces groupes associées à un autre type de mouvement entre les organes coopérants
F01C0001320000	ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe F01C0001020000 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants
F01C0001324000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et mus d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe
F01C0001328000	et articulés sur l'organe externe
F01C0001332000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et mus d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne
F01C0001336000	et articulés sur l'organe interne
F01C0001340000	ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe F01C0001080000 ou F01C0001220000 et un mouvement alternatif entre les organes coopérants
F01C0001344000	comportant des organes obturateurs se déplaçant par rapport à l'organe interne
F01C0001348000	les organes obturateurs raccordant l'organe interne, avec jeu circonférentiel, à un organe rotatif externe
F01C0001352000	les organes obturateurs étant montés pivotants sur l'axe de l'organe externe
F01C0001356000	comportant des organes obturateurs se déplaçant par rapport à l'organe externe
F01C0001360000	ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes F01C0001220000 et F01C0001240000
F01C0001380000	ayant le mouvement défini dans le groupe F01C0001020000 et ayant un organe articulé (F01C0001320000 a priorité)
F01C0001390000	avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe
F01C0001400000	ayant les mouvements définis dans les groupes F01C0001080000 ou F01C0001220000 et ayant un organe articulé
F01C0001440000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne
F01C0001460000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe
F01C0003000000	"Machines" ou machines motrices à piston rotatif, à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles (avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement F01C0005000000)
F01C0003020000	les axes étant disposés selon un angle de 90
F01C0003040000	avec aubes à glissement axial
F01C0003060000	les axes étant disposés autrement que selon un angle de 90°
F01C0003080000	d'un type à engrènement, c. à d. avec engrènement des organes coopérants semblable à celui d'un engrenage denté
F01C0005000000	"Machines" ou machines motrices à piston rotatif, avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement
F01C0005020000	la paroi déformable par résilience faisant partie de l'organe interne, p.ex. du piston rotatif
F01C0005040000	la paroi déformable par résilience faisant partie de l'organe externe, p.ex. du logement
F01C0005060000	la paroi déformable par résilience étant un organe séparé
F01C0005080000	de forme tubulaire, p.ex. une manche
F01C0007000000	"Machines" ou machines motrices à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue
F01C0009000000	"Machines" ou machines motrices à piston oscillant
F01C0011000000	Association de plusieurs "machines" ou machines motrices, chacune d'elles étant du type à piston rotatif ou oscillant (F01C0013000000 a priorité;combinaisons de deux ou plusieurs pompes F04;transmission à fluide F16H)
F01C0013000000	Adaptations des "machines" ou machines motrices pour applications particulières; Association de machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (si l'aspect des dispositifs entraînés prédomine, voir les classes relatives à ces dispositifs)
F01C0013020000	pour l'entraînement d'outils à main ou d'appareils analogues
F01C0013040000	pour l'entraînement de pompes ou de compresseurs
F01C0017000000	Dispositions pour l'entraînement des organes coopérants, p.ex. pour piston rotatif et son carter
F01C0017020000	du type à engrenage denté (F01C0001077000 a priorité)
F01C0017040000	du type à came et suiveur (F01C0001067000 a priorité)
F01C0017060000	utilisant des manivelles, des joints universels, ou des éléments similaires (F01C0001070000 a priorité)
F01C0019000000	Dispositions relatives à l'étanchéité dans les "machines" ou machines motrices à piston rotatif (joints d'étanchéité en général F16J)
F01C0019020000	Joints à déplacement radial pour fluide énergétique
F01C0019040000	en matériau rigide
F01C0019060000	en matériau résilient
F01C0019080000	Joints à déplacement axial pour fluide énergétique
F01C0019100000	Joints pour fluide énergétique entre les pièces à déplacement radial et axial
F01C0019120000	pour autre que le fluide énergétique
F01C0020000000	Commande, surveillance ou dispositions de sécurité pour les "machines" ou machines motrices
F01C0020020000	spécialement adaptées pour plusieurs "machines" ou machines motrices connectées en série ou en parallèle
F01C0020040000	spécialement adaptées pour les "machines" ou machines motrices réversibles
F01C0020060000	spécialement adaptées pour arrêter, pour démarrer, pour le ralenti ou pour un fonctionnement à charge nulle
F01C0020080000	caractérisées par une variation de la vitesse de rotation
F01C0020100000	caractérisées par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement par rapport à la chambre de travail
F01C0020120000	utilisant des tiroirs
F01C0020140000	utilisant des soupapes rotatives
F01C0020160000	utilisant des soupapes de levage
F01C0020180000	caractérisées par une variation du volume de la chambre de travail (par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement F01C0020100000)
F01C0020200000	en modifiant la forme du contour intérieur ou extérieur de la chambre de travail
F01C0020220000	en modifiant l'excentricité entre les éléments coopérants
F01C0020240000	caractérisées par l'utilisation des soupapes pour régler la pression ou le débit, p.ex. soupapes de décharge (F01C0020100000 a priorité)
F01C0020260000	utilisant des canaux de dérivation
F01C0020280000	Dispositions de sécurité; Surveillance
F01C0021000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les groupes F01C0001000000-F01C0020000000
F01C0021020000	Aménagements des paliers (structure des paliers F16C)
F01C0021040000	Lubrification (des "machines" ou machines motrices en général F01M)
F01C0021060000	Chauffage; Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général F01P); Isolation thermique (isolation thermique en général F16L)
F01C0021080000	Pistons rotatifs (pistons alternatifs en général F16J)
F01C0021100000	Organes externes coopérant avec des pistons rotatifs; Carcasses d'enveloppes (carcasses d'enveloppes pour "machines" ou machines motrices rotatives en général F16M)
F01C0021180000	Dispositions pour l'admission ou l'échappement du fluide de travail, p.ex. caractéristiques de structure de l'admission ou de l'échappement
F01D	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT NON POSITIF, p.ex. TURBINES À VAPEUR (moteurs à combustion F02;"machines" ou machines motrices à liquides F03, F04;pompes à déplacement non positif F04D)
F01D0001000000	"Machines" ou machines motrices à déplacement non positif, p.ex. turbines à vapeur (avec écoulement du fluide énergétique selon des directions axiales opposées pour compenser la poussée axiale F01D0003020000;ayant un mouvement autre qu'une simple rotation F01D0023000000;turbines caractérisées par leur emploi dans des systèmes à vapeur, cycles ou procédés particuliers, dispositifs de régulation à cet effet F01K)
F01D0001020000	avec des moyens stationnaires de guidage de fluide de travail et un rotor à ailettes ou de structure analogue (F01D0001240000 a priorité;sans moyens de guidage du fluide de travail F01D0001180000)
F01D0001040000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial
F01D0001060000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial
F01D0001080000	à action centripète
F01D0001100000	ayant deux ou plusieurs étages soumis à l'action du courant de fluide énergétique, sans différence intermédiaire notable de pression, c. à d. à étages de vitesse (F01D0001120000 a priorité)
F01D0001120000	avec action répétée sur la même roue d'aubes
F01D0001140000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial
F01D0001160000	caractérisées par la présence à la fois d'étages à réaction et d'étages à action
F01D0001180000	sans moyens de guidage du fluide de travail (F01D0001240000, F01D0001320000, F01D0001340000 ont priorité)
F01D0001200000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial
F01D0001220000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial
F01D0001240000	caractérisées par des rotors contra-rotatifs soumis au même courant de fluide énergétique sans aubes ou structures analogues intermédiaires sur les stators
F01D0001260000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens axial
F01D0001280000	traversées par le fluide de travail principalement dans le sens radial
F01D0001300000	caractérisées par l'existence d'un seul rotor travaillant dans les deux sens de rotation, p.ex. par inversion des aubes (combinaisons de "machines" ou machines motrices F01D0013000000)
F01D0001320000	avec transformation pression-vitesse exclusivement dans le rotor, p.ex. le rotor tournant sous l'action de jets issus de celui-ci
F01D0001340000	caractérisées par un rotor non muni d'aubes, p.ex. comportant des trous forés (F01D0001320000 a priorité;sirènes G10K0007000000)
F01D0001360000	utilisant le frottement du fluide
F01D0001380000	du type à vis
F01D0003000000	"Machines" ou machines motrices avec équilibrage des poussées axiales effectué par le fluide énergétique
F01D0003020000	caractérisées par le fait d'avoir un écoulement de fluide dans une direction axiale et un autre dans la direction opposée
F01D0003040000	la poussée axiale étant équilibrée par la poussée d'un piston d'équilibrage ou d'un organe analogue
F01D0005000000	Aubes; Organes de support des aubes (logements des injecteurs F01D0009020000); Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement, de refroidissement, ou dispositifs contre les vibrations, portés par les aubes ou les organes de support
F01D0005020000	Organes de support des aubes, p.ex. rotors (rotors du type sans aubes F01D0001340000;stators F01D0009000000)
F01D0005030000	Organes annulaires de support des aubes avec des aubes placées sur la périphérie interne de l'anneau et s'étendant radialement vers l'intérieur, c.à d. rotors inversés
F01D0005040000	pour "machines" ou machines à flux radial
F01D0005060000	Rotors à plus d'un étage axial, p.ex. du type à tambour ou à disques multiples; Leurs parties constitutives, p.ex. arbres, connections des arbres
F01D0005080000	Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement ou de refroidissement
F01D0005100000	Dispositifs antivibratoires
F01D0005120000	Aubes (pieds de pales F01D0005300000;rotors à aubes réglables en marche F01D0007000000;aubes de stator F01D0009020000)
F01D0005140000	Forme ou structure (emploi de matériaux spécifiés, mesures contre l'érosion ou la corrosion F01D0005280000)
F01D0005160000	pour contrebalancer les vibrations des aubes
F01D0005180000	Aubes creuses; Dispositifs de chauffage, de protection contre l'échauffement ou de refroidissement des aubes
F01D0005200000	Extrémités de pales spécialement façonnées en vue d'obturer l'espace entre ces extrémités et le stator
F01D0005220000	Connections aube à aube, p.ex. par emboîtement
F01D0005240000	en utilisant un fil ou moyen analogue
F01D0005260000	Dispositifs antivibratoires non limités à la forme ou à la structure des pales ou aux connections aube à aube
F01D0005280000	Emploi de matériaux spécifiés; Mesures contre l'érosion ou la corrosion
F01D0005300000	Fixation des aubes au rotor; Pieds de pales
F01D0005320000	Verrouillage, p.ex. par des aubes terminales de verrouillage ou par des clavettes
F01D0005340000	Ensembles rotor-aubes monobloc
F01D0007000000	Rotors à aubes réglables en marche; Leur commande (pour les inverser F01D0001300000)
F01D0007020000	ayant un réglage sensible à la vitesse
F01D0009000000	Stators (aspects autres que celui de l'orientation du fluide du carter, réglage, commande, sécurité, voir les groupes appropriés)
F01D0009020000	Injecteurs; Logement des injecteurs; Aubes de stator; Tuyères de guidage
F01D0009040000	formant une couronne ou un secteur
F01D0009060000	Conduits d'admission du fluide à l'injecteur ou à l'organe analogue
F01D0011000000	Prévention ou réduction des pertes internes du fluide énergétique, p.ex. entre étages (joints d'étanchéité en général F16J)
F01D0011020000	par obturation non contact, p.ex. du type labyrinthe (pour obturation de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator F01D0011080000)
F01D0011040000	utilisant un fluide d'obturation, p.ex. de la vapeur
F01D0011060000	Leur commande
F01D0011080000	pour obturations de l'espace entre extrémités d'aubes du rotor et stator (extrémités de pales spécialement façonnés dans ce but F01D0005200000)
F01D0011100000	utilisant un fluide d'obturation, p.ex. de la vapeur
F01D0011120000	utilisant un élément de friction allongé, p.ex. un élément d'usure, déformable ou contraint de façon élastique
F01D0011140000	Réglage ou commande du jeu d'extrémité des aubes, c.à d. de la distance entre les extrémités d'aubes du rotor et le corps du stator (rotors à aubes réglables en marche F01D0007000000)
F01D0011160000	par des moyens auto-réglables (F01D0011120000 a priorité)
F01D0011180000	utilisant des éléments stator ou rotor ayant un comportement thermique déterminé, p.ex. isolation sélective, inertie thermique, dilatation différentielle
F01D0011200000	Réglage actif du jeu d'extrémité des aubes
F01D0011220000	par actionnement mécanique d'éléments du stator ou du rotor, p.ex. par déplacement de sections d'enveloppe par rapport au rotor
F01D0011240000	par refroidissement ou chauffage sélectifs d'éléments du stator ou du rotor
F01D0013000000	Combinaisons de plusieurs "machines" ou machines motrices (F01D0015000000 a priorité;combinaisons de plusieurs pompes F04;transmission à fluide F16H;régulation ou commande, voir les groupes appropriés)
F01D0013020000	Couplage à fluide énergétique commun entre "machines" ou machines motrices
F01D0015000000	Adaptations des "machines" ou machines motrices à des usages particuliers; Combinaisons des machines motrices avec les dispositifs qu'elles entraînent (régulation ou commande, voir les groupes appropriés;si les aspects prédominants sont relatifs aux dispositifs entraînés eux-mêmes, voir les classes correspondant à ces dispositifs)
F01D0015020000	Adaptations pour véhicules de traction, p.ex. locomotives (aménagements des véhicules à cet effet, voir les classes de véhicules appropriées)
F01D0015040000	les véhicules étant des navires
F01D0015060000	Adaptations pour la commande des outils à main ou d'objets analogues, ou combinaisons avec ceux-ci
F01D0015080000	Adaptations pour la commande des pompes ou combinaisons avec celles-ci
F01D0015100000	Adaptations pour la commande des générateurs électriques ou combinaisons avec ceux-ci
F01D0015120000	Combinaisons avec des transmissions mécaniques (entraînement par plusieurs machines motrices F01D0013000000)
F01D0017000000	Régulation ou commande par variation de flux (pour inversion du sens de marche F01D0001300000;par variation de la position des aubes du rotor F01D0007000000;spécialement pour le démarrage F01D0019000000;pour l'arrêt F01D0021000000;régulation ou commande en général G05)
F01D0017020000	Aménagement des éléments sensibles (éléments sensibles en soi, voir les sous-classes appropriées)
F01D0017040000	sensibles à la charge
F01D0017060000	sensibles à la vitesse
F01D0017080000	sensibles aux conditions de fonctionnement du fluide énergétique, p.ex. à la pression
F01D0017100000	Organes de commande terminaux (soupapes en général F16K)
F01D0017120000	disposés sur des parties du stator
F01D0017140000	faisant varier l'aire effective de la section transversale des injecteurs ou tuyères de guidage
F01D0017160000	en obturant les injecteurs
F01D0017180000	faisant varier le nombre d'injecteurs ou de tuyères de guidage en action
F01D0017200000	Dispositifs utilisant des éléments sensibles ou des organes de commande terminaux ou les organes de liaison entre les deux, p.ex. commande assistée (éléments sensibles seuls F01D0017020000;organes de commande terminaux seuls F01D0017100000)
F01D0017220000	l'énergie de fonctionnement ou de puissance assistée étant essentiellement non mécanique
F01D0017240000	électrique
F01D0017260000	à fluide, p.ex. hydraulique
F01D0019000000	Démarrage des "machines" ou machines motrices; Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité en rapport avec les organes de démarrage (réchauffage avant démarrage F01D0025100000;vireur ou dispositif de rotation par mouvements saccadés F01D0025340000)
F01D0019020000	dépendant de la température des éléments constitutifs, p.ex. du carter de la turbine
F01D0021000000	Arrêt des "machines" ou machines motrices, p.ex. dispositifs d'urgence; Dispositifs de régulation, de commande ou de sécurité non prévus ailleurs
F01D0021020000	Arrêt répondant à une survitesse
F01D0021040000	sensibles à une position incorrecte du rotor par rapport au stator, p.ex. indiquant cette position
F01D0021060000	Arrêt de marche
F01D0021080000	Retour à la position de départ
F01D0021100000	sensibles à la présence de dépôts indésirables sur les pales, dans les tuyères du fluide énergétique ou conduits analogues
F01D0021120000	sensibles à la température
F01D0021140000	sensibles à d'autres conditions spécifiques
F01D0021160000	Modificateur instantané
F01D0021180000	utilisant des dispositifs hydrauliques
F01D0021200000	Vérification du fonctionnement des dispositifs d'arrêt
F01D0023000000	"Machines" ou machines motrices à déplacement non positif, ayant un mouvement autre qu'une simple rotation, p.ex. du type à chaîne sans fin
F01D0025000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les autres groupes ou d'un intérêt non traité dans ces groupes
F01D0025020000	Dispositifs de dégivrage pour machines motrices dans lesquelles se produisent des phénomènes de givrage
F01D0025040000	Systèmes antivibratoires
F01D0025060000	pour empêcher la vibration des aubes (dispositifs portés par les aubes ou les organes de support des aubes eux-mêmes F01D0005000000)
F01D0025080000	Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général F01P); Chauffage; Isolation thermique (des organes de support des aubes, des aubes F01D0005000000)
F01D0025100000	Chauffage, p.ex. réchauffage avant démarrage
F01D0025120000	Refroidissement
F01D0025140000	Carcasses d'enveloppe modifiées à cet effet (carcasses d'enveloppe doubles F01D0025260000)
F01D0025160000	Aménagement des paliers; Support ou montage des paliers dans les stators (paliers en soi F16C)
F01D0025180000	Systèmes de lubrification (des "machines" ou machines motrices, en général F01M)
F01D0025200000	utilisant des pompes de lubrification
F01D0025220000	utilisant un fluide énergétique ou un autre fluide gazeux comme lubrifiant
F01D0025240000	Carcasses d'enveloppe (modifiées pour le chauffage ou le refroidissement F01D0025140000); Eléments de la carcasse, p.ex. diaphragmes, fixations (carcasses d'enveloppe pour machines motrices rotatives ou "machines" en général F16M)
F01D0025260000	Carcasses d'enveloppe doubles; Mesures contre les tensions thermiques dans les carcasses d'enveloppe
F01D0025280000	Dispositions pour le support ou le montage, p.ex. pour les carters de turbines
F01D0025300000	Têtes d'évacuation, chambres ou parties analogues
F01D0025320000	Recueil de l'eau de condensation; Drainage
F01D0025340000	Vireur ou dispositif de rotation par mouvements saccadés
F01D0025360000	utilisant des moteurs électriques
F01K	ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES À VAPEUR; ACCUMULATEURS DE VAPEURS; ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MACHINES MOTRICES NON PRÉVUS AILLEURS; MACHINES MOTRICES À FLUIDES ÉNERGÉTIQUES OU CYCLES DE TRAVAIL PARTICULIERS (ensembles fonctionnels de turbines à gaz ou de propulsion par réaction F02;production de vapeur F22;ensembles de production d'énergie nucléaire, disposition des moteurs à l'intérieur de ces ensembles G21D)
F01K0001000000	Accumulateurs de vapeur (emploi d'accumulateurs dans des ensembles fonctionnels des machines à vapeur F01K0003000000)
F01K0001020000	avec emmagasinage de la vapeur autrement que dans un liquide
F01K0001040000	avec emmagasinage de la vapeur dans un liquide, p.ex. accumulateur type Ruth (dans une solution alcaline pour augmenter la pression de vapeur F22B0001200000)
F01K0001060000	Dispositions intérieures permettant la distribution, la formation ou la circulation de la vapeur (fonctionnant pendant la mise en charge ou la décharge F01K0001080000;dispositions permettant la circulation à travers des accumulateurs multiples F01K0001140000)
F01K0001080000	Mise en charge ou décharge d'un accumulateur de vapeur (dans le cas d'accumulateurs multiples F01K0001120000)
F01K0001100000	spécialement adaptés pour la vapeur surchauffée
F01K0001120000	Accumulateurs multiples; Mise en charge, décharge ou régulation particulières à ces accumulateurs
F01K0001140000	Circulation
F01K0001160000	Autres dispositifs de sécurité ou de régulation
F01K0001180000	de la pression de vapeur
F01K0001200000	Autres parties constitutives, détails ou accessoires des accumulateurs de vapeur
F01K0003000000	Ensembles fonctionnels de machines à vapeur
F01K0003000000	Ensembles fonctionnels caractérisés par l'emploi d'accumulateurs de vapeur ou de chaleur ou bien de réchauffeurs intermédiaires de vapeur (régénération de la vapeur évacuée F01K0019000000)
F01K0003020000	Emploi d'accumulateurs et de machines motrices d'un type particulier; Leur régulation
F01K0003040000	la machine motrice étant de type à pressions d'entrée multiples
F01K0003060000	la machine motrice étant du type à soutirage ou sans condensation
F01K0003080000	Emploi d'accumulateurs dans des ensembles fonctionnels spécialement adaptés à un emploi particulier
F01K0003100000	pour l'entraînement de véhicules, p.ex. accumulateurs de locomotive
F01K0003120000	comportant deux ou plusieurs accumulateurs
F01K0003140000	comportant à la fois un accumulateur de vapeur et un réchauffeur, p.ex. accumulateur de surchauffe (surchauffeurs de vapeur en soi F22G)
F01K0003160000	Disposition commune de l'accumulateur et du réchauffeur
F01K0003180000	comportant des réchauffeurs (ayant à la fois un accumulateur de vapeur et un réchauffeur F01K0003140000;réchauffeurs de vapeur en soi F22)
F01K0003200000	avec chauffage par les gaz de combustion de la chaudière principale
F01K0003220000	Commande, p.ex. démarrage, arrêt
F01K0003240000	avec chauffage par réchauffeurs séparés
F01K0003260000	avec chauffage par la vapeur
F01K0005000000	Ensembles fonctionnels caractérisés par utilisation du stockage de la vapeur dans une solution alcaline afin d'augmenter sa pression, p.ex. installations du type Honigmann ou Koenemann
F01K0005020000	utilisés dans des systèmes de régénération
F01K0007000000	Ensembles fonctionnels de machines à vapeur caractérisés par l'emploi de types particuliers de machines motrices (F01K0003020000 a priorité); Ensembles fonctionnels ou machines motrices caractérisés par un circuit de vapeur, un cycle de fonctionnement ou des phases particuliers (machines motrices à piston alternatif utilisant le principe de l'écoulement à sens unique F01B0017040000); Dispositifs de régulation propres à ces systèmes, cycles ou phases; Utilisation de la vapeur soutirée ou de la vapeur d'évacuation pour le réchauffage de l'eau d'alimentation
F01K0007020000	les machines motrices étant du type à détentes multiples (les machines motrices étant uniquement du type turbine F01K0007160000;les machines motrices utilisant la vapeur à la pression critique ou hypercritique F01K0007320000;les machines motrices étant du type à soutirage ou sans condensation F01K0007340000)
F01K0007040000	Dispositifs de régulation propres à ces machines motrices
F01K0007060000	les machines motrices étant du type à pressions d'entrée multiples (F01K0007020000 a priorité;les machines motrices étant uniquement du type turbine F01K0007160000;les machines motrices utilisant la vapeur à la pression critique ou hypercritique F01K0007320000;les machines motrices étant du type à soutirage ou sans condensation F01K0007340000)
F01K0007080000	Dispositifs de régulation propres à ces machines motrices
F01K0007100000	caractérisés par la pression de sortie des machines motrices (les machines motrices étant uniquement du type turbine F01K0007160000;les machines motrices utilisant la vapeur à la pression critique ou hypercritique F01K0007320000;les machines motrices étant du type à soutirage ou sans condensation F01K0007340000)
F01K0007120000	du type à condensation
F01K0007140000	Dispositifs de régulation propres à ces machines motrices
F01K0007160000	les machines motrices étant uniquement du type turbine (les machines motrices utilisant la vapeur à la pression critique ou hypercritique F01K0007320000;les machines motrices étant du type à soutirage ou sans condensation F01K0007340000)
F01K0007180000	les turbines étant du type à pressions d'entrée multiples
F01K0007200000	Dispositifs de régulation propres à ces turbines
F01K0007220000	les turbines ayant un réchauffage de la vapeur entre deux étages
F01K0007240000	Dispositifs de régulation ou de sécurité propres à ces turbines
F01K0007260000	les turbines ayant une accumulation de vapeur entre deux étages
F01K0007280000	Dispositifs de régulation propres à ces turbines
F01K0007300000	les turbines utilisant uniquement la vapeur d'évacuation
F01K0007320000	les machines motrices utilisant la vapeur à la pression critique ou hypercritique
F01K0007340000	les machines motrices étant du type à soutirage ou sans condensation; Utilisation de la vapeur pour le réchauffage de l'eau d'alimentation (réchauffeurs d'eau d'alimentation en général F22D)
F01K0007360000	les machines motrices étant du type à déplacement positif
F01K0007380000	les machines motrices étant du type turbine
F01K0007400000	Emploi de deux ou plusieurs réchauffeurs d'eau d'alimentation en série
F01K0007420000	Emploi de désurchauffeurs pour le réchauffage de l'eau d'alimentation
F01K0007440000	Emploi de vapeur pour le réchauffage de l'eau d'alimentation et pour un autre but
F01K0009000000	Ensembles fonctionnels de machines à vapeur caractérisés par des condenseurs disposés ou modifiés de façon à s'adapter aux machines motrices (condenseurs faisant corps avec les machines motrices F01K0011000000;condenseurs de vapeur en soi F28B)
F01K0009020000	Aménagements ou modifications des pompes à condensats ou à air
F01K0009040000	à vannes basculantes (à porte antiretour) pour shunter les étages
F01K0011000000	Ensembles fonctionnels de machines à vapeur caractérisés par des machines motrices faisant corps avec les chaudières ou les condenseurs
F01K0011020000	les machines motrices étant des turbines
F01K0011040000	les chaudières ou les condenseurs tournant pendant le fonctionnement
F01K0013000000	Dispositions générales ou processus généraux de fonctionnement des installations complètes d'ensembles fonctionnels de machines à vapeur
F01K0013020000	Régulation, p.ex. arrêt ou démarrage
F01K0015000000	Adaptations des ensembles fonctionnels de machines à vapeur à des usages particuliers
F01K0015020000	pour véhicules de traction, p.ex. locomotives (aménagements des véhicules à cet effet, voir les classes de véhicules appropriées)
F01K0015040000	les véhicules étant des navires
F01K0017000000	Utilisation de la vapeur ou des condensats provenant soit du soutirage, soit de la sortie des ensembles fonctionnels de machines motrices à vapeur (pour le réchauffage de l'eau d'alimentation F01K0007340000;retour des condensats à la chaudière F22D)
F01K0017020000	pour le chauffage, p.ex. industriel, domestique (F01K0017060000 a priorité;systèmes de chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux, p.ex. systèmes de chauffage central, en général F24D0001000000, F24D0003000000, F24D0009000000)
F01K0017040000	pour des buts définis autres que le chauffage (F01K0017060000 a priorité)
F01K0017060000	Récupération dans le cycle de fonctionnement de l'énergie de la vapeur, sous forme dégradée, p.ex. utilisation de la vapeur d'évacuation pour sécher le combustible solide utilisé dans l'ensemble fonctionnel
F01K0019000000	Régénération ou autre traitement de la vapeur d'évacuation des ensembles fonctionnels des machines motrices à vapeur (ensembles fonctionnels caractérisés par l'emploi d'un dispositif de stockage de la vapeur dans une solution alcaline afin d'augmenter sa pression F01K0005000000;retour des condensats à la chaudière F22D)
F01K0019020000	Régénération par compression
F01K0019040000	combinée avec un refroidissement ou un réchauffage
F01K0019060000	dans le cylindre de la machine motrice
F01K0019080000	la compression étant effectuée par des appareils d'injection, des soufflantes à réaction ou autres appareils
F01K0019100000	Refroidissement de la vapeur d'évacuation autrement que par un condenseur; Dispositions pour rendre la vapeur d'évacuation invisible
F01K0021000000	Ensembles fonctionnels de machines motrices à vapeur non prévus ailleurs
F01K0021020000	avec production de vapeur dans les cylindres des machines motrices
F01K0021040000	utilisant un mélange de vapeur et de gaz; Ensembles fonctionnels produisant ou surchauffant de la vapeur en mettant en contact direct l'eau ou la vapeur avec des gaz chauds (chaudières à contact direct en général F22B)
F01K0021060000	Traitement de la vapeur vive autre que thermodynamique, p.ex. pour éviter les dépôts dans les machines motrices
F01K0023000000	Ensembles fonctionnels caractérisés par plus d'une machine motrice fournissant de l'énergie à l'extérieur de l'ensemble, ces machines motrices étant entraînées par des fluides différents
F01K0023020000	les cycles de ces machines motrices étant couplés thermiquement
F01K0023040000	la chaleur de condensation provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
F01K0023060000	la chaleur de combustion provenant de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
F01K0023080000	le fluide énergétique de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
F01K0023100000	le fluide à la sortie de l'un des cycles chauffant le fluide dans un autre cycle
F01K0023120000	les machines motrices étant couplées mécaniquement (F01K0023020000 a priorité)
F01K0023140000	comprenant au moins un moteur à combustion
F01K0023160000	toutes les machines motrices étant des turbines (F01K0023140000 a priorité)
F01K0023180000	caractérisés par des adaptations à des usages particuliers
F01K0025000000	Ensembles fonctionnels ou machines motrices caractérisés par l'emploi de fluides énergétiques particuliers non prévus ailleurs; Ensembles fonctionnant selon un cycle fermé, non prévus ailleurs
F01K0025020000	le fluide restant à l'état liquide
F01K0025040000	le fluide se présentant sous deux états différents, p.ex. sous forme de mousse
F01K0025060000	utilisant un mélange de fluides différents (ensembles fonctionnels utilisant un mélange de vapeur et de gaz F01K0021040000)
F01K0025080000	utilisant des vapeurs particulières
F01K0025100000	ces vapeurs étant froides, p.ex. ammoniac, gaz carbonique, éther
F01K0025120000	ces vapeurs étant métalliques, p.ex. mercure
F01K0025140000	utilisant des gaz d'évacuation industriels ou autres rejets gazeux
F01K0027000000	Ensembles fonctionnels transformant la chaleur ou l'énergie d'un fluide en énergie mécanique, non prévus ailleurs
F01K0027020000	Ensembles fonctionnels modifiés pour utiliser la chaleur perdue autre que celle provenant de l'évacuation, p.ex. la chaleur de frottement à l'intérieur de la machine motrice
F01L	SYSTÈMES DE DISTRIBUTION À SOUPAPES, À FONCTIONNEMENT CYCLIQUE, POUR "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES (soupapes en général F16K)
F01L0001000000	Systèmes de distribution à soupapes conçus pour "machines" ou machines motrices à déplacement positif autres que machines à vapeur, p.ex. pour moteurs à combustion interne à piston, sans distribution variable du fluide énergétique
F01L0001000000	Systèmes de distribution à soupapes, p.ex. à soupapes de levage (soupapes de levage et leurs sièges en soi F01L0003000000;systèmes de distribution à tiroirs F01L0005000000;à commande non mécanique F01L0009000000;soupapes dans le piston moteur lui-même ou la tige du piston F01L0011000000;modifications du système de distribution pour permettre l'inversion de sens de marche, le freinage, le démarrage, le changement du taux de compression ou autre opération déterminée F01L0013000000)
F01L0001020000	Commande de la soupape (organe de transmission entre la commande de soupape et la soupape F01L0001120000)
F01L0001040000	par cames, arbres à came, disques à came, excentriques ou dispositifs analogues (F01L0001100000 a priorité)
F01L0001047000	Arbres à cames
F01L0001053000	du type en tête
F01L0001060000	les cames ou dispositifs analogues tournant à une vitesse supérieure à celle qui correspond au cycle de fonctionnement de la soupape, p.ex. commande de soupape de moteur à quatre temps directement par l'arbre manivelle
F01L0001080000	Forme des cames
F01L0001100000	par tiges entraînées par manivelle ou excentrique
F01L0001120000	Organe de transmission entre la commande de soupape et la soupape (actionnant simultanément deux ou plusieurs soupapes F01L0001260000)
F01L0001140000	Poussoirs; Tiges-poussoirs
F01L0001160000	Réduction du bruit au choc; Réduction de l'usure
F01L0001180000	Bras basculants ou leviers
F01L0001200000	Réglage ou compensation des jeux
F01L0001220000	automatique
F01L0001240000	au moyen d'un fluide, p.ex. hydrauliquement
F01L0001245000	Poussoirs hydrauliques
F01L0001250000	situés entre la came et la tige de soupape
F01L0001255000	situés entre la came et le culbuteur
F01L0001260000	caractérisés par plusieurs soupapes commandées simultanément par le même organe de transmission; particuliers aux "machines" ou machines motrices ayant plus de deux soupapes de levage par cylindre (avec soupapes coaxiales F01L0001280000)
F01L0001280000	caractérisés par des soupapes coaxiales; caractérisés par des soupapes travaillant à la fois avec l'orifice d'admission et d'échappement
F01L0001300000	caractérisés par des soupapes à ouverture et fermeture commandées positivement, c. à d. à commande desmodromique
F01L0001320000	caractérisés par des dispositifs permettant de faire tourner la soupape de levage, p.ex. pour diminuer l'usure
F01L0001340000	caractérisés par des moyens de changer la période d'une soupape sans changer la durée de l'ouverture
F01L0001344000	en modifiant la position angulaire relative entre le vilebrequin et l'arbre à came, p.ex. à l'aide d'un engrenage hélicoïdal
F01L0001348000	avec des moyens agissant sur les courroies ou les chaînes de distribution
F01L0001352000	en utilisant un engrenage conique ou épicycloïdal
F01L0001356000	en faisant osciller la position angulaire relative
F01L0001360000	particuliers aux "machines" ou machines motrices d'un type déterminé différent de celles ayant un cycle à quatre temps
F01L0001380000	pour machines motrices ayant un cycle autre qu'à quatre temps, p.ex. un cycle à deux temps (F01L0001260000, F01L0001280000 ont priorité)
F01L0001400000	pour machines motrices dont le balayage est voisin de la position du point mort, p.ex. en faisant interférer les périodes d'admission et d'échappement (aspects du balayage F02B)
F01L0001420000	pour "machines" ou machines motrices caractérisées par la disposition des cylindres, p.ex. en étoile ou en éventail
F01L0001440000	Systèmes de distribution à soupapes multiples, non couverts par un des sous-groupes précédents, p.ex. comportant des soupapes de levage et des soupapes d'un type différent
F01L0001460000	Parties constitutives, détails ou accessoires, non couverts par un des sous-groupes précédents
F01L0003000000	Soupapes de levage, c. à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture possède au moins une composante de mouvement d'ouverture ou de fermeture perpendiculaire à la surface d'obturation; Eléments ou accessoires de ces soupapes
F01L0003020000	Emploi de matériaux spécifiques pour corps de soupapes ou leurs sièges; Corps de soupapes ou sièges de soupapes composés de deux ou plusieurs matériaux différents
F01L0003040000	Corps de soupapes ou sièges de soupapes ayant un revêtement
F01L0003060000	Corps ou sièges de soupapes ayant des dispositifs de guidage ou de déviation du fluide qu'ils contrôlent, p.ex. en donnant un mouvement de rotation à la charge aspirée dans le cylindre (pour les soupapes de levage rotatives F01L0001320000)
F01L0003080000	Guides de soupapes; Etanchéité des tiges de soupapes, p.ex. étanchéité par lubrification
F01L0003100000	Connexion des ressorts aux corps de soupapes
F01L0003120000	Refroidissement des soupapes
F01L0003140000	par réfrigérant solide ou liquide, p.ex. du sodium, dans une enceinte close de la soupape
F01L0003160000	par fluide s'écoulant à travers ou le long de la soupape, p.ex. de l'air (pour l'étanchéité uniquement F01L0003080000)
F01L0003180000	Refroidissement des soupapes par liquide
F01L0003200000	Forme ou structure des corps de soupape non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe
F01L0003220000	Sièges de soupapes non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe; Fixation des sièges de soupapes
F01L0003240000	Dispositifs ou accessoires de sécurité non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe
F01L0005000000	Systèmes de distribution à tiroirs (avec mouvement rotatif ou oscillant pur F01L0007000000)
F01L0005020000	comprenant d'autres que des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, p.ex. comprenant des tiroirs du type plat
F01L0005040000	comprenant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire
F01L0005060000	entourant le cylindre moteur ou le piston
F01L0005080000	Agencements comportant plusieurs mouvements ou plusieurs tiroirs, p.ex. un tiroir à l'intérieur de l'autre (avec tiroirs en forme de secteur annulaire F01L0005120000)
F01L0005100000	avec un mouvement alternatif et un autre mouvement du même tiroir
F01L0005120000	Agencements comportant des tiroirs en forme de secteur annulaire
F01L0005140000	caractérisés par des tiroirs animés d'un mouvement alternatif et d'autres mouvements (entourant le cylindre moteur ou le piston F01L0005060000)
F01L0005160000	le même tiroir ayant à la fois un mouvement alternatif et un autre mouvement, p.ex. dans des directions longitudinale et transversale par rapport au cylindre moteur
F01L0005180000	comportant tiroir alternatif et autre type de tiroir
F01L0005200000	spécialement conçus pour moteurs à deux temps (F01L0005060000, F01L0005140000 ont priorité)
F01L0005220000	Aménagements des tiroirs multiples (avec tiroirs entourant le cylindre moteur ou le piston F01L0005060000;avec tiroir alternatif et autre type de tiroir F01L0005180000;conçus spécialement pour moteurs à deux temps F01L0005200000)
F01L0005240000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts par un des sous-groupes précédents du présent groupe
F01L0007000000	Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants (systèmes à tiroir avec mouvements rotatifs et non rotatifs combinés, combinaisons de tiroirs rotatifs et non rotatifs F01L0005000000)
F01L0007020000	comportant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire (du type à disque F01L0007060000;du type conique F01L0007080000)
F01L0007040000	entourant le cylindre moteur ou le piston
F01L0007060000	comportant des tiroirs du type à disques
F01L0007080000	comportant des tiroirs de forme conique ou tronconique
F01L0007100000	comportant des tiroirs d'une autre forme, p.ex. sphérique
F01L0007120000	spécialement conçus pour des moteurs à deux temps (F01L0007040000 a priorité)
F01L0007140000	Aménagements des tiroirs multiples (avec tiroirs entourant le cylindre moteur ou le piston F01L0007040000;spécialement conçus pour moteurs à deux temps F01L0007120000)
F01L0007160000	Dispositifs d'étanchéité ou de garnissage à cet effet
F01L0007180000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans un des sous-groupes précédents du présent groupe
F01L0009000000	Systèmes de distribution à soupapes, à commande non mécanique
F01L0009020000	à fluide, p.ex. hydraulique
F01L0009040000	électrique
F01L0011000000	Systèmes à soupapes dans le piston moteur lui-même ou dans la tige du piston
F01L0011020000	dans le piston
F01L0011040000	commandés par le mouvement de la bielle d'accouplement
F01L0011060000	actionnant une soupape oscillante
F01L0013000000	Modifications du système de distribution pour permettre l'inversion du sens de marche, le freinage, le démarrage, le changement de taux de compression ou autre opération déterminée
F01L0013020000	pour l'inversion du sens de marche
F01L0013040000	pour le démarrage par pression de fluide
F01L0013060000	pour le freinage
F01L0013080000	pour la décompression, p.ex. pendant le démarrage; pour le changement de taux de compression
F01L0015000000	Systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour machines à vapeur, ou spécialement conçus pour d'autres "machines" ou machines motrices à déplacement positif et à distribution variable du fluide énergétique
F01L0015000000	Systèmes de distribution à soupapes, p.ex. comportant des tiroirs à mouvement alternatif, autres que ceux couverts par les groupes F01L0017000000-F01L0029000000 (commande des soupapes ou réglage en marche extérieur aux soupapes, voir les groupes appropriés, p.ex. F01L0031000000;systèmes de déclenchement ou déclenchement des soupapes F01L0031000000)
F01L0015020000	comportant des soupapes autres que cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, p.ex. soupape plate en D
F01L0015040000	la soupape principale étant combinée avec une soupape auxiliaire (du type soupape d'entraînement F01L0015100000)
F01L0015060000	du type Meyer ou Rider, c. à d. dans laquelle la détente est variée par l'ajustement de la soupape de détente elle-même
F01L0015080000	comportant des soupapes cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire; Soupapes principales de ce type combinées avec une soupape auxiliaire
F01L0015100000	comportant un tiroir en guise de soupape principale auxiliaire entraînée par ce tiroir
F01L0015120000	caractérisés par des dispositifs équilibrant la pression entre deux espaces différents du cylindre pendant la marche à vide
F01L0015140000	comportant plusieurs soupapes principales à fonctionnement conjugué, p.ex. rotatives et alternatives
F01L0015160000	ces soupapes principales étant uniquement des tiroirs à mouvement alternatif
F01L0015180000	Systèmes à soupapes non couvertes dans un des sous-groupes précédents de ce groupe principal
F01L0015200000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans un des sous-groupes précédents du présent groupe principal
F01L0017000000	Systèmes de distribution à tiroirs comportant des tiroirs cylindriques, à fourreau ou en forme de secteur annulaire, entourant le cylindre moteur ou le piston
F01L0017020000	Commande ou réglage pendant la marche, particuliers à ces systèmes, p.ex. concernant les mouvements alternatifs ou d'oscillations ou bien encore plusieurs tiroirs fonctionnant l'un à l'intérieur de l'autre
F01L0019000000	Systèmes de distribution à tiroirs comportant la combinaison d'un mouvement alternatif et d'un autre mouvement pour le même tiroir, autres que ceux couverts par le groupe F01L0017000000, p.ex. dont les tiroirs se déplacent dans des directions longitudinale et transversale par rapport au cylindre moteur
F01L0019020000	Commande ou réglage pendant la marche particuliers à ces systèmes
F01L0021000000	Pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes distributrices de fluide ou comme éléments supports de soupapes, p.ex. dans des "machines" à piston libre
F01L0021020000	Piston ou tige de piston agissant comme corps de soupape
F01L0021040000	Soupapes disposées dans ou sur le piston ou la tige de piston
F01L0023000000	Soupapes commandées par le choc du piston, p.ex. dans les "machines" à piston libre
F01L0025000000	Commande ou réglage pendant la marche des soupapes de distribution ou de détente par moyens non mécaniques
F01L0025020000	par fluide
F01L0025040000	par le fluide énergétique de la "machine" ou de la machine motrice, p.ex. dans les "machines" à piston libre
F01L0025060000	Agencement avec les soupapes principales et auxiliaires, l'une au moins d'entre elles étant commandée par fluide
F01L0025080000	par moyens électriques ou magnétiques
F01L0027000000	Systèmes de soupapes de distribution ou de détente particuliers aux "machines" ou machines motrices à piston libre, non couverts par les groupes F01L0021000000-F01L0025000000
F01L0027020000	la "machine" ou machine motrice comportant des soupapes rotatives ou oscillantes
F01L0027040000	Commande à action différée, p.ex. du type à cascade ou à amortisseur
F01L0029000000	Dispositifs d'inversion du sens de marche (servant également à commander l'admission du fluide énergétique, l'inversion du sens de marche étant d'importance secondaire F01L0031000000)
F01L0029020000	par déplacement de l'excentrique
F01L0029040000	par tringles ou tiges guides
F01L0029060000	par interversion des ouvertures d'admission et d'échappement
F01L0029080000	spécialement conçus pour soupapes rotatives ou oscillantes
F01L0029100000	Détails, p.ex. entraînement
F01L0029120000	Dispositifs d'inversion assistés
F01L0031000000	Entraînement des soupapes, réglage des soupapes pendant la marche ou autres dispositifs de commande des soupapes non couverts par les groupes F01L0015000000-F01L0029000000 (éléments sensibles mesurant la variable ou répondant à la condition particulière à contrôler ou réguler F01B)
F01L0031020000	comportant un dispositif de déclenchement (pour soupapes oscillantes F01L0031060000); Déclenchement des soupapes
F01L0031040000	avec culbuteurs à entraînement desmodromique
F01L0031060000	avec dispositif de déclenchement spécialement conçu pour soupapes oscillantes; Soupapes oscillantes à déclenchement, p.ex. du type Corliss
F01L0031080000	Entraînement ou réglage des soupapes sous un aspect autre que celui du déclenchement; Eléments de l'entraînement ou du réglage à déplacement desmodromique
F01L0031100000	l'entraînement étant effectué par excentrique (F01L0031140000 a priorité)
F01L0031120000	Réglage des soupapes par déplacement de l'excentrique
F01L0031140000	Réglage des soupapes par tringles ou tiges guides, p.ex. dans les systèmes de distribution à soupapes entraînées par excentrique
F01L0031160000	l'entraînement étant effectué par des dispositifs particuliers autres qu'un excentrique, p.ex. des cames; Réglage des soupapes relatif aux dispositifs d'entraînement de ce type
F01L0031180000	spécialement conçus pour soupapes rotatives ou oscillantes
F01L0031200000	Réglage des soupapes
F01L0031220000	spécialement conçus pour soupapes de levage
F01L0031240000	Réglage des soupapes
F01L0033000000	Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants ou à soupapes de levage, spécialement conçus pour machines à vapeur, ou spécialement conçus pour d'autres "machines" ou machines motrices à déplacement positif et à distribution variable du fluide énergétique
F01L0033000000	Systèmes de distribution à tiroirs rotatifs ou oscillants spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à distribution variable du liquide énergétique (entraînement, réglage pendant la marche, dispositif de déclenchement, dispositif d'inversion du sens de marche, pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes ou comme éléments supports de soupapes, systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à piston libre F01L0015000000-F01L0031000000)
F01L0033020000	à tiroirs rotatifs
F01L0033040000	à tiroirs oscillants
F01L0035000000	Systèmes de distribution à soupapes de levage spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à distribution variable du liquide énergétique (entraînement, réglage pendant la marche, dispositif de déclenchement, dispositif d'inversion du sens de marche, pistons moteurs ou tiges de piston moteur agissant comme soupapes ou comme éléments supports de soupapes, systèmes de distribution à soupapes spécialement conçus pour "machines" ou machines motrices à piston libre F01L0015000000-F01L0031000000)
F01L0035020000	Soupapes
F01L0035040000	Aménagements des soupapes dans la "machine" ou machine motrice, p.ex. concernant le cylindre moteur
F01M	LUBRIFICATION DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; LUBRIFICATION DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE; VENTILATION DU CARTER
F01M0001000000	Lubrification sous pression
F01M0001020000	utilisant des pompes de lubrification
F01M0001040000	utilisant la pression dans le cylindre de travail dans le carter pour actionner les dispositifs d'alimentation en lubrifiant
F01M0001060000	Systèmes de lubrification caractérisés par des vilebrequins ou des bielles comportant des passages pour le lubrifiant, p.ex. des lumières
F01M0001080000	Systèmes de lubrification caractérisés par des dispositifs de lubrification par projection
F01M0001100000	Systèmes de lubrification caractérisés par des dispositifs de ventilation ou d'épuration du lubrifiant, p.ex. des filtres (détails de structure des moyens d'épuration du lubrifiant, leur montage ou leur raccordement F01M0011030000)
F01M0001120000	Systèmes de lubrification en circuit fermé non couverts dans les groupes F01M0001020000-F01M0001100000
F01M0001140000	Lubrification à temps (F01M0001080000 a priorité)
F01M0001160000	Commande de la quantité ou de la pression du lubrifiant
F01M0001180000	Dispositifs indicateurs ou de sécurité (concernant le niveau du lubrifiant F01M0011060000, F01M0011120000)
F01M0001200000	concernant la pression du lubrifiant
F01M0001220000	faisant tourner à vide ou au ralenti la "machine" ou le moteur quand la pression du lubrifiant tombe
F01M0001240000	agissant sur l'arrivée du carburant
F01M0001260000	agissant sur l'allumage
F01M0001280000	agissant sur l'arrivée de l'air
F01M0003000000	Lubrification spécialement adaptée pour les moteurs avec compression du mélange air-carburant en carter ou pour les autres moteurs dans lesquels le lubrifiant est incorporé au carburant, à l'air ou au mélange air-carburant (séparation du lubrifiant de l'air ou du mélange air-carburant avant introduction dans le cylindre F01M0011080000)
F01M0003020000	avec dosage variable du lubrifiant et carburant, du lubrifiant et air ou du lubrifiant et mélange air-carburant
F01M0003040000	pour lubrification des hauts de cylindre uniquement
F01M0005000000	Chauffage, refroidissement ou commande de la température du lubrifiant (aménagement des réfrigérateurs de lubrifiant dans le système de refroidissement de la "machine" ou du moteur F01P0011080000); Moyens de lubrification facilitant le démarrage du moteur
F01M0005020000	Conditionnement du lubrifiant pour aider au démarrage de la "machine" ou du moteur, p.ex. réchauffage
F01M0005040000	Dilution, p.ex. avec le carburant
F01M0007000000	Dispositifs de lubrification spécialement adaptés pour le rodage de la "machine" ou du moteur
F01M0009000000	Dispositifs de lubrification ayant des caractéristiques importantes non couvertes dans les groupes F01M0001000000-F01M0007000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F01M0009020000	ayant des moyens pour introduire des additifs au lubrifiant
F01M0009040000	Utilisation du carburant comme lubrifiant
F01M0009060000	Lubrification dans un bain ou par arrosage
F01M0009080000	Lubrification par gouttes
F01M0009100000	Lubrification des systèmes de soupapes ou des auxiliaires
F01M0009120000	Lubrification non sous pression ou à circuit ouvert, non prévue ailleurs
F01M0011000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts par les groupes F01M0001000000-F01M0009000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F01M0011020000	Aménagements des conduits de lubrification
F01M0011030000	Montage ou raccordement des moyens d'épuration du lubrifiant se rapportant à la "machine" ou machine motrice; Éléments constitutifs des moyens d'épuration du lubrifiant
F01M0011040000	Remplissage ou vidange du lubrifiant des "machines" ou moteurs
F01M0011060000	Dispositifs pour maintenir constant le niveau du lubrifiant ou pour l'affranchir du mouvement ou de la position de la "machine" ou du moteur
F01M0011080000	Séparation du lubrifiant de l'air ou du mélange air-carburant avant introduction dans le cylindre
F01M0011100000	Dispositifs indicateurs; Autres dispositifs de sécurité
F01M0011120000	concernant le niveau du lubrifiant
F01M0013000000	Ventilation ou aération du carter
F01M0013020000	par une source additionnelle de pression ou de dépression
F01M0013040000	par des moyens épurant l'air avant qu'il ne sorte du carter, p.ex. des séparateurs d'huile
F01M0013060000	spécialement conçue pour des moteurs submersibles, p.ex. des véhicules blindés
F01N	SILENCIEUX OU DISPOSITIFS D'ÉCHAPPEMENT POUR "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; SILENCIEUX OU DISPOSITIFS D'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (dispositions des ensembles de propulsion relatives à l'échappement des gaz B60K0013000000;silencieux d'admission d'air spécialement adaptés aux moteurs à combustion interne ou aménagés pour ces moteurs F02M0035000000;protection contre le bruit en général ou atténuation de celui-ci G10K0011160000)
F01N0001000000	Silencieux caractérisés par leur principe de fonctionnement
F01N0001020000	utilisant la résonance
F01N0001040000	comportant des matériaux absorbant le son dans des chambres de résonance
F01N0001060000	utilisant les effets d'interférence
F01N0001080000	réduisant l'énergie des gaz évacués par étranglement ou tourbillon
F01N0001100000	en combinaison avec des matériaux absorbant le son
F01N0001120000	utilisant des canalisations en spirale ou en hélice (F01N0001100000 a priorité;cyclones B04C)
F01N0001140000	par addition d'air aux gaz à évacuer
F01N0001160000	par utilisation de parties mobiles
F01N0001180000	ayant un mouvement rotatif
F01N0001200000	ayant un mouvement oscillant ou vibratoire (les parties mobiles étant des parois élastiques F01N0001220000)
F01N0001220000	les parties mobiles étant des parois élastiques
F01N0001240000	par utilisation des matériaux absorbant le son (F01N0001040000, F01N0001060000, F01N0001100000, F01N0001140000, F01N0001160000 ont priorité)
F01N0003000000	Silencieux ou dispositifs d'échappement comportant des moyens pour purifier, rendre inoffensifs ou traiter les gaz d'échappement (commande électrique F01N0009000000;dispositifs de surveillance ou de diagnostic pour les appareils de traitement des gaz d'échappement F01N0011000000)
F01N0003010000	au moyen de séparateurs électriques ou électrostatiques
F01N0003020000	pour refroidir ou pour enlever les constituants solides des gaz d'échappement (au moyen de séparateurs électriques ou électrostatiques F01N0003010000)
F01N0003021000	au moyen de filtres
F01N0003022000	caractérisés par une structure filtrante spécialement adaptée, p.ex. en nid d'abeilles, à mailles ou fibreuse
F01N0003023000	utilisant des moyens pour régénérer les filtres, p.ex. par combustion des particules piégées
F01N0003025000	en utilisant un brûleur à combustible ou par addition de combustible à l'échappement
F01N0003027000	en utilisant un chauffage électrique ou magnétique
F01N0003028000	à micro-ondes
F01N0003029000	par addition de substances non combustibles à l'échappement
F01N0003031000	comportant des moyens de dérivation au niveau des filtres, p.ex. en cas de colmatage ou lors du démarrage à froid des moteurs
F01N0003032000	pendant la régénération des filtres uniquement
F01N0003033000	en combinaison avec d'autres dispositifs
F01N0003035000	avec des réacteurs catalytiques
F01N0003037000	au moyen de séparateurs inertiels ou centrifuges, p.ex. associés à des appareils de précipitation
F01N0003038000	au moyen de plaques perforées définissant des chambres de détente associées à des chambres de condensation et d'accumulation
F01N0003040000	au moyen de liquides
F01N0003050000	au moyen d'air, p.ex. en mélangeant les gaz d'échappement à de l'air (silencieux fonctionnant par addition d'air aux gaz d'échappement F01N0001140000;dispositions d'alimentation en air additionnel pour la conversion thermique ou catalytique des composants nocifs des gaz d'échappement F01N0003300000)
F01N0003060000	pour éliminer les étincelles
F01N0003080000	pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs (au moyen de séparateurs électriques ou électrostatiques F01N0003010000;aspects chimiques B01D0053920000)
F01N0003100000	par conversion thermique ou catalytique des composants nocifs des gaz d'échappement
F01N0003180000	caractérisés par les méthodes d'opération; Réglage
F01N0003200000	spécialement adaptés à la conversion catalytique (F01N0003220000 a priorité)
F01N0003220000	Réglage de l'alimentation en air additionnel uniquement, p.ex. utilisant des bipasses ou des entraînements variables de pompes à air
F01N0003240000	caractérisés par les aspects de structure de l'appareillage de conversion (filtrage en combinaison avec des réacteurs catalytiques F01N0003035000)
F01N0003260000	Structure des réacteurs thermiques
F01N0003280000	Structure des réacteurs catalytiques
F01N0003300000	Aménagements pour l'alimentation en air additionnel (réglage, p.ex. utilisant des bipasses ou des entraînements variables de pompes à air, F01N0003220000)
F01N0003320000	utilisant des pompes à air (utilisant des pompes à air à jet F01N0003340000;pompes en général F04)
F01N0003340000	utilisant des conduits d'air ou des pompes à air à jet, p.ex. à proximité de l'orifice d'échappement du moteur
F01N0003360000	Aménagements pour l'alimentation en combustible supplémentaire
F01N0003380000	Aménagements pour l'allumage
F01N0005000000	Silencieux ou dispositifs d'échappement combinés ou associés à des dispositifs bénéficiant de l'énergie des gaz évacués (utilisation de l'énergie cinétique ou pulsatoire des gaz d'échappement des systèmes d'échappement pour l'alimentation sous pression F02B;aspects dominants de tels dispositifs, voir les classes appropriées traitant de ces dispositifs)
F01N0005020000	les dispositifs utilisant la chaleur
F01N0005040000	les dispositifs utilisant l'énergie cinétique
F01N0009000000	Commande électrique des appareils de traitement des gaz d'échappement (dispositifs de surveillance ou de diagnostic pour les appareils de traitement des gaz d'échappement F01N0011000000;commande électrique simultanée de plusieurs fonctions des moteurs à combustion F02D0043000000)
F01N0011000000	Dispositifs de surveillance ou de diagnostic pour les appareils de traitement des gaz d'échappement
F01N0013000000	Silencieux ou dispositifs d'échappement caractérisés par les aspects de structure
F01N0013020000	ayant plusieurs silencieux séparés en série
F01N0013040000	ayant plusieurs silencieux en parallèle, p.ex. avec interconnexion des silencieux pour moteurs multicylindres
F01N0013060000	spécialement adaptés pour moteurs en étoile, p.ex. collecteurs d'échappement des cylindres
F01N0013080000	Autres aménagements ou adaptations des tubulures d'échappement
F01N0013100000	des collecteurs d'échappement
F01N0013120000	spécialement adaptés pour échappement sous l'eau
F01N0013140000	comportant une isolation thermique
F01N0013160000	Emploi de matériaux spécifiques
F01N0013180000	Structure facilitant la fabrication, l'assemblage ou le démontage
F01N0013200000	ayant des sorties évasées, p.ex. en forme de queue de poisson
F01N0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F01P	REFROIDISSEMENT DES "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; REFROIDISSEMENT DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE (dispositions des ensembles de propulsion relatives au refroidissement B60K0011000000;substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur C09K0005000000;échange de chaleur en général, radiateurs F28)
F01P0001000000	Refroidissement par air; Refroidissement par liquide
F01P0001000000	Refroidissement par air (mise en circulation de l'air ou du liquide de refroidissement F01P0005000000;commande de l'alimentation ou de la circulation de l'agent de refroidissement F01P0007000000)
F01P0001020000	Disposition du refroidissement des cylindres ou des hauts de cylindres, p.ex. canalisation de l'air depuis sa source de mise en pression jusqu'aux cylindres ou le long des cylindres
F01P0001040000	Disposition du refroidissement des pistons
F01P0001060000	Disposition du refroidissement d'autres parties des moteurs ou "machines"
F01P0001080000	pour le refroidissement des soupapes d'admission ou d'échappement
F01P0001100000	pour le refroidissement des injecteurs ou des bougies
F01P0003000000	Refroidissement par liquide (mise en circulation de l'air ou du liquide de refroidissement F01P0005000000;commande de l'alimentation ou de la circulation de l'agent de refroidissement F01P0007000000)
F01P0003020000	Disposition du refroidissement des cylindres ou des hauts de cylindres
F01P0003040000	Echangeurs de chaleur "liquide vers air" combinés avec ou disposés sur les cylindres ou les hauts de cylindres
F01P0003060000	Disposition du refroidissement des pistons
F01P0003080000	Refroidissement de l'extérieur des pistons uniquement, p.ex. par jets
F01P0003100000	Refroidissement par circulation d'agents de refroidissement dans les pistons
F01P0003120000	Disposition du refroidissement d'autres parties des moteurs ou "machines"
F01P0003140000	pour le refroidissement des soupapes d'admission ou d'échappement
F01P0003160000	pour le refroidissement des injecteurs ou des bougies
F01P0003180000	Aménagements ou montages d'échangeurs de chaleur "liquide vers air" (lorsque ces aménagements sont sur les cylindres ou hauts de cylindres F01P0003040000;aménagements relatifs aux véhicules B60K0011040000)
F01P0003200000	Circuits de refroidissement non spécifiques d'une pièce particulière des moteurs ou "machines" (F01P0003220000 a priorité)
F01P0003220000	caractérisé par l'évaporation et la condensation en circuit fermé de l'agent de refroidissement (autre refroidissement par évaporation F01P0009020000); caractérisé par des températures de l'agent de refroidissement supérieures au point d'ébullition atmosphérique normal
F01P0005000000	Pompage de l'air de refroidissement ou du liquide de refroidissement; Commande de la circulation ou de l'alimentation de l'agent de refroidissement
F01P0005000000	Pompage de l'air de refroidissement ou du liquide de refroidissement (commande de la circulation ou de l'alimentation de l'agent de refroidissement par action sur l'entraînement des pompes F01P0007000000)
F01P0005020000	Pompage de l'air de refroidissement; Aménagements de pompes à air de refroidissement, p.ex. ventilateurs ou soufflantes
F01P0005040000	Entraînement des pompes
F01P0005060000	Guidage ou conduite de l'air vers ou depuis les ventilateurs
F01P0005080000	Utilisation des gaz d'échappement pour le pompage de l'air de refroidissement
F01P0005100000	Pompage du liquide de refroidissement; Aménagements des pompes de refroidissement
F01P0005120000	Entraînement des pompes
F01P0005140000	Moyens de sécurité contre, ou entrant en jeu à toute défaillance de l'entraînement des pompes de refroidissement, p.ex. mise hors circuit du moteur; Dispositifs indicateurs du fonctionnement des pompes pour l'agent de refroidissement
F01P0007000000	Commande du débit de l'agent de refroidissement
F01P0007020000	l'agent de refroidissement étant de "l'air de refroidissement"
F01P0007040000	en faisant varier la vitesse de la pompe, p.ex. en changeant le rapport de son entraînement
F01P0007060000	en faisant varier le pas de l'hélice
F01P0007080000	par mise en circuit ou hors circuit des pompes
F01P0007100000	en agissant sur la section de la veine d'air circulant dans les échangeurs de chaleur "liquide vers air"
F01P0007120000	par régulation thermostatique
F01P0007140000	l'agent de refroidissement étant un liquide
F01P0007160000	par régulation thermostatique
F01P0009000000	Refroidissement ayant des caractéristiques importantes non couvertes dans les groupes F01P0001000000-F01P0007000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (utilisation de la chaleur perdue dans le refroidissement des moteurs à combustion F02G0005000000)
F01P0009020000	Refroidissement par évaporation, p.ex. par projection de gouttelettes d'eau sur les cylindres (évaporation et condensation d'un agent liquide en circuit fermé F01P0003220000)
F01P0009040000	par utilisation simultanée ou alternative d'un refroidissement par air et d'un refroidissement par liquide (F01P0009020000 a priorité)
F01P0009060000	par utilisation d'appareils réfrigérants, p.ex. du type à compresseur ou à absorption
F01P0011000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les groupes F01P0001000000-F01P0009000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F01P0011020000	Dispositifs de trop-plein, d'évacuation ou de vidange de l'agent de refroidissement (vidange automatique par grand froid F01P0011200000)
F01P0011040000	Aménagements des tuyaux ou conduites pour liquide
F01P0011060000	Nettoyage (en général B08B); Lutte contre la corrosion (en général C23F)
F01P0011080000	Aménagements des réfrigérateurs de lubrifiant (dans les appareils de lubrification F01M)
F01P0011100000	Guidage ou conduite de l'air de refroidissement vers ou depuis les échangeurs de chaleur "liquide vers air"
F01P0011120000	Filtrage, refroidissement ou silencieux pour l'air de refroidissement
F01P0011140000	Dispositifs indicateurs; Autres dispositifs de sécurité
F01P0011160000	concernant la température de l'agent de refroidissement (F01P0011200000 a priorité)
F01P0011180000	concernant la pression, le débit ou le niveau de l'agent de refroidissement
F01P0011200000	concernant les conditions atmosphériques de gel, p.ex. vidange ou chauffage automatique par grand froid
F02	MOTEURS À COMBUSTION; ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MOTEURS À GAZ CHAUDS OU À PRODUITS DE COMBUSTION
F02B	MOTEURS À COMBUSTION INTERNE À PISTONS; MOTEURS À COMBUSTION EN GÉNÉRAL (systèmes de distribution à soupapes, à fonctionnement cyclique, à cet effet F01L;lubrification des moteurs à combustion interne F01M;silencieux ou dispositifs d'échappement à cet effet F01N;refroidissement des moteurs à combustion interne F01P;turbines à combustion interne F02C;ensembles fonctionnels dans lesquels les moteurs utilisent des produits de combustion F02C, F02G)
F02B0001000000	Moteurs caractérisés par le fluide énergétique à comprimer ou par le type d'allumage
F02B0001000000	Moteurs caractérisés par la compression d'un mélange air-combustible (caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression F02B0011000000;caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0001020000	avec allumage commandé (avec allumage commandé en un point indéterminé de la course F02B0009060000)
F02B0001040000	avec admission dans le cylindre d'un mélange air-combustible
F02B0001060000	Mode de fonctionnement
F02B0001080000	avec admission séparée de l'air et du combustible dans le cylindre
F02B0001100000	Mode de fonctionnement
F02B0001120000	avec allumage par compression (avec la charge air-combustible enflammée par l'allumage par compression d'un combustible additionnel F02B0007000000)
F02B0001140000	Mode de fonctionnement
F02B0003000000	Moteurs caractérisés par la compression d'air et l'addition subséquente de combustible (caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression F02B0011000000;caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0003020000	avec allumage commandé (avec allumage commandé en un point indéterminé de la course F02B0009060000)
F02B0003040000	Mode de fonctionnement
F02B0003060000	avec allumage par compression (F02B0013020000 a priorité;avec la charge air-combustible enflammée par l'allumage par compression d'un combustible additionnel F02B0007000000)
F02B0003080000	Mode de fonctionnement (F02B0003120000 a priorité)
F02B0003100000	avec introduction intermittente de combustible
F02B0003120000	Mode de fonctionnement
F02B0005000000	Moteurs caractérisés par l'allumage commandé (F02B0001020000, F02B0003020000 ont priorité;avec allumage commandé en un point indéterminé de la course F02B0009060000;caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression F02B0011000000;caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0005020000	Mode de fonctionnement
F02B0007000000	Moteurs caractérisés par l'allumage de la charge air-combustible au moyen de l'allumage par compression d'un combustible additionnel (caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression F02B0011000000;caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0007020000	le combustible étant liquide dans la charge
F02B0007040000	Mode de fonctionnement
F02B0007060000	le combustible étant gazeux dans la charge
F02B0007080000	Mode de fonctionnement
F02B0009000000	Moteurs caractérisés par d'autres types d'allumage (caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression F02B0011000000;caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0009020000	avec allumage par compression (F02B0001120000, F02B0003060000 ont priorité)
F02B0009040000	Mode de fonctionnement
F02B0009060000	avec allumage commandé en un point indéterminé de la course, p.ex. avec points chauds
F02B0009080000	avec chambres incandescentes
F02B0009100000	Forme ou structure des chambres
F02B0011000000	Moteurs caractérisés à la fois par la compression du mélange air-combustible et par la compression de l'air ou caractérisés à la fois par l'allumage commandé et par l'allumage par compression, p.ex. dans des cylindres différents (caractérisés par des chambres de précombustion F02B0019000000;caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air F02B0021000000;caractérisés par une forme ou une structure particulières des chambres de combustion F02B0023000000)
F02B0011020000	capables de passer de la compression du mélange air-combustible à la compression de l'air ou vice versa
F02B0013000000	Moteurs caractérisés par le procédé d'introduction du combustible liquide dans les cylindres
F02B0013000000	Moteurs caractérisés par l'introduction de combustible liquide dans les cylindres utilisant un fluide auxiliaire
F02B0013020000	Moteurs à allumage par compression utilisant l'air ou un gaz pour insuffler du combustible dans l'air comprimé dans le cylindre
F02B0013040000	Agencements ou adaptations des pompes
F02B0013060000	Moteurs à air secondaire mélangé avec le combustible dans la pompe, comprimé dans la pompe sans allumage et avec un mélange air-combustible injecté dans l'air du cylindre
F02B0013080000	Agencements ou adaptations des pompes
F02B0013100000	Utilisation de fluides auxiliaires particuliers, p.ex. la vapeur d'eau, les gaz de combustion
F02B0015000000	Moteurs caractérisés par le procédé d'introduction du combustible liquide dans les cylindres, non prévus ailleurs
F02B0015020000	pouvant aspirer directement le combustible dans le cylindre
F02B0017000000	Moteurs caractérisés par la possibilité d'effectuer une stratification de la charge dans les cylindres
F02B0019000000	Moteurs caractérisés par des chambres de précombustion ou des chambres d'accumulation de l'air ou par la forme ou la structure particulières des chambres de combustion pour améliorer le fonctionnement
F02B0019000000	Moteurs caractérisés par des chambres de précombustion (moteurs avec chambres incandescentes F02B0009080000)
F02B0019020000	la chambre étant périodiquement isolée de son cylindre
F02B0019040000	l'isolement étant produit par une protubérance sur le piston ou la culasse
F02B0019060000	avec piston auxiliaire dans la chambre pour transférer la charge allumée à l'intérieur du cylindre
F02B0019080000	la chambre étant du type à tourbillon d'air
F02B0019100000	avec introduction partielle du combustible dans la chambre de précombustion et introduction partielle dans le cylindre (F02B0019020000-F02B0019080000 ont priorité)
F02B0019120000	avec allumage commandé (F02B0019020000-F02B0019100000 ont priorité)
F02B0019140000	avec allumage par compression (F02B0019020000-F02B0019100000 ont priorité)
F02B0019160000	Forme ou structure des chambres non spécifiques des groupes F02B0019020000-F02B0019100000
F02B0019180000	Passages pour le transfert entre chambre et cylindre
F02B0021000000	Moteurs caractérisés par des chambres d'accumulation de l'air
F02B0021020000	Forme ou structure des chambres
F02B0023000000	Autres moteurs caractérisés par des chambres de combustion d'une forme ou d'une structure particulières pour améliorer le fonctionnement (moteurs avec chambres incandescentes F02B0009080000)
F02B0023020000	avec allumage par compression
F02B0023040000	l'espace de combustion étant subdivisé en deux ou plusieurs chambres (à chambres de précombustion F02B0019000000)
F02B0023060000	l'espace de combustion étant disposé dans le piston moteur (F02B0023040000 a priorité)
F02B0023080000	avec allumage commandé
F02B0023100000	avec admission séparée de l'air et du combustible dans le cylindre
F02B0025000000	Moteurs caractérisés par leur alimentation ou balayage
F02B0025000000	Moteurs caractérisés par l'utilisation d'une charge neuve pour balayer les cylindres (aspects caractérisés par l'utilisation de pompes d'alimentation ou de balayage entraînées F02B0033000000-F02B0039000000)
F02B0025020000	utilisant un balayage unidirectionnel
F02B0025040000	Moteurs ayant des orifices à la fois dans la culasse et dans la paroi du cylindre près du point mort bas de la course du piston
F02B0025060000	les orifices de la culasse étant commandés par les pistons moteurs, p.ex. par des prolongements de ces derniers en forme de manchon
F02B0025080000	Moteurs à pistons alternatifs à mouvement opposé
F02B0025100000	avec un piston ayant un plus petit diamètre ou une course plus courte que l'autre
F02B0025120000	Moteurs avec cylindres en forme de U, ayant des orifices dans chaque branche
F02B0025140000	utilisant le balayage à flux inversé, p.ex. avec les orifices d'admission et d'échappement disposés près du point mort bas de la course du piston
F02B0025160000	la charge s'écoulant vers le haut, pratiquement le long de la paroi du cylindre opposée aux orifices d'admission
F02B0025180000	la charge s'écoulant vers le haut, pratiquement le long de la paroi du cylindre adjacente aux orifices d'admission, p.ex. par une nervure de déviation sur le piston
F02B0025200000	Moyens pour réduire le mélange de la charge et des résidus de la combustion ou pour empêcher la fuite de la charge neuve à travers les orifices d'échappement, non couverts par les groupes F02B0025020000-F02B0025180000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02B0025220000	par coussin d'air entre la charge et les résidus de la combustion
F02B0025240000	Ouverture de l'admission ou de l'échappement réglée d'une manière dissymétrique par rapport au point mort bas
F02B0025260000	Moteurs polycylindriques autres que ceux couverts par les groupes F02B0025020000-F02B0025240000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (aspects combustion interne des moteurs rotatifs à cylindres mobiles F02B0057000000)
F02B0025280000	avec disposition des cylindres en V, en éventail ou en étoile
F02B0027000000	Utilisation de l'énergie cinétique ou pulsatoire de la charge dans les systèmes d'admission ou utilisation des résidus de combustion dans les systèmes d'échappement, pour améliorer la quantité de la charge ou pour accroître l'évacuation des résidus de la combustion (aspects caractérisés par l'utilisation de pompes d'alimentation ou de balayage entraînées F02B0033000000-F02B0039000000, p.ex. utilisation d'appareils entraînés pour la transformation immédiate de la pression du gaz de la combustion en pression de la charge neuve F02B0033420000)
F02B0027020000	les systèmes ayant des sections transversales variables, c. à d. réglables, des chambres de volume variables ou des moyens variables similaires (dans les systèmes d'échappement uniquement F02B0027060000)
F02B0027040000	dans les systèmes d'échappement uniquement, p.ex. pour aspirer les gaz brûlés hors du cylindre
F02B0027060000	les systèmes ayant des sections transversales variables, p.ex. réglables, des chambres de volume variable ou des moyens variables similaires
F02B0029000000	Moteurs caractérisés par une disposition de l'alimentation ou du balayage non couverts par les groupes F02B0025000000, F02B0027000000 ou F02B0033000000-F02B0039000000;  leurs parties constitutives
F02B0029020000	Autres caractéristiques de la dynamique des fluides propres aux systèmes d'admission pour améliorer le volume de la charge (pour imprimer également une rotation à la charge dans le cylindre F02B0031000000;caractéristiques de structure des systèmes d'admission F02M)
F02B0029040000	Réfrigération de l'air à l'admission
F02B0029060000	Prolongation de la charge, c. à d. alimentation supplémentaire après balayage
F02B0029080000	Modification du réglage des soupapes pour des fins d'introduction de la charge (F02B0029060000 a priorité;distribution à soupapes à cet effet F01L)
F02B0031000000	Modification des systèmes d'admission pour imprimer un mouvement de rotation à la charge dans le cylindre (caractéristiques de structure des systèmes d'admission F02M)
F02B0031020000	dans les moteurs ayant des soupapes d'admission disposées d'une manière excentrique par rapport à l'axe des cylindres (F02B0031080000 a priorité)
F02B0031040000	par des moyens situés dans le conduit d'admission, p.ex. des chicanes
F02B0031060000	Moyens mobiles, p.ex. vannes papillon
F02B0031080000	comportant plusieurs entrées d'admission d'air
F02B0033000000	Moteurs caractérisés par l'utilisation de pompes d'alimentation ou de balayage entraînées
F02B0033000000	Moteurs caractérisés par l'utilisation de pompes d'alimentation ou de balayage (caractérisés par l'introduction de combustible liquide dans les cylindres utilisant un fluide auxiliaire F02B0013000000;caractérisés par la prolongation de l'admission F02B0029060000;caractérisés par l'utilisation de pompes pour aspirer les résidus de la combustion F02B0035000000;caractérisés par l'utilisation de pompes entraînées par les gaz d'échappement F02B0037000000)
F02B0033020000	Moteurs avec pompes à piston alternatif; Moteurs avec pompes sous carter de l'arbre-manivelle
F02B0033040000	avec pompes simples sous carter de l'arbre-manivelle, c. à d. avec la face arrière d'un piston moteur non étagé, agissant comme unique organe de pompage travaillant en conjonction avec le carter
F02B0033060000	avec pompes à piston alternatif autres que les pompes simples sous carter de l'arbre-manivelle
F02B0033080000	avec la culasse du moteur disposée entre le cylindre moteur et le cylindre de pompage
F02B0033100000	avec le cylindre de pompage situé entre le cylindre moteur et le carter de l'arbre-manivelle ou avec le cylindre de pompage entourant le cylindre moteur
F02B0033120000	la face arrière du piston moteur agissant comme organe de pompage en conjonction avec une chambre de pompage isolée du carter de l'arbre-manivelle, la bielle du piston moteur passant à travers la chambre de pompage et travaillant en conjonction avec un organe mobile d'isolement
F02B0033140000	les pistons moteurs et de pompage formant un piston étagé
F02B0033160000	les pistons moteurs et de pompage ayant des mouvements différents
F02B0033180000	avec l'arbre-manivelle disposé entre les cylindres moteurs et de pompage
F02B0033200000	avec le cylindre de pompage disposé suivant un certain angle par rapport à l'axe du cylindre moteur, p.ex. à 90°
F02B0033220000	avec le cylindre de pompage situé à côté du cylindre moteur, p.ex. les cylindres étant parallèles
F02B0033240000	avec des pompes sous carter de l'arbre-manivelle autres que du type à piston alternatif uniquement
F02B0033260000	Moteurs à quatre temps caractérisés par des pompes sous carter de l'arbre-manivelle
F02B0033280000	Parties constitutives, détails ou accessoires des pompes sous carter de l'arbre-manivelle, non couverts dans les groupes F02B0033020000-F02B0033260000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02B0033300000	Commande des orifices d'admission ou d'échappement (commande des orifices d'admission des cylindres moteurs uniquement F01L)
F02B0033320000	Moteurs avec pompes autres que celles du type à piston alternatif (avec pompes sous carter de l'arbre-manivelle F02B0033020000)
F02B0033340000	avec pompes rotatives (avec échangeurs de pression du type cellulaire ou analogue F02B0033420000)
F02B0033360000	du type à déplacement positif
F02B0033380000	du type Roots
F02B0033400000	du type à déplacement non positif
F02B0033420000	avec appareil entraîné pour la transformation immédiate de la pression des gaz de combustion en pression de la charge neuve, p.ex. avec des échangeurs de pression du type cellulaire (échangeurs de pression en soi F04F0013000000)
F02B0033440000	Passages pour la charge de la pompe vers l'orifice d'admission du moteur, p.ex. réservoirs (réfrigération de la charge à la sortie de la pompe F02B0029040000)
F02B0035000000	Moteurs caractérisés l'utilisation de pompes pour aspirer les résidus de la combustion hors des cylindres
F02B0035020000	utilisant des pompes rotatives
F02B0037000000	Moteurs caractérisés par l'utilisation de pompes entraînées au moins temporairement par les gaz d'échappement (caractérisés par l'introduction de combustible liquide dans les cylindres utilisant un fluide auxiliaire F02B0013000000;caractérisés par la prolongation de l'admission F02B0029060000;caractérisés par les passages pour la charge de la pompe vers l'orifice d'admission du moteur F02B0033440000)
F02B0037007000	les pompes entraînées par les gaz d'échappement étant disposées en parallèle
F02B0037013000	les pompes entraînées par les gaz d'échappement étant disposées en série
F02B0037020000	Passages pour les gaz entre l'orifice d'échappement du moteur et l'entraînement de la pompe, p.ex. réservoirs
F02B0037040000	Moteurs avec entraînement des pompes par les gaz d'échappement et par d'autres moyens, p.ex. avec une pompe entraînée par les gaz d'échappement et une seconde pompe entraînée mécaniquement
F02B0037100000	une pompe au moins étant entraînée d'une façon alternée soit par les gaz d'échappement soit par un autre moyen
F02B0037110000	entraînée par un autre moyen uniquement au démarrage
F02B0037120000	Commande des pompes
F02B0037140000	de l'alternance de l'entraînement de la pompe par les gaz d'échappement et par un autre moyen, p.ex. en fonction de la vitesse
F02B0037160000	par dérivation de l'air de suralimentation
F02B0037180000	par dérivation des gaz d'échappement
F02B0037200000	en augmentant l'énergie d'échappement, p.ex. en utilisant des chambres de combustion
F02B0037220000	en modifiant la section des conduits d'échappement ou des conduits d'air
F02B0037240000	en utilisant des pompes ou des turbines à aubes distributrices réglables
F02B0039000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts par les groupes F02B0033000000-F02B0037000000, et relatifs aux pompes d'alimentation ou de balayage entraînées
F02B0039020000	Entraînements des pompes (entraînements par les gaz d'échappement ou par ces gaz et d'autres moyens combinés F02B0037000000); Variation du rapport de réduction de l'entraînement de la pompe (commande agissant à la fois sur le moteur et sur le rapport de réduction de l'entraînement de la pompe F02D)
F02B0039040000	Entraînements mécaniques; Transmissions d'entraînement à rapport de réduction variable (transmissions d'entraînement non mécaniques des pompes ayant un rapport de réduction variable F02B0039080000)
F02B0039060000	le couple moteur étant partagé par un mécanisme différentiel entre l'entraînement d'une pompe et celui de l'arbre de sortie du moteur
F02B0039080000	Transmissions d'entraînement non mécaniques, p.ex. transmissions hydrauliques ayant un rapport de réduction variable
F02B0039100000	électriques
F02B0039120000	Transmissions d'entraînement caractérisées par l'utilisation d'accouplements ou d'embrayages incorporés (utilisation d'accouplements hydrauliques à glissement pour faire varier le rapport de réduction F02B0039080000)
F02B0039140000	Lubrification des pompes; Mesures de sécurité à cet effet
F02B0039160000	Autres mesures de sécurité pour les pompes ou autres commandes de celles-ci
F02B0041000000	Moteurs caractérisés par des dispositifs particuliers pour améliorer la transformation de l'énergie calorifique ou de la pression en puissance mécanique
F02B0041020000	Moteurs avec détente prolongée
F02B0041040000	dans les cylindres principaux
F02B0041060000	dans les cylindres compound
F02B0041080000	Moteurs compound à deux temps
F02B0041100000	utilisant des turbines à gaz d'échappement (utilisation des turbines à gaz d'échappement pour l'admission F02B0037000000;structures des turbines F01D;ensembles fonctionnels de turbines à gaz F02C)
F02B0043000000	Moteurs fonctionnant avec des combustibles non liquides; Ensembles fonctionnels comportant de tels moteurs, c. à d. combinaison du moteur avec l'appareil générateur de combustible
F02B0043000000	Moteurs caractérisés par leur fonctionnement avec des combustibles gazeux; Ensembles fonctionnels comportant de tels moteurs (moteurs caractérisés par l'allumage de la charge d'air et de gaz au moyen de l'allumage par compression d'un combustible additionnel F02B0007060000;moteurs transformables pour passer de la consommation d'un gaz à celle d'un autre combustible F02B0069040000)
F02B0043020000	Moteurs caractérisés par des moyens permettant d'accroître le rendement du fonctionnement
F02B0043040000	pour améliorer le rendement de la combustion
F02B0043060000	pour augmenter la charge
F02B0043080000	Ensembles fonctionnels caractérisés par des moteurs utilisant un combustible gazeux produit dans cet ensemble à partir d'un combustible solide, p.ex. du bois
F02B0043100000	Moteurs ou ensembles fonctionnels caractérisés par l'utilisation d'autres gaz spécifiques, p.ex. l'acétylène, le gaz oxhydrique
F02B0043120000	Mode de fonctionnement
F02B0045000000	Moteurs caractérisés par leur fonctionnement avec d'autres combustibles non liquides; Ensembles fonctionnels comportant de tels moteurs (ensembles fonctionnels comportant production du combustible gazeux à partir d'un combustible solide F02B0043080000;moteurs transformables pour passer de la consommation d'un gaz à celle d'un autre combustible F02B0069040000)
F02B0045020000	fonctionnant avec un combustible pulvérisé, p.ex. du charbon pulvérisé (fonctionnant avec un combustible contenant un oxydant F02B0045060000)
F02B0045040000	Ensembles fonctionnels, p.ex. comportant un appareil de pulvérisation du charbon
F02B0045060000	fonctionnant avec un combustible contenant un oxydant
F02B0045080000	fonctionnant avec d'autres combustibles solides
F02B0045100000	fonctionnant avec un mélange de combustibles liquides et non liquides, p.ex. à l'état de pâte ou de mousse
F02B0047000000	Mode de fonctionnement des moteurs comprenant un traitement spécifique préliminaire de l'air comburant, du combustible ou du mélange d'air et de combustible ou bien comprenant une addition de substances spécifiques à l'air ou au combustible, non prévu ailleurs
F02B0047000000	Mode de fonctionnement des moteurs comportant addition de substances non combustibles ou d'agents antidétonants à l'air comburant, au combustible ou au mélange d'air et de combustible
F02B0047020000	les substances étant l'eau ou la vapeur d'eau
F02B0047040000	les substances étant autres que l'eau ou la vapeur d'eau uniquement
F02B0047060000	les substances comprenant de l'oxygène ne provenant pas de l'air (F02B0047100000 a priorité)
F02B0047080000	les substances comprenant les gaz d'échappement
F02B0047100000	Circulation des gaz d'échappement dans des circuits fermés ou semi-fermés, p.ex. avec addition simultanée d'oxygène
F02B0049000000	Mode de fonctionnement des moteurs à compression d'air et allumage par compression comportant introduction de petites quantités de combustibles sous forme d'un fin brouillard dans la tubulure d'admission du moteur
F02B0051000000	Autres modes de fonctionnement des moteurs comportant un traitement préliminaire de l'air comburant, du combustible ou du mélange d'air et de combustible ou comportant addition de substances à cet air, à ce combustible ou à ce mélange
F02B0051020000	comportant des catalyseurs
F02B0051040000	comportant de l'électricité ou du magnétisme
F02B0051060000	comportant des rayons ou des ondes sonores
F02B0053000000	Aspects combustion interne des moteurs à pistons rotatifs ou oscillants
F02B0053000000	Aspects combustion interne des moteurs à pistons rotatifs ou oscillants (aspects combustion interne des moteurs à pistons rotatifs ou organes extérieurs coopérant avec ceux-ci F02B0055000000)
F02B0053020000	Mode de fonctionnement
F02B0053040000	Admission de la charge ou échappement des gaz de la combustion
F02B0053060000	Commande des soupapes à cet effet
F02B0053080000	Alimentation, p.ex. au moyen d'une pompe à piston rotatif
F02B0053100000	Alimentation en combustible; Introduction du combustible dans la chambre de combustion
F02B0053120000	Allumage
F02B0053140000	Adaptation des moteurs pour l'entraînement d'autres dispositifs ou combinaisons des moteurs avec ceux-ci (aspects concernant ces dispositifs d'une manière prédominante, voir les classes concernant ces dispositifs)
F02B0055000000	Aspects combustion interne des moteurs à pistons rotatifs; Organes extérieurs coopérant avec les pistons rotatifs
F02B0055020000	Pistons
F02B0055040000	Leur réfrigération
F02B0055060000	par l'air ou par d'autres gaz
F02B0055080000	Organes extérieurs coopérant avec les pistons rotatifs; Carcasses
F02B0055100000	Réfrigération de ces organes et carcasses
F02B0055120000	par l'air ou par d'autres gaz
F02B0055140000	Forme ou structure des chambres de combustion
F02B0055160000	Passages pour l'admission ou l'échappement dans les pistons ou les organes extérieurs
F02B0057000000	Aspects combustion interne des moteurs à pistons alternatifs et à cylindres mobiles
F02B0057000000	Aspects combustion interne des moteurs rotatifs dans lesquels les gaz brûlés déplacent un ou plusieurs pistons alternatifs
F02B0057020000	Alimentation en combustible ou en air comburant (commande de l'admission de la charge dans le cylindre ou de l'échappement F02B0057040000)
F02B0057040000	Commande de l'admission de la charge dans le cylindre ou de l'échappement (particulière aux moteurs à deux temps ou aux autres moteurs avec admission de la charge d'alimentation ou échappement commandés par le piston moteur F02B0057060000)
F02B0057060000	Moteurs à deux temps ou autres moteurs avec admission de la charge ou échappement commandés par le piston moteur (avec chambre de combustion au centre de l'étoile F02B0057100000)
F02B0057080000	Moteurs avec disposition des cylindres en étoile
F02B0057100000	avec chambre de combustion au centre de l'étoile
F02B0059000000	Aspects combustion interne des autres moteurs à pistons alternatifs et à cylindres mobiles, p.ex. oscillants (à parois déformables F02B0075380000)
F02B0061000000	Adaptations des moteurs à un usage particulier; Combinaisons des moteurs avec des dispositifs autres que des parties ou des auxiliaires des moteurs
F02B0061000000	Adaptations des moteurs à l'entraînement des véhicules ou des hélices; Association des moteurs avec une transmission mécanique (le couple moteur étant partagé par un mécanisme différentiel entre l'entraînement d'une pompe de balayage ou d'alimentation et l'arbre de sortie du moteur F02B0039060000;adaptations ou combinaisons des moteurs à piston rotatif ou oscillant F02B0053140000;agencements dans les véhicules, voir les classes appropriées aux véhicules considérés)
F02B0061020000	pour entraîner des bicyclettes
F02B0061040000	pour entraîner des hélices
F02B0061060000	Association des moteurs avec une transmission mécanique (F02B0061020000, F02B0061040000 ont priorité)
F02B0063000000	Adaptations des moteurs pour entraîner des pompes, des outils tenus à la main ou des génératrices électriques; Combinaisons portatives de moteurs avec des dispositifs entraînés par des moteurs (de moteurs à piston rotatif ou oscillant F02B0053140000)
F02B0063020000	pour outils tenus à la main
F02B0063040000	pour génératrices électriques
F02B0063060000	pour pompes
F02B0065000000	Adaptations des moteurs à usages particuliers non couverts par les groupes F02B0061000000 ou F02B0063000000; Combinaisons des moteurs avec d’autres dispositifs, p.ex. avec des appareils non entraînés (des moteurs à piston rotatif ou oscillant F02B0053140000;combinaisons de moteurs primaires constitués de moteurs électriques et de moteurs à combustion interne pour une propulsion réciproque ou commune B60K0006200000)
F02B0067000000	Moteurs avec des caractéristiques pertinentes autres que celles prévues dans les groupes principaux précédents ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02B0067000000	Moteurs caractérisés par l'agencement d'appareils auxiliaires non prévu ailleurs, p.ex. un appareil ayant des fonctions différentes; Entraînement non prévu ailleurs de ces appareils auxiliaires par les moteurs
F02B0067040000	à entraînement mécanique des appareils auxiliaires
F02B0067060000	entraînés par chaînes, courroies ou autres organes sans fin
F02B0067080000	à entraînement non mécanique des appareils auxiliaires
F02B0067100000	d'appareils d'alimentation ou de balayage
F02B0069000000	Moteurs à combustion interne transformables en un autre type de moteur à combustion non prévus en F02B0011000000; Moteurs à combustion interne de différents types caractérisés par des structures facilitant l'utilisation des mêmes pièces principales dans les différents types
F02B0069020000	fonctionnant avec différents types de combustibles, autres que les moteurs pouvant consommer un combustible quelconque, p.ex. transformables pour passer d'un combustible léger à un combustible lourd
F02B0069040000	fonctionnant avec des combustibles gazeux et non gazeux
F02B0069060000	ayant des cycles différents, p.ex. transformables d'un cycle à deux temps à un cycle à quatre temps
F02B0071000000	Moteurs à pistons libres; Moteurs sans arbre principal rotatif
F02B0071020000	Démarrage
F02B0071040000	Adaptations de tels moteurs à un usage particulier; Combinaisons de tels moteurs avec les appareils qu'ils entraînent (aspects concernant les appareils entraînés d'une manière prédominante, voir les classes concernant ces appareils)
F02B0071060000	Générateurs de gaz de combustion à piston libre
F02B0073000000	Combinaisons de deux ou plusieurs moteurs non prévues ailleurs
F02B0075000000	Autres moteurs, p.ex. moteurs monocylindriques
F02B0075020000	Moteurs caractérisés par leurs cycles, p.ex. à six temps
F02B0075040000	Moteurs avec distances variables entre les pistons et les culasses aux positions du point mort haut
F02B0075060000	Moteurs avec dispositifs d'équilibrage du couple (compensation des forces d'inertie, suppression des vibrations dans les systèmes F16F)
F02B0075080000	Moteurs avec moyens de prévention de la corrosion dans les espaces balayés par les gaz
F02B0075100000	Moteurs avec moyens pour rendre inoffensifs les gaz d'échappement (appareils pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs en soi F01N0003080000)
F02B0075120000	Autres modes de fonctionnement
F02B0075160000	Moteurs caractérisés par le nombre de cylindres, p.ex. moteurs monocylindriques (F02B0075260000 a priorité)
F02B0075180000	Moteurs polycylindriques (aspect balayage F02B0025000000)
F02B0075200000	avec tous les cylindres en ligne
F02B0075220000	avec les cylindres disposés en V, en éventail ou en étoile
F02B0075240000	avec les cylindres opposés par rapport à l'arbre principal et du type plat
F02B0075260000	Moteurs à axes des cylindres coaxiaux avec celui de l'arbre principal, parallèles ou inclinés par rapport à lui; Moteurs à axes des cylindres disposés sensiblement selon la tangente à une circonférence dont le centre est situé sur l'axe de l'arbre principal
F02B0075280000	Moteurs à plusieurs pistons alternatifs se déplaçant dans le même cylindre ou dans des cylindres sensiblement coaxiaux (opposés par rapport à l'arbre principal F02B0075240000)
F02B0075300000	avec un piston moteur glissant à l'intérieur d'un autre
F02B0075320000	Moteurs caractérisés par des connexions entre pistons et arbres principaux non particuliers aux groupes principaux précédents
F02B0075340000	Moteurs ultra petits, p.ex. pour entraîner des maquettes
F02B0075360000	Moteurs avec éléments des parois des chambres de combustion ou chambres motrices se déformant élastiquement sous la pression
F02B0075380000	Moteurs à pistons alternatifs (F02B0075040000 a priorité;avec piston auxiliaire à déplacement élastique dans la chambre de précombustion F02B0019060000)
F02B0075400000	Autres moteurs à pistons alternatifs
F02B0077000000	Parties constitutives, détails ou accessoires, non prévus ailleurs
F02B0077020000	Revêtements de surface des parties balayées par les gaz de combustion (relatifs aux pistons ou cylindres uniquement F02F)
F02B0077040000	Nettoyage, prévention de la corrosion, de l'érosion ou des dépôts indésirables dans les moteurs à combustion
F02B0077080000	Dispositifs de sécurité, d'indication ou de surveillance (isolation thermique F02B0077110000;dispositifs de surveillance ou de diagnostic pour les appareils de traitement des gaz d'échappement F01N0011000000)
F02B0077100000	Dispositifs de sécurité relatifs aux explosions dans le carter
F02B0077110000	Isolation thermique ou acoustique
F02B0077130000	Isolation acoustique
F02B0077140000	Dispositifs auxiliaires entraînés par le moteur formant un ensemble
F02B0079000000	Rodage des moteurs à combustion interne (leur lubrification F01M)
F02C	ENSEMBLES FONCTIONNELS DE TURBINES À GAZ; ENTRÉES D'AIR POUR ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION; COMMANDE DE L'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE, DANS DES ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION ALIMENTÉS EN AIR AMBIANT (structure des turbines F01D;ensembles fonctionnels de propulsion par réaction F02K;structure des compresseurs ou ventilateurs F04;appareils à combustion dans lesquels la combustion a lieu dans un lit fluidisé de combustible ou d'autres particules F23C0010000000;élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse F23R;utilisation des turbines à gaz dans des ensembles fonctionnels frigorifiques à compression F25B0011000000;utilisation des ensembles fonctionnels de turbines à gaz sur des véhicules, voir les sous-classes appropriées)
F02C0001000000	Ensembles fonctionnels de turbines à gaz caractérisés par l'utilisation de gaz chauds ou de gaz sous pression non chauffés, comme fluide de travail (par l'utilisation de produits de combustion F02C0003000000, F02C0005000000)
F02C0001020000	le fluide de travail étant un gaz sous pression non chauffé
F02C0001040000	le fluide de travail étant chauffé indirectement
F02C0001050000	caractérisés par le type ou la source de chaleur, p.ex. utilisant l'énergie nucléaire ou solaire
F02C0001060000	utilisant des gaz d'échappement réchauffés (F02C0001080000 a priorité)
F02C0001080000	Cycles semi-fermés
F02C0001100000	Cycles fermés
F02C0003000000	Ensembles fonctionnels de turbines à gaz caractérisés par l'utilisation de produits de combustion comme fluide de travail (produit par une combustion intermittente F02C0005000000)
F02C0003020000	utilisant la pression des gaz d'échappement dans un échangeur de pression pour comprimer l'air comburant (échangeurs de pression en soi F04F0013000000)
F02C0003040000	ayant une turbine entraînant un compresseur (transmissions de puissance F02C0007360000;commande du débit du fluide de travail F02C0009160000)
F02C0003045000	les passages du compresseur et de la turbine se trouvant sur un même rotor (F02C0003073000 a priorité)
F02C0003050000	le compresseur et la turbine étant du type à flux radial
F02C0003055000	le compresseur étant du type à déplacement positif
F02C0003060000	le compresseur ne comprenant que des étages axiaux (F02C0003100000 a priorité)
F02C0003067000	comportant des rotors contra-rotatifs (F02C0003073000 a priorité)
F02C0003073000	les étages de la turbine et du compresseur étant concentriques
F02C0003080000	le compresseur comprenant au moins un étage radial (F02C0003100000 a priorité)
F02C0003090000	du type centripète
F02C0003100000	avec une autre turbine entraînant un arbre de sortie mais n'entraînant pas le compresseur
F02C0003107000	avec plusieurs rotors raccordés par transmission de puissance
F02C0003113000	aves des transmissions de puissance variables entre les rotors
F02C0003130000	ayant des raccordements variables du fluide de travail entre des turbines ou des compresseurs ou entre des étages de différents rotors
F02C0003140000	caractérisés par l'aménagement de la chambre de combustion dans l'ensemble (chambres de combustion en soi F23R)
F02C0003160000	les chambres de combustion étant formées au moins partiellement dans le rotor de la turbine
F02C0003200000	utilisant un combustible, un oxydant ou un fluide de dilution particulier pour produire les produits de combustion
F02C0003220000	le combustible ou l'oxydant étant gazeux aux température et pression normales (F02C0003280000 a priorité)
F02C0003240000	le combustible ou l'oxydant étant liquide aux température et pression normales
F02C0003260000	le combustible ou l'oxydant étant solide ou pulvérulent, p.ex. mélangé avec un liquide ou en suspension
F02C0003280000	utilisant un générateur de gaz séparé pour gazéifier le combustible avant la combustion
F02C0003300000	Addition d'eau, de vapeur ou d'autres fluides aux composants combustibles ou au fluide de travail avant l'échappement de la turbine (réchauffage des entrées d'air pour prévenir le givrage F02C0007047000)
F02C0003320000	Introduction d'un flux d'air par un jet de fluide, p.ex. par l'action d'un éjecteur
F02C0003340000	avec recyclage d'une partie du fluide de travail, c. à d. cycles semi-fermés comportant des produits de combustion dans la partie fermée du cycle
F02C0003360000	Cycles ouverts
F02C0005000000	Ensembles fonctionnels de turbines à gaz caractérisés par un fluide énergétique produit par une combustion intermittente
F02C0005020000	caractérisés par l'aménagement de la chambre de combustion dans l'ensemble (chambres de combustion en soi F23R)
F02C0005040000	les chambres de combustion étant formées au moins partiellement dans le rotor de la turbine
F02C0005060000	le fluide de travail étant produit dans un générateur de gaz à combustion interne du type à déplacement positif ne comportant pratiquement aucune sortie de puissance (moteurs à combustion interne avec détente prolongée utilisant des turbines à gaz d'échappement F02B)
F02C0005080000	le générateur de gaz étant du type à piston libre
F02C0005100000	le fluide de travail formant une colonne résonnante ou oscillante, c. à d. les chambres de combustion ne comportant pas de soupapes actionnées directement, p.ex. utilisant l'effet Helmholtz
F02C0005110000	utilisant des chambres de combustion sans soupape
F02C0005120000	les chambres de combustion ayant des soupapes d'entrée ou de sortie, p.ex. ensembles fonctionnels de turbines à gaz de Holzwarth
F02C0006000000	Ensembles fonctionnels multiples de turbines à gaz; Combinaisons d'ensembles fonctionnels de turbines à gaz avec d'autres appareils (aspects concernant ces appareils d'une manière prédominante, voir les classes appropriées pour ces appareils); Adaptations d'ensembles fonctionnels de turbines à gaz à des applications particulières
F02C0006020000	Ensembles fonctionnels multiples de turbines à gaz comportant une sortie de puissance commune
F02C0006040000	Ensembles fonctionnels de turbines à gaz délivrant un fluide de travail chauffé ou pressurisé à d'autres appareils, p.ex. sans sortie de puissance mécanique (F02C0006180000 a priorité)
F02C0006060000	délivrant des gaz comprimés (F02C0006100000 a priorité)
F02C0006080000	le gaz étant prélevés sur le compresseur de la turbine à gaz
F02C0006100000	fournissant un fluide de travail à un utilisateur, p.ex. un processus chimique, retournant le fluide de travail à une turbine de l'ensemble fonctionnel
F02C0006120000	Turbocompresseurs de suralimentation, c. à d. ensembles fonctionnels destinés à augmenter la sortie de puissance mécanique des moteurs à piston à combustion interne en augmentant la pression de suralimentation
F02C0006140000	Ensembles fonctionnels de turbines à gaz comportant des moyens pour emmagasiner l'énergie, p.ex. pour faire face à des pointes de charge
F02C0006160000	pour emmagasiner de l'air comprimé
F02C0006180000	Utilisation de la chaleur perdue dans les ensembles fonctionnels de turbines à gaz à l'extérieur des ensembles eux-mêmes, p.ex. ensembles fonctionnels de chauffage à turbine à gaz (utilisation de la chaleur perdue comme source d'énergie pour les ensembles fonctionnels frigorifiques F25B0027020000)
F02C0006200000	Aménagements des ensembles fonctionnels de turbines à gaz pour l'entraînement des véhicules
F02C0007000000	Caractéristiques, parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans, ou d'un intérêt plus général que, les groupes F02C0001000000-F02C0006000000; Entrées d'air pour ensembles fonctionnels de propulsion par réaction (commande F02C0009000000)
F02C0007040000	Entrées d'air pour ensembles fonctionnels de turbines à gaz ou de propulsion par réaction
F02C0007042000	à géométrie variable
F02C0007045000	comportant des dispositifs destinés à supprimer le bruit
F02C0007047000	Chauffage pour prévenir le givrage
F02C0007050000	comportant des dispositifs pour empêcher la pénétration d'objets ou de particules endommageantes
F02C0007052000	comportant des dispositifs séparateurs de poussière
F02C0007055000	comportant des grilles, des écrans ou des dispositifs protecteurs
F02C0007057000	Commande ou régulation (conjointement avec la commande d'alimentation en combustible F02C0009500000, avec la commande de la section de la tuyère F02K0001160000)
F02C0007060000	Aménagement des paliers (paliers F16C); Lubrification (des moteurs en général F01M)
F02C0007080000	Chauffage de l'air d'alimentation avant la combustion, p.ex. par les gaz d'échappement
F02C0007100000	au moyen d'échangeurs de récupération de chaleur
F02C0007105000	du type rotatif (échangeurs de chaleur du type rotatif en soi F28D)
F02C0007120000	Refroidissement des ensembles fonctionnels (des parties constituantes, voir les sous-classes appropriées, p.ex. F01D;refroidissement des moteurs en général F01P)
F02C0007140000	des fluides dans l'ensemble fonctionnel
F02C0007141000	du fluide de travail (F02C0003300000 a priorité)
F02C0007143000	avant ou entre les étages du compresseur
F02C0007160000	caractérisé par l'agent refroidisseur
F02C0007180000	l'agent refroidisseur étant gazeux, p.ex. l'air
F02C0007200000	Montage ou bâti de l'ensemble fonctionnel; Disposition permettant la dilatation calorifique ou le déplacement
F02C0007220000	Systèmes d'alimentation en combustible
F02C0007224000	Chauffage du combustible avant son arrivée au brûleur
F02C0007228000	Division du fluide entre plusieurs brûleurs
F02C0007232000	Soupapes pour combustible; Systèmes ou soupapes de drainage (soupapes en général F16K)
F02C0007236000	Systèmes d'alimentation en combustible comprenant au moins deux pompes
F02C0007240000	Isolation thermique ou acoustique (entrées d'air comportant des dispositifs destinés à supprimer le bruit F02C0007045000;têtes d'évacuation, chambres ou parties analogues de turbines F01D0025300000;amortissement du bruit dans les tuyères d'ensembles fonctionnels de propulsion par réaction F02K0001000000)
F02C0007250000	Prévention ou protection contre l'incendie (en général A62)
F02C0007260000	Démarrage; Allumage
F02C0007262000	Redémarrage après extinction
F02C0007264000	Allumage
F02C0007266000	électrique (bougies d'allumage H01T)
F02C0007268000	Entraînement du rotor pour le démarrage
F02C0007270000	par fluide (par une turbine F02C0007277000)
F02C0007272000	produit par des cartouches
F02C0007275000	mécanique
F02C0007277000	par une turbine
F02C0007280000	Agencement des dispositifs d'étanchéité
F02C0007300000	Prévention de la corrosion dans les espaces balayés par les gaz
F02C0007320000	Aménagement, montage ou entraînement des auxiliaires
F02C0007360000	Transmission de puissance entre les différents arbres de l'ensemble fonctionnel de turbine à gaz, ou entre ce dernier et l'utilisateur de puissance (F02C0007320000 a priorité;accouplements pour la transmission des mouvements de rotation F16D;transmission en général F16H)
F02C0009000000	Commande des ensembles fonctionnels de turbines à gaz; Commande de l'alimentation en combustible dans les ensembles fonctionnels de propulsion par réaction alimentés en air ambiant (commande des entrées d'air F02C0007057000;commande des turbines F01D;commande des compresseurs F04D0027000000)
F02C0009160000	Commande du débit du fluide de travail (F02C0009480000 a priorité;commande du débit d'air à l'entrée d'air F02C0007057000)
F02C0009180000	par prélèvement, par bipasse ou par action sur des raccordements variables du fluide de travail entre des turbines ou des compresseurs ou entre leurs étages
F02C0009200000	par étranglement; par réglage des aubes
F02C0009220000	par réglage des aubes de turbine
F02C0009240000	Commande du niveau de pression dans les cycles fermés
F02C0009260000	Commande de l'alimentation en combustible (F02C0009480000 a priorité;soupapes pour combustible F02C0007232000)
F02C0009280000	Systèmes de régulation sensibles aux paramètres ambiants ou à ceux de l'ensemble fonctionnel, p.ex. à la température, à la pression, à la vitesse du rotor (F02C0009300000-F02C0009380000, F02C0009440000 ont priorité)
F02C0009300000	caractérisée par un débit variable d'une pompe à combustible
F02C0009320000	caractérisée par l'étranglement de l'admission du combustible (F02C0009380000 a priorité)
F02C0009340000	Commande combinée des débits des alimentations séparées des brûleurs principaux et secondaires
F02C0009360000	caractérisée par un retour du combustible au réservoir (F02C0009380000 a priorité)
F02C0009380000	caractérisée par un étranglement de l'admission du combustible et un retour du combustible au réservoir
F02C0009400000	spécialement adaptée à l'utilisation d'un combustible particulier ou de plusieurs combustibles
F02C0009420000	spécialement adaptée à la commande simultanée d'au moins deux ensembles fonctionnels
F02C0009440000	sensible à la vitesse de l'aéronef, p.ex. commande du nombre de Mach, optimisation de la consommation en combustible
F02C0009460000	Commande de secours de l'alimentation en combustible
F02C0009480000	Commande de l'alimentation en combustible combinée avec une autre commande de l'ensemble fonctionnel (avec la commande de la section de la tuyère F02K0001170000)
F02C0009500000	avec la commande du flux du fluide de travail
F02C0009520000	par prélèvement ou bipasse du fluide de travail
F02C0009540000	par étranglement du passage du fluide de travail, par réglage des aubes
F02C0009560000	avec la commande de la transmission de puissance
F02C0009580000	avec la commande d'une hélice à pas variable
F02D	COMMANDE DES MOTEURS À COMBUSTION (accessoires pour la commande automatique de la vitesse du véhicule en agissant sur un seul sous-ensemble B60K0031000000;commande conjuguée de plusieurs sous-ensembles d'un véhicule, de fonction ou de type différents, systèmes d'aide à la conduite de véhicule dont l'objet ne se limite pas à la commande d'un sous-ensemble particulier B60W;soupapes à fonctionnement cyclique pour moteurs à combustion F01L;commande de la lubrification des moteurs à combustion F01M;refroidissement des moteurs à combustion interne F01P;alimentation des moteurs à combustion en mélanges combustibles ou en produits composant ces mélanges, p.ex. carburateurs, pompes d'injection, F02M;démarrage des moteurs à combustion F02N;commande de l'allumage F02P;commande des ensembles fonctionnels de turbines à gaz, de propulsion par réaction ou d'ensembles moteurs à produits de combustion, voir les classes appropriées traitant de ces ensembles)
F02D0001000000	Mode de commande de l'injection de combustible, p.ex. régulation
F02D0001000000	Commande des pompes d'injection de combustible, p.ex. du type à injection à haute pression (F02D0003000000 a priorité)
F02D0001020000	non limitée au réglage du début d'injection, p.ex. par variation du volume fourni de combustible
F02D0001040000	par dispositifs mécaniques dépendant de la vitesse du moteur, p.ex. utilisant des régulateurs centrifuges (F02D0001080000 a priorité)
F02D0001060000	par dispositifs dépendant de la pression du fluide énergétique du moteur (F02D0001080000 a priorité)
F02D0001080000	Transmission de l'impulsion de commande à la commande de la pompe, p.ex. avec relais de puissance ou puissance assistée
F02D0001100000	mécanique
F02D0001120000	non mécanique, p.ex. hydraulique
F02D0001140000	pneumatique
F02D0001160000	Réglage de la synchronisation (F02D0001020000 a priorité)
F02D0001180000	par dispositifs non mécaniques pour transmission de l'impulsion de commande; avec amplification de l'impulsion de commande
F02D0003000000	Commande de l'injection de combustible à basse pression, c. à d. dans le cas où le mélange air-combustible contenant le combustible injecté est effectivement comprimé par la course de compression du moteur, par des moyens autres que la seule commande d'une pompe d'injection (carburateurs F02M)
F02D0003020000	avec injection continue ou écoulement continu en amont de l'injecteur
F02D0003040000	Commande de l'injection de combustible et de la carburation, p.ex. des deux systèmes alternativement
F02D0007000000	Autre mode non électrique de commande de l'injection de combustible
F02D0007020000	Commande de l'injection de combustible quand le combustible est injecté par de l'air comprimé
F02D0009000000	Commande des moteurs par étranglement des conduits d'amenée de l'air ou du mélange air-combustible ou par étranglement des conduits d'échappement
F02D0009020000	par étranglement des conduits d'amenée (obturateurs d'étranglement ou leurs aménagements sur ces conduits F02D0009080000)
F02D0009040000	par étranglement des conduits d'échappement (obturateurs d'étranglement ou leurs aménagements sur ces conduits F02D0009080000)
F02D0009060000	Freinage des gaz d'échappement
F02D0009080000	Obturateurs d'étranglement spécialement adaptés à cet effet; Aménagements de ces obturateurs sur les conduits (obturateurs d'étranglement modifiés pour emploi avec ou sur des carburateurs F02M;obturateurs d'étranglement en général F16K)
F02D0009100000	comportant des volets pivotants
F02D0009120000	comportant des éléments d'obturateurs glissants; comportant des éléments d'obturateurs se déplaçant le long du conduit
F02D0009140000	les éléments glissant perpendiculairement au conduit
F02D0009160000	les éléments étant rotatifs
F02D0009180000	comportant des éléments d'obturateur à paroi élastique
F02D0011000000	Dispositions ou adaptations pour le déclenchement non automatique de la commande du moteur, p.ex. démarrage par l'opérateur (spécialement adaptés pour être réversibles F02D0027000000;agencement ou montage sur les véhicules des dispositifs de commande des ensembles de propulsion B60K0026000000)
F02D0011020000	caractérisées par des moyens de déclenchement actionnés à la main, au pied ou analogue par l'opérateur
F02D0011040000	caractérisées par des liaisons mécaniques de la commande (avec commande assistée F02D0011060000)
F02D0011060000	caractérisées par des liaisons non mécaniques de la commande, p.ex. par des liaisons de commande à fluide ou par des liaisons de commande à relais de puissance ou puissance assistée
F02D0011080000	pneumatiques
F02D0011100000	électriques
F02D0013000000	Réglage de la puissance du moteur par variation des caractéristiques de fonctionnement de la soupape d'admission ou de la soupape d'échappement, p.ex. réglage de la durée d'admission ou d'échappement (modification de la commande des soupapes F01L)
F02D0013020000	pendant la marche du moteur
F02D0013040000	Utilisation du moteur comme frein
F02D0013060000	Mise hors circuit des cylindres
F02D0013080000	pour fonctionnement à vide ou au ralenti du moteur
F02D0015000000	Variation du taux de compression (modification de la commande des soupapes F01L)
F02D0015020000	par changement ou déplacement de la course du piston
F02D0015040000	par changement du volume de la chambre de compression sans changement de la course du piston
F02D0017000000	Commande des moteurs par mise hors circuit individuelle des cylindres; Fonctionnement à vide ou au ralenti des moteurs (commande ou marche à vide par variation des cotes de fonctionnement de la soupape d'admission ou de la soupape d'échappement F02D0013000000)
F02D0017020000	Mise hors circuit (mise hors circuit des moteurs dans les ensembles multi-moteurs F02D0025040000)
F02D0017040000	Fonctionnement à vide ou au ralenti des moteurs, p.ex. pour cause de conditions anormales (conditions concernant la lubrification F01M0001220000;concernant le refroidissement F01P0005140000)
F02D0019000000	Commande particulière à certains types ou certaines adaptations de moteurs
F02D0019000000	Commande des moteurs caractérisés par l'emploi de combustible non liquide, de combustibles multiples ou de substances non combustibles ajoutées au mélange carburant (les substances non combustibles étant gazeuses F02D0021000000)
F02D0019020000	particulière aux moteurs fonctionnant avec des combustibles gazeux (appareils ou organes de commande à leur effet pour mélanger gaz et air F02M)
F02D0019040000	particulière aux moteurs fonctionnant avec des combustibles solides, p.ex. du charbon pulvérisé
F02D0019060000	particulière aux moteurs fonctionnant avec des combustibles multiples, p.ex. alternativement du fuel léger et du fuel lourd, et autres que les moteurs indifférents au combustible utilisé
F02D0019080000	utilisant simultanément des combustibles multiples (F02D0019120000 a priorité)
F02D0019100000	particulière aux moteurs à explosion dans lesquels le combustible principal est gazeux
F02D0019120000	particulière aux moteurs fonctionnant avec des substances non combustibles ou avec des produits antidétonants, p.ex. du combustible antidétonant (appareils ou organes de commande à leur effet pour l'introduction de ces substances ou produits F02M)
F02D0021000000	Commande des moteurs caractérisés par leur alimentation en oxygène non extrait de l'air ou autre gaz non combustible
F02D0021020000	particulière aux moteurs alimentés à l'oxygène
F02D0021040000	avec circulation des gaz d'échappement en circuit fermé ou semi-fermé
F02D0021060000	particulière aux moteurs pour lesquels d'autres gaz non combustibles sont ajoutés à l'air comburant
F02D0021080000	l'autre gaz étant le gaz d'échappement du moteur (circulation du gaz d'échappement dans les moteurs alimentés à l'oxygène F02D0021040000)
F02D0021100000	ayant de l'air secondaire ajouté au mélange combustible-air (appareils ou organes de commande à leur effet pour l'alimentation d'air secondaire F02M)
F02D0023000000	Commande des moteurs caractérisés par le fait d'être suralimentés
F02D0023020000	les moteurs étant du type à injection de combustible
F02D0025000000	Commande de plusieurs moteurs associés
F02D0025020000	pour synchroniser la vitesse
F02D0025040000	par mise hors circuit des moteurs
F02D0027000000	Commande des moteurs caractérisés par le fait d'être réversibles
F02D0027020000	par exécution d'un programme
F02D0028000000	Commande à programme de moteurs (commande à programme spécifique à un type ou à un but couvert par un des groupes de la présente sous-classe excepté les groupes F02D0029000000, F02D0039000000 ou par un groupe d'une autre sous-classe, p.ex. de F01L, voir ce groupe-là)
F02D0029000000	Commande de moteurs, cette commande étant particulière aux dispositifs entraînés, ces dispositifs étant autres que des organes ou accessoires essentiels à la marche du moteur, p.ex. commande de moteur par des signaux extérieurs
F02D0029020000	particulière aux moteurs entraînant des véhicules; particulière aux moteurs entraînant des hélices à pas réglable
F02D0029040000	particulière aux moteurs entraînant des pompes
F02D0029060000	particulière aux moteurs entraînant des groupes électrogènes
F02D0031000000	Autres commandes non électriques de moteurs à combustion
F02D0031000000	Utilisation de régulateurs non électriques sensibles à la vitesse pour commander les moteurs à combustion, non prévue ailleurs
F02D0033000000	Commande non électrique de l'alimentation en combustible ou en air comburant, non prévue ailleurs
F02D0033020000	en air comburant
F02D0035000000	Commande non électrique des moteurs en fonction des conditions extérieures ou intérieures aux moteurs, non prévue ailleurs
F02D0035020000	des conditions intérieures
F02D0037000000	Commande non électrique conjointe de deux ou plusieurs fonctions des moteurs, non prévue ailleurs
F02D0037020000	une des fonctions étant l'allumage (commande de l'allumage en soi F02P)
F02D0039000000	Autres commandes non électriques
F02D0039020000	pour moteurs à quatre temps
F02D0039040000	pour moteurs à d'autres cycles que quatre temps, p.ex. à deux temps
F02D0039060000	pour moteurs dans lesquels l'introduction du combustible a lieu sensiblement à la fin de la course de compression
F02D0039080000	pour moteurs dans lesquels l'introduction du combustible a lieu sensiblement avant la course de compression
F02D0039100000	pour moteurs à piston libre; pour moteurs sans arbre principal rotatif
F02D0041000000	Commande électrique des moteurs à combustion
F02D0041000000	Commande électrique de l'alimentation en mélange combustible ou en ses constituants (F02D0043000000 a priorité)
F02D0041020000	Dispositions de circuits pour produire des signaux de commande
F02D0041040000	introduisant des corrections pour des conditions particulières de fonctionnement (F02D0041140000 a priorité)
F02D0041060000	pour le démarrage ou le réchauffage du moteur
F02D0041080000	pour le ralenti (F02D0041060000, F02D0041160000 ont priorité)
F02D0041100000	pour l'accélération
F02D0041120000	pour la décélération
F02D0041140000	introduisant des corrections à boucle fermée
F02D0041160000	pour le ralenti
F02D0041180000	en mesurant le débit d'admission d'air (mesure des débits en général G01F)
F02D0041200000	Circuits de sortie, p.ex. pour la commande des courants dans les bobines de commande (commande du courant dans les charges inductives en général H03K0017640000)
F02D0041220000	Dispositifs de sécurité ou d'avertissement en cas de conditions anormales
F02D0041240000	caractérisée par l'utilisation de moyens numériques
F02D0041260000	utilisant des calculateurs, p.ex. microprocesseurs
F02D0041280000	Circuits d'interface
F02D0041300000	Commande de l'injection de combustible
F02D0041320000	du type à basse pression
F02D0041340000	avec des moyens pour commander la synchronisation ou la durée de l'injection (synchronisation de l'allumage F02P0005000000)
F02D0041360000	avec des moyens pour commander la distribution (aménagements des distributeurs d'allumage F02P0007000000)
F02D0041380000	du type à haute pression
F02D0041400000	avec des moyens pour commander la synchronisation ou la durée de l'injection
F02D0043000000	Commande électrique simultanée de plusieurs fonctions, p.ex. allumage, mélange air-combustible, recirculation, suralimentation, traitement des gaz d'échappement (commande électrique des appareils de traitement des gaz d'échappement en soi F01N0009000000)
F02D0043020000	utilisant uniquement des moyens analogiques
F02D0043040000	utilisant uniquement des moyens numériques
F02D0045000000	Commande électrique non prévue dans les groupes F02D0041000000-F02D0043000000 (commande électrique des appareils de traitement des gaz d'échappement F01N0009000000;commande électrique d'une des fonctions: allumage, lubrification, refroidissement, démarrage, réchauffage à l'admission, voir les sous-classes correspondant à ces fonctions)
F02F	CYLINDRES, PISTONS OU CARCASSES POUR MOTEURS À COMBUSTION; AMÉNAGEMENT DES GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ DANS LES MOTEURS À COMBUSTION (spécialement conçus pour moteurs à piston rotatif ou oscillant à combustion interne F02B;spécialement conçus pour ensembles fonctionnels de turbines à gaz F02C;spécialement conçus pour ensembles fonctionnels de propulsion à réaction F02K)
F02F0001000000	Cylindres; Culasses de cylindres (en général F16J)
F02F0001020000	comportant des moyens de refroidissement (pour les culasses de cylindres F02F0001260000)
F02F0001040000	pour refroidissement par air
F02F0001060000	Forme ou disposition des ailettes de refroidissement; Cylindres munis d'ailettes
F02F0001080000	les chemises mobiles et pièces de refroidissement étant des pièces différentes ou en matériaux différents
F02F0001100000	pour refroidissement par liquide
F02F0001120000	Prévention de la corrosion sur les surfaces touchées par des liquides
F02F0001140000	Cylindres avec moyens pour diriger, guider ou diffuser le liquide
F02F0001160000	Chemises de cylindre du type humide
F02F0001180000	Autres cylindres
F02F0001200000	caractérisés par des particularités de structures en vue de la lubrification
F02F0001220000	caractérisés par la présence de lumières dans les parois du cylindre pour le balayage ou l'alimentation
F02F0001240000	Culasses de cylindres
F02F0001260000	comportant des moyens de refroidissement
F02F0001280000	pour refroidissement par air
F02F0001300000	Culasses de cylindres à ailettes
F02F0001320000	les culasses de cylindres étant du type à soupapes en tête
F02F0001340000	avec moyens pour diriger ou diffuser l'agent de refroidissement (F02F0001320000 a priorité)
F02F0001360000	pour refroidissement par liquide
F02F0001380000	les culasses de cylindres étant du type à soupapes en tête
F02F0001400000	Culasses de cylindres avec moyens pour diriger, guider ou diffuser le liquide (F02F0001380000 a priorité)
F02F0001420000	Forme ou disposition des canalisations d'admission ou d'échappement dans les culasses de cylindres
F02F0003000000	Pistons (en général F16J)
F02F0003020000	comportant des moyens permettant l'expansion ou pour la réguler
F02F0003040000	sous forme de pièces additionnelles régulant l'expansion
F02F0003060000	ces pièces additionnelles présentant un effet bi-métal
F02F0003080000	ces pièces additionnelles étant en forme d'anneau
F02F0003100000	comportant des revêtements de surface (F02F0003020000 a priorité)
F02F0003120000	sur les têtes de piston
F02F0003140000	à l'intérieur de chambres de combustion
F02F0003160000	comportant des moyens de refroidissement
F02F0003180000	les moyens consistant en un agent de refroidissement liquide ou solide, p.ex. du sodium, dans une chambre close ménagée dans le piston
F02F0003200000	les moyens consistant en un fluide circulant dans ou le long du piston
F02F0003220000	le fluide étant un liquide
F02F0003240000	comportant des moyens pour guider les gaz dans les cylindres, p.ex. pour guider la charge de balayage dans les moteurs à deux temps
F02F0003260000	comportant une chambre de combustion ménagée dans la tête de piston (dont les parois sont protégées F02F0003140000)
F02F0003280000	Autres pistons avec tête de forme particulière
F02F0005000000	Segments de piston, p.ex. associés avec la tête de piston
F02F0007000000	Carcasses de moteur, p.ex. carters (carcasses de moteur, en général F16M)
F02F0011000000	Aménagements des garnitures d'étanchéité dans les moteurs à combustion (segments de piston F02F0005000000;garnitures en soi F16J)
F02G	ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MOTEURS À GAZ CHAUDS OU À PRODUITS DE COMBUSTION, À DÉPLACEMENT POSITIF (ensembles fonctionnels de machines à vapeur, p.ex. à vapeur particulière, ou ensembles fonctionnant soit avec des gaz chauds, soit avec des gaz provenant d'une combustion, mélangés à d'autres fluides F01K;ensembles fonctionnels de turbines à gaz F02C;ensembles fonctionnels de propulsion par réaction F02K); UTILISATION DE LA CHALEUR PERDUE DES MOTEURS À COMBUSTION, NON PRÉVUE AILLEURS
F02G0001000000	Ensembles fonctionnels de moteurs à gaz chauds à déplacement positif (ensembles fonctionnels de moteurs à déplacement positif caractérisés par le fait que le gaz de travail provient d'une combustion dans ledit ensemble F02G0003000000)
F02G0001020000	du type à cycle ouvert
F02G0001040000	du type à cycle fermé
F02G0001043000	le moteur étant actionné par dilatation et compression d'une masse de gaz de travail chauffée et refroidie dans une ou plusieurs chambres continuellement communicantes expansibles, p.ex. moteurs du type à cycle de Stirling
F02G0001044000	ayant au moins deux organes de travail, p.ex. des pistons, fournissant la sortie de puissance
F02G0001045000	Commande
F02G0001047000	par variation du chauffage ou du refroidissement
F02G0001050000	par variation du débit ou de la quantité de gaz de travail
F02G0001053000	Parties constitutives ou détails
F02G0001055000	Réchauffeurs ou refroidisseurs
F02G0001057000	Régénérateurs
F02G0001060000	Commande
F02G0003000000	Ensembles fonctionnels de moteurs à déplacement positif caractérisés par le fait que le gaz de travail provient d'une combustion dans ledit ensemble
F02G0003020000	à moteurs à piston alternatif
F02G0005000000	Utilisation non prévue ailleurs de la chaleur perdue par les moteurs à combustion
F02G0005020000	Utilisation de la chaleur perdue dans les gaz d'échappement
F02G0005040000	en combinaison avec d'autre chaleur perdue par les moteurs à combustion
F02K	ENSEMBLES FONCTIONNELS DE PROPULSION PAR RÉACTION (disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les véhicules terrestres ou les véhicules en général B60K;disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les navires B63H;commande de l'assiette, de la direction de vol ou de l'altitude des aéronefs par jets réactifs B64C;disposition ou montage des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction sur les aéronefs B64D;ensembles fonctionnels caractérisés par la division de la puissance du fluide de travail entre la propulsion par réaction et une autre forme de propulsion, p.ex. par hélice, F02B, F02C;caractéristiques des ensembles fonctionnels de propulsion par réaction communes à ceux des turbines à gaz, entrées d'air ou commandes de l'alimentation en combustibles d'ensembles fonctionnels de propulsion par réaction alimentés par de l'air ambiant F02C)
F02K0001000000	Ensembles fonctionnels caractérisés par la forme ou la disposition de la tubulure de jet ou de la tuyère; Tubulures de jet ou tuyères particulières à cet effet (tuyères de fusée F02K0009970000)
F02K0001040000	Montage d'un cône d'échappement dans la tubulure de jet
F02K0001060000	Variation de la section utile de la tubulure de jet ou de la tuyère (F02K0001300000 a priorité)
F02K0001080000	par déplacement axial ou déformation transversale d'un organe interne, p.ex. du cône d'échappement
F02K0001090000	par déplacement axial d'un organe externe, p.ex. d'un carénage (F02K0001120000 a priorité)
F02K0001100000	par déviation de la tubulure de jet ou de la tuyère
F02K0001110000	à l'aide de paupières pivotantes
F02K0001120000	au moyen de volets pivotants
F02K0001150000	Commande ou régulation
F02K0001160000	conjointement avec une autre commande
F02K0001170000	avec la commande d'alimentation en combustible
F02K0001180000	automatique
F02K0001280000	utilisant des jets de fluide pour influencer l'écoulement du jet
F02K0001300000	pour faire varier la section utile de la tubulure de jet, ou de la tuyère
F02K0001320000	pour inverser la poussée
F02K0001340000	pour atténuer le bruit
F02K0001360000	comportant un éjecteur
F02K0001380000	Introduction d'air à l'intérieur du jet (F02K0001280000 a priorité)
F02K0001400000	Tuyères comportant des moyens pour diviser le jet en plusieurs jets partiels ou possédant une section de sortie allongée
F02K0001420000	les moyens étant déplaçables dans une position inopérante
F02K0001440000	Tuyères comportant des moyens, p.ex. un écran, réduisant la propagation sonore dans une direction déterminée (F02K0001400000 a priorité)
F02K0001460000	Tuyères comportant des moyens pour ajouter de l'air au jet ou pour augmenter la zone de mélange du jet et de l'air ambiant, p.ex. pour réduire le bruit (F02K0001280000, F02K0001360000, F02K0001380000 ont priorité)
F02K0001480000	Tuyères ondulées
F02K0001500000	Déviation vers l'extérieur d'une partie du jet par des écopes avec rétractables
F02K0001520000	Tuyères spécialement conçues pour être adjacentes à une autre tuyère ou à un élément fixe, p.ex. au carénage
F02K0001540000	Tuyères comportant des moyens pour inverser la poussée (F02K0001320000 a priorité)
F02K0001560000	Inversion du jet principal
F02K0001580000	Inverseurs montés sur le cône intérieur ou sur le carter de la tuyère
F02K0001600000	par blocage de l'échappement vers l'arrière à l'aide d'éléments pivotants ayant la forme de paupières ou de coquilles, p.ex. inverseurs du type se trouvant en aval de la sortie de la tuyère en position de fonctionnement
F02K0001620000	par blocage de l'échappement vers l'arrière à l'aide de volets
F02K0001640000	Inversion du flux de la soufflante
F02K0001660000	en inversant les aubes du ventilateur
F02K0001680000	Inverseurs montés sur le carter du moteur en aval de la section d'échappement de la soufflante
F02K0001700000	utilisant des volets inverseurs de poussée ou des portes montées sur le carter de la soufflante
F02K0001720000	la partie arrière du carter de la soufflante étant mobile pour découvrir des ouvertures d'inversion de poussée dans le carter de la soufflante
F02K0001740000	Inversion d'au moins un flux en relation avec au moins un autre flux dans un moteur à plusieurs flux
F02K0001760000	Commande ou régulation des inverseurs de poussée
F02K0001780000	Autres structures des tubulures de jet
F02K0001800000	Accouplements ou assemblages
F02K0001820000	Parois des tubulures de jet, p.ex. chemises
F02K0003000000	Ensembles fonctionnels comportant une turbine à gaz entraînant un compresseur ou un ventilateur soufflant
F02K0003020000	dans lesquels une partie du fluide énergétique passe en dehors de la turbine et de la chambre de combustion
F02K0003040000	l'ensemble fonctionnel comprenant des soufflantes carénées, c. à d. des soufflantes à fort débit volumétrique sous basse pression pour augmenter la poussée, p.ex. du type à double flux
F02K0003060000	comprenant une soufflante avant
F02K0003062000	comprenant une soufflante arrière
F02K0003065000	comprenant des soufflantes avant et arrière
F02K0003068000	caractérisé par une longueur axiale courte par rapport au diamètre
F02K0003072000	comportant des rotors contra-rotatifs
F02K0003075000	commande du rapport des débits des différents flux
F02K0003077000	l'ensemble fonctionnel étant du type multi-flux, c. à d. ayant au moins trois flux
F02K0003080000	avec réchauffage supplémentaire du fluide de travail (postcombustion, chambres de combustion F23R); Leur commande (commande de l'alimentation en combustible à cet effet F02C0009260000)
F02K0003100000	par postcombustion (F02K0003105000 a priorité)
F02K0003105000	Chauffage du flux dérivé
F02K0003110000	à l'aide de brûleurs ou de chambres de combustion
F02K0003115000	à l'aide d'un échange indirect de chaleur
F02K0003120000	caractérisés par le fait de comporter plus d'une turbine à gaz
F02K0005000000	Ensembles fonctionnels comportant un moteur, autre qu'une turbine à gaz, entraînant un compresseur ou un ventilateur soufflant
F02K0005020000	le moteur étant du type à piston alternatif
F02K0007000000	Ensembles fonctionnels dans lesquels le fluide de travail est utilisé uniquement sous forme de jet, c. à d. ensembles ne comportant ni turbine ni autre moteur entraînant un compresseur ou une soufflante carénée; Leur commande (ensembles fonctionnels de moteurs-fusées F02K0009000000)
F02K0007020000	le jet étant intermittent, c. à d. jet à pulsations
F02K0007040000	avec des chambres de combustion à résonance
F02K0007060000	avec des chambres de combustion munies d'obturateur
F02K0007067000	comportant des soupapes aérodynamiques
F02K0007075000	comprenant plusieurs pulso-réacteurs
F02K0007080000	le jet étant continu
F02K0007100000	caractérisés par une compression dans un diffuseur, c. à d. tubulures aéro-thermodynamiques ou statoréacteurs
F02K0007120000	Moteurs à réaction à injection-induction
F02K0007140000	à combustion externe, p.ex. statoréacteurs à combustion supersonique
F02K0007160000	Moteurs composites stato/turbo-réacteurs
F02K0007180000	Moteurs composites statoréacteurs/ moteurs-fusées
F02K0007200000	Moteurs composites stato/pulso-réacteurs
F02K0009000000	Moteurs-fusées, c. à d. ensembles fonctionnels portant à la fois le combustible et son oxydant; Leur commande (composition chimique des propergols C06B, C06D)
F02K0009080000	utilisant des propergols solides (F02K0009720000 a priorité;utilisant des propergols semi-solides ou pulvérulents F02K0009700000)
F02K0009100000	Forme ou structure des charges de propergols solides
F02K0009120000	composées d'au moins deux parties brûlant à des vitesses différentes
F02K0009140000	composées de matériaux en forme de feuilles, p.ex. enroulées de structure stratifiée
F02K0009160000	de structure en nid d'abeille
F02K0009180000	du type à combustion sur leur surface interne comportant une cavité interne en forme d'étoile ou en forme analogue
F02K0009200000	du type à combustion sur leur surface externe
F02K0009220000	du type à combustion sur leur surface frontale
F02K0009240000	Chargement des moteurs-fusées en propergols solides; Procédés ou appareils spécialement adaptés pour façonner les charges de propergols solides
F02K0009260000	Commande de la combustion
F02K0009280000	comportant au moins deux charges de propergols dont les gaz de propulsion s'échappent par une tuyère commune
F02K0009300000	dont les gaz de combustion s'échappent à travers plusieurs tuyères
F02K0009320000	Parties de leur structure; Détails (forme ou structure des charges de propergols solides F02K0009100000;moyens ou dispositions de démarrage ou d'allumage F02K0009950000;tuyères de fusée F02K0009970000)
F02K0009340000	Carters; Chambres de combustion; Leurs chemises
F02K0009360000	Supports des charges de propergols
F02K0009380000	Dispositifs de sécurité, p.ex. pour prévenir un allumage accidentel
F02K0009400000	Aménagements pour le refroidissement
F02K0009420000	utilisant des propergols liquides ou gazeux (F02K0009720000 a priorité)
F02K0009440000	Alimentation en propergols
F02K0009460000	utilisant des pompes (pompes en soi F04)
F02K0009480000	entraînées par une turbine à gaz, elle-même entraînée par les gaz de combustion des propergols
F02K0009500000	utilisant du fluide pressurisé pour mettre les propergols sous pression
F02K0009520000	Injecteurs (en général B05B)
F02K0009540000	Détecteurs de fuite; Systèmes de purge; Systèmes de filtration (filtres en soi B01D)
F02K0009560000	Commande
F02K0009580000	Soupapes d'alimentation en combustible (soupapes en général F16K)
F02K0009600000	Parties de leur structure; Détails (moyens ou dispositions de démarrage ou d'allumage F02K0009950000;tuyères de fusées F02K0009970000)
F02K0009620000	Chambres de combustion ou de poussée
F02K0009640000	comportant des aménagements pour le refroidissement
F02K0009660000	du type rotatif
F02K0009680000	Chambres de décomposition
F02K0009700000	utilisant des propergols semi-solides ou pulvérulents
F02K0009720000	utilisant des propergols liquides et solides, c. à d. ensembles fonctionnels de moteurs-fusées hybrides
F02K0009740000	combinés avec un autre ensemble fonctionnel à propulsion par réaction
F02K0009760000	avec un autre moteur-fusée; Moteurs-fusées à plusieurs étages
F02K0009780000	avec un ensemble fonctionnel de propulsion par réaction alimenté par de l'air ambiant (avec un statoréacteur F02K0007180000)
F02K0009800000	caractérisés par la commande de la poussée ou du vecteur poussée (F02K0009260000, F02K0009560000, F02K0009940000 ont priorité)
F02K0009820000	par l'injection d'un fluide secondaire dans les gaz d'échappement du moteur-fusée
F02K0009840000	utilisant des tuyères mobiles
F02K0009860000	utilisant des tuyères à section réglable
F02K0009880000	utilisant des tuyères de fusées auxiliaires
F02K0009900000	utilisant des déflecteurs (F02K0009820000 a priorité)
F02K0009920000	comprenant des moyens pour inverser ou stopper la poussée
F02K0009940000	Moteurs-fusées réallumables ou redémarrables; Moteurs-fusées fonctionnant d'une manière intermittente
F02K0009950000	caractérisés par des moyens ou des aménagements de démarrage ou d'allumage (dispositifs de sécurité F02K0009380000)
F02K0009960000	caractérisés par des aménagements spécialement conçus pour des essais ou des mesures
F02K0009970000	Tuyères de fusée (commande de la poussée ou du vecteur poussée F02K0009800000)
F02K0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F02M	ALIMENTATION EN GÉNÉRAL DES MOTEURS À COMBUSTION EN MÉLANGES COMBUSTIBLES OU EN PRODUITS COMPOSANT CES MÉLANGES (introduction de la charge d'alimentation dans les cylindres de ces moteurs F02B)
F02M0001000000	Carburateurs pour combustibles liquides
F02M0001000000	Carburateurs avec moyens permettant le démarrage ou le ralenti au-dessous des températures normales de fonctionnement
F02M0001020000	ces moyens consistant en un étranglement pour enrichir le mélange de combustible et d'air (étranglements automatiques F02M0001080000)
F02M0001040000	ces moyens consistant en un carburateur auxiliaire pouvant être mis en service ou hors service, p.ex. comportant des obturateurs à disque actionnés automatiquement
F02M0001060000	comportant des obturateurs à mouvement axial, p.ex. en forme de piston
F02M0001080000	ces moyens étant mis automatiquement en service ou hors service (en conjugaison avec un carburateur auxiliaire F02M0001040000)
F02M0001100000	en fonction de la température du moteur, p.ex. munis d'un thermostat
F02M0001120000	avec moyens de chauffage électrique du thermostat
F02M0001140000	en fonction de la pression dans le conduit d'admission de l'air comburant ou du mélange air-combustible (F02M0001100000 a priorité)
F02M0001160000	Autres moyens d'enrichir le mélange air-combustible pendant le démarrage; Cuves additionnelles à carburant pour le démarrage; Utilisation de combustibles différents pour le démarrage et le fonctionnement normal
F02M0001180000	Enrichissement du mélange air-combustible par abaissement du flotteur pour noyer le carburateur
F02M0003000000	Dispositifs de ralenti pour carburateurs (avec moyens pour faciliter le ralenti au-dessous de la température de fonctionnement normal F02M0001000000)
F02M0003020000	limitant le débit du combustible de ralenti
F02M0003040000	lorsque le moteur est entraîné au lieu d'entraîner, p.ex. lorsqu'un véhicule descend une côte
F02M0003045000	Commande des obturateurs incorporés dans le système de gicleurs de ralenti ou dans le système de conduits par des moyens électriques ou par une combinaison de moyens électriques et de moyens fluides ou mécaniques
F02M0003050000	Commande pneumatique ou mécanique, p.ex. comportant une régulation de la vitesse
F02M0003055000	Arrêt de l'écoulement de combustible par introduction d'air, p.ex. de l'air de freinage dans le système de combustible pour le ralenti
F02M0003060000	Augmentation de la vitesse de ralenti
F02M0003070000	par une position appropriée de la butée du volet d'étranglement ou par variation de la surface transversale de l'écoulement de combustible par des moyens électriques, électromécaniques ou électropneumatiques en fonction de la vitesse du moteur
F02M0003080000	Autres parties constitutives ou détails des dispositifs de ralenti (réchauffage des orifices du ralenti pour empêcher le givrage F02M0015020000)
F02M0003090000	Soupapes sensibles à des paramètres du moteur, p.ex. à la dépression à l'admission (F02M0001000000, F02M0005000000-F02M0033000000 ont priorité)
F02M0003100000	Goupilles de mesure du débit de combustible; Gicleurs
F02M0003120000	Systèmes de conduits
F02M0003140000	Position de la sortie du système de ralenti par rapport à l'obturateur d'étranglement
F02M0005000000	Appareils à flotteur pour maintenir constant le niveau de combustible sur les carburateurs
F02M0005020000	avec moyens de compenser les variations de position du carburateur, p.ex. lorsqu'un avion est en vol sur le dos
F02M0005040000	avec cuves à flotteur montées sur support pivotant ou tournant
F02M0005060000	comportant un mécanisme de réglage du flotteur, p.ex. pour compenser les différences de poids spécifique des différents combustibles
F02M0005080000	avec moyens de ventiler les cuves à flotteur
F02M0005100000	avec moyens d'éviter le tampon de vapeur, p.ex. des cuves à flotteur isolées ou une circulation forcée du combustible à travers la cuve à flotteur lorsque le moteur est arrêté
F02M0005120000	Autres détails, p.ex. flotteurs, obturateurs, dispositifs ou outils de montage (flotteurs en général F16K0033000000)
F02M0005160000	Flotteurs
F02M0007000000	Carburateurs avec moyens de modifier le rapport air-combustible de la charge selon les circonstances, p.ex. l'enrichissant ou le maintenant constant (étranglements de démarrage F02M0001000000)
F02M0007020000	Carburateurs comportant des gicleurs de pulvérisation du combustible aéré (par obturateur pour régler la quantité d'air aérant le combustible F02M0007240000)
F02M0007040000	Moyens d'enrichir la charge en cas de grand débit d'air comburant
F02M0007060000	Moyens pour enrichir la charge en cas d'ouverture soudaine de l'obturateur d'étranglement, c. à d. lors de l'accélération, p.ex. moyens d'emmagasinage dans les systèmes de conduits
F02M0007080000	utilisant des pompes
F02M0007087000	à débit variant en fonction de la température du moteur
F02M0007093000	à débit variant en fonction du vide régnant à l'entrée
F02M0007100000	Autres installations, sans pièces mobiles, pour modifier le rapport air-combustible, p.ex. moyens électriques (F02M0007230000 a priorité)
F02M0007110000	modifiant la pression dans la cuve à flotteur (enrichissement du mélange air–combustible pendant le démarrage par abaissement du flotteur pour noyer le carburateur F02M0001180000)
F02M0007120000	Autres installations, avec pièces mobiles, pour modifier le rapport air-combustible, p.ex. comportant des obturateurs (F02M0007240000 a priorité)
F02M0007127000	modifiant la pression dans la cuve à flotteur (enrichissement du mélange air–combustible pendant le démarrage par abaissement du flotteur pour noyer le carburateur F02M0001180000)
F02M0007133000	Gicleurs auxiliaires, c. à d. fonctionnant uniquement dans certaines conditions, p.ex. à puissance maximale (F02M0007040000, F02M0007060000 ont priorité)
F02M0007140000	avec moyens de régler la section transversale du gicleur de pulvérisation du combustible (en fonction de la position de l'obturateur d'étranglement de l'air F02M0007220000)
F02M0007160000	actionnés automatiquement, p.ex. en fonction de l'analyse des gaz d'échappement
F02M0007170000	par un élément du type piston réglable pneumatiquement, p.ex. carburateurs à dépression constante
F02M0007180000	avec moyens de régler la section transversale de l'orifice de mesure de débit du combustible (en fonction de la position de l'obturateur d'étranglement de l'air F02M0007220000)
F02M0007200000	actionnés automatiquement, p.ex. en fonction de l'altitude
F02M0007220000	la section transversale du flux de combustible étant réglée selon la position de l'obturateur d'étranglement de l'air (obturateur d'étranglement pouvant glisser transversalement par rapport à l'arrivée d'air F02M0009060000)
F02M0007230000	Dispositifs d'aération du combustible
F02M0007240000	Commande du débit d'air d'aération
F02M0007260000	en fonction de la position des moyens d'étranglement pouvant être actionnés à volonté
F02M0007280000	en fonction de la température ou de la pression
F02M0009000000	Carburateurs comportant des obturateurs d'étranglement d'air ou du mélange air-combustible autres que du type à papillon (carburateurs du type à registre F02M0011000000); Carburateurs comportant des chambres de forme ou position variable pour le mélange air-combustible
F02M0009020000	comportant des obturateurs d'étranglement, p.ex. en forme de piston, pouvant glisser transversalement par rapport au conduit
F02M0009040000	avec obturateurs d'étranglement glissant selon un plan incliné par rapport au conduit
F02M0009060000	avec moyens pour faire varier la section transversale du gicleur de pulvérisation du combustible selon la position d'étranglement (F02M0007170000 a priorité)
F02M0009080000	comportant des obturateurs d'étranglement pouvant tourner dans le conduit
F02M0009100000	comportant des obturateurs ou moyens de réglage analogues, du type à paroi élastique, agissant sur le conduit ou sur la section transversale des chambres de mélange air-combustible
F02M0009120000	comportant d'autres moyens particuliers de réglage agissant sur le conduit ou sur la section transversale des chambres de mélange air-combustible
F02M0009127000	Obturateurs d'étranglement mobiles axialement et centrés sur l'axe du conduit de mélange
F02M0009133000	les obturateurs d'étranglement comportant des corps en forme de champignon
F02M0009140000	comportant un venturi et un ajutage à mouvement relatif, sensiblement le long de l'axe du venturi
F02M0011000000	Carburateurs à plusieurs étages; Carburateurs du type à registre, c. à d. avec obturateurs d'étranglement glissants ou tournants dans lesquels un ensemble de gicleurs à combustible, autre que l'ensemble gicleur de ralenti et gicleur de marche normale, sont successivement exposés au courant d'air par un obturateur d'étranglement
F02M0011020000	avec obturateur d'étranglement, p.ex. du type à volet ou à papillon, avec ouverture automatique au dernier étage
F02M0011040000	les obturateurs de dernier étage comportant des moyens d'amortissement
F02M0011060000	Autres carburateurs avec obturateur d'étranglement du type à volet ou à papillon
F02M0011080000	Carburateurs à registre avec obturateur d'étranglement mobile transversalement au conduit
F02M0011100000	Carburateurs à registre avec obturateur d'étranglement tournant
F02M0013000000	Aménagements de plusieurs carburateurs distincts (appareils de contrôle, de réglage ou de synchronisation des carburateurs F02M0019010000;repulvérisation du combustible condensé ou homogénéisation du mélange air-combustible F02M0029000000); Carburateurs utilisant plus d'un combustible (appareils pour l'addition de petites quantités de combustible secondaire F02M0025000000)
F02M0013020000	Carburateurs séparés
F02M0013040000	réunis, structurellement parlant
F02M0013060000	les carburateurs utilisant des combustibles différents
F02M0013080000	Carburateurs adaptés pour utiliser des combustibles liquides et gazeux, p.ex. alternativement
F02M0015000000	Carburateurs avec moyens de chauffage, de refroidissement ou d'isolation thermique pour l'air comburant, le combustible ou le mélange air-combustible (chauffage, refroidissement ou isolation thermique des appareils à flotteur F02M0005000000;appareils de traitement thermique de l'air comburant, du combustible ou du mélange air-combustible ne faisant pas partie du carburateur F02M0031000000)
F02M0015020000	avec moyens de chauffage, p.ex. pour empêcher le givre
F02M0015040000	les moyens étant électriques
F02M0015060000	Blindage contre la chaleur, p.ex. contre les radiations du moteur
F02M0017000000	Carburateurs ayant des caractéristiques pertinentes non couvertes par les groupes principaux F02M0001000000-F02M0015000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (appareils de traitement de l'air comburant, du combustible ou du mélange air-combustible par catalyseurs, moyens électriques, magnétisme, ondes sonores ou moyens analogues F02M0027000000;combinaisons de carburateurs et d'appareils d'injection de combustible à basse pression F02M0071000000)
F02M0017020000	Carburateurs sans flotteur
F02M0017040000	comportant un obturateur d'arrivée de combustible commandé par diaphragme
F02M0017060000	comportant une chambre à trop-plein déterminant un niveau constant du combustible
F02M0017080000	Carburateurs comportant un ou plusieurs conduits pour le combustible aboutissant dans un siège d'obturateur entourant l'arrivée d'air comburant, l'obturateur étant ouvert par le passage de l'air
F02M0017090000	l'obturateur étant du type papillon monté excentré
F02M0017100000	Carburateurs comportant un ou plusieurs conduits de combustible aboutissant dans la pièce d'étranglement de l'obturateur
F02M0017120000	la pièce d'étranglement étant du type papillon
F02M0017140000	Carburateurs avec éléments d'introduction du combustible ouverts et fermés en synchronisme avec la course du moteur
F02M0017160000	Carburateurs comportant des corps à rotation continue, p.ex. carburateurs à évaporation (injection du combustible par la force centrifuge F02M0069060000)
F02M0017180000	Autres carburateurs à évaporation
F02M0017200000	avec bain de combustible
F02M0017220000	avec barbotage d'air dans le bain
F02M0017240000	avec mèches
F02M0017260000	avec d'autres corps imbibés
F02M0017280000	avec attraction du combustible à travers un corps poreux
F02M0017300000	Carburateurs avec dispositifs de protection contre le feu, p.ex. combinés avec un appareil extincteur
F02M0017320000	fermant automatiquement les conduits de combustible lorsque le feu commence
F02M0017340000	Autres carburateurs combinés ou associés avec d'autres appareils, p.ex. des filtres à air (aspects prédominants de ces appareils, voir les classes appropriées pour les appareils considérés)
F02M0017360000	Carburateurs comportant des montures permettant leur nettoyage
F02M0017380000	Commande des carburateurs non prévue ailleurs (organes extérieurs de commande F02M0019120000)
F02M0017400000	Emploi de matériaux spécifiés pour les carburateurs, p.ex. tôle, matière plastique ou matériau translucide
F02M0017420000	Carburateurs à flotteur non prévus ailleurs
F02M0017440000	Carburateurs caractérisés par l'orientement de l'aspiration non prévus ailleurs
F02M0017460000	avec aspiration vers le bas
F02M0017480000	avec aspiration vers le haut
F02M0017500000	Carburateurs comportant des moyens de lutte contre le givre (par la chaleur F02M0015020000)
F02M0017520000	Utilisation du froid produit par les carburateurs pour d'autres usages (appareils utilisant le froid, voir les classes appropriées pour les appareils considérés)
F02M0019000000	Détails, parties constitutives ou accessoires des carburateurs, non prévus dans les groupes F02M0001000000-F02M0017000000 ou d'un intérêt plus général que ces groupes (instruments de mesure ou d'essai en général G01)
F02M0019010000	Appareils de contrôle, de réglage ou de synchronisation des carburateurs, p.ex. bancs d'essai pour carburateurs
F02M0019020000	Orifices de mesure de débit, p.ex. de diamètre variable (variable pendant le fonctionnement F02M0007180000)
F02M0019025000	Orifices de mesure de débit diamètre non variable
F02M0019030000	Gicleurs d'atomisation du carburant; Aménagement de conduits d'émulsification de l'air (atomisation en général B05B)
F02M0019035000	Gicleurs d'atomisation en forme de champignon
F02M0019040000	Broches ou aiguilles de réglage
F02M0019060000	Autres détails des conduits de combustible
F02M0019080000	Venturis
F02M0019100000	à étages multiples
F02M0019120000	Organes extérieurs de commande, p.ex. comportant des amortisseurs (moyens d'amortissement aux derniers étages des carburateurs à plusieurs étages F02M0011040000;pour les organes de commande des carburateurs dans lesquels le carburateur ne constitue pas l'aspect dominant, voir les classes appropriées)
F02M0021000000	Appareils pour alimenter les moteurs en combustibles non liquides, p.ex. en combustibles gazeux stockés sous forme liquide
F02M0021020000	en combustibles gazeux (appareils pour la vaporisation du combustible liquide par la chaleur F02M0031000000;moteurs munis d'un appareil de production de gaz à partir d'un combustible solide, p.ex. du bois, F02B0043080000)
F02M0021040000	Appareils de mélange de gaz et d'air (carburateurs adaptés pour utiliser des combustibles liquides et gazeux F02M0013080000;gaz de carburation en général C10J)
F02M0021060000	Appareils de déliquéfaction, p.ex. opérant par chauffage (vidage de gaz liquéfiés en général F17C)
F02M0021080000	pour combustibles non gazeux (dans le cas des moteurs utilisant un combustible contenant des oxydants F02B)
F02M0021100000	pour combustibles à faible point de fusion, p.ex. appareils comportant des moyens de chauffage
F02M0021120000	pour combustibles à l'état pulvérisé (ensembles fonctionnels avec appareils de pulvérisation du combustible F02B)
F02M0023000000	Appareils spécifiques conjugués au moteur pour alimenter celui-ci en air comburant, en combustible ou en mélange air-combustible, ou pour traiter ces derniers avant leur admission
F02M0023000000	Appareils pour ajouter de l'air secondaire au mélange air-combustible
F02M0023020000	par commande manuelle
F02M0023030000	l'obturateur d'air secondaire étant commandé par l'étranglement de l'air comburant principal
F02M0023040000	à commande automatique
F02M0023060000	fonction de la vitesse de la machine
F02M0023080000	fonction de la pression dans le système d'introduction de l'air comburant principal
F02M0023090000	utilisant des soupapes ouvertes directement par dépression
F02M0023100000	fonction de la température, p.ex. de la température du moteur
F02M0023120000	caractérisés par leur association avec un dispositif particulier ou par l'utilisation de l'air secondaire pour repulvériser le combustible condensé
F02M0023140000	caractérisés par l'addition d'air chaud
F02M0025000000	Appareils spécifiques conjugués aux moteurs pour ajouter des substances non combustibles ou de petites quantités de combustible secondaire, à l’air comburant, au combustible principal ou au mélange air-combustible (F02M0043000000 a priorité;addition de l’air secondaire au mélange air-combustible F02M0023000000;addition des gaz d’échappement F02M0026000000)
F02M0025022000	ajoutant une émulsion d'eau et de combustible, de l'eau ou de la vapeur
F02M0025025000	ajoutant de l'eau
F02M0025028000	dans l'admission de charge
F02M0025030000	dans les cylindres
F02M0025032000	produisant et ajoutant de la vapeur
F02M0025035000	dans l'admission de charge
F02M0025038000	dans les cylindres
F02M0025060000	Addition de vapeurs lubrifiantes
F02M0025080000	ajoutant des vapeurs combustibles aspirées des réservoirs de combustible du moteur
F02M0025100000	ajoutant de l'acétylène, de l'hydrogène non en provenance de l'eau, de l'oxygène non en provenance de l'air ou de l'ozone
F02M0025120000	les appareils comportant des moyens de produire de tels gaz (utilisation de rayons avec production simultanée d'ozone F02M0027060000)
F02M0025140000	ajoutant des agents antidétonants non couverts dans les groupes F02M0025022000-F02M0025100000
F02M0026000000	Appareils spécifiques conjugués aux moteurs pour ajouter des gaz d’échappement à l’air comburant, au combustible principal ou au mélange air-combustible, p.ex. avec des systèmes de recirculation des gaz d’échappement [RGE]
F02M0026010000	Recirculation des gaz d’échappement internes, c. à d. où les gaz d’échappement résiduels sont piégés dans le cylindre ou repoussés du collecteur d’admission ou d’échappement vers la chambre de combustion sans l’utilisation de passages additionnels
F02M0026020000	Systèmes RGE spécialement adaptés pour les moteurs suralimentés
F02M0026030000	avec un seul compresseur de charge d’admission entraînée par un moyen mécanique ou électrique
F02M0026040000	avec un seul turbocompresseur
F02M0026050000	Boucles à haute pression, c. à d. dans lesquelles le gaz d’échappement recyclé est pris du système d’échappement en amont de la turbine et réintroduit dans le système d’admission en aval du compresseur
F02M0026060000	Boucles à basse pression, c. à d. dans lesquelles le gaz d’échappement recyclé est pris du système d’échappement en aval de la turbine du turbocompresseur et réintroduit dans le système d’admission en amont du compresseur
F02M0026070000	Boucles de pression mixte, c. à d. dans lesquelles le gaz d’échappement recyclé est pris en amont de la turbine et réintroduit en amont du compresseur, ou est pris en aval de la turbine et réintroduit en aval du compresseur
F02M0026080000	pour les moteurs ayant plusieurs compresseurs de charge d’admission ou plusieurs turbines à gaz d’échappement, p.ex. un turbocompresseur combiné à un compresseur additionnel
F02M0026090000	Détails de structure, p.ex. les combinaisons structurelles de systèmes RGE et de systèmes de surcompresseurs; Aménagement des systèmes de RGE et de surcompresseurs par rapport au moteur
F02M0026100000	comprenant des moyens pour augmenter la différence de pression entre les systèmes d’échappement et d’admission, p.ex. des venturis, des turbines à géométrie variable, des soupapes de retenue utilisant des pulsations de pression ou des étranglements dans le système d’admission ou d’échappement
F02M0026110000	Fabrication ou assemblage de systèmes RGE; Matériaux ou recouvrements spécialement adaptés aux systèmes RGE
F02M0026120000	caractérisés par des moyens servant à attacher les pièces d’un système RGE les unes aux autres ou à des pièces du moteur
F02M0026130000	Aménagement ou disposition des passages RGE, p.ex. par rapport à des pièces spécifiques du moteur ou pour l’incorporation d’accessoires
F02M0026140000	par rapport au système d’échappement
F02M0026150000	par rapport aux appareils de purification de l’échappement du moteur
F02M0026160000	avec des soupapes RGE situées au raccordement ou près du raccordement au système d’échappement
F02M0026170000	par rapport au système d’admission
F02M0026180000	Isolation thermique ou protection contre la chaleur
F02M0026190000	Moyens pour améliorer le mélange de l’air et des gaz d’échappement recyclés, p.ex. venturis ou ouvertures multiples du système d’admission
F02M0026200000	Alimentation des gaz d’échappement recyclés directement dans les chambres de combustion ou dans les tubulures d’admission
F02M0026210000	avec des soupapes RGE situées au raccordement ou près du raccordement au système d’admission
F02M0026220000	avec des refroidisseurs dans le passage de recirculation
F02M0026230000	Disposition, p.ex. schémas
F02M0026240000	avec plusieurs refroidisseurs
F02M0026250000	avec des refroidisseurs munis de chemins de dérivation
F02M0026260000	caractérisés par les détails de la soupape de dérivation
F02M0026270000	avec des échangeurs de chaleur à refroidissement par air
F02M0026280000	avec des échangeurs de chaleur à refroidissement par liquide
F02M0026290000	Détails structurels des refroidisseurs, p.ex. tuyaux, plaques, nervures, isolant ou matériaux
F02M0026300000	Raccordements des refroidisseurs à d’autres appareils, p.ex. à des soupapes, des appareils de chauffage, des compresseurs ou des filtres; Refroidisseurs caractérisés par leur emplacement sur le moteur
F02M0026310000	Échangeurs de chaleur à refroidissement par air
F02M0026320000	Échangeurs de chaleur à refroidissement par liquide
F02M0026330000	Régulation de la température des gaz recyclés
F02M0026340000	avec des compresseurs, des turbines ou des moyens analogues dans le passage de recirculation
F02M0026350000	avec des moyens de nettoyage ou de traitement des gaz de recirculation, p.ex. des catalyseurs, des purgeurs de condensat, des filtres à particules ou des appareils de chauffage
F02M0026360000	avec des moyens pour ajouter des fluides autres que des gaz d’échappement au passage de recirculation; avec des reformeurs
F02M0026370000	avec stockage temporaire du gaz d’échappement recyclé (recirculation interne du gaz d’échappement F02M0026010000)
F02M0026380000	avec plusieurs soupapes RGE disposées en parallèle
F02M0026390000	avec plusieurs soupapes RGE disposées en série
F02M0026400000	avec des moyens de réglage dans le passage de recirculation, p.ex. des régénérateurs ou des soupapes fonctionnant de façon cyclique; avec des aménagements impliquant les pulsations de pression
F02M0026410000	caractérisé par l’aménagement du passage de recirculation par rapport au moteur, p.ex. aux culasses, aux chemises, aux bougies ou aux collecteurs; caractérisé par l’aménagement du passage de recirculation par rapport à des chambres de combustion spécialement adaptées
F02M0026420000	possédant plusieurs passages RGE; Systèmes RGE spécialement adaptés pour les moteurs ayant plusieurs cylindres
F02M0026430000	dans lesquels l’échappement d’un seul cylindre ou d’un seul groupe de cylindres est dirigé vers l’admission du moteur
F02M0026440000	dans lesquels un passage principal de RGE est ramifié en plusieurs passages
F02M0026450000	Capteurs spécialement adaptés aux systèmes RGE
F02M0026460000	pour déterminer les caractéristiques des gaz, p.ex. leur composition
F02M0026470000	les caractéristiques étant leurs températures, pressions ou débits
F02M0026480000	Capteurs de position pour soupape RGE (détails de l’installation des capteurs dans le logement de soupape F02M0026710000)
F02M0026490000	Détection, diagnostic ou indication d’un fonctionnement anormal du système RGE
F02M0026500000	Aménagements ou procédés pour la prévention ou la réduction des dépôts, de la corrosion ou de l’usure causés par des impuretés (F02M0026350000, F02M0026740000 ont priorité)
F02M0026510000	Soupapes RGE combinées avec d’autres dispositifs, p.ex. avec des soupapes d’admission ou des compresseurs (combinées avec des papillons d’admission d’air F02M0026640000)
F02M0026520000	Systèmes d’actionnement de soupapes RGE
F02M0026530000	utilisant des actionneurs électriques, p.ex. des solénoïdes
F02M0026540000	Actionneurs rotatifs, p.ex. moteurs pas à pas
F02M0026550000	utilisant des actionneurs à dépression
F02M0026560000	munis de soupapes de modulation de pression
F02M0026570000	utilisant des moyens électroniques, p.ex. des soupapes électromagnétiques
F02M0026580000	Détails structurels de l’actionneur pneumatique; Montage de l’actionneur pneumatique
F02M0026590000	utilisant des actionneurs à pression positive; Soupapes de retenue à cet effet
F02M0026600000	en réponse à la pression de l’air d’admission
F02M0026610000	en réponse à la pression d’échappement
F02M0026620000	en réponse à la pression du carburant
F02M0026630000	la soupape RGE étant directement commandée par un opérateur (F02M0026640000 a priorité)
F02M0026640000	la soupape RGE étant actionnée en coordination avec un papillon d’admission d’air
F02M0026650000	Détails structurels des soupapes RGE
F02M0026660000	Soupapes de levage, p.ex. soupapes de ventilation
F02M0026670000	Goujons; Tiges; Ressorts; Palliers; Joints d’étanchéité; Branchements à des actionneurs
F02M0026680000	Éléments de fermeture; Sièges de soupape; Passages d’écoulement
F02M0026690000	possédant plusieurs éléments de fermeture de soupape
F02M0026700000	Soupapes à clapet; Valves rotatives; Soupapes à coulisse; Soupapes souples
F02M0026710000	Soupapes à voies multiples
F02M0026720000	Logements
F02M0026730000	avec des moyens pour chauffer ou refroidir la soupape RGE
F02M0026740000	Protection contre les dommages, p.ex. boucliers de protection
F02M0027000000	Appareils pour traiter l'air comburant, le combustible ou le mélange air-combustible par catalyseurs, moyens électriques, magnétisme, rayonnement, ondes sonores ou moyens analogues
F02M0027020000	par catalyseurs
F02M0027040000	par moyens électriques ou par magnétisme
F02M0027060000	par rayonnement
F02M0027080000	par des ondes sonores ou ultrasonores
F02M0029000000	Appareils pour repulvériser du combustible condensé ou homogénéiser un mélange air-combustible (combinaison avec une alimentation d'air secondaire F02M0023120000)
F02M0029020000	comportant des parties tournantes
F02M0029040000	comportant des tamis, écrans ou dispositifs analogues (tournants F02M0029020000)
F02M0029060000	produisant un mouvement tourbillonnaire du mélange
F02M0029080000	comportant des fils enroulés en spirale
F02M0029100000	réglables
F02M0029120000	comportant des obturateurs d'homogénéisation tenus ouverts par le courant du mélange
F02M0029140000	la repulvérisation ou l'homogénéisation étant effectuée par la rugosité des surfaces internes de la tubulure d'admission
F02M0031000000	Appareils pour le traitement thermique de l'air comburant, du combustible ou du mélange air-combustible (F02M0021060000, F02M0021100000 ont priorité;appareils de ce genre faisant partie d'un carburateur ou d'un dispositif d'injection de combustible F02M0015000000, F02M0053000000;addition d'air chaud secondaire au mélange air-combustible F02M0023140000)
F02M0031020000	pour chauffer
F02M0031040000	l'air comburant ou le mélange air-combustible (par moyen électrique F02M0031120000;par utilisation de la chaleur prélevée sur les cylindres moteurs ou les culasses F02M0031140000;réchauffage de l'air comburant comme accessoire de démarrage d'un moteur F02N0019040000)
F02M0031060000	par gaz chauds, p.ex. par mélange d'air froid et chaud
F02M0031070000	Commande sensible à la température, p.ex. utilisant des clapets réglés thermostatiquement (F02M0031083000 a priorité)
F02M0031080000	les gaz étant les gaz d'échappement
F02M0031083000	Commande sensible à la température de la quantité de gaz d'échappement ou d'air comburant dirigés vers la surface d'échange de chaleur
F02M0031087000	Dispositions pour l'échange de chaleur entre les conduits d'admission d'air et les conduits des gaz d'échappement, p.ex. au moyen d'un contact entre les conduits
F02M0031093000	Conduit d'admission d'air entourant le conduit des gaz d'échappement; Conduit d'échappement entourant le conduit d'admission d'air
F02M0031100000	par liquides chauds, p.ex. liquides de lubrification
F02M0031120000	par un moyen électrique
F02M0031125000	Réchauffage du combustible
F02M0031130000	Réchauffage de l'air
F02M0031135000	Réchauffage du mélange air–combustible
F02M0031140000	par utilisation de la chaleur prélevée sur les cylindres moteurs ou les culasses
F02M0031160000	Autres appareils pour chauffer le combustible
F02M0031180000	pour vaporiser le combustible
F02M0031200000	pour refroidir (refroidissement de l'air de charge des cylindres ou de l'air de balayage F02B)
F02M0033000000	Autres appareils pour traiter l'air comburant, le combustible ou le mélange air-combustible (épurateurs de l'air comburant F02M0035000000;dispositifs pour purifier le combustible liquide F02M0037220000)
F02M0033020000	pour recueillir et remettre en circuit le combustible condensé
F02M0033040000	Remise en circuit dans la conduite d'admission
F02M0033060000	avec admission simultanée de chaleur
F02M0033080000	Remise en circuit dans le réservoir de combustible
F02M0035000000	Epurateurs d'air comburant, tubulures d'admission de l'air, silencieux d'admission ou bien systèmes d'introduction spécialement adaptés pour moteurs à combustion interne ou aménagés pour ces moteurs (épurateurs d'air en général B01D)
F02M0035020000	Epurateurs d'air
F02M0035022000	agissant par gravité, par force centrifuge ou par d'autres forces d'inertie, p.ex. à parois humides
F02M0035024000	faisant usage de filtres, p.ex. humides (F02M0035026000 a priorité;nettoyage du matériel filtrant F02M0035080000)
F02M0035026000	agissant par passage forcé de l'air au-dessus ou au travers d'un bain d'huile ou d'un autre liquide, p.ex. combinés avec des filtres
F02M0035040000	spécialement aménagés par rapport au moteur; Leur montage sur celui-ci
F02M0035060000	combinés ou associés avec la soufflante ou le ventilateur du moteur ou avec le volant
F02M0035080000	avec des moyens pour dépoussiérer l'épurateur; avec des moyens indicateurs d'obstruction; avec des moyens de dérivation
F02M0035090000	Indicateurs de colmatage
F02M0035100000	Tubulures d'admission de l'air; Systèmes d'introduction (utilisant l'énergie cinétique ou ondulatoire de la charge des cylindres dans le système d'introduction pour augmenter le volume de la charge F02B)
F02M0035104000	Collecteurs d'admission
F02M0035108000	avec des conduits d'admission primaires et secondaires
F02M0035112000	pour des moteurs dont tous les cylindres sont sur une seule ligne (F02M0035108000 a priorité)
F02M0035116000	pour des moteurs dont les cylindres sont disposés en V ou disposés de façon opposée par rapport à l'arbre principal (F02M0035108000 a priorité)
F02M0035120000	Silencieux d'admission
F02M0035140000	Combinaisons d'épurateurs et de silencieux
F02M0035160000	caractérisés par leur utilisation sur véhicules (aspects prédominants concernant les véhicules, voir les classes appropriées pour les véhicules considérés)
F02M0037000000	Appareils ou systèmes pour transférer le combustible liquide des réservoirs de stockage aux carburateurs ou aux injecteurs (F02M0069000000 a priorité;alimentation en combustible liquide des appareils à combustion, en général F23K0005000000;alimentation en combustible des appareils pour l'élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse F23R0003280000); Dispositifs d'épuration du combustible liquide spécialement conçus pour les moteurs à combustion interne ou aménagés sur ceux-ci (appareils séparateurs, filtres en soi B01D;centrifugeurs B04B)
F02M0037020000	Alimentation au moyen d'appareils d'aspiration, p.ex. par un flux d'air traversant le carburateur (par pompes entraînées F02M0037040000)
F02M0037040000	Alimentation au moyen de pompes entraînées (structure des pompes F04)
F02M0037060000	entraînées par moyen mécanique
F02M0037080000	entraînées par moyen électrique
F02M0037100000	immergées dans le combustible, p.ex. dans le réservoir
F02M0037120000	entraînées par fluide, p.ex. par l'air comburant comprimé
F02M0037140000	les pompes étant combinées avec d'autres appareils
F02M0037160000	caractérisées par la possibilité de pompage par l'homme, p.ex. à main
F02M0037180000	caractérisées par l'existence de pompes principales et de pompes auxiliaires
F02M0037200000	caractérisées par des moyens d'éviter le tampon de vapeur
F02M0037220000	Dispositifs d'épuration du combustible liquide spécialement conçus pour les moteurs à combustion interne ou aménagés sur ceux-ci, p.ex. aménagés dans le système d'alimentation
F02M0039000000	Appareils d'injection de combustible
F02M0039000000	Aménagements des appareils d'injection de combustible pour moteurs; Entraînement des pompes adapté à ces aménagements (F02M0049000000 a priorité;aménagements des injecteurs F02M0061140000)
F02M0039020000	Aménagements des appareils d'injection de combustible permettant l'entraînement des pompes; Aménagements des pompes d'injection; Entraînement des pompes
F02M0041000000	Appareils d'injection comportant deux injecteurs ou plus alimentés successivement au moyen d'un distributeur par une source de pression commune
F02M0041020000	le distributeur étant à une certaine distance des éléments de pompage
F02M0041040000	avec mouvement alternatif du distributeur
F02M0041060000	avec rotation du distributeur
F02M0041080000	avec combinaison du distributeur et des éléments de pompage
F02M0041100000	les pistons de pompe agissant comme distributeur
F02M0041120000	les pistons de pompe tournant pour agir comme distributeur
F02M0041140000	le distributeur tournant supportant les pistons de pompe
F02M0041160000	caractérisés par un distributeur alimenté par une source à pression constante, p.ex. un accumulateur
F02M0043000000	Appareils d'injection utilisant simultanément deux combustibles ou plus ou un combustible liquide et un autre liquide, p.ex. un liquide antidétonant
F02M0043020000	Pompes particulières à cet effet
F02M0043040000	Injecteurs particuliers à cet effet
F02M0045000000	Appareils d'injection caractérisés par une variation périodique de la pression ou du débit (injecteurs de combustible réalisant cette fonction au moyen de clapets garnis du côté du siège de prolongements en forme de goujons ou de broches F02M0061060000)
F02M0045020000	chaque injection du cycle étant fractionnée en plusieurs décharges
F02M0045040000	la première décharge étant faible
F02M0045060000	Pompes particulières à cet effet
F02M0045080000	Injecteurs particuliers à cet effet
F02M0045100000	Autres injecteurs avec injection fractionnée, p.ex. au moyen de clapets vibrants
F02M0045120000	fournissant un débit continu à pression variable
F02M0047000000	Appareils d'injection à fonctionnement périodique avec clapets d'injection actionnés par la pression du fluide (F02M0049000000 a priorité;appareils à clapets d'injection ouverts par la pression du fluide et fermés par des moyens non fluides, voir les groupes traitant d'autres caractéristiques)
F02M0047020000	du type accumulateurs-injecteurs, c. à d. dans lesquels la pression du combustible dans l'accumulateur tend à ouvrir et la pression du combustible dans une autre chambre tend à fermer les clapets d'injection et comportant des moyens pour supprimer périodiquement cette pression de fermeture
F02M0047040000	utilisant un fluide, autre que le combustible, pour la commande des clapets d'injection
F02M0047060000	Autres injecteurs de combustible particuliers à cet effet
F02M0049000000	Appareils d'injection dans lesquels les pompes sont entraînées ou dont les injecteurs sont actionnés par la pression dans le cylindre moteur ou par contact du piston moteur
F02M0049020000	utilisant la pression du cylindre, p.ex. pression de fin de compression
F02M0049040000	utilisant le contact du piston
F02M0051000000	Appareils d'injection de combustible caractérisés par une commande électrique
F02M0051020000	spécialement pour l'injection de combustible à basse pression (pompes en soi F02M0051040000;injecteurs en soi F02M0051080000)
F02M0051040000	Pompes particulières à cet effet
F02M0051060000	Injecteurs particuliers à cet effet
F02M0051080000	particuliers pour l'injection de combustible à basse pression
F02M0053000000	Appareils d'injection de combustible caractérisés par des moyens de chauffage, de refroidissement ou d'isolation thermique
F02M0053020000	avec moyens de chauffage du combustible, p.ex. pour le vaporiser
F02M0053040000	Injecteurs avec moyens de chauffage, de refroidissement ou d'isolation thermique
F02M0053060000	avec moyens de chauffage du combustible, p.ex. pour le vaporiser
F02M0053080000	avec refroidissement de l'air
F02M0055000000	Appareils d'injection caractérisés par leurs conduits de combustible ou évents
F02M0055020000	Conduits entre pompes d'injection et injecteurs
F02M0055040000	Moyens pour amortir les vibrations dans les entrées de pompes d'injection
F02M0057000000	Injecteurs de combustible combinés ou associés avec d'autres dispositifs
F02M0057020000	Injecteurs structuralement combinés avec les pompes d'injection de combustible
F02M0057040000	les dispositifs étant des clapets d'admission d'air ou d'échappement
F02M0057060000	les dispositifs étant des bougies à étincelle
F02M0059000000	Pompes spécialement adaptées à l'injection de combustible non couvertes dans les groupes F02M0039000000-F02M0057000000 (caractéristiques générales des pompes F04)
F02M0059020000	du type à piston alternatif
F02M0059040000	caractérisées par la disposition particulière des cylindres par rapport à l'arbre d'entraînement des pistons, p.ex. parallèle à cet arbre
F02M0059060000	avec cylindres disposés radialement autour de l'arbre d'entraînement, p.ex. en V ou en étoile
F02M0059080000	caractérisées par plusieurs éléments de pompage à tubulures communes de sortie
F02M0059100000	caractérisées par l'entraînement du piston
F02M0059120000	comportant d'autres éléments de pompage à déplacement positif, p.ex. rotatifs
F02M0059140000	du type à parois élastiques
F02M0059160000	caractérisées par une compression du combustible en plusieurs étages
F02M0059180000	caractérisées par l'exécution du pompage au moyen de la détente de ressorts préalablement comprimés
F02M0059200000	Variation du débit du combustible en quantité ou dans le temps
F02M0059220000	Variation de la quantité de combustible en réglant l'espace mort du cylindre
F02M0059240000	avec une course constante des pistons comportant une partie utile variable
F02M0059260000	en utilisant les mouvements des pistons par rapport à leurs cylindres
F02M0059280000	Mécanismes à cet effet
F02M0059300000	avec une course variable des pistons
F02M0059320000	la quantité de combustible étant réglée au moyen de pistons auxiliaires mus par le combustible et réalisant l'injection
F02M0059340000	en étranglant les orifices d'entrée aux éléments de pompage ou des orifices de trop-plein
F02M0059360000	par des clapets réglant à des instants variables et bien déterminés les ouvertures de combustible
F02M0059380000	Pompes caractérisées par leur adaptation à des utilisations ou conditions particulières
F02M0059400000	pour moteurs réversibles
F02M0059420000	pour le démarrage des moteurs
F02M0059440000	Détails, parties constitutives ou accessoires, non couverts dans les groupes F02M0059020000-F02M0059420000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02M0059460000	Clapets (clapets en général F16K)
F02M0059480000	Montage; Démontage; Remplacement
F02M0061000000	Injecteurs de combustible non couverts dans les groupes F02M0039000000-F02M0057000000 ou F02M0067000000
F02M0061020000	du type sans clapets
F02M0061040000	comportant des clapets (clapets en général F16K)
F02M0061060000	les clapets étant garnis du côté du siège de prolongements en forme de goujons ou de broches
F02M0061080000	les clapets s'ouvrant dans la direction du flux de combustible
F02M0061100000	Autres injecteurs avec corps des clapets allongés, p.ex. du type soupapes à aiguille
F02M0061120000	caractérisés par l'existence de moyens de guidage ou de centrage pour les corps de clapets
F02M0061140000	Disposition des injecteurs par rapport aux moteurs; Montage des injecteurs
F02M0061160000	Détails non couverts dans les groupes F02M0061020000-F02M0061140000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02M0061180000	Buses d'injection, p.ex. comportant des sièges de clapets
F02M0061200000	Fermeture mécanique des clapets, p.ex. par ressorts ou poids
F02M0063000000	Autres appareils d'injection ayant des caractéristiques particulières non couvertes dans les groupes F02M0039000000-F02M0057000000 ou F02M0067000000; Détails, parties constitutives ou accessoires non couverts dans les groupes F02M0039000000-F02M0061000000 ou F02M0067000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02M0063020000	Appareils d'injection de combustible comportant plusieurs injecteurs alimentés par un élément de pompage commun ou ayant plusieurs éléments de pompage alimentant un injecteur commun; Appareils d'injection de combustible comportant la mise hors circuit des pompes, des éléments de pompe ou injecteurs; Appareils d'injection de combustible avec possibilités de connecter de façon variable et alternativement les éléments de pompage et les injecteurs
F02M0063040000	Appareils d'injection de combustible comportant des clapets d'injection maintenus fermés par un mécanisme à fonctionnement cyclique et ouverts automatiquement par la pression du combustible, p.ex. par une pompe ou accumulateur à pression constante, lorsque ce mécanisme relâche son action sur le clapet
F02M0063060000	Utilisation de l'onde de pression engendrée par l'inertie du combustible pour ouvrir le clapet d'injection
F02M0065000000	Essai des appareils d'injection de combustible, p.ex. vérification du début d'injection
F02M0067000000	Appareils dans lesquels l'injection est réalisée par un gaz à haute pression, le gaz entraînant le combustible dans les cylindres moteurs, p.ex. du type à injection d'air (utilisation d'air comprimé pour un appareil d'injection de combustible à basse pression F02M0069080000)
F02M0067020000	le gaz étant de l'air comprimé, p.ex. comprimé dans des pompes (aménagements ou adaptations de ces pompes F02B)
F02M0067040000	l'air étant extrait des cylindres moteurs
F02M0067060000	le gaz étant différent de l'air, p.ex. vapeur, gaz de combustion
F02M0067080000	le gaz étant produit par la combustion d'une partie du combustible différente de celle qui est brûlée dans les cylindres moteurs
F02M0067100000	Injecteurs particuliers à cet effet, p.ex. du type sans clapet
F02M0067120000	comportant des clapets
F02M0067140000	caractérisés par des moyens pour injecter des combustibles différents, p.ex. du combustible principal et du combustible de lancement à auto-allumage facile
F02M0069000000	Appareils d'injection de combustible à basse pression (par commande électrique F02M0051000000)
F02M0069020000	Pompes particulières à cet effet
F02M0069040000	Injecteurs particuliers à cet effet
F02M0069060000	caractérisés par la mise sous pression du combustible au moyen d'une force centrifuge agissant sur le combustible
F02M0069080000	caractérisés par l'entraînement du combustible par de l'air comprimé dans le courant principal d'air comburant
F02M0069100000	particuliers pour moteurs à deux temps à balayage, p.ex. à injection dans le carter de la chambre de pompe
F02M0069120000	comprenant un piston libre mû par le combustible pour le dosage et la distribution intermittents du combustible vers les buses d'injection
F02M0069140000	ayant des clapets actionnés de façon cyclique pour relier les buses d'injection à une source de combustible sous pression pendant la période d'injection
F02M0069160000	caractérisés par des moyens pour doser le combustible s'écoulant continuellement vers les injecteurs ou pour faire varier la pression du combustible en amont des injecteurs
F02M0069180000	les moyens étant des clapets de dosage étranglant les conduits du combustible vers les injecteurs ou des clapets de dérivation étranglant les conduits de trop-plein, les clapets de dosage étant actionnés par un dispositif sensible aux paramètres de fonctionnement du moteur, p.ex. la charge, la vitesse, la température ou la quantité d'air du moteur (F02M0069260000 a priorité)
F02M0069200000	le dispositif étant un servomoteur, p.ex. utilisant la pression ou la dépression de l'air d'admission (F02M0069220000 a priorité)
F02M0069220000	le dispositif comprenant un organe monté mobile dans le conduit d'admission d'air et déplacé en fonction du débit d'air admis au moteur
F02M0069240000	le dispositif comprenant un organe qui transmet le mouvement du clapet d'étranglement d'air actionné par l'opérateur à des clapets commandant les conduits de combustible
F02M0069260000	les moyens faisant varier la pression du combustible dans un passage de dérivation de combustible, cette pression agissant sur un clapet d'étranglement à l'encontre de l'action de la pression du combustible dosé ou passant par l'étranglement pour régler de façon variable l'écoulement du combustible vers les buses d'injection, p.ex. pour garder constante la différence de pression au clapet de dosage
F02M0069280000	caractérisés par des moyens pour couper l'arrivée du combustible au moteur ou aux injecteurs principaux pendant des périodes déterminées du fonctionnement du moteur, p.ex. pendant la décélération
F02M0069300000	caractérisés par des moyens pour faciliter le démarrage ou le ralenti du moteur ou par des moyens pour augmenter la charge de combustible, p.ex. au-dessous des températures normales de fonctionnement ou en cas d'exigence d'une puissance élevée du moteur (pendant l'accélération F02M0069440000)
F02M0069320000	avec un passage de dérivation d'air autour du clapet d'étranglement d'air ou avec un passage d'arrivée d'air auxiliaire, p.ex. avec un clapet réglable dans ce passage
F02M0069340000	avec un circuit auxiliaire de combustible alimentant le moteur en combustible, p.ex. en reliant la sortie de la pompe à combustible directement aux buses d'injection
F02M0069360000	comprenant un dispositif d'enrichissement modifiant l'écoulement du combustible vers les injecteurs, p.ex. en agissant sur le dispositif de dosage du combustible ou sur les clapets qui étranglent les circuits de combustible vers les buses d'injection ou les conduits de trop-plein
F02M0069380000	utilisant la pression du combustible, p.ex. en modifiant la pression de combustible dans les espaces de commande du dispositif de dosage du combustible (F02M0069260000 a priorité)
F02M0069400000	utilisant le réglage de la pression d'air, p.ex. en modifiant la grandeur de la dépression d'air d'admission agissant sur les clapets d'étranglement du combustible
F02M0069420000	utilisant des moyens autres que la pression variable d'un fluide, p.ex. en agissant sur le dispositif de dosage de combustible par des moyens à commande mécanique ou électrique
F02M0069440000	caractérisés par des moyens pour fournir un supplément de combustible au moteur en cas d'ouverture soudaine du clapet d'étranglement, p.ex. pendant l'accélération
F02M0069460000	Détails, parties constitutives ou accessoires non couverts par les groupes F02M0069020000-F02M0069440000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02M0069480000	Aménagement des organes de mesure d'air d'admission
F02M0069500000	Aménagement des distributeurs de combustible
F02M0069520000	Aménagement des dispositifs de dosage de combustible
F02M0069540000	Aménagement des régulateurs de pression du combustible
F02M0071000000	Combinaisons de carburateurs et d'appareils d'injection de combustible à basse pression (moyens d'enrichir la charge en cas d'ouverture soudaine de l'obturateur d'étranglement des carburateurs F02M0007060000)
F02M0071020000	le mélange air-combustible étant réalisé par le carburateur et étant comprimé par une pompe pour injection ultérieure dans l'air comburant principal (adaptations ou aménagements de ces pompes F02B)
F02M0071040000	le carburateur servant uniquement pour le démarrage et le ralenti et l'appareil d'injection étant utilisé pendant le fonctionnement normal du moteur
F02M0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F02N	DÉMARRAGE DES MOTEURS À COMBUSTION (démarrage des moteurs à combustion à pistons libres F02B0071020000;démarrage des ensembles fonctionnels de turbines à gaz F02C0007260000); MOYENS OU ACCESSOIRES DE DÉMARRAGE DE CES MOTEURS, NON PRÉVUS AILLEURS
F02N0001000000	Appareils de démarrage actionnés par la force musculaire
F02N0001000000	Appareils de démarrage à manivelle (avec stockage intermédiaire de l'énergie F02N0005000000-F02N0015000000)
F02N0001020000	ayant des moyens de sécurité empêchant tout dommage dû à un retour
F02N0003000000	Autres appareils de démarrage actionnés par la force musculaire (avec stockage intermédiaire de l'énergie F02N0005000000-F02N0015000000)
F02N0003020000	comportant un cordon de démarrage
F02N0003040000	comportant des leviers actionnés au pied
F02N0005000000	Appareils de démarrage actionnés par une énergie non musculaire; Appareils de démarrage actionnés par la force musculaire avec stockage intermédiaire d'énergie
F02N0005000000	Appareils de démarrage comportant un stockage mécanique de l'énergie
F02N0005020000	du type "à ressort"
F02N0005040000	du type "à inertie"
F02N0007000000	Appareils de démarrage comportant un moteur ou un appareil auxiliaire entraîné par fluide
F02N0007020000	les appareils étant du type "piston à simple effet", p.ex. pistons agissant sur des crémaillères ou des cordons de démarrage
F02N0007040000	les pistons agissant sur des parties filetées pour produire la rotation
F02N0007060000	les moteurs étant du type "piston à double effet" (du type à combustion interne F02N0007100000)
F02N0007080000	les moteurs étant du type rotatif
F02N0007100000	caractérisés par l'utilisation de moteurs ou appareils auxiliaires du type "à combustion" (par l'emploi de cartouches explosives F02N0013000000)
F02N0007120000	les moteurs étant du type rotatif, p.ex. des turbines (F02N0007140000 a priorité)
F02N0007140000	les moteurs de démarrage pouvant être rapidement retirés des moteurs principaux, p.ex. du type portatif
F02N0009000000	Démarrage des moteurs par envoi d'un fluide auxiliaire sous pression dans les chambres de combustion
F02N0009020000	le fluide sous pression étant produit directement par la combustion (par l'emploi de cartouches explosives F02N0013000000)
F02N0009040000	le fluide sous pression étant produit autrement, p.ex. en comprimant de l'air
F02N0011000000	Démarrage des moteurs au moyen de moteurs électriques (agencement ou montage de moteurs primaires constitués de moteurs électriques et de moteurs à combustion interne pour une propulsion réciproque ou commune B60K0006200000)
F02N0011020000	les moteurs ayant des rotors mobiles dans le sens d'une translation longitudinale
F02N0011040000	les moteurs étant associés avec des générateurs de courant
F02N0011060000	et avec un système d'allumage
F02N0011080000	Circuits spécialement adaptés pour le démarrage des moteurs
F02N0011100000	Dispositifs de sécurité (F02N0011080000 a priorité)
F02N0011120000	Démarrage des moteurs par des groupes de démarrage mobiles, p.ex. portatifs
F02N0011140000	Démarrage des moteurs par démarreurs électriques à source extérieure de courant (F02N0011120000 a priorité)
F02N0013000000	Démarrage des moteurs ou bien entraînement des appareils de démarrage par explosifs, p.ex. sous forme de cartouches
F02N0013020000	Cartouches spécialement adaptées à cet effet (cartouches de gaz, en général F42B0003040000)
F02N0015000000	Autres appareils de démarrage actionnés par une énergie non musculaire; Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts dans les groupes F02N0005000000-F02N0013000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02N0015020000	Liaison entre les moteurs de démarrage et les moteurs principaux; Leur accouplement ou désaccouplement
F02N0015040000	la liaison comprenant le désaccouplement de roues dentées
F02N0015060000	les roues dentées se déplaçant dans le sens axial
F02N0015080000	la liaison étant du type à friction
F02N0015100000	Dispositifs de sécurité non prévus ailleurs
F02N0019000000	Accessoires de démarrage des moteurs à combustion, non prévus ailleurs
F02N0019020000	facilitant le démarrage des moteurs par des moyens thermiques, p.ex. en utilisant des mèches allumées (en utilisant des bougies avec chauffage électrique F02P0019020000)
F02N0019040000	par réchauffage des fluides utilisés dans les moteurs (réchauffage du lubrifiant F01M0005020000)
F02N0019060000	par réchauffage de l'air comburant par des moyens générateurs de flamme, p.ex. des bougies à incandescence
F02N0019080000	Aménagement de ces moyens
F02N0019100000	par réchauffage des agents de refroidissement des moteurs
F02N0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F02P	ALLUMAGE, AUTRE QUE L'ALLUMAGE PAR COMPRESSION, DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE; ESSAI DE RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE DANS LES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION (spécialement adapté aux moteurs à piston rotatif ou oscillant F02B0053120000;allumage des appareils à combustion en général, bougies à incandescence F23Q;mesure des variables physiques en général G01;commande en général G05;traitement des données en général G06;composants électriques en général, voir la section H;bougies d'allumage H01T)
F02P0001000000	Systèmes d'allumage par étincelle électrique caractérisés par le type de production ou de stockage de l'énergie nécessaire
F02P0001000000	Systèmes dont l'énergie est produite par magnéto ou dynamo sans stockage
F02P0001020000	le rotor du générateur étant caractérisé par le fait qu'il fait partie du volant du moteur
F02P0001040000	le générateur étant spécialement adapté pour être utilisé avec des types spécifiques de moteurs, p.ex. des moteurs à cylindres en V
F02P0001060000	Entraînement du générateur, p.ex. par accouplement instantané
F02P0001080000	Schéma de montage des circuits
F02P0003000000	Autres systèmes d'allumage par étincelle électrique caractérisés par le type de production ou de stockage de l'énergie nécessaire
F02P0003010000	Allumage par étincelle électrique sans stockage ultérieur d'énergie, c. à d. l'énergie étant fournie par un oscillateur électrique (avec magnéto ou dynamo F02P0001000000;allumage piézo-électrique F02P0003120000;à étincelles électriques continues F02P0015100000)
F02P0003020000	comportant un stockage de l'énergie par induction, p.ex. aménagement des bobines d'induction
F02P0003040000	Schéma de montage des circuits
F02P0003045000	pour la commande du temps de fermeture ou d'ouverture
F02P0003050000	pour la commande de l'intensité du courant dans la bobine d'induction (lors du démarrage F02P0015120000)
F02P0003055000	avec des moyens de protection pour prévenir des dégâts dans le circuit ou la bobine d'induction
F02P0003060000	comportant un stockage de l'énergie par capacité (allumage piézo-électrique ou électrostatique F02P0003120000)
F02P0003080000	Schéma de montage des circuits (pour basse tension F02P0003100000)
F02P0003090000	pour la commande du courant de charge du condensateur (F02P0015120000 a priorité)
F02P0003100000	Systèmes basse tension, p.ex. avec bougies à décharge par la surface
F02P0003120000	Allumage piézo-électrique; Allumage électrostatique
F02P0005000000	Avance ou retard à l'allumage par étincelle électrique; Aménagements des distributeurs, contacteurs ou rupteurs de l'allumage par étincelle électrique; Dispositifs de commande ou de sécurité de l'allumage par étincelle électrique non prévus ailleurs
F02P0005000000	Avance ou retard à l'allumage par étincelle électrique; Leur commande
F02P0005020000	non automatiques; fonction de la position des commandes du moteur par l'homme, p.ex. de la manette des gaz
F02P0005040000	automatiquement, en fonction des conditions de travail du moteur, du véhicule ou des conditions atmosphériques (fonction de la position des commandes du moteur par l'homme F02P0005020000)
F02P0005050000	ayant des moyens mécaniques
F02P0005060000	fonction de la vitesse du moteur
F02P0005070000	Mécanismes centrifuges de synchronisation
F02P0005100000	fonction de la pression du fluide dans le moteur, p.ex. la pression de l'air de combustion
F02P0005120000	fonction d'une pression spécifique autre que celle de l'air de combustion, p.ex. des gaz d'échappement, du fluide de refroidissement, du lubrifiant
F02P0005140000	fonction de conditions spécifiques autres que la vitesse du moteur ou la pression du fluide, p.ex. de la température
F02P0005145000	utilisant des moyens électriques
F02P0005150000	Traitement numérique des données
F02P0005152000	fonction du cliquetis (détection ou indication des cognements dans les moteurs à combustion interne G01L0023220000)
F02P0005153000	fonction de la pression de combustion
F02P0005155000	Traitement analogique des données
F02P0005160000	caractérisés par la transmission mécanique entre les éléments sensibles ou les organes initiaux de la commande par l'homme et les organes terminaux d'action
F02P0007000000	Aménagement des distributeurs, contacteurs, rupteurs ou capteurs de l'allumage par étincelle électrique (avance ou retard à l'allumage ou commande à cet effet F02P0005000000;ces dispositifs en soi, voir les classes appropriées de la section H, p.ex. interrupteurs rotatifs H01H0019000000, rupteurs, distributeurs H01R0039000000, génératrices H02K)
F02P0007020000	des distributeurs
F02P0007030000	avec des moyens électriques (allumage simultané en différents endroits d'un même cylindre ou dans plusieurs cylindres F02P0015080000)
F02P0007040000	ayant des distributeurs comportant des boîtiers étanches à l'air
F02P0007060000	des contacteurs ou des rupteurs ou des dispositifs capteurs adaptés au repérage de points particuliers du cycle d'allumage
F02P0007063000	Capteurs mécaniques, contacteurs ou rupteurs, p.ex. rupteurs de contact
F02P0007067000	Capteurs électromagnétiques
F02P0007070000	Capteurs à effet Hall
F02P0007073000	Capteurs optiques
F02P0007077000	Leurs circuits, p.ex. générateurs d'impulsions
F02P0007080000	comportant des boîtiers étanches à l'air
F02P0007100000	Entraînement des distributeurs, des contacteurs ou rupteurs
F02P0009000000	Commande de l'allumage par étincelle électrique, non prévue ailleurs
F02P0011000000	Dispositifs de sécurité de l'allumage par étincelle électrique non prévus ailleurs
F02P0011020000	Prévention des dommages aux moteurs ou aux transmissions de leur entraînement
F02P0011040000	Prévention de l'usage non autorisé des moteurs (des moteurs de véhicules B60R0025040000;commutateurs d'allumage H01H0027000000)
F02P0011060000	Indication de conditions de fonctionnement dangereuses
F02P0013000000	Bougies structurellement combinées avec d'autres parties de moteurs à combustion interne (avec les injecteurs de combustible F02M0057060000;aspects prédominants de ces parties, voir les sous-classes appropriées)
F02P0015000000	Allumage par étincelle électrique ayant des caractéristiques non couvertes dans les groupes F02P0001000000-F02P0013000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F02P0015020000	Systèmes avec deux bougies ou plus
F02P0015040000	une des électrodes étant montée sur le piston moteur
F02P0015060000	l'étincelle étant déclenchée par la compression dans le cylindre moteur
F02P0015080000	à étincelles multiples, c. à d. allumage simultané en différents endroits d'un même cylindre ou dans plusieurs cylindres
F02P0015100000	à étincelles électriques continues
F02P0015120000	ayant des moyens pour renforcer l'étincelle lors du démarrage
F02P0017000000	Essai des systèmes d'allumage, p.ex. en combinaison avec le réglage (essai des appareils d'injection de combustible F02M0065000000;essai des systèmes d'allumage en général F23Q0023000000); Essai de synchronisme de l'allumage dans les moteurs à allumage par compression
F02P0017020000	Contrôle ou réglage du synchronisme de l'allumage
F02P0017040000	de manière dynamique
F02P0017060000	en utilisant une lampe stroboscopique
F02P0017080000	en utilisant un oscillographe à rayons cathodiques (F02P0017060000 a priorité)
F02P0017100000	Mesure du temps de fermeture ou d'ouverture
F02P0017120000	Essai des caractéristiques de l'étincelle, de la tension ou du courant d'allumage
F02P0019000000	Autres systèmes d'allumage
F02P0019000000	Allumage par incandescence, p.ex. au démarrage des moteurs à combustion interne; Combinaison d'allumage par incandescence et par étincelle
F02P0019020000	électrique, p.ex. schéma de montage des circuits d'appareils comportant des bougies à incandescence
F02P0019040000	non électrique, p.ex. chauffage de points incandescents par brûleurs (utilisation de brûleurs pour allumage direct F02P0021000000)
F02P0021000000	Utilisation directe de flammes ou de brûleurs pour l'allumage
F02P0021020000	la combustion des flammes étant maintenue pratiquement en dehors des chambres de combustion du moteur
F02P0021040000	Cartouches combustibles ou pièces rapportées similaires disposées à l'intérieur des chambres de combustion du moteur (pour faciliter le démarrage F02N0019020000)
F02P0023000000	Autres systèmes d'allumage
F02P0023020000	Allumage par friction, pyrophorique ou catalytique
F02P0023040000	Autres moyens physiques d'allumage, p.ex. par laser
F03	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À LIQUIDES; MÉCANISMES MOTEURS À VENT, À RESSORTS, À POIDS; PRODUCTION D'ÉNERGIE MÉCANIQUE OU DE POUSSÉE PROPULSIVE PAR RÉACTION, NON PRÉVUE AILLEURS
F03B	"MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À LIQUIDES ("machines" à liquides et fluides élastiques F01;machines motrices à déplacement positif à liquides F03C;"machines" à déplacement positif à liquides F04)
F03B0001000000	Machines motrices du type "à action", c. à d. turbines avec jets de liquide à grande vitesse heurtant des rotors à aubes ou à dispositifs similaires, p.ex. roues Pelton; Parties constitutives ou détails particuliers les concernant
F03B0001020000	Augets; Rotors portant les augets
F03B0001040000	Tuyères (en général B05B); Organes portant les tuyères
F03B0003000000	"Machines" ou machines motrices du type "à réaction"; Parties constitutives ou détails particuliers les concernant
F03B0003020000	à écoulement radial du côté haute pression et écoulement axial du côté basse pression des rotors, p.ex. turbines Francis
F03B0003040000	à écoulement à travers les rotors essentiellement axial, p.ex. turbopropulseurs
F03B0003060000	à aubes réglables, p.ex. turbines Kaplan
F03B0003080000	avec transformation de la vitesse en pression exclusivement dans les rotors
F03B0003100000	caractérisées par des moyens permettant le fonctionnement tour à tour comme pompes ou comme turbines
F03B0003120000	Aubes; Rotors portant les aubes
F03B0003140000	Rotors à aubes réglables
F03B0003160000	Stators
F03B0003180000	Aubes de stators; Aubes distributrices, p.ex. réglables
F03B0005000000	"Machines" ou machines motrices caractérisées par des rotors sans aubes, p.ex. dentelés, utilisant le frottement
F03B0007000000	Roues hydrauliques
F03B0009000000	"Machines" ou machines motrices du type à chaîne sans fin
F03B0011000000	Parties constitutives ou détails non couverts par les groupes F03B0001000000-F03B0009000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (commande F03B0015000000)
F03B0011020000	Carcasses d'enveloppe
F03B0011040000	pour diminuer la cavitation ou les vibrations, p.ex. équilibrage
F03B0011060000	Disposition des paliers
F03B0011080000	pour éliminer les corps étrangers, p.ex. la boue
F03B0013000000	Adaptations des "machines" ou machines motrices pour une utilisation particulière; Combinaisons des "machines" ou machines motrices avec les appareils entraînés ou qu'ils entraînent (si c'est l'aspect concernant les appareils qui prédomine, voir les endroits appropriés pour les appareils considérés, p.ex. H02K0007180000); Centrales électriques ou ensembles machine-appareil (sous l'aspect hydraulique E02B;ne comportant que des "machines" ou machines motrices à déplacement positif F03C)
F03B0013020000	Adaptations pour le forage des puits
F03B0013040000	Adaptations pour utilisation dans l'art dentaire
F03B0013060000	Centrales ou ensembles machine-appareil du type à accumulation d'eau (turbines caractérisées par des moyens leur permettant de fonctionner alternativement comme pompes F03B0003100000)
F03B0013080000	Ensembles "machine" ou machine motrice et appareil dans les barrages ou ouvrages similaires; Canalisations à cet effet
F03B0013100000	Ensembles fonctionnels immergés comportant génératrices ou moteurs électriques
F03B0013120000	caractérisés par leur utilisation de l'énergie des vagues ou des marées
F03B0013140000	Utilisation de l'énergie des vagues
F03B0013160000	Utilisation du mouvement relatif entre un élément déplacé par les vagues et un autre élément
F03B0013180000	l'autre élément étant fixé, à au moins un point, par rapport au fond ou au bord de la mer
F03B0013200000	les deux éléments étant mobiles par rapport au fond ou au bord de la mer
F03B0013220000	Utilisation de l'écoulement de l'eau résultant du mouvement des vagues, p.ex. pour entraîner un moteur hydraulique ou une turbine
F03B0013240000	pour produire un déplacement d'air, p.ex. pour entraîner une turbine à air
F03B0013260000	Utilisation de l'énergie des marées
F03B0015000000	Commande (commande en général G05)
F03B0015020000	par variation de l'écoulement du liquide
F03B0015040000	dans les turbines (rotors à aubes réglables F03B0003060000, F03B0003140000;aubes directrices réglables F03B0003180000;spécialement adaptée aux turbines avec jets de liquide à grande vitesse heurtant des rotors à aubes ou à dispositifs similaires F03B0015200000)
F03B0015060000	Régulation, c. à d. agissant automatiquement
F03B0015080000	par la vitesse, p.ex. en mesurant la fréquence électrique ou le débit du liquide
F03B0015100000	sans action rétroactive
F03B0015120000	avec action rétroactive
F03B0015140000	par le niveau ou du niveau du liquide
F03B0015160000	par la puissance du moteur
F03B0015180000	pour des fins de sécurité, p.ex. en empêchant la survitesse
F03B0015200000	spécialement adaptée aux turbines avec jets de liquide à grande vitesse heurtant des rotors à aubes ou à dispositifs similaires (tuyères F03B0001040000)
F03B0015220000	pour des fins de sécurité
F03B0017000000	Autres "machines" ou machines motrices
F03B0017020000	utilisant la poussée hydrostatique
F03B0017040000	Mouvement prétendu perpétuel
F03B0017060000	utilisant un écoulement de liquide, p.ex. du type à clapets oscillants
F03C	MACHINES MOTRICES À DÉPLACEMENT POSITIF ACTIONNÉES PAR DES LIQUIDES (moteurs à déplacement positif à liquides et fluides compressibles F01;"machines" à déplacement positif à liquides F04;dispositifs de manœuvre fonctionnant par pression de fluide F15B;transmissions par fluide F16H)
F03C0001000000	Machines motrices à liquide à pistons alternatifs
F03C0001007000	avec un seul cylindre et un piston à double action
F03C0001013000	avec un seul cylindre et un piston à simple action
F03C0001020000	avec des cylindres multiples et caractérisées par le nombre ou la disposition des cylindres (avec cylindres mobiles F03C0001220000;du type à parois élastiques F03C0007000000)
F03C0001030000	le mouvement dans deux directions étant obtenu par deux moteurs à liquide à simple action, chacun agissant dans une direction
F03C0001040000	avec cylindres disposés en étoile ou en éventail
F03C0001047000	les moyens coopérant avec un élément actionné aux extrémités extérieures des cylindres
F03C0001053000	les moyens coopérant avec un élément actionné aux extrémités intérieures des cylindres
F03C0001060000	les axes des cylindres étant sensiblement coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'axe de l'arbre principal
F03C0001080000	Systèmes particuliers de distribution à tiroirs les concernant (pour les machines motrices à cylindres multiples F03C0001340000;pour les machines motrices à déplacement positif en général F01L)
F03C0001100000	actionnés par le piston ou la tige de piston
F03C0001120000	mécaniquement
F03C0001140000	actionnés par le liquide entraînant la machine motrice
F03C0001160000	Commande, compensation ou amortissement de la vitesse
F03C0001200000	spécialement adaptés à des machines motrices engendrant des vibrations uniquement
F03C0001220000	avec cylindres mobiles
F03C0001240000	dans lesquels le liquide déplace exclusivement un ou plusieurs pistons en mouvement alternatif dans des cylindres rotatifs
F03C0001247000	avec des cylindres disposés en étoile ou en éventail
F03C0001253000	les axes des cylindres étant sensiblement coaxiaux ou parallèles à l'axe de l'arbre principal
F03C0001260000	adaptées pour une utilisation particulière ou combinées avec les appareils qu'elles entraînent (si c'est l'aspect concernant les appareils entraînés qui prédomine, voir les classes appropriées concernant les appareils considérés)
F03C0001280000	Pistons spécialement adaptés à ces machines motrices
F03C0001300000	Cames spécialement adaptées à ces machines motrices
F03C0001320000	Cylindres spécialement adaptés à ces machines motrices
F03C0001340000	Organes de distribution spécialement adaptés à des machines motrices à cylindres multiples
F03C0001360000	Organes de distribution cylindriques
F03C0001380000	Organes de distribution plats ou similaires
F03C0001400000	Commande spécialement adaptée à ces machines motrices
F03C0002000000	Moteurs à piston rotatif (dans lesquels le liquide déplace exclusivement un ou plusieurs pistons en mouvement alternatif dans des cylindres rotatifs F03C0001240000)
F03C0002020000	du type à engrènement, c. à d. avec mouvement de translation circulaire des organes coopérants, chaque organe ayant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise
F03C0002080000	du type à engrènement extérieur, c. à d. avec un engagement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés
F03C0002220000	du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement, ou avec l'un des organes coopérants fixe et l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe
F03C0002240000	du type à contre-engrènement, c. à d. avec mouvement relatif des organes coopérants en sens opposé aux points d'engagement
F03C0002300000	possédant les caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes F03C0002020000, F03C0002080000, F03C0002220000, F03C0002240000 ou par l'un de ces groupes en combinaison avec un autre type de mouvement entre les organes coopérants
F03C0004000000	Moteurs à piston oscillant
F03C0007000000	Machines motrices du type à parois élastiques
F03C0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F03D	MÉCANISMES MOTEURS À VENT
F03D0001000000	Mécanismes moteurs à vent avec axe de rotation sensiblement parallèle au flux d'air pénétrant dans le rotor (leur commande F03D0007020000)
F03D0001020000	comportant plusieurs rotors
F03D0001040000	comportant des moyens fixes de guidage du vent, p.ex. par aubages ou canaux directeurs (F03D0009350000 a priorité)
F03D0001060000	Rotors
F03D0003000000	Mécanismes moteurs à vent avec axe de rotation sensiblement perpendiculaire au flux d'air pénétrant dans le rotor (leur commande F03D0007060000)
F03D0003020000	comportant plusieurs rotors
F03D0003040000	comportant des moyens fixes de guidage du vent, p.ex. par aubages ou canaux directeurs (F03D0009350000 a priorité)
F03D0003060000	Rotors
F03D0005000000	Autres mécanismes moteurs à vent (leur commande F03D0007000000)
F03D0005020000	les pièces en contact avec le vent étant fixées à des chaînes sans fin ou à un dispositif similaire
F03D0005040000	les pièces en contact avec le vent étant fixées à des chariots se déplaçant sur des voies ou à un dispositif similaire
F03D0005060000	les pièces en contact avec le vent oscillant et ne tournant pas
F03D0007000000	Commande des mécanismes moteurs à vent (alimentation ou distribution de l’énergie électrique H02J, p.ex. dispositions pour le réglage, l’élimination ou la compensation de la puissance réactive dans les réseaux H02J0003180000;commande des générateurs électriques H02P, p.ex. dispositions pour la commande de générateurs électriques de façon à obtenir les caractéristiques désirées à la sortie H02P0009000000)
F03D0007020000	les mécanismes moteurs à vent ayant l'axe de rotation sensiblement parallèle au flux d'air pénétrant dans le rotor
F03D0007040000	Commande automatique; Régulation
F03D0007060000	les mécanismes moteurs à vent ayant l'axe de rotation sensiblement perpendiculaire au flux d'air pénétrant dans le rotor
F03D0009000000	Adaptations des mécanismes moteurs à vent pour une utilisation particulière; Combinaisons des mécanismes moteurs à vent avec les appareils qu’ils entrainent; Mécanismes moteurs à vent spécialement adaptés à l’installation dans des endroits particuliers (systèmes d’énergie hybrides éolien-photovoltaïques pour la production d’énergie électrique H02S0010120000)
F03D0009100000	Combinaisons des mécanismes moteurs à vent avec un appareil emmagasinant de l’énergie
F03D0009110000	emmagasinant de l’énergie électrique
F03D0009120000	emmagasinant de l’énergie cinétique, p.ex. en utilisant des volants
F03D0009130000	emmagasinant de l’énergie gravitationnelle potentielle
F03D0009140000	utilisant des liquides
F03D0009160000	utilisant des poids
F03D0009170000	emmagasinant l’énergie dans des fluides sous pression
F03D0009180000	emmagasinant de la chaleur
F03D0009190000	emmagasinant de l’énergie chimique, p.ex. par électrolyse
F03D0009200000	Mécanismes moteurs à vent caractérisés par l’appareil entrainé (F03D0009100000 a priorité)
F03D0009220000	l’appareil produisant de la chaleur
F03D0009250000	l’appareil étant un générateur électrique (F03D0009220000 a priorité)
F03D0009280000	l’appareil étant une pompe ou un compresseur
F03D0009300000	Mécanismes moteurs à vent spécialement adaptés à l’installation dans des endroits particuliers (moyens de montage et de support des mécanismes moteurs à vent F03D0013200000)
F03D0009320000	sur des objets mobiles, p.ex. des véhicules
F03D0009340000	sur des objets stationnaires ou des structures stationnaires faites par l’homme
F03D0009350000	à l’intérieur de tours, p.ex. utilisant les effets de cheminée
F03D0009370000	avec des moyens pour augmenter le débit d’air à l’intérieur de la tour, p.ex. en chauffant
F03D0009390000	par circulation ou formation de tourbillon
F03D0009410000	en utilisant le vent à l’extérieur de la tour, p.ex. en utilisant des éjecteurs
F03D0009430000	utilisant l’infrastructure initialement prévue pour d’autres buts, p.ex. des pylônes de ligne d’alimentation électrique ferroviaire
F03D0009450000	Bâtiments
F03D0009460000	Tunnels ou rues
F03D0009480000	utilisant la topographie du paysage, p.ex. les vallées
F03D0013000000	Assemblage, montage ou mise en route de mécanismes moteurs à vent; Dispositions spécialement adaptées au transport de composants de mécanismes moteurs à vent
F03D0013100000	Assemblage de mécanismes moteurs à vent; Dispositions pour l’érection de mécanismes moteurs à vent
F03D0013200000	Dispositions pour monter ou supporter des mécanismes moteurs à vent; Pylônes ou tours pour des mécanismes moteurs à vent
F03D0013250000	spécialement adaptés à l’installation offshore
F03D0013300000	Mise en route, p.ex. inspection, essai ou réglage final avant mise en production
F03D0013350000	Équilibrage des déséquilibres statiques ou dynamiques
F03D0013400000	Dispositions ou procédés spécialement adaptés au transport de composants de mécanismes moteurs à vent
F03D0015000000	Transmission de l’énergie mécanique
F03D0015100000	utilisant un engrenage non limité à un mouvement rotatif, p.ex. comportant des organes oscillants ou à mouvement alternatif
F03D0015200000	Transmission sans engrenage, c. à d. à entraînement direct
F03D0017000000	Surveillance ou essai de mécanismes moteurs à vent, p.ex. diagnostics (essai lors de la mise en route de mécanismes moteurs à vent F03D0013300000)
F03D0080000000	Détails, composants ou accessoires non prévus dans les groupes F03D0001000000-F03D0017000000)
F03D0080100000	Dispositions d’alerte pour le trafic aérien
F03D0080200000	Dispositions pour éviter l’effet stroboscopique
F03D0080300000	Protection contre la foudre
F03D0080400000	Détection de givre; Moyens de dégivrage
F03D0080500000	Entretien ou réparation
F03D0080550000	Nettoyage (F03D0080400000 a priorité)
F03D0080600000	Refroidissement ou chauffage des mécanismes moteurs à vent
F03D0080700000	Dispositions de roulement ou de graissage
F03D0080800000	Disposition des composants dans les nacelles ou les tours
F03G	MÉCANISMES MOTEURS À RESSORTS, À POIDS, À INERTIE OU ANALOGUES; DISPOSITIFS OU MÉCANISMES PRODUISANT UNE PUISSANCE MÉCANIQUE, NON PRÉVUS AILLEURS OU UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE NON PRÉVUE AILLEURS (dispositions relatives à l'alimentation en énergie tirée des forces de la nature dans les véhicules B60K0016000000;propulsion électrique des véhicules à partir d'énergie tirée des forces de la nature B60L0008000000)
F03G0001000000	Mécanismes moteurs à ressort (jouets mus par ressort A63H;ressorts en général F16F;mécanismes de précision pour la mesure du temps, p.ex. pour les horloges ou les montres, G04B)
F03G0001020000	caractérisés par la forme ou le matériau du ressort, p.ex. en hélice, spirale ou bobine
F03G0001040000	utilisant des ressorts en caoutchouc
F03G0001060000	Autres parties constitutives ou détails
F03G0001080000	pour la mise en tension
F03G0001100000	pour la production d'un mouvement de sortie autre que rotatif, p.ex. vibratoire
F03G0003000000	Autres mécanismes moteurs, p.ex. mécanismes moteurs à gravité ou inertie
F03G0003020000	utilisant des roues avec des compartiments périphériques coopérant avec des corps solides tombants (F03G0003040000 a priorité)
F03G0003040000	entraînés par du sable ou un matériau solide fluent similaire
F03G0003060000	utilisant des pendules
F03G0003080000	utilisant des volants
F03G0004000000	Dispositifs produisant une puissance mécanique à partir d'énergie géothermique
F03G0004020000	avec contact direct du fluide
F03G0004040000	avec turbo-pompe immergée dans un puits profond
F03G0004060000	utilisant le point d'éclair d'un fluide
F03G0005000000	Dispositifs pour produire de la puissance mécanique à partir de l'énergie musculaire (conduite des cycles B62M)
F03G0005020000	du type à "marche sans fin", p.ex. manège à pédale
F03G0005040000	Manèges à chevaux ou similaires
F03G0005060000	autres que ceux du type à "marche sans fin"
F03G0005080000	à action combinée par des membres différents du corps, p.ex. la main et la jambe
F03G0006000000	Dispositifs produisant une puissance mécanique à partir d'énergie solaire (fours solaires F24)
F03G0006020000	utilisant un fluide de travail à un seul état
F03G0006040000	gazeux
F03G0006060000	avec des moyens de concentration de l'énergie solaire
F03G0007000000	Mécanismes produisant une puissance mécanique, non prévus ailleurs ou utilisant une source d'énergie non prévue ailleurs
F03G0007040000	utilisant les différences de pression ou les différences thermiques existant dans la nature (F03G0007060000 a priorité)
F03G0007050000	Conversion de l'énergie thermique des océans
F03G0007060000	utilisant la dilatation ou la contraction des corps produites par le chauffage, le refroidissement, l'humidification, le séchage ou par des phénomènes similaires (utilisant la dilatation thermique des liquides non vaporisés F01K)
F03G0007080000	récupérant l'énergie produite par le balancement, le roulement, le tangage ou des mouvements semblabes, p.ex. par les vibrations d'une machine
F03G0007100000	Mouvement prétendu perpétuel (utilisant la poussée hydrostatique F03B0017040000)
F03H	PRODUCTION DE POUSSÉE PROPULSIVE PAR RÉACTION, NON PRÉVUE AILLEURS (à partir des produits de combustion F02K)
F03H0001000000	Utilisation du plasma pour produire une poussée propulsive par réaction (production du plasma H05H0001000000)
F03H0003000000	Utilisation de photons pour produire une poussée propulsive par réaction
F03H0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F04	"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF, POMPES À LIQUIDES OU À FLUIDES COMPRESSIBLES
F04B	"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF; POMPES (pompes à injection de combustible F02M;"machines" à liquides ou pompes, du type à pistons rotatifs ou oscillants F04C;pompes à déplacement non positif F04D;pompage de fluide par contact direct avec un autre fluide ou par utilisation de l'inertie du fluide à pomper F04F;vilebrequins, têtes de bielle, bielles F16C;volants F16F;transmissions pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa, en général F16H;pistons, tiges de pistons, cylindres, en général F16J;pompes à ions H01J0041120000;pompes électrodynamiques H02K0044020000)
F04B0001000000	Pompes pour liquides ou pour liquides et fluides compressibles; "Machines" à liquides à déplacement positif
F04B0001000000	"Machines" ou pompes multicylindres caractérisées par le nombre ou la disposition des cylindres (F04B0003000000 a priorité;pompes entraînées par fluide F04B0009080000;commande des "machines" alternatives ou des pompes en général F04B0049000000)
F04B0001020000	ayant deux cylindres (disposés en V F04B0001040000)
F04B0001040000	ayant des cylindres disposés en étoile ou en éventail
F04B0001047000	avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités extérieures des cylindres
F04B0001053000	avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités intérieures des cylindres
F04B0001060000	Commande
F04B0001070000	en modifiant l'excentricité relative entre deux organes, p.ex. une came et un arbre d'entraînement
F04B0001080000	avec régulation par la pression de refoulement
F04B0001100000	les cylindres étant mobiles, p.ex. rotatifs
F04B0001107000	avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités extérieures des cylindres
F04B0001113000	avec un élément actionnant ou actionné aux extrémités intérieures des cylindres
F04B0001120000	ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal
F04B0001140000	les cylindres étant immobiles
F04B0001160000	se présentant sous forme de deux jeux ou plus de cylindres ou de pistons
F04B0001180000	dont les organes de distribution sont autonomes, c. à d. actionnés par le fluide de travail
F04B0001200000	le bloc-cylindres étant rotatif
F04B0001220000	se présentant sous forme de deux jeux ou plus de cylindres ou de pistons
F04B0001240000	inclinés par rapport à l'arbre principal
F04B0001260000	Commande
F04B0001280000	pour "machines" ou pompes à cylindres immobiles
F04B0001290000	en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres
F04B0001300000	pour "machines" ou pompes à bloc-cylindres rotatif
F04B0001320000	en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres
F04B0001340000	Commande non prévue dans un seul des groupes F04B0001020000-F04B0001320000
F04B0003000000	"Machines" ou pompes à action conjuguée des pistons dans un seul cylindre, p.ex. multiétagés
F04B0005000000	"Machines" ou pompes avec pistons à surfaces différentielles
F04B0005020000	avec des pistons à double action
F04B0007000000	"Machines" ou pompes à piston caractérisées par un entraînement desmodromique des organes du mécanisme de distribution (avec cylindres disposés en étoile ou en éventail F04B0001040000;avec cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal F04B0001120000)
F04B0007020000	le mécanisme de distribution étant actionnés par un fluide
F04B0007040000	dans lesquels le mécanisme de distribution est réalisé par pistons et cylindres agissant en conjugaison pour ouvrir et fermer les orifices d'aspiration ou de refoulement
F04B0007060000	les pistons et les cylindres étant animés d'un mouvement relatif alternatif et rotatif
F04B0009000000	"Machines" ou pompes à piston caractérisées par les moyens entraînants ou entraînés liés à leurs organes de travail
F04B0009020000	les moyens étant mécaniques
F04B0009040000	constitués par des cames, des excentriques ou des mécanismes à téton et rainure guide (avec cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'axe principal F04B0001120000)
F04B0009060000	comportant des mécanismes à mouvement perdu à ressorts ou à poids
F04B0009080000	les moyens étant à fluide
F04B0009100000	le fluide étant liquide
F04B0009103000	avec une seule chambre de pompage
F04B0009105000	le mouvement alternatif de l'organe de pompage étant obtenu par un moteur hydraulique à double effet
F04B0009107000	le mouvement rectiligne de l'organe de pompage dans le sens de travail étant obtenu par un moteur hydraulique à simple effet, p.ex. actionné dans l'autre sens par gravité ou par un ressort
F04B0009109000	avec plusieurs chambres de pompage
F04B0009111000	avec deux organes de pompage liés mécaniquement
F04B0009113000	le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par un moteur hydraulique à double effet
F04B0009115000	le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par deux moteurs hydrauliques à simple effet, chacun agissant dans un sens
F04B0009117000	les organes de pompage n'étant pas liés mécaniquement entre eux
F04B0009120000	le fluide étant compressible, p.ex. de la vapeur ou de l'air
F04B0009123000	avec une seule chambre de pompage
F04B0009125000	le mouvement alternatif de l'organe de pompage étant obtenu par un moteur à double effet à fluide compressible
F04B0009127000	le mouvement rectiligne de l'organe de pompage dans le sens de travail étant obtenu par un moteur à simple effet à fluide compressible, p.ex. actionné dans l'autre sens par gravité ou par un ressort
F04B0009129000	avec plusieurs chambres de pompage
F04B0009131000	avec deux organes de pompage liés mécaniquement
F04B0009133000	le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par un moteur à double effet à fluide compressible
F04B0009135000	le mouvement alternatif des organes de pompage étant obtenu par deux moteurs hydrauliques à simple effet, chacun agissant dans un sens
F04B0009137000	les organes de pompage n'étant pas liés mécaniquement entre eux
F04B0009140000	Pompes caractérisées par leur mise en œuvre par la force musculaire
F04B0011000000	Egalisation des pulsations, p.ex. au moyen de réservoirs d'air; Anticavitation
F04B0013000000	Pompes spécialement modifiées pour débiter des quantités fixes ou prédéterminées (pour transférer des liquides de leurs récipients ou réservoirs de stockage en gros dans des véhicules ou récipients portatifs B67D0007580000)
F04B0013020000	de plusieurs fluides en même temps
F04B0015000000	Pompes adaptées pour travailler avec des fluides particuliers, p.ex. grâce à l'emploi de matériaux spécifiés pour la pompe elle-même ou certaines de ses parties
F04B0015020000	les fluides étant visqueux ou non homogènes
F04B0015040000	les fluides étant chauds ou corrosifs (F04B0015060000 a priorité)
F04B0015060000	avec des liquides près de leur point d'ébullition, p.ex. à une pression anormalement basse
F04B0015080000	les liquides ayant une température d'ébullition peu élevée
F04B0017000000	Pompes caractérisées par leur combinaison avec des machines motrices ou moteurs particuliers qui les entraînent ou par leur adaptation à ceux-ci
F04B0017020000	entraînées par des moteurs éoliens
F04B0017030000	entraînées par des moteurs électriques
F04B0017040000	utilisant des solénoïdes
F04B0017050000	entraînées par des moteurs à combustion interne
F04B0017060000	Combinaisons mobiles
F04B0019000000	"Machines" ou pompes ayant des caractéristiques particulières non prévues dans les groupes F04B0001000000-F04B0017000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F04B0019020000	ayant des cylindres mobiles
F04B0019040000	Pompes pour usage particulier (pour transférer des liquides de leurs récipients ou réservoirs de stockage en gros dans des véhicules ou récipients portatifs B67D0007580000)
F04B0019060000	Pompes débitant simultanément un liquide et un fluide compressible (pompes à gaz humide F04B0037200000)
F04B0019080000	Dispositifs de puisage
F04B0019100000	du type à roue
F04B0019120000	du type à hélice ou à vis
F04B0019140000	du type à chaîne sans fin, p.ex. dont les chaînes portent des pistons travaillant dans des cylindres ouverts aux deux extrémités
F04B0019160000	Elévateurs de liquide du type à adhérence
F04B0019180000	Organes d'adhérence à cet effet
F04B0019200000	Autres pompes à déplacement positif
F04B0019220000	du type à piston alternatif
F04B0019240000	Pompage par dilatation thermique du fluide pompé
F04B0023000000	Installations ou systèmes de pompage (F04B0017000000 a priorité)
F04B0023020000	comportant des réservoirs
F04B0023040000	Combinaisons de plusieurs pompes
F04B0023060000	les pompes étant toutes du type à déplacement positif alternatif
F04B0023080000	les pompes étant de différents types
F04B0023100000	une pompe au moins étant du type à déplacement positif alternatif
F04B0023120000	une pompe au moins étant du type à déplacement positif à piston rotatif (F04B0023100000 a priorité)
F04B0023140000	une pompe au moins étant du type à déplacement non positif (F04B0023100000, F04B0023120000 ont priorité)
F04B0025000000	Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles
F04B0025000000	Pompes multiétagées spécialement adaptées aux fluides compressibles
F04B0025020000	du type à piston étagé
F04B0025040000	ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal
F04B0027000000	Pompes multicylindres spécialement adaptées aux fluides compressibles et caractérisées par le nombre ou la disposition des cylindres (F04B0025000000a priorité;commande des "machines" alternatives ou des pompes en général F04B0049000000)
F04B0027020000	ayant des cylindres opposés par rapport à l'arbre principal
F04B0027040000	ayant des cylindres disposés en étoile ou en éventail
F04B0027047000	avec un élément actionnant aux extrémités extérieures des cylindres
F04B0027053000	avec un élément actionnant aux extrémités intérieures des cylindres
F04B0027060000	les cylindres étant mobiles, p.ex. rotatifs
F04B0027067000	Commande
F04B0027073000	en modifiant l'excentricité relative entre deux organes, p.ex. une came et un arbre d'entraînement
F04B0027080000	ayant des cylindres coaxiaux, parallèles ou inclinés par rapport à l'arbre principal
F04B0027100000	les cylindres étant immobiles
F04B0027120000	ayant plusieurs groupes de cylindres ou de pistons
F04B0027140000	Commande
F04B0027160000	pour pompes à cylindres immobiles
F04B0027180000	en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres
F04B0027200000	pour pompes à bloc-cylindres rotatifs
F04B0027220000	en modifiant les positions relatives d'un plateau en biais et d'un bloc-cylindres
F04B0027240000	Commande non prévue dans un seul des groupes F04B0027020000-F04B0027220000
F04B0031000000	Pompes à piston libre spécialement adaptées aux fluides compressibles; Systèmes utilisant de telles pompes (pompes actionnées par la force musculaire dans lesquelles la course n'est pas déterminée par une transmission d'entraînement F04B0033000000;moteurs à combustion à piston libre, générateurs de gaz à piston libre F02B0071000000;systèmes dans lesquels l'aspect machine motrice prédomine, voir la classe appropriée pour la machine motrice considérée)
F04B0033000000	Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles, actionnées par l'effort musculaire, p.ex. pour le gonflage
F04B0033020000	avec une transmission d'entraînement intermédiaire
F04B0035000000	Pompes à piston spécialement adaptées aux fluides compressibles et caractérisées par les moyens d'entraînement de leurs organes de travail ou par leur combinaison avec les machines motrices ou moteurs qui les entraînent ou bien par leurs adaptations à cet effet, non prévues ailleurs (si c'est l'aspect machine motrice ou moteur qui prédomine, voir les classes appropriées)
F04B0035010000	les moyens étant mécaniques
F04B0035020000	les moyens étant fluides
F04B0035040000	les moyens étant électriques
F04B0035060000	Combinaisons mobiles
F04B0037000000	Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles et ayant des caractéristiques pertinentes non prévues dans les groupes F04B0025000000-F04B0035000000ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F04B0037020000	pour l'évacuation, par absorption ou adsorption (absorption ou adsorption en général B01J)
F04B0037040000	Emploi de matériaux spécifiés pour l'absorption ou l'adsorption
F04B0037060000	pour l'évacuation par moyens thermiques
F04B0037080000	par condensation ou réfrigération, p.ex. pompes cryogéniques (pièges réfrigérés B01D0008000000)
F04B0037100000	pour utilisation particulière (F04B0037020000, F04B0037060000 ont priorité)
F04B0037120000	pour obtenir une haute pression
F04B0037140000	pour obtenir un vide élevé
F04B0037160000	Moyens pour éliminer les espaces morts
F04B0037180000	pour fluides élastiques particuliers
F04B0037200000	pour gaz humides, p.ex. de l'air
F04B0039000000	Parties constitutives, détails ou accessoires de pompes ou de systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles, non prévus dans les groupes F04B0025000000-F04B0037000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes (pour la commande F04B0049000000)
F04B0039020000	Lubrification (des "machines" ou machines motrices en général F01M)
F04B0039040000	Mesures pour éviter que le lubrifiant ne contamine le fluide pompé
F04B0039060000	Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général F01P); Chauffage; Prévention du gel
F04B0039080000	Entraînement des organes de distribution
F04B0039100000	Adaptation ou aménagement des organes de distribution
F04B0039120000	Carcasses d'enveloppe (carcasses d'enveloppe des "machines" ou machines motrices en général F16M); Cylindres; Culasses; Connexions des tubulures pour fluide
F04B0039140000	Dispositions permettant un montage ou démontage commodes
F04B0039160000	Filtrage; Déshumidification
F04B0041000000	Installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles (F04B0031000000, F04B0035000000ont priorité)
F04B0041020000	comportant des réservoirs
F04B0041040000	Conversion des ensembles cylindres de moteur à combustion interne en pompe
F04B0041060000	Combinaisons de plusieurs pompes
F04B0043000000	"Machines" ou pompes ayant des organes de travail flexibles
F04B0043000000	"Machines", pompes ou installations de pompage ayant des organes de travail flexibles (pompes ou installations de pompage spécialement adaptées pour fluides compressibles F04B0045000000)
F04B0043020000	ayant des organes flexibles du genre plat, p.ex. des diaphragmes (F04B0043140000 a priorité)
F04B0043040000	Pompes ayant un entraînement électrique
F04B0043060000	Pompes ayant un entraînement par fluide
F04B0043067000	le fluide étant déplacé directement par un piston
F04B0043073000	le fluide d'entraînement étant commandé par au moins un clapet
F04B0043080000	ayant des organes flexibles tubulaires (F04B0043120000 a priorité)
F04B0043090000	Pompes à entraînement électrique
F04B0043100000	Pompes ayant un entraînement par fluide
F04B0043107000	le fluide étant déplacé directement par un piston
F04B0043113000	le fluide d'entraînement étant commandé par au moins un clapet
F04B0043120000	à action péristaltique
F04B0043140000	ayant des organes flexibles du genre plat
F04B0045000000	Pompes ou installations de pompage, ayant des organes de travail flexibles, spécialement adaptées pour fluides compressibles
F04B0045020000	ayant des soufflets
F04B0045027000	à entraînement électrique
F04B0045033000	à entraînement par fluide
F04B0045040000	ayant des organes flexibles du genre plat, p.ex. des diaphragmes (F04B0045100000 a priorité)
F04B0045047000	Pompes à entraînement électrique
F04B0045053000	Pompes à entraînement par fluide
F04B0045060000	ayant des organes flexibles tubulaires (F04B0045020000, F04B0045080000 ont priorité)
F04B0045067000	Pompes à entraînement électrique
F04B0045073000	Pompes à entraînement par fluide
F04B0045080000	à action péristaltique
F04B0045100000	ayant des organes flexibles du genre plat
F04B0047000000	Pompes ou installations de pompage spécialement adaptées pour élever un fluide à partir d'une grande profondeur, p.ex. pompes de puits (en utilisant un fluide intermédiaire, en surpression ou en sous-pression, agissant directement sur le fluide à pomper F04F0001000000)
F04B0047020000	les mécanismes d'entraînement étant placés au niveau du sol (F04B0047120000 a priorité)
F04B0047040000	les moyens d'entraînement comportant des moyens fluides
F04B0047060000	dont les ensembles pompe-moteur sont placés à grande profondeur
F04B0047080000	les moteurs étant actionnés par un fluide
F04B0047100000	les ensembles ou des parties de ceux-ci pouvant être hissés au niveau du sol par la pression de ce fluide
F04B0047120000	élevant le fluide à pomper jusqu'à la surface au moyen d'un piston libre
F04B0047140000	Equilibrage
F04B0049000000	Commande des "machines", pompes ou installations de pompage ou mesures de sécurité les concernant non prévues dans les groupes F04B0001000000-F04B0047000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F04B0049020000	Commande d'arrêt, de démarrage, de décharge ou de ralenti (commande électrique F04B0049060000)
F04B0049025000	par flotteurs
F04B0049030000	par clapets
F04B0049035000	de dérivation
F04B0049040000	Régulation par flotteurs (F04B0049025000 a priorité)
F04B0049060000	Commande utilisant l'électricité (régulation par flotteurs actionnant des interrupteurs électriques F04B0049040000)
F04B0049080000	Régulation par la pression de refoulement
F04B0049100000	Autres mesures de sécurité
F04B0049120000	en modifiant la course des organes de travail
F04B0049140000	Butées de réglage situées dans le trajet du mouvement alternatif
F04B0049160000	par réglage des volumes morts des chambres de travail
F04B0049180000	en modifiant la section utile de la surface de travail du piston
F04B0049200000	en modifiant la vitesse d'entraînement (commandée électriquement F04B0049060000)
F04B0049220000	par clapets (F04B0049030000 a priorité)
F04B0049240000	de dérivation
F04B0051000000	Essais des "machines", pompes ou installations de pompage
F04B0053000000	Parties constitutives, détails ou accessoires non prévus dans les groupes F04B0001000000-F04B0023000000 ou F04B0039000000-F04B0047000000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F04B0053020000	Garnissage de l'espace libre entre des cylindres et des pistons
F04B0053040000	Drainage
F04B0053060000	Ventilation
F04B0053080000	Refroidissement (des "machines" ou des machines motrices en général F01P); Chauffage; Prévention du gel
F04B0053100000	Clapets; Agencement des clapets
F04B0053120000	disposés dans ou sur des pistons
F04B0053140000	Pistons, tiges de piston ou liaisons piston-tige
F04B0053160000	Carcasses d'enveloppe; Cylindres; Chemises de cylindre ou culasses; Connexions des tubulures pour fluide
F04B0053180000	Lubrification (des "machines" ou des machines motrices en général F01M)
F04B0053200000	Filtrage
F04B0053220000	Dispositions pour l'assemblage ou le démontage rapide
F04C	"MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF, À PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (machines motrices actionnées par des liquides F03C); POMPES À DÉPLACEMENT POSITIF, À PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (pompes à injection de combustible F02M)
F04C0002000000	Machines à liquides; Pompes à liquides ou à liquides et à fluides compressibles
F04C0002000000	Machines ou pompes à piston rotatif (avec axes des organes coopérants non parallèles F04C0003000000;avec parois des chambres de travail au moins partiellement déformables F04C0005000000;avec anneau fluide ou dispositif analogue F04C0007000000;pompes à piston rotatif spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0018000000, F04C0019000000;machines ou pompes à piston rotatif dans lesquelles le fluide de travail est déplacé uniquement par, ou déplace exclusivement, un ou plusieurs pistons alternatifs F04B)
F04C0002020000	du type à engrènement, c. à d. avec un mouvement de translation circulaire des organes coopérants, chaque organe possédant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise
F04C0002040000	du type à axe interne
F04C0002060000	d'un autre type qu'à axe interne (F04C0002063000 a priorité)
F04C0002063000	ayant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel
F04C0002067000	avec un entraînement du type à came et suiveur
F04C0002070000	avec un entraînement du type vilebrequin-bielle
F04C0002073000	avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet
F04C0002077000	avec un entraînement du type à organe denté
F04C0002080000	du type à engrènement extérieur, c. à d. avec un engagement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés
F04C0002100000	du type à axe interne, l'organe externe ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de rouleaux, que l'organe interne
F04C0002107000	avec des dents hélicoïdales
F04C0002113000	l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe
F04C0002120000	d'un autre type qu'à axe interne
F04C0002140000	avec des pistons rotatifs dentés
F04C0002160000	à dents hélicoïdales, p.ex. du type ayant la forme d'un chevron, du type à vis
F04C0002180000	à formes de dents semblables (F04C0002160000 a priorité)
F04C0002200000	à formes de dents dissemblables (F04C0002160000 a priorité)
F04C0002220000	du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement, ou avec l'un des organes coopérants fixe et l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe
F04C0002240000	du type à contre-engrènement, c. à d. avec mouvement relatif des organes coopérants en sens opposé aux points d'engagement
F04C0002260000	du type à axe interne
F04C0002280000	d'un autre type qu'à axe interne
F04C0002300000	possédant les caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes F04C0002020000, F04C0002080000, F04C0002220000, F04C0002240000 ou par l'un de ces groupes en combinaison avec un autre type de mouvement entre les organes coopérants
F04C0002320000	ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe F04C0002020000 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants
F04C0002324000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe
F04C0002328000	et articulés, sur l'organe externe
F04C0002332000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne
F04C0002336000	et articulés sur l'organe interne
F04C0002340000	avec à la fois le mouvement défini dans l'un des groupes F04C0002080000 ou F04C0002220000 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants
F04C0002344000	les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne
F04C0002348000	les organes obturateurs étant en contact direct, avec un jeu circonférentiel, avec un organe rotatif externe
F04C0002352000	les organes obturateurs pivotant sur l'axe de l'organe externe
F04C0002356000	les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe
F04C0002360000	ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes F04C0002220000 et F04C0002240000
F04C0002380000	ayant le mouvement défini dans le groupe F04C0002020000 et ayant un organe articulé (F04C0002320000 a priorité)
F04C0002390000	avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe
F04C0002400000	ayant le mouvement défini dans l'un des groupes F04C0002080000 ou F04C0002220000 et ayant un organe articulé
F04C0002440000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne
F04C0002460000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe
F04C0003000000	"Machines" ou pompes à piston rotatif à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles, p.ex. pompes à vis (avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement F04C0005000000;pompes à piston rotatif à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0018480000)
F04C0003020000	les axes étant disposés selon un angle de 90 degrés
F04C0003040000	du type à engrènement, c. à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté
F04C0003060000	les axes étant disposés autrement que selon un angle de 90 degrés
F04C0003080000	du type à engrènement, c. à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté
F04C0005000000	"Machines" ou pompes à piston rotatif avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement (spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0018000000)
F04C0007000000	"Machines" ou pompes à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue (spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0019000000)
F04C0009000000	"Machines" ou pompes à piston oscillant (spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0021000000)
F04C0011000000	Combinaisons de plusieurs "machines" ou pompes, chacune d'elles étant du type à piston rotatif ou oscillant (combinaisons spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0023000000); Installations de pompage (F04C0013000000 a priorité;spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0023000000;transmissions à fluide F16H0039000000-F16H0047000000)
F04C0013000000	Adaptations des "machines" ou pompes pour utilisation particulière, p.ex. pour très hautes compressions (de pompes spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0025000000)
F04C0014000000	Commande, surveillance ou dispositions de sécurité pour "machines" ou pompes ou installations de pompage (pour pompes ou installations de pompage spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0028000000)
F04C0014020000	spécialement adaptées pour plusieurs "machines" ou pompes connectées en série ou en parallèle
F04C0014040000	spécialement adaptées pour des pompes ou des "machines" réversibles
F04C0014060000	spécialement adaptées pour arrêter, pour démarrer, pour le ralenti ou pour un fonctionnement à charge nulle
F04C0014080000	caractérisées par une variation de la vitesse de rotation
F04C0014100000	caractérisées par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement par rapport à la chambre de travail
F04C0014120000	utilisant des tiroirs
F04C0014140000	utilisant des soupapes rotatives
F04C0014160000	utilisant des soupapes de levage
F04C0014180000	caractérisées par la variation du volume de la chambre de travail (par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement F04C0014100000)
F04C0014200000	en modifiant la forme du contour intérieur ou extérieur de la chambre de travail
F04C0014220000	en modifiant l'excentricité entre les éléments coopérants
F04C0014240000	caractérisées par l'utilisation des soupapes pour régler la pression ou le débit, p.ex. soupapes de décharge (F04C0014100000 a priorité)
F04C0014260000	en utilisant des canaux de dérivation
F04C0014280000	Dispositions de sécurité; Surveillance
F04C0015000000	Parties constitutives, détails ou accessoires des "machines", des pompes ou installations de pompage non couverts par les groupes F04C0002000000-F04C0014000000 (pour pompes spécialement adaptées pour les fluides compressibles F04C0018000000-F04C0029000000)
F04C0015060000	Dispositions pour l'admission ou l'échappement du fluide de travail, p.ex. caractéristiques de structure de l'admission ou de l'échappement
F04C0018000000	Pompes spécialement adaptées pour les fluides compressibles
F04C0018000000	Pompes à piston rotatif spécialement adaptées pour les fluides compressibles (avec anneau fluide ou dispositif analogue F04C0019000000;pompes à piston rotatif dans lesquelles le fluide de travail est déplacé uniquement par un ou plusieurs pistons alternatifs F04B)
F04C0018020000	du type à engrènement, c. à d. avec un mouvement de translation circulaire des organes coopérants, chaque organe possédant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise
F04C0018040000	du type à axe interne
F04C0018060000	d'un autre type qu'à axe interne (F04C0018063000 a priorité)
F04C0018063000	ayant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel
F04C0018067000	avec un entraînement du type à came et suiveur
F04C0018070000	avec un entraînement du type vilebrequin-bielle
F04C0018073000	avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet
F04C0018077000	avec un entraînement du type à organe denté
F04C0018080000	du type à engrènement extérieur, c. à d. avec un engagement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés
F04C0018100000	du type à axe interne, l'organe externe ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de rouleaux, que l'organe interne
F04C0018107000	avec des dents hélicoïdales
F04C0018113000	l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe
F04C0018120000	d'un autre type qu'à axe interne
F04C0018140000	avec des pistons rotatifs dentés
F04C0018160000	à dents hélicoïdales, p.ex. du type ayant la forme d'un chevron, du type à vis
F04C0018180000	à formes de dents semblables (F04C0018160000 a priorité)
F04C0018200000	à formes de dents dissemblables (F04C0018160000 a priorité)
F04C0018220000	du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement, ou avec l'un des organes coopérants fixe et l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe
F04C0018240000	du type à contre-engrènement, c. à d. avec mouvement relatif des organes coopérants en sens opposé aux points d'engagement
F04C0018260000	du type à axe interne
F04C0018280000	d'un autre type qu'à axe interne
F04C0018300000	possédant les caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes F04C0018020000, F04C0018080000, F04C0018220000, F04C0018240000, F04C0018480000 ou par l'un de ces groupes en combinaison avec un autre type de mouvement entre les organes coopérants
F04C0018320000	ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe F04C0018020000 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants
F04C0018324000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe
F04C0018328000	et articulés sur l'organe externe
F04C0018332000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne
F04C0018336000	et articulés sur l'organe interne
F04C0018340000	ayant à la fois le mouvement défini dans l'un des groupes F04C0018080000 ou F04C0018220000 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants
F04C0018344000	les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne
F04C0018348000	les organes obturateurs étant en contact direct, avec un jeu circonférentiel, avec un organe rotatif externe
F04C0018352000	les organes obturateurs pivotant sur l'axe de l'organe externe
F04C0018356000	les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe
F04C0018360000	ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes F04C0018220000 et F04C0018240000
F04C0018380000	ayant le mouvement défini dans le groupe F04C0018020000 et ayant un organe articulé (F04C0018320000 a priorité)
F04C0018390000	avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe
F04C0018400000	ayant le mouvement défini dans l'un des groupes F04C0018080000 ou F04C0018220000 et comportant un organe articulé
F04C0018440000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne
F04C0018460000	avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe
F04C0018480000	Pompes à piston rotatif à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles
F04C0018500000	les axes étant disposés selon un angle de 90 degrés
F04C0018520000	du type à engrènement, c. à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté
F04C0018540000	les axes étant disposés autrement qua selon un angle de 90 degrés
F04C0018560000	du type à engrènement, c. à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté
F04C0019000000	Pompes à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue spécialement adaptés pour les fluides compressibles
F04C0021000000	Pompes à piston oscillant spécialement adaptées pour les fluides compressibles
F04C0023000000	Combinaisons de plusieurs pompes, chacune étant du type à piston rotatif ou oscillant spécialement adaptées pour les fluides compressibles; Installations de pompage spécialement adaptées pour les fluides compressibles; Pompes multiétagées spécialement adaptées pour les fluides compressibles (F04C0025000000 a priorité)
F04C0023020000	Pompes caractérisées par leur combinaison avec des machines motrices ou moteurs d'entraînement particuliers ou leurs adaptations à cet effet (si l'aspect machine motrice ou moteur prédomine, voir les classes relatives à ces machines motrices ou moteurs)
F04C0025000000	Adaptations de pompes pour utilisation spéciale pour les fluides compressibles
F04C0025020000	pour produire un vide élevé (systèmes d'étanchéité F04C0027000000;silencieux F04C0029060000)
F04C0027000000	Systèmes d'étanchéité dans les pompes à piston rotatif spécialement adaptées pour les fluides compressibles
F04C0027020000	Joints d'étanchéité liquides pour pompes à vide poussé
F04C0028000000	Commande, surveillance ou dispositions de sécurité pour les pompes ou les installations de pompage spécialement adaptées pour les fluides compressibles
F04C0028020000	spécialement adaptées pour plusieurs pompes connectées en série ou en parallèle
F04C0028040000	spécialement adaptées pour les pompes réversibles
F04C0028060000	spécialement adaptées pour arrêter, pour démarrer, pour le ralenti ou pour un fonctionnement à charge nulle
F04C0028080000	caractérisées par une variation de la vitesse de rotation
F04C0028100000	caractérisées par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement par rapport à la chambre de travail
F04C0028120000	utilisant des tiroirs
F04C0028140000	utilisant des soupapes rotatives
F04C0028160000	utilisant des soupapes de levage
F04C0028180000	caractérisées par la variation du volume de la chambre de travail (par la modification des positions de l'ouverture de l'admission ou de l'échappement F04C0028100000)
F04C0028200000	en modifiant la forme du contour intérieur ou extérieur de la chambre de travail
F04C0028220000	en modifiant l'excentricité entre les éléments coopérants
F04C0028240000	caractérisées par l'utilisation des soupapes pour régler la pression ou le débit, p.ex. soupapes de décharge (F04C0028100000 a priorité)
F04C0028260000	utilisant des canaux de dérivation
F04C0028280000	Dispositions de sécurité; Surveillance
F04C0029000000	Parties constitutives, détails ou accessoires de pompes ou d'installations de pompage spécialement adaptées pour les fluides compressibles non couverts dans les groupes F04C0018000000-F04C0028000000
F04C0029020000	Lubrification; Séparation du lubrifiant
F04C0029040000	Chauffage; Refroidissement; Isolation thermique
F04C0029060000	Etouffement du bruit
F04C0029120000	Dispositions pour l'admission ou l'échappement du fluide de travail, p.ex. caractéristiques de structure de l'admission ou de l'échappement
F04D	POMPES À DÉPLACEMENT NON POSITIF (pompes à injection de combustible F02M;pompes à ions H01J0041120000;pompes électrodynamiques H02K0044020000)
F04D0001000000	Pompes à flux radial, p.ex. pompes centrifuges; Pompes hélicocentrifuges (adaptées pour pomper des liquides particuliers F04D0007000000;amorçage ou surpression F04D0009000000;pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0001020000	à étages non centrifuges, p.ex. centripètes
F04D0001040000	Pompes hélicocentrifuges
F04D0001060000	Pompes multiétagées (F04D0001020000 a priorité)
F04D0001080000	les étages étant concentriques
F04D0001100000	avec des moyens de changer le trajet du flux à travers les étages, p.ex. par des transformations série-parallèle
F04D0001120000	Pompes avec des godets ou organes d'agitation analogues pénétrant dans le fluide circulant dans un bol
F04D0001140000	Pompes élevant le fluide par la force centrifuge dans un bol conique tournant autour d'un axe vertical
F04D0003000000	Pompes à flux axial (amorçage ou surpression F04D0009000000;pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0003020000	du type à vis
F04D0005000000	Pompes avec flux circonférentiel ou transversal (pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0007000000	Pompes adaptées à la manipulation de liquides particuliers, p.ex. par choix de matériaux spéciaux pour les pompes ou pièces de pompe (pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0007020000	du type centrifuge
F04D0007040000	les fluides étant visqueux ou non homogènes
F04D0007060000	les fluides étant chauds ou corrosifs, p.ex. du métal liquide
F04D0007080000	les fluides étant radioactifs
F04D0009000000	Amorçage; Prévention du blocage par la vapeur
F04D0009020000	Pompes à auto-amorçage
F04D0009040000	Utilisation de pompes d'amorçage; Utilisation de pompes de surpression pour éviter le blocage par la vapeur
F04D0009060000	du type à jet
F04D0011000000	Autres pompes rotatives à déplacement non positif (installations ou systèmes de pompage F04D0013000000;pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0013000000	Installations ou systèmes de pompage (commande F04D0015000000;pompage simultané de liquides et de fluides compressibles F04D0031000000)
F04D0013020000	Ensembles comprenant les pompes et leurs moyens d'entraînement (en cas de prédominance de l'aspect des moyens d'entraînement, voir la classe correspondante)
F04D0013040000	la pompe étant entraînée par un fluide
F04D0013060000	la pompe étant entraînée par l'électricité
F04D0013080000	pour utilisation en position immergée
F04D0013100000	adaptés pour l'utilisation dans les forages de mine
F04D0013120000	Combinaisons de plusieurs pompes (combinaisons avec pompes d'amorçage ou de surpression pour lutter contre le blocage par la vapeur F04D0009040000)
F04D0013140000	les pompes étant toutes du type centrifuge
F04D0013160000	avec des réservoirs de stockage
F04D0015000000	Commande, p.ex. réglage de pompes, d'installations ou de systèmes de pompage
F04D0015020000	Arrêt de pompes ou de soupapes en cas de fonctionnement indésirable
F04D0017000000	Pompes rotatives spécialement adaptées aux fluides compressibles
F04D0017000000	Pompes à flux radial spécialement adaptées aux fluides compressibles, p.ex. pompes centrifuges; Pompes hélicocentrifuges spécialement adaptées aux fluides compressibles (F04D0021000000 a priorité)
F04D0017020000	ayant des étages non centrifuges, p.ex. centripètes
F04D0017040000	du type à flux transversal
F04D0017060000	Pompes hélicocentrifuges
F04D0017080000	Pompes centrifuges
F04D0017100000	pour la compression ou l'épuisement
F04D0017120000	Pompes multiétagées
F04D0017140000	avec moyens de changer le trajet du flux à travers les étages, p.ex. par des transformations série-parallèle (contrôle de l'emballement F04D0027020000)
F04D0017160000	pour déplacement sans compression notable
F04D0017180000	caractérisées par l'utilisation de la force centrifuge du liquide entraîné dans la pompe
F04D0019000000	Pompes à flux axial spécialement adaptées aux fluides compressibles (F04D0021000000 a priorité)
F04D0019020000	Pompes multiétagées
F04D0019040000	spécialement adaptées pour réaliser un vide poussé, p.ex. pompes moléculaires
F04D0021000000	Pompes spécialement adaptées aux fluides compressibles utilisant la vitesse supersonique du fluide pompé
F04D0023000000	Autres pompes rotatives à déplacement non positif spécialement adaptées aux fluides compressibles (installations ou systèmes de pompage F04D0025000000)
F04D0025000000	Installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles (commande F04D0027000000)
F04D0025020000	Ensembles comprenant des pompes et leurs moyens d'entraînement (si c'est l'aspect moyens d'entraînement qui prédomine, voir les classes appropriées pour ces moyens)
F04D0025040000	la pompe étant entraînée par un fluide
F04D0025060000	la pompe étant entraînée par l'électricité (F04D0025080000 a priorité)
F04D0025080000	le fluide énergétique étant l'air, p.ex. pour la ventilation
F04D0025100000	l'ensemble ayant le moyen de changer automatiquement la direction de l'air refoulé
F04D0025120000	l'ensemble étant adapté pour être monté dans des ouvertures
F04D0025140000	et comportant des volets, p.ex. pour fermeture automatique lorsqu'il n'est pas en service
F04D0025160000	Combinaisons de plusieurs pompes
F04D0027000000	Commande, p.ex. régulation des pompes, installations ou systèmes de pompage spécialement adaptés aux fluides compressibles
F04D0027020000	Contrôle de l'emballement
F04D0029000000	Parties constitutives, détails ou accessoires (éléments de machines en général F16)
F04D0029020000	Emploi de matériaux spécifiés (pour fonctionner avec des liquides particuliers F04D0007000000)
F04D0029040000	Arbres, paliers ou leurs assemblages (spécialement adaptés aux pompes pour fluides compressibles F04D0029050000)
F04D0029041000	Equilibrage des poussées axiales
F04D0029042000	Rotors pouvant se déplacer dans le sens axial (F04D0029041000 a priorité)
F04D0029043000	Arbres
F04D0029044000	Dispositions pour le raccordement ou l'assemblage des arbres
F04D0029046000	Paliers
F04D0029047000	hydrostatiques; hydrodynamiques
F04D0029048000	magnétiques; électromagnétiques
F04D0029049000	à roulements
F04D0029050000	Arbres, paliers ou leurs assemblages spécialement adaptés aux pompes pour fluides compressibles
F04D0029051000	Equilibrages des poussées axiales
F04D0029052000	Rotors mobiles dans le sens axial (F04D0029051000 a priorité)
F04D0029053000	Arbres
F04D0029054000	Dispositions pour le raccordement ou l'assemblage des arbres
F04D0029056000	Paliers
F04D0029057000	hydrostatiques; hydrodynamiques
F04D0029058000	magnétiques; électromagnétiques
F04D0029059000	à roulements
F04D0029060000	Lubrification
F04D0029063000	spécialement adaptée aux pompes pour fluides compressibles
F04D0029080000	Joints d'étanchéité
F04D0029100000	Joints d'étanchéité pour arbre
F04D0029120000	utilisant des bagues
F04D0029140000	entrant en action uniquement lorsque la pompe ne fonctionne pas
F04D0029160000	entre le côté du refoulement et celui de l'aspiration
F04D0029180000	Rotors (spécialement adaptés aux fluides compressibles F04D0029260000)
F04D0029200000	Montage des rotors sur les arbres
F04D0029220000	spécialement pour les pompes centrifuges
F04D0029240000	Aubes
F04D0029260000	Rotors spécialement adaptés aux fluides compressibles
F04D0029280000	pour pompes centrifuges ou hélicocentrifuges
F04D0029300000	Aubes
F04D0029320000	pour pompes à flux axial
F04D0029340000	Montage des ailettes
F04D0029360000	réglable
F04D0029380000	Ailettes
F04D0029400000	Carters d'enveloppe; Tubulures pour le fluide énergétique
F04D0029420000	pour pompes radiales ou hélicocentrifuges
F04D0029440000	Moyens de guidage du fluide, p.ex. diffuseurs
F04D0029460000	réglables
F04D0029480000	pour flux unidirectionnel de fluide dans les pompes réversibles
F04D0029500000	pour renverser le flux de fluide
F04D0029520000	pour pompes axiales
F04D0029540000	Moyens de guidage du fluide, p.ex. diffuseurs
F04D0029560000	réglables
F04D0029580000	Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général F01P); Chauffage; Réduction du transfert de chaleur
F04D0029600000	Montage; Assemblage; Démontage
F04D0029620000	des pompes radiales ou hélicocentrifuges
F04D0029640000	des pompes axiales
F04D0029660000	Lutte contre la cavitation, les tourbillons, le bruit, les vibrations ou phénomènes analogues (silencieux pour "machines" ou machines motrices en général F01N); Equilibrage (contrôle de l'emballement F04D0027020000)
F04D0029680000	en agissant sur les couches limites
F04D0029700000	Grilles d'aspiration; Filtres; Séparateurs de poussière; Nettoyage
F04D0031000000	Autres pompes à déplacement non positif
F04D0031000000	Pompage simultané de liquides et de fluides compressibles
F04D0033000000	Pompes à déplacement non positif utilisant un mouvement autre que la rotation pure, p.ex. du type oscillant (F04D0035000000 a priorité;ventilateurs tenus à la main A45B)
F04D0035000000	Pompes produisant des vagues dans les liquides, c. à d. générateurs de vagues (pour baignoires A47K0003100000)
F04F	POMPAGE DE FLUIDE PAR CONTACT DIRECT AVEC UN AUTRE FLUIDE OU PAR UTILISATION DE L'INERTIE DU FLUIDE À POMPER (réceptacles ou empaquetages avec des moyens particuliers pour distribuer des liquides ou semi-liquides par pression interne de gaz B65D0083140000); SIPHONS
F04F0001000000	Pompes utilisant un fluide intermédiaire, en surpression ou en sous-pression, agissant directement sur le liquide à pomper (utilisant uniquement une pression négative F04F0003000000;pompes à jet F04F0005000000;siphons F04F0010000000)
F04F0001020000	utilisant à la fois un fluide intermédiaire en surpression et en sous-pression, p.ex. alternativement
F04F0001040000	produit par vaporisation et condensation
F04F0001060000	le fluide intermédiaire agissant sur la surface du liquide à pomper (F04F0001020000 a priorité)
F04F0001080000	et spécialement adaptées pour élever le liquide à partir d'une grande profondeur, p.ex. dans un puits
F04F0001100000	du type multiple, p.ex. avec deux sous-ensembles ou plus en parallèle (F04F0001080000 a priorité)
F04F0001120000	en série
F04F0001140000	adaptées pour pomper des liquides particuliers, p.ex. des liquides corrosifs ou chauds
F04F0001160000	caractérisées par la mise en pression subite du fluide intermédiaire, p.ex. par explosion
F04F0001180000	le fluide intermédiaire étant mélangé au liquide à pomper ou fabriqué à partir de celui-ci
F04F0001200000	et spécialement adaptées pour élever le liquide à partir d'une grande profondeur, p.ex. dans un puits
F04F0003000000	Pompes utilisant une pression négative agissant directement sur le liquide à pomper (siphons F04F0010000000)
F04F0005000000	Pompes à jet, p.ex. dispositifs dans lesquels le flux est produit par la chute de pression causée par la vitesse d'un autre fluide (pompes à diffusion F04F0009000000;combinaison de pompes à jet avec des pompes autres que du type à jet F04B;utilisation de pompes à jet pour l'amorçage ou la surcompression des pompes à déplacement non positif F04D)
F04F0005020000	le fluide inducteur étant un liquide
F04F0005040000	déplaçant des fluides compressibles
F04F0005060000	la pompe étant du type rotatif
F04F0005080000	le fluide compressible à pomper étant entraîné dans une colonne de liquide en chute libre
F04F0005100000	déplaçant des liquides, p.ex. contenant des solides ou bien déplaçant des liquides et des fluides compressibles
F04F0005120000	la pompe étant du type multiétagé
F04F0005140000	le fluide inducteur étant un fluide compressible
F04F0005160000	déplaçant des fluides compressibles
F04F0005180000	pour les comprimer
F04F0005200000	pour les évacuer
F04F0005220000	du type multiétagé
F04F0005240000	déplaçant des liquides, p.ex. contenant des solides ou bien déplaçant des liquides et des fluides compressibles
F04F0005260000	du type multiétagé (F04F0005280000 a priorité)
F04F0005280000	Redémarrage de l'action d'induction
F04F0005300000	par tuyère combinée à un mouvement de glissement axial
F04F0005320000	par tuyère combinée avec un clapet articulé
F04F0005340000	caractérisées par les moyens de changement de la source de fluide inducteur
F04F0005360000	caractérisées par l'utilisation d'un fluide inducteur particulier
F04F0005380000	le fluide inducteur étant de la vapeur de mercure
F04F0005400000	le fluide inducteur étant de la vapeur d'huile
F04F0005420000	caractérisées par le fait que le flux d'entrée du fluide inducteur est radial ou tangentiel par rapport au flux de sortie (cyclones B04C)
F04F0005440000	Parties constitutives, détails ou accessoires non couverts par les groupes F04F0005020000-F04F0005420000 ou présentant un intérêt autre que celui visé par ces groupes
F04F0005460000	Aménagements des tuyères
F04F0005480000	Commande
F04F0005500000	des pompes de compression
F04F0005520000	des pompes d'évacuation
F04F0005540000	Installations caractérisées par l'utilisation de pompes à jet, p.ex. par des combinaisons de plusieurs pompes de différents types
F04F0007000000	Pompes déplaçant des fluides en utilisant leur inertie, p.ex. en produisant des vibrations dans le fluide
F04F0007020000	Béliers hydrauliques
F04F0009000000	Pompes à diffusion
F04F0009020000	du type multiétagé
F04F0009040000	en combinaison avec des pompes de pompage préliminaire, p.ex. utilisation de vannes de coupure
F04F0009060000	Disposition des purges de vapeur
F04F0009080000	Commande
F04F0010000000	Siphons
F04F0010020000	actionnés par gravité
F04F0013000000	Échangeurs de pression
F04F0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F15	DISPOSITIFS DE MANŒUVRE À PRESSION DE FLUIDE; HYDRAULIQUE OU TECHNIQUE PNEUMATIQUE EN GÉNÉRAL
F15B	SYSTÈMES FONCTIONNANT AU MOYEN DE FLUIDES EN GÉNÉRAL; DISPOSITIFS DE MANŒUVRE FONCTIONNANT PAR PRESSION DE FLUIDE, p.ex. SERVOMOTEURS; PARTIES CONSTITUTIVES OU AMÉNAGEMENTS DES SYSTÈMES À PRESSION DE FLUIDE, NON PRÉVUS AILLEURS (moteurs, turbines, compresseurs, soufflantes, pompes F01-F04;dynamique des fluides F15D;embrayages ou freins à fluides F16D;amortisseurs à fluides F16F;transmissions à fluides F16H;pistons, cylindres, garnitures d'étanchéité F16J;soupapes;robinets, flotteurs de déclenchement F16K;clapets de sécurité avec action auxiliaire du fluide sur le clapet principal F16K0017100000;moyens de manœuvre actionnés par fluide F16K0031120000;tuyaux, raccords de tuyaux F16L;lubrification F16N)
F15B0001000000	Installations ou systèmes comprenant des accumulateurs; Réservoirs d'alimentation ou de pompage
F15B0001020000	Installations ou systèmes comprenant des accumulateurs (dispositifs amortisseurs de vibrations ou de pulsations dans les fluides utilisés dans, ou en liaison avec, les tuyaux ou systèmes de tuyaux F16L0055040000)
F15B0001027000	comportant des dispositifs de remplissage des accumulateurs (commande de la pression de fluide en général G05D0016000000)
F15B0001033000	avec des moyens de commande électriques
F15B0001040000	Accumulateurs (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000)
F15B0001080000	utilisant un coussin de gaz; Dispositifs de remplissage de gaz; Indicateurs ou flotteurs à cet effet
F15B0001100000	avec des moyens de séparation flexibles
F15B0001120000	fixés par leur périphérie (F15B0001160000 a priorité)
F15B0001140000	au moyen d'organes de support annulaires rigides
F15B0001160000	en forme de tubes
F15B0001180000	Moyens anti-expulsion
F15B0001200000	fixés aux moyens de séparation
F15B0001220000	Structure des orifices de passage de liquide
F15B0001240000	avec des moyens de séparation rigides, p.ex. pistons
F15B0001260000	Réservoirs d'alimentation ou de pompage
F15B0003000000	Amplificateurs ou convertisseurs de pression de fluide, p.ex. échangeurs de pression; Transmission de la pression d'un système à fluide à un autre, sans contact entre les fluides
F15B0005000000	Transducteurs convertissant les variations des grandeurs physiques, p.ex. exprimées par des variations de positions des organes, en variations de pression d'un fluide ou vice versa; Variation de la pression d'un fluide en fonction des variations d'une pluralité de pressions de ce fluide ou des variations d'autres grandeurs (F15B0009000000 a priorité;pour la mesure ou la commande G01, G05)
F15B0007000000	Systèmes de manœuvre utilisant la pression d'un fluide
F15B0007000000	Systèmes de manœuvre utilisant la pression d'un fluide dans lesquels le mouvement produit est lié de façon définie au débit d'une pompe volumétrique; Télémoteurs
F15B0007020000	Systèmes dans lesquels les appareils d'entrée et de sortie fonctionnent d'une manière continue
F15B0007040000	dans lesquels le rapport entre les courses de la pompe et du moteur varie avec la résistance opposée au moteur (dans les systèmes actionnant des freins pour les véhicules à moteur B60T)
F15B0007060000	Parties constitutives (F15B0015000000 a priorité)
F15B0007080000	Eléments d'entrée; Eléments de sortie, p.ex. maîtres cylindres
F15B0007100000	Compensation du volume de liquide contenu dans un système (F15B0007080000 a priorité;dispositions pour maintenir la pression dans les maîtres-cylindres de frein B60T0011228000)
F15B0009000000	Servomoteurs à asservissement, c. à d. dans lesquels la position de l'organe commandé correspond à celle de l'organe qui commande
F15B0009020000	les servomoteurs étant du type à mouvement possible alternatif ou oscillant
F15B0009030000	avec moyens de commande électriques
F15B0009040000	commandés par la variation de débit d'une pompe à débit variable
F15B0009060000	commandés par des moyens utilisant un jet de fluide
F15B0009070000	avec moyens de commande électriques
F15B0009080000	commandés par des clapets agissant sur l'alimentation de fluide ou sur l'orifice de sortie du fluide du servomoteur (F15B0009060000 a priorité)
F15B0009090000	avec moyens de commande électriques
F15B0009100000	dans lesquels l'élément de commande et le servomoteur commandent chacun un organe séparé, ces organes agissant sur différents passages du fluide ou sur le même
F15B0009120000	dans lesquels l'élément de commande et le servomoteur commandent tous deux le même organe agissant sur un passage du fluide et sont liés à cet organe par une transmission différentielle
F15B0009140000	à servomoteurs rotatifs
F15B0009160000	Systèmes comportant essentiellement deux ou plusieurs servomoteurs réagissant les uns sur les autres
F15B0009170000	avec moyens de commande électriques
F15B0011000000	Systèmes de servomoteurs dépourvus d'asservissement (F15B0003000000 a priorité)
F15B0011020000	Systèmes comportant essentiellement des moyens particuliers pour régler la vitesse ou la puissance d'un organe de sortie
F15B0011024000	au moyen d'une liaison différentielle des circuits du servomoteur, p.ex. circuits à récupération de fluide
F15B0011028000	pour régler la puissance (F15B0011024000 a priorité)
F15B0011032000	au moyen de convertisseurs de pression de fluide (convertisseurs de pression de fluide en soi F15B0003000000)
F15B0011036000	au moyen de servomoteurs comportant plusieurs chambres de travail (servomoteurs en soi F15B0015000000)
F15B0011040000	pour régler la vitesse (F15B0011024000 a priorité)
F15B0011042000	par des moyens de régulation situés sur le circuit d'alimentation (F15B0011046000, F15B0011050000 ont priorité)
F15B0011044000	par des moyens de régulation situés sur le circuit de retour (F15B0011046000, F15B0011050000 ont priorité)
F15B0011046000	en fonction de la position de l'élément de travail
F15B0011048000	avec commande de la décélération
F15B0011050000	spécialement adaptés pour maintenir une vitesse constante, p.ex. à compensation de pression, sensibles à la charge
F15B0011060000	comportant des moyens particuliers pour l'utilisation d'un agent compressible, p.ex. de l'air, de la vapeur d'eau
F15B0011064000	avec des dispositifs pour économiser l'agent compressible
F15B0011068000	avec des clapets permettant de mettre progressivement le système pneumatique sous pression
F15B0011072000	Systèmes combinés hydrauliques-pneumatiques
F15B0011076000	l'entraînement ou le déplacement étant pneumatiques, et la commande de vitesse ou l'arrêt étant assurés par freinage hydraulique
F15B0011080000	avec un seul servomoteur
F15B0011100000	dans lesquels la position du servomoteur est fonction de la pression
F15B0011120000	avec positions intermédiaires distinctes; avec action échelonnée
F15B0011130000	utilisant des chambres de volume prédéterminé
F15B0011150000	avec possibilité particulière de retour automatique
F15B0011160000	avec deux ou plusieurs servomoteurs
F15B0011170000	utilisant plusieurs pompes
F15B0011180000	utilisés en combinaison pour obtenir le fonctionnement par étape d'un organe commandé unique
F15B0011200000	commandant plusieurs organes réagissant les uns sur les autres ou fonctionnant successivement (dispositifs de distribution ou d'alimentation du fluide pour la commande de plusieurs servomoteurs F15B0013060000)
F15B0011220000	Synchronisation du mouvement de deux ou plusieurs servomoteurs
F15B0013000000	Parties constitutives des systèmes de servomoteurs (F15B0015000000 a priorité)
F15B0013010000	Clapets de blocage ou autres dispositifs de détente (associés au mécanisme de blocage F15B0015260000)
F15B0013020000	Dispositifs de distribution ou d'alimentation du fluide caractérisés par leur adaptation à la commande de servomoteurs (soupapes à voies multiples F16K0011000000)
F15B0013040000	pour utilisation avec un servomoteur unique
F15B0013042000	actionnés par la pression du fluide
F15B0013043000	avec clapets-pilotes commandés électriquement
F15B0013044000	actionnés par des moyens commandés électriquement, p.ex. des solénoïdes, des moteurs à couple
F15B0013060000	pour utilisation avec deux ou plusieurs servomoteurs
F15B0013070000	opérant en séquences distinctes
F15B0013080000	Assemblages de distributeurs élémentaires utilisés chacun pour la commande d'un seul servomoteur
F15B0013100000	Dispositions particulières pour faire fonctionner le dispositif entraîné sans utiliser la pression du fluide, p.ex. en cas d'urgence
F15B0013120000	Mesures particulières pour accroître la sensibilité du système
F15B0013140000	Mesures particulières donnant à l'opérateur une perception tactile immédiate de réponse du dispositif entraîné
F15B0013160000	Mesures particulières pour la rétroaction (feedback)
F15B0015000000	Dispositifs actionnés par fluides pour déplacer un organe d'une position à une autre (moteurs ayant un mouvement continu F01-F03); Transmission associée à ces dispositifs
F15B0015020000	Schéma mécanique de montage caractérisé par les moyens transformant le mouvement de l'élément entraîné par le fluide en mouvement de l'organe terminal qui est actionné
F15B0015040000	avec un cylindre oscillant
F15B0015060000	pour la transformation mécanique d'un mouvement rectiligne en un mouvement non rectiligne
F15B0015080000	caractérisés par la structure de l'ensemble moteur (pistons, cylindres, garnitures d'étanchéité F16J)
F15B0015100000	le moteur étant du type à diaphragme (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000;diaphragmes, soufflets F16J0003000000)
F15B0015120000	le moteur étant du type à clapet oscillant ou à cylindre incurvé
F15B0015140000	le moteur étant du type à cylindre droit
F15B0015160000	du type télescopique
F15B0015170000	du type à piston différentiel
F15B0015180000	Ensembles combinés comportant moteur et pompe
F15B0015190000	Vérins pyrotechniques
F15B0015200000	Autres parties constitutives
F15B0015220000	pour accélérer ou ralentir le mouvement
F15B0015240000	pour limiter la course
F15B0015260000	Mécanismes de blocage
F15B0015280000	Moyens pour indiquer la position, p.ex. fin de course
F15B0017000000	Combinaisons de systèmes de télémoteurs et de servomoteurs
F15B0017020000	dans lesquelles un télémoteur actionne l'organe de commande d'un servomoteur
F15B0018000000	Disposition en parallèle de systèmes de servomoteurs indépendants
F15B0019000000	Essais des systèmes ou appareils de manœuvre utilisant la pression d'un fluide, dans la mesure où ils ne sont pas prévus ailleurs
F15B0020000000	Dispositions propres à la sécurité pour systèmes de manœuvre utilisant les fluides; Utilisation des dispositifs de sécurité dans les systèmes de manœuvre utilisant des fluides; Mesures d'urgence pour les systèmes de manœuvre utilisant des fluides
F15B0021000000	Caractéristiques communes des systèmes de manœuvre utilisant des fluides; Systèmes de manœuvre à pression ou parties constitutives de ces systèmes, non couverts par l'un quelconque des autres groupes de la présente sous-classe
F15B0021020000	Systèmes de servomoteurs à commande programmée émanant d'une mémoire ou d'un dispositif à temps; Dispositifs de commande à cet effet
F15B0021040000	Mesures particulières prises en rapport avec les propriétés du fluide, p.ex. pour la mise à l'air libre, la compensation des variations de viscosité, le refroidissement, le filtrage, la prévention de la coagulation
F15B0021060000	Utilisation de fluides particuliers, p.ex. de métal liquide; Adaptations particulières des systèmes à pression de fluide, ou commande de leurs éléments, pour l'utilisation de tels fluides
F15B0021080000	Systèmes de servomoteur comportant des moyens de commande actionnés électriquement (F15B0021020000 a priorité)
F15B0021100000	Dispositifs ou disposition à retard (associés à ces moteurs ou mécanismes de commande à fluide F15B0015220000)
F15B0021120000	Oscillateurs de fluide ou générateurs d'impulsion de fluide (oscillateurs de fluide employés de façon prédominante à des fins de calcul ou de commande F15C0001220000, F15C0003160000)
F15B0021140000	Moyens de récupération d'énergie (pour les véhicules B60T0001100000)
F15C	ÉLÉMENTS DE CIRCUITS DE FLUIDE UTILISÉS PRINCIPALEMENT POUR LE CALCUL OU LA COMMANDE (transducteurs F15B0005000000;dynamique des fluides en général F15D;calculateurs comportant des éléments à fluide G06D, G06G)
F15C0001000000	Eléments de circuits n'ayant pas de parties en mouvement
F15C0001020000	Parties constitutives
F15C0001040000	Moyens pour commander les courants de fluide vers les dispositifs à fluide, p.ex. par signaux électriques
F15C0001060000	Détails de construction; Emploi de matériaux spécifiés
F15C0001080000	Dispositifs à couche-limite, p.ex. amplificateurs utilisant l'effet d'adhérence de fluide aux parois
F15C0001100000	pour un fonctionnement numérique, p.ex. pour former un basculeur, un déclencheur OU, un déclencheur NI logiques
F15C0001120000	Aménagements multiples à cet effet pour effectuer des opérations de la même espèce, p.ex. portes majoritaires, portes d'identité
F15C0001140000	Dispositifs à interaction de courants; Dispositifs à échange de force vive, p.ex. agissant par interaction de deux jets de fluide orthogonaux
F15C0001160000	Dispositifs à tourbillon, c. à d. dispositifs utilisant une chute de pression au moment où le fluide devient tourbillonnaire
F15C0001180000	Dispositifs à turbulence, c. à d. dispositifs dans lesquels un courant de commande oblige un flux laminaire à devenir turbulent
F15C0001200000	Dispositifs à impact direct, c. à d. dispositifs dans lesquels se heurtent deux courants opposés en ligne droite
F15C0001220000	Oscillateurs
F15C0003000000	Eléments de circuits ayant des parties en mouvement (soupapes, structure des soupapes F16K)
F15C0003020000	utilisant des clapets à bobines
F15C0003040000	utilisant des diaphragmes (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000)
F15C0003060000	utilisant des billes
F15C0003080000	utilisant des lames
F15C0003100000	utilisant des ajutages ou des buses à jet
F15C0003120000	l'ajutage ou la buse à jet étant mobiles
F15C0003140000	le jet qui sort de l'ajutage étant intercepté par une palette
F15C0003160000	Oscillateurs
F15C0004000000	Eléments de circuits caractérisés par leurs fonctions particulières
F15C0005000000	Fabrication des éléments de circuits de fluide; Fabrication des assemblages de ces éléments
F15C0007000000	Eléments hybrides, c. à d. éléments de circuits ayant des caractéristiques prévues dans les groupes F15C0001000000 et F15C0003000000
F15D	DYNAMIQUE DES FLUIDES, c. à d. PROCÉDÉS OU MOYENS POUR AGIR SUR L'ÉCOULEMENT DES GAZ OU DES LIQUIDES (éléments de circuits de fluide F15C)
F15D0001000000	Action sur l'écoulement des fluides
F15D0001020000	dans les tuyaux ou les conduits
F15D0001040000	Agencement de déflecteurs de guidage dans les coudes des tuyaux ou les courbes des conduits; Structure des éléments de conduit ou de coudes en relation avec l'écoulement, spécialement pour réduire les chutes de débit
F15D0001060000	en agissant sur la couche-limite
F15D0001080000	des jets sortant d'un orifice (buses ou dispositifs de sortie avec moyens pour briser ou dévier mécaniquement le jet B05B, p.ex. B05B0001260000)
F15D0001100000	autour de corps formés d'un matériau solide
F15D0001120000	en agissant sur la couche-limite
F15D0001140000	Détournement de l'écoulement vers des canaux auxiliaires (en hydraulique E02B)
F16	ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL
F16B	DISPOSITIFS POUR ASSEMBLER OU BLOQUER LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION OU LES PARTIES DE MACHINES, p.ex. CLOUS, CHEVILLES, ÉCROUS, VIS, BOULONS, BAGUES ANNULAIRES FORMANT RESSORT, BRIDES OU COLLIERS, CLIPS OU PINCES, COINS; ASSEMBLAGES OU JOINTURES (accouplements pour la transmission des mouvements de rotation F16D)
F16B0001000000	Dispositifs pour assembler des éléments structuraux ou parties de machines ou bien pour empêcher tout mouvement relatif entre eux
F16B0001020000	Moyens pour bloquer des éléments de mécanismes après fonctionnement (moyens pour mettre les organes au repos F16D)
F16B0001040000	désengagés par le mouvement de l'organe de manœuvre appartenant à l'élément de mécanisme (verrouillage des organes de commande G05G, p.ex. G05G0005000000)
F16B0002000000	Assemblages des éléments structuraux ou parties de machines en général
F16B0002000000	Attaches à serrage par friction largables (pour câbles ou cordes, p.ex. serre-câbles, F16G0011000000;supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection F16L0003000000)
F16B0002020000	Brides ou colliers, c. à d. dispositifs de fixation dont le serrage est effectué par des forces effectives autres que la résistance à la déformation inhérente au matériau dont est fait le dispositif
F16B0002040000	internes, c. à d. agissant par expansion (F16B0002140000-F16B0002180000 ont priorité)
F16B0002060000	externes c. à d. agissant par contraction (F16B0002140000-F16B0002180000 ont priorité)
F16B0002080000	utilisant des frettes ou des bandes (colliers de serrage pour assembler des manches avec des organes rigides F16L0033020000)
F16B0002100000	utilisant des mâchoires sur pivot
F16B0002120000	utilisant des mâchoires coulissantes
F16B0002140000	utilisant des coins
F16B0002160000	utilisant des rouleaux ou des billes
F16B0002180000	utilisant des cames, des leviers, des excentriques ou des rotules
F16B0002200000	Clips, c. à d. dispositifs de fixation à serrage effectué uniquement par la résistance à la déformation inhérente au matériau dont est fait le dispositif
F16B0002220000	en matériau élastique, p.ex. un matériau caoutchouteux
F16B0002240000	métallique
F16B0002260000	en matériau non élastique pliable, p.ex. des ligatures pour plantes
F16B0003000000	Assemblages du type par clavette; Clavettes (F16B0002000000 a priorité;assemblages de barres ou assemblages de tubes F16B0007000000)
F16B0003040000	utilisant des clavettes, en fil métallique ou autre matériau flexible, introduites par une ouverture donnant accès aux rainures pratiquées dans les surfaces adjacentes des parties à assembler
F16B0003060000	utilisant des manchons coniques de serrage
F16B0004000000	Assemblage par retrait, p.ex. en portant les pièces à assembler à des températures différentes; Montage à force (si limité à des parties métalliques ou objets B23P0011020000); Attaches à serrage par friction non largables (F16B0002000000 a priorité)
F16B0005000000	Jonction de feuilles ou de plaques soit entre elles soit à des bandes ou barres parallèles à elles (par collage F16B0011000000;assemblages par goujons F16B0013000000;goupilles, y compris celles réalisées par des éléments déformables F16B0019000000;revêtements des parois E04F0013000000;fixation des enseignes, plaques, panneaux ou tableaux à des structures de support, fixation aux enseignes, plaques, panneaux ou tableaux d'éléments facilement détachables, p.ex. de lettres, G09F0007000000)
F16B0005010000	par organes de fixation spécialement adaptés pour panneaux en nid d'abeilles
F16B0005020000	par organes de fixation utilisant un filetage (structure des assemblages filetés F16B0025000000-F16B0039000000)
F16B0005040000	par rivetage (rivets F16B0019040000)
F16B0005060000	par brides ou clips (attaches à serrage par friction largables F16B0002000000)
F16B0005070000	par emboîtement des protubérances multiples portées par deux surfaces, p.ex. crochets, spirales
F16B0005080000	par soudage ou procédés similaires (soudage B23K)
F16B0005100000	par assemblages à baïonnette (dispositifs de fixation verrouillant par rotation F16B0021020000)
F16B0005120000	Fixation par clips de bandes ou de barres à des feuilles ou plaques, p.ex. bandes de caoutchouc, bandes décoratives pour véhicules à moteur (attaches à serrage par friction largables, en général F16B0002000000;fixation de tiges ou tubes à des surfaces plates formant angle F16B0009000000;colliers de serrage pour assembler des manches avec des organes rigides F16L0033020000)
F16B0007000000	Assemblages de barres ou assemblages de tubes, p.ex. de section non circulaire, y compris les assemblages élastiques (carcasses de parapluies A45B0025020000;soudage des assemblages avec ou sans apport de métal B23K;attelages pour véhicules en général B60D;attelages pour véhicules ferroviaires B61G;cadres de bicyclettes B62K;accouplements pour la transmission des mouvements de rotation F16D;raccords des tuyaux à fluides F16L)
F16B0007020000	avec parties coniques
F16B0007040000	Assemblages par brides ou clips (attaches à serrage par friction largables, en général F16B0002000000)
F16B0007060000	Lanternes de serrage (pour câbles, cordes ou fils métalliques F16G0011120000)
F16B0007080000	Pattes d'attache pour tubes (attaches à serrage par friction largables, en général F16B0002000000)
F16B0007100000	Systèmes télescopiques (pour échafaudages E04G0025040000;étançons télescopiques pour mines E21D0015140000-E21D0015460000;bancs ou tréteaux utilisés comme supports pour appareils ou objets F16M0011000000)
F16B0007120000	verrouillés uniquement à la position d'élongation maximum
F16B0007140000	verrouillés dans des positions intermédiaires
F16B0007160000	verrouillés uniquement contre le mouvement dans une direction
F16B0007180000	utilisant des éléments filetés
F16B0007200000	utilisant des assemblages à baïonnette
F16B0007220000	utilisant des crochets ou éléments analogues, p.ex. des étriers
F16B0009000000	Assemblages de tiges ou de pièces tubulaires à des surfaces plates formant angle (attaches à serrage par friction largables, en général F16B0002000000;assemblage à la presse B23P0011000000, B23P0019000000;raccordement étanche des tuyaux à des réservoirs, à des parois ou autres F16L, p.ex. raccordements des tuyaux aux parois F16L0041000000;supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection F16L0003000000)
F16B0009020000	Assemblages démontables
F16B0011000000	Assemblage d'éléments structuraux ou parties de machines par collage ou en les pressant l'un contre l'autre, p.ex. soudage sous pression à froid (soudage non électrique en général B23K;procédés d'utilisation des adhésifs indépendants de la forme des surfaces raccordées C09J0005000000)
F16B0012000000	Jointure des meubles ou objets similaires, p.ex. masquée de l'extérieur (F16B0002000000-F16B0011000000 ont priorité;moyens de fixation en soi F16B0013000000-F16B0047000000;travail du bois B27)
F16B0012020000	Joints entre panneaux et montants d'angle
F16B0012040000	Joints non desserrables, p.ex. à la colle, pour éléments de meubles non métalliques
F16B0012060000	Joints non desserrables pour éléments de meubles métalliques
F16B0012080000	sans utiliser des éléments d'assemblage distincts
F16B0012100000	par chevilles, boulons, tenons, brides, clips ou dispositifs similaires (à la colle F16B0012040000;moyens de fixation en soi F16B0015000000-F16B0047000000)
F16B0012120000	pour éléments de meubles non métalliques, p.ex. en bois, en matériau plastique
F16B0012140000	utilisant écrous ou vis filetés
F16B0012160000	les vis étant à auto-taraudage
F16B0012180000	avec des tendeurs
F16B0012200000	utilisant des brides, clips, coins, boulons coulissants ou dispositifs similaires
F16B0012220000	utilisant des rainures de clavettes et des clavettes
F16B0012240000	utilisant des clavettes, chevilles ou dispositifs similaires indépendants
F16B0012260000	utilisant des dispositifs à action rapide, p.ex. type bouton pression
F16B0012280000	pour éléments de meubles métalliques
F16B0012300000	utilisant des écrous filetés
F16B0012320000	utilisant des brides, clips, coins, boulons coulissants ou dispositifs similaires
F16B0012340000	utilisant des rainures de clavettes et des clavettes
F16B0012360000	utilisant des clavettes, chevilles ou dispositifs similaires indépendants
F16B0012380000	utilisant des dispositifs à action rapide, p.ex. type bouton pression
F16B0012400000	Joints pour tubulures de meubles
F16B0012420000	assemblant les parties tubulaires aux parties non tubulaires
F16B0012440000	Joints pour pieds de meubles; Joints d'angle
F16B0012460000	Assemblages d'angle non métalliques
F16B0012480000	Assemblages de pieds non métalliques (F16B0012460000 a priorité)
F16B0012500000	Assemblages d'angle métalliques
F16B0012520000	Assemblages de pieds métalliques (F16B0012500000 a priorité)
F16B0012540000	Accessoires d'assemblage pour châlits ou parties semblables
F16B0012560000	Supports pour châlits; Joints d'accouplement consistant en boulons ou pièces semblables
F16B0012580000	Raccords obliques pour barreaux de lit
F16B0012600000	Accessoires d'assemblage pour panneaux latéraux amovibles
F16B0013000000	Chevilles ou autres dispositifs fixés à des parois ou autres emplacements par insertion dans des trous préparés à cet effet (clous F16B0015000000;goupilles ou boulons à auto-blocage en général, fixations à ergot et douille largables F16B0021000000;chevilles ou tire-fonds pour traverses de voie ferrée E01B0009000000;moyens d'ancrage d'éléments de structure ou de rideaux de palplanches spécialement conçus pour les travaux de fondation E02D0005740000;boulons ou chevilles utilisés pendant le montage des briques ou la coulée du béton E04B0001380000;mise en place des boulons d'ancrage pour puits, tunnels ou galeries E21D0020000000;boulons d'ancrage pour puits, tunnels ou galeries E21D0021000000)
F16B0013020000	en une seule pièce avec protubérances ou arêtes sur l'axe
F16B0013040000	avec parties s'agrippant dans le trou ou derrière la paroi après insertion (attaches à serrage par friction largables, en général F16B0002000000)
F16B0013060000	et combinées avec un manchon extensible
F16B0013080000	les parties s'agrippant étant distinctes du dispositif et amenées dans leur position finale sans opération manuelle ultérieure
F16B0013100000	les parties s'agrippant étant distinctes du dispositif et amenées dans leur position finale par une opération séparée (F16B0013060000 a priorité)
F16B0013120000	Chevilles métalliques creuses bloquées par insertion d'un clou, d'une vis ou d'une pièce similaire
F16B0013130000	auto-taillantes
F16B0013140000	Manchons ou chevilles non métalliques; Utilisation d'un matériau liquide, semi-solide ou malléable à cet effet
F16B0015000000	Moyens d'assemblage sans filetage
F16B0015000000	Clous; Cavaliers à pointes ou agrafes (agrafes chirurgicales A61B0017064000;fabrication des clous, des cavaliers à pointes ou des agrafes B21G;crampons pour rails E01B0009060000)
F16B0015020000	avec têtes de forme spéciale, p.ex. à surface élargie (ornements pour meubles A47B0095040000;têtes ornementales amovibles pour clous A47G0003000000)
F16B0015040000	avec tige extensible
F16B0015060000	avec ardillons de crochets, p.ex. pour des parties métalliques; Clous à filetage
F16B0015080000	disposés en séries mais facilement séparables
F16B0017000000	Moyens d'assemblage sans filetage d'éléments structuraux ou parties de machines par pénétration d'une partie d'un élément ou d'une pièce portée par un élément, dans un trou pratiqué dans un autre élément (structure des chevilles, goupilles ou rivets F16B0019000000;rivetage F16B0019040000;dispositions empêchant une goupille, tenon ou autre pièce de quitter son logement de fonctionnement, fixations à ergot et douille largables F16B0021000000)
F16B0019000000	Chevilles à tête; Goupilles, y compris celles réalisées par déformation d'éléments (en assemblages vissés F16B0029000000); Rivets (moyens pour empêcher le retrait F16B0021000000)
F16B0019020000	Chevilles ou manchons pour positionner les parties de machines, p.ex. goupilles coniques à encoche, goupilles de montage, manchons, bagues excentriques d'ajustement
F16B0019040000	Rivets; Ergots ou pièces analogues fixés par rivetage (sceaux en plomb G09F0003000000)
F16B0019050000	Chevilles fixées par collerettes embouties (F16B0019080000 a priorité)
F16B0019060000	Rivets pleins d'une seule pièce
F16B0019080000	Rivets creux; Rivets en plusieurs morceaux
F16B0019100000	fixés par action mécanique
F16B0019120000	fixés par pression d'un fluide, y compris par explosion (chevilles enfoncées dans des structures de béton, des parois métalliques ou analogues par des outils à détonation F16B0019140000)
F16B0019140000	Chevilles ou pièces analogues destinées à être enfoncées dans des structures de béton, des parois métalliques ou analogues, au moyen d'outils à détonation (outillage à cet usage B25C, B27F)
F16B0021000000	Dispositifs sans filetage pour empêcher le mouvement relatif selon l'axe d'une broche, d'un ergot, d'un arbre ou d'une pièce analogue par rapport à l'organe qui l'entoure (ergots rivés ou déformables F16B0019040000;pour tourillons de pistons F16J0001180000); Fixations à ergots et douilles largables sans filetage
F16B0021020000	Dispositifs de fixation largables verrouillant par rotation (à action rapide F16B0021060000;goupilles ou broches d'assemblage avec protubérances élastiques F16B0021080000)
F16B0021040000	à baïonnette
F16B0021060000	Dispositifs de fixation largables à action rapide
F16B0021070000	dans lesquels la douille a une partie élastique
F16B0021080000	dans lesquels la broche ou l'ergot ont une partie élastique (chevilles pour parois F16B0013000000)
F16B0021090000	Dispositifs de fixation largables par ergot pénétrant dans une mortaise
F16B0021100000	à parties séparées (assemblages du type par clavette F16B0003000000;blocage des vis ou écrous contre la rotation par de tels dispositifs F16B0039040000)
F16B0021120000	par goupilles d'arrêt ou goupilles fendues enfoncées dans des trous
F16B0021140000	Détails des goupilles d'arrêt ou des goupilles fendues
F16B0021160000	par gorges ou encoches pratiquées dans l'axe ou l'arbre
F16B0021180000	et avec bague annulaire formant ressort insérée dans la gorge (circlip) ou autre dispositif élastique de fixation du même genre; Détails (rondelles à ressorts pour freiner les écrous F16B0039240000;bagues de réglage F16B0043000000)
F16B0021200000	pour broches ou arbres sans trous, sans gorges ni encoches pour les organes de blocage
F16B0023000000	Moyens d'assemblage avec filetage
F16B0023000000	Têtes de boulons ou de vis de forme spéciale pour permettre leur rotation à l'aide d'un outil
F16B0025000000	Vis formant des filets dans le matériau dans lequel elles sont vissées, p.ex. vis à bois, vis auto-taraudeuses
F16B0025020000	par une action de coupe et d'enlèvement du matériau, p.ex. vis taraudeuses cannelées
F16B0025040000	par une action de tranchage et de déplacement du matériau, p.ex. vis à bois avec filet à arêtes coupantes
F16B0025060000	par forçage, c. à d. par une action de déformation du matériau
F16B0025080000	par une combinaison d'au moins deux actions prévues dans les groupes F16B0025020000-F16B0025060000
F16B0025100000	Vis exécutant une fonction autre que celle de formation de filets, p.ex. vis-forets
F16B0027000000	Boulons, vis ou écrous fabriqués en séries constituées mais facilement séparables, particulièrement pour utilisation dans les machines automatiques
F16B0029000000	Assemblage à vis avec déformation de l'écrou ou d'un organe auxiliaire pendant la fixation (chevilles pour parois F16B0013000000;organes déformés par le blocage des vis, boulons ou écrous F16B0039220000)
F16B0031000000	Assemblages à vis spécialement modifiés en vue de résister à une charge de traction; Boulons de rupture (tracé du filetage F16B0033040000)
F16B0031020000	signalant ou limitant la charge de traction
F16B0031040000	maintenant constante la charge de traction
F16B0031060000	eu égard aux possibilités de rupture par fatigue
F16B0033000000	Caractéristiques communes aux boulons et aux écrous (chevilles pour parois F16B0013000000)
F16B0033020000	Tracé du filetage; Profils de filetage particuliers (utilisés comme freins de vis F16B0039300000)
F16B0033040000	pour supporter une charge de traction
F16B0033060000	Traitement de surface des parties où se trouve réalisé le filetage, p.ex. pour empêcher le grippage
F16B0035000000	Boulons filetés; Boulons d'ancrage; Goujons filetés; Vis; Vis de pression (chevilles pour parois F16B0013000000;taraudeuses F16B0025000000)
F16B0035020000	partagés dans le sens de la longueur
F16B0035040000	avec tête ou axe de forme particulière permettant de fixer le boulon sur ou dans un objet (verrouillage du boulon pour empêcher sa rotation dans l'objet par l'emploi de pièces accessoires F16B0039000000)
F16B0035060000	Têtes de forme particulière (forme particulière pour faire tourner le boulon F16B0023000000)
F16B0037000000	Écrous ou pièces similaires avec entrées de filetage (chevilles pour parois F16B0013000000)
F16B0037020000	faits d'un matériau en feuille mince (fixation à des surfaces F16B0037040000)
F16B0037040000	Dispositifs pour fixer les écrous à des surfaces, p.ex. à des feuilles, à des plaques
F16B0037060000	par soudage ou rivetage
F16B0037080000	Ecrous à largage rapide, p.ex. faits de deux ou plusieurs parties; Ecrous mobiles le long du boulon après basculement de l'écrou
F16B0037100000	divisés parallèlement ou à peu près parallèlement à l'axe du boulon
F16B0037120000	avec surfaces d'entrée de filetage consistant en une insertion de ressorts hélicoïdaux, de disques ou de pièces analogues; Ecrous constitués par des morceaux indépendants de fil métallique enroulé; Garnitures filetées intérieures pour trous
F16B0037140000	Ecrous-chapeaux; Chapeaux d'écrous ou de boulons
F16B0037160000	Ecrous à oreilles (F16B0037140000 a priorité)
F16B0039000000	Blocage des vis, boulons ou écrous (chevilles pour parois F16B0013000000;fermeture des bouteilles B65D;blocage des boulons de fixation des rails de voies ferrées E01B0009120000;blocage des attaches pour éclisses de voies ferrées E01B0011380000;dispositifs de blocage pour soupapes ou robinets F16K)
F16B0039010000	spécialement conçu pour empêcher le desserrage à des températures extrêmes
F16B0039020000	dans lequel le verrouillage s'effectue après vissage (F16B0039010000 a priorité;goupilles fendues, bagues annulaires formant ressort ou pièces analogues pour empêcher le mouvement relatif selon l'axe uniquement F16B0021100000;fixation des écrous par soudage ou rivetage F16B0037060000)
F16B0039040000	avec un organe traversant le filetage d'une pièce au moins, p.ex. une broche, une clavette, une goupille fendue, une vis
F16B0039060000	une broche ou cavalier étant parallèle à l'axe du boulon
F16B0039080000	avec un chapeau agissant contre l'écrou relié au boulon par une broche ou une goupille fendue
F16B0039100000	par une plaque ou un anneau immobile par rapport au boulon ou à l'objet (F16B0039080000 a priorité)
F16B0039120000	par écrous de blocage, c. à d. contre-écrous
F16B0039140000	faits d'un matériau en feuille mince ou se présentant comme des rondelles élastiques (contre-écrous en tant que tels faits d'un matériau en feuille mince F16B0037020000)
F16B0039160000	le filetage du contre-écrou étant différent de celui de l'écrou de serrage
F16B0039180000	le contre-écrou mordant à la fois par son filetage sur l'écrou de serrage et sur le boulon
F16B0039200000	par fil d'acier ou élément analogue (F16B0039100000 a priorité)
F16B0039220000	dans lequel le verrouillage se fait en même temps que le vissage ou le serrage (F16B0039010000 a priorité)
F16B0039240000	par rondelles, rondelles à ressort ou plaques élastiques qui bloquent contre l'objet (blocage sur le filetage F16B0039140000, F16B0039360000)
F16B0039260000	les rondelles à ressort étant fixées à l'écrou ou à la tête du boulon
F16B0039280000	par organes particuliers portés par l'écrou ou le boulon ou par la forme particulière de ceux-ci (F16B0039260000 a priorité;écrous de blocage F16B0039120000)
F16B0039282000	Blocage par dispositifs dont les surfaces de travail ont une forme particulière, p.ex. écrous à encoches ou à dents
F16B0039284000	Blocage par déformation élastique (F16B0039380000 a priorité)
F16B0039286000	provoquée par traits de scie
F16B0039300000	Blocage uniquement par tracé spécial du filetage
F16B0039320000	Blocage par cliquet ou languette genre cliquet
F16B0039340000	Blocage par pièces déformables insérées ou pièces analogues
F16B0039360000	avec parties coniques de blocage, pouvant être fendues, y compris les bagues séparées utilisées avec ces parties
F16B0039380000	avec une seconde partie du filetage qui peut être montée élastiquement (F16B0039300000 a priorité)
F16B0041000000	Dispositions contre la perte des boulons, écrous, broches ou goupilles; Dispositions interdisant toute action non autorisée sur les boulons, écrous, broches ou goupilles (sceaux G09F0003000000)
F16B0043000000	Rondelles ou dispositifs équivalents; Autres dispositifs de support pour têtes de boulons ou d'écrous (pinces annulaires (circlips) F16B0021180000;avec moyens particuliers de blocage des boulons ou écrous F16B0039100000, F16B0039240000)
F16B0043020000	avec dispositions particulières pour engager les surfaces qui ne sont pas perpendiculaires à l'axe du boulon ou qui n'entourent pas celui-ci
F16B0045000000	Crochets; Œillets (si les parties ou moyens de fixation sont en cause, les groupes F16B0013000000, F16B0015000000, F16B0019000000, F16B0025000000, F16B0035000000, F16B0047000000 ont priorité;pour suspendre des tableaux ou objets semblables A47G0001160000;crocs de remorquage pour navires B63B0021580000;pour prise de charge ou hissage B66C;crochets ou œillets avec parties constitutives conçues pour permettre leur fixation rapide à des câbles ou des cordes en n'importe quel point de ceux-ci F16G0011140000)
F16B0045020000	Crochets à fermoir pivotant
F16B0045040000	Crochets à fermoir glissant
F16B0045060000	Crochets avec deux parties symétriques pivotantes
F16B0047000000	Ventouses pour accrochage; Moyens équivalents utilisant des adhésifs
F16C	ARBRES; ARBRES FLEXIBLES; MOYENS MÉCANIQUES POUR TRANSMETTRE UN MOUVEMENT DANS UNE GAINE FLEXIBLE; PIÈCES DU MÉCANISME DES ARBRES-MANIVELLES; PIVOTS; LIAISONS PIVOTANTES; PIÈCES ROTATIVES AUTRES QUE LES PIÈCES DE TRANSMISSION MÉCANIQUE, DE COUPLAGE, D'EMBRAYAGE OU DE FREINAGE; PALIERS
F16C0001000000	Arbres flexibles (arbres flexibles pour machines dentaires à forer ou couper A61C0001180000); Moyens mécaniques pour transmettre un mouvement dans une gaine flexible
F16C0001020000	pour transmettre un mouvement de rotation
F16C0001040000	Arbres articulés
F16C0001060000	avec gaine, tube ou boîte de guidage (F16C0001040000 a priorité;gaines de guidage F16C0001260000)
F16C0001080000	Connexions d'extrémité
F16C0001100000	Moyens pour transmettre un mouvement linéaire dans une gaine flexible, p.ex. mécanismes "Bowden" (gaines de guidage F16C0001260000)
F16C0001120000	Dispositions pour transmettre le mouvement à l'organe flexible ou le mouvement à partir de celui-ci
F16C0001140000	Structure de l'embout de l'organe flexible; son attache à l'organe flexible
F16C0001160000	dans lesquelles l'embout est guidé de façon rectiligne
F16C0001180000	dans lesquelles l'embout de l'organe flexible est disposé le long de la surface courbe d'un organe pivotant
F16C0001200000	Structure des organes flexibles animés d'un mouvement de va-et-vient dans la gaine
F16C0001220000	Réglage; Compensation de la longueur
F16C0001240000	Graissage; Dispositifs de graissage
F16C0001260000	Structure des gaines de guidage ou des tubes de guidage
F16C0001280000	avec paliers incorporés
F16C0003000000	Arbres (arbres flexibles F16C0001000000;arbres porte-hélices pour la propulsion ou la gouverne marine B63H0023340000); Manivelles; Vilebrequins, excentriques
F16C0003020000	Arbres
F16C0003030000	télescopiques
F16C0003035000	avec paliers incorporés
F16C0003040000	Vilebrequins, arbres excentrés; Manivelles, excentriques
F16C0003060000	Vilebrequins
F16C0003080000	faits d'une seule pièce (particularités relatives au graissage F16C0003140000, au refroidissement F16C0003160000)
F16C0003100000	formés de plusieurs parties, p.ex. réunis par soudure
F16C0003120000	démontables
F16C0003140000	Particularités relatives au graissage
F16C0003160000	Particularités relatives au refroidissement
F16C0003180000	Arbres excentrés
F16C0003200000	Forme des vilebrequins ou des arbres excentrés eu égard à l'équilibrage
F16C0003220000	Manivelles; Excentriques (particularités structurales des manetons F16C0011020000)
F16C0003240000	à contre-manivelle, c. à d. ayant un second coude porté par le maneton
F16C0003260000	Bras de manivelle élastiques: Manetons montés élastiquement
F16C0003280000	Manivelles ou excentriques réglables
F16C0003300000	avec dispositions pour franchir les points morts
F16C0005000000	Crosses de bielles; Structure des pieds de bielles ou des liaisons des tiges de piston faisant corps avec les crosses (tiges de piston, c. à d. tiges liées rigidement au piston, F16J0007000000)
F16C0007000000	Bielles ou organes de liaisons similaires pivotant aux deux extrémités (bielles de couplage pour roues motrices de locomotive B61C0017100000); Structure des pieds de bielles (pieds de bielles faisant corps avec les crosses F16C0005000000)
F16C0007020000	Structure des bielles de longueur fixe
F16C0007040000	avec une pièce intermédiaire élastique ou un coussinet à fluide
F16C0007060000	Bielles réglables
F16C0007080000	faites en tôle
F16C0009000000	Paliers pour vilebrequins ou bielles; Fixation des bielles (graissage des bielles lorsque reliées aux vilebrequins F16C0003140000;fixation aux pieds de bielles F16C0005000000, aux pistons F16J0001140000)
F16C0009020000	Paliers de vilebrequin
F16C0009030000	Dispositions pour réglage du jeu
F16C0009040000	Paliers pour bielles; Leurs fixations
F16C0009060000	Dispositions pour régler le jeu dans les paliers, fonctionnant automatiquement ou non
F16C0011000000	Pivots; Liaisons pivotantes (disposition relative des articulations de la timonerie dans les timoneries de direction B62D0007160000)
F16C0011020000	Tourillons; Manetons (liaison des manetons aux bras des manivelles, manetons faisant corps avec les manivelles F16C0003060000, F16C0003220000)
F16C0011040000	Articulations (charnières pour portes, fenêtres ou battants E05D)
F16C0011060000	Articulations à rotule; Autres articulations ayant plus d'un degré de liberté angulaire, c. à d. joints universels (joints universels dans lesquels la flexibilité est réalisée par pivots ou organes de liaisons coulissants ou roulants F16D0003160000)
F16C0011080000	à paliers élastiques
F16C0011100000	Dispositions pour le verrouillage
F16C0011120000	comportant des liaisons souples, p.ex. des ressorts à lames
F16C0013000000	Rouleaux, tambours, disques ou éléments analogues (rouleaux de guidage pour l'alimentation en bandes B65H0027000000;rouleaux pour calandres, leurs paliers D21G0001020000;pour leurs adaptations particulières voir les classes appropriées); Paliers ou leurs montages (tambours ou cylindres tournants pour des dispositifs échangeurs de chaleur ou de transfert de chaleur F28F0005020000)
F16C0013020000	Paliers
F16C0013040000	Paliers n'enfermant que partiellement l'organe à supporter; Paliers avec support local en deux points ou plus
F16C0013060000	à autoréglage
F16C0015000000	Structure des pièces rotatives pour résister à la force centrifuge (volants, masses d'équilibrage F16F0015300000, F16F0015320000)
F16C0017000000	Paliers pour pièces rotatives (F16C0009000000, F16C0013020000 ont priorité;permettant aussi les mouvements linéaires F16C0031000000)
F16C0017000000	Paliers à contact lisse pour mouvement de rotation exclusivement (F16C0032060000a priorité;paliers réglables F16C0023000000, F16C0025000000)
F16C0017020000	pour charges radiales uniquement
F16C0017030000	avec segments supportés obliquement, p.ex. paliers Michell
F16C0017040000	pour charges axiales uniquement
F16C0017060000	avec segments supportés obliquement, p.ex. paliers Michell
F16C0017080000	pour porter la partie extrême d'un arbre ou d'un autre organe, p.ex. crapaudines
F16C0017100000	à la fois pour charges radiales et axiales
F16C0017120000	caractérisés par des particularités sans rapport avec la direction de la charge
F16C0017140000	spécialement adaptés au fonctionnement dans l'eau
F16C0017180000	avec coussinets ou bagues flottants, tournant à vitesse réduite
F16C0017200000	avec supports ou paliers de secours
F16C0017220000	avec des dispositions pour compenser la dilatation thermique
F16C0017240000	avec dispositifs affectés par des conditions anormales ou indésirables, p.ex. pour empêcher un surchauffement, pour la sécurité
F16C0017260000	Systèmes consistant en une pluralité de paliers à contact lisse
F16C0019000000	Paliers à contact de roulement pour mouvement de rotation exclusivement (paliers réglables F16C0023000000, F16C0025000000)
F16C0019020000	avec roulements à billes essentiellement du même calibre, en une ou plusieurs rangées circulaires
F16C0019040000	pour charges radiales principalement
F16C0019060000	avec une seule rangée de billes
F16C0019080000	avec deux rangées de billes ou plus
F16C0019100000	pour charges axiales principalement
F16C0019120000	pour recevoir l'extrémité d'un arbre ou d'un autre organe, p.ex. crapaudines
F16C0019140000	pour charges à la fois radiales et axiales
F16C0019160000	avec une seule rangée de billes
F16C0019180000	avec deux rangées de billes ou plus
F16C0019200000	avec organes d'espacement libres, p.ex. des billes entre les billes des roulements
F16C0019220000	avec roulements à rouleaux essentiellement du même gabarit, disposés dans une ou plusieurs rangées circulaires, p.ex. roulements à aiguilles
F16C0019240000	pour charges radiales principalement
F16C0019260000	avec une seule rangée de rouleaux
F16C0019280000	avec deux rangées de rouleaux ou plus
F16C0019300000	pour charges axiales principalement
F16C0019320000	pour recevoir l'extrémité d'un arbre ou d'un autre organe, p.ex. crapaudines
F16C0019340000	pour charges à la fois axiales et radiales
F16C0019360000	avec une seule rangée de rouleaux
F16C0019380000	avec deux rangées de rouleaux ou plus
F16C0019400000	avec organes d'espacement libres entre les rouleaux des roulements
F16C0019440000	Roulements à aiguilles
F16C0019460000	avec une rangée d'aiguilles
F16C0019480000	avec deux rangées d'aiguilles ou plus
F16C0019490000	Paliers avec roulements à la fois à billes et à rouleaux
F16C0019500000	Autres types de roulements à billes ou à rouleaux
F16C0019520000	avec dispositifs affectés par des conditions anormales ou indésirables
F16C0019540000	Systèmes formés d'une pluralité de paliers à frottement de roulement (paliers de broches F16C0035080000)
F16C0019550000	avec couronnes flottantes intermédiaires tournant à vitesse réduite
F16C0019560000	dans lesquels les portées de roulement d'un palier différent en diamètre de celles d'un autre
F16C0021000000	Combinaisons de paliers à contact lisse avec des roulements à billes ou à rouleaux pour mouvement de rotation exclusivement (F16C0017240000, F16C0019520000 ont priorité)
F16C0023000000	Paliers pour mouvement de rotation exclusivement réglables pour alignement ou positionnement (F16C0027000000 a priorité)
F16C0023020000	Paliers à contact lisse
F16C0023040000	à autoréglage
F16C0023060000	Roulements à billes ou à rouleaux
F16C0023080000	à autoréglage
F16C0023100000	Paliers dont certaines parties sont excentriquement réglables les unes par rapport aux autres
F16C0025000000	Paliers à rattrapage d'usure ou de jeu pour mouvement de rotation exclusivement (F16C0027000000 a priorité)
F16C0025020000	Paliers à contact lisse
F16C0025040000	à autoréglage
F16C0025060000	Roulements à billes ou à rouleaux
F16C0025080000	à autoréglage
F16C0027000000	Paliers ou supports de paliers élastiques ou extensibles pour mouvement de rotation exclusivement (paliers amortisseurs de chocs pour montres ou horloges G04B0031020000)
F16C0027020000	Paliers à contact lisse
F16C0027040000	Roulements à billes ou à rouleaux, p.ex. à organes de roulement élastiques
F16C0027060000	par le moyen de parties en caoutchouc ou en un matériau analogue (F16C0027080000 a priorité;avec surface de glissement en caoutchouc naturel ou synthétique F16C0033220000)
F16C0027080000	pour charges axiales principalement, p.ex. pour arbres disposés verticalement
F16C0029000000	Paliers pour pièces à déplacement uniquement linéaire (F16C0032060000 a priorité;faisant corps avec un arbre flexible F16C0001280000)
F16C0029020000	Paliers à contact lisse
F16C0029040000	Roulements à billes ou à rouleaux
F16C0029060000	dans lesquels les billes ou rouleaux ne supportent la charge que sur une partie du chemin de roulement
F16C0029080000	Dispositions pour couvrir ou protéger les chemins de roulement
F16C0029100000	Dispositions pour bloquer les paliers
F16C0029120000	Dispositions pour réglage du jeu
F16C0031000000	Paliers pour pièces qui, à la fois, tournent et se déplacent linéairement
F16C0031020000	Paliers à contact lisse
F16C0031040000	Roulements à billes ou à rouleaux
F16C0031060000	dans lesquels les billes ou rouleaux ne supportent la charge que sur une partie du chemin de roulement
F16C0032000000	Paliers non prévus ailleurs
F16C0032020000	Paliers en lame de couteau
F16C0032040000	faisant usage de moyens de support magnétiques ou électriques
F16C0032060000	comprenant un élément mobile supporté par un coussinet de fluide engendré, au moins en grande partie, autrement que par la rotation de l'arbre, p.ex. paliers hydrostatiques à coussinet d'air
F16C0033000000	Eléments constitutifs des paliers ou accessoires
F16C0033000000	Eléments de paliers; Procédés particuliers de fabrication des paliers ou de leurs éléments (travail des métaux ou opérations analogues, voir les classes appropriées)
F16C0033020000	Eléments des paliers à contact lisse
F16C0033040000	Coussinets; Bagues; Garnitures antifriction
F16C0033060000	Surface de glissement principalement constituée de métal (F16C0033240000-F16C0033280000 ont priorité)
F16C0033080000	Fixation des coussinets, bagues ou garnitures du corps du palier
F16C0033100000	Structures relatives à la lubrification
F16C0033120000	Composition structurale; Emploi de matériaux spécifiés ou de traitement particulier des surfaces, p.ex. contre la rouille
F16C0033140000	Procédés particuliers de fabrication; Rodage
F16C0033160000	Surface de glissement principalement constituée de graphite
F16C0033180000	Surface de glissement principalement constituée de bois ou d'un matériau fibreux
F16C0033200000	Surface de glissement principalement constituée de matériaux plastiques (F16C0033220000-F16C0033280000 ont priorité)
F16C0033220000	Surface de glissement principalement constituée de caoutchouc naturel ou synthétique (F16C0033240000-F16C0033280000 ont priorité)
F16C0033240000	avec différentes aires de surface de glissement constituées de matériaux différents
F16C0033260000	constitués de bobines de fils; constitués d'un certain nombre de disques, anneaux, tiges ou autres organes
F16C0033280000	avec renforcements enrobés formant ossature ou avec matériaux à mailles
F16C0033300000	Eléments de roulements à billes ou à rouleaux
F16C0033320000	Billes
F16C0033340000	Rouleaux; Aiguilles
F16C0033360000	avec surfaces portantes autres que des surfaces cylindriques, p.ex. coniques; avec gorges pratiquées dans les surfaces portantes
F16C0033370000	Organes d'espacement libres
F16C0033372000	rigides
F16C0033374000	élastiques
F16C0033380000	Cages à billes
F16C0033400000	pour rangées de billes multiples
F16C0033410000	comportant une bague portant des doigts de séparation des éléments de roulement
F16C0033420000	faites de fils ou de bandes de tôles métalliques (F16C0033400000, F16C0033410000 ont priorité)
F16C0033440000	Emploi de matériaux spécifiés (F16C0033400000, F16C0033410000 ont priorité)
F16C0033460000	Cages à rouleaux ou à aiguilles
F16C0033480000	pour rangées de rouleaux ou d'aiguilles multiples
F16C0033490000	en forme de peigne
F16C0033500000	formées d'organes reliés entre eux, p.ex. des chaînes circulaires
F16C0033510000	formées d'organes non reliés entre eux
F16C0033520000	sans aucune pièce intercalée entre les surfaces portantes des rouleaux ou en contact avec elles (F16C0033500000 a priorité)
F16C0033540000	faites de fils, de bandes ou de tôle métallique (F16C0033480000, F16C0033490000 ont priorité)
F16C0033560000	Emploi de matériaux spécifiés (F16C0033480000, F16C0033490000 ont priorité)
F16C0033580000	Chemins de roulement; Bagues de roulement
F16C0033600000	en plusieurs pièces
F16C0033610000	faites de fils
F16C0033620000	Emploi de matériaux spécifiés
F16C0033640000	Procédés particuliers de fabrication
F16C0033660000	Pièces ou détails particuliers pour la lubrification
F16C0033720000	Dispositifs d'étanchéité
F16C0033740000	pour paliers à contact lisse
F16C0033760000	pour roulements à billes ou à rouleaux
F16C0033780000	avec diaphragme, disque ou bague, avec ou sans parties élastiques
F16C0033800000	à labyrinthes
F16C0033820000	Dispositions relatives à une action électrostatique ou magnétique contre la poussière ou autres particules
F16C0035000000	Supports rigides de paliers; Corps de paliers, p.ex. calottes, couvercles (F16C0023000000  a priorité)
F16C0035020000	dans le cas de paliers à contact lisse
F16C0035040000	dans le cas de roulements à billes ou à rouleaux
F16C0035060000	Montage des roulements à billes ou à rouleaux; Leur fixation sur l'arbre ou dans la carcasse d'enveloppe
F16C0035063000	Leur fixation sur l'arbre (avec interposition d'un organe F16C0035070000)
F16C0035067000	Leur fixation dans la carcasse d'enveloppe (avec interposition d'un organe F16C0035070000)
F16C0035070000	Leur fixation sur l'arbre ou dans la carcasse d'enveloppe avec interposition d'un organe
F16C0035073000	entre l'arbre et la bague intérieure de roulement
F16C0035077000	entre la carcasse d'enveloppe et la bague extérieure de roulement
F16C0035078000	utilisant la pression d'un fluide pour aider au montage
F16C0035080000	pour broches
F16C0035100000	avec paliers à contact glissant
F16C0035120000	avec roulements à billes ou à rouleaux
F16C0037000000	Refroidissement des paliers
F16C0039000000	Allégement de la charge appliquée aux paliers
F16C0039020000	par moyens mécaniques
F16C0039040000	par moyens hydrauliques ou pneumatiques
F16C0039060000	par moyens magnétiques
F16C0041000000	Autres accessoires des paliers
F16C0041020000	Dispositions pour répartir également la charge sur plusieurs paliers ou sur les éléments de paliers
F16C0041040000	Prévention des dégâts causés aux paliers durant leur stockage ou transport ou lorsqu'ils ne sont pas en service pour une raison quelconque
F16C0043000000	Assemblage des éléments de paliers
F16C0043020000	Assemblage des éléments de paliers à contact glissant
F16C0043040000	Assemblage des éléments de paliers à contact de roulement
F16C0043060000	Mise en place des organes roulant dans les cages de roulement ou dans les paliers
F16C0043080000	par déformation des cages ou des chemins de roulement
F16D	ACCOUPLEMENTS POUR LA TRANSMISSION DES MOUVEMENTS DE ROTATION (transmissions pour transmettre des mouvements de rotation F16H, p.ex. transmissions à fluide F16H0039000000-F16H0047000000); EMBRAYAGES (embrayages dynamo-électriques H02K0049000000;embrayages utilisant l'attraction électrostatique H02N0013000000); FREINS (systèmes de freinage électrodynamique des véhicules en général B60L0007000000;freins dynamo-électriques H02K0049000000)
F16D0001000000	Accouplements
F16D0001000000	Accouplements pour établir une liaison rigide entre deux arbres coaxiaux ou d'autres éléments mobiles d'une machine (assemblage des manivelles de vilebrequin F16C0003100000)
F16D0001020000	pour liaison bout à bout de deux arbres ou de deux pièces analogues
F16D0001027000	non démontables, p.ex. faisant intervenir le collage, le soudage ou un procédé similaire
F16D0001033000	par serrage de deux surfaces perpendiculaires à l'axe de rotation, p.ex. avec des brides boulonnées
F16D0001040000	avec moyeu de serrage; avec moyeu et clavette longitudinale
F16D0001050000	à serrage radial, obtenu par une force axiale appliquée sur au moins deux surfaces coniques
F16D0001060000	pour montage d'un organe sur un arbre ou à l'extrémité d'un arbre (fixation d'hélices de navires sur les arbres B63H0023340000)
F16D0001064000	non démontables
F16D0001068000	faisant intervenir le collage, le soudage ou un procédé similaire
F16D0001072000	faisant intervenir une déformation plastique (soudage plastique F16D0001068000)
F16D0001076000	par serrage de deux surfaces perpendiculaires à l'axe de rotation, p.ex. avec des brides boulonnées
F16D0001080000	avec moyeu de serrage; avec moyeu et clavette longitudinale
F16D0001090000	à serrage radial, obtenu par une force axiale appliquée sur au moins deux surfaces coniques
F16D0001091000	et comportant une chambre comprenant un piston conique qui se déplace axialement par pression de fluide pour effectuer le serrage
F16D0001092000	les deux surfaces coniques en prise étant placées sur le moyeu et sur l'arbre
F16D0001093000	utilisant une ou plusieurs bagues coniques, élastiques ou segmentées formant au moins une des surfaces coniques, les bagues étant dilatées ou contractées pour assurer le serrage (F16D0001091000 a priorité)
F16D0001094000	utilisant une ou plusieurs paires de bagues élastiques ou segmentées avec des surfaces coniques en prise l'une avec l'autre, une des bagues de chaque paire étant dilatée et l'autre contractée
F16D0001095000	le serrage étant obtenu uniquement par contraction des bagues
F16D0001096000	les bagues étant placées entre l'arbre et le moyeu
F16D0001097000	le serrage étant obtenu uniquement par dilatation des bagues, p.ex. avec une bague dilatée placée entre l'arbre et le moyeu
F16D0001100000	Accouplements à action rapide dans lesquels les pièces sont simplement présentées dans l'axe
F16D0001104000	dont les moyens de retenue tournent avec l'accouplement et agissent uniquement par friction
F16D0001108000	dont les moyens de retenue tournent avec l'accouplement et agissent par parties s'engageant l'une dans l'autre, c.à d. accouplement positif
F16D0001112000	les parties s'engageant l'une dans l'autre comportant des surfaces transmettant le couple, p.ex. raccords à baïonnettes
F16D0001116000	les parties s'engageant l'une dans l'autre comprenant une gorge annulaire continue ou discontinue dans la surface d'une des parties d'accouplement (bagues annulaires pour retenir des moyeux aux arbres F16B0021180000)
F16D0001120000	permettant le réglage des pièces sur l'axe (pendant le mouvement F16D0003100000)
F16D0003000000	Accouplements extensibles, c. à d. avec moyens permettant le mouvement entre parties accouplées durant leur entraînement (accouplements démontables simplement par mouvement axial F16D0001100000;accouplements glissants F16D0007000000;accouplements à fluides F16D0031000000-F16D0039000000)
F16D0003020000	adaptés à des fonctions particulières (joints universels, voir les groupes appropriés)
F16D0003040000	spécialement adaptés pour permettre un déplacement radial, p.ex. joints Oldham
F16D0003060000	spécialement adaptés pour permettre un déplacement axial
F16D0003080000	Accouplements pour arbres entrecroisés, réalisés par arbres intermédiaires coudés à un angle correspondant à l'angle d'intersection
F16D0003100000	Accouplements avec moyens pour faire varier la relation angulaire de deux arbres coaxiaux pendant le mouvement d'entraînement
F16D0003120000	spécialement adaptés à un emmagasinage de l'énergie pour absorber les chocs ou vibrations (par utilisation d'éléments fluides F16D0003800000)
F16D0003140000	combinés avec un accouplement à friction pour amortir les vibrations ou absorber les chocs
F16D0003160000	Joints universels dans lesquels la flexibilité est réalisée par pivots ou organes de liaisons coulissants ou roulants
F16D0003180000	les pièces d'accouplement comportant des dents d'engrènement coulissant
F16D0003190000	dans un matériau ou d'une structure élastiques
F16D0003200000	une des pièces d'accouplement pénétrant dans un manchon de l'autre pièce d'accouplement et reliée à celle-ci par des organes coulissants ou tournants (F16D0003180000, F16D0003240000 ont priorité)
F16D0003202000	une pièce d'accouplement présentant des broches orientées radialement, p.ex. joints à tripode
F16D0003205000	les broches étant orientées radialement vers l'extérieur de la pièce d'accouplement
F16D0003207000	les broches étant orientées radialement vers l'intérieur de la pièce d'accouplement
F16D0003220000	les organes tournants étant des billes, des rouleaux ou des éléments analogues, guidés dans des gorges ou des logements dans chacune des parties de l'accouplement
F16D0003221000	les organes tournants étants placés dans des logements ménagés dans une des pièces d'accouplement
F16D0003223000	les organes roulants étant guidés dans des gorges ménagées dans chacune des parties de l'accouplement
F16D0003223300	où la piste est constituée de deux parties courbes réunies par un point d'inflexion, c. à d. joints à piste en forme de S
F16D0003223700	où les gorges sont constituées de rayons et de lignes droites adjacentes, c. à d. joints de type UF [Undercut Free] à dégagement libre
F16D0003224000	les axes des gorges de chaque pièce d'accouplement étant situés sur une sphère
F16D0003224500	les axes des gorges étant décalés par rapport au centre de l'accouplement
F16D0003226000	les axes des gorges de chaque pièce d'accouplement étant situés sur un cylindre coaxial à ladite pièce d'accouplement
F16D0003227000	les joints étant télescopiques
F16D0003229000	Pièces d'accouplement prismatiques dont l'axe de chaque gorge est situé dans un plan parallèle à l'axe de ladite pièce d'accouplement (F16D0003224000, F16D0003226000 ont priorité)
F16D0003240000	comportant des billes, des rouleaux ou des éléments analogues, entre les surfaces d'entraînement se chevauchant, p.ex. entre les dentures, prévues sur les deux pièces d'accouplement
F16D0003260000	Joints de Hooke ou autres joints avec organe intermédiaire équivalent auquel chaque pièce d'accouplement est reliée par pivot ou par glissement (F16D0003180000, F16D0003200000 ont priorité)
F16D0003270000	avec plusieurs organes intermédiaires reliés de façon pivotante ou coulissante, p.ex. joints du type à languette et à sabots
F16D0003280000	dans lesquels les pivots d'interconnexion comprennent des organes élastiques
F16D0003300000	dans lesquels l'accouplement est spécialement adapté pour fournir un rapport de vitesse constant
F16D0003320000	par la présence de deux organes intermédiaires ayant chacun deux tourillons ou paliers perpendiculaires
F16D0003330000	avec roulements à billes ou à rouleaux
F16D0003340000	les pièces étant reliées par des nervures, des broches, des billes ou des éléments analogues guidés dans des gorges ou entre les dentures
F16D0003360000	dans lesquels chaque pivot entre pièces d'accouplement et organe intermédiaire comprend une seule bille
F16D0003380000	avec un seul organe intermédiaire à tourillons ou paliers disposés sur deux axes perpendiculaires l'un à l'autre (F16D0003360000 a priorité)
F16D0003400000	avec un organe intermédiaire pourvu de deux paires de tourillons dirigés vers l'extérieur sur les axes entrecroisés
F16D0003410000	avec roulements à billes ou à rouleaux
F16D0003420000	avec un organe intermédiaire en forme de bague pourvu de paliers ou de tourillons dirigés vers l'intérieur
F16D0003430000	avec roulements à billes ou à rouleaux
F16D0003440000	l'organe intermédiaire étant relié aux pièces d'accouplement par des nervures, des broches, des billes ou des éléments analogues, guidés dans des gorges ou entre les dentures
F16D0003460000	chaque pièce d'accouplement couvrant des gorges ou des nervures portées par l'organe intermédiaire
F16D0003480000	une des pièces d'accouplement portant des broches disposées parallèlement à l'axe et pénétrant dans des trous de l'autre pièce d'accouplement
F16D0003500000	avec pièces d'accouplement reliées par un ou plusieurs organes intermédiaires (F16D0003160000 a priorité)
F16D0003520000	comportant une bande, un ressort ou un élément analogue continu, engageant les pièces d'accouplement en un certain nombre d'endroits
F16D0003540000	Accouplements comportant une chaîne ou une bande entourant deux roues placées côte à côte et munies de dents ou d'organes de prise équivalents
F16D0003560000	comportant des lamelles métalliques élastiques, des bielles élastiques ou des éléments analogues, p.ex. disposés radialement ou parallèlement à l'axe, les organes étant soumis ensemble à un effet de cisaillement sous l'action de la charge totale
F16D0003580000	les organes intermédiaires étant en caoutchouc ou faits d'un matériau similaire
F16D0003600000	comportant des tringles de poussée ou de traction reliées à la fois aux deux parties (F16D0003640000 a priorité)
F16D0003620000	les tringles ou leurs fixations étant élastiques
F16D0003640000	comportant des éléments élastiques disposés entre les parois sensiblement radiales des deux pièces d'accouplement
F16D0003660000	les éléments étant métalliques, p.ex. en forme de spires
F16D0003680000	les éléments étant en caoutchouc ou faits d'un matériau similaire
F16D0003700000	comportant des éléments élastiques disposés dans des trous pratiqués dans l'une des pièces d'accouplement et entourant des broches portées par l'autre pièce d'accouplement
F16D0003720000	avec des fixations aux pièces d'accouplement axialement espacées (F16D0003560000 a priorité)
F16D0003740000	l'organe ou les organes intermédiaires étant en caoutchouc ou faits d'un autre matériau flexible
F16D0003760000	ayant la forme d'une bague élastique contrée sur l'axe, entourant une partie de l'une des pièces d'accouplement et entourée par un manchon porté par l'autre pièce d'accouplement
F16D0003770000	la bague étant métallique
F16D0003780000	ayant la forme d'un disque élastique ou d'une bague plate disposés perpendiculairement à l'axe des pièces d'accouplement, différents jeux de trous dans le disque ou la bague étant reliés à chaque pièce d'accouplement, p.ex. joints Hardy
F16D0003790000	le disque ou la bague étant métalliques
F16D0003800000	dans lesquels un fluide est utilisé (accouplements à fluide permettant un glissement continu F16D0031000000-F16D0035000000)
F16D0003820000	avec un élément d'accouplement ayant la forme d'un tube pneumatique
F16D0003840000	Enveloppes de protection, p.ex. boîtiers, couvercles; Moyens d'étanchéité spécialement adaptés à cet effet
F16D0005000000	Accouplements à impulsions, c. à d. accouplements qui accélèrent et décélèrent alternativement l'organe entraîné (accouplements à fluides F16D0031000000-F16D0039000000)
F16D0007000000	Accouplements à glissement, p.ex. glissant en cas de surcharge, pour absorber les chocs (combinés avec accouplements d'arbres extensibles F16D0003140000;accouplements glissants à fluides F16D0031000000-F16D0035000000)
F16D0007020000	du type à friction (accouplements dans lesquels la surcharge détermine une diminution de la pression de couplage ou un désaccouplement, voir les groupes appropriés concernant les embrayages)
F16D0007040000	du type à rochet
F16D0007060000	avec billes ou rouleaux intermédiaires
F16D0007080000	se déplaçant axialement entre l'engagement et le désengagement
F16D0007100000	se déplaçant radialement entre l'engagement et le désengagement
F16D0009000000	Accouplements avec organe de sécurité pour le désaccouplement
F16D0009020000	par des moyens thermiques, p.ex. un élément fusible
F16D0009040000	par rupture due à la charge de traction
F16D0009060000	par rupture due au cisaillement
F16D0009080000	sur une zone unique entourant l'axe de rotation, p.ex. gorges de cisaillement sur les arbres (F16D0009100000 a priorité)
F16D0009100000	ayant une partie mobile après désaccouplement pour assurer le réaccouplement, p.ex. goupille de cisaillement pouvant être avancée
F16D0011000000	Embrayages à organes actionnés mécaniquement; Dispositions pour la synchronisation des embrayages
F16D0011000000	Embrayages dans lesquels les organes ont des parties qui se pénètrent mutuellement (dispositions pour la synchronisation F16D0023020000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0011020000	désembrayés par le contact avec un organe fixe d'une pièce montée sur l'embrayage
F16D0011040000	avec organes d'embrayage mobiles selon l'axe uniquement
F16D0011060000	avec organes d'embrayage mobiles autrement que selon l'axe uniquement, p.ex. verrous d'entraînement tournants
F16D0011080000	actionnés par le déplacement axial d'une pièce non tournante (mécanismes de commande, voir les groupes appropriés)
F16D0011100000	avec organes d'embrayage mobiles selon l'axe uniquement
F16D0011120000	avec organes d'embrayage mobiles autrement que selon l'axe uniquement
F16D0011140000	avec des organes d'embrayage mobiles selon l'axe uniquement (F16D0011020000, F16D0011080000 ont priorité)
F16D0011160000	avec des organes d'embrayage mobiles autrement que selon l'axe uniquement (F16D0011020000, F16D0011080000 ont priorité)
F16D0013000000	Embrayages à friction (dispositions pour la synchronisation F16D0023020000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0013020000	désembrayés par le contact avec un organe fixe d'une pièce montée sur l'embrayage
F16D0013040000	avec moyens pour les actionner ou les maintenir en prise, fournis par une force prélevée, au moins partiellement, sur l'un des arbres à embrayer (embrayages automatiques F16D0043000000)
F16D0013060000	avec organes d'embrayage mobiles autrement que selon l'axe uniquement (F16D0013080000, F16D0013120000 ont priorité)
F16D0013080000	avec une bande hélicoïdale ou organe équivalent, éventuellement constitué de pièces jointes les unes aux autres, ayant plus d'un tour enroulé sur tambour ou sur pièce analogue, avec ou sans embrayage auxiliaire agissant sur l'extrémité de la bande (F16D0013020000 a priorité)
F16D0013100000	avec organes d'embrayage coopérant avec la périphérie d'un tambour, d'une jante de roue ou d'une pièce analogue (F16D0013020000-F16D0013080000 ont priorité)
F16D0013120000	avec bande expansible ou bobine coopérant avec la surface intérieure d'un tambour ou d'une pièce analogue (F16D0013020000 a priorité)
F16D0013140000	avec organes d'embrayage se déplaçant vers l'intérieur coopérant avec la surface intérieure d'un tambour ou d'une pièce analogue (F16D0013020000, F16D0013060000, F16D0013120000 ont priorité)
F16D0013160000	ayant la forme de segments mobiles radialement
F16D0013180000	ayant la forme de segments reliés ou pivotant isolément
F16D0013200000	avec organes d'embrayage coopérant avec à la fois la périphérie et la surface intérieure d'un tambour ou d'une jante de roue
F16D0013220000	avec organes d'embrayage mobiles selon l'axe
F16D0013240000	à surfaces de friction coniques
F16D0013260000	dans lesquels l'organe ou chacun des organes mobiles selon l'axe est pressé exclusivement contre un organe situé dans l'axe
F16D0013280000	avec moyens pour augmenter la force effective entre le manchon d'actionnement ou l'organe équivalent et l'organe de pression
F16D0013300000	dans lesquels la pression d'embrayage est produite uniquement par des ressorts
F16D0013320000	dans lesquels deux ou plusieurs organes mobiles selon l'axe sont pressés depuis l'un des côtés vers un organe situé dans l'axe
F16D0013340000	avec moyens pour augmenter la force effective entre le manchon d'actionnement ou l'organe équivalent et l'organe de pression
F16D0013360000	dans lesquels la pression d'embrayage est produite uniquement par des ressorts
F16D0013380000	à surfaces d'embrayage plates, p.ex. des disques
F16D0013400000	dans lesquels l'organe ou chacun des organes mobile selon l'axe est pressé exclusivement contre un organe situé dans l'axe
F16D0013420000	avec moyens pour augmenter la force effective entre le manchon d'actionnement ou l'organe équivalent et l'organe de pression
F16D0013440000	dans lesquels la pression d'embrayage est produite uniquement par des ressorts
F16D0013460000	dans lesquels deux organes mobiles selon l'axe, dont l'un est lié au côté moteur et l'autre au côté entraîné, sont pressés depuis l'un des côtés vers un organe situé dans l'axe
F16D0013480000	avec moyens pour augmenter la force effective entre le manchon d'actionnement ou l'organe équivalent et l'organe de pression
F16D0013500000	dans lesquels la pression est produite uniquement par des ressorts
F16D0013520000	Embrayages à lamelles multiples
F16D0013540000	avec moyens pour augmenter la force effective entre le manchon d'actionnement ou l'organe équivalent et l'organe de pression
F16D0013560000	dans lesquels la pression d'embrayage est produite uniquement par des ressorts
F16D0013580000	Parties constitutives
F16D0013600000	Eléments d'embrayage (garnitures de friction ou fixation de celles-ci F16D0069000000)
F16D0013620000	Bandes d'embrayages; Sabots d'embrayages; Tambours d'embrayages (bandes de freins, mâchoires de freins, tambours de freins F16D0065000000)
F16D0013640000	Plateaux d'embrayages; Lamelles d'embrayages (plateaux de freins, lamelles de freins F16D0065120000)
F16D0013660000	de forme conique
F16D0013680000	Fixations des plateaux ou lamelles sur leurs supports
F16D0013690000	Dispositions pour ouvrir les lamelles en position de repos
F16D0013700000	Organes de pression, p.ex. plateaux de pression, pour embrayage à plateaux ou à lamelles; Dispositifs de guidage pour organes de pression
F16D0013710000	dans lesquels la pression d'embrayage est produite uniquement par des ressorts
F16D0013720000	Caractéristiques relatives au refroidissement
F16D0013740000	Caractéristiques relatives au graissage
F16D0013750000	Caractéristiques relatives au réglage, p.ex. dispositifs pour régler le jeu
F16D0013760000	spécialement adaptés pour leur incorporation dans d'autres pièces de transmission, c. à d. une des pièces au moins de l'embrayage ayant également une autre fonction, p.ex. étant le disque d'une poulie
F16D0015000000	Embrayages avec billes ou rouleaux d'arrêt ou avec d'autres organes d'embrayage d'arrêt séparés (roues libres, embrayages à roues libres F16D0041000000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0017000000	Embrayages dans lesquels le mouvement est transmis uniquement grâce à l'excentricité des surfaces des organes d'embrayage en contact par adaptation l'une autour de l'autre (embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0019000000	Embrayages avec organes d'embrayage actionnés mécaniquement, non prévus ailleurs (embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0021000000	Systèmes comportant plusieurs embrayages actionnés mécaniquement (pour la synchronisation F16D0023040000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0021020000	pour relier de différentes manières trois arbres ou plus, ou d'autres organes de transmission
F16D0021040000	avec un arbre portant un certain nombre d'organes de transmission tournants, p.ex. des engrenages, dont chacun peut être relié à l'arbre par un organe ou des organes d'embrayage entre l'arbre et le moyeu de l'organe de transmission
F16D0021060000	au moins deux arbres d'actionnement ou deux arbres entraînés étant concentriques
F16D0021080000	Embrayages disposés en série reliant deux arbres uniquement quand tous les embrayages sont engagés (F16D0013080000, F16D0013120000 ont priorité)
F16D0023000000	Détails des embrayages actionnés mécaniquement et non spécifiques d'un type distinct; Dispositions pour la synchronisation des embrayages
F16D0023020000	Dispositions pour la synchronisation (forme ou montage des parties d'organes d'embrayage qui sont en prise pour faciliter l'enclenchement F16D0011080000)
F16D0023040000	avec embrayage à friction additionnel
F16D0023060000	et mécanisme de blocage empêchant l'enclenchement de l'embrayage principal avant synchronisation
F16D0023080000	avec mécanisme de blocage que débraye l'organe d'embrayage après synchronisation uniquement (en combinaison avec un embrayage additionnel à friction F16D0023060000)
F16D0023100000	produisant automatiquement l'enclenchement de l'embrayage quand les organes de l'embrayage sont à la même vitesse; Repérage de la synchronisation
F16D0023120000	Mécanismes actionnant des embrayages mécaniques disposés à l'extérieur de l'embrayage lui-même (particuliers pour embrayages combinés F16D0021000000;mécanismes particuliers pour la synchronisation F16D0023020000)
F16D0023140000	Manchons actionnant les embrayages; Organes d'actionnement directement reliés aux manchons actionnant les embrayages
F16D0025000000	Embrayages actionnés non mécaniquement
F16D0025000000	Embrayages actionnés par fluide (dispositions pour la synchronisation F16D0023020000;embrayages à fluide F16D0031000000-F16D0039000000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0025020000	avec moyens pour les actionner ou les maintenir en prise, fournis par une force prélevée au moins partiellement, sur l'un des arbres à embrayer
F16D0025040000	dans lesquels le fluide actionne un organe élastique d'embrayage, p.ex. un diaphragme ou un tube pneumatique (F16D0025020000 a priorité;accouplements utilisant un tube pneumatique F16D0003820000)
F16D0025060000	dans lesquels le fluide actionne un piston incorporé dans l'embrayage (F16D0025020000 a priorité)
F16D0025061000	l'embrayage comportant des organes qui se pénètrent mutuellement
F16D0025062000	l'embrayage comportant des surfaces de friction
F16D0025063000	avec organes d'embrayage mobiles exclusivement selon l'axe
F16D0025063200	avec des surfaces de friction coniques, p.ex. embrayages coniques
F16D0025063500	avec des surfaces de friction plates, p.ex. des disques
F16D0025063800	avec plus de deux disques, p.ex. à lamelles multiples
F16D0025064000	la surface de friction étant cannelée
F16D0025065000	avec organes d'embrayages animés d'un mouvement ayant au moins une composante radiale
F16D0025080000	avec organe actionné par fluide ne tournant pas avec l'organe d'embrayage (F16D0025020000 a priorité)
F16D0025100000	Systèmes d'embrayage à plusieurs embrayages actionnés par fluide
F16D0025120000	Eléments constitutifs non particuliers à l'un des types mentionnés ci-dessus
F16D0027000000	Embrayages actionnés magnétiquement; Leur commande ou leurs circuits électriques (dispositions pour la synchronisation F16D0023020000;embrayages à particules aimantables F16D0037020000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;circuits pour commande externe des embrayages F16D0048000000)
F16D0027010000	à aimants permanents
F16D0027020000	à électro-aimants incorporés dans l'embrayage, c. à d. avec des bagues collectrices
F16D0027040000	avec surfaces de friction mobiles axialement
F16D0027060000	les surfaces de friction étant disposées dans le flux magnétique
F16D0027070000	Caractéristiques structurales des plateaux ou lamelles d'embrayage
F16D0027080000	les surfaces de friction étant disposées hors du flux magnétique
F16D0027090000	et à mâchoires ou engrenages dentés se pénétrant mutuellement
F16D0027100000	avec un électro-aimant ne tournant pas avec un organe de l'embrayage, c. à d. sans bagues collectrices
F16D0027102000	avec des organes d'embrayage se déplaçant radialement (F16D0027105000 a priorité)
F16D0027105000	avec une bande hélicoïdale ou un organe équivalent coopérant avec une surface cylindrique d'accouplement
F16D0027108000	avec des organes d'embrayage mobiles selon l'axe
F16D0027110000	avec des surfaces de friction coniques, p.ex. embrayages coniques
F16D0027112000	avec des surfaces de friction plates, p.ex. des disques
F16D0027115000	à plus de deux disques, p.ex. à lamelles multiples
F16D0027118000	avec des mâchoires ou des engrenages dentés se pénétrant mutuellement
F16D0027120000	Systèmes d'embrayage à plusieurs embrayages actionnés électro-magnétiquement
F16D0027140000	Eléments constitutifs
F16D0028000000	Embrayages actionnés électriquement (dispositions pour la synchronisation F16D0023020000;embrayages actionnés directement au moyen d'un électro-aimant F16D0027000000;embrayages automatiques F16D0043000000-F16D0045000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0029000000	Embrayages ou systèmes d'embrayages comportant un actionnement par fluide et un actionnement magnétique ou comportant un actionnement par fluide et un actionnement électrique
F16D0031000000	Accouplements ou embrayages avec un fluide ou un semi-fluide comme agent de transmission de la puissance
F16D0031000000	Accouplements ou embrayages à fluide avec des groupes de pompage du type volumétrique, c. à d. dans lesquels passe un volume déterminé de liquide par tour de pompe
F16D0031020000	utilisant des pompes à pistons ou à plongeurs travaillant dans des cylindres
F16D0031040000	utilisant des pompes à engrenages
F16D0031060000	utilisant des pompes de types différents de ceux mentionnés ci-dessus
F16D0031080000	Commande du glissement des vitesses
F16D0033000000	Accouplements ou embrayages rotatifs à fluide du type hydrocinétique
F16D0033020000	commandés par changement du débit du liquide dans le circuit de travail, ce circuit étant par ailleurs maintenu complètement rempli
F16D0033040000	en modifiant la position des ailettes
F16D0033060000	commandés par changement de la quantité de liquide dans le circuit de travail
F16D0033080000	par des dispositifs incorporés dans l'accouplement à fluide, avec ou sans commande à distance
F16D0033100000	consistant en ouvertures commandées de l'alimentation et de la décharge du fluide
F16D0033120000	commandées automatiquement par des clapets à auto-fonctionnement
F16D0033140000	consistant en augets orientables ou réglables
F16D0033160000	par des moyens disposés à l'extérieur de l'accouplement ou de l'embrayage
F16D0033180000	Eléments constitutifs
F16D0033200000	Forme de roues, aubes ou canaux, selon leur fonction
F16D0035000000	Embrayages à fluide dans lesquels l'embrayage est réalisé principalement par l'adhérence du fluide (F16D0037000000 a priorité)
F16D0035020000	avec des chambres rotatives de travail et des réservoirs rotatifs, p.ex. dans la même pièce d'accouplement
F16D0037000000	Embrayages dans lesquels le mouvement d'entraînement est transmis au travers d'un milieu composé de fines particules, p.ex. par réaction centrifuge à la vitesse
F16D0037020000	les particules étant aimantables
F16D0039000000	Combinaisons d'accouplements suivant deux ou plusieurs des groupes F16D0031000000-F16D0037000000
F16D0041000000	Roues libres ou embrayages à roue libre; Embrayages automatiques
F16D0041000000	Roues libres ou embrayages à roue libre (freins pour cycles commandés par rétropédalage B62L0005000000)
F16D0041020000	désenclenchés par le contact avec un organe fixe d'une partie de la roue libre ou de l'embrayage à roue libre ou bien d'une pièce portée par celle-ci
F16D0041040000	combinés avec un embrayage verrouillant entre eux les organes d'entraînement et les organes entraînés (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041060000	avec organes d'accouplement intermédiaires d'arrêt entre une surface intérieure et une surface extérieure (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041061000	les organes intermédiaires d'arrêt agissant par un mouvement ayant une composante axiale
F16D0041063000	les organes intermédiaires d'arrêt se déplaçant le long de la surface intérieure et de la surface extérieure sans pivoter ni rouler, p.ex. coins coulissants (F16D0041061000 a priorité)
F16D0041064000	les organes intermédiaires d'arrêt agissant en roulant et ayant une section transversale circulaire, p.ex. billes (F16D0041061000 a priorité)
F16D0041066000	tous les organes ayant le même calibre et uniquement une des deux surfaces étant cylindrique
F16D0041067000	et les organes étant distribués par une cage séparée entourant l'axe de rotation
F16D0041069000	les organes intermédiaires d'arrêt agissant en pivotant ou basculant, p.ex. cales (F16D0041061000 a priorité)
F16D0041070000	entre deux surfaces cylindriques
F16D0041080000	avec moyens de modifier le fonctionnement en roue libre
F16D0041100000	à inversion automatique
F16D0041120000	avec cliquet articulé coopérant avec des dents, des tenons ou des éléments analogues (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041140000	la course effective du cliquet étant réglable
F16D0041160000	l'action étant réversible
F16D0041180000	avec cliquet d'arrêt non articulé (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041200000	avec bague ou bande de serrage expansibles ou contractables (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041220000	avec anneau ou disque d'embrayage déplacés selon l'axe, du fait du mouvement perdu entre les organes de mise en œuvre (F16D0041020000, F16D0041240000 ont priorité)
F16D0041240000	spécialement adaptés aux bicyclettes
F16D0041260000	avec moyens de modifier le fonctionnement en roue libre
F16D0041280000	avec organes d'accouplement intermédiaires d'arrêt
F16D0041300000	avec cliquet articulé coopérant avec des dents, des tenons ou des éléments analogues
F16D0041320000	avec cliquet d'arrêt non articulé
F16D0041340000	avec bague ou bande de serrage expansibles ou contractables
F16D0041360000	avec anneau ou disque d'embrayage déplacés selon l'axe, du fait du mouvement perdu entre les organes de mise en œuvre
F16D0043000000	Embrayages automatiques à commande interne (roues libres, embrayages à roue libre F16D0041000000;commande externe F16D0048000000)
F16D0043020000	actionnés entièrement mécaniquement
F16D0043040000	commandés par la vitesse angulaire (F16D0043240000 a priorité;embrayages dans lesquels le mouvement d'entraînement est transmis au travers d'un milieu composé de fines particules F16D0037000000)
F16D0043060000	avec masses centrifuges agissant selon l'axe sur une bague de pression mobile ou sur une pièce analogue
F16D0043080000	la bague de pression agissant sur des plateaux, des cônes de friction ou des surfaces similaires de friction déplaçables selon l'axe
F16D0043090000	dans lesquels le support des masses centrifuges peut être immobilisé
F16D0043100000	les masses centrifuges agissant directement sur la bague de pression, aucun autre mécanisme n'agissant sur la bague de pression
F16D0043120000	les masses centrifuges agissant sur un organe de manœuvre, ou en faisant partie, par lequel la bague de pression peut aussi être actionnée indépendamment des masses
F16D0043140000	avec masses centrifuges actionnant directement les organes d'embrayage dans une direction qui a au moins une composante radiale; avec masses centrifuges constituant elles-mêmes les organes d'embrayage
F16D0043160000	les organes d'embrayages ayant des parties en prise l'une avec l'autre
F16D0043180000	les organes d'embrayages étant à friction
F16D0043200000	commandés par le couple, p.ex. embrayages à déclenchement en cas de surcharge, embrayages à glissement avec dispositifs par lesquels le couple fait varier la pression d'embrayage
F16D0043202000	du type à rochet (accouplements à glissement du type à rochet F16D0007040000)
F16D0043204000	avec des billes ou des rouleaux intermédiaires
F16D0043206000	se déplaçant axialement entre l'engagement et le désengagement
F16D0043208000	se déplaçant radialement entre l'engagement et le désengagement
F16D0043210000	avec organes à friction
F16D0043220000	commandés à la fois par la vitesse et par le couple
F16D0043240000	commandés par l'accélération ou la décélération de la vitesse angulaire
F16D0043250000	commandés par éléments sensibles à la chaleur
F16D0043260000	fonctionnant pour une position angulaire définie ou débrayant après un nombre défini de tours (agissant au moyen d'une butée fixe F16D0011020000, F16D0013020000, F16D0015000000)
F16D0043280000	actionnés par la pression d'un fluide
F16D0043284000	commandés par la vitesse angulaire
F16D0043286000	commandés par le couple
F16D0043300000	Systèmes à plusieurs embrayages automatiques
F16D0045000000	Roues libres ou embrayages à roue libre combinés avec des embrayages automatiques
F16D0047000000	Systèmes d'embrayages ou bien systèmes d'embrayages et d'accouplements, comportant des dispositifs couverts dans au moins deux des ensembles de groupes suivants: F16D0001000000-F16D0009000000; F16D0011000000-F16D0023000000; F16D0025000000-F16D0029000000; F16D0031000000-F16D0039000000; F16D0041000000-F16D0045000000 (roues libres combinées avec un embrayage verrouillant entre eux les organes d'entraînement et les organes entraînés de la roue libre F16D0041040000, F16D0041260000)
F16D0047020000	dans lesquels au moins l'un est un accouplement (fixation élastique des pièces d'embrayage, voir les groupes relatifs aux embrayages)
F16D0047040000	dans lesquels au moins l'un est une roue libre (F16D0047020000, F16D0047060000 ont priorité)
F16D0047060000	dans lesquels au moins l'un est un embrayage avec un fluide ou avec un semi-fluide comme moyens de transmission de puissance
F16D0048000000	Commande externe des embrayages
F16D0048020000	Commande par pression de fluide
F16D0048040000	fournissant une force d'assistance
F16D0048060000	Commande par des moyens électriques ou électroniques, p.ex. de la pression du fluide
F16D0048080000	Régulation du serrage de l'embrayage au départ
F16D0048100000	Prévention de toute mise en prise involontaire ou dangereuse
F16D0048120000	Commande du transfert de couple entre les arbres entraînés
F16D0049000000	Freins
F16D0049000000	Freins avec un organe de freinage coopérant avec la périphérie d'un tambour, d'une jante de roue ou d'une pièce analogue
F16D0049020000	ayant la forme d'une bande hélicoïdale ou d'une bobine à plusieurs spires, avec ou sans amplification de l'effort de freinage par tension de la bande ou action d'un organe de contraction
F16D0049040000	actionnés mécaniquement
F16D0049060000	actionnés par fluide
F16D0049080000	ayant la forme d'une bande d'encerclement s'étendant sur environ 360°
F16D0049100000	actionnés mécaniquement (auto-serrage F16D0049200000)
F16D0049120000	actionnés par fluide
F16D0049140000	ayant la forme d'un organe flexible rempli de fluide actionné par la variation de la pression du fluide
F16D0049160000	Freins à deux blocs de freinage (auto-serrage F16D0049200000)
F16D0049180000	Freins à trois blocs de freinage ou plus (auto-serrage F16D0049200000)
F16D0049200000	Freins à auto-serrage (avec bande hélicoïdale ou bobine à plusieurs spires F16D0049020000)
F16D0049220000	avec organe auxiliaire de friction déclenchant ou accroissant l'action de frein
F16D0051000000	Freins avec organes de freinage se déplaçant vers l'extérieur coopérant avec la surface intérieure d'un tambour ou d'une pièce analogue
F16D0051020000	ayant la forme d'une ou plusieurs bandes circonférentielles
F16D0051040000	actionnés mécaniquement
F16D0051060000	actionnés par fluide
F16D0051080000	ayant la forme d'un organe flexible, expansible, rempli de fluide
F16D0051100000	ayant la forme de sabots de freins exclusivement mobiles radialement
F16D0051120000	actionnés mécaniquement
F16D0051140000	actionnés par fluide
F16D0051160000	ayant la forme de sabots de frein pivotant autour d'un axe fixe ou à peu près fixe (auto-serrage F16D0051460000)
F16D0051180000	avec deux sabots de freins
F16D0051200000	disposés à partir de leurs pivots dans des directions opposées
F16D0051220000	actionnés mécaniquement
F16D0051240000	actionnés par fluide
F16D0051260000	disposés à partir de leurs pivots dans la même direction
F16D0051280000	actionnés mécaniquement
F16D0051300000	actionnés par fluide
F16D0051320000	avec trois sabots de freins ou plus
F16D0051340000	disposés à partir de leurs pivots dans des directions opposées
F16D0051360000	actionnés mécaniquement
F16D0051380000	actionnés par fluide
F16D0051400000	disposés à partir de leurs pivots, tous dans la même direction
F16D0051420000	actionnés mécaniquement
F16D0051440000	actionnés par fluide
F16D0051460000	Freins à auto-serrage à sabots pivotants
F16D0051480000	avec deux sabots conjugués ou à action réciproque directe
F16D0051500000	actionnés mécaniquement
F16D0051520000	actionnés par fluide
F16D0051540000	avec trois sabots de freins ou plus, deux au moins étant conjugués ou à action réciproque directe
F16D0051560000	actionnés mécaniquement
F16D0051580000	actionnés par fluide
F16D0051600000	avec action d'arrêt d'un sabot de frein, p.ex. le sabot entrant comme un coin entre le tambour de frein et une pièce fixe
F16D0051620000	actionnés mécaniquement
F16D0051640000	actionnés par fluide
F16D0051660000	un sabot de frein étant entraîné lorsqu'il est actionné et entraînant à suivre un organe qui actionne un autre sabot de frein
F16D0051680000	actionné mécaniquement
F16D0051700000	actionné par fluide
F16D0053000000	Freins avec organes de freinage coopérant avec à la fois la périphérie et la surface intérieure d'un tambour, d'une jante de roue ou d'une pièce analogue
F16D0055000000	Freins à surfaces de freinage substantiellement radiales pressées l'une contre l'autre dans une direction axiale, p.ex. freins à disques
F16D0055020000	avec disques ou patins déplaçables selon l'axe pressés contre des organes en rotation situés dans l'axe
F16D0055040000	par écartement l'un de l'autre des disques ou des patins d'application contre les faces latérales des tambours ou des cylindres
F16D0055060000	sans action d'auto-serrage
F16D0055080000	Freins actionnés mécaniquement
F16D0055100000	Freins actionnés par un dispositif à pression de fluide disposé dans, ou sur le frein
F16D0055120000	comportant un organe flexible expansible rempli de fluide, coaxial avec le frein
F16D0055140000	avec action d'auto-serrage, p.ex. par des surfaces hélicoïdales en contact ou par des billes contre des surfaces inclinées
F16D0055150000	déclenchés par bande de frein ou sabot de frein
F16D0055160000	Freins actionnés mécaniquement
F16D0055180000	Freins actionnés par un dispositif à pression de fluide disposé dans, ou sur le frein
F16D0055200000	comportant un organe flexible expansible rempli de fluide, coaxial avec le frein
F16D0055220000	par serrage entre des organes mobiles de freinage, p.ex. des disques ou des patins de freins mobiles
F16D0055224000	avec un organe d'actionnement commun pour les organes de freinage
F16D0055225000	les organes de freinage étant des patins de freins
F16D0055225500	dans lesquels l'organe d'actionnement commun pivote
F16D0055226000	dans lesquels l'organe d'actionnement commun se déplace axialement
F16D0055226500	le mouvement axial étant guidé par une ou par plusieurs tiges
F16D0055227000	par deux tiges
F16D0055228000	avec un organe d'actionnement séparé pour chaque face
F16D0055240000	avec plusieurs disques, lamelles ou patins mobiles selon l'axe, pressés dans un sens contre un organe situé dans l'axe
F16D0055260000	sans action d'auto-serrage
F16D0055280000	Freins à un seul disque tournant
F16D0055300000	actionnés mécaniquement
F16D0055310000	par un bras de levier intermédiaire
F16D0055320000	actionnés par un dispositif à pression de fluide disposé dans, ou sur le frein
F16D0055330000	par un bras de levier intermédiaire
F16D0055340000	comportant un organe flexible, expansible, rempli de fluide, coaxial avec le frein
F16D0055360000	Freins à plusieurs disques tournants disposés tous côte à côte
F16D0055380000	actionnés mécaniquement
F16D0055390000	par un bras de levier intermédiaire
F16D0055400000	actionnés par un dispositif à pression de fluide disposé dans, ou sur le frein
F16D0055410000	par un bras de levier intermédiaire
F16D0055420000	comportant un organe flexible, expansible, rempli de fluide, coaxial avec le frein
F16D0055440000	dont les parties tournantes consistent à la fois en plaques centrales et en plaques en forme de bague disposées concentriquement autour des plaques centrales
F16D0055460000	avec action d'auto-serrage
F16D0055480000	les disques ou patins ayant une petite course angulaire libre par rapport à leurs supports, ce qui produit l'action d'auto-serrage
F16D0055500000	avec organes auxiliaires de friction, pouvant être de types différents, produisant l'action d'auto-serrage
F16D0057000000	Freins à résistance liquide; Freins à résistance à l'air
F16D0057020000	avec aubes ou organes analogues freinés par le fluide
F16D0057040000	avec aubes provoquant un débit dirigé, p.ex. du type Föttinger
F16D0057060000	comportant une pompe de circulation du fluide, le freinage étant obtenu par étranglement de la circulation
F16D0059000000	Freins automatiques, p.ex. entrant en action à une vitesse prédéterminée
F16D0059020000	montés à ressort et conçus pour être desserrés par moyens mécaniques, à fluide ou électromagnétiques
F16D0061000000	Freins permettant de restituer pour usage l'énergie absorbée (F16D0057000000 a priorité)
F16D0063000000	Freins non prévus ailleurs; Freins combinant plusieurs des types mentionnés dans les groupes F16D0049000000-F16D0061000000 (freins avec organe auxiliaire pour l'auto-serrage F16D0049220000, F16D0051660000, F16D0055500000)
F16D0065000000	Éléments constitutifs ou détails des freins
F16D0065020000	Organes de freinage; Leur montage (garnitures de friction ou leur fixation F16D0069000000)
F16D0065040000	Bandes, sabots ou patins; Pivots ou leurs organes de support
F16D0065060000	pour freins à action extérieure
F16D0065080000	pour freins à action intérieure
F16D0065090000	Pivots ou leurs organes de support
F16D0065092000	pour freins à engagement axial, p.ex. freins à disques
F16D0065095000	Pivots ou leurs organes de support
F16D0065097000	Moyens élastiques interposés entre les patins et les organes de support
F16D0065100000	Tambours pour freins travaillant vers l'extérieur ou l'intérieur
F16D0065120000	Disques; Tambours pour freins à disques
F16D0065140000	Mécanismes d'actionnement pour freins; Moyens pour amorcer l'opération de freinage à une position prédéterminée (systèmes de commande des freins, leurs éléments B60T)
F16D0065160000	disposés dans, ou sur le frein
F16D0065180000	adaptés pour rapprocher les organes par traction
F16D0065220000	adaptés pour séparer les organes par pression
F16D0065280000	disposés en dehors du frein
F16D0065380000	Dispositifs de réglage
F16D0065400000	mécaniques
F16D0065420000	non automatiques
F16D0065440000	par réglage linéaire direct (F16D0065460000, F16D0065480000 ont priorité)
F16D0065460000	à filetage et écrou
F16D0065480000	à excentrique ou corps hélicoïdal
F16D0065500000	pour réglage angulaire de deux parties concentriques du système de commande de frein
F16D0065520000	agissant automatiquement dans une direction pour le réglage d'un jeu excessif
F16D0065540000	par réglage linéaire direct (F16D0065560000, F16D0065580000 ont priorité)
F16D0065560000	à filetage et écrou
F16D0065580000	à excentrique ou corps hélicoïdal
F16D0065600000	pour réglage angulaire de deux parties concentriques du système de commande de frein
F16D0065620000	agissant automatiquement dans deux directions pour le réglage d'un jeu excessif ou insuffisant
F16D0065640000	par réglage direct linéaire (F16D0065660000, F16D0065680000 ont priorité)
F16D0065660000	à filetage et écrou
F16D0065680000	à excentrique ou corps hélicoïdal
F16D0065700000	pour réglage angulaire de deux parties concentriques du système de commande de frein
F16D0065720000	hydrauliques
F16D0065740000	agissant automatiquement dans une direction
F16D0065760000	agissant automatiquement dans deux directions
F16D0065780000	Caractéristiques relatives au refroidissement
F16D0065800000	pour freins à action extérieure
F16D0065807000	avec système de refroidissement ouvert, p.ex. refroidis par air
F16D0065813000	avec système de refroidissement fermé
F16D0065820000	pour freins à action intérieure
F16D0065827000	avec système de refroidissement ouvert, p.ex. refroidis par air
F16D0065833000	avec système de refroidissement fermé
F16D0065840000	pour freins à disques
F16D0065847000	avec système de refroidissement ouvert, p.ex. refroidis par air
F16D0065853000	avec système de refroidissement fermé
F16D0066000000	Dispositions pour la surveillance des conditions de fonctionnement des freins, p.ex. de l'usure ou de la température
F16D0066020000	Appareils indicateurs d'usure
F16D0067000000	Combinaisons d'accouplements et de freins; Combinaisons d'embrayages et de freins (F16D0071000000 a priorité;commande conjuguée dans les véhicules des systèmes d'accouplement et de freinage B60W0010020000, B60W0010180000)
F16D0067020000	Combinaisons embrayage-frein
F16D0067040000	à fluide
F16D0067060000	électromagnétiques
F16D0069000000	Garnitures de friction; Leur fixation; Emploi pour travailler ensemble de matériaux ou de surfaces de friction spécifiées (organes de freinage F16D0065020000)
F16D0069020000	Composition des garnitures (sous leur aspect chimique, voir les classes appropriées)
F16D0069040000	Fixation des garnitures
F16D0071000000	Mécanismes pour amener les organes rotatifs dans une position prédéterminée de repos (combinés avec des embrayages ou les commandant F16D0043260000;moyens pour déclencher le freinage à une position prédéterminée F16D0065140000)
F16D0071020000	comportant des moyens auxiliaires pour produire le mouvement final
F16D0071040000	permettant le choix entre plusieurs positions (F16D0071020000 a priorité)
F16D0121000000	Schéma d'indexation associé aux groupes F16D0065140000-F16D0065280000 relatif aux actionneurs
F16D0121000000	Type de force d'actionnement de l'actionneur
F16D0121020000	Pression de fluide
F16D0121040000	agissant sur un actionneur du type piston, p.ex. pour pression de liquide
F16D0121060000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121080000	agissant sur un actionneur du type à membrane, p.ex. pour pression de gaz
F16D0121100000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121120000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut, le type d'actionneur étant sans importance ou non prévu dans les groupes F16D0121040000-F16D0121100000
F16D0121140000	Mécanique
F16D0121160000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121180000	Électrique ou magnétique
F16D0121200000	utilisant des électroaimants
F16D0121220000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121240000	utilisant des moteurs
F16D0121260000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121280000	utilisant des éléments électrostrictifs ou magnétostrictifs, p.ex. éléments piézo-électriques
F16D0121300000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0121320000	utilisant des éléments à mémoire de forme
F16D0121340000	pour relâcher un frein normalement appliqué par défaut
F16D0123000000	Forces d'actionnement multiples
F16D0125000000	Composants d'actionneurs
F16D0125020000	Mécanismes à pression de fluide
F16D0125040000	Cylindres
F16D0125060000	Pistons
F16D0125080000	Joints d'étanchéité, p.ex. joints de piston
F16D0125100000	Pistons multiples interagissant par pression de fluide, p.ex. amplificateurs hydrauliques utilisant des pistons de différentes tailles
F16D0125120000	du type à membrane ou à diaphragme
F16D0125140000	Éléments flexibles remplis de fluide, p.ex. soufflets pneumatiques fermés
F16D0125160000	Dispositifs de purge ou de remplissage
F16D0125180000	Éléments mécaniques
F16D0125200000	convertissant une rotation en un mouvement linéaire ou vice-versa
F16D0125220000	agissant transversalement à l'axe de rotation
F16D0125240000	Pignon-crémaillère
F16D0125260000	Vilebrequins
F16D0125280000	Cames; Leviers à cames
F16D0125300000	agissant sur plusieurs suiveurs de came, p.ex. came en forme de S
F16D0125320000	agissant sur un seul suiveur de came
F16D0125340000	agissant dans la direction de l'axe de rotation
F16D0125360000	Cames hélicoïdales, rampes à billes rotatives
F16D0125380000	à plusieurs mécanismes de came ou de rampes à billes agencés concentriquement
F16D0125400000	Vis-écrou
F16D0125420000	Vis-crémaillère sans fin
F16D0125440000	transmettant une rotation
F16D0125460000	Éléments rotatifs en contact mutuel
F16D0125480000	avec des axes parallèles et fixes, p.ex. engrenages cylindriques
F16D0125500000	avec des axes parallèles et mobiles l'un par rapport à l'autre, p.ex. engrenage planétaire
F16D0125520000	avec des axes non parallèles et fixes, p.ex. engrenages à vis sans fin ou à roue coniques
F16D0125540000	avec des axes non parallèles et mobiles l’un par rapport à l’autre
F16D0125560000	Arbres pour transmettre directement le couple
F16D0125580000	transmettant un mouvement linéaire
F16D0125600000	Câbles ou chaînes, p.ex. câbles Bowden
F16D0125620000	Dispositifs de fixation associés, p.ex. fixations d'extrémité de câble
F16D0125640000	Leviers
F16D0125660000	Cales
F16D0125680000	Mécanismes levier-bielle, p.ex. genouillères à rapport de forces modifié
F16D0125700000	Tiges
F16D0127000000	Mécanismes auxiliaires
F16D0127020000	Mécanismes de desserrage ou de relâchement
F16D0127040000	à actionnement manuel
F16D0127060000	Mécanismes de verrouillage, p.ex. agissant sur des actionneurs, des mécanismes de desserrage ou de transmission de force
F16D0127080000	Mécanismes d'auto-amplification ou de réduction
F16D0127100000	comprenant des éléments d'arrêt
F16D0127120000	comprenant des éléments de friction supplémentaires
F16D0129000000	Type de force d'actionnement des mécanismes auxiliaires
F16D0129020000	Pression de fluide
F16D0129040000	Mécanique
F16D0129060000	Électrique ou magnétique
F16D0129080000	Électroaimants
F16D0129100000	Moteurs
F16D0129120000	Éléments électrostrictifs ou magnétostrictifs, p.ex. éléments piézo-électriques
F16D0129140000	Éléments à mémoire de forme
F16D0131000000	Agencement global des actionneurs ou de leurs éléments, p.ex. construction modulaire
F16D0131020000	des commandes d'actionneur
F16F	RESSORTS; AMORTISSEURS; MOYENS POUR AMORTIR LES VIBRATIONS
F16F0001000000	Ressorts (travaillant avec un fluide F16F0005000000, F16F0009000000)
F16F0001020000	en acier ou faits d'un autre matériau ayant une faible friction intérieure (F16F0001360000 a priorité); Ressorts enroulés, de torsion, à lame, en forme de coupelles, à corps annulaire ou similaire, le matériau de ressort ne jouant pas de rôle
F16F0001040000	Ressorts enroulés
F16F0001060000	dont les enroulements constituent une surface cylindrique
F16F0001080000	dont les enroulements constituent une surface en grande partie conique
F16F0001100000	Ressorts spiraux dont les enroulements constituent sensiblement une surface plane
F16F0001120000	Fixations ou montages
F16F0001130000	comportant des inserts ou des éléments intermédiaires entre les spires afin de modifier les propriétés mécaniques ou physiques du ressort
F16F0001140000	Ressorts de torsion faits de barres ou de tubes
F16F0001160000	Fixations ou montages
F16F0001180000	Ressorts à lames
F16F0001200000	avec interlames, p.ex. des interlames antifriction, ou avec rouleaux entre les lames
F16F0001220000	avec moyens pour modifier la caractéristique d'élasticité
F16F0001240000	Lubrification; Gaines, p.ex. pour retenir le lubrifiant
F16F0001260000	Fixations; Montages (B60G0011100000 a priorité)
F16F0001280000	comportant des broches cylindriques métalliques tournant dans des manchons ajustés
F16F0001300000	comportant des pièces intermédiaires faites de caoutchouc ou d'un matériau élastique similaire
F16F0001320000	Ressorts en forme de coupelles; Ressorts en forme de disques légèrement concaves (diaphragmes F16J0003000000)
F16F0001340000	Bagues élastiques, c. à d. corps annulaires déformés radialement par une charge axiale
F16F0001360000	en matière plastique, p.ex. en caoutchouc; faits d'un matériau à friction intérieure élevée
F16F0001362000	en laine d'acier ou en poils comprimés
F16F0001364000	en liège, en bois ou en matériau similaire
F16F0001366000	en matière plastique renforcée avec des fibres
F16F0001368000	Ressorts à lames
F16F0001370000	d'un matériau mousse, p.ex. caoutchouc éponge
F16F0001371000	caractérisés par des inserts ou des éléments auxiliaires d'extension, p.ex. pour rigidifier (F16F0001366000, F16F0001387000 ont priorité)
F16F0001373000	caractérisés par une forme particulière
F16F0001374000	ayant une forme sphérique ou similaire
F16F0001376000	présentant des saillies, des bossages, des dentelures ou similaires sur au moins une surface (F16F0001387000 a priorité)
F16F0001377000	présentant des trous ou des ouvertures (F16F0001387000 a priorité)
F16F0001379000	caractérisés par des dispositions pour réguler la température du ressort, p.ex. par refroidissement
F16F0001380000	avec manchon de matériau élastique entre un manchon extérieur rigide et un étui intérieur rigide ou une broche
F16F0001387000	comprenant des moyens pour modifier la rigidité dans certaines directions
F16F0001393000	avec des manchons sphériques ou coniques
F16F0001400000	constitués par une pile d'éléments similaires séparés par des couches intermédiaires non élastiques
F16F0001410000	le ressort étant constitué par des éléments arrangés de manière généralement conique
F16F0001420000	caractérisés par le mode de travail
F16F0001440000	travaillant principalement à la compression
F16F0001460000	travaillant principalement à la tension
F16F0001480000	travaillant principalement à la torsion
F16F0001500000	travaillant principalement au cisaillement
F16F0001520000	travaillant selon des modes de travail combinés
F16F0001540000	à la compression et au cisaillement
F16F0003000000	Ensembles de ressorts constitués par plusieurs ressorts, p.ex. pour réaliser une caractéristique d'élasticité voulue (s'ils comportent des ressorts à fluide F16F0005000000, F16F0013000000)
F16F0003020000	avec ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible
F16F0003040000	composés uniquement de ressorts enroulés
F16F0003060000	une partie desquels sont placés autour des autres de telle sorte qu'ils s'amortissent les uns les autres par frottement mutuel
F16F0003070000	combinés avec des chambres remplies de gaz ou d'un liquide
F16F0003080000	avec ressorts faits d'un matériau ayant une friction intérieure élevée, p.ex. du caoutchouc
F16F0003087000	Ensembles comprenant plusieurs ressorts en matière plastique ou similaire (F16F0001400000 a priorité)
F16F0003093000	les ressorts étant faits de matériaux différents, p.ex. avec différents types de caoutchouc
F16F0003100000	combinés avec des ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible
F16F0003120000	le ressort en acier étant en contact avec le ressort en caoutchouc, p.ex. noyé dans la masse
F16F0005000000	Ressorts à liquide dans lesquels le liquide travaille comme un ressort par compression, p.ex. combinés avec une action d'étranglement; Combinaisons de dispositifs comportant des ressorts à liquide
F16F0006000000	Ressorts magnétiques; Ressorts magnétiques à fluide
F16F0007000000	Amortisseurs de vibrations; Amortisseurs de chocs (utilisant un fluide F16F0005000000, F16F0009000000;particuliers pour systèmes rotatifs F16F0015100000)
F16F0007010000	utilisant la friction entre des particules libres, p.ex. du sable
F16F0007020000	avec surfaces de friction à rotation relative qui sont pressées l'une contre l'autre (F16F0007010000 a priorité;si l'un des organes est un ressort F16F0013020000)
F16F0007040000	dans la direction de l'axe de rotation
F16F0007060000	dans une direction perpendiculaire ou inclinée sur l'axe de rotation
F16F0007080000	avec surfaces de friction à déplacement rectiligne l'une le long de l'autre (F16F0007010000 a priorité)
F16F0007090000	dans des amortisseurs du type cylindre-piston
F16F0007100000	utilisant un effet d'inertie
F16F0007104000	l'élément d'inertie étant monté de manière élastique
F16F0007108000	sur des ressorts en matière plastique
F16F0007112000	sur des ressorts à fluide
F16F0007116000	sur des ressorts métalliques
F16F0007120000	utilisant une déformation plastique de ses organes
F16F0007140000	du type support de câble, c. à d. des câbles formant des boucles en prise par friction
F16F0009000000	Ressorts, amortisseurs de vibrations, amortisseurs de chocs ou amortisseurs de mouvement de structure similaire, utilisant un fluide ou moyen équivalent comme agent d'amortissement (F16F0005000000 a priorité;raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000;accessoires de manœuvre des portes utilisant un système de freinage par fluide E05F)
F16F0009020000	utilisant un gaz uniquement
F16F0009040000	dans une chambre à paroi flexible
F16F0009050000	la paroi flexible étant du type à soufflet roulant
F16F0009060000	utilisant à la fois un gaz et un liquide
F16F0009080000	dans une chambre à paroi flexible
F16F0009084000	comprenant un ressort à gaz contenu dans une paroi flexible, la paroi n'étant pas en contact avec le fluide d'amortissement, c.à d. monté sur l'extérieur du cylindre amortisseur
F16F0009088000	comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située à l'intérieur du cylindre sur la tige de piston d'un amortisseur monotubulaire, ou dans le tube intérieur d'un amortisseur bitubulaire
F16F0009092000	comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située entre les tubes d'un amortisseur bitubulaire
F16F0009096000	comprenant un accumulateur hydropneumatique du type à membrane situé à l'extrémité supérieure ou inférieure d'un amortisseur, ou séparément ou latéralement sur l'amortisseur
F16F0009100000	utilisant un liquide uniquement; utilisant un fluide dont la nature est sans importance
F16F0009120000	Dispositifs à une ou plusieurs aubes rotatives tournant dans le fluide, l'effet d'étranglement étant sans importance
F16F0009140000	Dispositifs à un ou plusieurs organes, p.ex. des pistons, des aubes, se déplaçant en va-et-vient dans des chambres et utilisant un effet d'étranglement
F16F0009160000	comportant uniquement un déplacement rectiligne des parties travaillant
F16F0009180000	avec cylindre fermé et piston déterminant à l'intérieur de ce cylindre deux espaces ou plus de travail
F16F0009190000	avec un seul cylindre
F16F0009200000	avec tige du piston traversant les deux extrémités du cylindre
F16F0009220000	avec un ou plusieurs cylindres ayant chacun un espace de travail unique fermé par un piston ou un plongeur
F16F0009240000	avec un seul cylindre et un seul piston ou plongeur
F16F0009260000	avec deux cylindres en ligne et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux
F16F0009280000	avec deux cylindres parallèles et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux
F16F0009300000	avec un matériau solide ou semi-solide, p.ex. des masses pâteuses, comme agent d'amortissement
F16F0009320000	Parties constitutives
F16F0009340000	Structure des clapets particuliers (soupapes en général F16K); Forme ou structure des passages d'étranglement
F16F0009342000	Passages d'étranglement fonctionnant avec pointeau de jauge
F16F0009344000	Passage d'étranglement à écoulement tourbillonnaire
F16F0009346000	Passages d'étranglement en forme de fentes ménagées dans les parois des cylindres
F16F0009348000	Passages d'étranglement en forme de disques annulaires opérant dans des directions opposées
F16F0009360000	Joints d'étanchéité particuliers, y compris les joints ou guides pour tiges de piston
F16F0009380000	Couvercles de protection ou de présentation décorative
F16F0009400000	Dispositions pour empêcher une émulsion du fluide
F16F0009420000	Dispositions pour le refroidissement
F16F0009430000	Dispositions de remplissage, p.ex. pour l'alimentation en gaz
F16F0009440000	Dispositifs inhérents à l'amortisseur ou portés par lui pour le réglage manuel ou un réglage non-automatique; de tels dispositifs combinés avec la correction de température (F16F0009530000, F16F0009560000 ont priorité;correction de température seule F16F0009520000)
F16F0009460000	permettant la commande à distance
F16F0009480000	Dispositions permettant différents effets d'amortissement à différents points de la course (F16F0009530000, F16F0009560000 ont priorité)
F16F0009490000	Tampons arrêtoirs limitant le passage du fluide, p.ex. tampons hydrauliques
F16F0009500000	Dispositifs particuliers de réglage automatique de l'amortisseur (F16F0009530000, F16F0009560000 ont priorité)
F16F0009504000	Moyens sensibles à l'inertie
F16F0009508000	Moyens réagissant à la vitesse de déplacement du piston
F16F0009512000	Moyens réagissant à l'action de la charge sur l'amortisseur ou à la pression de fluide dans l'amortisseur
F16F0009516000	aboutissant à des effets d'amortissement à la compression différents des effets d'amortissement à l'extension
F16F0009520000	en cas de changement de température (combinés avec un réglage externe F16F0009440000)
F16F0009530000	Moyens pour le réglage des caractéristiques des amortisseurs en faisant varier la viscosité du fluide, p.ex. électromagnétiques
F16F0009540000	Dispositions pour la fixation
F16F0009560000	Moyens pour régler la longueur du ressort ou de l'amortisseur, ou pour les bloquer, p.ex. en fin de course
F16F0009580000	Butées pour limiter la course, p.ex. disposées sur la tige de piston à l'extérieur du cylindre (F16F0009490000 a priorité)
F16F0011000000	Amortisseurs de vibrations ou amortisseurs de chocs travaillant à la fois par friction et avec un fluide amortisseur
F16F0013000000	Ensembles comportant des ressorts du type non à fluide ainsi que des amortisseurs de vibrations, des amortisseurs de chocs ou des ressorts à fluide (F16F0005000000 a priorité)
F16F0013020000	amortissant par contact de friction entre le ressort et les moyens de freinage (ressorts enroulés agissant par friction réciproque F16F0003060000)
F16F0013040000	comprenant à la fois un ressort en matière plastique et un amortisseur, p.ex. un amortisseur de friction
F16F0013060000	l'amortisseur étant un amortisseur à fluide, p.ex. le ressort en matière plastique ne faisant pas partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (F16F0013260000 a priorité)
F16F0013080000	le ressort en matière plastique formant au moins une partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (F16F0013200000-F16F0013240000 ont priorité)
F16F0013100000	la paroi étant formée au moins en partie par une membrane flexible ou similaire (F16F0013120000-F16F0013180000 ont priorité)
F16F0013120000	Amortisseurs à une seule chambre (F16F0013140000 a priorité)
F16F0013140000	Ensembles du type à manchon
F16F0013160000	spécialement adaptés pour recevoir des charges axiales
F16F0013180000	caractérisés par l'emplacement ou la forme de la chambre d'équilibrage, p.ex. la chambre d'équilibrage entourant le ressort en matière plastique ou étant annulaire (F16F0013140000 a priorité)
F16F0013200000	caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un ressort pneumatique (F16F0013220000 a priorité)
F16F0013220000	caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un amortisseur dynamique (amortisseurs utilisant un effet d'inertie en soi F16F0007100000)
F16F0013240000	la partie centrale de l'ensemble étant supportée par un élément et les deux extrémités de l'ensemble étant supportées par un seul autre élément, c.à d. montage à double action
F16F0013260000	caractérisés par des dispositifs d'ajustement ou de réglage sensibles à des conditions extérieures
F16F0013280000	spécialement adaptés pour des ensembles du type à manchon (F16F0013300000 a priorité)
F16F0013300000	comprenant des moyens pour faire varier la viscosité des fluides, p.ex. de fluides magnétiques ou électrorhéologiques
F16F0015000000	Suppression des vibrations dans les systèmes (dispositifs de suspension de sièges de véhicule B60N0002500000); Moyens ou dispositions pour éviter ou réduire les forces de déséquilibre, p.ex. dues au mouvement (essai statique ou équilibrage dynamique des machines ou structures G01M0001000000)
F16F0015020000	Suppression des vibrations dans les systèmes non rotatifs, p.ex. dans des systèmes alternatifs; Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par l'utilisation d'organes ne se déplaçant pas avec le système rotatif (produits stratifiés B32B;suppression des vibrations sur les navires B63)
F16F0015023000	utilisant des moyens fluides
F16F0015027000	comprenant des dispositifs de commande
F16F0015030000	utilisant des moyens électromagnétiques (F16F0009530000 a priorité)
F16F0015040000	utilisant des moyens élastiques (pièces détachées ou leur fixation F16F0001000000-F16F0013000000)
F16F0015060000	avec ressorts métalliques (avec des ressorts en caoutchouc également F16F0015080000)
F16F0015067000	utilisant uniquement des ressorts enroulés
F16F0015073000	utilisant uniquement des ressorts à lames
F16F0015080000	avec ressorts en caoutchouc
F16F0015100000	Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par utilisation d'organes mobiles avec le système lui-même (par équilibrage F16F0015220000;avec des volants agissant de manière variable ou intermittente F16H)
F16F0015120000	utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction, p.ex. entre un arbre en rotation et une masse giratoire montée dessus (F16F0015160000 a priorité)
F16F0015121000	utilisant des ressorts comme organes élastiques, p.ex. des ressorts métalliques (F16F0015131000 a priorité)
F16F0015123000	des ressorts enroulés
F16F0015124000	des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (F16F0015123000 a priorité)
F16F0015126000	consistant en au moins un élément annulaire entourant l'axe de rotation
F16F0015127000	utilisant des ressorts en matière plastique en combinaison avec d'autres types de ressorts
F16F0015129000	caractérisée par des organes amortisseurs de friction (F16F0015131000 a priorité)
F16F0015131000	le système en rotation comprenant deux masses giratoires ou plus
F16F0015133000	utilisant comme organes élastiques des ressorts, p.ex. des ressorts métalliques
F16F0015134000	des ressorts enroulés
F16F0015136000	des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (F16F0015134000 a priorité)
F16F0015137000	les organes élastiques étant constitués de plusieurs ressorts de types différents
F16F0015139000	caractérisée par des organes amortisseurs de friction
F16F0015140000	utilisant des masses en oscillation libre tournant avec le système
F16F0015160000	utilisant un fluide (dispositifs reliant les organes d'entrée et de sortie F16D)
F16F0015167000	ayant un élément d'inertie, p.ex. un anneau
F16F0015173000	disposé à l'intérieur d'une enveloppe fermée
F16F0015180000	utilisant des moyens électriques (dispositifs dynamo-électriques H02K)
F16F0015200000	Suppression des vibrations des systèmes rotatifs par un groupement ou une disposition relative adéquate des organes mobiles du système ou des systèmes
F16F0015220000	Compensation des forces d'inertie
F16F0015240000	dans les systèmes à vilebrequins par une disposition particulière des manivelles, des pistons ou similaires
F16F0015260000	dans les systèmes à vilebrequins utilisant des masses solides autres que les pistons ordinaires, se déplaçant avec le système lui-même
F16F0015280000	Contrepoids; Leur fixation ou leur montage (pour fermetures du type à rouleau E06B0009620000)
F16F0015300000	Volants (F16F0015160000 a priorité;suppression des vibrations dans des systèmes rotatifs utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction mobiles avec le système lui-même F16F0015120000;sous l'aspect pièce rotative en général F16C0013000000, F16C0015000000)
F16F0015305000	en matière plastique, p.ex. en matière plastique renforcée avec des fibres (FRP)
F16F0015310000	caractérisés par des moyens pour faire varier le moment d'inertie
F16F0015315000	caractérisés par la disposition du support, p.ex. montages, cages, fixation de l'élément d'inertie à l'arbre (F16F0015310000 a priorité)
F16F0015320000	Masses de réglage ou d'équilibrage ou moyens équivalents pour équilibrer les pièces rotatives, p.ex. les roues de véhicule
F16F0015340000	Dispositifs de fixation à cet effet
F16F0015360000	à fonctionnement automatique
F16G	COURROIES, CÂBLES OU CORDES UTILISÉS ESSENTIELLEMENT POUR LA TRANSMISSION D'UN MOUVEMENT; CHAÎNES; ACCESSOIRES UTILISÉS ESSENTIELLEMENT À CET EFFET
F16G0001000000	Courroies de transmission (courroies en V F16G0005000000;courroies de transporteurs B65G)
F16G0001020000	en cuir (F16G0001280000 a priorité;leur fabrication C14B0009000000)
F16G0001040000	en matériau fibreux, p.ex. textiles recouverts de caoutchouc ou non (F16G0001280000 a priorité;leur fabrication D03D)
F16G0001060000	en caoutchouc (F16G0001280000 a priorité;production des courroies à partir de matières plastiques ou de substances à l'état plastique B29D0029000000)
F16G0001080000	avec renforcements liés par le caoutchouc
F16G0001100000	ces renforcements étant faits de textile
F16G0001120000	ces renforcements étant métalliques
F16G0001140000	en matière plastique (F16G0001280000 a priorité;production des courroies à partir de matières plastiques ou de substances à l'état plastique B29D0029000000)
F16G0001160000	avec renforcements liés par la matière plastique
F16G0001180000	en fils métalliques (leur fabrication B21F0043000000)
F16G0001200000	faites d'une simple bande de métal (leur fabrication B21D0053140000)
F16G0001210000	faites de couches superposées, p.ex. pliées en zigzag
F16G0001220000	faites de plusieurs parties
F16G0001240000	en forme de maillons (en forme de maillons de chaîne F16G0013080000)
F16G0001260000	en forme de bandes ou lamelles
F16G0001280000	avec une surface de contact de forme particulière, p.ex. à dents
F16G0003000000	Agrafes de courroies, p.ex. pour courroies de transporteurs (pour les courroies en V F16G0007000000)
F16G0003020000	comportant une série d'œillets ou d'éléments analogues, imbriqués et reliés par une broche formant charnière (F16G0003090000 a priorité)
F16G0003040000	dans lesquels les extrémités séparées des œillets ou éléments analogues en forme d'U sont fixées à la courroie par des pièces pénétrant dans celle-ci
F16G0003060000	comportant des extrémités de courroie mutuellement courbées vers l'extérieur
F16G0003070000	Pinces de friction, p.ex. du type bague et virole
F16G0003080000	consistant en plaques et boulons filetés ou rivets (F16G0003060000 a priorité)
F16G0003090000	les plaques formant charnière
F16G0003100000	Assemblage des courroies par couture, collage, vulcanisation ou procédés analogues; Adaptations structurales des extrémités de courroie à cette fin
F16G0003120000	Assemblage des courroies par transfilage
F16G0003140000	comportant des parties extensibles; comportant des parties élastiques
F16G0003160000	Dispositifs ou machines pour assembler les courroies de transmissions ou des dispositifs similaires
F16G0005000000	Courroies en V, c. à d. courroies à section décroissante
F16G0005020000	en cuir (F16G0005200000 a priorité)
F16G0005040000	en caoutchouc (F16G0005200000 a priorité)
F16G0005060000	avec renforcements liés par le caoutchouc
F16G0005080000	ces renforcements étant faits de textile
F16G0005100000	ces renforcements étant métalliques
F16G0005120000	en plastique (F16G0005200000 a priorité)
F16G0005140000	avec renforcements liés par la matière plastique
F16G0005160000	faites de plusieurs parties
F16G0005180000	en forme de maillons
F16G0005200000	avec une surface de contact de forme particulière, p.ex. dentée
F16G0005220000	faites de couches superposées
F16G0005240000	pliées en zigzag
F16G0007000000	Agrafes de courroies en V
F16G0007020000	bloquées, p.ex. rivetées
F16G0007040000	à largage rapide
F16G0007060000	réglables, p.ex. pour la tension
F16G0009000000	Cordes ou câbles spécialement adaptés pour entraîner des poulies ou d'autres éléments de transmission, ou être entraînés par eux
F16G0009020000	en cuir; ayant des gaines d'enveloppe en cuir
F16G0009040000	en caoutchouc ou en matière plastique (F16G0009020000 a priorité)
F16G0011000000	Moyens pour attacher les câbles ou les cordes l'un à l'autre ou à d'autres objets (pinces de câbles pour câbles de suspension des ponts E01D0019160000); Chapeaux ou manchons à fixer sur les câbles ou les cordes (fixation des cordes ou des câbles pour hissage des cabines d'ascenseurs B66B0007080000, pour enroulement sur les tambours ou cylindres de treuils B66D0001340000;colliers de retenue des câbles dans le forage du sol E21B0019120000)
F16G0011020000	avec parties déformables pour saisir le câble ou les câbles; Moyens d'attache engageant un manchon ou élément similaire fixé au câble
F16G0011030000	comportant structuralement des organes montés spécialement pour la fixation de l'extrémité de câble
F16G0011040000	avec action de serrage, p.ex. par pinces de friction du type bague et virole (F16G0011020000 a priorité)
F16G0011050000	par utilisation de coins à insérer entre les torons
F16G0011060000	avec vis disposées latéralement (F16G0011020000, F16G0011040000 ont priorité)
F16G0011080000	Agrafes pour attacher les extrémités de câbles de transmission l'une à l'autre, les agrafes ayant approximativement le même diamètre que les câbles
F16G0011090000	comportant structuralement des assemblages à charnière ou des pivots pour la fixation des extrémités des câbles
F16G0011100000	Agrafes à fermeture rapide; Pinces serrant uniquement dans un sens
F16G0011120000	Moyens de raccordement ou de fixation, p.ex. tendeurs à lanterne, adaptés pour tendre des câbles, cordes ou fils métalliques
F16G0011140000	Dispositifs ou pièces d'accouplement permettant la formation facile de boucles réglables, p.ex. agrafes d'étranglement; Crochets ou illets avec parties constitutives conçues pour permettre leur fixation rapide en n'importe quel point des câbles ou cordes, p.ex. par la formation de boucles
F16G0013000000	Chaînes (leur fabrication B21L)
F16G0013020000	Chaînes de transmission
F16G0013040000	Chaînes dentées
F16G0013060000	dont les maillons sont reliés par des axes parallèles, avec ou sans rouleaux
F16G0013070000	les maillons étant de forme identique, p.ex. coudés
F16G0013080000	avec faux maillons insérés sur les axes de jonction (F16G0013040000 a priorité)
F16G0013100000	à joints universels
F16G0013120000	Chaînes de traction ou de hissage
F16G0013140000	constituées de maillons à largage rapide
F16G0013160000	avec dispositifs pour soutenir des câbles électriques, des tuyaux ou des éléments analogues
F16G0013180000	Chaînes ayant des caractéristiques générales particulières
F16G0013200000	rigides; Chaînes à arc-boutement
F16G0013220000	extensibles
F16G0013240000	élastiques
F16G0015000000	Maillage des chaînes; Manilles d'assemblage; Articulations de chaîne; Maillons de chaîne; Manchons de chaîne (fabrication des éléments de chaîne B21L)
F16G0015020000	pour jonction plus ou moins permanente
F16G0015040000	Maillage des chaînes à largage rapide; Manilles d'assemblage
F16G0015060000	Manilles d'assemblage conçues pour être fixées aux éléments de chaînes par broches, p.ex. en forme de D
F16G0015080000	Emerillons
F16G0015100000	Attaches ou maillons de secours
F16G0015120000	Maillons de chaîne
F16G0015140000	faits en tôle, p.ex. profilés
F16G0017000000	Crocs en tant que parties intégrantes des chaînes (crocs de hissage B66C0001340000)
F16H	TRANSMISSIONS
F16H0001000000	Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif
F16H0001000000	Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif (particulières pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable, ou pour inverser le mouvement rotatif F16H0003000000)
F16H0001020000	sans engrenages à mouvement orbital
F16H0001040000	comportant uniquement deux organes engrenés
F16H0001060000	dont les axes sont parallèles
F16H0001080000	les organes ayant des dents en hélice, en chevrons ou similaires
F16H0001100000	un des organes étant denté intérieurement
F16H0001120000	dont les axes ne sont pas parallèles
F16H0001140000	comportant uniquement des engrenages coniques
F16H0001160000	comportant une vis sans fin et une roue à vis sans fin
F16H0001180000	les organes ayant des dents en hélice, en chevrons ou similaires (F16H0001140000 a priorité)
F16H0001200000	comportant plus de deux organes engrenés
F16H0001220000	avec plusieurs arbres d'entraînement ou entraînés; avec dispositions pour répartir le couple entre deux ou plusieurs arbres intermédiaires
F16H0001240000	comportant des engrenages dont les éléments engrenés sont essentiellement autres que des dentures à développante ou cycloïdales (F16H0001160000 a priorité)
F16H0001260000	Moyens particuliers pour compenser le défaut d'alignement des axes
F16H0001280000	avec engrenages à mouvement orbital
F16H0001300000	dans lesquels un engrenage orbital a un axe rencontrant l'axe principal de la transmission et possède une denture hélicoïdale ou bien est lui-même une vis sans fin
F16H0001320000	dans lesquels l'axe central de la transmission est situé à l'intérieur de la périphérie d'un engrenage orbital
F16H0001340000	comportant des engrenages ayant essentiellement des éléments engrenants autres que des dentures à développante ou cycloïdales (dans les transmissions à vis sans fin F16H0001300000)
F16H0001360000	à deux engrenages centraux couplés par des engrenages orbitaux
F16H0001460000	Systèmes consistant en plusieurs trains d'engrenages, chacun comportant des engrenages orbitaux
F16H0001480000	Moyens particuliers pour compenser le défaut d'alignement des axes
F16H0003000000	Transmissions à engrenages pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser le mouvement rotatif (mécanismes de changement de vitesse ou d'inversion F16H0059000000-F16H0063000000)
F16H0003020000	sans engrenages à mouvement orbital
F16H0003040000	dentés intérieurement
F16H0003060000	à vis sans fin et roue à vis sans fin ou bien à engrenages ayant essentiellement une denture hélicoïdale ou à chevrons
F16H0003080000	exclusivement ou principalement à engrenages constamment en prise, pouvant être libérés de leurs arbres
F16H0003083000	avec des éléments d'embrayage à action radiale et à commande axiale, p.ex. des clavettes coulissantes
F16H0003085000	avec plusieurs arbres de sortie
F16H0003087000	caractérisés par l'agencement des engrenages (F16H0003083000, F16H0003085000 ont priorité)
F16H0003089000	tous les pignons d'engrenage étant supportés par deux arbres parallèles, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, sans qu'il y ait d'arbre de renvoi
F16H0003091000	comportant un seul arbre de renvoi
F16H0003093000	avec plusieurs arbres de renvoi
F16H0003095000	avec des moyens pour assurer une répartition égale du couple entre les arbres de renvoi
F16H0003097000	les arbres d'entrée et de sortie étant alignés sur le même axe
F16H0003100000	dont un ou plusieurs embrayages unidirectionnels constituent la particularité essentielle
F16H0003120000	avec moyens de synchronisation non incorporés dans les embrayages (embrayages synchronisés F16D0023020000)
F16H0003140000	Transmissions pour inversion uniquement
F16H0003160000	principalement à engrenages pouvant être désaccouplés et à engrenages constamment en prise pouvant être libérés de leurs arbres
F16H0003180000	Transmissions pour inversion uniquement
F16H0003200000	utilisant exclusivement ou principalement des engrenages qui peuvent être désengrenés
F16H0003220000	par un déplacement selon l'axe uniquement
F16H0003240000	et dont les arbres d'entraînement et entraînés sont coaxiaux
F16H0003260000	comportant plusieurs arbres supplémentaires
F16H0003280000	un des arbres supplémentaires étant coaxial aux arbres principaux
F16H0003300000	et dont les arbres d'entraînement et entraînés ne sont pas coaxiaux
F16H0003320000	comportant un arbre supplémentaire
F16H0003340000	par un déplacement autre que selon l'axe uniquement
F16H0003360000	dans lesquels un seul engrenage peut s'engrener avec n'importe lequel d'un jeu d'engrenages coaxiaux de différents diamètres
F16H0003380000	avec dispositif d'engrènement synchronisé
F16H0003400000	Transmissions pour inversion uniquement
F16H0003420000	dont les engrenages ont des dents de forme ou disposition multiples, p.ex. variables presque à l'infini
F16H0003440000	utilisant des engrenages à mouvement orbital
F16H0003460000	Transmissions ayant uniquement deux engrenages centraux reliés par des engrenages à mouvement orbital (F16H0003680000-F16H0003780000 ont priorité)
F16H0003480000	avec engrenages orbitaux uniques ou paires d'engrenages orbitaux rigidement liés
F16H0003500000	comprenant des engrenages orbitaux coniques
F16H0003520000	comprenant des engrenages orbitaux droits
F16H0003540000	un des engrenages centraux étant denté intérieurement et l'autre denté extérieurement
F16H0003560000	les engrenages centraux étant tous deux planétaires
F16H0003580000	avec jeux d'engrenages orbitaux, chaque jeu consistant en deux ou plusieurs engrenages s'engrenant mutuellement
F16H0003600000	Transmissions pour inversion uniquement
F16H0003620000	Transmissions ayant au moins trois engrenages centraux (F16H0003680000-F16H0003780000 ont priorité)
F16H0003640000	composées d'un certain nombre de trains d'engrenages, l'entraînement traversant toujours tous les trains et chaque train n'ayant pas plus d'une connexion pour entraîner un autre train
F16H0003660000	composées d'un certain nombre de trains d'engrenage, sans entraînement passant d'un train à l'autre
F16H0003680000	dans lesquels un engrenage orbital a un axe rencontrant l'axe principal de la transmission et possède une denture hélicoïdale ou bien est lui-même une vis sans fin
F16H0003700000	dans lesquels l'axe central de la transmission est situé à l'intérieur de la périphérie d'un engrenage orbital
F16H0003720000	avec entraînement secondaire, p. ex un moteur régulateur, pour faire varier la vitesse d'une manière continue
F16H0003740000	Ensembles n'utilisant pas d'organes de changement de vitesse ou d'organes de régulation, p.ex. avec rapport de vitesse déterminé par le libre jeu du frottement ou d'autres forces
F16H0003760000	avec engrenage orbital ayant des dents de forme ou disposition permettant de réaliser des rapports de vitesse multiples, p.ex. variables presque à l'infini
F16H0003780000	Adaptations particulières des mécanismes de synchronisation à ces transmissions
F16H0007000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin
F16H0007000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin (particuliers pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif F16H0009000000;organes flexibles sans fin en soi, p.ex. courroies ou chaînes F16G)
F16H0007020000	par courroies; par courroies trapézoïdales
F16H0007040000	par câbles
F16H0007060000	par chaînes
F16H0007080000	Moyens pour faire varier la tension des courroies, des câbles ou des chaînes (poulies réglables F16H0055520000)
F16H0007100000	par réglage de la position de l'axe d'une poulie
F16H0007120000	d'une poulie folle
F16H0007140000	d'une poulie d'entraînement ou d'une poulie entraînée
F16H0007160000	sans réglage de la position de l'arbre d'entraînement ou de l'arbre entraîné
F16H0007180000	Moyens de guidage ou de support des courroies, des câbles ou des chaînes (structure des poulies F16H0055360000)
F16H0007200000	Montages pour rouleaux ou poulies
F16H0007220000	Trains-baladeurs pour courroies, câbles ou chaînes
F16H0007240000	Equipement pour la mise en place des courroies, des câbles ou des chaînes
F16H0009000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif par des organes flexibles sans fin (commande pour changement de vitesse ou pour inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif F16H0059000000-F16H0063000000;organes flexibles sans fin en soi, p.ex. courroies ou chaînes F16G)
F16H0009020000	sans organes à mouvement orbital
F16H0009040000	utilisant des courroies, des courroies trapézoïdales ou des câbles (avec des courroies dentées F16H0009240000;poulies réglables F16H0055520000)
F16H0009060000	en prise avec une poulie étagée
F16H0009080000	en prise avec un tambour conique (F16H0009120000 a priorité)
F16H0009100000	en prise avec une poulie munie d'éléments portant la courroie susceptibles d'être actionnés radialement
F16H0009120000	en prise avec une poulie, constituée de pièces dont les positions sont réglables selon l'axe, dans laquelle la courroie s'engage directement entre les flasques opposés de la poulie sans interposition d'organes de support
F16H0009140000	utilisant une seule poulie constituée de pièces coniques réglables
F16H0009160000	utilisant deux poulies, toutes deux constituées de pièces coniques réglables
F16H0009180000	un seul des flasques de chaque poulie étant réglable
F16H0009200000	les deux flasques des poulies étant réglables
F16H0009220000	spécialement adaptées pour les câbles
F16H0009240000	utilisant des chaînes, des courroies dentées, des courroies en forme de maillons; Chaînes ou courroies spécialement adaptées pour de telles transmissions (courroies dentées F16G0001280000;courroies en V en forme de maillons F16G0005180000;courroies dentées en V F16G0005200000)
F16H0009260000	avec organes à mouvement orbital
F16H0013000000	Autres transmissions à friction pour transmettre un mouvement rotatif
F16H0013000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse constant par friction entre des organes rotatifs (particulières pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif F16H0015000000)
F16H0013020000	sans organes à mouvement orbital
F16H0013040000	avec billes ou rouleaux agissant de manière analogue
F16H0013060000	avec organes à mouvement orbital
F16H0013080000	avec billes ou rouleaux agissant de manière analogue
F16H0013100000	Moyens pour faire varier la pression entre les organes
F16H0013120000	par des forces magnétiques
F16H0013140000	par variation mécanique automatique de la pression
F16H0015000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable ou pour inverser un mouvement rotatif par friction entre des organes rotatifs (commande pour changement de vitesse ou pour inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif F16H0059000000-F16H0063000000)
F16H0015010000	caractérisées par l'emploi d'une poudre ou d'un liquide magnétisable comme moyen de friction entre les organes rotatifs
F16H0015020000	sans organes à mouvement orbital
F16H0015040000	Transmissions donnant une gamme continue de rapports de vitesses
F16H0015060000	dans lesquelles un organe A monté sur un arbre et de diamètre utile uniforme peut travailler avec différentes parties d'un organe B
F16H0015080000	et où l'organe B est un disque à surface de friction plane ou sensiblement plane
F16H0015100000	les axes des deux organes se croisant ou se coupant
F16H0015120000	l'un des organes ou chacun d'eux étant doublé, p.ex. pour réaliser une meilleure transmission, afin de diminuer les forces de réaction sur les paliers
F16H0015140000	les axes des deux organes étant parallèles ou sensiblement parallèles
F16H0015160000	et où l'organe B a une surface de friction conique
F16H0015180000	à l'extérieur
F16H0015200000	travaillant avec la jante extérieure de l'organe A, laquelle est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la surface de frottement de l'organe B
F16H0015220000	les axes des deux organes étant parallèles ou sensiblement parallèles
F16H0015240000	à l'intérieur
F16H0015260000	et où l'organe B a une surface de friction sphérique centrée sur son axe de révolution
F16H0015280000	avec surface de friction à l'extérieur
F16H0015300000	avec surface de friction à l'intérieur
F16H0015320000	et où l'organe B a une surface de friction incurvée réalisée comme la surface de révolution d'un corps engendrée par une courbe qui n'est ni un arc de cercle centré sur son axe de révolution ni une ligne droite
F16H0015340000	avec surface de friction convexe
F16H0015360000	avec surface de friction concave, p.ex. une surface creuse toroïdale
F16H0015380000	avec deux organes B ayant des surfaces creuses toroïdales opposées l'une à l'autre, l'organe ou les organes A étant montés de façon réglable entre ces surfaces
F16H0015400000	dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de billes ou de rouleaux d'un diamètre utile uniforme, non montés sur des arbres
F16H0015420000	dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de bagues ou de parties d'organes flexibles sans fin qui sont pressées entre les deux organes mentionnés en premier
F16H0015440000	dans lesquelles deux organes de diamètre utile non uniforme travaillent en liaison directe avec un autre organe
F16H0015460000	Transmissions donnant une gamme échelonnée ou discontinue de rapports de vitesses
F16H0015480000	avec organes à mouvement orbital
F16H0015500000	Transmissions donnant une gamme continue de rapports de vitesses
F16H0015520000	dans lesquelles un organe monté sur un arbre et de diamètre utile uniforme peut travailler avec différentes parties d'un autre organe
F16H0015540000	dans lesquelles deux organes travaillent en conjugaison par l'intermédiaire de bagues ou de parties d'organes flexibles sans fin qui sont pressées entre les deux organes mentionnés en premier
F16H0015560000	Transmissions donnant une gamme échelonnée ou discontinue de rapports de vitesses
F16H0019000000	Transmissions comportant essentiellement et uniquement des engrenages ou des organes de friction et qui ne peuvent transmettre un mouvement rotatif indéfini (avec organes d'entraînement intermittent F16H0027000000-F16H0031000000;cordes ou dispositifs de levage ou de traction analogues B66D0003000000)
F16H0019020000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa
F16H0019040000	comportant une crémaillère et pignon
F16H0019060000	comportant un organe flexible sans fin
F16H0019080000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa
F16H0021000000	Transmissions pour transmettre ou convertir un mouvement au moyen de leviers, de tringles, de cames ou de mécanismes à vis et écrous
F16H0021000000	Transmissions ne comportant essentiellement que des tringles ou des leviers, avec ou sans glissières (F16H0023000000 a priorité)
F16H0021020000	les mouvements de plusieurs organes indépendants étant combinés en un mouvement unique
F16H0021040000	Mécanismes de guidage, p.ex. pour guidage en ligne droite (pour appareils à tracer B43L)
F16H0021060000	pouvant être mises hors fonction à volonté
F16H0021080000	en poussant une tige à mouvement alternatif hors de la position "en fonction"
F16H0021100000	tout mouvement étant dans un seul plan ou dans des plans parallèles
F16H0021120000	pour transmettre un mouvement rotatif
F16H0021140000	au moyen de manivelles, excentriques ou organes similaires, fixés d'un côté à un organe rotatif et guidés de l'autre
F16H0021160000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa
F16H0021180000	Transmissions à manivelle; Transmissions à excentrique
F16H0021200000	avec réglage de la course (manivelles ou excentriques réglables F16C0003280000;bielles réglables F16C0007060000)
F16H0021220000	avec une bielle et un guidage par glissière à chaque manivelle ou excentrique
F16H0021240000	sans autres tringles ni guides
F16H0021260000	avec action d'articulation à genouillère
F16H0021280000	avec cames ou guides supplémentaires
F16H0021300000	avec organes à contact par roulement
F16H0021320000	avec organes supplémentaires comportant uniquement des tringles ou bras pivotant
F16H0021340000	avec deux ou plusieurs bielles pour chaque manivelle ou excentrique
F16H0021360000	sans bielle oscillante, p.ex. bielle à mouvement épicycloïdal parallèle, à mouvement coulisse-manivelle
F16H0021380000	avec dispositions d'accumulation temporaire de l'énergie, p.ex. pour dépasser les points morts
F16H0021400000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa
F16H0021420000	à course réglable
F16H0021440000	pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements
F16H0021460000	avec mouvements dans les trois dimensions
F16H0021480000	pour transmettre un mouvement rotatif
F16H0021500000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa
F16H0021520000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa
F16H0021540000	pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements
F16H0023000000	Transmissions à plateaux oscillants; Transmissions à manivelles obliques
F16H0023020000	avec réglage de la course par changement de la position de l'organe oscillant (F16H0029040000, F16H0033100000 ont priorité)
F16H0023040000	avec organes oscillants non rotatifs
F16H0023060000	avec organes coulissants articulés sur des organes alternatifs
F16H0023080000	liés aux organes alternatifs par des bielles
F16H0023100000	avec plateaux oscillants rotatifs à surfaces planes
F16H0025000000	Transmissions comportant essentiellement et uniquement des systèmes came et galet ou des mécanismes à vis et écrous
F16H0025020000	les mouvements de plusieurs organes indépendants mobiles étant combinés en un mouvement unique
F16H0025040000	pour transmettre un mouvement rotatif
F16H0025060000	avec organes intermédiaires guidés sur des voies portées par les deux organes rotatifs
F16H0025080000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif et vice versa (F16H0023000000 a priorité)
F16H0025100000	à course réglable (cames réglables F16H0053040000)
F16H0025120000	avec mouvement alternatif selon l'axe de rotation, p.ex. transmissions à gorges hélicoïdales et inversion automatique (mécanismes à vis sans inversion automatique F16H0025200000)
F16H0025140000	avec mouvement alternatif perpendiculaire à l'axe de rotation (F16H0021360000 a priorité)
F16H0025160000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement oscillant et vice versa
F16H0025180000	pour convertir un mouvement oscillant en mouvement alternatif et vice versa ou pour transmettre ces mouvements
F16H0025200000	Mécanismes à vis (à inversion automatique F16H0025120000)
F16H0025220000	avec billes, rouleaux ou organes similaires entre pièces travaillant en conjugaison; Eléments essentiels pour l'utilisation de ces organes
F16H0025240000	Eléments essentiels pour ces mécanismes, p.ex. vis, écrous (F16H0025220000 a priorité)
F16H0027000000	Transmissions par organes d'entraînement à action intermittente
F16H0027000000	Mécanismes pas à pas sans organes à roue libre, p.ex. entraînements à croix de Malte (transmissions rotatives à rapport de vitesse périodiquement variable F16H0035020000;accouplements à impulsions F16D0005000000;échappements d'horlogerie G04B0015000000)
F16H0027020000	dont au moins un organe de transmission est alternatif ou oscillant
F16H0027040000	pour convertir un mouvement de rotation continu en un mouvement rotatif pas à pas
F16H0027060000	Mécanismes à broches d'entraînement pénétrant des encoches entraînées, p.ex. entraînements à croix de Malte
F16H0027080000	avec engrenages moteurs à denture interrompue
F16H0027100000	par organes de transmission débrayables combinés ou non avec les mécanismes selon les groupes F16H0027060000 ou F16H0027080000
F16H0029000000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif par des organes d'entraînement intermittent, p.ex. avec action de roue libre (roues libres F16D0041000000)
F16H0029020000	entre un des arbres d'une part et un organe intermédiaire oscillant ou alternatif d'autre part qui ne tourne pas avec l'un ou l'autre de ces arbres (F16H0029200000, F16H0029220000 ont priorité)
F16H0029040000	dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par le réglage d'une manivelle, d'un excentrique, d'un plateau oscillant ou d'une came, sur l'un des arbres
F16H0029060000	comportant des arbres concentriques, autour desquels se déplace un organe annulaire intermédiaire, porté par une manivelle réglable ou par un excentrique
F16H0029080000	dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par le réglage de la trajectoire du mouvement, la position du pivot ou la longueur utile d'un organe de liaison oscillant
F16H0029100000	dans lesquelles le rapport de transmission est modifié par action directe sur les organes d'entraînement intermittent
F16H0029120000	entre des organes d'entraînement et entraînés rotatifs (F16H0029200000, F16H0029220000 ont priorité)
F16H0029140000	dans lesquels le rapport de transmission est modifié par le réglage d'un organe, statique par ailleurs, servant de guide aux organes d'entraînement intermittent
F16H0029160000	dans lesquels le rapport de transmission est modifié par le réglage de la distance entre les axes des organes rotatifs
F16H0029180000	les organes d'entraînement intermittent coulissant le long de guides approximativement radiaux tout en tournant avec l'un des organes rotatifs
F16H0029200000	les organes à fonctionnement intermittent ayant la forme de vis sans fin, de vis ou de crémaillères
F16H0029220000	à changement automatique de vitesse
F16H0031000000	Autres transmissions avec organes à roue libre ou d'autres organes d'entraînement intermittent (F16H0021000000, F16H0023000000, F16H0025000000 ont priorité;transmissions impliquant l'emploi de changements de vitesses automatiques, p.ex. transmission d'inversion actionnée périodiquement, voir les groupes appropriés)
F16H0033000000	Transmissions basées sur l'accumulation et la libération répétées de l'énergie
F16H0033020000	Transmissions rotatives à accumulateurs mécaniques, p.ex. poids, ressorts, volants, en prise de manière intermittente
F16H0033040000	Transmissions pour transmettre un mouvement rotatif à rapport de vitesse variable dans lesquelles l'autorégulation est recherchée
F16H0033060000	basées essentiellement sur l'action d'un ressort (accouplements à glissement à rochet F16D0007040000)
F16H0033080000	basées essentiellement sur l'inertie
F16H0033100000	à action gyroscopique, p.ex. comportant des plateaux oscillants, des manivelles obliques
F16H0033120000	par organe d'entraînement relié différentiellement à la fois à un organe entraîné et à un organe oscillant, avec une grande résistance au mouvement, p.ex. transmission Constantinesco
F16H0033140000	par organes orbitaux sur lesquels agissent des masses régulatrices
F16H0033160000	lesquelles ont un mouvement libre propre ou sont constituées par un fluide
F16H0033180000	dont le mouvement est contraint
F16H0033200000	pour convertir un mouvement rotatif en mouvement alternatif ou oscillant ou vice versa, essentiellement par inertie
F16H0035000000	Transmissions ou mécanismes ayant d'autres caractéristiques de fonctionnement particulières
F16H0035020000	pour transmettre un mouvement rotatif à variation cyclique du rapport de vitesse (mécanismes de changement de vitesse à fonctionnement périodique, voir les groupes appropriés)
F16H0035060000	Transmissions conçues pour permettre un mouvement relatif entre leurs supports sans effets nocifs (F16H0001260000, F16H0001480000 ont priorité)
F16H0035080000	pour le réglage des organes sur les pièces mobiles à partir d'un poste fixe
F16H0035100000	Dispositions ou dispositifs pour absorber la surcharge ou empêcher tout dommage par surcharge (accouplements pour la transmission des mouvements de rotation F16D)
F16H0035120000	Mécanismes de transmission à effet retardé (amortisseurs de vibrations ou de chocs en général F16F)
F16H0035140000	Mécanismes avec deux positions stables uniquement, p.ex. agissant dans des positions angulaires définies
F16H0035160000	Mécanismes pour mouvements ou relations de mouvements conformes à des formules mathématiques (dispositifs dans lesquels les opérations du calcul sont effectuées mécaniquement G06G0003000000)
F16H0035180000	Dispositifs tournant pour organes que l'on peut mettre en rotation, p.ex. des arbres (dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion interne F02N)
F16H0037000000	Combinaisons de transmissions mécaniques non prévues dans les groupes F16H0001000000-F16H0035000000 (combinaisons d'une transmission mécanique avec des embrayages à fluide ou une transmission à fluide F16H0047000000;utilisation de démultiplicateurs ou surmultiplicateurs sur les véhicules à moteur ou combinaisons avec des transmissions différentielles dans les véhicules à moteur B60K)
F16H0037020000	comportant essentiellement et uniquement des transmissions à engrenages ou à friction
F16H0037040000	Combinaisons uniquement de transmissions à engrenages (F16H0037060000 a priorité)
F16H0037060000	à plusieurs arbres d'entraînement ou entraînés; avec dispositions pour répartir le couple entre deux arbres intermédiaires ou plus
F16H0037080000	avec transmission différentielle
F16H0037100000	aux deux extrémités des arbres intermédiaires
F16H0037120000	Transmissions comportant principalement une transmission à engrenages ou à friction, des maillons ou des leviers, des cames, ou bien des organes appartenant à deux des trois types ci-dessus au moins (F16H0021140000, F16H0021280000, F16H0021300000 ont priorité;transmission dentée ou à friction, ou à cames, avec uniquement un levier ou un maillon supplémentaire, voir le groupe approprié correspondant à la transmission principale)
F16H0037140000	les mouvements de plusieurs organes mobiles indépendamment, étant combinés en un mouvement unique
F16H0037160000	avec un organe d'entraînement ou entraîné qui à la fois tourne ou oscille sur son axe et est animé d'un mouvement alternatif
F16H0039000000	Transmissions à fluide
F16H0039000000	Transmissions rotatives à fluide utilisant des pompes et des moteurs du type volumétrique, c. à d. débitant un volume prédéterminé de fluide à chaque révolution (commande des transmissions exclusivement à fluide F16H0061380000;accouplements ou embrayages à fluide avec des groupes de pompage de type volumétrique F16D0031000000;leur utilisation dans les appareils de levage ou de poussée B66F)
F16H0039010000	Transmissions pneumatiques; Transmissions travaillant sous une pression inférieure à la pression atmosphérique (marteaux pneumatiques B25D0009000000)
F16H0039020000	les moteurs à liquide étant à une certaine distance des pompes à liquide
F16H0039040000	le moteur et la pompe à liquide formant un ensemble unique
F16H0039060000	la pompe et le moteur étant du même type
F16H0039080000	chacun ayant un arbre principal et des pistons alternatifs se déplaçant dans les cylindres
F16H0039100000	avec cylindres disposés parallèlement ou sensiblement parallèlement autour de l'axe principal de la transmission
F16H0039120000	les cylindres étant fixes
F16H0039140000	les cylindres étant portés par des blocs cylindres ou des organes porte-cylindres rotatifs
F16H0039160000	avec cylindres disposés perpendiculairement à l'axe principal de la transmission
F16H0039180000	les embiellages des pistons étant aux extrémités extérieures des cylindres
F16H0039200000	les embiellages des pistons étant aux extrémités intérieures des cylindres
F16H0039220000	avec chambres à liquide ayant la forme de corps de révolution concentriques à l'axe principal de la transmission
F16H0039240000	et organes de déplacement rotatifs, p.ex. pourvus d'aubes mobiles selon l'axe ou le rayon traversant des organes d'étanchéité mobiles
F16H0039260000	avec chambres à liquide n'ayant pas la forme de corps de révolution ou ayant la forme de corps de révolution excentriques par rapport à l'axe principal de la transmission
F16H0039280000	les chambres à liquide étant formées par les organes rotatifs
F16H0039300000	les chambres à liquide étant formées par les organes fixes
F16H0039320000	avec aubes coulissantes portées par le rotor
F16H0039340000	dans lequel le rotor porté par l'un des arbres travaille en conjugaison avec le rotor porté par un autre arbre
F16H0039360000	dans une conjugaison du type à engrenages
F16H0039380000	dans une conjugaison dans laquelle le mouvement de la pompe à déplacement positif est du type à vis
F16H0039400000	Transmissions hydrauliques différentielles, p.ex. ayant une carcasse d'entrée rotative avec chambres à liquide pour les deux sorties en communication
F16H0039420000	la pompe et le moteur étant de types différents
F16H0041000000	Transmissions rotatives à fluide du type hydrocinétique (commande des transmissions exclusivement à fluide F16H0061380000;accouplements ou embrayages rotatifs à fluide du type hydrocinétique F16D0033000000)
F16H0041020000	avec pompe et turbine reliées par des conduits ou tuyaux
F16H0041040000	Ensembles pompe-turbine combinées
F16H0041220000	Systèmes de transmissions consistant en plusieurs ensembles hydrocinétiques fonctionnant alternativement, p.ex. mis en fonction ou hors fonction par leur remplissage ou vidage ou bien au moyen d'embrayages mécaniques
F16H0041240000	Parties constitutives
F16H0041260000	Forme des aubes des couronnes mobiles ou des canaux eu égard à leur fonction
F16H0041280000	eu égard à leur fabrication, p.ex. fixation des aubes
F16H0041300000	relatives à la ventilation, lubrification, refroidissement, circulation de l'agent réfrigérant
F16H0041320000	Emploi de fluides de travail spécifiés (aspects chimiques, voir les classes appropriées)
F16H0043000000	Autres transmissions à fluide, p.ex. avec une entrée ou une sortie oscillantes
F16H0043020000	Transmissions à fluide actionnées par des ondes de pression
F16H0045000000	Combinaisons de transmissions à fluide pour transmettre un mouvement de rotation avec des accouplements ou des embrayages (F16H0041220000 a priorité;commande conjuguée dans les véhicules des systèmes d'accouplements et de boîtes de vitesses B60W0010020000, B60W0010100000)
F16H0045020000	avec embrayages mécaniques pour "court-circuiter" une transmission à fluide du type hydrocinétique (commande des embrayages de blocage du convertisseur de couple F16H0061140000)
F16H0047000000	Combinaisons d'une transmission mécanique avec des embrayages à fluide ou une transmission à fluide (commande conjuguée dans les véhicules des systèmes d'accouplement et de boîtes de vitesses B60W0010020000, B60W0010100000)
F16H0047020000	la transmission à fluide étant du type volumétrique
F16H0047040000	la transmission mécanique étant du type à organes à mouvement orbital
F16H0047060000	la transmission à fluide étant du type hydrocinétique
F16H0047070000	utilisant plusieurs circuits de fluide transmettant la puissance (F16H0047100000 a priorité)
F16H0047080000	la transmission mécanique étant du type à organes à mouvement orbital
F16H0047100000	utilisant plusieurs circuits de fluide transmettant la puissance
F16H0047120000	les organes à mouvement orbital ayant des aubes à action conjuguée avec le fluide
F16H0048000000	Transmissions différentielles (refroidissement ou lubrification dans la transmission différentielle F16H0057040000)
F16H0048050000	Multiples unités différentielles interconnectées
F16H0048060000	avec des engrenages à mouvement orbital
F16H0048080000	avec des engrenages orbitaux coniques
F16H0048100000	avec des engrenages orbitaux droits
F16H0048110000	ayant des roues dentées satellites s'engrenant mutuellement
F16H0048120000	sans engrenages à mouvement orbital
F16H0048140000	avec des cames
F16H0048160000	avec des roues libres
F16H0048180000	avec des transmissions à fluide
F16H0048190000	consistant en deux embrayages reliés entre eux
F16H0048200000	Dispositions pour supprimer ou modifier l'action différentielle, p.ex. dispositifs de verrouillage
F16H0048220000	utilisant des embrayages ou des freins à friction
F16H0048240000	utilisant des embrayages ou des freins à engagement positif
F16H0048260000	utilisant l'action d'un fluide, p.ex. embrayages visqueux
F16H0048270000	utilisant la pression d'un fluide générée à l'intérieur, p.ex. du type à pompe interne
F16H0048280000	utilisant des engrenages autobloquants ou autofreinants
F16H0048285000	avec des engrenages autofreinants engrenant mutuellement à axes parallèles et à vis sans fin ou à dents hélicoïdales
F16H0048290000	avec des engrenages autofreinants engrenant mutuellement à axes perpendiculaires et à vis sans fin ou à dents hélicoïdales
F16H0048295000	utilisant des moyens multiples d'amplification de force
F16H0048300000	utilisant des moyens actionnés de l'extérieur
F16H0048320000	utilisant des actionneurs à pression de fluide
F16H0048340000	utilisant des actionneurs électromagnétiques ou électriques
F16H0048360000	caractérisées par la génération intentionnelle d'une différence de vitesses entre les sorties
F16H0048380000	Détails de structure (carter extérieur comprenant le différentiel et supportant les arbres d’entrée et de sortie F16H0057037000)
F16H0048400000	caractérisés par des particularités des carters rotatifs
F16H0048420000	caractérisés par des particularités des arbres d'entrée, p.ex. montage des roues dentées d'entraînement sur ceux-ci
F16H0049000000	Autres transmissions
F16H0051000000	Parties constitutives ou détails des transmissions ou des mécanismes
F16H0051000000	Leviers de mécanismes de transmission (arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles F16C;leviers de commande G05G)
F16H0051020000	réglables
F16H0053000000	Cames ou galets suiveurs de cames, p.ex. rouleaux pour mécanismes de transmission (arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles F16C;cames spécialement adaptées aux machines motrices à liquide à pistons alternatifs F03C0001300000)
F16H0053020000	Cames simples pour cycles de fonctionnement à une seule révolution; Arbres à cames pour de telles cames
F16H0053040000	Cames réglables
F16H0053060000	Galets suiveurs de cames (F16H0053080000 a priorité)
F16H0053080000	Cames multiples, p.ex. pour cycles de fonctionnement à plusieurs révolutions; Galets suiveurs de cames spécialement adaptés à de telles cames
F16H0055000000	Éléments avec dents ou surfaces de friction pour transmettre un mouvement; Vis sans fin, poulies ou poulies de moufle pour mécanismes de transmission (des transmissions du type vis-écrou F16H0025000000;arbres, mécanismes Bowden, manivelles, excentriques, paliers, liaisons pivotantes, crosses, bielles F16C;chaînes, courroies F16G;moufles pour appareils de levage ou de traction B66D0003040000)
F16H0055020000	Organes dentés; Vis sans fin
F16H0055060000	Emploi de matériaux; Emploi de traitements d'organes dentés ou de vis sans fin pour modifier les propriétés intrinsèques des matériaux
F16H0055080000	Profilage
F16H0055100000	Formes des dents de structure simple, p.ex. ayant la forme de broches, de billes
F16H0055120000	le corps ou la jante étant constitués d'éléments amovibles
F16H0055140000	Structure assurant l'élasticité ou l'amortissement des vibrations (F16H0055060000 a priorité;assemblage élastique de la roue ou de l'ensemble roue-jante avec son axe F16D0003500000, F16D0003800000)
F16H0055160000	concernant les dents uniquement
F16H0055170000	Roues dentées (roues à vis sans fin F16H0055220000;roues à chaînes F16H0055300000)
F16H0055180000	Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures
F16H0055200000	pour engrenages coniques
F16H0055220000	pour transmissions à arbres se croisant, en particulier vis sans fin, engrenages à vis sans fin (pignons coniques, couronnes dentées, engrenages hélicoïdaux F16H0055170000)
F16H0055240000	Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures
F16H0055260000	Crémaillères
F16H0055280000	Dispositifs particuliers de rattrapage de jeu entre les dentures
F16H0055300000	Roues à chaînes (spécialement adaptées aux bicyclettes B62M)
F16H0055320000	Organes de friction (surfaces de friction F16D0069000000)
F16H0055340000	Disques de friction non réglables
F16H0055360000	Poulies (avec caractéristiques essentielles pour le réglage F16H0055520000)
F16H0055380000	Moyens ou mesures pour augmenter l'adhérence (en général F16D0069000000)
F16H0055400000	à rais (F16H0055480000 a priorité)
F16H0055420000	Poulies faites de couches successives de matériaux
F16H0055440000	Poulies en tôle
F16H0055460000	Poulies fendues
F16H0055480000	faites entièrement ou en partie de matériau non métallique, p.ex. de matière plastique (F16H0055380000, F16H0055420000, F16H0055460000 ont priorité)
F16H0055490000	Caractéristiques essentielles aux poulies à courroies en V
F16H0055500000	Caractéristiques essentielles aux poulies à câbles
F16H0055520000	Poulies ou disques de friction réglables par construction
F16H0055540000	dans lesquelles les éléments porteurs sont réglables radialement
F16H0055560000	dans lesquelles les éléments porteurs sont réglables axialement les uns par rapport aux autres
F16H0057000000	Parties constitutives générales des transmissions (des transmissions du type vis-écrou F16H0025200000;des transmissions à fluide F16H0039000000-F16H0043000000)
F16H0057010000	Surveillance de l'usure ou de la sollicitation des éléments de transmission, p.ex. pour déclencher les opérations de maintenance
F16H0057020000	Boîtes de vitesses; Montage de la transmission à l'intérieur
F16H0057021000	Structures de support d'arbres, p.ex. parois de séparation, orifices de logement de paliers, parois de carter ou couvercles avec paliers
F16H0057022000	Ajustement d'arbres ou de paliers de transmission (pour compenser le défaut d'alignement des axes d'engrenages sans mouvement orbital F16H0001260000;pour compenser le défaut d'alignement des axes d'engrenages orbitaux F16H0001480000)
F16H0057023000	Montage ou installation d'engrenages ou d'arbres dans les boîtes de vitesses, p.ex. procédés ou moyens d'assemblage
F16H0057025000	Support des boîtes de vitesses, p.ex. bras de couple, ou attachement à d'autres dispositifs (montage de transmissions dans les véhicules B60K0017000000)
F16H0057027000	caractérisés par des moyens pour ventiler les boîtes de vitesses, p.ex. dispositifs d'aération
F16H0057028000	caractérisés par des moyens de réduction des vibrations ou du bruit
F16H0057029000	caractérisés par des moyens pour rendre hermétiques les boîtes de vitesses, p.ex. pour améliorer l'étanchéité à l'air
F16H0057030000	caractérisés par des moyens pour renforcer les boîtes de vitesses, p.ex. nervures
F16H0057031000	caractérisés par des couvercles pour les boîtes de vitesses
F16H0057032000	caractérisés par les matériaux utilisés
F16H0057033000	Séries de boîtes de vitesses, p.ex. boîtes de vitesses basées sur le même modèle de dimensions différentes ou boîtes de vitesses utilisant une combinaison de plusieurs unités standardisées
F16H0057035000	Boîtes de vitesses pour transmissions par des organes flexibles sans fin
F16H0057037000	Boîtes de vitesses pour l'adaptation des transmissions différentielles (carters rotatifs pour transmissions différentielles F16H0048400000)
F16H0057038000	Boîtes de vitesses pour engrenages coniques (F16H0057037000 a priorité)
F16H0057039000	Boîtes de vitesses pour engrenages à vis sans fin
F16H0057040000	Caractéristiques relatives à la lubrification ou au refroidissement (commande de lubrification ou de refroidissement dans la transmission hydrostatique F16H0061416500)
F16H0057050000	des chaînes (pour transporteurs B65G0045080000)
F16H0057080000	des transmissions à organes à mouvement orbital
F16H0057100000	Dispositions propres au freinage
F16H0057120000	Dispositions non prévues ailleurs pour ajuster ou pour reprendre le jeu
F16H0059000000	Commande de transmissions transmettant un mouvement rotatif
F16H0059000000	Entrées de commande vers des transmissions transmettant un mouvement rotatif pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion
F16H0059020000	Appareils de sélection
F16H0059040000	Appareils de sélection du rapport
F16H0059060000	le rapport étant variable à l'infini
F16H0059080000	Appareils de sélection de la gamme
F16H0059100000	comprenant des leviers
F16H0059120000	comprenant des dispositifs à boutons de manœuvre par pression
F16H0059140000	les entrées étant fonction du couple ou du couple demandé
F16H0059160000	Mesure dynamométrique du couple
F16H0059180000	fonction de la position de la pédale d'accélérateur
F16H0059200000	Kickdown, c. à d. rétrogradage provoqué par l'enfoncement de la pédale de l'accélérateur
F16H0059220000	Position de ralenti
F16H0059240000	fonction de l'ouverture du papillon
F16H0059260000	fonction de la pression
F16H0059280000	Pression du gazéificateur de turbines à gaz
F16H0059300000	Dépression dans la tubulure d'admission
F16H0059320000	Surpression produite par le compresseur dans les moteurs à combustion interne
F16H0059340000	fonction de l'alimentation en carburant
F16H0059360000	les entrées étant fonction d'une vitesse
F16H0059380000	des éléments de la transmission
F16H0059400000	Vitesse de l'arbre de sortie
F16H0059420000	Vitesse de l'arbre d'entrée
F16H0059440000	fonction de la vitesse de la machine (F16H0059460000 a priorité)
F16H0059460000	fonction de la comparaison de vitesses
F16H0059480000	les entrées étant fonction d'une accélération
F16H0059500000	les entrées étant fonction de l'état de la machine, p.ex. de la position des portes ou des ceintures de sécurité
F16H0059520000	fonction du poids de la machine, p.ex. variation du poids en fonction de la montée des passagers dans un autobus
F16H0059540000	fonction des signaux venant des freins, p.ex. freins de stationnement
F16H0059560000	fonction des signaux venant de l'embrayage principal
F16H0059580000	fonction des signaux venant de la direction
F16H0059600000	les entrées étant fonction des conditions ambiantes
F16H0059620000	Pression atmosphérique
F16H0059640000	Température atmosphérique
F16H0059660000	Etat de la route, p.ex. pente, mauvaise adhérence
F16H0059680000	les entrées étant fonction de l'état de la transmission
F16H0059700000	fonction du rapport établi
F16H0059720000	fonction des caractéristiques de l'huile, p.ex. température, viscosité
F16H0059740000	les entrées étant fonction des paramètres du moteur (F16H0059140000 a priorité)
F16H0059760000	Nombre de cylindres en fonctionnement
F16H0059780000	Température
F16H0061000000	Fonctions internes aux unités de commande pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion des transmissions transmettant un mouvement rotatif
F16H0061020000	caractérisées par les signaux utilisés
F16H0061040000	Adoucissement du changement du rapport
F16H0061060000	en réglant le taux de variation de la pression fluidique
F16H0061080000	Commande temporisée
F16H0061100000	Réglage de l'hystérésis du changement du rapport
F16H0061120000	Détection d'un dysfonctionnement ou d'un dysfonctionnement potentiel, p.ex. dispositif de sécurité positive (dans la commande des transmissions hydrostatiques F16H0061419200)
F16H0061140000	Commande des embrayages de blocage du convertisseur de couple
F16H0061160000	empêchant un changement du rapport en cas de conditions défavorables (F16H0061180000 a priorité)
F16H0061180000	interdisant le changement involontaire ou dangereux (caractéristiques de structure des mécanismes finals de sortie F16H0063300000)
F16H0061200000	interdisant l'avance extra-lente
F16H0061210000	assurant la commande du frein moteur
F16H0061220000	Verrouillage (F16H0063340000 a priorité)
F16H0061240000	indiquant la position, p.ex. pour permettre la sélection
F16H0061260000	Production ou transmission de mouvements pour les mécanismes finals de manœuvre
F16H0061280000	un mouvement au moins du mécanisme final de manœuvre étant provoqué par une force non mécanique, p.ex. assistance
F16H0061300000	Moteurs hydrauliques à cet effet
F16H0061320000	Moteurs électriques à cet effet
F16H0061340000	comprenant deux mécanismes, un pour la présélection et un pour l'enclenchement (F16H0061360000 a priorité)
F16H0061360000	un mouvement au moins étant transmis par câble
F16H0061380000	Commande des transmissions exclusivement à fluide
F16H0061400000	hydrostatique (impliquant une modification de la transmission F16H0039020000, F16H0039040000)
F16H0061400800	Commande de la pression dans le circuit
F16H0061401700	Commande des hautes pressions, p.ex. évitant une pression excédentaire par une soupape de surpression
F16H0061402600	Commande des basses pressions
F16H0061403500	Commande du débit dans le circuit
F16H0061404300	Commande d'une soupape de dérivation
F16H0061405200	en utilisant un orifice variable, p.ex. un clapet à orifice
F16H0061406100	Commande se rapportant à des distributeurs, p.ex. des soupapes de changement de direction, pour permuter les canalisations d'alimentation (commutation de marche avant-arrière en utilisant un plateau oscillant F16H0061438000)
F16H0061406900	Soupapes se rapportant à la commande de la position neutre, p.ex. soupapes d'arrêt (moyens de blocage en rotation à inclinaison nulle F16H0061439000)
F16H0061407800	Échange fluidique entre des circuits hydrostatiques et des sources ou des consommateurs externes
F16H0061409600	avec des accumulateurs à pression
F16H0061410400	Vidange, p.ex. en utilisant des soupapes de vidange ou par raccordement à l'échappement
F16H0061413100	Échange fluidique par aspiration dans des réservoirs, p.ex. carter
F16H0061413900	Pompes de remplissage ou de balayage, p.ex. pompes de charge auxiliaire
F16H0061414800	Circuits en boucle ouverte
F16H0061415700	Commande de freinage, p.ex. empêchant le passage en surrégime de la pompe lorsque le moteur fait office de pompe
F16H0061416500	Commande de refroidissement ou de lubrification
F16H0061417400	Commande de mise à l'air libre, p.ex. élimination de l'air emprisonné
F16H0061418300	empêchant ou réduisant les vibrations ou le bruit, p.ex. évitant les cavitations
F16H0061419200	Détection d'un dysfonctionnement ou d'un dysfonctionnement potentiel, p.ex. dispositif de sécurité positive
F16H0061420000	impliquant le réglage d'une pompe ou d'un moteur à débit ou cylindrée variable
F16H0061421000	Commande de la cylindrée du moteur par des moyens de commande électro-hydraulique, p.ex. utilisant des électrovannes
F16H0061423000	Commande de la cylindrée du moteur par des moyens de commande par pression de fluide
F16H0061425000	Commande de la cylindrée du moteur par des servomoteurs électriques
F16H0061427000	Commande de la cylindrée du moteur par des moyens de commande mécanique, p.ex. par des leviers ou des pédales
F16H0061431000	Commande du débit de la pompe par des moyens de commande électro-hydraulique, p.ex. utilisant des électrovannes
F16H0061433000	Commande du débit de la pompe par des moyens de commande par pression de fluide
F16H0061435000	Commande du débit de la pompe par des servomoteurs électriques
F16H0061437000	Commande du débit de la pompe par des moyens de commande mécanique, p.ex. par des leviers ou des pédales
F16H0061438000	Commande de la commutation de marche avant-arrière, p.ex. commande du plateau oscillant provoquant le refoulement dans deux directions (utilisant une soupape de changement de direction F16H0061406100)
F16H0061439000	Commande de la position neutre, p.ex. par des moyens de blocage en rotation à inclinaison nulle (utilisant une soupape neutre ou une soupape d'arrêt F16H0061406900)
F16H0061440000	avec plus d'un ensemble pompe ou moteur en service
F16H0061444000	en faisant varier le nombre d'ensembles pompe ou moteur en service
F16H0061448000	Circuits de commande pour pompes ou moteurs en tandem
F16H0061452000	Commande sélective de multiples pompes ou moteurs, p.ex. commutation entre les modes série ou parallèle
F16H0061456000	Commande de l'équilibre du couple ou de la vitesse entre les pompes ou les moteurs (différentiels hydrostatiques F16H0048180000)
F16H0061460000	Régulation automatique selon les variables de commande
F16H0061462000	pour atteindre un rapport de vitesse fixé
F16H0061465000	pour atteindre une vitesse d'entrée fixée
F16H0061468000	pour atteindre un couple d'entrée fixée
F16H0061470000	pour atteindre une vitesse de sortie fixée
F16H0061472000	pour atteindre un couple de sortie fixé
F16H0061475000	pour atteindre une puissance fixée, p.ex. une puissance d'entrée ou une puissance de sortie
F16H0061478000	pour empêcher la surcharge, p.ex. limitation des hautes pressions
F16H0061480000	hydrodynamique
F16H0061500000	commandés par changement du débit, de la force ou de la réaction du liquide dans le circuit de travail, le circuit de travail étant maintenu complètement rempli
F16H0061520000	par modification de la position des aubes
F16H0061540000	au moyen de couronnes mobiles, portant les aubes, inclinables sur l'axe
F16H0061560000	par changement de l'angle
F16H0061580000	par modification des liaisons mécaniques des couronnes mobiles elles-mêmes ou entre celles-ci
F16H0061600000	exclusivement par l'emploi d'embrayages à roue libre
F16H0061620000	comportant l'utilisation d'une transmission à changement de vitesse ou d'un embrayage dans la liaison entre couronnes mobiles (F16H0045020000, F16H0061600000 ont priorité)
F16H0061640000	commandés par changement du volume de liquide dans le circuit de travail
F16H0061660000	spécialement adaptées aux transmissions à variation continue du rapport (F16H0061380000 a priorité;transmissions avec engrenages orbitaux et avec un entraînement secondaire pour faire varier la vitesse d'une manière continue F16H0003720000)
F16H0061662000	avec des organes flexibles sans fin
F16H0061664000	Transmissions à friction
F16H0061680000	spécialement adaptées aux transmissions étagées
F16H0061682000	avec interruption de l'entraînement
F16H0061684000	sans interruption de l'entraînement
F16H0061686000	avec des engrenages à mouvement orbital
F16H0061688000	avec deux entrées, p.ex. sélection par embrayage entre deux circuits de transmission de couple
F16H0061700000	spécialement adaptées aux changements de rapports avec groupes d'engrenages, c.à d. avec des trains d'engrenages séparés disposés en série, p.ex. dispositions de boîtes de vitesses du type à groupe de rapports ou surmultipliées
F16H0063000000	Sorties de commande vers les transmissions transmettant un mouvement rotatif pour changements de vitesse ou pour mécanismes d'inversion
F16H0063020000	Mécanismes finals de sortie à cet effet; Moyens de manœuvre pour les mécanismes finals de sortie
F16H0063040000	un seul mécanisme final de sortie étant mû par un seul mécanisme final de manœuvre
F16H0063060000	le mécanisme final de sortie ayant un nombre indéterminé de positions
F16H0063080000	plusieurs mécanismes finals de sortie étant mus par un seul mécanisme final de manœuvre commun
F16H0063100000	le mécanisme final de manœuvre pouvant effectuer une série de mouvements différents indépendants, chacun de ces mouvements étant associé à un seul mécanisme final de sortie
F16H0063120000	plusieurs mouvements différents étant effectués simultanément
F16H0063140000	les mécanismes finals de sortie étant actionnés successivement par le mouvement répété du mécanisme final de manœuvre
F16H0063160000	les mécanismes finals de sortie étant actionnés successivement par le mouvement progressif du mécanisme final de manœuvre
F16H0063180000	le mécanisme final de manœuvre comprenant des cames
F16H0063200000	par présélection, suivie d'un mouvement de chaque mécanisme final de sortie qui est provoqué par le mouvement que le mécanisme final de manœuvre effectue de deux manières différentes, p.ex. lorsqu'il est guidé par un secteur à grille
F16H0063220000	les mécanismes finals de sortie étant mus simultanément par le mécanisme final de manœuvre
F16H0063240000	chacun des mécanismes finals de sortie n'étant mû que par un seul des différents mécanismes finals de manœuvre
F16H0063260000	certains mouvements du mécanisme final de sortie étant provoqués par un autre mécanisme final de sortie
F16H0063280000	plusieurs mécanismes finals de manœuvre provoquant le mouvement du même mécanisme final de sortie
F16H0063300000	Caractéristiques de structure des mécanismes finals de sortie
F16H0063320000	Fourchettes de boîtes de vitesse
F16H0063340000	Mécanismes de verrouillage ou de mise hors service
F16H0063360000	Dispositifs de verrouillage
F16H0063380000	Détentes
F16H0063400000	délivrant des signaux autres que les signaux pour manœuvrer les mécanismes finals de sortie
F16H0063420000	Dispositifs indicateurs du rapport de vitesse
F16H0063440000	des signaux vers l'unité de commande d'une transmission auxiliaire
F16H0063460000	des signaux vers un embrayage extérieur â la boîte de vitesse
F16H0063480000	des signaux vers un frein de stationnement
F16H0063500000	des signaux vers le moteur
F16J	PISTONS; CYLINDRES; RÉCIPIENTS SOUS PRESSION EN GÉNÉRAL; JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
F16J0001000000	Pistons; Pistons à fourreau; Plongeurs (pistons à soufflets F16J0003060000;segments de piston ou leurs logements F16J0009000000;pistons rotatifs, p.ex. pour moteurs du type "Wankel", F01C;particuliers aux moteurs à combustion, c. à d. construits pour supporter de hautes températures ou modifiés pour guider, allumer, vaporiser ou faire subir un autre traitement à la charge combustible, F02F;pistons spécialement adaptés aux machines motrices à liquide à pistons alternatifs F03C0001280000;pour les pompes F04B;flotteurs F16K0033000000)
F16J0001010000	caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers (F16J0001020000 a priorité)
F16J0001020000	Surfaces portantes
F16J0001040000	Parties élastiques de guidage, p.ex. jupes, en particulier pour les pistons à fourreau
F16J0001060000	avec organes de dilatation rapportés; Organes de dilatation
F16J0001080000	Caractéristiques de structure pour assurer la lubrification
F16J0001090000	comprenant des moyens de guidage des fluides (F16J0001080000 a priorité)
F16J0001100000	Liaison avec les organes d'entraînement
F16J0001120000	avec les tiges de piston, c. à d. liaisons rigides
F16J0001140000	avec les bielles, c. à d. liaisons articulées à pivotement
F16J0001160000	avec les axes de piston; Axes de piston
F16J0001180000	Blocage des axes de piston
F16J0001200000	avec contacts roulants, les roulements à billes ou à rouleaux exceptés
F16J0001220000	avec joints universels, p.ex. points à rotule
F16J0001240000	conçues pour permettre au piston un certain mouvement de rotation autour de son axe
F16J0003000000	Diaphragmes; Soufflets; Pistons à soufflets (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000;soufflets ou analogues utilisés dans les instruments G12B0001040000;membranes pour transducteurs électromécaniques H04R0007000000)
F16J0003020000	Diaphragmes
F16J0003040000	Soufflets
F16J0003060000	Pistons à soufflets
F16J0007000000	Tiges de piston, c. à d. tiges liées rigidement au piston (bielles ou organes de liaisons similaires pivotant aux deux extrémités F16C0007000000)
F16J0009000000	Segments de piston, leurs logements; Segments d'étanchéité de structure similaire en général (autres segments entre pistons et cylindres F16J0003060000, F16J0015160000;outils pour monter ou changer les segments de piston ou organes similaires B25B;dispositions pour l'étanchéité du piston des maîtres-cylindres de frein B60T0011236000)
F16J0009020000	Segments à section en L
F16J0009040000	Segments en hélice
F16J0009060000	utilisant des ressorts séparés pour dilater les segments; Ressorts à cet effet
F16J0009080000	dont la dilatation est obtenue par la pression du milieu ambiant
F16J0009100000	Organes particuliers pour ajuster les segments
F16J0009120000	Détails
F16J0009140000	Obturation des fentes de segments
F16J0009160000	par empilement des segments
F16J0009180000	à éléments d'entre-deux séparés
F16J0009200000	Segments à section spéciale (segments à section en L F16J0009020000); Segments racleurs d'huile
F16J0009220000	Segments pour empêcher l'usure des gorges ou logements du même genre
F16J0009240000	Organes empêchant la rotation des segments dans leurs gorges
F16J0009260000	caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers
F16J0009280000	de matériaux non métalliques
F16J0010000000	Cylindres de moteurs ou d'appareils analogues (récipients sous pression en général F16J0012000000;cylindres pour moteurs ou autres appareils de genres particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. pour moteurs à combustion F02F); Particularités des corps creux en général, p.ex. des corps cylindriques
F16J0010020000	Cylindres conçus pour recevoir des pistons ou plongeurs en mouvement
F16J0010040000	Surfaces de contact; Chemises de cylindres
F16J0012000000	Récipients sous pression en général (couvercles à cet effet F16J0013000000;pour usages particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. B01J, F17C, G21C)
F16J0013000000	Couvercles ou organes de fermeture similaires pour récipients sous pression en général (pour cylindres de moteurs ou appareils analogues F16J0010000000;joints d'étanchéité F16J0015020000;couvercles pour les réceptacles en forme de boîtes B65D0043000000;dispositifs de serrage pour fixer ou retenir les éléments de fermeture des réceptacles B65D0045000000;fermetures pour réceptacles, non prévues ailleurs B65D0051000000;trous d'homme, couvercles, pour grands réceptacles B65D0090100000;portes ou fermetures pour grands réceptacles B65D0090540000;pour récipients pour contenir ou emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés F17C0013060000;chaudières à vapeur F22B)
F16J0013020000	Organes de fermeture amovibles; Moyens de serrage des fermetures (F16J0013160000, F16J0013220000 ont priorité)
F16J0013040000	fixés par organe formant pont
F16J0013060000	fixés uniquement par brides de serrage le long de la circonférence
F16J0013080000	fixés par un ou plusieurs éléments fonctionnant par mise en saillie sous une partie ou des parties du bâti (structures similaires pour portes ou fenêtres E05C0009000000)
F16J0013100000	fixés au moyen d'une bague sectionnée
F16J0013120000	fixés par coincement aux moyens de filetages, de filetages interrompus, d'un emmanchement à baïonnette, ou de dispositifs analogues
F16J0013140000	fixés exclusivement par ressort ou par élasticité
F16J0013160000	Fermetures articulées à pivot (F16J0013220000 a priorité)
F16J0013180000	articulées sur pivot directement sur le bâti
F16J0013200000	montées par fixation mobile sur des bras oscillants
F16J0013220000	à mouvement parallèle au plan de l'ouverture
F16J0013240000	comprenant des dispositifs de sécurité, p.ex. pour empêcher l'ouverture avant le relâchement de la pression
F16J0015000000	Joints d'étanchéité
F16J0015020000	entre surfaces immobiles entre elles (F16J0015460000, F16J0015480000 ont priorité)
F16J0015040000	sans garniture entre les surfaces, p.ex. par des surfaces rectifiées, par un bord coupant
F16J0015060000	avec garniture solide comprimée entre les surfaces à joindre
F16J0015080000	exclusivement par garniture métallique
F16J0015100000	par garniture non métallique
F16J0015120000	par renforcement ou couverture métallique
F16J0015140000	au moyen d'un matériau en grains ou en matière plastique ou d'un fluide
F16J0015160000	entre deux surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre (F16J0015500000, F16J0015520000 ont priorité;pistons à soufflets F16J0003060000;segments de piston ou segments d'étanchéité de structure similaire F16J0009000000)
F16J0015180000	par presse-étoupes pour garnitures élastiques ou plastiques
F16J0015200000	Matériaux pour ces garnitures
F16J0015220000	en forme de fibres, de câbles, de fils, de rubans ou d'éléments similaires
F16J0015240000	la garniture étant comprimée radialement ou tangentiellement
F16J0015260000	par presse-étoupes pour bagues d'étanchéité rigides
F16J0015280000	les bagues d'étanchéité étant en métal
F16J0015300000	les bagues d'étanchéité étant en graphite
F16J0015320000	par joints élastiques, p.ex. joints toriques
F16J0015320400	avec au moins une lèvre
F16J0015320800	pourvue d’éléments de tension, p.ex. de bagues élastiques
F16J0015321200	avec des ressorts métalliques
F16J0015321600	supportée dans une direction parallèle aux surfaces
F16J0015322000	supportée dans une direction perpendiculaire aux surfaces
F16J0015322400	étant capable de s’adapter à des variations de distances ou de désalignement entre les surfaces, p.ex. capable de compenser des défauts d’excentricité ou des déviations angulaires
F16J0015322800	formée par déformation d’une bague plate
F16J0015323200	ayant deux lèvres ou plus
F16J0015323600	dont au moins une lèvre pour chaque surface, p.ex. conditionnements en U
F16J0015324000	Agencements pour graissage ou refroidissement du joint d’étanchéité lui-même
F16J0015324400	avec pompage hydrodynamique
F16J0015324800	pourvus d’armatures ou de supports
F16J0015325200	avec armatures ou supports rigides
F16J0015325600	comprenant deux éléments d’armature ou de support, individuellement fixés sur chacune des surfaces, p.ex. joints de type cartouche
F16J0015326000	avec moyens de détection ou de mesure de la rotation relative des deux éléments
F16J0015326400	les éléments étant séparables
F16J0015326800	Montage des bagues d’étanchéité
F16J0015327200	les bagues présentant une coupure ou une ouverture, p.ex. pour permettre le montage sur un arbre autrement qu’à partir de son extrémité
F16J0015327600	avec étanchéité statique supplémentaire entre le joint ou son armature ou son support et la surface sur laquelle il est monté
F16J0015328000	Procédés de fabrication spécialement adaptés aux joints élastiques (moulage B29C)
F16J0015328400	caractérisés par leur structure; Emploi des matériaux
F16J0015328800	Structures filamentaires, p.ex. joints à brosse
F16J0015329200	Structures lamellaires
F16J0015329600	Agencements pour la surveillance de l’état physique ou du fonctionnement des joints élastiques (F16J0015326000 a priorité); Agencements pour le contrôle des joints élastiques, p.ex. de leur géométrie ou rigidité
F16J0015340000	par bague glissante pressée contre la face plus ou moins radiale d'une des deux parties
F16J0015360000	reliée par un diaphragme à l'autre partie
F16J0015380000	rendue étanche par une garniture
F16J0015400000	par un fluide
F16J0015420000	maintenu en position d'étanchéité par la force centrifuge
F16J0015430000	maintenu en position d'étanchéité par la force magnétique
F16J0015440000	Garnitures discontinues
F16J0015447000	Garnitures à labyrinthe
F16J0015453000	caractérisées par l'emploi de matériaux particuliers
F16J0015460000	par bague de garniture dilatée ou comprimée dans son logement par pression d'un fluide, p.ex. garnitures gonflables (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000;spécialement adaptées pour assemblage de tuyaux F16L)
F16J0015480000	la pression provenant de celle existant dans l'organe à isoler
F16J0015500000	entre organes mobiles l'un par rapport à l'autre, par étanchéité sans surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre, p.ex. des garnitures étanches aux fluides pour transmettre un mouvement au travers d'une paroi
F16J0015520000	par soufflets ou diaphragmes d'étanchéité (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000)
F16J0015530000	utilisant des moyens magnétiques
F16J0015540000	Autres joints pour arbres rotatifs
F16J0015560000	Autres joints pour tiges à mouvement alternatif
F16K	SOUPAPES; ROBINETS; VANNES; COMMANDES À FLOTTEURS; DISPOSITIFS POUR VENTILER OU AÉRER
F16K0001000000	Types structuraux
F16K0001000000	Soupapes ou clapets, c. à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture possède au moins une composante du mouvement d'ouverture ou de fermeture perpendiculaire à la surface d'obturation (dispositifs d'obturation à diaphragme F16K0007000000)
F16K0001020000	à tige filetée (F16K0001120000-F16K0001280000 ont priorité;mécanismes de commande à tiges filetées F16K0031500000)
F16K0001040000	et dont l'élément de fermeture fait corps avec la tige, p.ex. soupapes principales
F16K0001060000	Dispositions particulières pour améliorer l'écoulement, p.ex. formes particulières des passages ou des chambres
F16K0001080000	dans lesquelles la tige est perpendiculaire à la direction générale de l'écoulement
F16K0001100000	dans lesquelles la tige est inclinée par rapport à la direction générale de l'écoulement
F16K0001120000	à corps de soupape profilé autour duquel le fluide s'écoule quand la soupape est ouverte
F16K0001140000	à corps de soupape en forme de sphère (soupapes de retenue F16K0015040000)
F16K0001160000	à éléments de fermeture articulés à pivot
F16K0001180000	comportant disque ou volet pivotant
F16K0001200000	dont l'axe de rotation est disposé à l'extérieur du corps de soupape
F16K0001220000	dont l'axe de rotation traverse le corps de soupape, p.ex. régulateurs à papillon
F16K0001226000	Forme ou disposition du joint d'étanchéité
F16K0001228000	Corps du joint d'étanchéité mobile
F16K0001240000	dont le corps de soupape est initialement soulevé de son siège à l'ouverture et tourne ensuite autour d'un axe parallèle au siège
F16K0001260000	Forme ou disposition du joint d'étanchéité
F16K0001280000	Corps du joint d'étanchéité mobile
F16K0001300000	spécialement adaptées pour réceptacles sous pression
F16K0001320000	Détails (détails d'application générale F16K0025000000-F16K0051000000)
F16K0001340000	Parties d'obturation (F16K0001060000, F16K0001120000, F16K0001140000, F16K0001260000 ont priorité)
F16K0001360000	Corps de soupapes (pour soupapes à double siège F16K0001440000)
F16K0001380000	de forme conique
F16K0001400000	de forme hélicoïdale
F16K0001420000	Sièges de soupapes (pour soupapes à double siège F16K0001440000)
F16K0001440000	Détails du siège ou du corps de soupape pour les soupapes à double siège
F16K0001460000	Fixation des segments d'étanchéité
F16K0001480000	Fixation des corps de soupapes aux tiges des soupapes
F16K0001500000	Dispositifs empêchant la rotation des corps de soupapes
F16K0001520000	Dispositifs pour le réglage additionnel du débit
F16K0001540000	Dispositifs pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement de la soupape
F16K0003000000	Robinets-vannes ou tiroirs, c. à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture glisse le long d'un siège pour l'ouverture ou la fermeture (F16K0005000000 a priorité;dans les barrages ou déversoirs E02B0008040000)
F16K0003020000	à faces d'obturation planes; Garnitures d'étanchéité à cet effet
F16K0003030000	dont l'élément de fermeture est en forme de diaphragme iris
F16K0003040000	avec éléments de fermeture articulés à pivot
F16K0003060000	en forme de plaques disposées entre l'alimentation et l'évacuation (F16K0003100000 a priorité)
F16K0003080000	les plaques étant circulaires et pivotant autour de leur centre
F16K0003100000	et dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre
F16K0003120000	à faces d'obturation en forme de coin
F16K0003140000	et dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre
F16K0003160000	avec dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre (F16K0003100000, F16K0003140000 ont priorité)
F16K0003180000	du fait du mouvement des éléments de fermeture
F16K0003200000	du fait du mouvement des sièges
F16K0003220000	à faces d'obturation en forme de surfaces de solides de révolution (F16K0013020000 a priorité;à corps de tiroir élastique F16K0003280000)
F16K0003240000	avec corps de tiroir cylindrique
F16K0003260000	le passage du fluide se faisant par le corps du tiroir
F16K0003280000	à corps de tiroir élastique
F16K0003300000	Détails
F16K0003312000	Fermeture de canalisation
F16K0003314000	Formes ou structures de la partie coulissante; Sa fixation sur sa tige
F16K0003316000	Guidage de la partie coulissante
F16K0003320000	Dispositifs pour le réglage additionnel du débit
F16K0003340000	Dispositions pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement du tiroir
F16K0003360000	Caractéristiques relatives à la lubrification
F16K0005000000	Robinets à boisseau consistant seulement en un dispositif obturateur dont au moins une des faces d'obturation a la forme d'une surface de solide de révolution plus ou moins complète, le mouvement d'ouverture et de fermeture étant essentiellement rotatif (robinets du type soupape F16K0001000000)
F16K0005020000	dont les boisseaux sont à surface conique; Leurs garnitures d'étanchéité
F16K0005040000	dont les boisseaux sont à surface cylindrique; Leurs garnitures d'étanchéité
F16K0005060000	dont les boisseaux sont à surface sphérique; Leurs garnitures d'étanchéité
F16K0005080000	Détails
F16K0005100000	Dispositifs pour le réglage additionnel du débit
F16K0005120000	Dispositions pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement du robinet ou de la vanne
F16K0005140000	Dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre
F16K0005160000	dans le cas des boisseaux à surface conique
F16K0005180000	dans le cas des boisseaux à surface cylindrique
F16K0005200000	dans le cas des boisseaux à surface sphérique
F16K0005220000	Caractéristiques relatives à la lubrification
F16K0007000000	Dispositifs d'obturation à diaphragme, p.ex. dont un élément est déformé, sans être déplacé entièrement, pour fermer l'ouverture (portes ou fermetures pour grands réceptacles agissant par déformation de parois flexibles B65D0090560000;moyens pour obturer les tubes ou les manches F16L0055100000)
F16K0007020000	à diaphragme tubulaire
F16K0007040000	dont l'étranglement est assuré par une force extérieure radiale
F16K0007060000	par tige filetée, came ou autre moyen mécanique
F16K0007070000	par pression d'un fluide
F16K0007080000	dont l'étranglement est assuré par torsion
F16K0007100000	à élément gonflable
F16K0007120000	à diaphragme plat, en forme d'assiette ou en forme de bol
F16K0007140000	disposé pour être déformé contre un siège plat
F16K0007160000	le diaphragme étant actionné mécaniquement, p.ex. par une tige filetée ou par came
F16K0007170000	le diaphragme étant actionné par pression d'un fluide
F16K0007180000	à diaphragme fixé d'un côté uniquement, p.ex. de manière à pouvoir être étalé sur le siège en le roulant
F16K0007200000	à organe de fermeture solide compressible
F16K0011000000	Soupapes ou clapets à voies multiples, p.ex. clapets mélangeurs; Raccords de tuyauteries comportant de tels clapets ou soupapes; Aménagement d'obturateurs et de voies d'écoulement spécialement conçu pour mélanger les fluides
F16K0011020000	dont toutes les faces d'obturation se déplacent comme un tout
F16K0011040000	comportant uniquement des soupapes ou des clapets
F16K0011044000	à corps de soupape ou de clapet mobiles situés entre des sièges de soupape ou de clapet
F16K0011048000	à sièges de soupape ou de clapet situés entre des corps de soupape ou de clapet mobiles
F16K0011052000	à éléments de fermeture articulés à pivot, p.ex. soupapes ou clapets du type papillon
F16K0011056000	à corps de soupape en forme de sphère
F16K0011060000	comportant uniquement des tiroirs
F16K0011065000	à éléments de fermeture glissant linéairement
F16K0011070000	à glissières cylindriques
F16K0011072000	à éléments de fermeture articulés à pivot
F16K0011074000	à faces d'obturation planes
F16K0011076000	à faces d'obturation épousant la surface d'un solide de révolution
F16K0011078000	à éléments de fermeture articulés à pivot et se déplaçant linéairement
F16K0011080000	comportant uniquement des robinets à boisseau
F16K0011083000	à noix conique
F16K0011085000	à noix cylindrique
F16K0011087000	à noix sphérique
F16K0011100000	dont plusieurs éléments de fermeture ne se déplacent pas comme un tout
F16K0011120000	dont un boisseau tourne dans un autre
F16K0011140000	actionnés par un seul organe de commande, p.ex. une clé (dont un boisseau tourne dans un autre F16K0011120000)
F16K0011160000	lequel glisse uniquement, ou tourne uniquement, ou oscille uniquement dans un seul plan
F16K0011180000	dont les mouvements de manœuvre sont distincts pour chacun des éléments de fermeture
F16K0011200000	actionnés par des organes de commande distincts (dont un boisseau tourne dans un autre F16K0011120000)
F16K0011220000	chacun étant propre à une soupape, p.ex. conjugués pour former clapet à voies multiples
F16K0011240000	à soupape électromagnétique, p.ex. pour machines à laver
F16K0013000000	Autres types structuraux de dispositifs obturateurs (moyens pour obturer les tubes ou les manches F16L0055100000); Agencements pour obturer
F16K0013020000	dont les deux faces d'obturation ont la forme de petits segments de cylindre avec organe mobile monté sur articulation à pivot
F16K0013080000	Agencements pour obturer
F16K0013100000	au moyen d'une substance liquide ou granulaire
F16K0015000000	Types fonctionnels
F16K0015000000	Soupapes, clapets ou valves de retenue (valves spécialement adaptées pour ballons gonflables A63B0041000000)
F16K0015020000	à corps de soupapes rigides guidés
F16K0015030000	et élément de fermeture à charnière
F16K0015040000	en forme de sphère
F16K0015060000	par tige-guide
F16K0015080000	en forme de bagues
F16K0015100000	faisant corps ou rigidement liées à une platine à soupapes commune
F16K0015120000	Ressorts pour soupapes en forme de bague
F16K0015140000	à corps de soupapes flexibles
F16K0015160000	à lamelles en forme de langue
F16K0015180000	à mécanisme de commande; Soupape de retenue et soupape à mécanisme de commande combinées
F16K0015200000	spécialement conçues pour corps gonflables, p.ex. les pneus (fixations des valves à des corps élastiques gonflables B60C0029000000)
F16K0017000000	Soupapes ou clapets de sûreté; Soupapes ou clapets d'équilibrage (dispositifs limiteurs de pression pour réceptacles aérosols B65D0083700000)
F16K0017020000	ouvrant sur excès de pression d'un côté; fermant sur insuffisance de pression d'un côté (clapets ou valves de retenue F16K0015000000)
F16K0017040000	actionnés par ressort
F16K0017060000	avec dispositions particulières pour régler la pression d'ouverture
F16K0017080000	avec dispositions particulières pour réaliser une large ouverture d'évacuation
F16K0017100000	avec soupape auxiliaire agissant par un fluide sur la soupape principale
F16K0017120000	actionnés par poids
F16K0017140000	avec élément de rupture
F16K0017160000	l'élément étant un diaphragme de rupture
F16K0017164000	et restant fermés après retour à la pression normale
F16K0017168000	combinés avec des soupapes commandées à la main, p.ex. soupape à mécanisme de commande et soupape de sûreté combinées
F16K0017180000	ouvrant sur un excès de pression sur l'un ou l'autre côté
F16K0017190000	Soupapes ou clapets d'équilibrage, principalement pour réservoirs
F16K0017192000	avec éléments de fermeture sous forme de colonne liquide mobile
F16K0017194000	actionnés par poids
F16K0017196000	actionnés par ressort
F16K0017200000	Soupapes ou clapets limiteurs de débit (fonctionnant au choc ou autre action extérieure F16K0017360000)
F16K0017220000	fonctionnant par différence de pression entre deux points de l'écoulement
F16K0017240000	et agissant directement sur l'élément d'obturation
F16K0017260000	dans les deux sens
F16K0017280000	dans un sens uniquement
F16K0017300000	sous l'action d'un ressort
F16K0017320000	et agissant sur un servomécanisme ou sur un mécanisme de déclenchement
F16K0017340000	dans lesquels l'énergie provenant du courant du fluide actionne le mécanisme de fermeture
F16K0017360000	fonctionnant sous l'action de circonstances extérieures, p.ex. un choc, un changement de position
F16K0017380000	d'une température excessive
F16K0017400000	avec élément de rupture, p.ex. un diaphragme de rupture, un joint fusible (soupapes ou clapets avec élément de rupture ouvrant sur excès de pression d'un côté F16K0017140000)
F16K0017420000	Clapets empêchant les entrées d'air dans les orifices de sortie des récipients à liquides
F16K0021000000	Obturateurs de distribution pour fluides (spécialement adaptés pour réceptacles aérosols B65D0083440000;pour la manutention des liquides B67D;pour les chasses d'eau de water-closets ou autres sanitaires E03D)
F16K0021020000	assurant un faible débit continu
F16K0021040000	Obturateurs à fermeture automatique, c. à d. se fermant d'eux-même après fonctionnement
F16K0021060000	dans lesquels le mouvement de fermeture, ralenti ou non, commence immédiatement après l'ouverture
F16K0021080000	avec éléments de fermeture en forme de sphère
F16K0021100000	avec cylindre de frein hydraulique agissant sur l'élément de fermeture
F16K0021120000	avec dispositifs d'ouverture actionnés hydrauliquement; avec dispositions pour soulager la pression avant l'ouverture
F16K0021140000	avec moyens particuliers pour empêcher la fermeture automatique
F16K0021160000	assurant la fermeture après passage d'un volume prédéterminé de fluide (F16K0021100000 a priorité)
F16K0021180000	fermés quand la montée du liquide atteint un niveau prédéterminé (clapets actionnés par flotteur F16K0031180000)
F16K0021200000	par des moyens utilisant la succion de l'air au travers d'une ouverture fermée par la montée du liquide
F16K0023000000	Clapets pour empêcher le dégouttement des buses
F16K0024000000	Dispositifs, p.ex. soupapes, pour la mise à l'air libre ou l'aération d'enceintes (soupapes ou clapets d'équilibrage F16K0017000000;aménagement ou montage dans les tuyaux ou systèmes de tuyaux F16L0055070000;aération ou ventilation en tant que fonction additionnelle de purgeurs d'eau de condensation ou d'appareils analogues F16T;ventilation des locaux, des véhicules, voir les sous-classes correspondantes, p.ex. F24F)
F16K0024020000	l'enceinte constituant elle-même une soupape, un robinet ou une vanne
F16K0024040000	pour la mise à l'air libre uniquement (F16K0024020000 a priorité)
F16K0024060000	pour l'aération uniquement (F16K0024020000 a priorité)
F16K0025000000	Détails
F16K0025000000	Détails constitutifs relatifs au contact entre corps de soupapes ou de clapets et leurs sièges (mouvement des corps de soupapes autres que pour l'ouverture et la fermeture F16K0029000000;structure des joints d'étanchéité, voir les groupes appropriés selon le type de soupape)
F16K0025020000	Dispositions utilisant la sortie de fluide des corps de soupapes ou de clapets ou de leurs sièges
F16K0025040000	Dispositions pour empêcher l'usure, non prévues ailleurs
F16K0027000000	Structures des logements (procédés de soudage des logements B23K); Matériaux utilisés à cet effet
F16K0027020000	des soupapes de levage (pour réduire la résistance à l'écoulement dans les soupapes de levage à tige filetée F16K0001060000)
F16K0027040000	des tiroirs
F16K0027060000	des robinets ou des vannes
F16K0027070000	de dispositifs obturateurs de réservoirs, p.ex. de wagons-citernes
F16K0027080000	Chapes de guidage pour axes; Dispositifs de fermeture des logements; Chapeaux de protection contre la poussière, p.ex. pour valves de pneus
F16K0027100000	Logements soudés
F16K0027120000	Couvercles de logements
F16K0029000000	Dispositions pour le mouvement des corps de soupapes autre que celui d'ouverture ou de fermeture de la soupape, p.ex. pour le rodage, pour empêcher le gommage
F16K0029020000	assurant un mouvement continu
F16K0031000000	Moyens de fonctionnement; Dispositifs de retour à la position de repos
F16K0031020000	électriques; magnétiques
F16K0031040000	utilisant un moteur
F16K0031050000	spécialement conçus pour manœuvrer les soupapes à fonctionnement manuel ou pour la manœuvre conjuguée au moteur et à la main
F16K0031060000	utilisant un aimant
F16K0031080000	utilisant un aimant permanent
F16K0031100000	avec mécanisme additionnel entre l'armature et l'élément de fermeture
F16K0031110000	avec des moyens additionnels d'actionnement à la main
F16K0031120000	actionnés par un fluide (soupapes ou valves de retenue actionnées par fluide F16K0015000000;soupapes ou clapets de sûreté actionnés par fluide F16K0017000000)
F16K0031122000	le fluide agissant sur un piston (F16K0031143000, F16K0031163000, F16K0031363000, F16K0031383000 ont priorité)
F16K0031124000	servo-commandé
F16K0031126000	le fluide agissant sur un diaphragme, un soufflet ou un organe similaire (F16K0031145000, F16K0031165000, F16K0031365000, F16K0031385000 ont priorité)
F16K0031128000	servo-commandé
F16K0031140000	montés sur soupapes à fonctionnement manuel ou conjugués avec celles-ci
F16K0031143000	le fluide agissant sur un piston
F16K0031145000	le fluide agissant sur un diaphragme
F16K0031160000	et avec un mécanisme autre qu'une tige va-et-vient, entre le moteur à fluide et l'élément de fermeture (avec flotteur F16K0031180000)
F16K0031163000	le fluide agissant sur un piston
F16K0031165000	le fluide agissant sur un diaphragme
F16K0031180000	et actionnés par un flotteur (flotteurs F16K0033000000;clapets commandés par flotteur dans les purgeurs d'eau de condensation F16T0001200000, dans les chaudières F22D0005080000)
F16K0031200000	commandant une soupape de levage
F16K0031220000	le flotteur étant rigidement lié à la soupape
F16K0031240000	par l'intermédiaire d'une transmission dont l'enchaînement des pièces relie un seul flotteur à une seule soupape
F16K0031260000	la soupape obéissant à un mouvement rectiligne et le flotteur étant monté sur un bras articulé à pivot
F16K0031280000	avec deux flotteurs ou plus, agissant sur une seule soupape
F16K0031300000	commandant un robinet-vanne ou un tiroir
F16K0031320000	commandant un robinet ou une vanne
F16K0031340000	commandant une soupape-pilote commandant à son tour le dispositif obturateur
F16K0031360000	et dans lesquels il y a alimentation constante du moteur à fluide par le fluide provenant de la canalisation
F16K0031363000	le fluide agissant sur un piston (F16K0031380000 a priorité)
F16K0031365000	le fluide agissant sur un diaphragme
F16K0031380000	le fluide travaillant directement sur les deux côtés du moteur à fluide, un des côtés étant relié par un étranglement et le moteur étant actionné par la décharge effectuée de ce même côté (F16K0031400000 a priorité)
F16K0031383000	le fluide agissant sur un piston
F16K0031385000	le fluide agissant sur un diaphragme
F16K0031400000	avec un organe actionné électriquement dans la décharge du moteur
F16K0031420000	et au moyen d'organes actionnés électriquement dans les canalisations d'entrée ou de refoulement du moteur à fluide (F16K0031400000 a priorité)
F16K0031440000	Moyens mécaniques d'actionnement
F16K0031460000	pour un fonctionnement à distance
F16K0031480000	par dispositif mécanique synchronisé, p.ex. par dash-pot (clapets à fermeture automatique F16K0021160000)
F16K0031500000	à tige-guide filetée
F16K0031520000	à manivelle, excentrique ou came
F16K0031524000	à came
F16K0031528000	à ergot et encoche
F16K0031530000	à engrenage
F16K0031540000	à crémaillère et pignon
F16K0031560000	sans position intermédiaire stable, p.ex. par à-coup
F16K0031580000	comportant une buse mobile de décharge
F16K0031600000	Poignées
F16K0031620000	Pédales ou organes à actionnement similaires, p.ex. actionnés au genou ou par la hanche
F16K0031640000	sensibles aux variations de température (fonctionnant sous l'action d'une température excessive F16K0017380000;commande des installations de lutte contre l'incendie A62C0037000000;dispositifs empêchant l'éclatement des canalisations sous l'effet du gel E03B0007100000)
F16K0031660000	actionnés électriquement ou magnétiquement, p.ex. au moyen d'aimants avec des caractéristiques magnétiques variables
F16K0031680000	actionnés par pression de fluide ou par variations volumétriques dans une chambre fermée
F16K0031700000	actionnés mécaniquement, p.ex. par un ruban bimétallique
F16K0031720000	Moyens de fonctionnement ou dispositifs de déclenchement particulièrement adaptés pour augmenter la vitesse de réponse de la soupape
F16K0033000000	Flotteurs pour actionner les soupapes ou autres dispositifs
F16K0035000000	Dispositions empêchant la mise en action accidentelle ou non autorisée
F16K0035020000	à verrouillage ou déverrouillage par poussoir-tirette
F16K0035040000	offrant une résistance lâche à la commande
F16K0035060000	utilisant un organe de commande ou de verrouillage démontable, p.ex. une clé (F16K0035100000, F16K0035120000 ont priorité)
F16K0035080000	exigeant un réglage selon un code, p.ex. des serrures à combinaisons
F16K0035100000	par chapeaux ou barres de verrouillage
F16K0035120000	par fil métallique de plombage
F16K0035140000	par verrouillage conjugué de deux soupapes ou plus
F16K0035160000	par organe de verrouillage actionné magnétiquement
F16K0037000000	Moyens particuliers portés par ou sur les soupapes ou autres dispositifs d'obturation pour repérer ou enregistrer leur fonctionnement ou pour permettre de donner l'alarme
F16K0039000000	Dispositifs pour relâcher la pression sur les faces d'un joint d'étanchéité
F16K0039020000	dans le cas de soupapes de levage
F16K0039040000	dans le cas de tiroirs
F16K0039060000	dans le cas de robinets ou de vannes
F16K0041000000	Joints d'étanchéité pour tiges
F16K0041020000	avec un presse-étoupe
F16K0041040000	avec une bague au moins, en caoutchouc ou d'un matériau analogue, entre la tige et son logement
F16K0041060000	avec une bague au moins, fixée à la fois à la tige et à son logement
F16K0041080000	avec une bague au moins, présentant sur sa périphérie une lèvre de fermeture en saillie
F16K0041100000	avec un diaphragme, p.ex. en forme de soufflet ou de tube
F16K0041120000	le diaphragme étant sensiblement plat
F16K0041140000	avec une saillie conique portée par la tige qui s'emboîte dans une surface conique du logement
F16K0041160000	avec une saillie conique portée par la tige qui repose sur une bague d'étanchéité
F16K0041180000	n'assurant l'étanchéité que lorsque l'élément de fermeture est en position d'ouverture
F16K0043000000	Moyens de fermeture auxiliaire des soupapes, pouvant prendre à leur compte, en cas de réparation de la soupape, p.ex. un regarnissage des rondelles, la fonction des moyens normaux de fermeture; Dispositifs pour le remplacement temporaire des parties de soupapes dans le même but
F16K0047000000	Moyens incorporés aux soupapes pour absorber l'énergie d'un fluide (pour les tuyaux F16L0055000000)
F16K0047020000	pour empêcher les coups de bélier ou le bruit
F16K0047040000	pour diminuer la pression, l'organe régulateur étant incorporé dans l'élément de fermeture
F16K0047060000	l'organe régulateur étant en forme de canal hélicoïdal
F16K0047080000	pour diminuer la pression, l'organe régulateur étant distinct de l'élément de fermeture
F16K0047100000	dans lequel le milieu fluide doit s'écouler dans un sens par le canal d'étranglement et peut s'écouler dans l'autre sens par un canal beaucoup plus large parallèle au canal d'étranglement
F16K0047120000	le canal d'étranglement étant de forme hélicoïdale
F16K0047140000	l'organe régulateur étant une membrane perforée
F16K0047160000	l'organe régulateur étant un cône
F16K0049000000	Moyens portés par ou sur les soupapes pour chauffer ou refroidir (pour les tuyaux F16L0053000000;isolation thermique relative aux tuyaux ou tuyauteries F16L0059160000)
F16K0051000000	Autres détails non particuliers aux types de soupapes ou clapets ou autres appareils d'obturation
F16K0051020000	spécialement conçus pour les installations de vide poussé
F16K0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F16L	TUYAUX; RACCORDS OU AUTRES ACCESSOIRES POUR TUYAUX; SUPPORTS POUR TUYAUX, CÂBLES OU CONDUITS DE PROTECTION; MOYENS D'ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL
F16L0001000000	Pose ou récupération des tuyaux; Réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau (brasage ou soudage B23K;mécanismes de levage et de prise en charge B66;installations hydrauliques, drainage du sol E02B;excavations ou constructions subaquatiques E02D;machines pour creuser les tranchées et assembler les tuyaux à la fois E02F;pose des canalisations d'égouts E03F0003060000;dans les trous de forage dans le sol ou les puits E21B;percement des tunnels E21D;pose des câbles électriques, ou électriques et optiques combinés, H02G;fabrication des raccords spéciaux pour tuyaux, voir les groupes appropriés correspondant aux raccords)
F16L0001024000	Pose ou récupération des tuyaux sur ou dans la terre, p.ex. au-dessus du sol (F16L0001120000 a priorité)
F16L0001026000	dans ou sur une surface gelée
F16L0001028000	dans le sol (F16L0001026000 a priorité)
F16L0001032000	les tuyaux étant continus (F16L0001038000 a priorité)
F16L0001036000	les tuyaux étant constitués de sections de faible longueur (F16L0001038000 a priorité)
F16L0001038000	les tuyaux étant exécutés sur place
F16L0001060000	Accessoires à cet effet, p.ex. piquets d'ancrage
F16L0001090000	pour approcher deux éléments tubulaires l'un de l'autre
F16L0001100000	pour l'alignement
F16L0001110000	pour la détection ou la protection des tuyaux dans le sol
F16L0001120000	Pose ou récupération des tuyaux sur ou sous l'eau (manches flottantes F16L0011133000)
F16L0001140000	entre la surface et le fond
F16L0001150000	verticalement
F16L0001160000	sur le fond
F16L0001180000	les tuyaux ayant la forme d'un S ou d'un J et étant sous tension pendant la pose
F16L0001190000	les tuyaux ayant la forme d'un J
F16L0001200000	Accessoires à cet effet, p.ex. flotteurs, poids de lestage (bouées B63B0022000000)
F16L0001225000	Guides de pose
F16L0001230000	Appareils pour la mise en tension des tuyaux
F16L0001235000	Appareils pour le contrôle des tuyaux pendant la pose
F16L0001240000	Flotteurs; Poids de lestage
F16L0001260000	Réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau (manches flottantes F16L0011133000;éléments d'assemblage de tuyaux en soi F16L0013000000-F16L0049000000)
F16L0003000000	Supports pour tuyaux, pour câbles ou pour conduits de protection, p.ex. potences, pattes de fixation, attaches, brides, colliers (piquets d'ancrage pour fixer les tuyaux sur ou dans le sol F16L0001060000;absorbeurs de bruit sous forme de potences ou de supports spécialement adaptés F16L0055035000;dispositions spécialement adaptées pour le support des corps isolés F16L0059120000)
F16L0003010000	pour supporter ou guider les tuyaux, les câbles ou les conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres, p.ex. canaux mobiles (chaînes de traction ou de hissage avec des dispositions pour soutenir des câbles électriques, des tuyaux ou des éléments analogues F16G0013160000)
F16L0003015000	utilisant des éléments des guidage articulés ou souples (aménagements des moyens pour transmettre une puissance pneumatique, hydraulique ou électrique à des parties ou dispositifs mobiles pour grues B66C0013120000)
F16L0003020000	entourant partiellement le tuyau, le câble ou le conduit de protection (bandes ou chaînes F16L0003140000)
F16L0003040000	et le serrant contre un mur ou un autre support
F16L0003060000	et comportant des supports pour fils métalliques
F16L0003080000	entourant pratiquement le tuyau, le câble ou le conduit de protection
F16L0003100000	fractionnés, c. à d. à deux éléments en prise avec le tuyau, le câble ou le conduit de protection
F16L0003110000	et accrochés à une potence (F16L0003140000 a priorité)
F16L0003120000	comportant un élément entourant pratiquement le tuyau, le câble ou le conduit de protection
F16L0003123000	et s'étendant le long de la surface de fixation
F16L0003127000	et faisant un angle avec la surface de fixation
F16L0003130000	l'élément venant s'engager autour du tuyau, du câble ou du conduit de protection par action élastique
F16L0003133000	et accrochées à une potence (F16L0003140000 a priorité)
F16L0003137000	l'élément consistant en une bande flexible
F16L0003140000	Potences en forme de bandes ou de chaînes
F16L0003160000	avec disposition particulière permettant au tuyau de bouger (F16L0003010000 on priorité;supports de tuyaux ou de câbles à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons F16L0007000000)
F16L0003180000	permettant un mouvement selon l'axe
F16L0003200000	permettant un mouvement latéral
F16L0003202000	le mouvement transversal étant converti en un mouvement de rotation (F16L0003215000 a priorité)
F16L0003205000	avec des ressorts supportant les tuyaux
F16L0003210000	la force de support des ressorts étant constante
F16L0003215000	le mouvement étant commandé hydrauliquement ou électriquement
F16L0003217000	hydrauliquement
F16L0003220000	spécialement adaptés pour supporter un certain nombre de tuyaux parallèles séparés par un espace
F16L0003223000	chaque support ayant une base transversale pour supporter les tuyaux (F16L0003230000, F16L0003237000 ont priorité)
F16L0003227000	chaque tuyau étant supporté par un élément séparé fixé sur la base
F16L0003230000	pour un faisceau de tuyaux ou un ensemble de tuyaux disposés les uns à coté des autres en contact mutuel (F16L0003237000 a priorité)
F16L0003233000	au moyen d'une bande flexible
F16L0003237000	pour deux tuyaux
F16L0003240000	avec un élément spécial pour fixation à des poutres profilées
F16L0003260000	spécialement adaptés pour le support des tuyaux sur toute leur longueur, p.ex. chenal ou conduite de tuyaux
F16L0005000000	Dispositifs utilisés pour le passage des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection au travers des murs ou des cloisons (installations de câbles ou de lignes électriques à travers les murs, les plafonds ou les sols H02G0003220000)
F16L0005020000	Scellement
F16L0005040000	constituant un dispositif coupe-feu
F16L0005060000	au moyen d'un écrou à oreilles comprimant une bague ou un manchon
F16L0005080000	au moyen de vis axiales comprimant une bague ou un manchon
F16L0005100000	en utilisant uniquement des segments ou des manchons d'étanchéité
F16L0005120000	le tuyau étant coupé en deux parties
F16L0005140000	pour les tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples
F16L0007000000	Support de tuyaux ou de câbles à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons, p.ex. pour permettre la pose ou le retrait de tuyaux ou de câbles sous des routes ou des voies ferrées sans devoir interrompre la circulation (manchons pour supporter des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres F16L0003010000)
F16L0007020000	et assurant l'étanchéité des tuyaux ou des câbles à l'intérieur des autres tuyaux, câbles ou manchons
F16L0009000000	Tuyaux
F16L0009000000	Tuyaux rigides
F16L0009010000	en bois (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité)
F16L0009020000	en métal (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité;tuyaux à ailettes F28F)
F16L0009040000	Tuyaux renforcés
F16L0009060000	Tuyaux ondulés
F16L0009080000	en béton, en ciment ou en ciment à l'amiante, avec ou sans armature (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité)
F16L0009100000	en verre ou en céramique, p.ex. en argile, en poterie, en porcelaine (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité)
F16L0009120000	en plastique avec ou sans armature (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité)
F16L0009127000	les parois étant constituées d'une seule couche
F16L0009128000	Tuyaux renforcés
F16L0009133000	les parois étant constituées de deux couches
F16L0009140000	Tubes en matériaux composites, c. à d. faits de matériaux non complètement couverts dans un seul des groupes précédents (F16L0009160000-F16L0009220000 ont priorité)
F16L0009147000	comportant uniquement des couches en métal et en matière plastique avec ou sans renforcement
F16L0009153000	comportant uniquement des couches en métal et en béton avec ou sans renforcement
F16L0009160000	faits d'enroulements de feuilles ou de bandes, avec ou sans armature
F16L0009170000	obtenus par cintrage longitudinal d'une feuille et raccordement des arêtes
F16L0009180000	Tuyaux à double paroi; Tuyaux à canaux multiples ou assemblages de tuyaux (leurs raccords F16L0039000000)
F16L0009190000	Tuyaux à canaux multiples ou assemblages de tuyaux
F16L0009210000	constitués de matériaux absorbant le son ou avec une structure absorbant le son
F16L0009220000	Tuyaux composés d'une pluralité de segments
F16L0011000000	Manches, c. à d. tuyaux flexibles (supports du type manche pour des tuyaux, des câbles ou des conduits de protection entre des points mobiles les uns par rapport aux autres F16L0003010000;manches pour aspirateurs A47L0009240000)
F16L0011020000	en fibres ou en fils, p.ex. textiles
F16L0011040000	en caoutchouc ou en matériaux plastiques flexibles
F16L0011060000	à paroi homogène (F16L0011110000 a priorité)
F16L0011080000	avec armature noyée dans la paroi (F16L0011110000 a priorité)
F16L0011100000	avec armature non noyée dans la paroi (F16L0011110000 a priorité)
F16L0011110000	à paroi ondulée
F16L0011112000	avec des armatures noyées dans la paroi
F16L0011115000	avec des armatures qui ne sont pas noyées dans la paroi
F16L0011118000	avec des agencements pour usages particuliers, p.ex. conducteurs d'électricité
F16L0011120000	avec agencements pour usages particuliers, p.ex. spécialement profilés, avec couche protectrice, chauffés, conducteurs d'électricité (F16L0011110000 a priorité)
F16L0011127000	Conducteurs d'électricité
F16L0011133000	Manches flottantes
F16L0011140000	en un matériau rigide, p.ex. en métal ou en matériaux plastiques durs
F16L0011150000	ondulées (F16L0011160000 a priorité)
F16L0011160000	faites d'enroulements de bandes ou de lanières profilées
F16L0011180000	Manches articulées, p.ex. composées d'une série d'anneaux
F16L0011200000	Manches à double-paroi
F16L0011220000	Manches à canaux multiples
F16L0011240000	faites d'enroulement de bandes ou de lanières (F16L0011160000 a priorité)
F16L0011260000	constituées de matériaux absorbant le son ou avec une structure absorbant le son
F16L0013000000	Raccords de tuyaux; Raccords de manches
F16L0013000000	Raccords de tuyaux non démontables, p.ex. raccords soudés, collés ou matés (raccords pour tuyaux rigides en matériaux plastiques F16L0047000000)
F16L0013007000	spécialement adaptés pour raccorder des tuyaux en matériaux différents
F16L0013013000	Accessoires à cet effet
F16L0013020000	Raccords soudés à l'autogène sans apport de métal
F16L0013040000	avec dispositions pour empêcher les contraintes de surcharge
F16L0013060000	avec réduction de la tension de soudage par des organes démontables, p.ex. par segments de tension fractionnés, par boulons dans les brides
F16L0013080000	Raccords soudés à l'étain
F16L0013100000	Raccords collés ou cimentés
F16L0013110000	à l'aide de matériaux dont on garnit l'espace entre les parties du raccord avant leur durcissage
F16L0013120000	avec joint en plomb, garniture matée ou élément analogue
F16L0013140000	réalisés par déformation plastique du matériau du tuyau, p.ex. par déformation des brides, par laminage
F16L0013160000	le raccord consistant en des extrémités se superposant et munies de collets en prise les uns avec les autres
F16L0015000000	Raccords avec filetage (joints de tubage utilisés dans le forage à grande profondeur E21B0017080000;raccords rendus étanches essentiellement par d'autres moyens que le filetage, voir les groupes appropriés propres aux dispositions d'étanchéité considérées); Formes des filetages pour ces raccords
F16L0015020000	permettant un réglage sensiblement longitudinal par emploi d'une partie à long filetage
F16L0015040000	avec des joints d'étanchéité supplémentaires
F16L0015060000	caractérisés par la forme du filetage
F16L0015080000	avec des éléments supplémentaires (F16L0015040000 a priorité)
F16L0017000000	Raccords avec garnitures adaptées à une étanchéité par pression de fluide (dispositifs compensateurs F16L0051000000)
F16L0017020000	avec segments d'étanchéité disposés entre la surface extérieure du tuyau et la surface intérieure d'un manchon ou d'une douille
F16L0017025000	les segments d'étanchéité comportant des nervures radiales
F16L0017030000	à lèvres annulaires axiales
F16L0017035000	les segments d'étanchéité ayant deux lèvres parallèles
F16L0017040000	le manchon étant fendu ou fractionné dans le sens longitudinal
F16L0017060000	avec segments d'étanchéité disposés entre les surfaces d'extrémité des tuyaux ou des brides, ou disposés dans des chambrages pratiqués dans les extrémités des tuyaux ou des brides
F16L0017067000	Segments d'étanchéité en matière plastique
F16L0017073000	les segments d'étanchéité ayant deux lèvres parallèles l'une à l'autre
F16L0017080000	Segments d'étanchéité métalliques
F16L0017100000	la garniture étant rendue étanche par la pression d'un fluide autre que celui circulant dans le tuyau ou entourant le tuyau (compensation de la dilatation dans les canalisations F16L0051000000)
F16L0019000000	Raccords dans lesquels les surfaces d'étanchéité sont maintenues en contact par un organe, p.ex. un écrou à oreilles vissé dans, ou vissé sur une des parties du raccord (F16L0017000000 a priorité;si l'on utilise des boulons ou des moyens d'assemblage équivalents F16L0023000000;raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques F16L0047000000)
F16L0019020000	Extrémités de tuyaux pourvues de colliers ou de brides formant corps ou non avec les tuyaux, maintenues en contact par un organe vissé
F16L0019025000	les colliers ou les brides formant partie intégrante des extrémités du tuyau
F16L0019028000	les colliers ou les brides étant obtenus par déformation de la paroi des tuyaux
F16L0019030000	avec segments d'étanchéité flexibles entre les surfaces d'étanchéité
F16L0019040000	utilisant des segments rigides additionnels, scellés directement à une extrémité du tuyau au moins, cette extrémité étant rabattue soit avant, soit pendant l'opération d'assemblage
F16L0019050000	avec un segment de poussée rigide disposé entre l'organe fileté et le côté extérieur évasé du tuyau
F16L0019060000	dans lesquels le serrage radial est obtenu par une action de coincement entre les extrémités non déformées du tuyau
F16L0019065000	le coincement étant obtenu au moyen d'un segment
F16L0019070000	conçus pour les raccordements à douille ou à manchon
F16L0019075000	spécialement adaptés pour être utilisés dans un assemblage mâle-femelle
F16L0019080000	avec segments métalliques qui mordent dans la paroi du tuyau
F16L0019100000	le profil du segment étant déformé
F16L0019120000	avec des moyens d'étanchéité supplémentaires
F16L0019140000	les segments formant partie intégrante d'une des parties du raccord
F16L0021000000	Raccords avec manchon ou douille (F16L0013000000, F16L0017000000, F16L0019000000 ont priorité;raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques F16L0047000000;spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles F16L0049000000)
F16L0021020000	avec segments d'étanchéité élastiques entre le tuyau et le manchon ou entre le tuyau et la douille, p.ex. avec des segments roulants ou autres segments profilés préfabriqués (F16L0021060000, F16L0021080000 ont priorité;si la possibilité de réglage est essentielle F16L0027000000)
F16L0021025000	Segments d'étanchéité roulants
F16L0021030000	placés dans la partie femelle avant la fixation (F16L0021025000 a priorité)
F16L0021035000	placés sur l'extrémité mâle avant la fixation (F16L0021025000 a priorité)
F16L0021040000	les segments d'étanchéité étant comprimés par des organes mobiles selon l'axe
F16L0021050000	comprenant un premier segment placé sur une partie mâle et un deuxième segment placé dans le manchon ou la douille
F16L0021060000	avec manchon ou segment fractionné bridé autour des extrémités du tuyau (joints à brides F16L0023000000;accouplement du type à action rapide F16L0037000000)
F16L0021080000	avec moyens additionnels de verrouillage (F16L0021060000 a priorité;accouplements du type à action rapide F16L0037000000)
F16L0023000000	Raccords à brides (F16L0013000000, F16L0017000000, F16L0019000000 ont priorité;raccords réglables F16L0027000000;pour manches F16L0033000000;accouplements du type à action rapide F16L0037000000;pour tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux F16L0039000000;raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques F16L0047000000;spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles F16L0049000000)
F16L0023020000	les brides étant raccordées par des organes tendus axialement (F16L0023120000 a priorité)
F16L0023024000	caractérisés par la façon dont les brides sont fixées ou forment une extension aux tuyaux
F16L0023026000	par soudage
F16L0023028000	les brides étant maintenues derrière un épaulement
F16L0023032000	caractérisés par la forme ou la composition des brides
F16L0023036000	caractérisés par les moyens de mise en tension, p.ex. colliers de serrage en forme de C ou boulons spécialement adaptés
F16L0023040000	les brides étant raccordées par des organes tendus dans le plan radial (F16L0023120000 a priorité)
F16L0023060000	raccordées par leviers à mouvement de rotule (raccords du type à action rapide fixés par des leviers à mouvement de rotule F16L0037200000)
F16L0023080000	raccordées par broche et écrou fileté disposés tangentiellement
F16L0023100000	avec broche à pivot ou oscillante
F16L0023120000	spécialement adaptés à des tuyaux particuliers
F16L0023140000	pour tuyaux à section rectangulaire
F16L0023160000	caractérisés par les moyens d'étanchéité
F16L0023180000	les moyens d'étanchéité étant des segments
F16L0023200000	exclusivement en métal
F16L0023220000	exclusivement en un matériau autre qu'un métal
F16L0023240000	spécialement adaptés pour l'expansion inégale des parties du raccord
F16L0025000000	Structure ou détails de raccords de tuyaux non prévus dans les groupes F16L0013000000-F16L0023000000 ou présentant in intérêt autre que celui visé par ces groupes (réglables ou permettant un déplacement F16L0027000000;comportant des moyens pour couper le courant de fluide F16L0029000000;du type à action rapide F16L0037000000;pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples F16L0039000000;raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques F16L0047000000;spécialement adaptés pour tuyaux en matériaux fragiles F16L0049000000)
F16L0025010000	spécialement adaptés pour réaliser une conduction électrique entre les deux extrémités raccordées des tuyaux ou entre leurs éléments (connexions conductrices de l'électricité entre ou avec des conducteurs tubulaires H01R0004600000)
F16L0025020000	spécialement adaptés pour isoler électriquement l'une de l'autre les extrémités raccordées des tuyaux
F16L0025030000	dans des raccords de tuyaux non démontables
F16L0025040000	comprenant un collier ou une bague dont la broche filetée fait corps avec l'organe entourant le tuyau
F16L0025060000	comprenant des moyens de verrouillage radiaux
F16L0025080000	sous forme d'écrous, de clous ou analogues
F16L0025100000	Raccords sans manchon entre deux tuyaux, l'un des tuyaux étant introduit dans l'autre
F16L0025120000	Raccords pour tuyaux espacés axialement
F16L0025140000	Raccords pour tuyaux de diamètre ou de section transversale différents
F16L0027000000	Raccords réglables; Raccords permettant un déplacement des parties raccordées (du type à action rapide F16L0037500000;pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux F16L0039040000;joints articulés dans les flexibles utilisés pour nettoyer les trous de forage par jet de fluide E21B0021020000)
F16L0027020000	Raccords universels, c. à d. avec une liaison mécanique permettant un mouvement angulaire ou un réglage des axes des parties raccordées dans une direction quelconque
F16L0027040000	avec surfaces de contact partiellement sphériques
F16L0027047000	maintenues en place par un organe fileté comportant une surface interne sphérique
F16L0027053000	maintenues en place par des boulons traversant des brides
F16L0027060000	et joints particuliers entre les surfaces de contact
F16L0027067000	les moyens d'étanchéité étant actionnés par la pression du fluide
F16L0027073000	l'une des surfaces de contact formant en même temps moyen d'étanchéité
F16L0027080000	permettant un réglage ou déplacement uniquement autour de l'axe de l'un des tuyaux
F16L0027087000	Raccords avec passages de fluides orientés radialement
F16L0027093000	du type "banjo", c.à d. accouplements pivotants à angle droit
F16L0027100000	comportant uniquement une connexion flexible
F16L0027103000	dans laquelle l'élément flexible, p.ex. un stratifié de caoutchouc-métal qui subit des sollicitations du type cisaillement et flexion, est disposé entre des surfaces partiellement incurvées
F16L0027107000	les extrémités des tuyaux étant assemblées au moyen d'un manchon flexible
F16L0027108000	le manchon ayant la forme d'un soufflet avec uniquement une ondulation
F16L0027110000	le manchon ayant la forme d'un soufflet avec des ondulations multiples
F16L0027111000	le soufflet étant renforcé
F16L0027113000	les extrémités des tuyaux étant assemblées au moyen d'un manchon rigide
F16L0027120000	permettant réglage ou déplacement sensiblement longitudinal (par l'emploi d'un filetage F16L0015020000)
F16L0029000000	Raccords comportant des moyens pour couper le courant de fluide (raccords à action rapide avec moyens de coupure F16L0037280000)
F16L0029020000	comportant un obturateur dans l'une des deux extrémités de tuyau, l'obturateur s'ouvrant automatiquement lors de l'accouplement
F16L0029040000	comportant un obturateur dans chacune des deux extrémités de tuyau, les obturateurs s'ouvrant automatiquement lors de l'accouplement
F16L0031000000	Dispositions d'assemblage des manches entre elles ou avec des manchons flexibles (F16L0033000000 a priorité)
F16L0031020000	pour manches d'embranchement
F16L0033000000	Dispositions d'assemblage des manches avec des organes rigides (outils à main pour emmancher des raccords dans les manches B25B0027100000); Raccords rigides pour manches, p.ex. éléments unitaires s'engageant à la fois dans deux manches (raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques F16L0047000000)
F16L0033010000	spécialement adaptées pour des manches ayant une paroi à plusieurs couches
F16L0033020000	Colliers de serrage pour manches
F16L0033025000	serrés par déformation de boucles ou de plis s'étendant radialement
F16L0033030000	Colliers de serrage élastiques à verrouillage automatique
F16L0033035000	fixés au moyen de dents ou de crochets
F16L0033040000	serrés par broche et écrou filetés disposés tangentiellement
F16L0033060000	la broche filetée faisant corps avec l'organe entourant la manche
F16L0033080000	dans lesquels une vis sans fin engrène avec une partie de l'organe entourant la manche, dentée comme une roue à denture hélicoïdale
F16L0033100000	avec organe de serrage sensiblement radial
F16L0033120000	avec organe de serrage ou de blocage à pivot ou oscillant, p.ex. un levier à rotule
F16L0033140000	avec boulon de cerclage, c. à d. enroulant l'extrémité de l'organe entourant la manche
F16L0033160000	avec moyens d'étanchéité ou de blocage utilisant la pression d'un fluide
F16L0033180000	caractérisées par l'emploi de moyens d'étanchéité additionnels
F16L0033200000	Segments, manchons ou autres organes d'une seule pièce enserrant la manche ou dilatés à l'intérieur de la manche au moyen d'outils; Agencements utilisant de tels organes
F16L0033207000	avec uniquement un manchon contracté sur la manche
F16L0033213000	avec uniquement un manchon dilaté à l'intérieur de la manche
F16L0033220000	avec moyens non mentionnés dans les groupes précédents pour saisir la manche entre l'extérieur et l'intérieur
F16L0033230000	les parties extérieures présentant des parties segmentées qui sont maintenues pressées contre la manche par des organes disposés tangentiellement
F16L0033240000	avec parties directement vissées sur ou dans la manche (F16L0033220000 a priorité)
F16L0033260000	spécialement adaptées aux manches métalliques
F16L0033280000	pour des manches ayant une extrémité en forme de collet ou de bride radiaux
F16L0033300000	comprenant uniquement des pièces disposées à l'intérieur des manches (F16L0033240000 a priorité)
F16L0033320000	comprenant uniquement des pièces disposées à l'extérieur des manches (F16L0033240000 a priorité)
F16L0033340000	avec une liaison obtenue par vulcanisation, collage, fusion ou similaire
F16L0035000000	Aménagements particuliers utilisés avec les accessoires terminaux de manches, p.ex. dispositifs de sécurité ou de protection
F16L0037000000	Accouplements du type à action rapide (manchons à serrage radial F16L0017040000, F16L0021060000;assemblage des manches avec des organes rigides F16L0033000000;accouplement automatique du fait de la mise en contact des véhicules B60D, B61G;spécialement adaptés pour dispositifs de lubrification F16N0021000000)
F16L0037020000	dans lesquels l'assemblage est maintenu uniquement par friction des parties assemblées (F16L0037220000 a priorité)
F16L0037040000	avec partie extérieure élastique pressée contre une partie intérieure de fait de son élasticité (avec organes de blocage F16L0037080000)
F16L0037050000	serrée par la pression d'un organe mécanique
F16L0037060000	serrée par la pression d'un fluide
F16L0037080000	dans lesquels l'assemblage entre les extrémités s'aboutant ou se chevauchant est maintenu par des organes de blocage (F16L0037220000-F16L0037260000 ont priorité)
F16L0037084000	combinés à un verrouillage automatique
F16L0037086000	au moyen d'éléments d'enclenchement poussés radialement par des éléments faisant ressort
F16L0037088000	au moyen d'un segment élastique fendu
F16L0037091000	au moyen d'une bague pourvue de dents ou de doigts
F16L0037092000	au moyen d'éléments coincés entre le tuyau et la surface tronconique convergente du corps du raccord
F16L0037096000	au moyen de crochets articulés autour d'un axe
F16L0037098000	au moyen de crochets flexibles
F16L0037100000	utilisant sur une partie un manchon ou segment externe rotatif
F16L0037107000	Accouplements du type à baïonnette
F16L0037113000	la partie mâle étant munie sur son pourtour de tenons qui pénètrent dans des encoches correspondantes aménagées dans la partie femelle
F16L0037120000	utilisant des crochets, cliquet, ou autres organes de blocage mobiles ou que l'on peut insérer (F16L0037084000 a priorité)
F16L0037124000	utilisant des boulons, fixés sur une bride, qui sont susceptibles de basculer dans des fentes d'une autre bride, et qui sont maintenus en place par le serrage d'écrous
F16L0037127000	utilisant des crochets articulés autour d'un axe
F16L0037133000	utilisant des crochets flexibles
F16L0037138000	utilisant un manchon mobile axialement
F16L0037140000	Raccords par insertion d'un élément entre surfaces à unir, p.ex. par un bout de fil, une goupille, une chaîne
F16L0037150000	l'élément étant un coin
F16L0037160000	Raccords serrés par l'action de crochets articulés en forme de coins
F16L0037180000	Raccords serrés par excentriques ou cames tournantes
F16L0037200000	Raccords serrés par leviers à mouvement de rotule
F16L0037220000	dans lesquels l'assemblage est maintenu par des billes, rouleaux ou ressorts hélicoïdaux sous pression radiale entre parties
F16L0037230000	au moyen de billes
F16L0037240000	dans lesquels l'assemblage est réalisé par insertion selon l'axe d'un organe dans l'autre organe et en le faisant tourner d'une amplitude limitée, p.ex. comme dans un raccord à baïonnette
F16L0037244000	dans lesquels l'accouplement et le tuyau sont coaxiaux
F16L0037248000	Accouplements du type à baïonnette
F16L0037252000	la partie mâle étant munie sur son pourtour de tenons qui pénètrent dans des encoches correspondantes aménagées dans la partie femelle
F16L0037256000	dans lesquels l'accouplement et le tuyau ne sont pas coaxiaux
F16L0037260000	dans lesquels l'assemblage est réalisé par déplacement transversal des parties ensemble avec ou sans rotation à suivre de celles-ci
F16L0037280000	avec moyens pour couper l'écoulement du fluide
F16L0037300000	avec un obturateur dans chaque extrémité de tuyau
F16L0037320000	avec deux clapets dont l'un au moins est ouvert automatiquement au moment de l'accouplement
F16L0037330000	les clapets étant du type à bille
F16L0037340000	au moins un des clapets étant du type à manchon, c. à d. un manchon étant mobile autour d'un corps cylindrique fixe
F16L0037350000	au moins un des clapets possédant un canal axial communiquant avec des ouvertures latérales
F16L0037360000	avec deux clapets qui sont actionnés de façon que le courant à travers l'accouplement ne s'établisse qu'après l'accouplement sans désengagement possible
F16L0037367000	avec deux vannes à plaque ou tiroirs
F16L0037373000	avec deux robinets à boisseau ou à obturateur
F16L0037380000	avec un obturateur dans une seule des deux extrémités de tuyau
F16L0037400000	avec un clapet dont l'ouverture se fait automatiquement au moment de l'accouplement
F16L0037407000	le clapet étant du type à bille
F16L0037413000	le clapet étant du type à manchon, c.à d. un manchon s'emboîtant autour d'une paroi cylindrique interne
F16L0037420000	le clapet comportant un canal axial communiquant avec des trous radiaux
F16L0037440000	avec un clapet qui est actionné pour que le courant à travers l'accouplement ne s'établisse qu'après l'accouplement sans désengagement possible
F16L0037460000	avec une vanne à plaque ou un tiroir
F16L0037470000	avec un robinet à boisseau ou à obturateur
F16L0037480000	pour la fixation d'un tuyau au bec d'un robinet
F16L0037500000	réglables; permettant un déplacement des parties raccordées
F16L0037520000	Raccords universels, c. à d. avec une liaison mécanique permettant un mouvement angulaire ou un réglage des axes des parties raccordées dans une direction quelconque
F16L0037530000	autorisant un réglage ou un déplacement uniquement autour de l'axe de l'un des tuyaux
F16L0037540000	pour tuyaux sous pression qui ne sont soutenus que d'un côté
F16L0037560000	pour tuyaux à double-paroi ou à canaux multiples
F16L0037580000	dans lesquels les extrémités des deux demi-raccords sont poussées l'une contre l'autre mais ne sont pas verrouillées en position
F16L0037600000	avec un connecteur mâle et une prise fixée sur une paroi
F16L0037620000	actionnés pneumatiquement ou hydrauliquement
F16L0039000000	Raccords ou accessoires de raccordement pour tuyaux à double paroi ou à canaux multiples ou pour assemblages de tuyaux
F16L0039020000	pour manches
F16L0039040000	permettant réglage ou déplacement
F16L0039060000	du type rotatif multiligne, p.ex. comprenant plusieurs modules montés axialement
F16L0041000000	Tuyaux de branchement; Raccordements des tuyaux aux parois (F16L0039000000 a priorité;assemblages non prévus pour le transfert de fluides F16B0009000000;raccords utilisables pour assembler les extrémités de tuyaux, voir les groupes appropriés)
F16L0041020000	Ensembles de branchements, p.ex. d'une seule pièce, soudés à l'autogène, rivetés
F16L0041030000	comportant des pièces d'assemblage pour quatre tuyaux ou plus
F16L0041040000	Installation de prises de branchement sur les parois de tuyaux, c. à d. établissement de dérivations sur tuyaux pendant qu'ils transportent des fluides; Accessoires à cet effet (appareils ou opérations relatifs aux phases du travail des métaux, voir les classes appropriées du travail des métaux)
F16L0041060000	utilisant des moyens de fixation qui embrassent le tuyau
F16L0041080000	Raccordements des tuyaux aux parois ou à d'autres tuyaux, dans lesquels l'axe du tuyau est perpendiculaire au plan de la paroi ou à l'axe de l'autre tuyau (F16L0041020000 a priorité)
F16L0041100000	l'embout du tuyau étant vissé dans la paroi
F16L0041120000	utilisant des moyens de fixation qui entourent le tuyau
F16L0041140000	par vissage d'une pièce intermédiaire contre l'intérieur ou l'extérieur de la paroi
F16L0041160000	le tuyau de branchement comportant des moyens pour couper l'écoulement du fluide
F16L0041180000	le tuyau de branchement étant mobile
F16L0043000000	Coudes; Siphons (avec ouvertures de nettoyage F16L0045000000;siphons pour water-closets E03D0011180000;siphons en général F04F0010000000)
F16L0043020000	adaptés pour être utilisés avec des moyens de blocage particuliers
F16L0045000000	Ensembles de tuyauteries avec ouvertures et fermetures de nettoyage
F16L0047000000	Raccordements ou autres accessoires de raccordement spécialement adaptés pour être en matières plastiques ou pour être utilisés avec des tuyaux en matières plastiques (garnitures pour raccords adaptées à une étanchéité par pression de fluide F16L0017000000)
F16L0047020000	Raccords soudés à l'autogène; Raccords collés
F16L0047030000	Raccords soudés avec une résistance électrique incorporée dans le raccord
F16L0047040000	comprenant un écrou ou un collier rotatif s'engageant sur le tuyau
F16L0047060000	comprenant un manchon ou une douille constitué par l'extrémité du tuyau ou formé dans celle-ci
F16L0047080000	avec des segments d'étanchéité disposés entre la surface extérieure de l'extrémité d'un tuyau et la surface intérieure du manchon ou de la douille, les joints d'étanchéité étant placés au préalable dans le manchon ou la douille
F16L0047100000	les segments d'étanchéité étant maintenus en place par des moyens additionnels
F16L0047120000	avec verrouillage additionnel
F16L0047140000	Raccords à brides
F16L0047160000	Raccords avec filetage
F16L0047180000	Raccords réglables; Raccords permettant le mouvement
F16L0047200000	basés principalement sur les propriétés spécifiques des matières plastiques
F16L0047220000	utilisant un matériau se rétractant
F16L0047240000	pour raccords entre des tuyaux en métal et des tuyaux en matières plastiques
F16L0047260000	pour tuyaux de branchement; pour raccordements des tuyaux aux parois; Leurs adaptateurs
F16L0047280000	Raccordement des tuyaux aux parois ou à d'autres tuyaux, l'axe du tuyau raccordé étant perpendiculaire à la paroi ou à l'axe de l'autre tuyau
F16L0047300000	utilisant des moyens de fixation qui enserrent le tuyau
F16L0047320000	Ensembles de branchement, p.ex. d'une seule pièce, soudés, rivetés
F16L0047340000	Branchement en charge, c.à d. établissement de dérivations en traversant les parois des tuyaux pendant qu'ils transportent des fluides; Leurs accessoires
F16L0049000000	Dispositions pour le raccordement, p.ex. raccords, spécialement adaptées pour tuyaux en matériaux fragiles, p.ex. en verre, en poterie
F16L0049020000	Raccords avec manchon ou douille
F16L0049040000	Raccords à brides
F16L0049060000	Raccords dans lesquels les surfaces d'étanchéité sont maintenues en contact par pression l'une contre l'autre au moyen d'un organe, p.ex. d'un écrou à oreilles, vissé sur, ou dans, une des parties du raccord
F16L0049080000	Raccords réglables; Raccords permettant le mouvement
F16L0051000000	Compensation de la dilatation dans les canalisations (tuyaux télescopiques F16L0027120000)
F16L0051020000	utilisant un soufflet ou un tube dilatable en accordéon ou ondulé
F16L0051030000	comprenant plusieurs soufflets
F16L0051040000	utilisant des coudes, p.ex. en forme de lyres
F16L0053000000	Chauffage ou refroidissement des tuyaux ou systèmes de tuyaux (mesures contre le gel des canalisations, dégel des canalisations E03B0007120000, E03B0007140000;systèmes de canalisation, pipe-lines F17D)
F16L0055000000	Dispositifs ou accessoires à utiliser avec, ou en liaison avec, les tuyaux ou systèmes de tuyaux (les groupes F16L0001000000-F16L0053000000, F16L0057000000, F16L0059000000 ont priorité;réparation ou assemblage des tuyaux sur ou sous l'eau F16L0001260000;buses B05B;nettoyage des tuyaux B08B0009020000, p.ex. élimination des bouchons B08B0009027000;dispositifs pour prévenir l'éclatement des canalisations sous l'effet du gel E03B0007100000;pour installations de plomberie domestique E03C0001000000;dispositions pour étancher les fuites des tubes ou des canalisations d'échangeurs de chaleur F28F0011000000)
F16L0055020000	Absorbeurs d'énergie; Absorbeurs de bruit (dans les soupapes F16K0047000000)
F16L0055027000	Etranglements (influençant l'écoulement du fluide F15D0001000000;commande de la circulation du fluide G05D0007000000)
F16L0055033000	Absorbeurs de bruit (F16L0055027000 a priorité)
F16L0055035000	sous forme de potences ou de supports spécialement adaptés
F16L0055040000	Dispositifs amortisseurs de vibrations ou de pulsations dans les fluides
F16L0055045000	spécialement conçus pour prévenir ou atténuer les effets des coups de bélier
F16L0055050000	Tampons à cet effet (accumulateurs F15B0001040000)
F16L0055052000	Réservoirs pneumatiques
F16L0055053000	le gaz dans le réservoir étant séparé du fluide situé dans le tuyau
F16L0055054000	le réservoir étant placé dans ou autour du tuyau dont il est séparé par une membrane en forme de manchon
F16L0055055000	Clapets à cet effet
F16L0055070000	Aménagement ou montage de dispositifs, p.ex. soupapes, pour ventiler ou aérer ou purger (aménagement des dispositifs de purge dans les systèmes d'adduction d'eau E03B0007080000;appareils de purge F16K, F16T;dispositifs de ventilation ou d'aération en soi F16K0024000000)
F16L0055090000	Conditionnement de l'air, p.ex. assèchement dans les systèmes pneumatiques (en général F24)
F16L0055100000	Moyens pour arrêter l'écoulement dans les tuyaux ou manches (F16L0029000000, F16L0037280000 ont priorité;dispositifs pour aveugler les fuites F16L0055160000;robinets F16K)
F16L0055103000	par congélation temporaire de sections de liquide dans le tuyau
F16L0055105000	Obturateurs introduits radialement dans le tuyau ou la manche
F16L0055110000	Bouchons
F16L0055115000	Couvercles
F16L0055120000	en introduisant dans le tuyau un élément expansible in situ (dispositifs d'obturation à diaphragme à élément gonflable F16K0007100000)
F16L0055124000	introduits radialement dans le tuyau ou la manche
F16L0055128000	introduits axialement dans le tuyau ou la manche
F16L0055130000	l'obturateur étant un bouchon fixé par déformation plastique
F16L0055132000	l'obturateur étant un bouchon fixé par déformation radiale du joint d'étanchéité
F16L0055134000	au moyen d'une garniture gonflable
F16L0055136000	l'obturateur étant un bouchon fixé par expansion ou par déformation radiales d'une bague fendue, de crochets ou analogues
F16L0055160000	Dispositifs pour aveugler les fuites dans les tuyaux ou manches
F16L0055162000	à partir de l'intérieur du tuyau (spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou analogues F16L0055179000)
F16L0055163000	une bague, une bande ou un manchon étant pressés contre la surface intérieure du tuyau
F16L0055164000	un fluide d'étanchéité étant introduit à l'intérieur du tuyau (F16L0055164500 a priorité)
F16L0055164500	un matériau d'étanchéité étant introduit à l'intérieur du tuyau au moyen d'un outil se déplaçant dans le tuyau
F16L0055165000	par introduction d'un tuyau dans la section endommagée
F16L0055168000	à partir de l'extérieur du tuyau (spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou analogues F16L0055179000)
F16L0055170000	au moyen de bagues, de bandes ou de manchons pressés contre la surface extérieure du tuyau ou de la manche (colliers de serrage des manches sur des organes rigides F16L0033020000)
F16L0055172000	la bague, la bande ou le manchon étant serrés par une broche filetée placée tangentiellement et par un écrou
F16L0055175000	en utilisant des matériaux dont on remplit un espace autour du tuyau avant leur durcissement
F16L0055178000	en fixant un joint extérieur contre un raccord mâle-femelle
F16L0055179000	spécialement adaptés pour coudes, ensembles de branchement, tuyaux de branchement ou éléments analogues
F16L0055180000	Accessoires de réparation des tuyaux (F16L0055100000 a priorité)
F16L0055240000	Prévention de l'accumulation de résidus ou autres matières dans les tuyaux, p.ex. par purgeur, par crépine
F16L0055260000	Hérissons ou chariots, c.à d. dispositifs pouvant se déplacer dans un tuyau ou dans une conduite et portant ou non un moyen de propulsion autonome (systèmes ferroviaires à tunnel B61B0013100000;transport d'objets par tuyaux ou tubes, p.ex. systèmes de courrier par tube, B65G0051000000)
F16L0055280000	Caractéristiques de structure
F16L0055300000	des moyens de propulsion, p.ex. traction par des câbles
F16L0055320000	Moyens de propulsion autonomes portés par le hérisson ou le chariot
F16L0055340000	le hérisson ou le chariot étant déplacé pas à pas
F16L0055360000	entraînés par réaction
F16L0055380000	Propulsion par la pression d'un fluide
F16L0055400000	du corps
F16L0055420000	gélifié ou dégradable
F16L0055440000	expansible
F16L0055460000	Lancement ou récupération des hérissons ou des chariots
F16L0055480000	Indication de la position du hérisson ou du chariot dans le tuyau ou dans la conduite
F16L0057000000	Protection des tuyaux ou objets de forme similaire contre les dommages ou les usures internes ou externes (supports de tuyaux à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons F16L0007000000;utilisée en relation avec les accessoires terminaux de manches F16L0035000000;protection des tuyaux ou des accessoires pour tuyaux contre la corrosion ou l'entartrage F16L0058000000;protection pendant leur transport B65D, p.ex. B65D0059000000)
F16L0057020000	contre la fissuration ou le flambement
F16L0057040000	contre le feu ou d'autres sources externes de chaleur extrême
F16L0057060000	contre l'usure (F16L0057040000 a priorité)
F16L0058000000	Protection des tuyaux ou des accessoires pour tuyaux contre la corrosion ou l'entartrage (support de tuyaux à l'intérieur d'autres tuyaux ou manchons F16L0007000000;tubes en matériaux composites F16L0009140000;nettoyage de conduits ou de tubes B08B0009020000)
F16L0058020000	au moyen de revêtements internes ou externes (revêtements pour isolation thermique F16L0059000000;procédés ou machines pour appliquer les revêtements, voir les endroits appropriés, p.ex. B28B0021940000)
F16L0058040000	Revêtements caractérisés par les matériaux utilisés (F16L0058160000 a priorité;compositions, voir les classes appropriées, p.ex. C04B)
F16L0058060000	de ciment, béton ou similaire
F16L0058080000	de métal
F16L0058100000	de caoutchouc ou de matériaux plastiques
F16L0058120000	de goudron ou de bitume
F16L0058140000	de matériaux céramiques ou vitreux
F16L0058160000	le revêtement ayant la forme d'un bandage (appareils pour recouvrir les noyaux par enroulement B65H0081000000)
F16L0058180000	spécialement conçue pour les raccords de tuyaux
F16L0059000000	Isolation thermique en général (isolation thermique ou acoustique dans les bâtiments E04B;isolation thermique de machines à vapeur F01B0031080000;isolation thermique dans les "machines" ou les machines motrices à piston rotatif F01C0021060000;isolation thermique des pompes F04C0029040000;isolation thermique des récipients sous pression F17C0001120000;récipients non sous pression avec des moyens pour assurer une isolation thermique F17C0003020000)
F16L0059020000	Forme ou configuration de matériaux isolants, avec ou sans revêtement formant un tout avec les matériaux isolants (aspects chimiques, voir les classes appropriées)
F16L0059040000	Dispositions utilisant des charges sèches, p.ex. de la ouate minérale
F16L0059050000	en coques ou chapels préfabriquées
F16L0059060000	Dispositions utilisant une couche d'air ou le vide
F16L0059065000	utilisant le vide (F16L0059075000 a priorité)
F16L0059070000	la couche d'air étant enveloppée par une ou plusieurs couches d'isolation
F16L0059075000	la couche d'air ou le vide étant délimités par des canaux longitudinaux répartis sur la périphérie d'un tube
F16L0059080000	Moyens pour empêcher les radiations, p.ex. à l'aide de feuillard métallique
F16L0059100000	Bandages ou revêtements pour la protection de l'isolation, p.ex. contre les influences atmosphériques ou les dommages mécaniques (formant un tout avec les matériaux isolants F16L0059020000)
F16L0059110000	Revêtements rigides pour coudes
F16L0059120000	Dispositions des supports de l'isolation des parois ou des corps isolés, p.ex. par des entretoises d'écartement placées entre le tuyau et le matériau d'isolation thermique; Dispositions spécialement adaptées pour le support des corps isolés
F16L0059125000	Entretoises d'écartement hélicoïdales
F16L0059130000	Supports élastiques
F16L0059135000	Potences ou supports spécialement adaptés pour tuyaux isolés
F16L0059140000	Dispositions pour l'isolation des tuyaux ou des tuyauteries (F16L0059020000-F16L0059120000 ont priorité)
F16L0059147000	l'isolation étant placée à l'intérieur par rapport à la surface extérieure du tuyau
F16L0059150000	pour tuyaux souterrains
F16L0059153000	pour tuyaux flexibles
F16L0059160000	Dispositions spécialement adaptées aux nécessités localisées telles qu'à l'endroit des brides, jonctions, soupapes ou autres éléments similaires (moyens portés par, ou sur, les soupapes pour chauffer ou refroidir F16K0049000000)
F16L0059180000	adaptées aux raccords
F16L0059200000	aux raccords non démontables
F16L0059210000	adaptées aux dispositifs de compensation de la dilatation
F16L0059220000	adaptées aux coudes
F16L0101000000	Schéma d'indexation associé aux groupes F16L0055260000-F16L0055480000, relatif à l'utilisation et à l'application des hérissons ou des chariots.
F16L0101000000	Utilisation ou application des hérissons ou des chariots
F16L0101100000	Traitement de l'intérieur des tuyaux
F16L0101120000	Nettoyage
F16L0101140000	Séchage
F16L0101160000	Revêtement par application de matériaux fluides, p.ex. de peinture
F16L0101180000	Garnissage autrement que par revêtement
F16L0101200000	Expulsion de gaz ou de fluides
F16L0101300000	Vérification, mesure ou essai
F16L0101400000	Séparation des fluides transportés
F16L0101500000	Tirage de câbles ou similaires
F16L0101600000	Obturation des fuites
F16L0101700000	Opérations de forage de puits
F16M	CHÂSSIS, CARTERS, CARCASSES OU BÂTIS POUR MOTEURS OU AUTRES MACHINES OU APPAREILS, NON SPÉCIFIQUES D'UN TYPE PARTICULIER PRÉVU AILLEURS; SUPPORTS OU APPUIS
F16M0001000000	Châssis, carters ou carcasses pour moteurs, machines ou appareils; Châssis servant de bâtis de machines
F16M0001020000	pour moteurs alternatifs ou machines similaires
F16M0001021000	pour logement du vilebrequin
F16M0001022000	de type tunnel, c. à d. dans lequel le vilebrequin ne peut être introduit que selon son axe (pour moteurs ou machines à structure de cylindres en étoile F16M0001023000)
F16M0001023000	spécialement adaptés pour moteurs ou machines à structure de cylindres en étoile
F16M0001024000	permettant l'assemblage des pièces motrices des moteurs ou machines, p.ex. des bielles
F16M0001025000	Assemblage des paliers dans leurs logements, p.ex. avec boulons d'ancrage
F16M0001026000	pour logement des parties mobiles des moteurs ou machines autres que le vilebrequin, p.ex. logements des soupapes
F16M0001040000	pour moteurs rotatifs ou machines similaires
F16M0001080000	caractérisés par leur structure en tôles ou éléments soudés
F16M0003000000	Châssis ou bâtis portatifs ou roulants, p.ex. pour groupes de secours, pour groupes compresseurs (structure des véhicules en général B60-B62)
F16M0005000000	Bâtis pour machines, c. à d. moyens de tenir les moteurs ou machines sur leurs fondations
F16M0007000000	Détails de fixation ou de réglage des bâtis, châssis ou pièces de supports des moteurs sur leurs fondations ou leur base; Fixation des parties fixes des moteurs, p.ex. des blocs cylindres (montage élastique ou montage équivalent pour absorber les vibrations F16F, en particulier F16F0015040000)
F16M0009000000	Tracé particulier des fondations en rapport avec les installations de machines qu'elles supportent (fondations pour installations de machines E02D0027440000)
F16M0011000000	Appuis ou tréteaux en tant que supports pour appareils ou objets (sans têtes F16M0013000000;chevalets ou appuis pour tableaux ou similaires A47B0097040000;stands d'exposition A47F0007000000;pour ouvriers du bâtiment E04G0001320000;soutien, suspension des dispositifs d'éclairage F21V0021000000;modifications particulières des appareils ou articles concernés, voir les sous-classes appropriées)
F16M0011020000	Têtes des supports
F16M0011040000	Moyens pour la fixation des appareils; Moyens permettant le réglage des appareils par rapport au banc
F16M0011060000	permettant la rotation
F16M0011080000	autour d'un axe vertical
F16M0011100000	autour d'un axe horizontal
F16M0011120000	dans plus d'une direction
F16M0011140000	avec articulation à rotule (articulations par joints à rotules F16C0011060000)
F16M0011160000	Détails concernant la fixation des pieds supportant les têtes, avec ou sans intervention d'organes de verrouillage à cet effet
F16M0011180000	avec mécanisme déplaçant les appareils par rapport au banc
F16M0011200000	Infrastructure avec ou sans roues
F16M0011220000	à hauteur sensiblement constante, p.ex. avec colonne ou pieds de longueur constante (F16M0011420000 a priorité)
F16M0011240000	à hauteur ou longueur modifiables des pieds, avec utilisation possible pour le transport également (F16M0011420000 a priorité)
F16M0011260000	par action télescopique, avec ou sans pliage (détails concernant les caractéristiques structurales des parties télescopiques uniquement F16B0007100000)
F16M0011280000	Soubassements pour supports à pilier télescopique unique
F16M0011300000	avec contrefiches latérales à déplacement simultané
F16M0011320000	Soubassements pour supports avec trois pieds télescopiques ou plus
F16M0011340000	Organes limitant l'extension des pieds
F16M0011360000	Organes empêchant le glissement des pieds
F16M0011380000	par pliage
F16M0011400000	au moyen de pieds à spirale rentrante ou repliable
F16M0011420000	avec dispositions pour mouvoir le support
F16M0013000000	Autres supports ou appuis pour positionner les appareils ou les objets (têtes de ces supports F16M0011020000;conçus pour être fixés dans le sol A45F0003440000); Moyens pour maintenir en position les appareils ou objets tenus à la main
F16M0013020000	pour être portés par un autre objet ou lui être fixé, p.ex. à un arbre, une grille, un châssis de fenêtre, une bicyclette
F16M0013040000	pour être portés par une personne ou pour maintenir fixe par rapport à une personne, p.ex. par des chaînes
F16M0013060000	utilisables également à d'autres fins, p.ex. en tant que bêche, chaise, bâton de ski
F16M0013080000	comme canne de marche
F16N	LUBRIFICATION
F16N0001000000	Lubrification ou dispositifs de lubrification à huile ou à graisse
F16N0001000000	Modifications structurales des éléments de machines ou d'appareils pour la lubrification
F16N0003000000	Dispositifs de lubrification à la main
F16N0003020000	à huile
F16N0003040000	Bidons d'huile; Seringues à huile
F16N0003060000	faisant sortir l'huile en comprimant
F16N0003080000	comportant une pompe à piston
F16N0003100000	à graisse
F16N0003120000	Pistolets à graisse
F16N0005000000	Appareils manuels à gicleurs alimentés en lubrifiant sous pression (F16N0003000000 a priorité)
F16N0005020000	Gicleurs ou dispositions des clapets de gicleurs, p.ex. pistolets à graisse à haute pression
F16N0007000000	Installations à huile ou autre lubrifiant non spécifié, à réservoir ou autre source portés par la machine ou l'organe machine à lubrifier
F16N0007020000	avec alimentation par gravité ou lubrification goutte à goutte
F16N0007040000	le flux d'huile étant engendré par des vibrations
F16N0007060000	Installations dans lesquelles les gouttelettes sont visibles
F16N0007080000	commandées par la température de l'organe à lubrifier
F16N0007100000	comportant des dispositifs de réglage manuels, p.ex. des pointeaux
F16N0007120000	avec alimentation par action capillaire, p.ex. par des mèches
F16N0007140000	le lubrifiant provenant du réservoir par moyens mécaniques (par des dispositifs de pompage F16N0007360000, F16N0007380000)
F16N0007160000	l'huile étant élevée par un dispositif élévateur
F16N0007180000	avec un ou plusieurs organes d'alimentation fixés sur un arbre
F16N0007200000	avec un ou plusieurs organes d'alimentation tournant autour de l'arbre à lubrifier
F16N0007220000	ayant la forme d'anneaux
F16N0007240000	avec des disques, des rouleaux, des courroies ou des éléments analogues en contact avec l'arbre à lubrifier
F16N0007260000	Lubrification par barbotage
F16N0007280000	Lubrification par trempage
F16N0007300000	l'huile étant entraînée par un autre fluide
F16N0007320000	Lubrification par brouillard d'huile
F16N0007340000	Dispositifs pour vaporiser l'huile
F16N0007360000	avec alimentation par pompage effectué par l'organe à lubrifier ou par un arbre de la machine; Lubrification centrifuge
F16N0007380000	avec pompe séparée; Installations centralisées de lubrification
F16N0007400000	à circuit fermé
F16N0009000000	Installations à huile ou autre lubrifiant non spécifié, à réservoir ou autre source mobiles (utilisables aussi avec réservoir porté par l'organe à lubrifier F16N0007000000)
F16N0009020000	avec réservoir dans ou sur un organe rotatif
F16N0009040000	avec réservoir dans ou sur un organe alternatif, basculant ou oscillant
F16N0011000000	Installations à graisse, à réservoir ou autre source fixes, pour le graissage des machines ou organes machine; Graisseurs
F16N0011020000	Graisseurs actionnés à la main, p.ex. graisseurs Stauffer
F16N0011040000	Dispositifs actionnés par un ressort
F16N0011060000	Dispositifs actionnés par un poids
F16N0011080000	avec entraînement mécanique autre que direct par ressort ou poids (pompes de graissage F16N0013000000)
F16N0011100000	par pression d'un autre fluide
F16N0011120000	par action centrifuge
F16N0013000000	Pompes de graissage (bidons d'huile avec pompe F16N0003080000)
F16N0013020000	à piston alternatif (pompes avec dispositif de distribution F16N0013220000)
F16N0013040000	Pompes alternatives réglables
F16N0013060000	Entraînement des pompes de graissage
F16N0013080000	à la main
F16N0013100000	à entraînement mécanique (F16N0013180000 a priorité)
F16N0013120000	avec encliquetage
F16N0013140000	avec came ou plateau oscillant disposés sur un arbre parallèle au cylindre ou aux cylindres de pompe
F16N0013160000	avec entraînement par fluide
F16N0013180000	le mouvement relatif des éléments de pompage étant engendré par l'inertie de l'un de ces éléments ou par un organe moteur
F16N0013200000	Pompes rotatives (avec dispositifs de distribution F16N0013220000)
F16N0013220000	avec dispositifs de distribution
F16N0015000000	Lubrification avec substances autres que l'huile ou la graisse; Lubrification caractérisée par l'utilisation de lubrifiants particuliers dans des appareils particuliers ou dans des conditions particulières (F16N0017000000 a priorité;compositions lubrifiantes, emploi de substances spécifiques comme lubrifiants, en général C10M;lubrification spécialement adaptée à des machines ou appareils, traitée dans une seule autre classe, voir la classe appropriée relative à la machine ou à l'appareil)
F16N0015020000	avec du graphite ou des compositions contenant du graphite
F16N0015040000	avec de l'eau
F16N0017000000	Lubrification des machines ou des appareils travaillant dans des conditions très sévères (additifs à l'huile ou à la graisse de lubrification C10M)
F16N0017020000	à haute température
F16N0017040000	à basse température
F16N0017060000	dans le vide ou sous pression réduite (des anodes rotatives des tubes à rayons X H01J0035100000)
F16N0019000000	Parties constitutives ou détails des graisseurs ou des systèmes de lubrification
F16N0019000000	Réservoirs à lubrifiants pour emploi dans les graisseurs ou les systèmes de lubrification
F16N0021000000	Canalisations; Raccords; Accessoires pour ouvertures de lubrification
F16N0021020000	Raccords de lubrification
F16N0021040000	Buses pour la connexion des dispositifs de lubrification aux raccords
F16N0021060000	Organes d'habillage pour raccords, canalisations ou ouvertures
F16N0023000000	Adaptations particulières des clapets de retenue
F16N0025000000	Dispositifs de distribution (combinés à une pompe à huile F16N0013220000)
F16N0025020000	à tiroir alternatif de distribution
F16N0025040000	à organe rotatif de distribution
F16N0027000000	Dispositifs de dosage
F16N0027020000	de vannage
F16N0029000000	Dispositifs particuliers dans les installations ou systèmes de lubrification indiquant ou détectant des conditions indésirables; Utilisation des dispositifs sensibles à ces conditions dans les installations ou systèmes de lubrification (structures des mêmes appareils distincts des installations ou systèmes de lubrification, voir les classes appropriées)
F16N0029020000	agissant sur l'alimentation en lubrifiant
F16N0029040000	permettant de donner une alarme; permettant d'arrêter des pièces en mouvement
F16N0031000000	Dispositifs pour recueillir ou retenir le lubrifiant dans les machines ou appareils ou pour l'en évacuer
F16N0031020000	Collecteurs d'huile; Racleurs d'huile (segments racleurs pour pistons F16J0009200000)
F16N0033000000	Dispositions mécaniques pour le nettoyage des dispositifs de lubrification; Egouttoirs ou autres dispositifs particuliers pour débarrasser les parties de machines du lubrifiant
F16N0035000000	Soins relatifs aux lubrifiants
F16N0035000000	Stockage des lubrifiants dans les salles de machines ou emplacements analogues
F16N0037000000	Equipement pour transvaser le lubrifiant d'un réservoir à un autre
F16N0037020000	pour remplir les pistolets de graissage
F16N0039000000	Dispositions pour conditionner des lubrifiants dans les circuits de lubrification (épuration de l'huile de lubrification, compositions lubrifiantes C10M)
F16N0039020000	par refroidissement
F16N0039040000	par chauffage
F16N0039060000	par filtrage
F16N0039080000	par dilution, c. à d. par addition de carburant
F16N0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F16P	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN GÉNÉRAL
F16P0001000000	Dispositifs de protection des personnes ou empêchant qu'elles ne se blessent
F16P0001000000	Dispositifs de sécurité indépendants de la commande ou du fonctionnement de toute machine (dispositifs de protection pour les yeux ou les oreilles, portés sur le corps ou tenus à la main A61F0009000000, A61F0011000000)
F16P0001020000	Ecrans ou capots fixes
F16P0001040000	Ecrans ou capots tournant sur des arbres rotatifs
F16P0001060000	spécialement conçus pour le soudage à l'autogène
F16P0003000000	Dispositifs de sécurité agissant en conjonction avec la commande ou le fonctionnement d'une machine; Commandes exigeant l'emploi simultané de plusieurs parties du corps humain (F16P0005000000 a priorité)
F16P0003020000	Ecrans ou autres organes de sécurité se déplaçant en synchronisme avec des organes animés d'un mouvement de va-et-vient
F16P0003040000	pour machines ayant des parties qui s'approchent l'une de l'autre pendant le fonctionnement, p.ex. presses à emboutir
F16P0003060000	tenant les parties du corps de l'opérateur éloignées de la zone de danger lors de l'approche des parties de la machine
F16P0003080000	conjugués avec le verrouillage de portes, couvercles, garde-fous ou autres dispositifs semblables donnant accès aux parties mobiles de la machine
F16P0003100000	et dans lesquels le fait de verrouiller la porte ou un autre organe provoque le démarrage de la machine
F16P0003120000	avec dispositifs, p.ex. des éléments sensibles, qui agissent sur la commande ou le fonctionnement de la machine lorsqu'une partie du corps humain se trouve dans ou près de la zone de danger (F16P0003080000 a priorité)
F16P0003140000	les dispositifs étant des cellules photo-électriques ou d'autres dispositifs sensibles sans contact mécanique
F16P0003160000	les éléments sensibles étant mus par la machine
F16P0003180000	Commandes exigeant l'emploi des deux mains
F16P0003200000	dans les systèmes de commande électrique
F16P0003220000	dans les systèmes de commande hydraulique ou pneumatique
F16P0003240000	dans les commandes mécaniques
F16P0005000000	Dispositions d'urgence mettant "hors fonction" un accouplement transmettant un mouvement alternatif si le mouvement de la partie entraînée rencontre une résistance plus tôt que prévu
F16P0007000000	Dispositifs d'urgence évitant tout dommage à une machine ou à un appareil (F16P0001000000, F16P0003000000, F16P0005000000 ont priorité;dispositifs de repérage, voir les classes appropriées)
F16P0007020000	par arrêt de la machine en cas de conditions dangereuses internes de fonctionnement (dispositifs dans les paliers affectés par des conditions anormales F16C)
F16S	ÉLÉMENTS DE STRUCTURE EN GÉNÉRAL; STRUCTURES CONSTRUITES AVEC CES ÉLÉMENTS, EN GÉNÉRAL
F16S0001000000	Feuilles, panneaux ou autres éléments de proportions semblables; Structures comportant des assemblages de ces éléments (armatures préfabriquées F16S0003000000;produits stratifiés B32B)
F16S0001020000	conçus pour être ajustés bout à bout, p.ex. en formant un angle; Assemblages à cet effet
F16S0001040000	réalisés par déformation d'une feuille plate ou par tout autre travail (éléments en nids d'abeilles ou autres éléments fondamentaux des produits stratifiés B32B0003000000, p.ex. B32B0003120000, B32B0003240000, B32B0003260000)
F16S0001060000	par déformation uniquement
F16S0001080000	par découpage ou perforation, avec ou sans déformation
F16S0001100000	Eléments composites, p.ex. avec nervures ou bourrelets rapportés (F16S0001020000 a priorité)
F16S0001120000	d'une épaisseur non négligeable, p.ex. avec variation de l'épaisseur, avec des canaux intérieurs
F16S0001140000	Assemblages de tels éléments avec des éléments de formes couvertes par le groupe F16S0003000000 ou F16S0005000000 (ces autres éléments n'intervenant que pour l'assemblage F16S0001020000)
F16S0003000000	Eléments allongés, p.ex. éléments profilés; Leurs assemblages; Armatures ou grilles (armatures ou grilles réalisées à partir d'une feuille ou d'un élément semblable F16S0001000000, particulier F16S0001080000;châssis de portes, de fenêtres ou analogues E06B0001000000, E06B0003000000)
F16S0003020000	formés de plusieurs éléments allongés ajustés côte à côte
F16S0003040000	conçus pour être joints à des éléments semblables dans des positions relatives variées
F16S0003060000	Assemblages d'éléments allongés (F16S0003020000, F16S0003040000 ont priorité)
F16S0003080000	formant ossature, p.ex. des armatures
F16S0005000000	Autres éléments de structure dont l'utilisation n'est pas limitée à une application qui soit entièrement couverte par une seule classe
F16T	PURGEURS D'EAU DE CONDENSATION OU APPAREILS SIMILAIRES POUR EXPULSER DES LIQUIDES HORS DE RÉSERVOIRS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES GAZ OU DES VAPEURS
F16T0001000000	Purgeurs d'eau de condensation ou appareils similaires pour expulser un liquide hors de réservoirs contenant principalement des gaz ou des vapeurs, p.ex. conduits de gaz, conduits de vapeur, réservoirs
F16T0001020000	à clapets à commande thermique
F16T0001040000	commandés par tiges de dilatation
F16T0001060000	commandés par tubes de dilatation
F16T0001080000	commandés par lames ou plaques bimétalliques
F16T0001100000	commandés par liquides à dilatation thermique
F16T0001120000	à clapets commandés par une élévation ou une diminution de la pression
F16T0001140000	comportant piston, membrane ou soufflet, p.ex. pouvant se déplacer sous la pression de l'eau de condensation en cours de formation
F16T0001160000	comportant une chambre à haute-pression et une chambre à basse-pression communiquant entre elles, p.ex. boîtes à vapeur thermodynamiques
F16T0001180000	comportant une chambre à vide
F16T0001200000	à clapets commandés par flotteurs
F16T0001220000	du type à corps creux fermé
F16T0001240000	par le moyen de leviers
F16T0001260000	du type à baquet ouvert vers le haut
F16T0001280000	par le moyen de leviers
F16T0001300000	du type à baquet ouvert inversé; du type cloche
F16T0001320000	du type à balancement ou à basculement
F16T0001340000	sans pièces mobiles autres que des clapets à commande manuelle, p.ex. du type à labyrinthe
F16T0001360000	spécialement adaptés pour conduits de vapeur à basse-pression
F16T0001380000	Parties constitutives; Accessoires
F16T0001400000	Mécanismes de manœuvre des clapets sphériques
F16T0001420000	Mécanismes de manœuvre des tiroirs
F16T0001450000	Moyens pour mettre à l'air libre ou aérer (dispositifs indépendants à cet effet F16K0024000000)
F16T0001480000	Dispositions de contrôle, p.ex. pour surveiller le débit de la vapeur et le condensat
F17	STOCKAGE OU DISTRIBUTION DES GAZ OU DES LIQUIDES
F17B	GAZOMÈTRES À CAPACITÉ VARIABLE (dispositifs automatiques de coupure du gaz A47J0027620000, G05D;pièges à flammes A62C0004000000;mélangeurs de gaz B01F, F16K0011000000, G05D0011000000;construction ou assemblage de réservoirs de stockage en vrac par l'emploi des techniques du génie civil E04H0007000000;compresseurs de gaz F04;vannes F16K;amortissement des pulsations dans les vannes ou les canalisations F16K, F16L;tuyaux F16L;dispositifs de coupure pour les canalisations principales de gaz F16L0055100000;récipients conçus pour emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés F17C;systèmes de distribution de gaz F17D0001040000;détection des fuites F17D0005020000, G01M;dispositifs de surveillance ou d'alarme F17D0005020000, G08B;commande de la combustion dans les brûleurs F23N;régulateurs du débit ou de la pression des gaz G05D)
F17B0001000000	Gazomètres à capacité variable (grands réceptacles en général B65D0088000000;emmagasinage des fluides dans des excavations ou cavités naturelles ou artificielles souterraines B65G0005000000)
F17B0001007000	à parties annulaires mobiles télescopiquement (F17B0001100000 a priorité;étanchéisation des anneaux F17B0001040000)
F17B0001013000	à disques mobiles (F17B0001100000 a priorité;étanchéisation des disques F17B0001040000)
F17B0001020000	Parties constitutives
F17B0001040000	Dispositifs d'étanchéité pour parties coulissantes (en général F16J0015000000)
F17B0001060000	utilisant des joints liquides
F17B0001080000	utilisant des matériaux élastiques pour les garnitures, p.ex. du cuir
F17B0001100000	Guidage des parties mobiles
F17B0001120000	Dispositions d'amenée ou d'évacuation des gaz
F17B0001140000	Dispositifs de sécurité, p.ex. prévention des surpressions
F17B0001160000	du type humide
F17B0001180000	à cloche
F17B0001200000	télescopiques
F17B0001220000	à guidage spiral
F17B0001240000	du type sec
F17B0001260000	à parois flexibles, p.ex. à soufflet (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables B60C0029000000)
F17C	RÉCIPIENTS POUR CONTENIR OU EMMAGASINER DES GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU SOLIDIFIÉS; GAZOMÈTRES À CAPACITÉ FIXE; REMPLISSAGE OU VIDAGE DE RÉCIPIENTS DE GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU SOLIDIFIÉS (emmagasinage des fluides dans des excavations ou cavités naturelles ou artificielles souterraines B65G0005000000;construction ou assemblage de réservoirs de stockage en vrac par l'emploi des techniques du génie civil E04H0007000000;gazomètres à capacité variable F17B;machines, installations ou systèmes de liquéfaction ou de réfrigération F25)
F17C0001000000	Récipients sous pression, p.ex. bouteilles de gaz, réservoirs de gaz, cartouches échangeables (appareils pressurisés à des fins autres que l'emmagasinage, voir les sous-classes appropriées telles que A62C, B05B;combinés avec des véhicules, voir les sous-classes appropriées de B60-B64;récipients sous pression en général F16J0012000000)
F17C0001020000	comportant des renforcements
F17C0001040000	Enveloppes protectrices
F17C0001060000	constituées par un enroulement de bandes ou de matériaux filiformes p.ex. fils métalliques
F17C0001080000	Renforcements faisant corps, p.ex. nervures
F17C0001100000	avec des moyens pour assurer une protection contre la corrosion, p.ex. due à un acide à l'état gazeux (moyens pour empêcher la corrosion de matériaux métalliques, l'entartrage ou les incrustations en général C23F)
F17C0001120000	avec des moyens pour assurer une isolation thermique (isolation thermique en général F16L0059000000)
F17C0001140000	en aluminium; en acier amagnétique
F17C0001160000	en matériaux plastiques
F17C0003000000	Récipients non sous pression
F17C0003020000	assurant une isolation thermique (isolation thermique en général F16L0059000000)
F17C0003040000	par des couches isolantes (F17C0003080000 a priorité)
F17C0003060000	sur la surface interne, c. à d. en contact avec le fluide stocké
F17C0003080000	par des espaces où le vide a été fait, p.ex. vases de Dewar (pour usage domestique A47J0041020000)
F17C0003100000	par des chemises à circulation de liquides ou à circulation de vapeur
F17C0003120000	assurant une protection contre la corrosion, p.ex. due à un acide à l'état gazeux (protection contre la corrosion en général C23F)
F17C0005000000	Procédés ou appareils pour remplir des récipients sous pression de gaz liquéfiés, solidifiés ou comprimés (addition de propergols à des réceptacles pour aérosol B65B0031000000)
F17C0005020000	pour le remplissage avec des gaz liquéfiés
F17C0005040000	nécessitant le recours à la réfrigération, p.ex. remplissage avec de l'hélium ou de l'hydrogène
F17C0005060000	pour le remplissage avec des gaz comprimés
F17C0006000000	Procédés ou appareils pour remplir des récipients non sous pression de gaz liquéfiés ou solidifiés
F17C0007000000	Procédés ou appareils pour vider les gaz liquéfiés, solidifiés ou comprimés contenus dans des récipients sous pression, non couverts par une autre sous-classe
F17C0007020000	Vidage des gaz liquéfiés
F17C0007040000	avec changement d'état, p.ex. vaporisation
F17C0009000000	Procédés ou appareils pour vider les gaz liquéfiés ou solidifiés contenus dans des récipients non sous pression
F17C0009020000	avec changement d'état, p.ex. vaporisation
F17C0009040000	Récupération de l'énergie thermique
F17C0011000000	Utilisation de solvants ou d'absorbants des gaz dans les récipients
F17C0013000000	Détails des récipients ou bien du remplissage ou du vidage des récipients
F17C0013020000	Adaptations spéciales des dispositifs indicateurs, de mesure ou de contrôle (métrologie en général G01)
F17C0013040000	Disposition ou montage des soupapes (soupapes en soi F16K)
F17C0013060000	Fermetures, p.ex. couvercles, organes frangibles (fermetures pour réceptacles en général B65D)
F17C0013080000	Dispositions de montage des récipients
F17C0013100000	Dispositions contre le gel
F17C0013120000	Aménagements ou montage de dispositifs pour prévenir ou atténuer les effets d'explosion (pièges à flammes A62C0004000000)
F17D	SYSTÈMES DE CANALISATION; PIPE-LINES (distribution d'eau E03B;pompes ou compresseurs F04;dynamique des fluides F15D;soupapes ou dispositifs obturateurs analogues F16K;tuyaux, pose de tuyaux, supports, raccords, branchements, réparation, travaux sur l'ensemble du système, accessoires, F16L;purgeurs d'eau de condensation ou dispositifs similaires F16T;câbles électriques à fluide sous pression H01B0009060000)
F17D0001000000	Systèmes de canalisation (transport d'articles ou de matériaux pour des canalisations au moyen d'un fluide convoyeur B65G0051000000, B65G0053000000;distribution, débit ou transfert des liquides B67D;appareils ou dispositifs pour transférer des liquides à partir de récipients ou de réservoirs de stockage en vrac vers des véhicules ou des récipients portables, p.ex. pour la vente au détail, B67D0007000000;transport par conduits des déblais de dragage ou de terrassement E02F0007100000;systèmes d'égouts E03F0003000000;isolation thermique des tuyaux F16L0059000000;systèmes de chauffage central F24D)
F17D0001020000	pour gaz ou vapeurs
F17D0001040000	pour la distribution du gaz
F17D0001050000	Prévention du gel (par chauffage F16L0053000000)
F17D0001060000	pour la vapeur
F17D0001065000	Aménagements pour propulser les gaz ou les vapeurs
F17D0001070000	par compression
F17D0001075000	par simple expansion à partir d'un niveau de pression initial, p.ex. par l'aménagement d'une soupape de commande de débit
F17D0001080000	pour liquides ou produits visqueux (systèmes de canalisation pour l'adduction ou la distribution de l'eau E03B0007040000;systèmes domestiques de fourniture d'eau chaude F24D0017000000)
F17D0001120000	Transfert des liquides ou des produits visqueux sous l'action de la pression exercée par un autre fluide
F17D0001130000	Transfert des liquides ou des produits visqueux par gravité
F17D0001140000	Transfert des liquides ou des produits visqueux par pompage
F17D0001160000	Amélioration du transfert des liquides ou exécution du transfert de produits visqueux par modification de leur viscosité
F17D0001170000	par mélange avec un autre liquide
F17D0001180000	par échauffement
F17D0001200000	Aménagements ou ensembles de dispositifs pour influencer ou modifier les caractéristiques dynamiques des systèmes, p.ex. pour amortir les pulsations dues à l'ouverture ou à la fermeture des vannes (dynamique des fluides F15D;amortissement des pulsations fluidiques dans les conduits en général F16L0055040000)
F17D0003000000	Dispositions pour la surveillance ou la commande des opérations de fonctionnement
F17D0003010000	pour commander, signaler ou surveiller le transfert d'un produit
F17D0003030000	pour commander, signaler ou surveiller le transfert de plusieurs produits différents se suivant dans le même conduit, p.ex. pour passer d'un réservoir récepteur à un autre
F17D0003050000	les différents produits n'étant pas séparés (séparation des impuretés par distillation B01D0003000000)
F17D0003080000	les différents produits étant séparés par des "passe-diables", p.ex. des sphères (dispositifs de nettoyage déplacés à l'intérieur et le long des canalisations par des fluides B08B0009053000)
F17D0003100000	pour extraire le produit sur le parcours (recherche ou analyse des matériaux par détermination de leurs propriétés chimiques ou physiques G01N)
F17D0003120000	pour injecter une composition dans le conduit
F17D0003140000	pour éliminer l'eau (séparation des liquides B01D, p.ex. B01D0017000000;séparation des gaz ou des vapeurs B01D0053000000)
F17D0003160000	pour éliminer des particules en suspension (de liquides par sédimentation B01D0021000000;séparation par filtration ou d'une autre façon B01D0024000000-B01D0051000000;appareils centrifuges B04)
F17D0003180000	pour mesurer la quantité de produit transféré (mesure des volumes ou du débit volumétrique, en général G01F)
F17D0005000000	Protection ou surveillance des installations (dispositions pour protéger les fondations E02D0031000000;protection des tuyaux contre les dommages ou l'usure interne ou externe F16L0057000000, contre la corrosion ou l'entartrage F16L0058000000;examen de l'étanchéité des structures vis-à-vis d'un fluide G01M0003000000)
F17D0005020000	Prévention, interception ou localisation des pertes
F17D0005040000	au moyen d'un fluide signalisateur contenu dans une double paroi
F17D0005060000	utilisant des moyens électriques ou acoustiques
F17D0005080000	Protection des installations ou des individus contre les effets d'une haute tension induite dans le conduit (circuits de protection de sécurité H02H)
F21	ÉCLAIRAGE
F21H	MANCHONS À INCANDESCENCE; AUTRES CORPS INCANDESCENTS CHAUFFÉS PAR COMBUSTION (aménagements à cet effet F21V0036000000;brûleurs F23D)
F21H0001000000	Manchons incandescents; Emploi particulier de liquides d'imbibition pour ceux-ci
F21H0001020000	caractérisés par le matériau dont ils sont faits
F21H0003000000	Fabrication des manchons à incandescence; Traitement préalable à l'utilisation, p.ex. flambage; Machines de fabrication
F21H0005000000	Corps incandescents solides (manchons incandescents F21H0001000000)
F21H0007000000	Autres corps incandescents
F21K	SOURCES D'ÉCLAIRAGE NON PRÉVUES AILLEURS
F21K0002000000	Sources d'éclairage utilisant la luminescence (substances luminescentes C09K0011000000;emploi de matériaux luminescents comme écrans de lumière F21V0009160000;utilisant l'excitation par radioactivité G21H0003020000, H01J0065060000, H01J0065080000;transformation de la longueur d'onde de la lumière des lampes à décharge dans un gaz ou dans une vapeur par luminescence H01J0061420000;sources lumineuses électroluminescentes H05B0033000000)
F21K0002040000	utilisant la triboluminescence; utilisant la thermoluminescence
F21K0002060000	utilisant la chimioluminescence
F21K0002080000	actionnées par un champ électrique, c. à d. utilisant l'électrochimioluminescence
F21K0005000000	Sources d'éclairage utilisant des charges de matériaux combustibles, p.ex. dispositifs d'éclairage du type flash (compositions explosives ou thermiques C06B;feux d'artifices F42B0004000000;flash d'appareil photographique G03B0015030000)
F21K0005040000	Charges multiples, p.ex. associées pour un allumage séquentiel (F21K0005060000, F21K0005120000 ont priorité)
F21K0005060000	Confinement de la charge
F21K0005080000	Charge contenue dans un récipient non disruptif, p.ex. ampoule de flash pour photographie
F21K0005100000	portant un revêtement
F21K0005120000	Allumage de la charge
F21K0005140000	par percussion
F21K0005160000	électrique (circuits H05B0043020000)
F21K0005180000	Amorces à allumage électrique
F21K0005200000	Moyens d'alimentation de la charge
F21K0005220000	Ecrans de protection contre la lumière
F21K0009000000	Sources lumineuses utilisant des dispositifs à semi-conducteurs en tant qu’éléments générateurs de lumière, p.ex. utilisant des diodes électroluminescentes [LED] ou des lasers
F21K0009200000	Sources lumineuses comprenant un moyen de fixation
F21K0009230000	Sources lumineuses rétrocompatibles pour dispositifs d’éclairage avec un seul culot pour chaque source lumineuse, p.ex. pour le remplacement de lampes à incandescence avec un culot à baïonnette ou à vis
F21K0009232000	spécialement adaptées à la génération de lumière essentiellement omnidirectionnelle, p.ex. avec une ampoule en verre
F21K0009233000	spécialement adaptées à la génération d’une lumière ponctuelle, p.ex. pour le remplacement de lampes à réflecteur
F21K0009235000	Détails des socles ou des calottes, c. à d. des parties qui relient la source lumineuse à un culot; Agencement des composants à l’intérieur des socles ou des calottes (F21K0009238000 a priorité)
F21K0009237000	Détails des enceintes ou des boîtiers, c. à d. des parties entre l’élément générateur de lumière et le socle; Agencement des composants à l’intérieur des enceintes ou des boitiers (F21K0009238000 a priorité)
F21K0009238000	Agencement ou montage d’éléments de circuit intégrés dans la source lumineuse
F21K0009270000	Sources lumineuses rétrocompatibles pour dispositifs d’éclairage avec deux culots pour chaque source lumineuse, p.ex. pour le remplacement de tubes fluorescents
F21K0009272000	Détails des parties d’extrémité, c. à d. les parties qui relient la source lumineuse à un culot; Agencement des composants à l’intérieur des parties d’extrémité (F21K0009278000 a priorité)
F21K0009275000	Détails des socles ou des enceintes, c. à d. les parties entre l’élément générateur de lumière et les calottes d’extrémité; Agencement des composants à l’intérieur des socles ou des enceintes (F21K0009278000 a priorité)
F21K0009278000	Agencement ou montage d’éléments de circuit intégrés dans la source lumineuse
F21K0009600000	Agencements optiques intégrés dans la source lumineuse, p.ex. pour améliorer l’indice de rendu des couleurs ou l’extraction de lumière
F21K0009610000	en utilisant des guides de lumière
F21K0009620000	en utilisant des chambres de mélange, p.ex. des enceintes à parois réfléchissantes
F21K0009640000	en utilisant des moyens de conversion de longueur d’onde distincts ou espacés de l’élément générateur de lumière, p.ex. une couche de phosphore éloignée
F21K0009650000	spécialement adaptés à la modification des caractéristiques ou de la distribution de la lumière, p.ex. par réglage des parties
F21K0009660000	Détails des globes ou des couvercles faisant partie de la source lumineuse
F21K0009680000	Détails des réflecteurs faisant partie de la source lumineuse
F21K0009690000	Détails des réfracteurs faisant partie de la source lumineuse
F21K0009900000	Procédés de fabrication
F21K0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F21L	DISPOSITIFS OU SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PORTATIFS OU SPÉCIALEMENT ADAPTÉS POUR LEUR TRANSPORT (brûleurs F23D;aspects ou éléments électriques, voir section H, p.ex. sources lumineuses électriques H01J, H01K, H05B)
F21L0002000000	Systèmes de dispositifs d'éclairage électriques (systèmes utilisant à la fois des sources de lumière électriques et non électriques ou des sources de lumière interchangeables F21L0027000000)
F21L0004000000	Dispositifs d'éclairage électriques avec des accumulateurs ou des piles électriques incorporés
F21L0004020000	caractérisés par la présence de plusieurs sources lumineuses
F21L0004040000	caractérisés en ce qu'une partie du boîtier de la source lumineuse est fixée de façon réglable sur le reste du dispositif
F21L0004060000	avec une source lumineuse reliée au reste du dispositif uniquement par câble
F21L0004080000	caractérisés par des moyens pour recharger sur place les accumulateurs ou les piles
F21L0013000000	Dispositifs d'éclairage électriques avec des générateurs électriques incorporés (avec des cellules solaires F21L0004000000)
F21L0013020000	à entraînement par fluide
F21L0013040000	actionnés à la main
F21L0013060000	à entraînement mécanique, p.ex. par un ressort
F21L0013080000	par poussoir à mouvement alternatif actionné à la main
F21L0014000000	Dispositifs d'éclairage électriques sans source de courant incorporée, p.ex. pour connexion au réseau
F21L0014020000	susceptibles d'être tenus à la main lors de leur utilisation, p.ex. baladeuses
F21L0014040000	portés sur des supports munis de roues
F21L0017000000	Torches non électriques; Fusées éclairantes non électriques
F21L0019000000	Lanternes non électriques, p.ex. lampes tempête ou lampes à bougies (chandeliers F21V0035000000)
F21L0021000000	Lampes de poche non électriques, p.ex. produisant des étincelles
F21L0023000000	Lampes à main de mineurs non électriques
F21L0026000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage non électriques portatifs non prévus dans les groupes F21L0017000000-F21L0023000000
F21L0027000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage utilisant une combinaison de sources de lumière électriques et non électriques; Remplacement des sources lumineuses électriques par des sources lumineuses non électriques ou vice versa dans des dispositifs ou systèmes d'éclairage
F21S	DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE NON PORTATIFS; SYSTÈMES DE TELS DISPOSITIFS (brûleurs F23D;aspects ou éléments électriques, voir section H, p.ex. sources lumineuses électriques H01J, H01K, H05B)
F21S0002000000	Systèmes de dispositifs d'éclairage non prévus dans les groupes principaux F21S0004000000-F21S0010000000 ou F21S0019000000, p.ex. à construction modulaire
F21S0004000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage utilisant une guirlande ou une bande de sources lumineuses
F21S0004100000	avec les sources lumineuses attachées à des câbles électriques lâches, p.ex. lumières d'arbre de Noël
F21S0004150000	les câbles formant une structure en grille, filet ou réseau
F21S0004200000	avec les sources lumineuses maintenues par ou à l'intérieur de supports allongés
F21S0004220000	flexibles ou déformables, p.ex. en une forme courbée
F21S0004240000	en forme de ruban ou de bande, p.ex. bandes à diodes électroluminescentes [LED]
F21S0004260000	en forme de corde, p.ex. cordes d’éclairage à LED, ou de forme tubulaire
F21S0004280000	rigides, p.ex. barres à LED
F21S0006000000	Dispositifs d'éclairage destinés à tenir debout tout seuls (F21S0009000000, F21S0010000000 ont priorité)
F21S0008000000	Dispositifs d'éclairage destinés à des installations fixes (F21S0009000000, F21S0010000000 ont priorité;utilisant une guirlande ou une bande de sources lumineuses F21S0004000000)
F21S0008020000	encastrables, p. ex. plafonniers à spots lumineux (F21S0008100000 a priorité)
F21S0008040000	destinés uniquement au montage sur un plafond ou sur une structure similaire en porte-à-faux (F21S0008020000 a priorité)
F21S0008060000	par suspension
F21S0008080000	avec un support
F21S0008100000	spécialement adaptés pour des véhicules
F21S0008120000	donnant un faisceau unique de forme particulière, p.ex. un faisceau asymétrique, p. ex. pour percer le brouillard ou empêcher l'éblouissement
F21S0009000000	Dispositifs d'éclairage avec une source d'énergie incorporée; Systèmes utilisant des dispositifs d'éclairage avec une source d'énergie incorporée
F21S0009020000	la source de courant étant une pile ou un accumulateur
F21S0009030000	rechargeables par exposition à la lumière
F21S0009040000	la source de courant étant une génératrice
F21S0010000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage produisant un effet d'éclairage variable
F21S0010020000	produisant des couleurs variables (F21S0010040000 a priorité)
F21S0010040000	simulant des flammes
F21S0010060000	produisant un clignotement, p.ex. par un réflecteur ou une source de lumière rotatifs
F21S0011000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage non électriques utilisant la lumière du jour
F21S0013000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage non électriques utilisant une source lumineuse ponctuelle (chandeliers F21V0035000000); Dispositifs ou systèmes d'éclairage non électriques utilisant une source lumineuse de forme non spécifiée
F21S0013020000	Dispositifs destinés à être fixés, p.ex. lampe de plafond, lampe murale
F21S0013040000	par une suspension
F21S0013060000	à branches multiples, p.ex. lustre
F21S0013080000	par suspension sur un fil tendu
F21S0013100000	par un support, p.ex. lampe d'éclairage des rues
F21S0013120000	Dispositifs destinés à être en position libre, p.ex. lampe de bureau, lampadaire
F21S0013140000	Systèmes d'éclairage
F21S0015000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage non électriques utilisant des sources lumineuses non couvertes par les groupes principaux F21S0011000000, F21S0013000000 ou F21S0019000000
F21S0019000000	Dispositifs ou systèmes d'éclairage utilisant une combinaison de sources de lumière électriques et non électriques; Remplacement ou échange des sources d'éclairage électriques par des sources non électriques ou vice versa
F21V	CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES OU DÉTAILS FONCTIONNELS DES DISPOSITIFS OU SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE; COMBINAISONS STRUCTURALES DE DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE AVEC D'AUTRES OBJETS, NON PRÉVUES AILLEURS
F21V0001000000	Abat-jour pour les sources lumineuses
F21V0001020000	Carcasses
F21V0001040000	rigides (F21V0001080000 a priorité)
F21V0001060000	pliantes ou démontables
F21V0001080000	réglables
F21V0001100000	Abat-jour rotatifs
F21V0001120000	Abat-jour composites
F21V0001140000	Garnitures pour carcasses; Abat-jour sans carcasse
F21V0001160000	caractérisés par le matériau
F21V0001180000	le matériau étant du papier
F21V0001200000	le matériau étant du verre
F21V0001220000	le matériau étant de la matière plastique
F21V0001240000	le matériau étant du métal
F21V0001260000	Fabrication des abat-jour
F21V0003000000	Globes; Vasques; Verres de protection (avec des propriétés de réfraction F21V0005000000;avec des propriétés de réflexion F21V0007000000;caractérisés par des dispositions de refroidissement F21V0029506000)
F21V0003020000	caractérisés par leur forme
F21V0003040000	caractérisés par le matériau; caractérisés par des traitements superficiels ou des revêtements
F21V0005000000	Réfracteurs pour sources lumineuses (caractérisés par des dispositions de refroidissement F21V0029504000)
F21V0005020000	de forme prismatique (F21V0005040000 a priorité)
F21V0005040000	de forme lenticulaire
F21V0005060000	Pendeloques pour lustres
F21V0005080000	produisant une distribution de lumière asymétrique
F21V0007000000	Réflecteurs pour sources lumineuses (caractérisés par des dispositions de refroidissement F21V0029505000)
F21V0007040000	Structure de l'optique
F21V0007050000	à surface plane
F21V0007060000	à courbure parabolique
F21V0007070000	à courbure hyperbolique
F21V0007080000	à courbure elliptique
F21V0007090000	à combinaison des différentes courbures
F21V0007100000	Structure
F21V0007160000	avec possibilité de régler la courbure
F21V0007180000	avec possibilité de pliage ou de démontage
F21V0007220000	caractérisés par le matériau; caractérisés par des traitements superficiels ou des revêtements
F21V0008000000	Utilisation de guides de lumière, p.ex. dispositifs à fibres optiques, dans les dispositifs ou systèmes d'éclairage
F21V0009000000	Filtres de lumière (écrans colorés F21V0001000000;caractérisés par des dispositions de refroidissement F21V0029502000); Emploi de matériaux luminescents spécifiés comme écrans de lumière
F21V0009020000	pour imiter la lumière du jour (F21V0009040000, F21V0009060000, F21V0009160000 ont priorité)
F21V0009040000	pour éliminer par filtration les radiations infrarouges (en utilisant des chambres remplies de liquide F21V0009120000)
F21V0009060000	pour éliminer par filtration les radiations ultraviolettes (F21V0009160000 a priorité)
F21V0009080000	pour produire une lumière colorée, p.ex. monochromatique; pour réduire l'intensité de la lumière (F21V0009160000 a priorité)
F21V0009100000	avec possibilité de faire varier la couleur ou l'intensité (F21V0009120000 a priorité)
F21V0009120000	avec des chambres remplies de liquide
F21V0009140000	pour produire de la lumière polarisée
F21V0009160000	Emploi de matériaux luminescents spécifiés comme écrans de lumière
F21V0011000000	Écrans non couverts par les groupes F21V0001000000, F21V0003000000, F21V0007000000 ou F21V0009000000 (caractérisés par des dispositions de refroidissement F21V0029502000)
F21V0011020000	utilisant des lamelles ou des bandes parallèles, p.ex. du type store vénitien (F21V0011060000 a priorité)
F21V0011040000	réglables
F21V0011060000	utilisant des lamelles ou des bandes croisées; utilisant des treillages ou des nids d'abeilles
F21V0011080000	utilisant des diaphragmes à une ou plusieurs couvertures
F21V0011100000	du type à iris
F21V0011120000	du type à fente
F21V0011140000	avec de nombreuses petites ouvertures
F21V0011160000	utilisant des feuilles sans ouvertures, p.ex. fixes
F21V0011180000	mobiles, p.ex. abattants, plaques coulissantes
F21V0013000000	Production de caractéristiques ou d'une distribution particulières de la lumière émise au moyen d'une combinaison d'éléments spécifiés dans au moins deux des groupes principaux F21V0001000000-F21V0011000000 (modification des caractéristiques ou de la distribution de la lumière émise par réglage de parties constitutives F21V0014000000)
F21V0013020000	Combinaisons de deux sortes d'éléments uniquement
F21V0013040000	les éléments étant des réflecteurs et des réfracteurs
F21V0013060000	un réflecteur étant rotatif
F21V0013080000	les éléments étant des réflecteurs et des filtres
F21V0013100000	les éléments étant des réflecteurs et des écrans
F21V0013120000	Combinaisons de trois sortes d'éléments uniquement
F21V0013140000	les éléments étant des réflecteurs, des réfracteurs et des filtres
F21V0014000000	Modification des caractéristiques ou de la distribution de la lumière émise par réglage de parties constitutives (réflecteurs avec possibilité de régler la courbure F21V0007160000;filtres de lumière avec possibilité de faire varier la couleur ou l'intensité F21V0009100000;écrans utilisant des lamelles ou des bandes parallèles réglables, p.ex. du type store vénitien, F21V0011040000;écrans utilisant des diaphragmes du type à iris F21V0011100000;écrans utilisant des feuilles mobiles sans ouvertures, p.ex. abattants ou plaques coulissantes, F21V0011180000;montages réglables pour dispositifs d'éclairage F21V0021140000)
F21V0014020000	par un mouvement de sources lumineuses
F21V0014040000	par un mouvement de réflecteurs
F21V0014060000	par un mouvement de réfracteurs
F21V0014080000	par un mouvement d'écrans
F21V0015000000	Protection des dispositifs d'éclairage contre les détériorations (protection contre les détériorations thermiques F21V0029000000;dispositions d'étanchéité à l'eau ou aux gaz F21V0031000000)
F21V0015010000	Boîtiers, p. ex. matériau ou assemblage de parties du boîtier (F21V0015020000 a priorité)
F21V0015015000	Dispositifs de recouvrement des joints entre des dispositifs d'éclairage adjacents; Capots d'extrémité
F21V0015020000	Cages
F21V0015040000	Montages élastiques, p.ex. amortisseurs
F21V0017000000	Fixation des parties constitutives des dispositifs d'éclairage, p.ex. des abat-jour, des globes, des réfracteurs, des réflecteurs, des filtres, des écrans, des grilles ou des cages de protection (montage des sources lumineuses ou des supports de sources lumineuses F21V0019000000)
F21V0017020000	avec possibilité de réglage (F21V0017040000-F21V0017080000 ont priorité)
F21V0017040000	sur la source lumineuse ou par son intermédiaire
F21V0017060000	sur le support de la source lumineuse ou par son intermédiaire
F21V0017080000	sur les éléments de soutien ou de suspension du dispositif d'éclairage, p.ex. sur les cordons d'alimentation, sur les corps de lampadaires
F21V0017100000	caractérisée par des moyens de fixation spécifiques (F21V0017020000-F21V0017080000 ont priorité)
F21V0017120000	par vissage
F21V0017140000	Fixation du type à baïonnette
F21V0017160000	par déformation de parties du dispositif d'éclairage; Montage du type à action rapide
F21V0017180000	Fixation du type à verrouillage, p.ex. avec un mouvement rotatif
F21V0017200000	par des leviers à articulation à genouillère
F21V0019000000	Montage des sources lumineuses ou des supports de sources lumineuses sur ou dans les dispositifs d'éclairage (fixation de la source lumineuse uniquement par son couplage électrique H01R0033000000)
F21V0019020000	avec possibilité de réglage, p.ex. pour la mise au point
F21V0019040000	avec possibilité de changer la source lumineuse, p.ex. un barillet
F21V0019060000	Fixation des manchons ou autres corps incandescents aux parties des lampes; Dispositifs de suspension pour des manchons ou d'autres corps incandescents (aménagements des manchons ou autres corps incandescents sur les brûleurs F21V0036000000)
F21V0021000000	Soutien, suspension ou fixation des dispositifs d'éclairage (F21V0017000000, F21V0019000000 ont priorité); Poignées
F21V0021002000	établissant un contact électrique direct, p. ex par perçage (F21V0021350000 a priorité)
F21V0021005000	pour plusieurs dispositifs d'éclairage disposés bout à bout, c. à d. rails de lumière
F21V0021008000	Suspension à un câble ou à une ligne
F21V0021020000	Socles sur les murs, les plafonds ou les planchers; Fixation des lustres ou des appliques aux socles (F21V0021080000 a priorité;socles pour lampadaires mobiles F21V0021060000)
F21V0021030000	Socles sur les plafonds, p. ex. rosaces de plafond (F21V0021040000 a priorité)
F21V0021040000	Socles en retrait
F21V0021060000	Socles pour lampadaires mobiles; Fixation des corps de lampadaires aux socles (F21V0021080000 a priorité)
F21V0021080000	Dispositifs pour la fixation facile à un endroit voulu
F21V0021084000	Fixation sur la tête
F21V0021088000	Clips; Brides
F21V0021092000	Dispositifs à ventouse
F21V0021096000	Dispositifs magnétiques
F21V0021100000	Lustres, appliques ou corps de lampadaires; Fixation des dispositifs d'éclairage aux lustres, appliques ou corps de lampadaires (montages réglables F21V0021140000)
F21V0021104000	Lustres
F21V0021108000	Appliques
F21V0021112000	Fixation des dispositifs d'éclairage aux lustres (F21V0021002000 a priorité)
F21V0021116000	Fixation des dispositifs d'éclairage aux appliques ou aux corps de lampadaires (F21V0021002000 a priorité)
F21V0021120000	pouvant être allongés ou raccourcis par insertion ou enlèvement de pièces intermédiaires
F21V0021130000	Barres à ressort fixées aux deux extrémités
F21V0021140000	Montages réglables
F21V0021150000	spécialement adaptés pour un actionnement par moteur, p. ex. par commande à distance
F21V0021160000	à l'aide de cordes ou de fils métalliques
F21V0021180000	mis en action par des ressorts
F21V0021200000	mis en action par des poids
F21V0021220000	télescopiques
F21V0021240000	à pantographes
F21V0021260000	Bras pivotants
F21V0021280000	réglables dans plus d'un plan
F21V0021290000	utilisant des joints à cardan
F21V0021300000	Enveloppes ou bâtis pivotants
F21V0021320000	Tubes flexibles
F21V0021340000	Eléments de support déplaçables le long d'un élément de guidage
F21V0021350000	avec un contact électrique direct entre l'élément de support et les conducteurs électriques disposés le long de l'élément de guidage
F21V0021360000	Dispositifs de levage ou d'affalement, p.ex. pour l'entretien
F21V0021380000	à câble
F21V0021400000	Poignées
F21V0023000000	Agencement des éléments du circuit électrique dans ou sur les dispositifs d’éclairage (protection des dispositifs d'éclairage contre les détériorations thermiques F21V0029000000)
F21V0023020000	les éléments étant des transformateurs ou des impédances
F21V0023040000	les éléments étant des interrupteurs (dispositifs de sécurité F21V0025000000)
F21V0023060000	les éléments étant des dispositifs de couplage
F21V0025000000	Dispositifs de sécurité associés structuralement avec les dispositifs d'éclairage (dispositions d'étanchéité à l'eau ou aux gaz F21V0031000000)
F21V0025020000	entrant en action quand le dispositif d'éclairage est dérangé, démonté ou cassé
F21V0025040000	ouvrant le circuit électrique
F21V0025060000	amenant un fluide extincteur d'arc à la source lumineuse
F21V0025080000	coupant le filament incandescent
F21V0025100000	entrant en action quand le dispositif d'éclairage est surchargé, p.ex. interrupteurs thermiques
F21V0025120000	Installations à l'épreuve des flammes ou des explosions
F21V0027000000	Installations d'enroulement de câble associées structuralement à des dispositifs d'éclairage, p.ex. tourets
F21V0027020000	Entrées de câble
F21V0029000000	Protection des dispositifs d'éclairage contre les détériorations thermiques; Dispositions de refroidissement ou de chauffage spécialement adaptées aux dispositifs ou systèmes d'éclairage (installations d'éclairage combinées avec des bouches pour des systèmes de traitement de l'air F24F0013078000)
F21V0029100000	Disposition des composants générant de la chaleur afin de réduire les détériorations thermiques, p.ex. en éloignant les composants générant de la chaleur d'autres composants à protéger
F21V0029150000	Isolation thermique
F21V0029500000	Dispositions de refroidissement (systèmes de traitement de l’air dissipant ou utilisant la chaleur d’installations d’éclairage F24F0003056000)
F21V0029502000	caractérisées par l’adaptation au refroidissement de composants spécifiques
F21V0029503000	de sources lumineuses (dispositions de refroidissement structurellement associées aux lampes à décharge à gaz ou à vapeur H01J0061520000;dispositions de refroidissement structurellement associées aux lampes électriques à incandescence H01K0001580000;dispositions de refroidissement structurellement associées aux diodes électroluminescentes H01L0033640000)
F21V0029504000	de réfracteurs
F21V0029505000	de réflecteurs
F21V0029506000	de globes, vasques ou verres de protection
F21V0029507000	de moyens de protection des dispositifs d’éclairage contre les détériorations, p.ex boîtiers
F21V0029508000	de circuits électriques
F21V0029510000	par condensation ou évaporation d’un fluide, p.ex. tubes caloporteurs
F21V0029520000	à commande électrique, p.ex. systèmes de réfrigération
F21V0029540000	utilisant des moyens thermo-électriques, p.ex. des éléments Peltier
F21V0029560000	utilisant des liquides de refroidissement (F21V0029510000 a priorité)
F21V0029570000	caractérisées par les dispositions de commande
F21V0029580000	caractérisées par les agents de refroidissement
F21V0029600000	caractérisées par l’utilisation d’un écoulement forcé de gaz, p.ex.de l’air
F21V0029610000	caractérisées par les dispositions de commande
F21V0029630000	utilisant des moyens vibrants électriques; utilisant le vent ionique
F21V0029650000	le gaz circulant dans un circuit fermé
F21V0029670000	caractérisées par la disposition de ventilateurs
F21V0029700000	caractérisées par des éléments passifs de dissipation de chaleur, p.ex. puits thermiques
F21V0029710000	utilisant une combinaison d’éléments séparés interconnectés par des moyens thermo-conducteurs, p.ex. tubes caloporteurs ou barres thermiquement conductrices pour conduire la chaleur entre des éléments séparés de puits thermique
F21V0029730000	les éléments étant réglables mutuellement, p.ex. articulés
F21V0029740000	avec ailettes ou lames
F21V0029750000	avec ailettes ou lames ayant des formes, des épaisseurs ou des espacements différents
F21V0029760000	avec ailettes ou lames en plans parallèles essentiellement identiques, p.ex. avec une section en forme de peigne
F21V0029770000	avec ailettes ou lames en plans divergents essentiellement identiques, p.ex. avec une section en forme d’éventail ou d’étoile
F21V0029780000	avec ailettes ou lames disposées hélicoïdalement ou en spirale
F21V0029800000	avec ergots ou fils
F21V0029810000	avec ergots ou fils ayant des formes, des longueurs ou des espacements différents
F21V0029830000	les éléments comportant des ouvertures, des conduits ou des canaux, p.ex. des trous de rayonnement thermique
F21V0029850000	caractérisées par le matériau (liquides de refroidissement F21V0029560000)
F21V0029870000	Matériaux organiques, p.ex. composites polymères chargés; additifs thermo-conducteurs ou leurs revêtements
F21V0029890000	Métaux
F21V0029900000	Dispositions de chauffage
F21V0031000000	Dispositions d'étanchéité à l'eau ou aux gaz
F21V0031030000	avec possibilité de ventilation
F21V0031040000	Dispositions pour l'agent intermédiaire de remplissage
F21V0033000000	Combinaisons structurales de dispositifs d'éclairage avec d'autres objets, non prévues ailleurs
F21V0035000000	Chandeliers
F21V0036000000	Aménagements des manchons ou autres corps incandescents sur les brûleurs
F21V0036020000	Plafonniers
F21V0037000000	Détails des dispositifs d'éclairage utilisant la combustion comme source lumineuse, non prévus ailleurs
F21V0037020000	Adaptation particulière pour la protection contre les courants d'air
F21V0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F21W	SCHÉMA D'INDEXATION ASSOCIÉ AUX SOUS-CLASSES F21K, F21L, F21S ET F21V, RELATIF AUX UTILISATIONS OU AUX APPLICATIONS DE DISPOSITIFS OU DE SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE
F21W0101000000	Utilisation ou application des dispositifs d'éclairage placés à l'extérieur ou à l'intérieur des véhicules
F21W0101020000	pour les véhicules terrestres
F21W0101023000	pour les cycles
F21W0101027000	pour les motocyclettes
F21W0101040000	pour les véhicules nautiques
F21W0101060000	pour les aéronefs
F21W0101080000	Éclairages d'intérieur
F21W0101100000	Phares, phares à longue portée ou phares anti-brouillard
F21W0101120000	Feux pour indiquer un changement de direction
F21W0101140000	Feux arrière ou pour indiquer le freinage
F21W0111000000	Utilisation ou application des dispositifs ou systèmes d'éclairage pour la signalisation, le marquage ou l'indication, non prévues dans le groupe F21W0101000000
F21W0111020000	pour les routes, les chemins ou les voies similaires
F21W0111023000	pour les passages pour piétons
F21W0111027000	pour l'indication de bordures de trottoirs, de marches ou d'escaliers
F21W0111040000	pour les voies navigables
F21W0111043000	pour les phares de navigation ou les bateaux-phares
F21W0111047000	pour les bouées lumineuses
F21W0111060000	pour les pistes pour aéronefs ou les voies similaires
F21W0111080000	pour les poignées ou les mains courantes
F21W0111100000	pour un usage personnel, p.ex. tenus à la main
F21W0121000000	Utilisation ou application des dispositifs ou systèmes d'éclairage à des fins décoratives
F21W0121020000	pour les fontaines
F21W0121040000	pour les arbres de Noël
F21W0121060000	pour être portés sur soi
F21W0131000000	Utilisations ou applications des dispositifs ou systèmes d'éclairage non prévues dans les groupes F21W0101000000-F21W0121000000
F21W0131100000	Éclairage de plein air ou d'extérieur
F21W0131101000	des tunnels ou des passages couverts similaires, p.ex. sous les ponts
F21W0131103000	des rues ou des routes
F21W0131105000	des stades ou des espaces similaires
F21W0131107000	de l'extérieur des bâtiments
F21W0131109000	des jardins
F21W0131200000	Éclairage pour un usage médical
F21W0131202000	pour la technique dentaire
F21W0131205000	pour les salles d'opération
F21W0131208000	pour les salles d'hôpitaux
F21W0131300000	Éclairage pour un usage domestique ou personnel
F21W0131301000	pour les meubles
F21W0131302000	pour les miroirs
F21W0131304000	pour les tableaux
F21W0131305000	pour les réfrigérateurs
F21W0131307000	pour les fours
F21W0131308000	pour les aquariums
F21W0131400000	Éclairage pour un usage industriel, commercial, récréatif ou militaire
F21W0131401000	pour les piscines
F21W0131402000	pour les postes de travail
F21W0131403000	pour les machines
F21W0131403500	pour les machines à coudre
F21W0131405000	pour les vitrines ou les étalages
F21W0131406000	pour les théâtres, les scènes ou les studios cinématographiques
F21W0131407000	pour les stades couverts
F21W0131409000	pour les fours ou les fourneaux
F21W0131411000	pour inspecter l'intérieur des structures creuses, p.ex. des récipients, des tubes
F21Y	SCHÉMA D'INDEXATION ASSOCIÉ AUX SOUS-CLASSES F21K, F21L, F21S ET F21V, RELATIF À LA FORME OU AU TYPE DES SOURCES LUMINEUSES OU À LA COULEUR DE LA LUMIERE EMISE
F21Y0101000000	Sources lumineuses ponctuelles
F21Y0103000000	Sources lumineuses de forme allongée, p.ex. tubes fluorescents
F21Y0103100000	comprenant un réseau linéaire d’éléments générateurs de lumière ponctuelle
F21Y0103200000	de forme polygonale, p.ex. carrée ou rectangulaire
F21Y0103300000	courbes
F21Y0103330000	annulaires
F21Y0103370000	en forme de U
F21Y0105000000	Sources lumineuses planes
F21Y0105100000	comprenant un réseau bidimensionnel d’éléments générateurs de lumière ponctuelle
F21Y0105120000	caractérisées par la disposition géométrique des éléments générateurs de lumière, p.ex. par la disposition des éléments générateurs de lumière en différents schémas ou densités
F21Y0105140000	caractérisées par la forme d’ensemble du réseau bidimensionnel
F21Y0105160000	carrée ou rectangulaire, p.ex. pour les panneaux de lumière
F21Y0105180000	annulaire; polygonale autre que rectangulaire ou carrée, p.ex. pour les spots lumineux ou pour générer un faisceau lumineux axialement symétrique
F21Y0107000000	Sources lumineuses comprenant des éléments générateurs de lumière disposés en trois dimensions
F21Y0107100000	sur des supports ou des substrats concaves, p.ex. sur le côté intérieur de supports en forme de bol
F21Y0107200000	sur des supports ou des substrats convexes, p.ex. sur la surface extérieure de parties de sphères
F21Y0107300000	sur la surface extérieure de surfaces cylindriques, p.ex. de supports en forme de barre ayant une section circulaire ou polygonale
F21Y0107400000	sur les côtés de polyèdres, p.ex. de cubes ou de pyramides
F21Y0107500000	sur des substrats ou des supports plans, mais agencés en différents plans ou avec des orientations différentes, p.ex. sur des supports en forme de plaque avec des marches sur lesquelles sont montés les éléments générateurs de lumière
F21Y0107600000	sur des substrats empilés
F21Y0107700000	sur des supports ou des substrats souples ou déformables, p.ex. pour transformer la source lumineuse dans une forme désirée
F21Y0107800000	sur des supports ou des substrats articulés
F21Y0107900000	sur deux côtés opposés de supports ou de substrats
F21Y0109000000	Sources lumineuses comprenant des éléments générateurs disposés sur des supports ou des substrats transparents ou translucides
F21Y0111000000	Sources lumineuses de forme non couverte par les groupes F21Y0101000000-F21Y0107000000
F21Y0113000000	Combinaison de sources lumineuses
F21Y0113100000	de couleurs différentes
F21Y0113130000	comprenant un ensemble de sources lumineuses ponctuelles
F21Y0113170000	formant une seule source lumineuse encapsulée
F21Y0113200000	de formes différentes
F21Y0115000000	Éléments générateurs de lumière de sources lumineuses à semi-conducteurs
F21Y0115100000	Diodes électroluminescentes [LED]
F21Y0115150000	Diodes électroluminescentes organiques [OLED]
F21Y0115200000	Sources lumineuses électroluminescentes [EL]
F21Y0115300000	Lasers à semi-conducteurs
F22	PRODUCTION DE VAPEUR
F22B	MÉTHODES DE PRODUCTION DE VAPEUR; CHAUDIÈRES À VAPEUR (ensembles fonctionnels des machines à vapeur où l'aspect machine motrice prédomine F01K;enlèvement des produits ou des résidus de combustion, p.ex. nettoyage des surfaces de tubes de chaudières contaminées par la combustion, F23J0003000000;systèmes de chauffage central domestique à vapeur F24D;échange de chaleur ou transfert de chaleur en général F28; production de vapeur dans le cœur des réacteurs nucléaires G21)
F22B0001000000	Méthodes de production de vapeur caractérisées par le genre de chauffage (utilisation de la chaleur solaire F24J0002000000;enveloppes ou autres moyens servant à refroidir un appareil et dans lesquels de la vapeur est produite, voir les sous-classes traitant de ces appareils)
F22B0001020000	par exploitation de l'énergie thermique contenue dans une source chaude
F22B0001040000	la source chaude consistant en scories, déchets chauds ou blocs chauds, p.ex. des blocs de fer
F22B0001060000	la source chaude étant un corps fondu; Emploi de métal fondu, p.ex. du zinc, comme milieu transmetteur de chaleur
F22B0001080000	la source chaude étant de la vapeur
F22B0001100000	libérée par un accumulateur de chaleur
F22B0001120000	produite par un procédé cyclique indirect
F22B0001140000	entrant en contact direct avec l'eau dans une enceinte ou avec de l'eau en gouttelettes
F22B0001160000	la source chaude étant un liquide chaud ou une vapeur chaude, p.ex. un liquide résiduel, une vapeur résiduelle
F22B0001180000	la source chaude étant un gaz chaud, p.ex. des gaz d'évacuation tels que les gaz d'échappement de moteurs à combustion interne (utilisation de la chaleur perdue des machines motrices à combustion, en général, F02)
F22B0001200000	utilisant la chaleur produite dans une solution absorbant de la vapeur; Bouilleurs à vapeur de sodium
F22B0001220000	utilisant une combustion à une pression dépassant sensiblement la pression atmosphérique
F22B0001240000	Chaudières à vapeur à combustion sous pression, p.ex. employant des turbo-compresseurs à air entraînés par les fumées chaudes provenant du foyer de la chaudière
F22B0001260000	Chaudières à vapeur du type à flamme immergée, c. à d. où la flamme est entourée par l'eau à vaporiser ou entre en contact avec elle
F22B0001280000	dans des chaudières chauffées électriquement
F22B0001300000	Chaudières à électrodes
F22B0003000000	Autres méthodes de production de vapeur; Chaudières à vapeur non prévues dans les autres groupes de la présente sous-classe
F22B0003020000	comportant l'emploi d'un fluide énergétique autre que l'eau
F22B0003040000	par détente brusque d'eau chaude à haute pression à l'intérieur des chambres de détente, p.ex. dans des accumulateurs (accumulateurs de vapeur en soi F01K0001000000)
F22B0003060000	par transformation d'énergie mécanique, p.ex. cinétique en énergie thermique
F22B0003080000	à des pressions critiques ou hypercritiques
F22B0005000000	Chaudières à vapeur du type à bouilleurs, c. à d. sans foyer intérieur ou tubes de fumées, le corps de la chaudière ayant des contacts externes avec le courant de fumée
F22B0005020000	avec tubes d'eau auxiliaires extérieurs au corps de la chaudière
F22B0005040000	Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet (couvercles ou organes de fermetures analogues pour récipients sous pression en général F16J0013000000)
F22B0007000000	Chaudières à vapeur du type à tubes foyers, c. à d. où la combustion se produit à l'intérieur d'un ou plusieurs tubes foyers faisant partie intégrante du corps de la chaudière
F22B0007020000	sans tubes d'eau auxiliaires
F22B0007040000	avec tubes d'eau auxiliaires
F22B0007060000	disposés transversalement à l'intérieur du tube foyer
F22B0007080000	disposés longitudinalement à l'intérieur du tube foyer
F22B0007100000	à l'extérieur du corps de la chaudière
F22B0007120000	avec tubes de fumées auxiliaires; Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées
F22B0007140000	avec à la fois des tubes d'eau auxiliaires et des tubes de fumées auxiliaires
F22B0007160000	Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet, p.ex. raccords des entretoises
F22B0007180000	Parois des conduits; Boîtes à fumées
F22B0007200000	Tubes foyers
F22B0009000000	Chaudières à vapeur du type à tubes de fumées, c. à d. où les fumées provenant d'une chambre de combustion à l'extérieur du corps de la chaudière s'écoulent dans des tubes faisant partie du corps de la chaudière
F22B0009020000	le corps de la chaudière étant disposé verticalement, p.ex. au-dessus de la chambre de combustion
F22B0009040000	les tubes de fumées étant disposés verticalement
F22B0009060000	Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées
F22B0009080000	les tubes de fumées étant disposés horizontalement
F22B0009100000	le corps de la chaudière étant disposé sensiblement à l'horizontale, p.ex. à côté de la chambre de combustion
F22B0009120000	les tubes de fumées étant disposés sensiblement à l'horizontale
F22B0009140000	Disposition des boîtes à fumées assurant un renversement du sens de circulation des fumées
F22B0009160000	le corps de la chaudière contenant les tubes à feu étant disposé en travers, incliné vers le haut
F22B0009180000	Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet, p.ex. raccords des entretoises
F22B0011000000	Chaudières à vapeur du type à tubes de fumées et tubes d'eau combinés, c. à d. chaudières à tubes de fumées avec des tubes d'eau auxiliaires
F22B0011020000	les tubes de fumées étant disposés verticalement
F22B0011040000	les tubes de fumées étant disposés horizontalement
F22B0013000000	Chaudières à vapeur du type à foyer intérieur, c. à d. où la combustion se produit dans une chambre ou boîte à feu, suivie d'un (de) carneau(x) ou d'un (de) tube(s) de fumées, la chambre ou boîte à feu et les carneaux ou tubes de fumées faisant tous deux partie intégrante du corps de la chaudière
F22B0013020000	montées en une position fixe, le corps de la chaudière étant vertical
F22B0013040000	montées en une position fixe, le corps de la chaudière étant disposé sensiblement à l'horizontale
F22B0013060000	Machines routières, engins de traction, rouleaux à vapeur, ou chaudières de locomotives
F22B0013080000	sans tubes d'eau auxiliaires à l'intérieur de la boîte à feu
F22B0013100000	avec tubes d'eau auxiliaires à l'intérieur de la boîte à feu
F22B0013120000	les tubes d'eau auxiliaires garnissant intérieurement la boîte à feu
F22B0013140000	Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet
F22B0013160000	Raccords des entretoises, p.ex. raccords rigides
F22B0013180000	Raccords flexibles, p.ex. du type à rotule
F22B0015000000	Chaudières à tubes d'eau du type horizontal, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont disposés horizontalement
F22B0017000000	Chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont légèrement inclinés par rapport au plan horizontal
F22B0017020000	composées de faisceaux de tubes d'eau reliant à leurs extrémités deux collecteurs communs à tous les faisceaux, p.ex. à collecteurs plats
F22B0017040000	les faisceaux de tubes d'eau étant inclinés dans des directions opposées, p.ex. en croix
F22B0017060000	les faisceaux de tubes d'eau étant coudés
F22B0017080000	les faisceaux de tubes d'eau étant cintrés
F22B0017100000	composées de faisceaux de tubes d'eau reliant à leurs extrémités deux collecteurs sectionnels, chaque faisceau de tubes correspondant à une paire de collecteurs sectionnels, c. à d. avec un certain nombre de collecteurs sectionnels sur la largeur ou la hauteur de la chaudière
F22B0017120000	les collecteurs sectionnels étant disposés verticalement ou pratiquement à la verticale
F22B0017140000	les collecteurs sectionnels étant disposés horizontalement ou pratiquement à l'horizontale
F22B0017160000	Parties constitutives de ces appareils; Accessoires à cet effet
F22B0017180000	Collecteurs principaux; Collecteurs sectionnels
F22B0019000000	Chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné et vertical combinés, c. à d. chaudières à tubes d'eau du type horizontal-incliné, avec des faisceaux accessoires de tubes d'eau disposés verticalement ou pratiquement à la verticale
F22B0021000000	Chaudières à tubes d'eau du type vertical ou semi-vertical, c. à d. où les faisceaux de tubes d'eau sont disposés verticalement ou pratiquement à la verticale
F22B0021020000	composées de tubes d'eau pratiquement droits
F22B0021040000	comportant un réservoir supérieur unique et un réservoir inférieur unique, p.ex. ces réservoirs étant disposés transversalement
F22B0021060000	les tubes d'eau étant disposés en faisceaux annulaires, p.ex. reliant à leurs extrémités des réservoirs de forme annulaire
F22B0021080000	les tubes d'eau étant disposés par section, en groupes ou en rangées, p.ex. cintrés à leurs extrémités
F22B0021100000	les tubes d'eau étant disposés en quinconce
F22B0021120000	comportant plusieurs réservoirs supérieurs et plusieurs réservoirs inférieurs, p.ex. avec des faisceaux de tubes d'eau disposés en travers, reliant à leurs extrémités les réservoirs
F22B0021140000	comportant un réservoir supérieur unique et deux ou plusieurs réservoirs inférieurs
F22B0021160000	les réservoirs inférieurs étant reliés par des tubes d'eau supplémentaires
F22B0021180000	comportant plusieurs réservoirs supérieurs et un réservoir inférieur unique
F22B0021200000	comportant des collecteurs sectionnels ou subdivisés en disposition séparée pour chaque faisceau de tubes d'eau
F22B0021220000	composées de tubes d'eau de forme autre que rectiligne ou sensiblement rectiligne
F22B0021240000	en serpentins ou sinueux
F22B0021260000	en hélice, c. à d. enroulés
F22B0021280000	en spirale
F22B0021300000	repliés en U
F22B0021320000	disposés horizontalement, reliant à leurs extrémités des collecteurs verticaux ou des colonnes montantes d'eau
F22B0021340000	composées de tubes d'eau groupés en forme d'écrans entourant la chambre de combustion, c. à d. chaudières à rayonnement
F22B0021360000	avec ballon ou collecteurs supérieurs montés au-dessus de la chambre de combustion
F22B0021380000	Parties constitutives de ces appareils, p.ex. écrans préfabriqués
F22B0021400000	composées de tubes d'eau disposés dans une colonne verticale relativement longue, c. à d. chaudières-tours
F22B0023000000	Chaudières à tubes d'eau composées de faisceaux de tubes d'eau à doubles parois espacées, du type à retour, reliés unilatéralement avec le ballon de chaudière ou la partie du corps de la chaudière formant réservoir, c. à d. composées de tubes d'eau "Field" comportant un tube intérieur disposé dans un tube extérieur fermé à une extrémité
F22B0023020000	le faisceau de tubes d'eau, c. à d. de tubes "Field", étant disposé horizontalement ou sensiblement à l'horizontale
F22B0023040000	le faisceau de tubes d'eau, c. à d. de tubes "Field", étant disposé verticalement ou sensiblement à la verticale
F22B0023060000	Parties constitutives de ces appareils, p.ex. tubes "Field" (tubes échangeurs de chaleur en général F28F)
F22B0025000000	Chaudières à faisceaux de tubes d'eau avec tubes de fumées passant à l'intérieur de ces tubes
F22B0027000000	Chaudières à vapeur instantanées ou du type flash
F22B0027020000	avec des tubes de fumées
F22B0027040000	avec des tubes d'eau (F22B0027120000-F22B0027160000 ont priorité)
F22B0027060000	en serpentins ou sinueux
F22B0027080000	en hélice, c. à d. enroulés
F22B0027100000	en spirale
F22B0027120000	avec des éléments échangeurs de chaleur tournants, p.ex. avec des assemblages de tubes
F22B0027140000	avec des éléments échangeurs de chaleur disposés à l'intérieur d'une enceinte fermée dont les parois retiennent la chaleur
F22B0027160000	comportant des injecteurs pour asperger ou pulvériser des gouttelettes d'eau sur ou à l'intérieur des éléments échangeurs de chaleur, p.ex. à l'intérieur des tubes
F22B0029000000	Chaudières à vapeur du type à circulation forcée
F22B0029020000	du type à circulation fermée (recirculation)
F22B0029040000	du type à circulation combinée, c. à d. dans lequel la circulation par convection due à la différence des poids spécifiques entre l'eau chaude et froide est accélérée par des mesures additionnelles, p.ex. en injectant temporairement de l'eau sous pression
F22B0029060000	du type à circulation ouverte, c. à d. composées de tubes admettant de l'eau à une extrémité et dégageant de la vapeur surchauffée à l'autre extrémité (F22B0033000000 a priorité)
F22B0029080000	aboutissant à un état final déterminé correspondant à une vaporisation complète
F22B0029100000	aboutissant à un état final pouvant varier, mais correspondant à une vaporisation complète
F22B0029120000	fonctionnant avec une recirculation superposée pendant les périodes de démarrage ou de marche à faible charge, p.ex. chaudières mixtes
F22B0031000000	Modifications de la structure de la chaudière ou des systèmes de tubes, dépendant de l'installation d'un appareil à combustion; Aménagements ou dispositions des appareils à combustion (production de vapeur caractérisée par la méthode de chauffage F22B0001000000;appareils à combustion en soi F23)
F22B0031020000	Installation de chaudières à tubes d'eau dans des cheminées, p.ex. dans des cheminées de convertisseurs
F22B0031040000	Production de la chaleur par une installation comportant plusieurs appareils à combustion, p.ex. comportant des appareils à combustion distincts respectivement pour la chaudière et le surchauffeur
F22B0031060000	Installation d'une source de chaleur de secours
F22B0031080000	Installation dans la chaudière d'appareils échangeurs de chaleur ou de moyens de réchauffage de l'air de combustion
F22B0033000000	Installations générales de production de vapeur; Systèmes de commande
F22B0033000000	Installations de chaudières à vapeur, p.ex. comportant des associations de chaudières à vapeur, de types différents (aménagements ou dispositions des installations de chaudières à vapeur à bord des navires B63H0021000000)
F22B0033020000	Combinaisons de chaudières ayant un appareil à combustion unique en commun
F22B0033040000	de chaudières du type à tube foyer avec des chaudières du type à tubes d'eau
F22B0033060000	de chaudières du type à tubes foyers avec des chaudières du type à tubes de fumées
F22B0033080000	de chaudières du type à tubes d'eau avec des chaudières du type à tubes de fumées
F22B0033100000	de plusieurs chaudières superposées avec des volumes d'eau distincts et fonctionnant avec plusieurs niveaux d'eau distincts
F22B0033120000	Chaudières à vapeur autonomes, c. à d. comprenant en un tout la chaudière à vapeur, l'appareil à combustion, le stockage de combustion, les machines et l'équipement accessoires
F22B0033140000	Combinaisons de chaudières à haute et à basse pression
F22B0033160000	du type à circulation forcée
F22B0033180000	Combinaisons de chaudières à vapeur avec d'autres appareils
F22B0035000000	Systèmes de commande pour chaudières à vapeur (commande ou régulation des installations de centrales à vapeur F01K0007000000;pour régler l'alimentation en eau F22D;pour commander la température de surchauffe F22G0005000000;commande de la combustion F23N)
F22B0035020000	pour chaudières à vapeur à circulation par convection
F22B0035040000	pendant la période de démarrage, c. à d. pendant la période située entre l'allumage du foyer et l'obtention de la température normale de fonctionnement de la chaudière à vapeur
F22B0035060000	pour chaudières à vapeur du type à circulation forcée
F22B0035080000	du type à circulation fermée
F22B0035100000	du type à circulation ouverte
F22B0035120000	fonctionnant à une pression critique ou hypercritique
F22B0035140000	pendant la période de démarrage, c. à d. pendant la période située entre l'allumage du foyer et l'obtention de la température normale de fonctionnement de la chaudière à vapeur
F22B0035160000	réagissant au pourcentage de vapeur dans le mélange de vapeur et d'air
F22B0035180000	Utilisation des machines à calculer pour la commande des chaudières à vapeur
F22B0037000000	Détails ou parties constitutives des chaudières à vapeur (dispositifs pour la ventilation F16K0024000000;purgeurs d'eau de condensation ou dispositifs analogues F16T)
F22B0037020000	utilisables sur plus d'un type de chaudière à vapeur
F22B0037040000	et caractérisées par un matériau particulier, p.ex. par l'emploi d'aciers particuliers
F22B0037060000	Carneaux ou tubes de fumées; Accessoires à cet effet, p.ex. garnitures de fixation des tubes de fumées
F22B0037080000	Garnitures prévenant la surchauffe aux extrémités des tubes
F22B0037100000	Tubes d'eau; Accessoires à cet effet (travail des tubes métalliques B21D;tuyaux en général F16L;réparation des fuites dans les tubes d'eau F16L0055160000, F28F0011000000;nettoyage des tubes d'eau de chaudières F23J, F28G;chicanes, écrans ou déflecteurs en forme de tubes d'eau F23M0009100000)
F22B0037120000	Formes des tubes d'eau, p.ex. à section variable
F22B0037140000	Canalisations principales d'alimentation, p.ex. colonne montante, colonne descendante, en relation avec les chaudières à tubes d'eau
F22B0037160000	Coudes de retour
F22B0037180000	Pièces rapportées, p.ex. pour recevoir les dépôts provenant de l'eau
F22B0037200000	Dispositifs de support, p.ex. pour la fixation des faisceaux de tubes d'eau (structure des tubes de parois entourant les foyers F23M0005080000)
F22B0037220000	Ballons de chaudières; Collecteurs; Accessoires à cet effet (fabrication des chaudières à partir de tôles B21D0051240000;récipients à pression en général F16J0012000000;couvercles ou organes de fermeture similaires pour récipients sous pression en général F16J0013000000)
F22B0037240000	Dispositifs de support, de suspension ou de montage, p.ex. faisant écran à la chaleur (châssis, bâtis de machines F16M)
F22B0037260000	Dispositifs séparateurs de vapeur (séparateurs vapeur-liquide, p.ex. pour assécher la vapeur B01D, B04)
F22B0037280000	comportant un renversement du sens de circulation
F22B0037300000	employant des heurts sur des séparateurs à chicanes
F22B0037320000	employant la force centrifuge
F22B0037340000	Adaptation des chaudières pour améliorer la circulation de l'eau (dispositifs auxiliaires pour améliorer la circulation de l'eau F22D0007000000)
F22B0037360000	Dispositions pour envelopper ou chemiser les chaudières
F22B0037380000	Détermination ou signalisation des conditions de marche dans les chaudières à vapeur, p.ex. enregistrant la direction ou le débit du courant d'eau dans les tubes (instruments de mesure ou de contrôle en général G01)
F22B0037400000	Aménagements des cloisons séparatrices dans les conduits des chaudières à vapeur, p.ex. constitués d'écrans (dans les cheminées ou conduits de fumée F23J0013000000)
F22B0037420000	Utilisation, agencement ou disposition des dispositifs d'alarme ou des dispositifs automatiques de sécurité (pour réchauffeurs d'eau d'alimentation F22D0001140000;alarmes réagissant à des conditions non désirées ou anormales G08B)
F22B0037440000	des vannes de sécurité (vannes de sécurité en soi F16K)
F22B0037460000	sensibles à un niveau d'eau trop bas ou trop élevé, p.ex. limitant, interrompant ou éteignant la combustion dans les chaudières (lutte contre le feu, extinction du feu en général A62)
F22B0037470000	sensibles à une température anormale, p.ex. actionnés par rondelles fusibles (ces dispositifs d'alarme en soi G08B)
F22B0037480000	Dispositifs ou agencements pour enlever l'eau, les minéraux ou les boues des chaudières (nettoyage des tubes d'eau, des tubes foyer ou similaires dans les chaudières F23J, F28G)
F22B0037500000	pour l'évacuation ou l'expulsion de l'eau
F22B0037520000	Dispositifs de lavage
F22B0037540000	Dispositifs d'élimination ou d'extraction des boues
F22B0037560000	Dispositifs de commande du nettoyage des chaudières, p.ex. pour assurer une durée convenable de la purge de la chaudière
F22B0037580000	Démontage des tubes à partir des collecteurs ou des ballons; Outils d'extraction
F22B0037600000	spécialement conçues pour chaudières à vapeur instantanées ou du type flash
F22B0037620000	spécialement conçues pour chaudières à vapeur du type à circulation forcée
F22B0037640000	Montage des ensembles de tubes ou disposition de leurs supports (structure des tubes de parois dans les foyers, p.ex. dans les foyers de chaudières F23M0005080000)
F22B0037660000	avec tubes d'eau disposés verticalement
F22B0037680000	avec tubes d'eau disposés horizontalement
F22B0037700000	Distribution de l'eau dans les tubes d'eau
F22B0037720000	comportant des dispositifs d'injection
F22B0037740000	Etranglements des tubes ou des faisceaux de tubes
F22B0037760000	Adaptation ou montage de dispositifs pour l'observation de l'existence ou du sens de l'écoulement du fluide (ces dispositifs en soi G01P)
F22B0037780000	Adaptation ou montage d'indicateurs de niveau (indicateurs de niveau en soi G01F)
F22D	PRÉCHAUFFAGE OU ACCUMULATION D'EAU D'ALIMENTATION PRÉCHAUFFÉE; ALIMENTATION EN EAU; COMMANDE DU NIVEAU D'EAU; DISPOSITIFS AUXILIAIRES POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION DE L'EAU À L'INTÉRIEUR DES CHAUDIÈRES (traitement chimique de l'eau, p.ex. purification, C02F;appareils échangeurs de chaleur fermés F28D;commande en général G05)
F22D0001000000	Appareils de chauffage d'eau d'alimentation, p.ex. préchauffeurs
F22D0001020000	avec tubes d'eau disposés dans le foyer de la chaudière, les tubes de fumées ou sur le trajet des fumées (tubes échangeurs de chaleur en général F28F)
F22D0001040000	les tubes ayant des surfaces extérieures lisses, p.ex. selon une disposition verticale
F22D0001060000	selon une disposition horizontale
F22D0001080000	les tubes ayant des nervures, ailettes, cannelures ou autres particularités du même genre sur leurs surfaces extérieures, p.ex. selon une disposition verticale
F22D0001100000	selon une disposition horizontale (barreaux de grille creux, grilles ou appareils analogues utilisés comme tubes d'eau F23H0003020000)
F22D0001120000	Dispositifs de commande, p.ex. pour régler la température de la vapeur
F22D0001140000	Dispositifs de sécurité ou de décharge (dispositifs de sécurité pour chaudières en général F22B0037420000)
F22D0001160000	avec tubes d'eau disposés ailleurs que dans le foyer de la chaudière, les tubes de fumées ou sur le trajet des fumées
F22D0001180000	et à chauffage indirect
F22D0001200000	et raccordés directement aux chaudières
F22D0001220000	et permettant un mouvement rotatif
F22D0001240000	avec tubes de fumée ou conduits de fumée traversant le réservoir d'eau d'alimentation
F22D0001260000	avec moyens autres que des tubes pour séparer l'eau du milieu chauffant, p.ex. échangeurs massifs sans conduits ou tubes intérieurs, boîtes à fumées ou conduits à enveloppe
F22D0001280000	avec transfert direct de la chaleur, p.ex. par mélange d'eau et de vapeur
F22D0001300000	avec étages, marches, écrans, plateaux, canaux à circulation circulaire ou tout autre moyen causant une chute de l'eau discontinue ou en cascade
F22D0001320000	disposés pour un chauffage par la vapeur, p.ex. prélevée dans la turbine
F22D0001340000	et renvoyant les condensats à la chaudière avec l'eau d'alimentation
F22D0001360000	Systèmes de préchauffage de l'eau et de l'air
F22D0001380000	Caractéristiques structurales des systèmes de réchauffage de l'eau et de l'air
F22D0001400000	Combinaisons de réchauffeurs fonctionnant avec de la vapeur d'échappement et des gaz de combustion (pour locomotives F22D0001420000)
F22D0001420000	spécialement conçus pour des locomotives
F22D0001440000	Réchauffage par les fumées
F22D0001460000	Réchauffage par la vapeur d'échappement
F22D0001480000	Détails
F22D0001500000	comprenant un dégazage thermique de l'eau d'alimentation (dégazage produit au cours d'un transfert direct de la chaleur F22D0001280000;dégazage thermique de l'eau en soi B01D0019000000, C02F0001200000;soupapes pour la ventilation F16K0024040000)
F22D0003000000	Accumulateurs d'eau préchauffée
F22D0003020000	disposés à l'intérieur d'une chambre de combustion
F22D0003040000	combinés avec des accumulateurs de vapeur
F22D0003060000	directement raccordés aux chaudières
F22D0003080000	spécialement adaptés aux locomotives (chaudières de locomotives F22B0013060000)
F22D0003100000	Dispositifs de commande (commande de l'alimentation en eau des chaudières ou du niveau d'eau F22D0005000000)
F22D0005000000	Commande de l'alimentation en eau ou du niveau d'eau; Alimentation automatique ou régulateurs automatiques du niveau d'eau (purgeurs d'eau de condensation F16T;instruments de mesure ou de contrôle G01;pour la mesure du niveau d'eau G01F;commande du niveau en général G05D0009000000)
F22D0005020000	avec compartiment intermédiaire à partir duquel l'eau est fournie par gravité après déplacement mécanique de ce compartiment, ce déplacement étant réglé suivant le niveau de l'eau
F22D0005040000	avec godets pivotants
F22D0005060000	avec récipients extérieurs à la chaudière, mais communiquant librement avec elle, et adaptés pour se déplacer de haut en bas suivant les variations du niveau d'eau
F22D0005080000	avec vannes commandées par flotteur
F22D0005100000	et avec pistons ou membranes faisant partie des vannes d'admission de l'alimentation
F22D0005120000	et avec tubes plongeurs
F22D0005140000	sensibles à l'expansion ou à la contraction thermique, p.ex. d'éléments solides
F22D0005160000	de fluides
F22D0005180000	faisant varier la vitesse ou la pression de sortie de la pompe d'alimentation
F22D0005200000	sans flotteurs
F22D0005220000	avec flotteurs
F22D0005240000	avec commutateurs électriques
F22D0005260000	Systèmes automatiques de commande de l'alimentation (dispositifs automatiques de sécurité F22B0037420000;commande en général G05)
F22D0005280000	sensibles à la quantité prélevée de vapeur; sensibles à la pression de vapeur
F22D0005300000	sensibles à la fois au niveau d'eau et à la quantité prélevée de vapeur ou à la pression de la vapeur
F22D0005320000	agissant sur la pression de sortie ou sur la vitesse des pompes d'alimentation
F22D0005340000	Utilisation de vannes (vannes en soi F16K)
F22D0005360000	alimentant un certain nombre de générateurs de vapeur répondant à des gammes différentes de température et de pression
F22D0007000000	Dispositifs auxiliaires pour améliorer la circulation de l'eau (adaptation des chaudières pour améliorer la circulation de l'eau F22B0037340000)
F22D0007020000	Traînards ou plaques directrices analogues équipant les tubes foyers
F22D0007040000	Injecteurs d'eau ou de vapeur
F22D0007060000	Dispositifs tournants, p.ex. propulseurs
F22D0007080000	Aménagement des pompes, p.ex. à l'extérieur des chaudières
F22D0007100000	à l'intérieur des chaudières
F22D0007120000	Dispositifs de commande
F22D0007140000	spécialement conçus pour les chaudières de locomotives
F22D0011000000	Alimentation en eau non prévue dans les autres groupes principaux
F22D0011020000	Aménagement des pompes d'alimentation en eau (F22D0011060000 a priorité;pompes en soi F04)
F22D0011040000	avec moyens d'élimination des formations de vapeur
F22D0011060000	pour retour des condensats à la chaudière
F22G	SURCHAUFFE DE LA VAPEUR (dispositifs séparateurs de vapeur dans les chaudières F22B0037260000;enlèvement des produits ou des résidus de combustion, p.ex. nettoyage des surfaces de tubes de chaudières contaminées par la combustion, F23J0003000000)
F22G0001000000	Surchauffe de la vapeur caractérisée par la méthode de chauffage (réactions chimiques exothermiques ne comportant pas une alimentation en oxygène libre, appareils ou dispositifs utilisant la chaleur ainsi produite F24J)
F22G0001020000	la chaleur étant fournie par les fumées chaudes provenant du foyer de la chaudière
F22G0001040000	en détournant le courant des fumées vers des surchauffeurs séparés utilisés dans un cycle à surchauffe, p.ex. pour surchauffe de la vapeur entre un étage haute pression d'une turbine et un étage intermédiaire
F22G0001060000	la chaleur étant fournie principalement par rayonnement
F22G0001080000	provenant d'une paroi en brique chauffée ou d'une source analogue
F22G0001100000	avec dispositifs assurant la surchauffe de la vapeur par étranglements
F22G0001120000	en mélangeant la vapeur avec les fumées du foyer ou d'autres produits de combustion
F22G0001140000	en employant la chaleur engendrée par des réactions chimiques
F22G0001160000	en employant une source de chaleur séparée, indépendante de la chaleur fournie à la chaudière, p.ex. par électricité, combustion auxiliaire de mazout
F22G0003000000	Surchauffeurs de vapeur caractérisés par des particularités structurales; Détails ou parties constitutives de ces appareils (caractéristiques générales des échangeurs de chaleur fermés F28D)
F22G0005000000	Commande de la température de surchauffe (systèmes de commande pour chaudières à vapeur F22B;commande ou régulation en général G05)
F22G0005020000	Emploi de dispositifs de contrôle de la combustion, p.ex. brûleurs à flamme tangentielle, brûleurs orientables
F22G0005040000	par réglage de l'écoulement du courant des fumées, p.ex. en le proportionnant ou en le dérivant
F22G0005060000	par recirculation du courant des fumées
F22G0005080000	en prévenant le refoulement des gaz du foyer à travers le ventilateur de recirculation
F22G0005100000	en déplaçant des sections du surchauffeur
F22G0005120000	en abaissant la température de la vapeur surchauffée, p.ex. par injection d'eau pulvérisée (mélangeurs à pulvérisation B01F0005180000)
F22G0005140000	par vapeur vive
F22G0005160000	par refroidissement ou chauffage indirect de la vapeur surchauffée dans un échangeur auxiliaire incorporé dans le circuit
F22G0005180000	en by-passant de la vapeur autour de sections du surchauffeur
F22G0005200000	en combinant plusieurs procédés de commande
F22G0007000000	Surchauffeurs de vapeur caractérisés par leur emplacement ou leur disposition
F22G0007020000	dans les tubes de fumées
F22G0007040000	dans des enveloppes autour des tubes de fumées
F22G0007060000	dans les tubes foyers
F22G0007080000	dans les boîtes à feu
F22G0007100000	dans les boîtes à fumées
F22G0007120000	dans les carneaux
F22G0007140000	dans les chaudières à tubes d'eau, p.ex. entre les batteries de tubes d'eau
F23	APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION
F23B	PROCÉDÉS OU APPAREILS DE COMBUSTION UTILISANT UNIQUEMENT DES COMBUSTIBLES SOLIDES (pour la combustion de combustibles solides à la température ambiante mais qui brûlent sous forme fondue, p.ex. paraffine pour bougie, C11C0005000000, F23C, F23D;utilisant un combustible solide en suspension dans l'air F23C, F23D0001000000;utilisant un combustible solide en suspension dans des liquides F23C, F23D0011000000;utilisant un combustible solide avec un combustible fluide ou avec un combustible solide en suspension dans l’air, simultanément ou alternativement F23C, F23D0017000000)
F23B0010000000	Appareils à combustion caractérisés par la combinaison d'au moins deux chambres de combustion
F23B0010020000	comportant des chambres de combustion secondaire séparées
F23B0020000000	Appareils à combustion spécialement adaptés pour pouvoir être portés ou transportés
F23B0030000000	Appareils à combustion comportant des moyens actionnés pour agiter le combustible qui brûle; Appareils à combustion comportant des moyens pour faire avancer le combustible dans la chambre de combustion
F23B0030020000	avec des surfaces mobiles pour supporter le combustible, p.ex. vibrantes; avec des surfaces pour supporter le combustible qui comportent des parties mobiles
F23B0030040000	avec des surfaces pour supporter le combustible qui tournent autour d'un axe horizontal ou incliné et dont l'intérieur supporte le combustible, p.ex. des grilles cylindriques
F23B0030060000	avec des surfaces de support du combustible qui sont spécialement adapatées pour faire avancer le combustible dans la chambre de combustion
F23B0030080000	avec des surfaces pour supporter le combustible qui se déplacent à travers la zone de combustion, p.ex. avec des grilles à chaînes
F23B0030100000	avec des surfaces pour supporter le combustible qui comportent des éléments mobiles pour faire avancer le combustible, mais qui restent pratiquement à la même place, p.ex. avec des rouleaux ou des grilles à barreaux à mouvement alternatif
F23B0040000000	Appareils à combustion comportant des moyens entraînés pour alimenter en combustible la chambre de combustion
F23B0040020000	le combustible étant amené et dispersé sur la surface supportant le combustible
F23B0040040000	le combustible étant amené du dessous par une ouverture dans la surface supportant le combustible
F23B0040060000	le combustible étant amené le long de la surface supportant le combustible
F23B0040080000	le combustible étant amené dans des grilles en forme d'auges ou de godets
F23B0050000000	Appareils à combustion dans lesquels le combustible est introduit dans ou à travers la zone de combustion par gravité, p.ex. depuis un stockage de combustible situé au dessus de la zone de combustion
F23B0050020000	le combustible formant une colonne, une pile ou une couche épaisse avec la zone de combustion à sa base
F23B0050040000	le déplacement de l'air de combustion et des gaz brûlés étant sensiblement transversal par rapport à celui du combustible
F23B0050060000	les gaz brûlés étant évacués par le bas par au moins une ouverture dans la surface supportant le combustible
F23B0050080000	avec des déflecteurs de combustible formant des espaces de combustion libres dans la couche de combustible
F23B0050100000	la zone de combustion étant située au fond de conduits remplis de combustible se terminant à la surface du lit de combustible
F23B0050120000	le combustible arrivant à la zone de combustion en tombant ou en glissant sur des surfaces inclinées, p.ex. à partir d'un transporteur se terminant au dessus du lit de combustible
F23B0060000000	Appareils à combustion dans lesquels le combustible brûle pratiquement sans déplacement
F23B0060020000	l'air de combustion arrivant par une grille
F23B0070000000	Appareils à combustion caractérisés par des moyens pour retourner les résidus de combustion solides vers la chambre de combustion
F23B0080000000	Appareils à combustion caractérisés par des moyens pour créer un trajet d'écoulement distinct pour les gaz brûlés ou pour les gaz imbrûlés dégagés par le combustible
F23B0080020000	par des moyens pour retourner les gaz brûlés vers la chambre de combustion ou la zone de combustion
F23B0080040000	par des moyens pour guider la circulation des gaz brûlés, p.ex. des chicanes
F23B0090000000	Procédés de combustion non liés à un type particulier d'appareil
F23B0090020000	Techniques de mise en route
F23B0090040000	comprenant une combustion secondaire (dans des chambres de combustion séparées F23B0010020000)
F23B0090060000	la combustion primaire étant une gazéification ou une pyrolyse sous atmosphère réductrice
F23B0090080000	en présence d'un matériau catalytique
F23B0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F23B0101000000	Schéma d'indexation relatif à l'adaptation des appareils à combustion aux chaudières
F23B0101000000	Adaptation des appareils à combustion aux chaudières dans lesquels la chambre de combustion est située à l'intérieur de la cuve de chaudière, p.ex. entourée par des surfaces froides
F23B0103000000	Adaptation des appareils à combustion pour les placer dans ou contre l'ouverture d'une chaudière, p.ex. pour remplacer un brûleur à mazout
F23B0103020000	pour produire une flamme sensiblement horizontale
F23C	PROCÉDÉS OU APPAREILS À COMBUSTION UTILISANT DES COMBUSTIBLES FLUIDES OU DES COMBUSTIBLES SOLIDES EN SUSPENSION DANS L’AIR (brûleurs F23D)
F23C0001000000	Appareils à combustion spécialement adaptés à la combustion de plusieurs sortes de combustibles simultanément ou alternativement, au moins un des combustibles étant fluide ou étant un combustible solide en suspension dans l’air (appareils à combustion caractérisés par la combinaison d'au moins deux chambres de combustion F23C0006000000;allumeurs à flamme pilote F23Q0009000000)
F23C0001020000	du combustible en morceaux et du combustible liquide
F23C0001040000	du combustible en morceaux et du combustible gazeux
F23C0001060000	du combustible en morceaux et du combustible pulvérulent
F23C0001080000	du combustible liquide et du combustible gazeux
F23C0001100000	du combustible liquide et du combustible pulvérulent
F23C0001120000	du combustible gazeux et du combustible pulvérulent
F23C0003000000	Appareils à combustion caractérisés par la forme de la chambre de combustion (F23C0015000000 a priorité)
F23C0005000000	Appareils à combustion caractérisés par l'aménagement ou le montage des brûleurs
F23C0005020000	Détails structurels du montage
F23C0005060000	Dispositifs prévus pour régler la position du brûleur pendant la marche
F23C0005080000	Disposition des brûleurs
F23C0005140000	pour obtenir une flamme unique concentrée ou de forme générale plane, p.ex. une flamme en forme de pinceau ou de feuille (F23C0005320000 a priorité)
F23C0005240000	pour obtenir une flamme turbulente
F23C0005280000	pour obtenir des flammes changeant de direction, p.ex. des flammes heurtant une paroi
F23C0005320000	pour obtenir des flammes tournantes, c. à d. des flammes se déplaçant hélicoïdalement ou en spirale
F23C0006000000	Appareils à combustion caractérisés par la combinaison d'au moins deux chambres de combustion
F23C0006020000	disposées parallèlement
F23C0006040000	disposées en série
F23C0007000000	Appareils à combustion caractérisés par des dispositions pour l'amenée d'air (entrées pour l'air de fluidisation F23C0010200000;chicanes ou écrans avec passages pour l’amenée d’air F23M0009040000)
F23C0007020000	Amenées d'air ne traversant pas le brûleur
F23C0007040000	afin d'obtenir une transmission de chaleur maxima sur les parois de la chambre de combustion
F23C0007060000	pour le réchauffage de l'air entrant (aménagements pour régénérateurs ou récupérateurs F23L0015000000)
F23C0007080000	indirectement par fluide secondaire autre que les produits de combustion
F23C0009000000	Appareils à combustion caractérisés par des dispositions pour renvoyer les produits de combustion ou les gaz de fumée dans la chambre de combustion (appareils de combustion à lit fluidisé avec des moyens pour remettre en circulation les particules entraînées à l'extérieur du lit F23C0010020000;appareils de combustion à lit fluidisé munis de dispositifs pour enlever et réintroduire partiellement de la matière dans le lit F23C0010260000)
F23C0009060000	destinés à obtenir une combustion complète
F23C0009080000	destinés à réduire la température dans la chambre de combustion, p.ex. à protéger les parois de la chambre de combustion
F23C0010000000	Appareils dans lesquels la combustion a lieu dans un lit fluidisé de combustible ou d'autres particules
F23C0010010000	dans un lit fluidisé de particules catalytiques
F23C0010020000	avec des moyens spécialement adaptés pour obtenir ou activer un mouvement de circulation des particules à l'intérieur du lit ou pour remettre en circulation les particules entraînées à l'extérieur du lit
F23C0010040000	les particules étant entraînées vers une section, p.ex. une section d'échange de chaleur ou une conduite de retour, au moins partiellement séparée de la zone de combustion, avant d'être réintroduites dans la zone de combustion
F23C0010060000	le mouvement de circulation étant activé en induisant différents degrés de fluidisation en différents endroits du lit
F23C0010080000	caractérisés par l'agencement de l'appareil de séparation, p.ex. des cyclones, pour séparer les particules des gaz de fumée
F23C0010100000	l'appareil de séparation étant situé à l'extérieur de la chambre de combustion
F23C0010120000	les particules étant mises en circulation uniquement à l'intérieur de la zone de combustion
F23C0010140000	le mouvement de circulation étant activé en induisant différents degrés de fluidisation en différents endroits du lit
F23C0010160000	spécialement adaptés pour fonctionner sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, p.ex. par l'agencement de la chambre de combustion et de ses systèmes auxiliaires à l'intérieur d'une cuve pressurisée
F23C0010180000	Parties constitutives; Accessoires
F23C0010200000	Entrées pour l'air de fluidisation, p.ex. grilles; Soles
F23C0010220000	Dispositifs d'alimentation en combustible spécialement adaptés aux appareils de combustion à lit fluidisé (F23C0010260000 a priorité)
F23C0010240000	Dispositifs pour enlever de la matière du lit (dispositifs pour commander le niveau du lit ou la quantité de matière dans le lit F23C0010300000)
F23C0010260000	combinés avec des dispositifs pour réintroduire partiellement de la matière dans le lit, p.ex. après séparation des éléments agglomérés
F23C0010280000	Dispositifs de commande spécialement adaptés aux appareils de combustion à lit fluidisé
F23C0010300000	pour commander le niveau du lit ou la quantité de matière dans le lit
F23C0010320000	en réglant le taux de recirculation des particules séparées des gaz de fumée
F23C0013000000	Appareils dans lesquels la combustion a lieu en présence de matériau catalytique (dans un lit fluidisé de particules catalytiques F23C0010010000;brûleurs à gaz à rayonnement utilisant la catalyse pour une combustion sans flamme F23D0014180000)
F23C0013020000	caractérisés par des dispositions pour amorcer le processus, p.ex. pour amener le matériau catalytique à la température de fonctionnement
F23C0013040000	caractérisé par l'agencement d'au moins deux éléments catalytiques disposés en série
F23C0013060000	dans lesquel a lieu une combustion non catalytique en complément à la combustion catalytique, p.ex. en aval d'un élément catalytique
F23C0013080000	caractérisé par le matériau catalytique
F23C0015000000	Appareils dans lesquels la combustion est pulsée et influencée par résonance acoustique dans une masse gazeuse
F23C0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F23C0101000000	Schéma d'indexation associé au groupe F23C0010000000, relatif à la combustion en lit fluidisé entraîné.
F23C0101000000	Combustion en lit fluidisé entraîné, c. à d. en lit fluidisé qui n'a pas de surface supérieure distincte
F23D	BRÛLEURS
F23D0001000000	Brûleurs à combustibles pulvérulents
F23D0001020000	Brûleurs à tourbillon, p.ex. pour un appareil à combustion de type cyclone
F23D0001040000	Brûleurs produisant des flammes cylindriques sans action centrifuge
F23D0001060000	Brûleurs produisant des flammes plates
F23D0003000000	Combustion d'un liquide
F23D0003000000	Brûleurs utilisant l'action capillaire
F23D0003020000	Brûleurs à mèche
F23D0003040000	à diffuseurs de flamme (F23D0003120000 a priorité)
F23D0003060000	Brûleurs à mèche renversée, p.ex. pour l'éclairage
F23D0003080000	caractérisés par la forme, la structure ou le matériau de la mèche
F23D0003100000	Brûleurs à flamme bleue
F23D0003120000	à diffuseurs de flamme
F23D0003140000	à mélange de l'air et du combustible vaporisé dans une préchambre avant la flamme
F23D0003160000	à bougie
F23D0003180000	Parties constitutives des brûleurs à mèche
F23D0003200000	Diffuseurs de flamme
F23D0003220000	Dispositifs pour le mélange du combustible vaporisé et de l'air
F23D0003240000	Supports de mèches
F23D0003260000	Dispositifs de sécurité sur ces supports
F23D0003280000	Dispositifs de réglage de la mèche
F23D0003300000	agissant directement sur la mèche
F23D0003320000	agissant sur le tube support de mèche
F23D0003340000	Dispositifs d'arrêt de la mèche; Dispositifs de fixation de la mèche
F23D0003360000	Dispositifs pour le mouchage des mèches
F23D0003380000	Dispositifs pour le remplacement des mèches
F23D0003400000	dans lesquels les phénomènes de capillarité se produisent à l'intérieur d'un ou plusieurs corps rigides poreux
F23D0005000000	Brûleurs dans lesquels le combustible liquide se vaporise dans l'enceinte de combustion, avec ou sans transformation chimique du combustible vaporisé
F23D0005020000	le liquide formant un dépôt, p.ex. évaporateurs à coupelle, évaporateurs à cuvette
F23D0005040000	Evaporateurs du type à pot, c. à d. avec une enceinte de combustion partiellement close
F23D0005060000	à film liquide sur une ou plusieurs surfaces planes ou convexes
F23D0005080000	sur des surfaces en cascade
F23D0005100000	sur des grilles
F23D0005120000	Parties constitutives
F23D0005140000	pour contrôler le maintien d'une quantité déterminée de combustible dans l'évaporateur
F23D0005160000	Dispositifs de sécurité
F23D0005180000	Dispositifs de réchauffage
F23D0007000000	Brûleurs dans lesquels des gouttes de combustible liquide viennent frapper une surface
F23D0009000000	Brûleurs dans lesquels un courant de combustible liquide frappe par intermittence une surface chaude
F23D0011000000	Brûleurs à pulvérisation directe de gouttelettes de liquide ou de liquide vaporisé dans l'enceinte de combustion
F23D0011020000	l'enceinte de combustion étant une chambre sensiblement à la pression atmosphérique
F23D0011040000	la pulvérisation étant obtenue par une action centrifuge
F23D0011060000	à axe horizontal
F23D0011080000	à axe vertical
F23D0011100000	la pulvérisation étant réalisée par un milieu gazeux, p.ex. de la vapeur d'eau
F23D0011120000	caractérisés par la forme ou la disposition des orifices de l'ajutage
F23D0011140000	à un seul orifice, p.ex. une fente
F23D0011160000	dans lesquels on pulvérise une émulsion d'eau et de combustible
F23D0011180000	le milieu gazeux étant de la vapeur d'eau produite à la tête du brûleur
F23D0011200000	cette vapeur d'eau étant surchauffée
F23D0011220000	le milieu gazeux étant un combustible vaporisé, p.ex. pour une lampe à souder
F23D0011240000	le combustible étant comprimé avant un ajutage d'où il est pulvérisé dans une enceinte du fait d'une réduction appréciable de la pression
F23D0011260000	avec dispositifs permettant de faire varier le régime de pulvérisation du combustible
F23D0011280000	avec retour du combustible au brûleur, p.ex. en utilisant un tube de dégagement
F23D0011300000	avec retour du combustible pulvérisé non consumé vers le réservoir
F23D0011320000	par action électrostatique
F23D0011340000	par action d'ultrasons
F23D0011360000	Parties constitutives
F23D0011380000	Ajutages; Dispositifs de nettoyage des ajutages
F23D0011400000	Mélangeurs; Têtes de brûleurs
F23D0011420000	Dispositifs de démarrage (allumage F23Q)
F23D0011440000	Dispositifs de réchauffage; Dispositifs vaporisateurs
F23D0011460000	Dispositifs sur le vaporisateur réglant l'alimentation en combustible
F23D0014000000	Brûleurs pour la combustion d'un gaz, p.ex. d'un gaz stocké sous pression à l'état liquide
F23D0014020000	Brûleurs à gaz avec prémélangeurs, c. à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion en amont de la zone de combustion
F23D0014040000	du type à induction, p.ex. becs Bunsen
F23D0014060000	avec les orifices de sortie disposés radialement dans la tête du brûleur
F23D0014080000	avec les orifices de sortie disposés axialement dans la tête de brûleur
F23D0014100000	avec la tête de brûleur tubulaire allongée
F23D0014120000	Brûleurs à rayonnement
F23D0014140000	utilisant des écrans ou des plaques perforées
F23D0014160000	utilisant des blocs perméables
F23D0014180000	utilisant la catalyse pour une combustion sans flamme
F23D0014200000	Brûleurs à gaz sans prémélangeur, c. à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion à l'arrivée dans la zone de combustion (F23D0014380000 a priorité)
F23D0014220000	avec des conduits d'alimentation en air et en gaz séparés, p.ex. avec des conduits disposés parallèlement ou se croisant
F23D0014240000	au moins un des fluides étant soumis à un mouvement tourbillonnant
F23D0014260000	avec dispositifs pour retenir la flamme (allumeurs à flamme-pilote F23Q0009000000)
F23D0014280000	associés à une source de combustible gazeux, p.ex. générateur d'acétylène ou réservoir de gaz liquéfié
F23D0014300000	Brûleurs inversés, p.ex. pour l'éclairage
F23D0014320000	utilisant un mélange de combustible gazeux et d'oxygène pur ou d'air enrichi d'oxygène (F23D0014380000 a priorité)
F23D0014340000	Brûleurs spécialement conçus pour être utilisés avec des moyens comprimant le combustible gazeux ou l'air de combustion
F23D0014360000	dans lesquels le compresseur et le brûleur forment une unité
F23D0014380000	Chalumeaux, p.ex. pour braser ou chauffer (buses F23D0014480000)
F23D0014400000	pour souder (F23D0014440000 a priorité)
F23D0014420000	pour couper (F23D0014440000 a priorité)
F23D0014440000	pour utiliser sous l'eau
F23D0014460000	Parties constitutives
F23D0014480000	Buses
F23D0014500000	Dispositifs de nettoyage des buses
F23D0014520000	pour torches; pour chalumeaux
F23D0014540000	pour couper ou souder des métaux
F23D0014560000	pour étaler la flamme sur une surface, p.ex. pour le décapage de matériaux solides, le durcissement de surface ou le chauffage de pièces à travailler
F23D0014580000	caractérisés par la forme ou la disposition de l'orifice ou des orifices des buses, p.ex. en couronne
F23D0014600000	Dispositifs pour le réglage simultané du gaz et de l'air de combustion
F23D0014620000	Dispositifs mélangeurs; Tubes mélangeurs
F23D0014640000	avec injecteurs
F23D0014660000	Préchauffage de l'air de combustion ou du gaz
F23D0014680000	Traitement de l'air de combustion ou du gaz, p.ex. par filtration ou humidification
F23D0014700000	Chicanes ou dispositifs analogues pour créer des turbulences
F23D0014720000	Dispositifs de sécurité, p.ex. fonctionnant en cas d'interruption de l'alimentation en gaz
F23D0014740000	pour éviter le décollage de flamme
F23D0014760000	protégeant la flamme et des éléments du brûleur
F23D0014780000	Refroidissement des éléments du brûleur
F23D0014800000	Emploi d'un gaz non toxique
F23D0014820000	pour éviter le retour de flamme ou l'explosion
F23D0014840000	Diffusion de la flamme ou autres moyens pour lui donner une forme particulière (F23D0014700000 a priorité)
F23D0017000000	Autres brûleurs
F23D0017000000	Brûleurs pour la combustion simultanée ou alternative de combustibles gazeux, liquides ou pulvérulents
F23D0023000000	Assemblages de plusieurs brûleurs (brûleurs à gaz avec dispositifs pour retenir la flamme F23D0014260000)
F23D0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F23G	FOURS CRÉMATOIRES; COMBUSTION DE DÉCHETS OU DE COMBUSTIBLES PAUVRES
F23G0001000000	Procédés ou appareils spécialement adaptés à l'incinération des cadavres humains ou animaux
F23G0005000000	Procédés ou appareils, p.ex. incinérateurs, spécialement adaptés à la combustion de déchets ou de combustibles pauvres
F23G0005020000	comportant un traitement préalable
F23G0005027000	par pyrolyse ou par gazéification (pyrolyse des boues d'égout C02F0011000000;distillation destructive des matières carbonées C10B0053000000)
F23G0005033000	consistant en une désagrégation ou un broyage
F23G0005040000	consistant en un séchage
F23G0005050000	utilisant des grilles de séchage
F23G0005080000	comportant un chauffage supplémentaire
F23G0005100000	par des moyens électriques
F23G0005120000	utilisant un combustible gazeux ou liquide (F23G0005140000 a priorité)
F23G0005140000	comportant une combustion secondaire
F23G0005160000	dans une chambre de combustion séparée
F23G0005180000	dans une cheminée
F23G0005200000	avec combustion dans des tambours rotatifs ou oscillants
F23G0005220000	les tambours étant de forme conique
F23G0005240000	avec combustion dans une chambre de combustion verticale et sensiblement cylindrique
F23G0005260000	comportant un fond rotatif
F23G0005280000	comportant des bras ratisseurs
F23G0005300000	avec combustion dans un lit fluidisé
F23G0005320000	les déchets ou les combustibles pauvres étant soumis à un mouvement tourbillonnant, p.ex. incinérateurs cycloniques
F23G0005340000	les déchets ou les combustibles pauvres étant brûlés dans une fosse ou disposés en tas en vue de la combustion
F23G0005360000	comportant une chambre de combustion conique, p.ex. incinérateurs "teepee" (F23G0005220000 a priorité)
F23G0005380000	comportant un aménagement de plusieurs foyers
F23G0005400000	Appareils transportables ou mobiles
F23G0005420000	du type panier
F23G0005440000	Parties constitutives; Accessoires
F23G0005460000	Récupération de la chaleur
F23G0005480000	Prévention de la corrosion
F23G0005500000	Commande ou dispositifs de sécurité
F23G0007000000	Procédés ou appareils, p.ex. incinérateurs, spécialement adaptés à la combustion de déchets particuliers ou de combustibles pauvres, p.ex. des produits chimiques (F23G0001000000 a priorité;cabinets avec incinération A47K0011020000;oxydation des boues d'égout C02F0011060000;incinération des déchets radioactifs G21F0009000000)
F23G0007020000	de la bagasse ou plantes similaires
F23G0007040000	de liqueurs résiduelles, p.ex. de liqueurs au sulfite
F23G0007050000	d'huiles résiduelles
F23G0007060000	de gaz d'évacuation ou de gaz nocifs, p.ex. de gaz d'échappement (dispositifs d'échappement pour machines, pour rendre les gaz d'échappement inoffensifs, p.ex. par conversion thermique ou catalytique F01N0003080000;combustion des imbrûlés de la combustion primaire dans des appareils à combustion à combustible solide ou fluide F23B, F23C)
F23G0007070000	dans lesquels la combustion a lieu en présence de matériau catalytique
F23G0007080000	utilisant des torchères, p.ex. dans des cheminées
F23G0007100000	de détritus provenant des champs ou des jardins
F23G0007120000	de matières plastiques, p.ex. de caoutchouc
F23G0007140000	de sols pollués, p.ex. sols pollués par des huiles
F23H	GRILLES (entrées pour l'air de fluidisation pour appareils de combustion à lit fluidisé F23C0010200000); NETTOYAGE OU GRATTAGE DES GRILLES
F23H0001000000	Grilles à barreaux pleins (grilles doubles F23H0005000000)
F23H0001020000	avec amenée d'air ou réchauffage de l'air, p.ex. amenées d'air ou caissons de soufflage faisant partie de la structure de la grille ou lui servant de support
F23H0001040000	à surfaces de combustion variables
F23H0001060000	à barreaux de niveaux différents
F23H0001080000	Grilles verticales
F23H0003000000	Grilles à barreaux creux
F23H0003020000	refroidies intérieurement
F23H0003040000	refroidies extérieurement, p.ex. avec de l'eau, de la vapeur ou de l'air
F23H0005000000	Grilles doubles
F23H0007000000	Grilles inclinées (grilles mécaniques inclinées F23H0011120000)
F23H0007020000	à barreaux fixes
F23H0007040000	disposés en parallèle
F23H0007060000	à barreaux mobiles disposés parallèlement à la direction d'arrivée du combustible
F23H0007080000	à mouvement alternatif selon leur axe
F23H0007100000	oscillant autour de leur axe
F23H0007120000	à barreaux mobiles disposés perpendiculairement à la direction d'arrivée du combustible
F23H0007140000	à mouvement alternatif selon leur axe
F23H0007160000	oscillant autour de leur axe
F23H0007180000	à mouvement alternatif de bas en haut
F23H0009000000	Grilles rotatives; Grilles à vibrations (F23H0007000000 a priorité)
F23H0009020000	Grilles rotatives cylindriques
F23H0009040000	Grilles vibrant d'un seul bloc
F23H0009060000	à barreaux oscillant autour d'un axe perpendiculaire à leur axe longitudinal
F23H0009080000	à barreaux oscillant autour de leur axe longitudinal
F23H0009100000	et modifiés de façon à faire se déplacer le combustible le long de la grille
F23H0009120000	à barreaux mobiles dans un plan vertical
F23H0011000000	Grilles mécaniques à mouvement continu
F23H0011020000	à barreaux disposés sur des supports transversaux
F23H0011040000	à barreaux articulés d'un côté
F23H0011060000	à barreaux mobiles les uns par rapport aux autres
F23H0011080000	à plusieurs surfaces de grille, mobiles séparément
F23H0011100000	avec aménagements particuliers pour l'amenée d'air par dessous et pour le réglage de cette amenée
F23H0011120000	Grilles mécaniques inclinées; Grilles mécaniques à gradins
F23H0011140000	employées comme grilles auxiliaires
F23H0011160000	avec chargement à plusieurs niveaux
F23H0011180000	Parties constitutives
F23H0011200000	Dispositifs d'entraînement
F23H0011220000	Déplacement du combustible le long de la grille; Nettoyage de la grille
F23H0011240000	Enlèvement des cendres; Enlèvement des mâchefers
F23H0011260000	par basculage
F23H0011280000	Surfaces exposées à la combustion remplaçables
F23H0013000000	Grilles non couvertes par un des groupes F23H0001000000-F23H0011000000
F23H0013020000	Grilles paniers, p.ex. avec dispositif de secouage
F23H0013040000	Grilles télescopiques
F23H0013060000	Grilles basculantes
F23H0013080000	Grilles spécialement adaptées aux gazogènes et convenant également aux foyers
F23H0015000000	Nettoyage des grilles (ne faisant pas partie de la grille F23J0001000000); Déplacement du combustible le long de la grille (grilles à vibration modifiées pour faire se déplacer le combustible le long de la grille F23H0009100000;pour les grilles mécaniques F23H0011220000)
F23H0017000000	Parties constitutives des grilles
F23H0017020000	Agencement d'extrémité sur les barreaux
F23H0017040000	des grilles mécaniques
F23H0017060000	Dispositifs pour le réglage vertical de la grille
F23H0017080000	Barreaux dormants; Châssis; Barres d'espacement; Supports
F23H0017100000	Plaques mortes; Soles à combustible pleines
F23H0017120000	Barreaux à feu
F23J	ENLÈVEMENT OU TRAITEMENT DES PRODUITS OU DES RÉSIDUS DE COMBUSTION; CONDUITS (précipitation des poussières de fumées B01D;composition du combustible C10;appareils à combustion pour brûler les fumées ou les vapeurs, p.ex. les gaz d'échappement, F23G0007060000)
F23J0001000000	Enlèvement des cendres, mâchefers ou scories des chambres de combustion (dispositifs pour enlever de la matière du lit des appareils de combustion à lit fluidisé F23C0010240000)
F23J0001020000	Appareils pour enlever les cendres, mâchefers ou scories des cendriers, p.ex. à l'aide de wagonnets ou de convoyeurs, en employant des dispositifs à succion
F23J0001040000	Outils à main, p.ex. ringards, pique-feu, pincettes
F23J0001060000	Dispositifs fonctionnant mécaniquement, p.ex. poussoirs à mâchefers (faisant partie de la grille F23H)
F23J0001080000	Enlèvement des scories liquides
F23J0003000000	Enlèvement des résidus solides se trouvant dans les passages ou dans les chambres situés au delà du foyer, p.ex. dans les conduits de fumée par souffleurs de suie
F23J0003020000	Nettoyage des tubes de foyer; Nettoyage des carneaux ou cheminées (par des moyens qui ne diffèrent pas matériellement de ceux employés pour le nettoyage de tout autre tube une fois le feu éteint B08B)
F23J0003040000	Tampons
F23J0003060000	Systèmes d'accumulation des résidus provenant des différentes parties de l'installation
F23J0007000000	Aménagement des dispositifs d'introduction de produits chimiques dans le foyer (introduction de produits chimiques dans un foyer C10L)
F23J0009000000	Prévention de la solidification prématurée des résidus fondus de la combustion
F23J0011000000	Dispositifs pour la circulation des fumées ou des vapeurs, p.ex. conduits (isolation thermique à cet effet E04B0001940000;cheminées E04H0012280000;élimination des fumées de cuisson des poêles ou des fourneaux à usage domestique F24C0015200000)
F23J0011020000	pour amener à l'extérieur les fumées ou vapeurs provenant de différentes sources, p.ex. dans des dépôts de locomotives, dans des garages
F23J0011040000	dans les locomotives; dans les véhicules routiers; dans les bateaux
F23J0011060000	la fumée s'échappant horizontalement
F23J0011080000	pour appareils portatifs
F23J0011100000	pour tentes; pour cabanes; pour toute autre construction susceptible de prendre feu
F23J0011120000	Systèmes de conduits de fumées pour usines ou grands immeubles
F23J0013000000	Appareillage pour cheminées ou conduits de fumée (haubanage, rigidité E04H;moyens de grimpage E06C;appareils créant un tirage associés avec des cheminées ou conduits de fumée F23L)
F23J0013020000	Garnitures; Jaquettes; Habillages
F23J0013040000	Joints; Raccords (joints des tuyauteries en général F16L)
F23J0013060000	Ouvertures; Orifices d'entrée
F23J0013080000	Portes ou capuchons spécialement adaptés pour boîtes à fumée, conduits de fumée ou cheminées (en général E06B)
F23J0015000000	Aménagement des dispositifs de traitement de fumées ou de vapeurs (de tels dispositifs en soi, méthodes de traitement de fumées ou de vapeurs, voir les endroits appropriés pour ces traitements, p.ex. B01D0053000000)
F23J0015020000	des purificateurs, p.ex. pour enlever les matériaux nocifs (tampons pour résidus solides F23J0003040000)
F23J0015040000	utilisant des fluides de lavage
F23J0015060000	des appareils de refroidissement
F23J0015080000	des appareils de chauffage
F23J0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F23K	ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE DES APPAREILS À COMBUSTION (alimentations en combustible spécialement adaptées aux appareils de combustion à lit fluidisé F23C0010220000;réglage ou commande de la combustion F23N)
F23K0001000000	Préparation du combustible en morceau ou pulvérulent en l'état où il est introduit dans l'appareil à combustion (filtration B01D;mélange B01F;broyage B02C;séchage F26B)
F23K0001020000	Mélange d'un combustible solide avec un liquide, p.ex. préparation de schlamms
F23K0001040000	Réchauffage du combustible avant son introduction dans l'appareil à combustion
F23K0003000000	Alimentation ou distribution de combustible en morceaux ou pulvérulent à l'appareil à combustion (manutention en général B65G)
F23K0003020000	Alimentation pneumatique, c. à d. par courant d'air
F23K0003040000	pour foyers de chaudières de locomotive
F23K0003060000	pour foyers du type à cuve
F23K0003080000	pour foyers à grilles à barreaux mobiles
F23K0003100000	Aménagements pour foyers à alimentation par en dessous
F23K0003120000	par pistons pousseurs
F23K0003140000	par vis
F23K0003160000	Aménagements pour foyers à alimentation par en dessus
F23K0003180000	Foyers à projection
F23K0003200000	avec trémies mobiles
F23K0003220000	Commande de l'épaisseur de la couche de combustible
F23K0005000000	Alimentation en d'autres combustibles ou distribution d'autres combustibles pour les appareils à combustion
F23K0005020000	Combustibles liquides
F23K0005040000	Systèmes d'alimentation ou de distribution utilisant des pompes (F23K0005060000 a priorité)
F23K0005060000	à partir d'une source centrale vers plusieurs brûleurs
F23K0005080000	Préparation du combustible
F23K0005100000	Mélange avec d'autres fluides
F23K0005120000	Préparation des émulsions (brûleurs dans lesquels on pulvérise une émulsion d'eau et de combustible dans l'enceinte de combustion F23D0011160000)
F23K0005140000	Parties constitutives
F23K0005160000	Dispositifs de sécurité (F23K0005180000 a priorité;dispositifs de sécurité pour chambres de combustion F23M0011000000)
F23K0005180000	Dispositifs de nettoyage ou de purge, p.ex. filtres
F23K0005200000	Dispositifs de préchauffage (dans des brûleurs à pulvérisation directe de gouttelettes de liquide ou de liquide vaporisé dans l'enceinte de combustion F23D0011440000)
F23K0005220000	Dispositifs de vaporisation (dans des brûleurs à pulvérisation directe de gouttelettes de liquide ou de liquide vaporisé dans l'enceinte de combustion F23D0011440000)
F23L	ALIMENTATION EN AIR OU EN LIQUIDES OU GAZ NON COMBUSTIBLES DANS LES APPAREILS DE COMBUSTION EN GÉNÉRAL (autels avec moyens d’alimentation en air ou en vapeur F23M0003040000;chicanes ou écrans avec passages pour l’amenée d’air F23M0009040000); SOUPAPES OU REGISTRES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À LA COMMANDE DE L'ALIMENTATION EN AIR OU DU TIRAGE DANS LES APPAREILS DE COMBUSTION; GÉNÉRATION DU TIRAGE DANS LES APPAREILS DE COMBUSTION; MITRONS DE CHEMINÉES OU DE CONDUITS D'ALIMENTATION EN AIR; DÉBOUCHÉS DE CONDUITS DE CHEMINÉES
F23L0001000000	Passages ou ouvertures pour amener l'air primaire de combustion (chicanes ou déflecteurs dans les arrivées d’air F23M0009020000)
F23L0001020000	l'air étant introduit en dessous du foyer
F23L0003000000	Aménagements des soupapes ou des registres situés devant le foyer
F23L0005000000	Appareils produisant un soufflage devant le foyer
F23L0005020000	Aménagements des ventilateurs ou des soufflantes
F23L0005040000	par aspiration de l'air de combustion, p.ex. à l'aide d'un jet de vapeur
F23L0007000000	Alimentation du foyer en liquides ou gaz non combustibles autres que l'air, p.ex. oxygène, vapeur d'eau
F23L0009000000	Passages ou ouvertures pour introduire l'air secondaire nécessaire à la combustion complète du combustible (chicanes ou déflecteurs dans les arrivées d’air F23M0009020000)
F23L0009020000	l'air étant introduit au-dessus du foyer
F23L0009040000	l'air étant introduit au delà du foyer, p.ex. plus près de la sortie des fumées
F23L0009060000	l'air étant introduit dans la couche en combustion
F23L0011000000	Aménagements des soupapes ou des registres situés après le foyer
F23L0011020000	pour diminuer le tirage par admission d'air dans les carneaux
F23L0013000000	Structure des soupapes ou registres de commande de l'alimentation en air ou du tirage
F23L0013020000	pivotant autour d'un axe unique, mais n'ayant pas d'autre mouvement (en forme de lames articulées pivotant chacune autour d'un axe F23L0013080000)
F23L0013040000	cet axe étant perpendiculaire au plan de l'appareil
F23L0013060000	ayant uniquement un mouvement de glissement
F23L0013080000	fonctionnant comme un store à rouleaux; fonctionnant comme une jalousie à lames mobiles
F23L0013100000	ayant un mouvement composé, comportant à la fois glissement et pivotement
F23L0015000000	Réchauffage de l'air de combustion
F23L0015020000	Aménagements des régénérateurs
F23L0015040000	Aménagements des récupérateurs
F23L0017000000	Génération du tirage; Mitrons de cheminées ou de conduits d'alimentation en air; Débouchés de conduits de cheminées
F23L0017020000	Mitrons de cheminées ou de conduits d'alimentation en air; Débouchés de conduits de cheminées
F23L0017040000	Dispositifs d'équilibrage des conduits de circulation, c. à d. dispositifs qui combinent l'entrée d'air dans l'appareil de combustion avec la sortie des fumées
F23L0017060000	à plusieurs branches; en T
F23L0017080000	avec cônes coaxiaux ou ouvertures latérales
F23L0017100000	dans lesquels le mitron se déplace comme un tout
F23L0017120000	Dispositifs de fixation des mitrons ou débouchés aux cheminées, conduits, ou carneaux
F23L0017140000	Dispositifs de drainage
F23L0017160000	Appareils de tirage, p.ex. jet de vapeur agissant sur les produits de combustion au delà du foyer
F23L0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F23M	ARMATURES, ENVELOPPES, PAROIS OU PORTES SPÉCIALEMENT ADAPTÉES AUX CHAMBRES DE COMBUSTION, p.ex. AUTELS; DISPOSITIFS DE DÉFLEXION D’AIR, DE FLAMMES OU DE PRODUITS DE COMBUSTION DANS LES CHAMBRES DE COMBUSTION; DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX CHAMBRES DE COMBUSTION; DÉTAILS DES CHAMBRES DE COMBUSTION NON PRÉVUS AILLEURS
F23M0003000000	Autels
F23M0003020000	modifiés pour permettre la circulation des fluides, p.ex. air, vapeur, eau
F23M0003040000	pour le refoulement de gaz, p.ex. air, vapeur
F23M0003060000	à l'intérieur du foyer ou vers le foyer
F23M0003080000	au dehors du foyer, p.ex. vers la sortie des fumées
F23M0003100000	transversalement
F23M0003120000	caractérisés par leur forme ou leur structure (F23M0003020000 a priorité)
F23M0003140000	avec ouvertures pour le passage des produits de combustion
F23M0003160000	construits par sections, p.ex. en utilisant des traverses ou des panneaux
F23M0003180000	doubles, multiples
F23M0003200000	comprenant des pièces rapportées en matériaux réfractaires, totalement ou en partie
F23M0003220000	mobiles; réglables
F23M0005000000	Armatures; Enveloppes; Parois (construction ou support des parois de tubes pour chaudières à vapeur F22B)
F23M0005020000	caractérisées par la forme des briques ou des blocs utilisés (matériaux céramiques C04B0033000000, C04B0035000000)
F23M0005040000	Supports pour enveloppes
F23M0005060000	Voûtes ou ciels pour chambres de combustion (F23M0005020000, F23M0005040000 ont priorité)
F23M0005080000	Refroidissement des armatures, enveloppes ou parois; Tubes de parois
F23M0007000000	Portes
F23M0007020000	Châssis à cet effet
F23M0007040000	Refroidissement des portes ou des châssis de portes
F23M0009000000	Chicanes ou déflecteurs pour l'air ou les produits de combustion (associés structurellement aux brûleurs F23D); Écrans de foyer
F23M0009020000	dans les arrivées d'air
F23M0009040000	avec passage des amenées d'air dans les chicanes ou déflecteurs
F23M0009060000	dans les boîtes à feu
F23M0009080000	Chicanes ou déflecteurs hélicoïdaux ou à double courbure
F23M0009100000	Chicanes ou déflecteurs en forme de tubes, p.ex. dans des chaudières aquatubulaires (interconnexion de ces tubes dans les chaudières afin de ménager un écoulement de fluide F22)
F23M0011000000	Dispositifs de sécurité (associés structurellement aux brûleurs F23D;pour l’alimentation en combustible liquide F23K0005160000;concernant la commande de la combustion F23N0005240000;associés structurellement aux allumeurs F23Q)
F23M0011020000	Prévention des émissions de flammes ou de gaz chauds ou des admissions d'air, par les regards ou ouvertures de chargement
F23M0011040000	Moyens pour surveiller la combustion, p.ex. fenêtres (systèmes d'alarme G08B)
F23M0020000000	Détails des chambres de combustion, non prévus ailleurs
F23N	RÉGLAGE OU COMMANDE DE LA COMBUSTION (dispositifs de commande spécialement adaptés aux appareils à combustion dans lesquels la combustion a lieu dans un lit fluidisé de combustible ou d'autres particules F23C0010280000;dispositions de commande sensibles à certaines conditions pour le réglage de la combustion dans les poêles à usage domestique pour combustibles solides à foyers ouverts F24B0001187000)
F23N0001000000	Réglage de l'alimentation en combustible
F23N0001020000	conjointement au réglage de l'amenée d'air
F23N0001040000	conjointement au réglage de l'amenée d'air et du tirage
F23N0001060000	conjointement au réglage du tirage
F23N0001080000	conjointement au réglage d'un autre agent, p.ex. l'eau de la chaudière
F23N0001100000	et de l'amenée d'air ou du tirage
F23N0003000000	Réglage de l'amenée d'air ou du tirage (conjointement au réglage de l'alimentation en combustible F23N0001000000)
F23N0003020000	Réglage du tirage par action directe de la pression sur une seule soupape ou un seul registre
F23N0003040000	par action d'une seule soupape ou d'un seul registre, sous l'effet d'éléments sensibles à la température
F23N0003060000	par action simultanée de deux ou plusieurs soupapes ou registres (F23N0003080000 a priorité)
F23N0003080000	par systèmes assistés
F23N0005000000	Systèmes de commande de la combustion (F23N0001000000, F23N0003000000 ont priorité)
F23N0005020000	utilisant des dispositifs sensibles aux variations thermiques ou à la dilatation thermique d'un agent
F23N0005040000	utilisant des éléments bimétalliques
F23N0005060000	utilisant des soufflets; utilisant des diaphragmes
F23N0005080000	utilisant des éléments sensibles à la lumière
F23N0005100000	utilisant des thermocouples
F23N0005120000	utilisant des éléments sensibles à l'ionisation, c. à d. des électrodes de flamme
F23N0005140000	utilisant des résistances sensibles à la chaleur
F23N0005160000	utilisant des détecteurs sensibles aux bruits
F23N0005180000	utilisant des détecteurs sensibles au débit de l'écoulement de l'air ou du combustible
F23N0005200000	à programme de temps commandé électriquement, p.ex. au moyen de relais à retards
F23N0005220000	à programme de temps commandé mécaniquement, p.ex. au moyen de cames
F23N0005240000	Systèmes prévenant le développement de conditions anormales ou indésirables, c. à d. dispositifs de sécurité (F23N0005020000-F23N0005180000 ont priorité)
F23N0005260000	Parties constitutives
F23Q	ALLUMAGE (dispositifs pour allumer les allumettes A24F; allumeurs chimiques C06C0009000000); DISPOSITIFS D'EXTINCTION
F23Q0001000000	Allumage mécanique (briquets contenant un combustible F23Q0002000000;allumettes C06F)
F23Q0001020000	utilisant l'effet de frottement ou de choc
F23Q0001040000	sur une pièce mue par l'organe de commande du combustible, p.ex. par un robinet sur un réchaud à gaz
F23Q0001060000	Allumeurs portatifs
F23Q0002000000	Briquets contenant un combustible, p.ex. pour cigarettes
F23Q0002020000	Briquets à combustible liquide
F23Q0002040000	à ferro-cerium et mèche
F23Q0002060000	à molette
F23Q0002080000	à allumage par capot mû par un ressort
F23Q0002100000	autres éléments de frottement
F23Q0002120000	à ferro-cerium sans mèche
F23Q0002140000	à ferro-cerium et mèche en torche avec allumage par battement ou poussée
F23Q0002160000	Briquets à gaz, p.ex. à gaz emmagasiné à l'état liquide
F23Q0002167000	à flamme réglable
F23Q0002173000	Valves à cet effet
F23Q0002180000	Briquets à combustible solide
F23Q0002200000	à ferro-cerium et molette
F23Q0002220000	à ferro-cerium et mèche salpêtrée
F23Q0002240000	à tirettes ou frottoirs ou à éléments inflammables
F23Q0002260000	combinés avec des briquets à combustible liquide
F23Q0002280000	Briquets caractérisés par l'allumage électrique du combustible
F23Q0002300000	Briquets caractérisés par l'allumage catalytique du combustible
F23Q0002320000	Briquets caractérisés par le fait d'être combinés avec d'autres objets (combinaisons avec des articles de fumeurs A24F)
F23Q0002340000	Parties constitutives ou accessoires
F23Q0002360000	Enveloppe extérieure, corps
F23Q0002380000	avec réservoir à pierres ou outils
F23Q0002400000	Moyens de fixation pour capots
F23Q0002420000	Réservoirs à combustible; Fermetures pour ces réservoirs
F23Q0002440000	Mèches; Guide-mèches ou attaches
F23Q0002460000	Molettes; Leur disposition
F23Q0002480000	Pierres à briquets (composition, fabrication C06C0015000000); Leurs guides ou leur disposition
F23Q0002500000	Etuis protecteurs
F23Q0002520000	Dispositifs de remplissage
F23Q0003000000	Allumage à étincelles produites électriquement (briquets contenant un combustible F23Q0002280000;bougies d'allumage H01T0013000000)
F23Q0003010000	Briquets à main, p.ex. pour cigarettes
F23Q0005000000	Allumage par rupteur, c. à d. avec étincelles produites entre des électrodes par rupture du contact entre celles-ci
F23Q0007000000	Allumage par incandescence; Allumage utilisant de la chaleur produite électriquement, p.ex. briquets pour cigarettes; Bougies incandescentes à chauffage électrique
F23Q0007020000	pour enflammer des combustibles solides
F23Q0007040000	avec ventilateurs pour amener de la chaleur au combustible
F23Q0007060000	Allumeurs faisant partie de la structure de brûleurs pour combustibles à l'état fluide (briquets contenant un combustible F23Q0002000000)
F23Q0007080000	servant à vaporiser et allumer un combustible liquide, p.ex. dans des lampes tempêtes
F23Q0007100000	pour combustible gazeux, p.ex. dans un appareil à souder
F23Q0007120000	commandés par un dispositif de commande du gaz
F23Q0007140000	Allumeurs portatifs
F23Q0007160000	à batterie incorporée
F23Q0007180000	à générateur incorporé
F23Q0007200000	à transformateur de tension du secteur incorporé
F23Q0007220000	Parties constitutives
F23Q0007240000	Dispositifs de sécurité
F23Q0007260000	Possibilité de réallumage
F23Q0009000000	Allumage par flamme pilote
F23Q0009020000	indépendants de l'alimentation principale en combustible
F23Q0009040000	pour brûleurs droits, p.ex. des brûleurs de réchauds à gaz
F23Q0009060000	pour brûleurs renversés, p.ex. des lampes à gaz
F23Q0009080000	dépendants de l'alimentation principale en combustible
F23Q0009100000	réglant l'alimentation successive en combustible des brûleurs pilotes et des brûleurs principaux
F23Q0009120000	permettant l'alimentation en combustible du brûleur principal selon l'existence de la flamme-pilote
F23Q0009140000	par des moyens électriques, p.ex. des éléments sensibles à la lumière
F23Q0011000000	Aménagements des allumeurs catalytiques
F23Q0011040000	sur le brûleur
F23Q0011060000	éloignés du brûleur, p.ex. sur le verre d'une lampe
F23Q0011080000	sur une pièce mue par l'organe de commande du combustible
F23Q0011100000	et s'écartant de la flamme après l'allumage
F23Q0013000000	Allumage non prévu ailleurs
F23Q0013020000	utilisant des brûleurs à gaz, p.ex. tisonniers à gaz
F23Q0013040000	utilisant des brûleurs portatifs, p.ex. torches, pots à feu
F23Q0021000000	Dispositifs pour provoquer l'allumage à distance
F23Q0023000000	Vérification des installations d'allumage (particulières aux moteurs à combustion interne F02P0017000000; essai des bougies d'allumage H01T0013580000)
F23Q0023020000	Vérification du moment de l'allumage
F23Q0023080000	Vérification des parties constitutives
F23Q0023100000	électrique
F23Q0025000000	Dispositifs d'extinction, p.ex. pour souffler ou moucher les flammes de chandelles
F23R	ÉLABORATION DES PRODUITS DE COMBUSTION À HAUTE PRESSION OU À GRANDE VITESSE, p.ex. CHAMBRES DE COMBUSTION DE TURBINES À GAZ (appareils de combustion à lit fluidisé spécialement adaptés pour fonctionner sous une pression supérieure à la pression atmosphérique F23C0010160000)
F23R0003000000	Chambres de combustion à combustion continue utilisant des combustibles liquides ou gazeux
F23R0003020000	caractérisées par la configuration du flux d'air ou du flux de gaz (chambres de combustion à retournement F23R0003540000;chambres de combustion du type cyclone ou à tourbillon F23R0003580000)
F23R0003040000	Aménagements de l'entrée d'air
F23R0003060000	Disposition des ouvertures le long du tube à flamme
F23R0003080000	entre les sections annulaires de tubes à flamme, p.ex. tubes à flamme à sections télescopiques
F23R0003100000	pour l'air primaire (F23R0003060000 a priorité)
F23R0003120000	créant un tourbillon
F23R0003140000	au moyen d'ailettes de tourbillonnement
F23R0003160000	avec des dispositifs à l'intérieur du tube à flamme ou de la chambre de combustion pour influer sur le flux d'air ou de gaz
F23R0003180000	Moyens de stabilisation de la flamme, p.ex. accroche-flamme de postcombustion d'ensembles fonctionnels à propulsion par réaction
F23R0003200000	comprenant des moyens d'injection du combustible
F23R0003220000	mobiles, p.ex. vers une position inopérante; réglables, p.ex. autoréglables
F23R0003240000	du type à écran fluide
F23R0003260000	Commande du flux d'air
F23R0003280000	caractérisées par l'alimentation en combustible
F23R0003300000	comprenant des dispositifs destinés à prévaporiser le combustible
F23R0003320000	tubulaires
F23R0003340000	Alimentation de différentes zones de combustion
F23R0003360000	Alimentation en combustibles différents
F23R0003380000	comprenant des moyens d'injection de combustible rotatifs
F23R0003400000	caractérisées par l'emploi de moyens catalytiques
F23R0003420000	caractérisées par la disposition ou la forme des tubes à flamme ou des chambres de combustion
F23R0003440000	Chambres de combustion comprenant un tube à flamme tubulaire à l'intérieur d'une enveloppe tubulaire (chambres de combustion à retournement de flux F23R0003540000)
F23R0003460000	Chambres de combustion comprenant une disposition annulaire des tubes à flamme à l'intérieur d'une enveloppe annulaire commune ou d'enveloppes individuelles
F23R0003480000	Tuyaux d'interconnection entre les tubes à flamme, p.ex. pour transmission de flamme, pour égalisation de pression
F23R0003500000	Chambres de combustion comprenant un tube à flamme annulaire à l'intérieur d'une enveloppe annulaire (chambres de combustion toriques F23R0003520000)
F23R0003520000	Chambres de combustion toriques
F23R0003540000	Chambres de combustion à retournement
F23R0003560000	Chambres de combustion comportant des tubes à flamme rotatifs
F23R0003580000	Chambres de combustion du type cyclone ou à tourbillon
F23R0003600000	Structures de support; Moyens de fixation ou de montage
F23R0005000000	Chambres de combustion à combustion continue utilisant du combustible solide ou pulvérulent
F23R0007000000	Chambres de combustion à combustion intermittente ou explosive
F24	CHAUFFAGE; FOURNEAUX; VENTILATION
F24B	POÊLES OU FOURNEAUX À USAGE DOMESTIQUE, POUR COMBUSTIBLES SOLIDES; INSTRUMENTS ACCESSOIRES POUR L'UTILISATION DES POÊLES OU DES FOURNEAUX
F24B0001000000	Poêles ou fourneaux
F24B0001020000	Poêles clos
F24B0001040000	en carreaux émaillés (F24B0001080000, F24B0001160000 ont priorité)
F24B0001060000	Structure des carreaux ou de leurs moyens d'entretoisement, p.ex. plaques de garniture (façonnage des carreaux B28B;glaçure des carreaux C04B)
F24B0001080000	à réserve de combustible dans une seule trémie indivise à l'intérieur du poêle ou du fourneau
F24B0001100000	à combustion dans le sens horizontal (F24B0001140000 a priorité)
F24B0001140000	avec prédistillation dans la trémie
F24B0001160000	à réserve de combustible dans plusieurs trémies ou dans une trémie divisée à l'intérieur du poêle ou du fourneau
F24B0001180000	Poêles à foyers ouverts, p.ex. cheminées à foyers ouverts
F24B0001181000	Cheminées à foyers ouverts sans emplacement fixe, p.ex. pour caravanes
F24B0001182000	comportant des moyens supplémentaires pour la cuisson (autres poêles comportant des moyens supplémentaires pour la cuisson F24B0001260000)
F24B0001183000	comportant des moyens supplémentaires pour chauffer de l'eau
F24B0001185000	comportant des moyens de circulation d'air, des moyens d'échange de chaleur ou des moyens supplémentaires pour le chauffage par convection (F24B0001183000 a priorité;parties constitutives ou accessoires comportant des moyens de circulation d'air, des moyens d'échange de chaleur ou des moyens supplémentaires pour le chauffage par convection F24B0001191000); Réglage de la combustion; Dispositifs de commande à cet effet
F24B0001187000	Dispositifs de commande pour le réglage de la combustion sensibles à certaines conditions (soupapes ou registres pour l'amenée d'air F23L)
F24B0001188000	caractérisés par l'utilisation de moyens d'échange de chaleur (F24B0001187000 a priorité)
F24B0001189000	caractérisés par des moyens de circulation de l'air, c. à d. de l'air de combustion, de l'air chauffé ou de gaz de combustion, p.ex. par des registres de commande de tirage (F24B0001187000, F24B0001188000 ont priorité)
F24B0001190000	Alimentation en air de combustion
F24B0001191000	Parties constitutives; Accessoires
F24B0001192000	Portes; Ecrans; Dispositifs pare-feu
F24B0001193000	Grilles; Chenets
F24B0001195000	Foyers; Cadres; Hottes; Réflecteurs de chaleur
F24B0001197000	Atres
F24B0001198000	Entourages de façades
F24B0001199000	Dispositifs de manipulation du combustible
F24B0001200000	Fourneaux
F24B0001220000	dans lesquels le four est disposé au-dessus du foyer
F24B0001240000	à masses incorporées pour l'emmagasinage de la chaleur ou le calorifugeage
F24B0001260000	Poêles comportant des moyens supplémentaires pour la cuisson (poêles à foyers ouverts comportant des moyens supplémentaires pour la cuisson F24B0001182000)
F24B0001280000	Installations combinées de poêles ou de fourneaux, p.ex. de poêles adossés ayant un foyer commun
F24B0003000000	Appareils de chauffage non couverts par le groupe F24B0001000000, p.ex. braseros au charbon de bois (pour la cuisine A47J0027000000-A47J0037000000)
F24B0005000000	Circulation de l'air de combustion ou des gaz de combustion à l'intérieur ou autour des poêles ou des fourneaux (poêles à foyers ouverts comportant des moyens de circulation de l'air F24B0001185000)
F24B0005020000	à l'intérieur ou autour des poêles
F24B0005040000	où l'air ou les gaz circulent en descendant dans la partie inférieure du poêle ou de la grille de foyer
F24B0005060000	à l'intérieur ou autour des fourneaux
F24B0005080000	autour du four de boulangerie
F24B0007000000	Poêles, fourneaux ou conduits pour gaz de combustion comportant des moyens supplémentaires pour le chauffage par convection (poêles à foyers ouverts caractérisés par l'utilisation des moyens d'échange de chaleur F24B0001185000;appareils de chauffage d'air possédant des moyens de production de chaleur F24H0003000000)
F24B0007020000	avec conduits d'air externes
F24B0007040000	avec conduits d'air internes
F24B0007060000	sans conduits d'air
F24B0009000000	Poêles, fourneaux ou conduits pour gaz de combustion comportant des moyens supplémentaires pour chauffer de l'eau (F24B0001182000, F24B0001183000 ont priorité)
F24B0009020000	dans des récipients ouverts, p.ex. bain-marie
F24B0009040000	dans des récipients fermés
F24B0013000000	Parties constitutives propres uniquement aux poêles ou fourneaux brûlant des combustibles solides (parties constitutives ou accessoires pour poêles à foyers ouverts F24B0001191000;enlèvement des cendres, mâchefers ou scories des chambres de combustion F23J0001000000;enlèvement des résidus solides se trouvant dans les passages ou dans les chambres situés au-delà du foyer F23J0003000000;joints ou raccords pour cheminées ou conduits de fumée F23J0013040000;ouvertures ou orifices d'entrée pour cheminées ou conduits de fumée F23J0013060000;moyens pour surveiller la combustion F23M0011040000)
F24B0013020000	Disposition ou montage des assemblages de grilles (grilles F23H); Disposition ou montage des revêtements pour foyers, p.ex. plaque de cheminée (céramiques C04B0033000000, C04B0035000000;armatures, enveloppes, parois pour chambres de combustion F23M)
F24B0013040000	Disposition pour l'alimentation en combustible solide, p.ex. trémies (alimentation en combustible solide des appareils à combustion en général F23K)
F24B0015000000	Instruments accessoires pour l'utilisation des poêles ou des fourneaux (tamis à cendres B07B;allume-feux C10L0011000000;enlèvement des cendres F23J;autres dispositifs d'allumage F23Q)
F24B0015020000	pour casser le charbon
F24B0015040000	Seaux à charbon; Caisses à charbon
F24B0015060000	Pelles à éjecteurs
F24B0015080000	Pelles à cribles
F24B0015100000	Pinces à charbon
F24C	AUTRES POÊLES OU FOURNEAUX À USAGE DOMESTIQUE; PARTIES CONSTITUTIVES DES POÊLES OU FOURNEAUX À USAGE DOMESTIQUE, D'APPLICATION GÉNÉRALE (poêles-radiateurs du type à circulation de fluide F24H)
F24C0001000000	Poêles ou fourneaux dans lesquels le combustible ou la source d'énergie n'est pas exclusivement un combustible solide ou d'un type couvert par un seul des groupes F24C0003000000-F24C0009000000; Poêles ou fourneaux dans lesquels le type de combustible ou d'énergie utilisé n'est pas spécifié
F24C0001020000	pouvant utiliser deux ou plusieurs types de combustible ou d'énergie (F24C0001160000 a priorité;combinaisons de deux ou plusieurs poêles ou fourneaux utilisant chacun un type différent de combustible ou d'énergie F24C0011000000)
F24C0001040000	simultanément
F24C0001060000	par changement de pièces, p.ex. en remplaçant un brûleur par une plaque électrique chauffante
F24C0001080000	adaptés uniquement au chauffage par rayonnement (F24C0001160000 a priorité)
F24C0001100000	avec réflecteurs
F24C0001120000	de forme circulaire
F24C0001140000	Poêles ou fourneaux à chauffage par rayonnement comportant des moyens supplémentaires de chauffage par convection (F24C0001020000, F24C0001160000 ont priorité;adaptés au chauffage par convection uniquement F24H)
F24C0001160000	spécialement adaptés pour voyager, p.ex. démontables
F24C0003000000	Poêles ou fourneaux à combustibles gazeux
F24C0003020000	dans lesquels la chaleur est produite uniquement par des flammes (F24C0003140000 a priorité)
F24C0003040000	dans lesquels la chaleur est produite en totalité ou en partie par un corps radiant, p.ex. par une plaque perforée (F24C0003140000 a priorité)
F24C0003060000	sans flamme apparente
F24C0003080000	Disposition ou montage des brûleurs (brûleurs en soi F23D)
F24C0003100000	Disposition ou montage des dispositifs d'allumage (dispositifs d'allumage en soi F23Q)
F24C0003120000	Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (soupapes de commande F16K;dispositifs de sécurité pour brûleurs F23D0014720000;réglage ou commande de la combustion F23N)
F24C0003140000	spécialement adaptés pour voyager, p.ex. démontables
F24C0005000000	Poêles ou fourneaux à combustibles liquides
F24C0005020000	à brûleurs à vaporisation, p.ex. du type cuvette (F24C0005200000 a priorité)
F24C0005040000	à mèches
F24C0005060000	réglables
F24C0005080000	dans lesquels la chaleur est produite en totalité ou en partie par un corps radiant
F24C0005100000	à brûleurs à pulvérisation (F24C0005200000 a priorité)
F24C0005120000	Disposition ou montage des brûleurs (brûleurs en soi F23D)
F24C0005140000	Disposition ou montage des dispositifs d'allumage (dispositifs d'allumage en soi F23Q)
F24C0005160000	Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (soupapes de commande F16K;dispositifs de sécurité pour brûleurs F23D;réglage ou commande de la combustion F23N)
F24C0005180000	Dispositifs d'alimentation en combustible liquide faisant partie des poêles ou fourneaux (alimentation en combustible liquide des appareils à combustion, en général F23K)
F24C0005200000	spécialement adaptés pour voyager, p.ex. démontables
F24C0007000000	Poêles ou fourneaux chauffés à l'électricité (éléments ou aménagements électriques des circuits de chauffage H05B)
F24C0007020000	à micro-ondes (chauffage par micro-ondes en général H05B0006640000)
F24C0007040000	dans lesquels la chaleur est rayonnée directement par l'élément chauffant (F24C0007100000 a priorité)
F24C0007060000	Disposition ou montage des éléments de chauffage électrique
F24C0007080000	Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (relais H01H;aménagements électriques des circuits de chauffage H05B)
F24C0007100000	spécialement adaptés pour voyager, p.ex. démontables
F24C0009000000	Poêles ou fourneaux chauffés par un seul type d'énergie non couverts par les groupes F24C0003000000-F24C0007000000 ou par la sous-classe F24B (utilisant la chaleur dégagée par une réaction exothermique ne comportant pas une alimentation en oxygène libre, utilisant l'énergie solaire F24J)
F24C0011000000	Combinaisons de plusieurs poêles ou fourneaux, p.ex. utilisant chacun un type d'énergie différent
F24C0013000000	Poêles ou fourneaux comportant des moyens supplémentaires pour chauffer de l'eau
F24C0014000000	Poêles ou fourneaux comportant des possibilités d'auto-nettoyage, p.ex. de nettoyage permanent ou catalytique, de nettoyage électrostatique
F24C0014020000	du type pyrolytique
F24C0015000000	Parties constitutives (éléments du chauffage électrique ou leurs aménagements H05B)
F24C0015020000	Portes adaptées spécialement pour poêles ou fours (en général E06B;pour chambres de combustion F23M)
F24C0015040000	avec hublots de surveillance
F24C0015060000	Eléments décoratifs, p.ex. grille de façade, entourage
F24C0015080000	Plaques de base ou de support; Pieds ou montants; Enveloppes; Roulettes (F24C0015100000 a priorité)
F24C0015100000	Dessus, p.ex. plaque chauffante. Rondelles ou anneaux (F24C0015120000, F24C0015140000 ont priorité)
F24C0015120000	Supports latéraux; Plaques latérales; Couvercles, écrans protecteurs; Râteliers extérieurs aux fours, p.ex. pour égoutter les assiettes
F24C0015140000	Plateaux ou rainures pour l'écoulement
F24C0015160000	Tablettes, crémaillères ou planchettes intérieures aux fours; Leurs supports
F24C0015180000	Disposition des compartiments additionnels autres que ceux de cuisson, p.ex. pour le chauffage, le rangement d'ustensiles ou les bacs à combustibles; Aménagements d'appareils additionnels de chauffage ou de cuisson, p.ex. grils (grils en soi A47J)
F24C0015200000	Elimination des fumées de cuisson (éléments, détails ou accessoires des récipients de cuisson pour éliminer ou condenser les vapeurs de cuisson dans de tels récipients A47J0036380000)
F24C0015220000	Réflecteurs pour appareils de chauffage par rayonnement
F24C0015240000	Eléments ou panneaux radiants pour appareils de chauffage par rayonnement (brûleurs à gaz à rayonnement F23D0014120000)
F24C0015260000	Poignées de transport
F24C0015280000	Ecrans de tirage
F24C0015300000	Dispositions pour le montage des poêles ou fourneaux dans des emplacements particuliers
F24C0015320000	Aménagements des conduits pour gaz chauds, p.ex. dans ou autour des fours de boulangerie
F24C0015340000	Eléments ou dispositions pour l'accumulation de chaleur ou l'isolation
F24C0015360000	Dispositifs protecteurs, p.ex. pour éviter le contact avec les parties chauffées
F24D	SYSTÈMES DE CHAUFFAGE DE LOCAUX DOMESTIQUES OU D'AUTRES LOCAUX, p.ex. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE CENTRAL; SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE À USAGE DOMESTIQUE; LEURS ÉLÉMENTS OU PARTIES CONSTITUTIVES (prévention de la corrosion C23F;alimentation en eau en général E03;utilisation de la vapeur ou des condensats provenant soit du soutirage, soit de la sortie des ensembles fonctionnels de machines motrices à vapeur pour le chauffage F01K0017020000;purgeurs d'eau de condensation F16T;poêles ou fourneaux domestiques F24B, F24C;appareils de chauffage de l'air ou de l'eau possédant des moyens pour produire de la chaleur F24H;systèmes combinés de chauffage et de réfrigération F25B;échangeurs de chaleur ou leurs éléments F28;élimination du tartre F28G;éléments du chauffage électrique ou leurs aménagements H05B)
F24D0001000000	Systèmes de chauffage central
F24D0001000000	Systèmes de chauffage central à vapeur (F24D0010000000, F24D0011000000 ont priorité)
F24D0001020000	utilisant de la vapeur vive
F24D0001040000	utilisant de la vapeur d'échappement
F24D0001060000	utilisant de la vapeur surchauffée
F24D0001080000	Distribution par conduits, p.ex. à conduit unique
F24D0003000000	Systèmes de chauffage central à eau chaude (F24D0010000000, F24D0011000000 ont priorité)
F24D0003020000	à circulation forcée, p.ex. par pompes
F24D0003040000	à eau sous pression élevée
F24D0003060000	Dispositions ou dispositifs pour maintenir une pression élevée
F24D0003080000	combinés avec des systèmes de fourniture domestique d'eau chaude
F24D0003100000	Distribution par conduits, p.ex. comportant des accumulateurs de chaleur, des vases d'expansion
F24D0003120000	Aménagements de tubes et panneaux pour le chauffage par plafond, mur ou sol (chauffage électrique par le sol F24D0013020000;adaptations spéciales des planchers pour l'incorporation de conduites, p.ex. pour chauffage ou ventilation, E04B0005480000;éléments de construction en forme de blocs ou autre pour la construction de parties de bâtiments caractérisés par des adaptations particulières, p.ex. servant à loger des conduites, E04C0001390000;éléments de construction de relativement faible épaisseur pour la construction de parties de bâtiments avec adaptations particulières pour usages auxiliaires, p.ex. servant au logement de conduits, E04C0002520000)
F24D0003140000	incorporés dans un plafond, un mur ou un plancher
F24D0003160000	fixés sur ou attenant à un plafond, un mur ou un plancher
F24D0003180000	utilisant des pompes à chaleur
F24D0005000000	Systèmes de chauffage central à air chaud (F24D0010000000, F24D0011000000 ont priorité;conditionnement de l'air F24F); Systèmes de chauffage central à gaz d'échappement
F24D0005020000	fonctionnant avec émission d'air chaud dans l'espace ou le local à chauffer
F24D0005040000	avec recyclage de l'air au réchauffeur d'air
F24D0005060000	fonctionnant sans émission d'air chaud dans l'espace ou le local à chauffer
F24D0005080000	à air chaud circulant dans des radiateurs
F24D0005100000	à air chaud circulant dans des conduits échangeurs dans les murs, le plancher ou le plafond
F24D0005120000	utilisant des pompes à chaleur
F24D0007000000	Systèmes de chauffage central utilisant des fluides échangeurs de chaleur non couverts par les groupes F24D0001000000-F24D0005000000, p.ex. de l'huile, un sel, un gaz (F24D0010000000, F24D0011000000 ont priorité)
F24D0009000000	Systèmes de chauffage central utilisant des combinaisons de fluides échangeurs de chaleur couverts par plusieurs des groupes F24D0001000000-F24D0007000000 (F24D0010000000, F24D0011000000 ont priorité)
F24D0009020000	Systèmes à eau chaude et à vapeur
F24D0010000000	Systèmes de chauffage urbain
F24D0011000000	Systèmes de chauffage central utilisant la chaleur accumulée dans des matériaux accumulateurs (éléments chauffants à accumulation autonomes F24D0015020000;matériaux accumulateurs, voir les sous-classes appropriées)
F24D0011020000	utilisant des pompes de chaleur
F24D0012000000	Autres systèmes de chauffage central
F24D0012020000	avec plus d'une source de chaleur (F24D0003180000, F24D0005120000, F24D0011020000 ont priorité)
F24D0013000000	Autres systèmes de chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux
F24D0013000000	Systèmes de chauffage électrique (appareils de chauffage électrique de l'eau ou de l'air F24H)
F24D0013020000	utilisant uniquement le chauffage par résistance, p.ex. chauffage par le sol
F24D0013040000	utilisant le chauffage électrique d'un fluide échangeur de chaleur dans des éléments du système séparés
F24D0015000000	Autres systèmes de chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux
F24D0015020000	formés d'éléments chauffants autonomes, p.ex. d'appareils de chauffage à accumulation
F24D0015040000	utilisant des pompes à chaleur
F24D0017000000	Systèmes domestiques d'alimentation en eau chaude (combinés avec des systèmes de chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux F24D0001000000-F24D0015000000)
F24D0017020000	utilisant des pompes à chaleur
F24D0019000000	Détails (des appareils de chauffage de l'air ou de l'eau F24H0009000000;des dispositifs échangeurs de chaleur ou de transfert de chaleur, d'application générale F28F)
F24D0019020000	Disposition des fixations ou supports pour radiateurs
F24D0019040000	en plinthes
F24D0019060000	Enveloppes, couvercles de protection ou panneaux décoratifs pour radiateurs, p.ex. cache-radiateur
F24D0019080000	Dispositions pour la purge, la mise à l'air libre ou l'aération (obturateurs pour la purge F16K, p.ex. F16K0021000000, pour la ventilation ou l'aération F16K0024000000)
F24D0019100000	Aménagements ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (obturateurs de réglage F16K;cas où seul le réchauffeur est commandé F24H0009200000)
F24F	CONDITIONNEMENT DE L'AIR; HUMIDIFICATION DE L'AIR; VENTILATION; UTILISATION DE COURANTS D'AIR COMME ÉCRANS (enlèvement des crasses ou des fumées des zones où elles sont produites B08B0015000000;gaines verticales pour l'évacuation des gaz de combustion des bâtiments E04F0017020000;mitrons de cheminées ou de conduits de ventilation, débouchés des conduits F23L0017020000)
F24F0001000000	Conditionnement de l'air
F24F0001000000	Climatiseurs, p.ex. éléments séparés ou monoblocs ou éléments recevant l'air primaire d'une station centrale
F24F0001010000	dans lesquels l'air secondaire est amené par l'action d'injection de l'air primaire
F24F0001020000	monoblocs, c. à d. avec tout l'appareillage nécessaire au traitement placé dans une enveloppe
F24F0001040000	Aménagements pour les rendre portatifs
F24F0001060000	Éléments extérieurs séparés, p.ex. élément extérieur à relier à un élément intérieur séparé comprenant un compresseur et un échangeur de chaleur
F24F0001080000	Compresseurs spécialement adaptés à des éléments extérieurs séparés
F24F0001100000	Leur agencement ou leur montage
F24F0001120000	Prévention des vibrations ou du bruit dans les compresseurs
F24F0001140000	Échangeurs de chaleur spécialement adaptés à des éléments extérieurs séparés
F24F0001160000	Leur agencement ou leur montage
F24F0001180000	caractérisés par leur forme
F24F0001200000	Composants électriques pour éléments extérieurs séparés
F24F0001220000	Leur agencement ou leur montage
F24F0001240000	Refroidissement des composants électriques
F24F0001260000	Conduites réfrigérantes
F24F0001280000	pour relier plusieurs éléments extérieurs séparés
F24F0001300000	pour une utilisation à l'intérieur des éléments extérieurs séparés
F24F0001320000	pour relier les éléments extérieurs séparés aux éléments intérieurs
F24F0001340000	Moyens de protection à cet effet, p.ex. gaines pour conduites réfrigérantes
F24F0001360000	Bacs d'égouttage pour éléments extérieurs
F24F0001380000	Parties constitutives des ventilateurs des éléments extérieurs, p.ex. orifices d'admission évasés ou supports des ventilateurs
F24F0001400000	Prévention des vibrations ou du bruit au niveau des éléments extérieurs (pour les compresseurs des éléments extérieurs F24F0001120000)
F24F0001420000	caractérisés par l'emploi d'un condensat, p.ex. pour un refroidissement amélioré
F24F0001440000	caractérisés par l'emploi de moteurs à combustion interne
F24F0001460000	Agencements des composants dans les éléments extérieurs séparés
F24F0001480000	caractérisés par l'écoulement d'air, p.ex. l'écoulement d'air au niveau de l'orifice d'admission ou de l'orifice de sortie
F24F0001500000	l'air de sortie étant ascendant
F24F0001520000	l'orifice d'admission et l'orifice de sortie étant agencés du même côté, p.ex. pour montage dans une ouverture murale
F24F0001540000	l'orifice d'admission et l'orifice de sortie étant agencés sur des côtés opposés
F24F0001560000	Carters ou capots des éléments extérieurs séparés, p.ex. grilles de protection de ventilateurs
F24F0001580000	Revêtements protecteurs séparés pour éléments extérieurs, p.ex. protections solaires, écrans anti-neige ou camouflage
F24F0001600000	Agencement ou montage des éléments extérieurs
F24F0001620000	montés au mur
F24F0001640000	montés au plafond, p.ex. sous un balcon
F24F0001660000	montés au-dessous du niveau du plancher
F24F0001680000	Agencement de plusieurs éléments extérieurs séparés
F24F0003000000	Systèmes de conditionnement d'air dans lesquels l'air conditionné primaire est fourni par une ou plusieurs stations centrales aux blocs de distribution situés dans les pièces ou enceintes, blocs dans lesquels il peut subir un traitement secondaire; Appareillage spécialement conçu pour de tels systèmes (conditionneurs de pièce F24F0001000000)
F24F0003020000	caractérisés par la vitesse ou la pression de l'air primaire
F24F0003040000	fonctionnant à haute pression ou à grande vitesse
F24F0003044000	Systèmes dans lesquels tout le traitement est fait dans une centrale, c. à d. systèmes "tout-air"
F24F0003048000	avec commande de la température à débit d'air constant
F24F0003052000	Systèmes à conduits multiples, p.ex. systèmes dans lesquels de l'air chaud et de l'air froid sont amenés, par des circuits séparés, de la centrale aux chambres mélangeuses dans les lieux à conditionner
F24F0003056000	l'air s'écoulant au moins partiellement au-dessus d'installations d'éclairage dont la chaleur est dissipée ou utilisée (bouches pour diriger ou distribuer l'air dans des pièces ou enceintes combinées avec des installations d'éclairage F24F0013078000)
F24F0003060000	caractérisés par les aménagements apportés à la fourniture d'un fluide échangeur de chaleur pour le traitement ultérieur de l'air primaire dans les conditionneurs de pièce
F24F0003080000	comportant des circuits d'alimentation et de retour distincts pour les fluides échangeurs chauds et froids
F24F0003100000	comportant des circuits d'alimentation distincts et un circuit de retour commun pour les fluides échangeurs chauds et froids
F24F0003120000	caractérisés par le traitement de l'air autrement que par chauffage et refroidissement
F24F0003140000	par humidification; par déshumidification
F24F0003147000	avec transfert à la fois de chaleur et d'humidité entre l'air fourni et l'air expulsé
F24F0003153000	avec chauffage subséquent, c. à d. dans lesquels l'air, porté au degré d'humidité voulu dans la centrale, traverse un élément de chauffage pour atteindre la température désirée
F24F0003160000	par purification, p.ex. par filtrage; par stérilisation; par ozonisation
F24F0005000000	Systèmes ou appareils de conditionnement d'air non couverts par F24F0001000000 ou F24F0003000000
F24F0006000000	Humidification de l'air
F24F0006020000	par évaporation d'eau dans l'air
F24F0006040000	en utilisant des éléments humides fixes non chauffés
F24F0006060000	en utilisant des éléments humides mobiles non chauffés
F24F0006080000	en utilisant des éléments humides chauffés
F24F0006100000	chauffés électriquement
F24F0006120000	par dispersion d'eau dans l'air
F24F0006140000	en utilisant des buses
F24F0006160000	en utilisant des organes rotatifs
F24F0006180000	par injection de vapeur dans l'air
F24F0007000000	Ventilation
F24F0007007000	à écoulement forcé (utilisant des systèmes de conduits F24F0007060000)
F24F0007013000	par l'emploi de ventilateurs dans les parois ou les fenêtres, par déplacement d'air à travers la paroi ou la fenêtre
F24F0007020000	Ventilation par le toit (ventilation de la couverture du toit E04D)
F24F0007040000	avec réseau de gaines
F24F0007060000	à circulation d'air forcée, p.ex. par un ventilateur
F24F0007080000	avec conduits séparés pour l'air fourni et l'air expulsé
F24F0007100000	avec amenée ou évacuation de l'air au travers de parois, planchers ou plafonds perforés (bouches pour diriger ou distribuer l'air F24F0013060000)
F24F0009000000	Utilisation de courants d'air comme écrans, p.ex. rideau d'air
F24F0011000000	Caractéristiques ou parties constitutives communes
F24F0011000000	Systèmes ou appareils de commande ou de sécurité
F24F0011020000	Aménagements ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité
F24F0011040000	uniquement pour commander le débit d'air
F24F0011047000	à une valeur constante
F24F0011053000	par des moyens sensibles à la température
F24F0011060000	uniquement pour la commande de la fourniture de fluides chauffants ou refroidissants destinés au traitement secondaire (F24F0011080000 a priorité)
F24F0011080000	pour la commande du traitement primaire de l'air
F24F0012000000	Utilisation de systèmes à récupération d'énergie dans le conditionnement de l'air, la ventilation ou la formation d'écrans d'air (avec transfert à la fois de chaleur et d'humidité entre l'air fourni et l'air expulsé F24F0003147000)
F24F0013000000	Détails communs ou relatifs au conditionnement de l'air, à l'humidification de l'air, à la ventilation ou à l'utilisation de courants d'air comme écrans
F24F0013020000	Dispositions pour conduire l'air
F24F0013040000	Appareils individuels mélangeurs d'air (F24F0013060000 a priorité)
F24F0013060000	Bouches pour diriger ou distribuer l'air dans des pièces ou enceintes, p.ex. diffuseur d'air de plafond
F24F0013062000	comprenant un ou plusieurs dômes ou cônes divergeants dans la direction de l'écoulement
F24F0013065000	formées de corps cylindriques ou sphériques rotatifs
F24F0013068000	formées de parois, plafonds ou planchers perforés (F24F0013078000 a priorité)
F24F0013072000	de forme allongée, p.ex. entre des panneaux de plafond
F24F0013075000	ayant des tiges ou des lamelles parallèles orientant l'écoulement, p.ex. ayant des tiges ou des lamelles réglables individuellement (F24F0013072000 a priorité)
F24F0013078000	combinées avec des installations d'éclairage
F24F0013080000	Organes de réglage de l'écoulement d'air, p.ex. persiennes, grilles, volets ou plaques directrices (F24F0007013000, F24F0013060000 ont priorité)
F24F0013100000	mobiles, p.ex. registres
F24F0013120000	à éléments coulissants
F24F0013140000	à éléments basculants, p.ex. persiennes
F24F0013150000	à lamelles parallèles basculables simultanément
F24F0013160000	à plaques à déplacement parallèle
F24F0013180000	spécialement adaptés pour être insérés dans des panneaux plats, p.ex. dans une porte ou une vitre de fenêtre
F24F0013200000	Enveloppes ou couvercles
F24F0013220000	Moyens pour éviter la condensation ou pour évacuer le condensat
F24F0013240000	Moyens pour éviter ou supprimer le bruit
F24F0013260000	Dispositions pour la circulation d'air par induction, p.ex. par couplage de fluide ou par effet thermique
F24F0013280000	Agencement ou montage de filtres
F24F0013300000	Agencement ou montage d'échangeurs de chaleur
F24F0013320000	Supports pour les ensembles de conditionnement de l'air, d'humidification de l'air ou de ventilation
F24H	APPAREILS DE CHAUFFAGE DE FLUIDES, p.ex. DE L'AIR OU DE L'EAU, COMPORTANT DES MOYENS DE PRODUCTION DE CHALEUR, EN GÉNÉRAL (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur C09K0005000000;fours tubulaires pour craquage thermique non catalytique C10G0009200000;dispositifs, p.ex. soupapes, pour la ventilation ou l'aération d'enceintes F16K0024000000;purgeurs d'eau de condensation ou appareils similaires F16T;production de vapeur F22;appareils à combustion F23;poêles ou fourneaux domestiques F24B, F24C;systèmes de chauffage de locaux domestiques ou autres locaux F24D;fours ou cornues de distillation F27;échangeurs de chaleur F28;éléments ou dispositifs de chauffage électrique H05B)
F24H0001000000	Appareils de chauffage de l'eau possédant des moyens de production de chaleur, c. à d. chauffe-eau, p.ex. chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation (F24H0007000000, F24H0008000000 ont priorité;parties constitutives F24H0009000000;chaudières à vapeur F22B;poêles ou fourneaux domestiques comportant des moyens supplémentaires pour chauffer l'eau F24B0009000000, F24C0013000000)
F24H0001060000	portatifs ou mobiles, p.ex. démontables
F24H0001080000	Appareils monoblocs ou autonomes, c. à d. chauffe-eau avec dispositifs de commande et pompe incorporés
F24H0001100000	Chauffe-eau instantanés, c. à d. dans lesquels il n'y a production de chaleur que lorsque l'eau s'écoule, p.ex. avec contact direct de l'eau avec l'agent chauffant (F24H0001500000 a priorité)
F24H0001120000	dans lesquels l'eau est maintenue séparée de l'agent chauffant
F24H0001140000	par tubes, p.ex. en forme de serpentins
F24H0001160000	enroulés en hélice ou en spirale
F24H0001180000	Appareils de chauffage à accumulation d'eau (F24H0001500000 a priorité;combinés avec des poêles chauffant de l'eau destinée au chauffage central F24H0001220000)
F24H0001200000	avec éléments chauffants immergés, p.ex. éléments électriques ou tubes-foyers
F24H0001220000	Appareils de chauffage d'eau autres qu'instantanés ou à accumulation, p.ex. chauffe-eau pour chauffage central (F24H0001500000 a priorité)
F24H0001240000	avec une chemise d'eau entourant la ou les chambres de combustion (F24H0001400000, F24H0001440000 ont priorité)
F24H0001260000	la chemise d'eau étant monobloc
F24H0001280000	renfermant un ou plusieurs tubes foyers ou de fumées
F24H0001300000	la chemise d'eau étant réalisée par sections
F24H0001320000	avec sections verticales disposées côte à côte
F24H0001340000	avec réservoir d'eau adjacent à la ou aux chambres de combustion (F24H0001240000, F24H0001440000 ont priorité)
F24H0001360000	le réservoir d'eau renfermant un ou plusieurs tubes de feu
F24H0001380000	l'eau étant contenue dans des éléments séparés, p.ex. élément du type radiateur (F24H0001400000, F24H0001440000 ont priorité)
F24H0001400000	avec un ou plusieurs tubes d'eau (F24H0001440000 a priorité)
F24H0001410000	en forme de serpentin
F24H0001430000	enroulés en hélice ou en spirale
F24H0001440000	avec combinaison d'au moins deux types couverts par les groupes F24H0001240000-F24H0001400000
F24H0001460000	Appareils de chauffage d'eau avec plusieurs chambres de combustion
F24H0001480000	Appareils de chauffage d'eau pour chauffage central comprenant des moyens pour chauffer l'eau sanitaire
F24H0001500000	comprenant des réservoirs d'eau sanitaire
F24H0001520000	comprenant des échangeurs de chaleur pour l'eau sanitaire (F24H0001500000 a priorité)
F24H0003000000	Appareils de chauffage d'air possédant des moyens de production de chaleur (F24H0007000000, F24H0008000000 ont priorité;parties constitutives F24H0009000000;poêles ou fourneaux domestiques comportant des moyens supplémentaires pour le chauffage par convection de l'air F24B, F24C)
F24H0003020000	à circulation forcée (F24H0003120000 a priorité)
F24H0003040000	l'air étant en contact direct avec l'agent chauffant, p.ex. élément chauffant électrique
F24H0003060000	l'air étant maintenu séparé de l'agent chauffant, p.ex. par circulation forcée de l'air sur des radiateurs
F24H0003080000	par tubes
F24H0003100000	par plaques
F24H0003120000	avec aménagements additionnels pour le chauffage
F24H0004000000	Appareils de chauffage de fluides utilisant des pompes à chaleur
F24H0004020000	Appareils de chauffage de liquides
F24H0004040000	Appareils de chauffage à accumulation
F24H0004060000	Appareils de chauffage de gaz
F24H0006000000	Chauffe-eau et réchauffeurs d'air combinés (F24H0008000000 a priorité)
F24H0007000000	Appareils de chauffage à accumulation, c. à d. dans lesquels l'énergie est emmagasinée sous forme de chaleur dans des matériaux accumulateurs en vue d'une restitution ultérieure (poêles ou fourneaux à usage domestique à masse incorporée pour l'accumulation de chaleur F24B0001240000, F24C0015340000)
F24H0007020000	la chaleur dégagée étant transmise à un fluide transporteur, p.ex. air ou eau
F24H0007040000	avec circulation forcée du fluide transporteur
F24H0007060000	la chaleur dégagée étant rayonnée
F24H0008000000	Appareils de chauffage de fluides ayant des moyens de production de chaleur spécialement conçus pour extraire par condensation la chaleur latente des fumées
F24H0009000000	Parties constitutives
F24H0009020000	Enveloppes; Couvercles de protection; Panneaux décoratifs
F24H0009060000	Disposition des fixations ou supports
F24H0009120000	Raccordement des éléments chauffants, de transfert ou de production de chaleur, aux tuyauteries de circulation (raccords de tuyaux en général F16L)
F24H0009140000	Raccordement de sections différentes, p.ex. dans les chauffe-eau (dans les radiateurs F28F0009260000)
F24H0009160000	Agencement pour purger l'eau (obturateurs pour purge F16K, p.ex. F16K0021000000;dans des tuyaux ou systèmes de tuyaux en général F16L0055000000;dans des systèmes de chauffage des locaux domestiques ou autres locaux F24D0019080000)
F24H0009180000	Disposition ou montage des grilles, des brûleurs ou des éléments chauffants (brûleurs F23D;grilles F23H;éléments de chauffage électrique H05B)
F24H0009200000	Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (obturateurs de réglage F16K;dispositifs de sécurité pour brûleurs F23D;dispositifs de commande de la combustion F23N;de systèmes comportant un appareil de chauffage, voir les sous-classes appropriées, p.ex. de systèmes de commande de chauffage F24D0019100000;commutation automatique pour appareils de chauffage électrique H05B0001020000)
F24J	PRODUCTION OU UTILISATION DE LA CHALEUR, NON PRÉVUES AILLEURS (substances à cet effet C09K0005000000;machines motrices ou autres mécanismes produisant une puissance mécanique à partir de chaleur, voir les classes appropriées, p.ex. F03G par utilisation de la chaleur naturelle)
F24J0001000000	Appareils ou dispositifs utilisant la chaleur produite par des réactions chimiques exothermiques autres que la combustion (pour les récipients de cuisson A47J0036280000;compresses auto-chauffantes A61F0007030000;substances pour la production de chaleur ou de froid sujettes à des réactions chimiques non réversibles autres que la combustion C09K0005180000)
F24J0002000000	Utilisation de la chaleur solaire, p.ex. collecteurs de chaleur solaire (distillation ou évaporation de l'eau utilisant la chaleur solaire C02F0001140000;aspects de la couverture du toit relatifs aux dispositifs collecteurs d'énergie E04D0013180000;dispositifs produisant une puissance mécanique à partir d'énergie solaire F03G0006000000;dispositifs à semi-conducteur spécialement adaptés pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique H01L0031000000;cellules photovoltaïques [PV] comprenant des moyens directement associés à la cellule PV pour utiliser l'énergie thermique H01L0031052500;modules PV comprenant des moyens associés au module PV pour utiliser l'énergie thermique H02S0040440000)
F24J0002020000	Collecteurs de chaleur solaire avec support pour l'objet chauffé, p.ex. poêles, fourneaux, creusets ou fours utilisant la chaleur solaire
F24J0002040000	Collecteurs de chaleur solaire avec fluide vecteur circulant à travers le collecteur
F24J0002050000	entourés d'une enveloppe transparente, p.ex. collecteurs solaires avec une enveloppe sous vide
F24J0002060000	à éléments de concentration (éléments ou systèmes optiques en soi G02B)
F24J0002070000	Récepteurs à haute température, p.ex. pour centrales solaires
F24J0002080000	munis de lentilles comme éléments de concentration
F24J0002100000	munis de réflecteurs comme éléments de concentration
F24J0002120000	paraboliques
F24J0002130000	hémisphériques
F24J0002140000	semi-cylindriques ou en forme de cylindre parabolique
F24J0002150000	coniques
F24J0002160000	à surfaces planes
F24J0002180000	à surfaces réfléchissantes interactives opposées et espacées
F24J0002200000	le fluide vecteur circulant entre des plaques
F24J0002220000	comportant des surfaces agrandies, p.ex. des protubérances, des ondulations (F24J0002280000 a priorité)
F24J0002230000	le fluide de travail ruisselant librement sur les éléments collecteurs
F24J0002240000	le fluide vecteur circulant à travers des conduites tubulaires absorbant la chaleur
F24J0002260000	comportant des surfaces agrandies, p.ex. des protubérances (F24J0002280000 a priorité)
F24J0002280000	comportant une masse perméable, du matériau poreux ou foraminé
F24J0002300000	avec des dispositifs pour échanger la chaleur entre plusieurs fluides
F24J0002320000	comprenant une partie évaporateur et condenseur, p.ex. tube de chaleur
F24J0002340000	comprenant des masses d'emmagasinage de chaleur
F24J0002360000	Unités collectrices enroulables ou pliables
F24J0002380000	comportant des dispositifs de poursuite (F24J0002020000, F24J0002060000 ont priorité;montages ou supports rotatifs pour ces dispositifs F24J0002540000;structures de support pour modules photovoltaïques spécialement adaptées pour le suivi du soleil H02S0020320000)
F24J0002400000	Dispositions de commande
F24J0002420000	Systèmes à chaleur solaire non prévus ailleurs
F24J0002440000	à circulation par thermosiphon
F24J0002460000	Parties constitutives, détails ou accessoires de collecteurs de chaleur solaire
F24J0002480000	caractérisés par le matériau absorbant
F24J0002500000	Couvertures transparentes
F24J0002510000	Isolation thermique (F24J0002500000 a priorité)
F24J0002520000	Agencement des montages ou des supports
F24J0002540000	spécialement adapté pour un mouvement de rotation
F24J0003000000	Autre production ou utilisation de la chaleur ne provenant pas d'une combustion (utilisation de la chaleur solaire F24J0002000000)
F24J0003060000	utilisant la chaleur naturelle
F24J0003080000	géothermique (dispositifs produisant une puissance mécanique à partir d'énergie géothermique F03G0004000000)
F25	RÉFRIGÉRATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR; FABRICATION OU EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUÉFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ
F25B	MACHINES, INSTALLATIONS OU SYSTÈMES FRIGORIFIQUES; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur, p.ex. réfrigérants, ou substances pour la production de chaleur ou de froid par des réactions chimiques autres que la combustion C09K0005000000;pompes, compresseurs F04;utilisation des pompes à chaleur dans le chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux ou dans l'alimentation en eau chaude à usage domestique F24D;conditionnement de l'air, humidification de l'air F24F;appareils de chauffage de fluides utilisant des pompes à chaleur F24H)
F25B0001000000	Machines, installations ou systèmes à compression
F25B0001000000	Machines, installations ou systèmes à compression à cycle irréversible (F25B0003000000, F25B0005000000, F25B0006000000, F25B0007000000, F25B0009000000 ont priorité)
F25B0001020000	à compresseur alternatif (F25B0001100000 a priorité)
F25B0001040000	à compresseur rotatif (F25B0001100000 a priorité)
F25B0001047000	du type à vis
F25B0001053000	du type à turbine
F25B0001060000	à compresseur à éjection, p.ex. utilisant un liquide sous pression (F25B0001100000 a priorité)
F25B0001080000	utilisant de la vapeur sous pression
F25B0001100000	à compression multi-étagée (fonctionnant en cascade F25B0007000000)
F25B0003000000	Machines à compression rotatives à groupes incorporés, c. à d. avec compresseur, condenseur et évaporateur tournant comme un seul bloc
F25B0005000000	Machines, installations ou systèmes à compression, avec plusieurs circuits d'évaporateurs, p.ex. pour faire varier la puissance frigorifique (fonctionnant en cascade F25B0007000000)
F25B0005020000	disposés en parallèle
F25B0005040000	disposés en série
F25B0006000000	Machines, installations ou systèmes à compression, avec plusieurs circuits de condenseurs
F25B0006020000	disposés en parallèle
F25B0006040000	disposés en série
F25B0007000000	Machines, installations ou systèmes à compression fonctionnant en cascade, c. à d. avec deux ou plusieurs circuits, l'évaporateur d'un circuit refroidissant le condenseur du circuit suivant (F25B0009000000 a priorité)
F25B0009000000	Machines, installations ou systèmes à compression dans lesquels le fluide frigorigène est l'air ou un autre gaz à point d'ébullition peu élevé
F25B0009020000	utilisant l'effet Joule-Thompson; utilisant l'effet vortex
F25B0009040000	utilisant l'effet vortex
F25B0009060000	utilisant des détendeurs (F25B0009100000 a priorité)
F25B0009080000	utilisant des éjecteurs (F25B0009100000 a priorité)
F25B0009100000	avec plusieurs étages de refroidissement
F25B0009120000	utilisant la dilution 3He-4He
F25B0009140000	caractérisés par le cycle utilisé, p.ex. cycle de Stirling
F25B0011000000	Machines, installations ou systèmes à compression utilisant des turbines, p.ex. des turbines à gaz
F25B0011020000	comme détendeurs (F25B0009060000 a priorité)
F25B0011040000	de type centrifuge
F25B0013000000	Machines, installations ou systèmes à compression, à cycle réversible (cycles de dégivrage F25B0047020000)
F25B0015000000	Machines, installations ou systèmes à sorption
F25B0015000000	Machines, installations ou systèmes à sorption, à marche continue, p.ex. à absorption
F25B0015020000	sans gaz inerte (F25B0015120000, F25B0015140000, F25B0015160000 ont priorité)
F25B0015040000	le frigorigène étant de l'ammoniac évaporé d'une solution aqueuse
F25B0015060000	le frigorigène étant de la vapeur d'eau évaporée d'une solution salée, p.ex. bromure de lithium
F25B0015080000	le frigorigène étant de l'acide sulfurique
F25B0015090000	le frigorigène étant de l'hydrogène désorbé à partier d'un hydrure
F25B0015100000	avec gaz inerte (F25B0015120000, F25B0015140000, F25B0015160000 ont priorité)
F25B0015120000	avec résorbeur (F25B0015140000 a priorité)
F25B0015140000	utilisant l'osmose
F25B0015160000	utilisant le cycle de désorption
F25B0017000000	Machines, installations ou systèmes à sorption, à marche discontinue, p.ex. à absorption ou à adsorption
F25B0017020000	l'absorbant ou l'adsorbant étant un liquide, p.ex. de la saumure (F25B0017100000 a priorité)
F25B0017040000	avec un ou plusieurs bouilleurs fonctionnant alternativement
F25B0017060000	avec le bouilleur et l'évaporateur assemblés en un bloc pouvant basculer ou tourner
F25B0017080000	l'absorbant ou l'adsorbant étant un solide, p.ex. du sel (F25B0017120000 a priorité)
F25B0017100000	utilisant la solution endothermique du sel
F25B0017120000	utilisant la désorption d'hydrogène à partir d'un hydrure
F25B0019000000	Machines, installations ou systèmes ayant un principe de fonctionnement non compris dans les groupes F25B0001000000-F25B0017000000
F25B0019000000	Machines, installations ou systèmes utilisant l'évaporation d'un frigorigène mais sans récupération de vapeur
F25B0019020000	utilisant un jet fluide, p.ex. de vapeur
F25B0019040000	utilisant un jet liquide, p.ex. d'eau
F25B0021000000	Machines, installations ou systèmes utilisant des effets électriques ou magnétiques
F25B0021020000	utilisant l'effet Peltier; utilisant l'effet Nernst-Ettinghausen (éléments thermo-électriques H01L0035000000, H01L0037000000)
F25B0021040000	réversibles
F25B0023000000	Machines, installations ou systèmes ayant un seul principe de fonctionnement non compris dans les groupes F25B0001000000-F25B0021000000, p.ex. utilisant l'effet de radiation sélective
F25B0025000000	Machines, installations ou systèmes utilisant une combinaison des principes de fonctionnement compris dans deux ou plusieurs des groupes F25B0001000000-F25B0023000000 (combinaisons de deux ou plusieurs des principes de fonctionnement compris dans un seul groupe principal, voir le groupe approprié)
F25B0025020000	Machines, installations ou systèmes à compression-sorption
F25B0027000000	Machines, installations ou systèmes utilisant des sources d'énergie particulières (F25B0030060000 a priorité)
F25B0027020000	utilisant la chaleur perdue, p.ex. chaleur dégagée par des moteurs à combustion interne
F25B0029000000	Systèmes de chauffage et de refroidissement combinés, p.ex. fonctionnant alternativement ou simultanément
F25B0030000000	Pompes à chaleur
F25B0030020000	du type à compression
F25B0030040000	du type à sorption
F25B0030060000	caractérisées par la source de chaleur à faible potentiel
F25B0031000000	Parties constitutives ou détails
F25B0031000000	Aménagements des compresseurs (compresseurs en soi F04)
F25B0031020000	Groupes moto-compresseurs
F25B0033000000	Bouilleurs; Analyseurs; Rectificateurs (bouilleurs-absorbeurs F25B0035000000)
F25B0035000000	Bouilleurs-absorbeurs, c. à d. bouilleurs utilisables pour l'absorption ou l'adsorption
F25B0035020000	utilisant un liquide comme sorbant, p.ex. de la saumure
F25B0035040000	utilisant un solide comme sorbant
F25B0037000000	Absorbeurs; Adsorbeurs (bouilleurs-absorbeurs F25B0035000000;procédés de séparation comportant le traitement de liquides par des absorbants ou des adsorbants solides B01D0015000000;séparation de gaz ou de vapeurs par adsorption B01D0053020000;séparation de gaz ou de vapeurs par absorption B01D0053140000;recherche ou analyse utilisant l'adsorption ou l'absorption G01N0030000000)
F25B0039000000	Evaporateurs; Condenseurs
F25B0039020000	Evaporateurs
F25B0039040000	Condenseurs
F25B0040000000	Sous-refroidisseurs, désurchauffeurs ou surchauffeurs
F25B0040020000	Sous-refroidisseurs
F25B0040040000	Désurchauffeurs
F25B0040060000	Surchauffeurs
F25B0041000000	Circulation du fluide, p.ex. pour le transfert du liquide de l'évaporateur au bouilleur (pompes en soi, bagues d'étanchéité à cet effet F04)
F25B0041020000	utilisant l'électro-osmose
F25B0041040000	Disposition des soupapes (soupapes en soi F16K)
F25B0041060000	Etrangleurs d'écoulement, p.ex. tubes capillaires; Dispositions de ceux-ci
F25B0043000000	Dispositions pour la séparation ou la purification des gaz ou des liquides (dans les analyseurs ou les rectificateurs F25B0033000000); Dispositions pour la vaporisation des résidus de fluides frigorigènes, p.ex. par la chaleur (F25B0040000000 a priorité)
F25B0043020000	pour la séparation des lubrifiants du frigorigène
F25B0043040000	pour l'évacuation des gaz non condensables
F25B0045000000	Dispositions pour l'introduction ou l'évacuation du frigorigène
F25B0047000000	Dispositions pour éviter ou enlever la corrosion ou les dépôts, non prévues dans une autre sous-classe
F25B0047020000	Cycles de dégivrage
F25B0049000000	Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (essais des réfrigérateurs G01M;commande en général G05)
F25B0049020000	pour machines, installations ou systèmes du type à compression
F25B0049040000	pour machines, installations ou systèmes du type à sorption
F25C	PRODUCTION, PRÉPARATION, STOCKAGE OU DISTRIBUTION DE LA GLACE (desserts glacés, y compris les glaces, leur production A23G0009000000;concentration de solutions par l'élimination des solvants congelés B01D0009040000;purification de l'eau par congélation C02F0001220000;machines, installations ou systèmes frigorifiques F25B;solidification des gaz ou mélanges gazeux F25J;cryo-dessiccation F26B)
F25C0001000000	Production de la glace (F25C0003000000 a priorité)
F25C0001020000	Production de glace naturelle, c. à d. sans réfrigération
F25C0001040000	par utilisation de mouleaux fixes
F25C0001060000	ouverts ou que l'on peut ouvrir à chaque extrémité
F25C0001080000	par immersion de bacs ou de plaques de congélation dans l'eau
F25C0001100000	par utilisation de mouleaux rotatifs ou mobiles (F25C0001080000 a priorité)
F25C0001120000	par congélation de l'eau des surfaces refroidies, p.ex. pour former des plaques
F25C0001140000	pour produire des couches minces qui sont dégagées par raclage ou clivage, p.ex. sous forme de flocons
F25C0001160000	par évaporation partielle de l'eau sous vide
F25C0001180000	d'une transparence ou d'une translucidité particulières, p.ex. par injection d'air
F25C0001200000	par agitation
F25C0001220000	Fabrication des mouleaux; Leurs dispositifs de remplissage (mesure volumétrique en général G01F)
F25C0001240000	pour réfrigérateurs, p.ex. des plateaux de congélation
F25C0003000000	Procédés ou appareils spécialement adaptés à la production de glace ou de neige pour les sports d'hiver ou pour des loisirs similaires, p.ex. pour des installations sportives; Production de neige artificielle (fondations ou revêtements pour des surfaces artificielles destinées à la pratique de sports sur neige ou sur glace à l'extérieur ou à l'intérieur E01C0013100000;travail des surfaces de neige ou de glace afin de les rendre aptes au trafic ou à des fins sportives E01H0004000000)
F25C0003020000	pour les patinoires
F25C0003040000	pour les pistes de bobsleigh ou de ski; Production de neige artificielle
F25C0005000000	Travail, stockage ou distribution de la glace
F25C0005020000	Outils ou machines pour concasser, enlever ou recueillir la glace
F25C0005040000	sans utiliser de scies
F25C0005060000	au moyen de corps se déformant, avec lesquels la glace est en contact, p.ex. des éléments gonflables
F25C0005080000	en chauffant les corps en contact avec la glace
F25C0005100000	en utilisant un frigorigène chaud; en utilisant un fluide chauffé par le frigorigène
F25C0005120000	Dispositifs racleurs de la glace
F25C0005140000	Outils ou machines pour le façonnage ou la finition des morceaux de glace, p.ex. presses à glace
F25C0005160000	Outils ou dispositifs pour la manutention de la glace qui ne sont couverts par aucune autre sous-classe
F25C0005180000	Stockage de la glace
F25D	RÉFRIGÉRATEURS; CHAMBRES FROIDES; GLACIÈRES; APPAREILS DE REFROIDISSEMENT OU DE CONGÉLATION NON COUVERTS PAR UNE AUTRE SOUS-CLASSE (vitrines d'exposition réfrigérées A47F0003040000;récipients à isolation thermique pour usage domestique A47J0041000000;véhicules frigorifiques, voir les sous-classes appropriées de B60-B64;récipients avec isolation thermique en général B65D0081380000;substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur, p.ex réfrigérants, ou substances pour la production de chaleur ou de froid par des réactions chimiques autres que la combustion C09K0005000000;récipients à isolation thermique pour gaz liquéfiés ou solidifiés F17C;conditionnement ou humidification de l'air F24F;machines, installations ou systèmes frigorifiques F25B;refroidissement sans réfrigération des instruments ou appareils comparables G12B;refroidissement des machines motrices ou des pompes, voir les classes appropriées)
F25D0001000000	Dispositifs non associés avec des machines frigorifiques
F25D0001000000	Dispositifs utilisant de l'air ou de l'eau naturellement froids
F25D0001020000	utilisant de l'eau naturellement froide, p.ex. l'eau du robinet
F25D0003000000	Dispositifs utilisant d'autres agents froids; Dispositifs utilisant des récipients conservant le froid
F25D0003020000	utilisant de la glace, p.ex. glacières
F25D0003040000	Casiers fixes
F25D0003060000	Récipients mobiles
F25D0003080000	portatifs, c. à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne
F25D0003100000	utilisant des gaz liquéfiés, p.ex. de l'air liquide
F25D0003110000	avec transporteurs faisant traverser la chambre de refroidissement aux produits à refroidir
F25D0003120000	utilisant des gaz solidifiés, p.ex. de la neige carbonique
F25D0003140000	portatifs, c. à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne
F25D0005000000	Dispositifs utilisant des réactions chimiques endothermiques, p.ex. utilisant des mélanges frigorigènes
F25D0005020000	portatifs, c. à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne
F25D0007000000	Dispositifs utilisant l'effet d'évaporation sans récupération de la vapeur (assiettes à beurre ou à fromage avec moyens de refroidissement A47G0019260000)
F25D0009000000	Dispositifs non associés à des machines frigorifiques et non couverts par les groupes F25D0001000000-F25D0007000000; Combinaisons de dispositifs compris dans deux ou plusieurs des groupes F25D0001000000-F25D0007000000
F25D0011000000	Dispositifs associés avec des machines frigorifiques
F25D0011000000	Dispositifs autonomes déplaçables associés à des machines frigorifiques, p.ex. réfrigérateurs ménagers
F25D0011020000	avec compartiments de refroidissement à des températures différentes
F25D0011040000	adaptés spécialement pour le stockage des produits surgelés (F25D0011020000 a priorité)
F25D0013000000	Dispositifs fixes associés à des machines frigorifiques, p.ex. chambres froides
F25D0013020000	avec plusieurs compartiments de refroidissement, p.ex. casiers frigorifiques
F25D0013040000	les compartiments étant à des températures différentes
F25D0013060000	avec transporteurs faisant traverser la chambre de refroidissement aux produits à refroidir
F25D0015000000	Dispositifs associés à des machines frigorifiques, non couverts par les groupes F25D0011000000 ou F25D0013000000, p.ex. les dispositifs mobiles non autonomes
F25D0016000000	Dispositifs utilisant une combinaison d'un procédé de refroidissement associé à des machines frigorifiques avec un procédé de refroidissement non associé à des machines frigorifiques
F25D0017000000	Détails ou caractéristiques des dispositifs couverts par les groupes F25D0001000000-F25D0016000000
F25D0017000000	Dispositions pour la circulation des fluides de refroidissement; Dispositions pour la circulation de gaz, p.ex. d'air, dans les enceintes refroidies
F25D0017020000	pour la circulation des liquides, p.ex. de la saumure
F25D0017040000	pour la circulation de gaz, p.ex. convection naturelle
F25D0017060000	par circulation d'air forcée
F25D0017080000	en utilisant des conduits
F25D0019000000	Disposition ou montage des groupes frigorifiques dans les dispositifs
F25D0019020000	du type à tiroir à embrochement
F25D0019040000	à plus d'un groupe frigorifique
F25D0021000000	Dégivrage; Prévention du givrage; Evacuation du condensat ou de l'eau de dégivrage (enlèvement de la glace ou de l'eau des appareils échangeurs de chaleur en général F28F0017000000;dispositions pour le chauffage spécialement adaptées à des surfaces transparentes ou réfléchissantes H05B0003840000)
F25D0021020000	Détection de la présence de givre ou de condensat
F25D0021040000	Mesures contre la formation de givre ou de condensat
F25D0021060000	Enlèvement du givre (cycles de dégivrage F25B0047020000)
F25D0021080000	par chauffage électrique
F25D0021100000	par aspersion avec un fluide
F25D0021120000	par circulation d'un fluide chaud dans un système indépendant du système frigorifique
F25D0021140000	Ramassage et évacuation du condensat ou de l'eau de dégivrage; Bacs de dégivrage
F25D0023000000	Caractéristiques générales de structure (F25D0021000000 a priorité)
F25D0023020000	Portes; Couvercles (F25D0023080000 a priorité)
F25D0023040000	avec compartiments particuliere, p.ex. pour le beurre
F25D0023060000	Parois (F25D0023080000 a priorité;réceptacles avec isolement thermique B65D0081380000)
F25D0023080000	Parties fabriquées entièrement ou principalement en matériaux plastiques
F25D0023100000	Dispositions pour le montage dans des emplacements particuliers, p.ex. pour appareils encastrés, appareils d'encoignure
F25D0023120000	Aménagements des compartiments annexes aux compartiments de refroidissement; Réfrigérateurs combinés avec un autre appareil, p.ex. une cuisinière
F25D0025000000	Introduction, port ou déchargement des produits à refroidir
F25D0025020000	par étagères
F25D0025040000	par transporteurs (en général B65G)
F25D0027000000	Eclairage (en général F21)
F25D0029000000	Disposition ou montage de l'appareillage de commande ou de sécurité
F25D0031000000	Autres appareils de refroidissement ou de congélation
F25J	LIQUÉFACTION, SOLIDIFICATION OU SÉPARATION DES GAZ OU DES MÉLANGES GAZEUX PAR PRESSION ET PAR LE FROID (pompes cryogéniques F04B0037080000;réservoirs de stockage des gaz, gazomètres F17;remplissage ou vidage de récipients de gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés F17C;machines, installations ou systèmes frigorifiques F25B)
F25J0001000000	Procédés ou appareils de liquéfaction ou de solidification des gaz ou des mélanges gazeux
F25J0001020000	nécessitant l'emploi d'une réfrigération, p.ex. de l'hélium, de l'hydrogène
F25J0003000000	Procédés ou appareils pour séparer les constituants des mélanges gazeux impliquant l'emploi d'une liquéfaction ou d'une solidification
F25J0003020000	par rectification, c. à d. par échange continuel de chaleur et de matière entre un courant de vapeur et un courant de liquide (F25J0003080000 a priorité)
F25J0003040000	pour l'air
F25J0003060000	par condensation partielle (F25J0003080000 a priorité;par rectification F25J0003020000)
F25J0003080000	Séparation des impuretés gazeuses des gaz ou des mélanges gazeux (pièges réfrigérés B01D0008000000)
F25J0005000000	Aménagements des échangeurs de froid ou accumulateurs de froid dans les installations de séparation ou de liquéfaction (échangeurs de chaleur F28C, F28D, F28F)
F26	SÉCHAGE
F26B	SÉCHAGE DE MATÉRIAUX SOLIDES OU D'OBJETS PAR ÉLIMINATION DU LIQUIDE QUI Y EST CONTENU (dispositifs de séchage pour moissonneuses-batteuses A01D0041133000;râteliers de séchage pour fruits ou légumes A01F0025120000;séchage des denrées alimentaires A23;séchage des cheveux A45D0020000000;articles de toilette pour le séchage du corps A47K0010000000;séchage des articles domestiques A47L;séchage des gaz ou des vapeurs B01D;procédés chimiques ou physiques pour l'élimination de l'eau ou autre forme de séparation de liquides solides B01D0043000000;appareils centrifugeurs B04;séchage des céramiques C04B0033300000;séchage des fils ou tissus textiles conjugué avec une autre forme de traitement D06C;supports de séchage pour blanchissage sans chauffage ni circulation d'air effective, séchoirs à linge ou essoreuses centrifuges à usage domestique, essorage ou pressage à chaud en blanchisserie D06F;fours F27)
F26B0001000000	Procédés de séchage
F26B0001000000	Traitement préliminaire d'un matériau solide ou d'objets pour faciliter le séchage
F26B0003000000	Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets impliquant l'utilisation de chaleur (dans des machines ou appareils particuliers F26B0009000000-F26B0019000000)
F26B0003020000	par convection, c. à d. la chaleur étant transférée d'une source de chaleur au matériau ou aux objets à sécher par un gaz ou par une vapeur, p.ex. l'air
F26B0003040000	le gaz ou la vapeur circulant sur ou autour du matériau ou des objets à sécher (F26B0003140000 a priorité)
F26B0003060000	le gaz ou la vapeur s'écoulant à travers le matériau ou les objets à sécher (F26B0003140000 a priorité)
F26B0003080000	de façon à les rendre lâches, p.ex. pour former un lit fluidisé
F26B0003084000	un échange de chaleur intervenant dans le lit fluidisé
F26B0003088000	en utilisant des particules inertes stabilisées thermiquement
F26B0003092000	en agitant le lit fluidisé, p.ex. par vibration ou par pulsation
F26B0003097000	en utilisant un champ magnétique pour stabiliser le lit fluidisé
F26B0003100000	le gaz ou la vapeur entraînant le matériau ou les objets à sécher
F26B0003120000	sous forme d'une pulvérisation
F26B0003140000	le matériau ou les objets à sécher étant déplacés par gravité
F26B0003160000	dans un contre-courant de gaz ou de vapeur
F26B0003180000	par conduction, c. à d. la chaleur étant transférée de la source de chaleur, p.ex. une flamme de gaz, au matériau ou aux objets à sécher par contact direct
F26B0003200000	la source de chaleur étant une surface chauffée (F26B0003220000 a priorité)
F26B0003220000	la source de chaleur, le matériau ou les objets à sécher étant animés d'un mouvement relatif, p.ex. de vibration
F26B0003240000	le mouvement étant une rotation
F26B0003260000	le mouvement étant obtenu par gravité
F26B0003280000	par radiation, p.ex. du soleil
F26B0003300000	à l'aide d'éléments émettant des rayons infrarouges
F26B0003320000	par dégagement de chaleur dans le matériau ou les objets à sécher
F26B0003340000	utilisant des effets électriques
F26B0003347000	Chauffage électromagnétique, p.ex. chauffage par induction ou par micro-ondes
F26B0003353000	Chauffage par résistance
F26B0003360000	utilisant des effets mécaniques, p.ex. par frottement (en utilisant des vibrations ultrasonores F26B0005020000)
F26B0005000000	Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets n'impliquant pas l'utilisation de chaleur (séparation des liquides des solides par égouttage B01D;déplacement dans un solide mouillé d'un liquide par un autre liquide, p.ex. de l'eau par de l'alcool, B01D0012000000;séchage par électrophorèse B01J)
F26B0005020000	utilisant des vibrations ultrasonores
F26B0005040000	par évaporation ou sublimation de l'humidité sous une pression réduite, p.ex. sous vide
F26B0005060000	le procédé impliquant la congélation
F26B0005080000	par traitement centrifuge
F26B0005100000	le procédé impliquant la congélation
F26B0005120000	par aspiration
F26B0005140000	par application d'une pression, p.ex. par essorage; par brossage; par essuyage
F26B0005160000	par contact avec des corps absorbants ou adsorbants, p.ex. avec un moule absorbant; par mélange avec des matériaux absorbants ou adsorbants
F26B0007000000	Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets utilisant une combinaison de procédés non couverts par un seul des groupes F26B0003000000 ou F26B0005000000
F26B0009000000	Machines ou appareils de séchage
F26B0009000000	Machines ou appareils pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets au repos animés uniquement d'une agitation locale; Aération des placards ou armoires d'appartements
F26B0009020000	dans des bâtiments (types particuliers de bâtiments E04H)
F26B0009040000	dans des presses ou des dispositifs de serrage
F26B0009060000	dans des tambours ou chambres fixes
F26B0009080000	contenant des dispositifs d'agitation
F26B0009100000	à l'air libre; dans des cuves ou sur des tables d'intérieur; Séchage de piles d'un matériau en vrac
F26B0011000000	Machines ou appareils à mouvement non progressif pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets
F26B0011020000	dans des tambours ou autres récipients quasi fermés, mobiles (F26B0011180000 a priorité)
F26B0011040000	tournant autour d'un axe horizontal ou légèrement incliné
F26B0011060000	avec dispositifs agitateurs fixes
F26B0011080000	tournant autour d'un axe vertical ou fortement incliné
F26B0011100000	avec dispositifs agitateurs fixes
F26B0011120000	dans des tambours ou autres récipients quasi fermés, fixes, avec dispositifs agitateurs mobiles (F26B0011220000 a priorité)
F26B0011140000	le dispositif agitateur se déplaçant dans un plan horizontal ou légèrement incliné
F26B0011160000	le dispositif agitateur se déplaçant dans un plan vertical ou fortement incliné
F26B0011180000	sur des plateaux ou dans des cuvettes, des cuves ou autres récipients quasi ouverts, mobiles
F26B0011200000	avec dispositifs agitateurs fixes
F26B0011220000	sur des plateaux ou dans des cuvettes, cuves ou autres récipients quasi ouverts, fixes, avec dispositifs agitateurs mobiles
F26B0013000000	Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage des tissus, fibres, fils ou autres matériaux en grandes longueurs
F26B0013020000	avec mouvement en ligne droite
F26B0013040000	utilisant des rouleaux
F26B0013060000	avec mouvement suivant une trajectoire sinueuse ou en zigzag
F26B0013080000	utilisant des rouleaux
F26B0013100000	Aménagements pour l'alimentation, le chauffage ou la tenue du matériau; Réglage du mouvement, de la tension ou de la position du matériau (procédés de chauffage F26B0003000000)
F26B0013120000	Réglage du mouvement, de la tension ou de la position du matériau
F26B0013140000	Rouleaux (surfaces absorbantes ou adsorbantes F26B0013260000)
F26B0013160000	perforés (F26B0013180000 a priorité;pour exercer une succion F26B0013300000)
F26B0013180000	chauffés; refroidis
F26B0013200000	Tenue du matériau par jets de fluide, p.ex. par de l'air
F26B0013220000	Aménagements des flammes de gaz
F26B0013240000	Aménagements des dispositifs utilisant des procédés de séchage n'impliquant pas de chauffage (ces procédés en soi F26B0005000000)
F26B0013260000	utilisant des surfaces absorbantes ou adsorbantes, p.ex. des bandes ou des revêtements sur les rouleaux
F26B0013280000	pour l'application d'une pression; pour le brossage; pour l'essuyage
F26B0013300000	pour exercer une succion, p.ex. à travers des rouleaux perforés
F26B0015000000	Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage d'objets; Machines ou appareils à mouvement progressif, pour le séchage de lots d'un matériau de forme compacte (F26B0013000000, F26B0017000000 ont priorité;transporteurs en général B65G)
F26B0015020000	avec mouvement suivant un cercle complet ou partiel
F26B0015040000	dans un plan horizontal
F26B0015060000	impliquant plusieurs plans, les uns au-dessus des autres
F26B0015080000	dans un plan vertical
F26B0015100000	avec un mouvement suivant une trajectoire composée d'une ou de plusieurs lignes droites, p.ex. combinée
F26B0015120000	les lignes étant toutes horizontales ou légèrement inclinées
F26B0015140000	les objets ou les lots de matériau étant portés par des plateaux ou des râteliers
F26B0015160000	les objets ou les lots de matériau étant portés par des chariots à roues
F26B0015180000	les objets ou les lots de matériau étant portés par des courroies sans fin
F26B0015200000	les lignes étant toutes verticales ou fortement inclinées
F26B0015220000	les objets ou les lots de matériau étant portés par des courroies sans fin
F26B0015240000	suivant une trajectoire en zigzag
F26B0015260000	avec un mouvement suivant une trajectoire hélicoïdale
F26B0017000000	Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage d'un matériau en vrac, à l'état plastique ou sous forme fluidisée, p.ex. granulés, fibres brutes (F26B0013000000 a priorité)
F26B0017020000	le mouvement étant réalisé par des courroies entraînant le matériau; le mouvement étant réalisé par des courroies propulsant le matériau sur des surfaces fixes
F26B0017040000	les courroies étant toutes horizontales ou légèrement inclinées (F26B0017080000 a priorité)
F26B0017060000	les courroies étant toutes verticales ou fortement inclinées (F26B0017080000 a priorité)
F26B0017080000	les courroies étant disposées suivant une trajectoire sinueuse ou en zigzag
F26B0017100000	le mouvement étant réalisé par des courants de fluides, p.ex. provenant d'une tuyère (F26B0003080000 a priorité)
F26B0017120000	le mouvement étant réalisé uniquement par gravité
F26B0017140000	le matériau se déplaçant à travers un contre-courant de gaz
F26B0017160000	le matériau passant de haut en bas d'une surface chauffée
F26B0017180000	le mouvement étant réalisé par des pales d'hélice tournantes ou autres transporteurs rotatifs déplaçant le matériau dans des chambres fixes
F26B0017200000	l'axe de rotation étant horizontal ou légèrement incliné
F26B0017220000	l'axe de rotation étant vertical ou fortement incliné
F26B0017240000	le mouvement étant réalisé en projetant ou en lançant le matériau
F26B0017260000	le mouvement étant réalisé par des transporteurs à mouvement alternatif ou oscillant propulsant le matériau sur des surfaces fixes; le mouvement étant réalisé par des tablettes, tamis ou plateaux à mouvement alternatif ou oscillant
F26B0017280000	le mouvement étant réalisé par des rouleaux ou des disques avec le matériau passant sur ou entre eux, p.ex. tambour de succion, tamis
F26B0017300000	le mouvement étant réalisé par des réceptacles rotatifs ou oscillants; le mouvement étant réalisé par des planchers rotatifs
F26B0017320000	le mouvement étant effectué dans un plan horizontal ou légèrement incliné
F26B0017340000	le mouvement étant effectué dans un plan vertical ou fortement incliné
F26B0019000000	Machines ou appareils pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets non couverts par les groupes F26B0009000000-F26B0017000000
F26B0020000000	Combinaisons de machines ou d'appareils couverts par plusieurs des groupes F26B0009000000-F26B0019000000
F26B0021000000	Parties constitutives ou détails d'application générale
F26B0021000000	Dispositions pour l'alimentation ou le réglage de l'air ou des gaz pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets (conditionnement de l'air ou ventilation en général F24F)
F26B0021020000	Circulation de l'air ou des gaz en cycles fermés, p.ex. totalement à l'intérieur de l'enceinte de séchage (F26B0021140000 a priorité)
F26B0021040000	partiellement à l'extérieur de l'enceinte de séchage
F26B0021060000	Commande, p.ex. réglage des paramètres de l'alimentation en gaz (F26B0021140000 a priorité)
F26B0021080000	de l'humidité
F26B0021100000	de la température; de la pression
F26B0021120000	de la vitesse d'écoulement; du débit
F26B0021140000	Utilisation de gaz ou de vapeurs autres que l'air ou la vapeur d'eau
F26B0023000000	Chauffage (utilisant l'air ou les gaz chauffés F26B0021000000)
F26B0023020000	utilisant un chauffage par combustion (F26B0023100000 a priorité)
F26B0023040000	utilisant un chauffage électrique (F26B0023100000 a priorité)
F26B0023060000	par résistance
F26B0023080000	par induction; capacitif; par micro-ondes
F26B0023100000	utilisant des tubes ou des passages contenant des fluides chauffés
F26B0025000000	Parties constitutives d'application générale non couvertes par un des groupes F26B0021000000 ou F26B0023000000 (chargement, transport ou déchargement en général B65G)
F26B0025020000	Utilisation de mécanismes d'entraînement non couverte par une autre sous-classe
F26B0025040000	Dispositifs d'agitation, de brassage ou de raclage
F26B0025060000	Chambres, récipients ou réceptacles
F26B0025080000	Leurs éléments
F26B0025100000	Planchers, toits ou fonds; Faux fonds
F26B0025120000	Murs ou cloisons; Portes
F26B0025140000	Chambres, récipients ou réceptacles de structure simple
F26B0025160000	quasi fermés, p.ex. tambours
F26B0025180000	quasi ouverts, p.ex. plats, plateaux, cuves
F26B0025200000	Rouleaux (F26B0025060000 a priorité)
F26B0025220000	Commande du procédé de séchage en corrélation avec la présence d'un matériau solide ou d'objets dans le bain liquide
F27	FOURS; CORNUES DE DISTILLATION
F27B	FOURS OU CORNUES DE DISTILLATION, EN GÉNÉRAL; APPAREILS DE FRITTAGE À CIEL OUVERT OU APPAREILS ANALOGUES (appareils à combustion F23;chauffage électrique H05B)
F27B0001000000	Fours à cuve ou fours verticaux similaires ou à prédominance verticale (pour le préchauffage, la cuisson, la calcination ou le refroidissement de la chaux, de la magnésie ou de la dolomite C04B0002120000)
F27B0001020000	à deux ou plusieurs cuves ou chambres, p.ex. à plusieurs étages
F27B0001040000	Combinaisons ou dispositions des cuves
F27B0001060000	de types autres qu'à tirage par le haut
F27B0001080000	chauffés autrement que par un combustible solide mélangé à la charge
F27B0001090000	chauffés électriquement
F27B0001100000	Parties constitutives, accessoires ou équipements particuliers à ces types de fours
F27B0001120000	Enveloppes ou carcasses; Leurs supports
F27B0001140000	Aménagement des garnissages réfractaires (garnissages en général F27D0001000000)
F27B0001160000	Aménagement des tuyères
F27B0001180000	Aménagement des collecteurs de poussières
F27B0001200000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0001210000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0001220000	Aménagement des échangeurs de chaleur (échangeurs de chaleur en général F28C, F28D)
F27B0001240000	Refroidissement
F27B0001260000	Aménagement des dispositifs de commande
F27B0001280000	Aménagement des dispositifs de surveillance, des indicateurs, des dispositifs d'alarme
F27B0003000000	Fours à sole, p.ex. fours à réverbération (F27B0009000000-F27B0015000000, F27B0021000000 ont priorité); Fours à arc électrique
F27B0003020000	du type à sole fixe à une seule chambre
F27B0003040000	du type à plusieurs soles; du type à plusieurs chambres; Combinaisons de fours à soles
F27B0003060000	à chambre ou sole mobile, p.ex. inclinable
F27B0003080000	à chauffage électrique, p.ex. fours à arc électrique, avec ou sans une autre source de chaleur
F27B0003100000	Parties constitutives, accessoires ou équipement, p.ex. collecteurs de poussière, particuliers aux fours à sole
F27B0003120000	Laboratoires ou carcasses; Leurs supports
F27B0003140000	Aménagement des garnissages réfractaires
F27B0003160000	Parois; Voûtes
F27B0003180000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0003190000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0003200000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0003220000	Aménagement des dispositifs d'alimentation en air ou gaz
F27B0003240000	Refroidissement
F27B0003260000	Aménagement des échangeurs de chaleur
F27B0003280000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositifs similaires
F27B0005000000	Fours à moufles; Fours à cornues; Autres fours où la charge est complètement isolée (F27B0009000000 a priorité)
F27B0005020000	à plusieurs chambres
F27B0005040000	adaptés pour le traitement de la charge sous vide ou sous atmosphère contrôlée
F27B0005050000	sous vide
F27B0005060000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers à ces fours
F27B0005080000	Aménagement des garnissages réfractaires
F27B0005100000	Moufles
F27B0005120000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0005130000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0005140000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0005160000	Aménagement des dispositifs d'alimentation en air ou gaz
F27B0005180000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositifs similaires
F27B0007000000	Fours à tambours rotatifs, c. à d. horizontaux ou légèrement inclinés
F27B0007020000	à plusieurs chambres ou plusieurs tambours
F27B0007040000	avec des divisions longitudinales
F27B0007060000	adaptés pour le traitement de la charge sous vide ou sous atmosphère contrôlée
F27B0007080000	chauffés extérieurement
F27B0007100000	chauffés intérieurement, p.ex. au moyen de passages dans la paroi
F27B0007120000	inclinables
F27B0007140000	avec des moyens pour brasser ou déplacer la charge
F27B0007160000	ces moyens étant fixes par rapport au tambour (F27B0007040000 a priorité)
F27B0007180000	ces moyens étant mobiles par rapport au tambour
F27B0007200000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers aux fours à tambours rotatifs
F27B0007220000	Tambours rotatifs; Leurs supports
F27B0007240000	Dispositifs d'étanchéité entre les pièces rotatives et fixes
F27B0007260000	Dispositifs d'entraînement
F27B0007280000	Aménagement des garnissages réfractaires
F27B0007300000	Aménagement des cloisonnements
F27B0007320000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0007330000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0007340000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0007360000	Aménagement des dispositifs d'alimentation en air ou gaz
F27B0007380000	Aménagement des dispositifs de refroidissement
F27B0007400000	Refroidisseurs planétaires
F27B0007420000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositifs similaires
F27B0009000000	Fours dans lesquels la charge est déplacée mécaniquement, p.ex. du type tunnel (F27B0007140000 a priorité); Fours similaires dans lesquels la charge se déplace par gravité
F27B0009020000	à trajets multiples; à plusieurs chambres; Combinaisons de fours
F27B0009040000	adaptés pour le traitement de la charge sous vide ou sous atmosphère contrôlée
F27B0009060000	chauffés sans contact entre gaz de combustion et la charge; chauffés électriquement
F27B0009080000	chauffés à travers les parois de la chambre
F27B0009100000	chauffés par air ou gaz chauds
F27B0009120000	avec dispositions particulières pour le préchauffage ou le refroidissement de la charge
F27B0009140000	caractérisés par le trajet de la charge pendant le traitement; caractérisés par le procédé de déplacement de la charge pendant le traitement (F27B0009280000 a priorité;supports ou récipients, mobiles ou se déplaçant, pour les charges F27D0003120000)
F27B0009160000	la charge se déplaçant sur un trajet circulaire ou courbe
F27B0009180000	sous l'action de racleurs ou de poussoirs
F27B0009200000	la charge se déplaçant sur un trajet sensiblement rectiligne
F27B0009220000	sous l'action de racleurs ou de poussoirs (F27B0009260000 a priorité)
F27B0009240000	sur un transporteur
F27B0009260000	sur ou dans des wagonnets, des traîneaux ou des réceptacles
F27B0009280000	pour traiter des longueurs ininterrompues du matériau travaillé
F27B0009300000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers aux fours de ces types
F27B0009320000	Carcasses
F27B0009340000	Aménagement des garnissages réfractaires
F27B0009360000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0009380000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0009390000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0009400000	Aménagement des dispositifs de commande ou de surveillance
F27B0011000000	Fours à cloche (pour le traitement de bandes ou de fils métalliques C21D0009663000)
F27B0013000000	Fours à la fois à charges fixes et à progression du chauffage, p.ex. du type circulaire, du type dans lequel un four segmentaire se déplace au-dessus de la charge fixe
F27B0013020000	du type à plusieurs chambres avec cloisonnements permanents; Combinaisons de fours
F27B0013040000	du type à chambre unique avec cloisonnements temporaires
F27B0013060000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers à ce type de fours
F27B0013080000	Carcasses
F27B0013100000	Aménagement des garnissages
F27B0013120000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0013140000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositfs similaires
F27B0014000000	Fours à creusets; Fours à bassin
F27B0014020000	avec dispositions pour le basculement ou l'oscillation (F27B0014040000 a priorité)
F27B0014040000	adaptés pour le traitement de la charge sous vide ou sous atmosphère contrôlée
F27B0014060000	chauffés électriquement, p.ex. creusets à induction, avec ou sans une autre source de chaleur (F27B0014040000 a priorité)
F27B0014080000	Parties constitutives particulières aux fours à creusets ou à bassin
F27B0014100000	Creusets
F27B0014120000	Leurs couvercles
F27B0014140000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0014160000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0014180000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0014200000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositifs similaires
F27B0015000000	Fours à lit fluidisé; Autres fours utilisant ou traitant des matières finement divisées en dispersion (appareils à combustion dans lesquels la combustion a lieu dans un lit fluidisé de combustible ou d'autres particules F23C0010000000)
F27B0015020000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers à ces types de fours
F27B0015040000	Carcasses; Leurs supports
F27B0015060000	Aménagement des garnissages
F27B0015080000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0015090000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0015100000	Aménagement des dispositifs d'alimentation en air ou gaz
F27B0015120000	Aménagement des collecteurs de poussières
F27B0015140000	Aménagement des dispositifs de chauffage
F27B0015160000	Aménagement des dispositifs de refroidissement
F27B0015180000	Aménagement des dispositifs de commande
F27B0015200000	Aménagement des dispositifs de surveillance, des indicateurs, des dispositifs d'alarme
F27B0017000000	Fours d'un genre non couvert par l'un des groupes F27B0001000000-F27B0015000000 (combinaisons structurales de fours F27B0019020000)
F27B0017020000	spécialement conçus pour le laboratoire
F27B0019000000	Combinaisons de différents genres de fours qui ne sont pas tous couverts par un seul des groupes principaux F27B0001000000-F27B0017000000
F27B0019020000	combinés en une seule structure
F27B0019040000	disposés pour un travail conjugué
F27B0021000000	Appareils de frittage ouverts ou à découvert; Autres appareils de traitement thermique de structure similaire
F27B0021020000	Grilles ou tables de frittage
F27B0021040000	Pots ou bassinets de frittage
F27B0021060000	Machines à fritter des fibres sans fin
F27B0021080000	Parties constitutives, accessoires ou équipement particuliers aux appareils de frittage ou similaires
F27B0021100000	Aménagement des dispositifs de chargement
F27B0021120000	Aménagement des dispositifs de déchargement
F27B0021140000	Aménagement des dispositifs de commande, de surveillance, d'alarme ou des dispositifs similaires
F27D	PARTIES CONSTITUTIVES, AMÉNAGEMENTS, ACCESSOIRES DES FOURS OU DES CORNUES, DANS LA MESURE OÙ ILS SONT COMMUNS À PLUS D'UN TYPE DE FOUR (appareils de combustion F23; chauffage électrique H05B)
F27D0001000000	Carcasses; Garnissages; Parois; Voûtes (matériaux réfractaires C04B;autels pour chambres de combustion F23M0003000000)
F27D0001020000	Couronnements; Voûtes
F27D0001040000	caractérisés par la forme des briques ou des blocs utilisés
F27D0001060000	Briques ou blocs composites
F27D0001080000	Briques ou blocs avec armature interne ou renforcement métallique
F27D0001100000	Garnissages monolithiques; Leurs supports
F27D0001120000	comportant des dispositifs de refroidissement (structure des assemblages de tubes en général F28)
F27D0001140000	Supports pour les garnissages (F27D0001100000 a priorité)
F27D0001160000	Confection ou réparation des garnissages
F27D0001180000	Montures de portes; Portes, couvercles, couvercles amovibles
F27D0003000000	Chargement; Déchargement; Manutention des charges (systèmes transporteurs caractérisés par leur application à des fins particulières non prévues ailleurs B65G0049000000;déplacement des charges dans un four F27B0009140000)
F27D0003020000	Patins ou voies pour charges lourdes
F27D0003040000	Appareils pousseurs ou bourreurs
F27D0003060000	Machines de chargement ou de déchargement sur les chariots transporteurs
F27D0003080000	Chargeurs à vis; Déchargeurs à vis
F27D0003100000	Chargement direct par trémies ou gouttières
F27D0003120000	Supports ou réceptacles pour charges, mobiles ou à translation
F27D0003140000	Chargement ou déchargement d'un matériau liquide ou fondu
F27D0003150000	Equipement de piquée; Equipement pour l'élimination du laitier
F27D0003160000	Introduction d'un jet de fluide ou d'un courant dans la charge (F27D0003180000 a priorité)
F27D0003180000	Chargement de matériaux particulaires en utilisant un fluide transporteur
F27D0005000000	Supports, grilles ou appareillage analogue pour la charge à l'intérieur du four (supports mobiles ou à translation F27D0003120000)
F27D0007000000	Production, entretien ou circulation d'une atmosphère dans les chambres de chauffage
F27D0007020000	Alimentation en vapeur d'eau, en gaz ou en liquides
F27D0007040000	Circulation d'une atmosphère par des moyens mécaniques
F27D0007060000	Production ou maintien d'une atmosphère particulière ou du vide dans les chambres de chauffage (F27D0007020000 a priorité)
F27D0009000000	Refroidissement des fours ou des charges s'y trouvant (F27D0001000000, F27D0003000000 ont priorité)
F27D0011000000	Aménagement des éléments pour le chauffage électrique dans ou sur les fours (chauffage électrique en soi H05B)
F27D0011020000	Chauffage par résistance ohmique
F27D0011040000	avec passage direct du courant à travers le matériau à chauffer
F27D0011060000	Chauffage par induction, c. à d. dans lequel le matériau à chauffer ou son contenant, ou bien les éléments incorporés dans celui-ci, constitue le secondaire d'un transformateur
F27D0011080000	Chauffage par décharge électrique, p.ex. décharge d'arc
F27D0011100000	Disposition des électrodes (commande automatique de la température G05D0023000000;appareils à décharge H01T;dispositions pour l'avancement ou le guidage des électrodes H05B0007100000;commande automatique de la puissance par la position des électrodes H05B0007144000)
F27D0011120000	avec champs électromagnétiques agissant directement sur le matériau à chauffer
F27D0013000000	Appareils pour le préchauffage des charges; Dispositions pour le préchauffage des charges
F27D0015000000	Manutention ou traitement du matériau déchargé; Supports ou chambres pour son entreposage
F27D0015020000	Refroidissement
F27D0017000000	Dispositions pour l'utilisation des chaleurs perdues (échangeurs de chaleur en soi F28); Dispositions pour l'utilisation ou pour l'élimination des gaz usés (élimination des fumées en général B08B0015000000)
F27D0019000000	Aménagement des dispositifs de commande
F27D0021000000	Aménagement des dispositifs de surveillance; Aménagement des dispositifs de sécurité
F27D0021020000	Dispositifs d'observation ou d'éclairage
F27D0021040000	Aménagement des appareils indicateurs ou d'alarme
F27D0025000000	Dispositifs pour enlever les incrustations
F27D0027000000	Dispositifs agitateurs pour matériaux fondus (F27D0003140000 a priorité)
F27D0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F28	ÉCHANGEURS DE CHALEUR EN GÉNÉRAL
F28B	CONDENSEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS (condensation des vapeurs B01D0005000000;condensation pendant le prétraitement de gaz préalable à la précipitation électrostatique de particules dispersées B03C0003014000;ensembles fonctionnels de machines à vapeur comportant des condenseurs F01K;liquéfaction des gaz F25J;parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des dispositifs d'échange ou de transfert de chaleur F28F)
F28B0001000000	Condenseurs dans lesquels la vapeur d'eau ou autre vapeur est séparée de l'agent de refroidissement par des parois, p.ex. condenseur à surface
F28B0001020000	utilisant l'eau ou un autre liquide comme agent de refroidissement
F28B0001040000	utilisant des parois mobiles
F28B0001060000	utilisant l'air ou un autre gaz comme agent de refroidissement
F28B0001080000	utilisant des parois mobiles
F28B0003000000	Condenseurs dans lesquels la vapeur d'eau ou autre vapeur vient en contact direct avec l'agent de refroidissement
F28B0003020000	par écoulement d'une couche de liquide de refroidissement sur la surface de condensation
F28B0003040000	par injection du liquide de refroidissement dans la vapeur d'eau ou autre vapeur (F28B0003080000 a priorité)
F28B0003060000	par injection de la vapeur d'eau ou autre vapeur dans le liquide de refroidissement (F28B0003080000 a priorité)
F28B0003080000	avec des organes rotatif
F28B0005000000	Condenseurs utilisant une combinaison des procédés couverts par les groupes F28B0001000000 et F28B0003000000; Autres condenseurs
F28B0007000000	Combinaisons de deux ou plusieurs condenseurs, p.ex. dans le cas d'un condenseur de réserve
F28B0009000000	Systèmes auxiliaires, aménagements ou dispositifs accessoires
F28B0009020000	pour amener la vapeur d'eau ou autre vapeur aux condenseurs
F28B0009040000	pour amener, recueillir et emmagasiner l'eau ou autre liquide de refroidissement
F28B0009060000	avec possibilités de réfrigérer à nouveau l'eau ou autre liquide de refroidissement
F28B0009080000	pour recueillir et enlever le condensat
F28B0009100000	pour extraire, refroidir et enlever les gaz non condensables
F28B0011000000	Commandes avec caractéristiques particulières d'adaptation aux condenseurs
F28C	APPAREILS ÉCHANGEURS DE CHALEUR NON PRÉVUS DANS UNE AUTRE SOUS-CLASSE, DANS LESQUELS L'ÉCHANGE DE CHALEUR PROVIENT D'UN CONTACT DIRECT, SANS RÉACTION CHIMIQUE ENTRE SOURCES DE POTENTIEL CALORIFIQUE (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur C09K0005000000;appareils de chauffage de fluides possédant des moyens de production de chaleur F24H;avec agent intermédiaire de transfert de chaleur venant en contact direct avec les sources de potentiel calorifique F28D0015000000-F28D0019000000;parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des appareils échangeurs de chaleur F28F)
F28C0001000000	Réfrigérants à ruissellement à contact direct, p.ex. tours de réfrigération (structure des bâtiments E04H0005120000;espaces clos refroidis par ruissellement F25;parties constitutives des réfrigérants à ruissellement F28F0025000000)
F28C0001020000	avec contre-courant uniquement
F28C0001040000	avec courant croisé uniquement
F28C0001060000	avec contre-courant et courant croisé
F28C0001080000	Dispositions pour récupérer la chaleur de la vapeur d'échappement
F28C0001100000	Dispositions pour supprimer le bruit
F28C0001120000	Dispositifs pour prévenir une obturation due au gel
F28C0001140000	comprenant également un échange de chaleur sans contact direct
F28C0001160000	Dispositions pour prévenir une condensation, une précipitation ou une formation de buée, à l'extérieur du refroidisseur (F28C0001140000 a priorité)
F28C0003000000	Autres appareils échangeurs de chaleur à contact direct
F28C0003020000	les sources de potentiel calorifique étant toutes deux des gaz ou des vapeurs
F28C0003040000	les sources de potentiel calorifique étant toutes deux des liquides
F28C0003060000	les sources de potentiel calorifique étant un liquide et un gaz ou une vapeur (modérateurs pour la réfrigération de la vapeur d'eau F22)
F28C0003080000	avec changement d'état, p.ex. absorption, évaporation, condensation (production de la vapeur sous pression F22)
F28C0003100000	une des sources de potentiel calorifique au moins étant un solide fluent, p.ex. un matériau sous forme de particules
F28C0003120000	les sources de potentiel calorifique étant un matériau sous forme de particules d'une part, un gaz, une vapeur ou un liquide d'autre part
F28C0003140000	le matériau sous forme de particules se déplaçant par gravité, p.ex. du haut en bas d'un tube
F28C0003160000	le matériau sous forme de particules formant un lit, p.ex. fluidifié, sur des tamis à secousses
F28C0003180000	le matériau sous forme de particules étant contenu dans des tambours rotatifs
F28D	APPAREILS ÉCHANGEURS DE CHALEUR NON PRÉVUS DANS UNE AUTRE SOUS-CLASSE, DANS LESQUELS L'ÉCHANGE DE CHALEUR NE PROVIENT PAS D'UN CONTACT DIRECT ENTRE SOURCES DE POTENTIEL CALORIFIQUE (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur C09K0005000000; appareils de chauffage de fluides possédant des moyens de production ou de transfert de la chaleur F24H;fours F27;parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des appareils échangeurs de chaleur F28F); APPAREILS OU ENSEMBLES FONCTIONNELS D'ACCUMULATION DE CHALEUR EN GÉNÉRAL
F28D0001000000	Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, dans lesquels l'autre source de potentiel calorifique est une grande masse de fluide, p.ex. radiateurs domestiques ou de moteur de voiture (F28D0005000000 a priorité)
F28D0001020000	avec des canalisations d'échange de chaleur immergées dans la masse du fluide
F28D0001030000	avec des canalisations en forme de plaques ou de laminés
F28D0001040000	avec canalisations tubulaires
F28D0001047000	les canalisations étant courbées, p.ex. en serpentin ou en zigzag
F28D0001053000	les canalisations étant rectilignes
F28D0001060000	avec canalisations d'échange de chaleur faisant partie du réservoir contenant la masse du fluide ou lui étant fixées
F28D0003000000	Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, dans lesquels l'autre source de potentiel calorifique s'écoule sous forme de pellicule continue ou ruisselle librement sur les canalisations (F28D0005000000 a priorité)
F28D0003020000	avec canalisations tubulaires
F28D0003040000	Dispositions pour la répartition
F28D0005000000	Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, utilisant l'effet réfrigérant de l'évaporation naturelle ou forcée
F28D0005020000	dans lesquels la source de potentiel calorifique soumise à évaporation s'écoule sous forme de pellicule continue ou ruisselle librement sur les canalisations
F28D0007000000	Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations tubulaires fixes pour les deux sources de potentiel calorifique, ces sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi d'une canalisation
F28D0007020000	les canalisations étant enroulées en hélice (F28D0007100000 a priorité)
F28D0007040000	les canalisations étant enroulées en spirale (F28D0007100000 a priorité)
F28D0007060000	les canalisations ayant une courbure en U unique (F28D0007100000 a priorité)
F28D0007080000	les canalisations ayant une autre courbure, p.ex. en serpentins ou en zigzag (F28D0007100000 a priorité)
F28D0007100000	les canalisations étant disposées l'une dans l'autre, p.ex. concentriquement
F28D0007120000	le tube extérieur étant fermé à une extrémité, c. à d. du type à retour (F28D0007140000 a priorité)
F28D0007140000	les deux tubes étant courbés
F28D0007160000	les canalisations étant espacées parallèlement (F28D0007020000-F28D0007100000 ont priorité)
F28D0009000000	Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes en forme de plaques ou de laminés pour les deux sources de potentiel calorifique, ces sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi d'une canalisation
F28D0009020000	les sources de potentiel calorifique se déplaçant l'une par rapport à l'autre suivant un angle (F28D0009040000 a priorité)
F28D0009040000	les canalisations étant formées par des plaques ou des laminés enroulés en spirale
F28D0011000000	Appareils échangeurs de chaleur utilisant des canalisations mobiles
F28D0011020000	le mouvement étant rotatif, p.ex. effectué par un tambour ou un cylindre (F28D0011080000 a priorité)
F28D0011040000	effectué par un tube ou un faisceau de tubes
F28D0011060000	le mouvement étant alternatif ou oscillant (F28D0011080000 a priorité)
F28D0011080000	plusieurs ensembles de canalisations effectuant des mouvements indépendants, p.ex. un faisceau rotatif de tubes dans un tambour rotatif
F28D0013000000	Appareils échangeurs de chaleur utilisant un lit fluidisé
F28D0015000000	Appareils échangeurs de chaleur utilisant des agents ou des masses intermédiaires de transfert de chaleur
F28D0015000000	Appareils échangeurs de chaleur dans lesquels l'agent intermédiaire de transfert de chaleur en tubes fermés passe dans ou à travers les parois des canalisations
F28D0015020000	dans lesquels l'agent se condense et s'évapore, p.ex. tubes caloporteurs
F28D0015040000	avec des tubes ayant une structure capillaire
F28D0015060000	Dispositions pour la commande de ces appareils
F28D0017000000	Appareils échangeurs de chaleur de régénération dans lesquels un agent ou une masse intermédiaire immobile de transfert de chaleur est mis en contact successivement avec chacune des sources de potentiel calorifique, p.ex. en utilisant des particules granulées
F28D0017020000	utilisant des masses rigides, p.ex. d'un matériau poreux
F28D0017040000	Dispositions de répartition des sources de potentiel calorifique
F28D0019000000	Appareils échangeurs de chaleur de régénération dans lesquels l'agent ou la masse intermédiaire de transfert de chaleur est amené successivement en contact avec chacune des sources de potentiel calorifique
F28D0019020000	utilisant des particules granulées
F28D0019040000	utilisant des masses rigides, p.ex. montées sur un support mobile
F28D0020000000	Appareils ou ensembles fonctionnels d'accumulation de chaleur en général (spécialement adaptés pour des applications particulières, voir les groupes appropriés, p.ex. F24D0015020000); Appareils échangeurs de chaleur de régénération non couverts par les groupes F28D0017000000 ou F28D0019000000
F28D0020020000	utilisant la chaleur latente
F28D0021000000	Appareils échangeurs de chaleur non couverts par l'un des groupes F28D0001000000-F28D0020000000
F28F	PARTIES CONSTITUTIVES OU AMÉNAGEMENTS, D'APPLICATION GÉNÉRALE, DES DISPOSITIFS ÉCHANGEURS DE CHALEUR OU DE TRANSFERT DE CHALEUR (substances pour le transfert de chaleur, pour l'échange de chaleur ou pour le stockage de la chaleur C09K0005000000;purgeurs d'eau ou d'air, évents F16)
F28F0001000000	Eléments tubulaires; Ensembles d'éléments tubulaires (spécialement adaptés pour le mouvement F28F0005000000)
F28F0001020000	Eléments tubulaires de section transversale non circulaire (F28F0001080000, F28F0001100000 ont priorité)
F28F0001040000	polygonale, p.ex. rectangulaire
F28F0001060000	gaufrés ou ondulés transversalement
F28F0001080000	Eléments tubulaires gaufrés ou ondulés longitudinalement
F28F0001100000	Eléments tubulaires ou leurs ensembles avec moyens pour augmenter la surface de transfert de chaleur, p.ex. avec des ailettes, avec des saillies, avec des évidements (éléments gaufrés ou ondulés F28F0001060000, F28F0001080000)
F28F0001120000	ces moyens étant uniquement à l'extérieur de l'élément tubulaire
F28F0001140000	et s'étendant longitudinalement (F28F0001380000 a priorité)
F28F0001160000	les moyens faisant partie intégrante de l'élément, p.ex. formés par extrusion (F28F0001220000 a priorité)
F28F0001180000	l'élément étant constitué de sections en ailettes
F28F0001200000	les moyens pouvant se fixer à l'élément (F28F0001220000 a priorité)
F28F0001220000	les moyens ayant des parties engageant d'autres éléments tubulaires
F28F0001240000	et s'étendant transversalement (F28F0001380000 a priorité)
F28F0001260000	les moyens faisant partie intégrante de l'élément (F28F0001320000 a priorité)
F28F0001280000	l'élément étant constitué de sections en ailettes
F28F0001300000	les moyens pouvant être fixés à l'élément (F28F0001320000 a priorité)
F28F0001320000	les moyens ayant des parties engageant d'autres éléments tubulaires
F28F0001340000	et s'étendant obliquement (F28F0001380000 a priorité)
F28F0001360000	les moyens étant des ailettes enroulées en hélice ou des spirales de fils
F28F0001380000	et étant alternés en quinconce pour former des passages tortueux pour les fluides
F28F0001400000	les moyens étant uniquement à l'intérieur de l'élément tubulaire
F28F0001420000	les moyens étant à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'élément tubulaire
F28F0001440000	et étant formés de mailles de fils
F28F0003000000	Eléments en forme de plaques ou de laminés; Ensembles d'éléments en forme de plaques ou de laminés (spécialement adaptés pour le mouvement F28F0005000000)
F28F0003020000	Eléments ou leurs ensembles avec moyens pour augmenter la surface de transfert de chaleur, p.ex. avec des ailettes, avec des évidements, avec des ondulations (F28F0003080000 a priorité)
F28F0003040000	les moyens faisant partie intégrante de l'élément
F28F0003060000	les moyens pouvant être fixés sur l'élément
F28F0003080000	Eléments construits pour être empilés, p.ex. pouvant être séparés pour leur nettoyage
F28F0003100000	Dispositions pour obturer les bords
F28F0003120000	Eléments construits sous forme d'un panneau creux, p.ex. comportant des canaux
F28F0003140000	par séparation, p.ex. par soufflage, de deux tôles accolées de manière à créer un certain nombre de canaux de circulation (fabrication B23P)
F28F0005000000	Eléments spécialement adaptés pour le mouvement (aménagements propres au déplacement des éléments, voir la sous-classe appropriée pour l'appareil considéré)
F28F0005020000	Tambours ou cylindres tournants
F28F0005040000	Propulseurs creux, p.ex. moulinet de brassage
F28F0005060000	Transporteurs à vis creuse
F28F0007000000	Eléments non couverts par les groupes F28F0001000000, F28F0003000000 ou F28F0005000000
F28F0007020000	Blocs traversés par des passages pour sources de potentiel calorifique
F28F0009000000	Carters; Boîtes de distribution; Supports auxiliaires pour les éléments; Eléments auxiliaires dans les carters
F28F0009007000	Supports auxiliaires pour les éléments
F28F0009013000	pour les tubes ou les assemblages de tubes
F28F0009020000	Boîtes de distribution; Plaques d'extrémité
F28F0009040000	Dispositions pour obturer des éléments dans les boîtes de distribution ou plaques d'extrémité (raccordement des tuyaux aux parois en général F16L0041000000)
F28F0009060000	par joints démontables
F28F0009080000	par raccordements du type à coin, p.ex. virole conique
F28F0009100000	par raccordements du type vissé, p.ex. presse étoupe
F28F0009120000	par raccordements du type à brides
F28F0009140000	par assemblage à force
F28F0009160000	par joints permanents, p.ex. par dudgeonnage (procédés de travail des métaux en général B21, B23, en particulier B21D0039060000, B23K)
F28F0009180000	par soudage
F28F0009200000	Aménagements des réflecteurs de chaleur, p.ex. des parois réfléchissantes pouvant être insérées séparément
F28F0009220000	Dispositions pour diriger les sources de potentiel calorifique dans des compartiments successifs, p.ex. aménagement des plaques de guidage
F28F0009240000	Dispositions pour favoriser un écoulement turbulent des sources de potentiel calorifique, p.ex. par des plaques (F28F0001380000 a priorité;en général F15D)
F28F0009260000	Dispositions pour raccorder des sections différentes des éléments d'échangeurs de chaleur, p.ex. de radiateur (raccordement de sections différentes dans les chauffe-eau F24H0009140000)
F28F0011000000	Dispositions pour étancher les fuites des tubes ou des canalisations (moyens pour arrêter l'écoulement des tuyaux ou dans les tuyaux en général F16L0055100000)
F28F0011020000	utilisant des éléments d'obturation, p.ex. des rondelles, insérés et actionnés indépendamment l'un de l'autre (F28F0011060000 a priorité)
F28F0011040000	utilisant des paires d'éléments d'obturation, p.ex. des rondelles, montés sur des tiges centrales de manœuvre (F28F0011060000 a priorité)
F28F0011060000	utilisant un dispositif automatique d'obturation des tubes
F28F0013000000	Dispositions pour modifier le transfert de chaleur, p.ex. accroissement, diminution (F28F0001000000-F28F0011000000 ont priorité)
F28F0013020000	en influençant la couche limite (réglage de la couche limite en général F15D)
F28F0013040000	en empêchant la formation de films continus de condensats sur les surfaces d'échange de chaleur, p.ex. en favorisant la formation de gouttelettes
F28F0013060000	en affectant le mode d'écoulement des sources de potentiel calorifique
F28F0013080000	en faisant varier la section transversale des canaux d'écoulement
F28F0013100000	en communiquant un mouvement pulsatoire à l'écoulement, p.ex. par vibration acoustique
F28F0013120000	en créant une turbulence, p.ex. par brassage, par augmentation de la force de circulation (F28F0013080000 a priorité)
F28F0013140000	en créant sur les parois des canalisations des zones ayant des degrés différents de conduction de la chaleur
F28F0013160000	en appliquant un champ électrostatique au noyau des sources de potentiel calorifique
F28F0013180000	par application de revêtements, p.ex. absorbant les radiations ou les réfléchissant; par application d'un traitement de surface, p.ex. un polissage
F28F0017000000	Enlèvement de la glace ou de l'eau des appareils échangeurs de chaleur
F28F0019000000	Prévention de la formation de dépôts ou de la corrosion, p.ex. en utilisant des filtres
F28F0019010000	en utilisant des moyens pour séparer les éléments solides du fluide échangeur de chaleur, p.ex. des filtres
F28F0019020000	en utilisant des revêtements, p.ex. des revêtements vitreux ou émaillés
F28F0019040000	de caoutchouc; de matériaux plastiques; de vernis
F28F0019060000	de métal
F28F0021000000	Structure des appareils échangeurs de chaleur caractérisée par l'emploi de matériaux spécifiés
F28F0021020000	de carbone, p.ex. de graphite
F28F0021040000	de céramique; de béton; de pierre naturelle
F28F0021060000	de matériau plastique
F28F0021080000	de métal
F28F0023000000	Caractéristiques relatives à l'utilisation de matériaux servant pour échange intermédiaire de chaleur, p.ex. emploi de compositions spécifiées
F28F0023020000	Dispositions pour obtenir ou maintenir ces matériaux à l'état liquide
F28F0025000000	Parties constitutives des réfrigérateurs à ruissellement (dispositions pour accroître le transfert de chaleur F28F0013000000;commandes F28F0027000000)
F28F0025020000	pour répartir, faire circuler ou collecter le liquide (pulvérisation ou atomisation en général B05B, B05D)
F28F0025040000	Augets répartiteurs ou collecteurs
F28F0025060000	Buses ou canalisations de pulvérisation
F28F0025080000	Planches ou grilles d'éclaboussement, p.ex. pour convertir la pulvérisation de liquides en films de liquides; Eléments ou couches pour accroître l'aire de la surface de contact (éléments de remplissage en général B01J0019300000, B01J0019320000)
F28F0025100000	pour l'alimentation en gaz ou en vapeur
F28F0025120000	Conduits; Aubes distributrices, p.ex. pour diriger des courants dans des zones distinctes
F28F0027000000	Commandes ou dispositifs de sécurité spécialement adaptés pour les appareils d'échange ou de transfert de chaleur
F28F0027020000	pour commander la répartition des sources de potentiel calorifique entre des canaux différents (aménagement des plaques de guidage ou des aubes distributrices F28F0009220000, F28F0025120000)
F28F0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F28G	NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES OU EXTERNES DES CONDUITS DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR OU DE TRANSFERT DE CHALEUR, p.ex. TUBES D'EAU DE CHAUDIÈRES (nettoyage des tuyaux ou des tubes en général B08B0009020000;dispositifs ou agencements pour enlever l'eau, les minéraux ou les boues des chaudières pendant leur fonctionnement ou qui demeurent en position pendant que la chaudière fonctionne ou sont spécifiquement conçus pour les chaudières sans autre application F22B0037480000;enlèvement ou traitement des produits ou des résidus de combustion F23J;enlèvement de la glace des appareils échangeurs de chaleur F28F0017000000)
F28G0001000000	Accessoires non rotatifs, p.ex. alternatifs (F28G0003000000 a priorité)
F28G0001020000	comportant des brosses (brosses A46B)
F28G0001040000	comportant des outils articulés, p.ex. montés à la manière d'une chaîne
F28G0001060000	comportant des outils en forme de spires
F28G0001080000	comportant des grattoirs, des marteaux ou des couteaux, p.ex. montés rigidement
F28G0001100000	montés élastiquement
F28G0001120000	Grattoirs propulsés par fluide, boulets ou corps solides similaires
F28G0001140000	Baguettes de ramonage
F28G0001160000	utilisant des jets de fluide pour enlever les débris (F28G0001120000 a priorité)
F28G0003000000	Accessoires rotatifs
F28G0003020000	comportant des outils abrasifs
F28G0003040000	comportant des brosses (brosses A46B)
F28G0003060000	comportant des outils articulés, p.ex. montés à la manière d'une chaîne
F28G0003080000	comportant des outils en forme de spires
F28G0003100000	comportant des grattoirs, des marteaux ou des couteaux, p.ex. montés rigidement
F28G0003120000	montés élastiquement
F28G0003140000	mis en position de travail par la force centrifuge
F28G0003160000	utilisant des jets de fluide pour enlever les débris
F28G0005000000	Nettoyage par déformation (par vibration F28G0007000000)
F28G0007000000	Nettoyage par vibration
F28G0009000000	Nettoyage par lessivage ou par lavage, p.ex. avec des solvants chimiques (dispositifs utilisant des jets de fluide pour enlever les débris F28G0001160000, F28G0003160000)
F28G0011000000	Nettoyage par procédés de combustion, p.ex. en utilisant des mèches, en utilisant des brûleurs mobiles
F28G0013000000	Accessoires ou procédés non couverts par les groupes F28G0001000000-F28G0011000000; Combinaisons d'accessoires ou de procédés couverts par les groupes F28G0001000000-F28G0011000000
F28G0015000000	Parties constitutives (mesure de l'épaisseur du dépôt G01B)
F28G0015020000	Supports pour accessoires de nettoyage, p.ex. les châssis
F28G0015040000	Dispositions pour l'alimentation ou l'entraînement, p.ex. par force motrice
F28G0015060000	Dispositifs d'inversion automatiques
F28G0015080000	Repérage de la position des accessoires de nettoyage dans les canalisations
F28G0015100000	Masques pour délimiter la surface à nettoyer
F41	ARMES
F41A	CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT OU DÉTAILS COMMUNS À LA FOIS AUX ARMES À FEU INDIVIDUELLES ET AUX PIÈCES D'ARTILLERIE, p.ex. CANONS; MONTAGE DES ARMES À FEU INDIVIDUELLES OU DES PIÈCES D'ARTILLERIE
F41A0001000000	Propulsion de projectiles caractérisée par l'utilisation de charges propulsives combustibles ou explosives (propulsions de projectiles sans utilisation de charges propulsives explosives ou combustibles F41B;lancement de roquettes ou de torpilles F41F0003000000;autopropulsion de projectiles F42B0015000000)
F41A0001020000	Propulsion de projectiles en survitesse utilisant des moyens successifs pour augmenter la force propulsive, p.ex. utilisant la combustion de plusieurs charges propulsives, allumées l'une après l'autre et disposées le long du tube de l'arme; Propulsion multi-étages de projectiles
F41A0001040000	Propulsion de projectiles utilisant la combustion d'une charge propulsive liquide ou gazeuse, p.ex. d'un hypergol
F41A0001060000	Réglage de la portée sans changement de l'angle d'élévation ou des données concernant la charge propulsive, p.ex. en laissant échapper une partie des gaz de combustion de la charge propulsive, ou en réglant le volume de la chambre de cartouche ou de la chambre de combustion
F41A0001080000	Canons sans recul, c. à d. armes à feu munies d'un système de propulsion qui ne produit pas de recul
F41A0001100000	utilisant un projectile antagoniste pour équilibrer le recul
F41A0003000000	Mécanismes de culasse, p.ex. verrouillages
F41A0003020000	Culasses à bloc ou à coin, c. à d. dont le mouvement principal d'ouverture est transversal à l'axe du tube de l'arme
F41A0003040000	avec un mécanisme à bloc de culasse pivotant
F41A0003060000	autour d'un axe horizontal, disposé à l'arrière du bloc de culasse et orienté transversalement à l'axe du tube de l'arme (F41A0003080000 a priorité)
F41A0003080000	munis d'un bloc-obturateur rotatif du type à vis ou du type à filet de vis interrompu (F41A0003300000 a priorité)
F41A0003100000	avec un mécanisme à bloc de culasse coulissant, p.ex. verticalement
F41A0003120000	Culasses mobiles axialement, c. à d. dont le mouvement principal d'ouverture est parallèle à l'axe du tube de l'arme
F41A0003140000	Mécanismes à verrous rigides, c. à d. les éléments de verrouillage formant un assemblage rigide avec, respectivement, le bloc de culasse ou son levier de manœuvre, et le tube de l'arme ou la boîte de culasse
F41A0003160000	les verrous tournant autour de l'axe du tube de l'arme, p.ex. verrous de culasse cylindriques rotatifs
F41A0003180000	à commande manuelle
F41A0003200000	Verrous actionnés par traction rectiligne, c. à d. la main de manœuvre effectuant uniquement un mouvement rectiligne parallèle à l'axe du tube de l'arme
F41A0003220000	le verrouillage étant effectué par la rotation de la poignée ou du levier d'armement transversalement à l'axe du tube de l'arme
F41A0003240000	les verrous faisant partie de la poignée ou du levier d'armement
F41A0003260000	à action semi-automatique ou automatique, p.ex. le bloc de culasse comportant un support coulissant et une tête rotative
F41A0003280000	comportant des verrous encastrés dans un bloc de culasse cylindrique non rotatif et des verrous rotatifs montés sur le tube de l'arme ou la boîte de culasse, p.ex. des bagues rotatives de verrouillage
F41A0003300000	Eléments de verrouillage, p.ex. tenons de verrouillage, filets de vis
F41A0003320000	le bloc de culasse basculant autour d'un axe fictif, transversal à l'axe du tube de l'arme
F41A0003340000	le bloc de culasse effectuant un mouvement coulissant supplémentaire, transversal à l'axe du tube de l'arme
F41A0003360000	Mécanismes à verrous semi-libres, c. à d. à verrous montés mobiles sur le bloc de culasse, ou sur le tube de l'arme ou la boîte de culasse
F41A0003380000	munis d'éléments de verrouillage basculants, p.ex. de leviers ou de volets pivotants
F41A0003400000	portés par le bloc de culasse (F41A0003420000 a priorité)
F41A0003420000	à commande manuelle
F41A0003440000	munis d'éléments de verrouillage coulissants, p.ex. de billes ou de galets
F41A0003460000	portés par le bloc de culasse (F41A0003480000 a priorité)
F41A0003480000	à commande manuelle
F41A0003500000	Verrous à genouillère, p.ex. à commande par leviers coudés
F41A0003520000	à commande manuelle
F41A0003540000	Mécanismes à culasse non verrouillée, c. à d. actionnés par inertie
F41A0003560000	le bloc de culasse étant muni d'une masse supplémentaire coulissante
F41A0003580000	à bascule, p.ex. pour fusils de chasse
F41A0003600000	Mécanismes de culasse pour armes à feu à plusieurs canons (F41A0003580000 a priorité;pour canons-revolvers F41F0001100000)
F41A0003620000	utilisant la pression des gaz de combustion pour renforcer la force du verrouillage mécanique ou pour retarder le mouvement d'ouverture du bloc de culasse
F41A0003640000	Montage de blocs de culasse; Accessoires pour les blocs de culasse ou pour leur montage
F41A0003660000	Boîtes ou châssis de culasse; Carcasses
F41A0003680000	Butées de culasse, c. à d. moyens pour limiter la course d'ouverture du bloc de culasse
F41A0003700000	Dispositions anti-rebond, c. à d. dispositions pour prévenir le rebondissement du bloc de culasse à partir de sa position de fermeture
F41A0003720000	Leviers ou poignées d'armement; Leur montage sur les blocs de culasse
F41A0003740000	Dispositifs d'obturation ou garnitures d'étanchéité pour prévenir les fuites de gaz dans les mécanismes de culasse
F41A0003760000	spécialement adaptés pour fermer l'écart entre l'extrémité avant de la chambre de cartouche et l'extrémité arrière du tube de l'arme, p.ex. dispositifs d'étanchéité des armes du type revolver
F41A0003780000	Amortisseurs ou dispositifs récupérateurs pour les blocs de culasse
F41A0003800000	Amortisseurs à ressort réglables
F41A0003820000	Amortisseurs à ressort à boudin (F41A0003800000 a priorité)
F41A0003840000	montés à l'intérieur de la crosse
F41A0003860000	montés en-dessous du tube de l'arme
F41A0003880000	montés autour du tube de l'arme
F41A0003900000	Amortisseurs utilisant un fluide
F41A0003920000	réglables
F41A0003940000	combinés à des amortisseurs à ressort
F41A0005000000	Mécanismes ou systèmes automatiques de déverrouillage de la culasse à l'aide d'une force créée par une charge propulsive
F41A0005020000	à recul
F41A0005040000	le tube de l'arme s'inclinant pendant le recul
F41A0005060000	le tube de l'arme tournant autour de son axe longitudinal pendant le recul
F41A0005080000	munis d'un levier pour accélérer le mouvement d'ouverture du bloc de culasse
F41A0005100000	munis d'une masse d'inertie mobile
F41A0005120000	montée sur une arme à feu à tube fixe
F41A0005140000	Butées de tubes d'arme, c. à d. dispositifs pour retenir le tube de l'arme qui recule dans une position prédéterminée, p.ex. en position arrière de recul
F41A0005160000	le tube de l'arme se déplaçant en avant après le tir d'un coup
F41A0005180000	par emprunt des gaz
F41A0005200000	utilisant un piston à gaz monté de façon concentrique autour du tube de l'arme
F41A0005220000	ayant plusieurs pistons à gaz
F41A0005240000	la pression des gaz agissant directement sur le bloc de culasse ou sur les verrous
F41A0005260000	Dispositions ou systèmes pour évacuer les gaz du tube de l'arme (F41A0005200000-F41A0005240000 ont priorité)
F41A0005280000	Systèmes réglables
F41A0005300000	Fonctionnement combiné à recul ou par emprunt des gaz, p.ex. choix de l'un des deux modes de fonctionnement
F41A0005320000	Systèmes accumulateurs d'énergie, c. à d. systèmes de déverrouillage du bloc de culasse à l'aide de l'énergie accumulée pendant le recul du tube de l'arme ou du piston à gaz
F41A0005340000	avec des accumulateurs à ressort
F41A0005360000	avec des accumulateurs utilisant un fluide
F41A0007000000	Mécanismes auxiliaires pour ramener le bloc de culasse ou le tube de l'arme vers leur position de départ avant de commencer le tir automatique (leviers ou poignées d'armement F41A0003000000); Mécanismes d'entraînement des armes à feu à moteur externe (canons-revolvers F41F0001000000); Dispositifs d'armement télécommandés des armes à feu
F41A0007020000	Dispositifs de réarmement des mitrailleuses, p.ex. à commande manuelle
F41A0007040000	actionnés par un fluide
F41A0007060000	actionnés par des moyens électriques
F41A0007080000	Mécanismes d'entraînement des armes à feu à moteur externe, c. à d. mécanismes d'entraînement pour déplacer le bloc de culasse pendant le tir automatique en utilisant une force externe
F41A0007100000	utilisant un tambour tournant muni d'une rainure de commande de came
F41A0009000000	Chargement ou alimentation en munitions (adaptations pour l'alimentation ou le chargement des projectiles des chargeurs d'armes de tir à air comprimé F41B0011500000); Chargeurs; Moyens de guidage pour l'extraction des cartouches (extracteurs ou éjecteurs de cartouches F41A0015000000)
F41A0009010000	Alimentation en munitions sans bande
F41A0009020000	utilisant des convoyeurs à roues rotatives, p.ex. des convoyeurs à roue à étoiles
F41A0009030000	utilisant des convoyeurs à vis sans fin ou à spirale rotative
F41A0009040000	utilisant des convoyeurs à bande sans fin supportant plusieurs munitions
F41A0009050000	en tandem
F41A0009060000	utilisant des dispositifs de transport à mouvement cyclique, c. à d. ayant des éléments pour pousser ou supporter les munitions dont ils sont débarrassés ou déchargés pendant la course de retour
F41A0009070000	Convoyeurs à mouvement de va-et-vient, c. à d. convoyeurs pour pousser à la fois une pluralité de munitions pendant la course d'alimentation
F41A0009090000	Plateaux ou augets mobiles de chargement des munitions, p.ex. pour l'alimentation à partir de chargeurs
F41A0009100000	rotatifs ou basculants
F41A0009110000	dans un plan horizontal
F41A0009120000	montés dans une arme individuelle
F41A0009130000	dans un plan vertical
F41A0009140000	qui est perpendiculaire à l'axe du tube de l'arme
F41A0009150000	montés dans une arme individuelle
F41A0009160000	qui est parallèle à l'axe du tube de l'arme
F41A0009170000	montés dans une arme individuelle
F41A0009180000	pour l'alimentation en munitions à partir d'un chargeur disposé en dessous du tube de l'arme
F41A0009190000	pour l'alimentation en munitions à partir d'un chargeur monté à l'intérieur de la crosse de l'arme
F41A0009200000	coulissants, p.ex. à mouvement de va-et-vient
F41A0009210000	dans une direction verticale (F41A0009230000 a priorité)
F41A0009220000	dans une direction horizontale (F41A0009230000 a priorité)
F41A0009230000	montés dans une arme individuelle
F41A0009240000	utilisant un chargeur ou un magasin mobiles comme dispositif d'alimentation
F41A0009250000	utilisant un chargeur coulissant
F41A0009260000	utilisant un chargeur du type à tambour rotatif
F41A0009270000	dans des armes à feu du type revolver
F41A0009280000	de type individuel (dans des revolvers F41C0003140000)
F41A0009290000	Alimentation en munitions par bandes-chargeurs
F41A0009300000	Transporteurs de bandes du type à roue à étoiles
F41A0009310000	avec des moyens de prélèvement de cartouches
F41A0009320000	Transporteurs de bandes du type à coulisseau à mouvement de va-et-vient
F41A0009330000	avec des moyens de prélèvement de cartouches
F41A0009340000	à partir de magasins (magasins pour bandes-chargeurs en soi F41A0009790000)
F41A0009350000	Alimentation en munitions des armes à plusieurs canons
F41A0009360000	Alimentation des canons-revolvers
F41A0009370000	Alimentation d'une même arme avec plusieurs types de munitions; Alimentation par les deux côtés
F41A0009380000	Dispositions pour le chargement, c. à d. pour amener les munitions en position de tir
F41A0009390000	Dispositions pour le refoulement
F41A0009400000	le bloc de culasse faisant fonction de refouloir
F41A0009410000	en poussant dans la chambre de cartouche les munitions sans bande placées dans la boîte-chargeur de l'arme à feu
F41A0009420000	Refouloirs indépendants du bloc de culasse
F41A0009430000	Refouloirs du type à chaîne
F41A0009440000	Pistons-refouloirs utilisant un fluide
F41A0009450000	la chambre de cartouche ou le tube de l'arme basculant en entier d'une position de chargement vers une position de tir et vice versa
F41A0009460000	la chambre de cartouche étant formée de deux éléments complémentaires, mobiles l'un par rapport à l'autre en vue du chargement
F41A0009470000	Utilisation de tubes d'armes ou de parties de tube coulissant vers l'avant pour le chargement
F41A0009480000	Chargement par la force de gravité
F41A0009490000	Mécanismes à entraînement interne, c. à d. actionnés par la force créée par une charge propulsive, p.ex. accouplements, embrayages, accumulateurs d'énergie
F41A0009500000	Systèmes d'entraînement ou de commande externes
F41A0009510000	Impulseurs, c. à d. moteurs commandés de l'extérieur
F41A0009520000	Dispositions pour passer d'un chargement automatique ou par chargeur à un chargement manuel
F41A0009530000	Dispositifs indiquant si l'arme est chargée ou non, c. à d. indiquant la présence d'une cartouche dans la chambre de cartouche
F41A0009540000	Moyens de guidage, d'arrêt ou de positionnement des cartouches, p.ex. pour l'extraction des cartouches
F41A0009550000	Moyens de guidage fixes montés sur, ou près, de la chambre de cartouche
F41A0009560000	Moyens de guidage mobiles
F41A0009570000	Couloirs flexibles, p.ex. pour guider les bandes-chargeurs du magasin à l'arme à feu
F41A0009580000	Butées de cartouche; Dispositifs de positionnement de cartouches
F41A0009590000	Ejecteurs de lames-chargeurs ou de magasins, p.ex. de chargeurs vides
F41A0009600000	Dispositifs pour recueillir ou saisir des douilles de cartouches vides ou des maillons de bandes-chargeurs (F41A0009810000 a priorité)
F41A0009610000	Chargeurs ou magasins
F41A0009620000	munis de dispositifs indiquant le nombre de cartouches restant dans le chargeur, p.ex. indication de la dernière cartouche (sûretés commandées par le tir de la dernière cartouche F41A0017400000)
F41A0009630000	spécialement adaptés pour être raccordés de façon détachable à d'autres chargeurs
F41A0009640000	pour munitions sans bande
F41A0009650000	Boîtes-chargeurs comportant un élévateur de cartouches
F41A0009660000	Dispositions sur les chargeurs pour faciliter leur chargement, c. à d. leur garnissage (appareils ou outils pour remplir les chargeurs F41A0009830000)
F41A0009670000	avec des moyens pour repousser l'élévateur de cartouches ou pour le verrouiller en position abaissée
F41A0009680000	Chargeurs multiples, p.ex. chargeurs en tandem
F41A0009690000	caractérisées par la disposition des cartouches en zigzag ou en plusieurs rangées
F41A0009700000	Dispositions sur les chargeurs pour faciliter leur déchargement, p.ex. élévateurs de cartouches, lèvres de retenue
F41A0009710000	Dispositions pour faire varier le volume du chargeur; Dispositifs insérables ou dispositifs adaptateurs permettant l'emmagasinage de cartouches de type ou de calibre différents
F41A0009720000	Chargeurs tubulaires, c. à d. chargeurs dans lesquels les munitions sont rangées longitudinalement en tandem
F41A0009730000	Chargeurs à tambour
F41A0009740000	dans lesquels les cartouches sont disposées radialement
F41A0009750000	munis d'un conduit de guidage en spirale pour les cartouches
F41A0009760000	Chargeurs munis d'un convoyeur à bande ou à chaîne sans fin
F41A0009770000	Chargeurs munis d'un convoyeur à vis
F41A0009780000	Chargeurs munis d'un convoyeur à mouvement de va-et-vient
F41A0009790000	pour munitions en bandes-chargeurs
F41A0009800000	avec des moyens pour permettre l'accouplement rapide des bandes de deux chargeurs adjacents
F41A0009810000	avec des moyens pour récupérer les maillons des bandes ou les douilles de cartouches vides
F41A0009820000	Garnissage des chargeurs ou des magasins
F41A0009830000	Appareils ou outils pour garnir les chargeurs en munitions sans bande, p.ex. lames-chargeurs
F41A0009840000	Lames-chargeurs
F41A0009850000	pour garnir des magasins du type revolver
F41A0009860000	Chargement des magasins en bandes-chargeurs
F41A0009870000	Chariots de manutention des munitions (F41A0009860000 a priorité)
F41A0011000000	Caractéristiques du montage ou du démontage; Conception modulaire; Armes à feu articulées ou repliables (F41A0003640000, F41A0019100000-F41A0019150000, F41A0021480000, F41A0025260000 ont priorité)
F41A0011020000	Conception modulaire, p.ex. familles d'armes modulaires
F41A0011040000	Armes à feu articulées ou repliables, c. à d. avec des pièces articulées ou télescopiques pour le transport ou le stockage (fusils ou fusils de chasse à bascule F41C0007110000;crosses ou parties de crosses articulées ou télescopiques F41C0023040000)
F41A0011060000	Armes à feu télescopiques
F41A0013000000	Systèmes de refroidissement ou de réchauffage (tubes d'arme munis d'ailettes ou de nervures F41A0021000000); Systèmes pour le soufflage des tubes de l'arme; Systèmes de ventilation
F41A0013020000	Systèmes de réchauffage
F41A0013040000	Injection de fluides dans les tubes de l'arme ou dans les chambres de cartouche (F41A0013080000 a priorité)
F41A0013060000	Evacuation des gaz de combustion à partir des tubes de l'arme (F41A0013100000 a priorité)
F41A0013080000	Evacuateurs de fumée, c. à d. chambres disposées autour des tubes de l'arme pour emmagasiner une partie des gaz de combustion et pour les injecter ensuite dans ces tubes afin de créer un effet d'aspiration
F41A0013100000	Ventilateurs ou turbines pour l'évacuation des gaz ou le refroidissement des armes à feu, p.ex. actionnés par la pression des gaz de combustion ou le recul
F41A0013120000	Systèmes pour le refroidissement de la paroi extérieure des tubes de l'arme (F41A0013100000 a priorité)
F41A0015000000	Extracteurs de cartouche, c. à d. dispositifs pour retirer les cartouches ou les douilles au moins partiellement de la chambre de cartouche; Ejecteurs de cartouche, c. à d. dispositifs pour éjecter les cartouches ou les douilles retirées de l'arme à feu (F41A0009540000 a priorité)
F41A0015020000	pour des armes à feu du type revolver, p.ex. pour des revolvers
F41A0015040000	spécialement adaptés pour retirer des douilles qui ont été déformées pendant le tir, p.ex. des douilles en matière plastique
F41A0015060000	pour des armes à feu à bascule
F41A0015080000	pour des armes à feu à culasse à bloc ou à coin
F41A0015100000	du type à bloc de culasse coulissant
F41A0015120000	pour des armes à feu à culasse mobile axialement
F41A0015140000	l'éjecteur étant monté sur ou dans le bloc de culasse
F41A0015160000	l'éjecteur étant monté sur la boîte de culasse ou la carcasse
F41A0015180000	pour des armes à feu à canon coulissant vers l'avant
F41A0015200000	spécialement adaptés pour retirer les munitions sans douille défectueuses
F41A0015220000	Outils d'extraction des cartouches
F41A0017000000	Mécanismes de sûreté, p.ex. sûretés
F41A0017020000	Sûretés actionnées par une clé
F41A0017040000	Sûretés du type serrure à combinaisons (F41A0017020000 a priorité)
F41A0017060000	Sûretés électriques ou électromécaniques (F41A0017040000, F41A0017080000 ont priorité)
F41A0017080000	pour empêcher le tir dans une direction prédéterminée, p.ex. le tir sur une personne amie ou le tir sur une aire protégée (F41A0027020000 a priorité)
F41A0017100000	Mécanismes de mise à feu à butée de pointage en hauteur
F41A0017120000	Mécanismes de mise à feu à sûreté anti-devers
F41A0017140000	Sûretés pour éviter un double chargement
F41A0017160000	Prévention d'un allumage intempestif, c. à d. prévention de tir spontané d'une cartouche à la suite de l'échauffement de la paroi de la chambre de cartouche
F41A0017180000	Sûretés pour éviter un long feu
F41A0017200000	Sûretés de crosse ou de poignée, c. à d. sûretés libérées en saisissant la crosse ou la poignée (sûretés coulissantes commandées par le pouce F41A0017520000, F41A0017620000, F41A0017700000, F41A0017800000)
F41A0017220000	agissant sur la détente
F41A0017240000	agissant sur le percuteur
F41A0017260000	agissant sur le chien
F41A0017280000	agissant sur la gâchette
F41A0017300000	Sûretés multiples, c. à d. sûretés agissant sur au moins un élément du mécanisme de mise à feu et sur au moins un autre élément de l'arme à feu, p.ex. le canon mobile
F41A0017320000	l'autre élément étant le bloc de culasse
F41A0017340000	Sûretés de chargeur
F41A0017360000	pour verrouiller l'arme à feu en position de sécurité lorsque le chargeur est vide ou séparé de l'arme
F41A0017380000	pour bloquer le chargeur sur l'arme à feu
F41A0017400000	Sûretés commandées par le tir de la dernière cartouche (F41A0017340000 a priorité)
F41A0017420000	Sûretés pour arrêter le bloc de culasse dans une position de sécurité (F41A0017320000, F41A0017360000, F41A0017400000 ont priorité)
F41A0017440000	Sûretés sous forme de bouchons obturateurs, p.ex. pour obturer la chambre de cartouche
F41A0017460000	Sûretés de détente, c. à d. moyens pour prévenir le mouvement de la détente (F41A0017020000-F41A0017400000 ont priorité)
F41A0017480000	automatiques, c. à d. commandées par l'action d'ouverture ou de fermeture du mécanisme de culasse
F41A0017500000	commandées par une action de bascule
F41A0017520000	Sûretés coulissantes, commandées par le pouce et montées sur la face supérieure de la crosse, p.ex. pour des fusils de chasse
F41A0017540000	Coiffes de protection pour les pontets; Dispositifs de verrouillage de la détente disposés sur, ou dans, le pontet
F41A0017560000	Sûretés de gâchette, c. à d. moyens pour neutraliser l'action d'un levier intermédiaire qui transmet le mouvement de la détente au percuteur, au chien, au bloc de culasse ou à la gâchette (F41A0017020000-F41A0017400000 ont priorité)
F41A0017580000	automatiques, c. à d. commandées par l'action d'ouverture ou de fermeture du mécanisme de culasse
F41A0017600000	commandées par une action de bascule
F41A0017620000	Sûretés coulissantes, commandées par le pouce et montées sur la face supérieure de la crosse, p.ex. pour des fusils de chasse
F41A0017640000	Sûretés de percuteur, c. à d. moyens pour prévenir le mouvement des pièces de percussion coulissantes (F41A0017020000-F41A0017400000 ont priorité)
F41A0017660000	automatiques, c. à d. commandées par l'ouverture ou la fermeture du mécanisme de culasse
F41A0017680000	commandées par une action de bascule
F41A0017700000	Sûretés coulissantes, commandées par le pouce et montées sur la face supérieure de la crosse, p.ex. pour des fusils de chasse
F41A0017720000	commandées par la détente, c. à d. dans lesquelles le mouvement de la détente met la sûreté de percuteur hors fonction pendant le tir
F41A0017740000	Sûretés de chien, c. à d. moyens pour empêcher le chien de heurter la cartouche ou le percuteur coulissant (F41A0017020000-F41A0017400000 ont priorité)
F41A0017760000	automatiques, c. à d. commandées par l'ouverture ou la fermeture du mécanisme de culasse
F41A0017780000	commandées par une action de bascule
F41A0017800000	Sûretés coulissantes, commandées par le pouce et montées sur la face supérieure de la crosse, p.ex. pour des fusils de chasse
F41A0017820000	commandées par la détente, c. à d. dans lesquelles le mouvement de la détente met la sûreté de chien hors fonction pendant le tir
F41A0019000000	Mécanismes de mise à feu ou de détente; Mécanismes d'armement
F41A0019010000	Compteurs de coups tirés
F41A0019020000	Limiteurs de rafale (F41A0019670000 a priorité)
F41A0019030000	Régulateurs de cadence de tir (F41A0003780000, F41A0005280000, F41A0019050000, F41A0019660000 ont priorité)
F41A0019040000	ajustant le moment de relâchement du percuteur ou du chien
F41A0019050000	Synchronisation du tir à travers l'hélice d'un avion
F41A0019060000	Systèmes de mise à feu mécaniques (F41A0019010000-F41A0019050000, F41A0019590000 ont priorité)
F41A0019070000	déclenchés par un bouton-poussoir, p.ex. par appui du pouce
F41A0019080000	actionnés à distance; actionnés par un cordon tire-feu
F41A0019090000	Dispositifs de détente auxiliaires (F41A0019080000 a priorité)
F41A0019100000	Détentes; Leur montage
F41A0019110000	Pontets; Leur montage (F41A0019150000 a priorité)
F41A0019120000	Gâchettes; Leur montage
F41A0019130000	Percuteurs, c. à d. pièces de percussion fixes ou coulissantes; Leur montage
F41A0019140000	Chiens, c. à d. pièces de percussion pivotantes; Leur montage
F41A0019150000	Ensembles modulaires de mécanismes de mise à feu
F41A0019160000	Mécanismes de mise à feu réglables; Mécanismes de détente munis d'un dispositif de réglage de la pression de détente (F41A0019170000 a priorité)
F41A0019170000	Mécanismes de déclic
F41A0019180000	pour des armes à feu à plusieurs tubes (F41A0019680000 a priorité)
F41A0019190000	permettant le tir de tous les tubes par une seule détente
F41A0019200000	Mécanismes à double détente, permettant le tir par une seule détente
F41A0019210000	Mécanismes à détente unique
F41A0019220000	et à pièce de percussion unique
F41A0019230000	la pièce de percussion tournant autour d'un axe parallèle à l'axe des tubes d'arme pour les faire tirer les uns après les autres
F41A0019240000	Mécanismes de détente à relâchement, c. à d. dans lesquels la pièce de percussion est libérée pendant la course de retour de la détente après son actionnement
F41A0019250000	Mécanismes de mise à feu comportant uniquement des pièces de percussion coulissantes, c. à d. des percuteurs
F41A0019260000	le percuteur et le bloc de culasse formant une seule pièce
F41A0019270000	le percuteur pouvant se déplacer par rapport au bloc de culasse
F41A0019280000	sous l'action d'une came ou d'un levier lorsque le bloc de culasse arrive en position de fermeture
F41A0019290000	sous l'action d'un ressort sous tension
F41A0019300000	dans des armes à feu à culasse mobile axialement
F41A0019310000	Mécanismes de gâchette (F41A0019330000 a priorité)
F41A0019320000	pour retenir le percuteur après chaque coup, c. à d. pendant le tir coup par coup ou le tir semi-automatique
F41A0019330000	Dispositions pour la sélection du tir automatique ou semi-automatique
F41A0019340000	Mécanismes d'armement
F41A0019350000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019360000	dans des armes à feu à culasse à bloc ou à coin
F41A0019370000	Mécanismes d'armement
F41A0019380000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019390000	Mécanismes d'armement pour d'autres types d'armes à feu, p.ex. du type à bloc de culasse fixe, du type à tube coulissant vers l'avant
F41A0019400000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019410000	pour des armes à feu à bascule
F41A0019420000	Mécanismes de mise à feu comportant au moins un chien
F41A0019430000	pour des armes à feu à culasse mobile axialement
F41A0019440000	Mécanismes de gâchette (F41A0019460000 a priorité)
F41A0019450000	pour retenir le chien après chaque coup, c. à d. pendant le tir coup par coup ou le tir semi-automatique
F41A0019460000	Dispositions pour la sélection du tir automatique ou semi-automatique
F41A0019470000	Mécanismes d'armement
F41A0019480000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019490000	pour des armes à feu à culasse à bloc ou à coin
F41A0019500000	Mécanismes d'armement
F41A0019510000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019520000	Mécanismes d'armement pour d'autres types d'armes à feu, p.ex. du type à bloc de culasse fixe, du type revolver
F41A0019530000	Mécanismes à double action, c. à d. dans lesquels l'armement est effectué pendant la première partie du mouvement de pression sur la détente
F41A0019540000	pour des armes à feu à bascule
F41A0019550000	Mécanismes de mise à feu actionnés par un fluide
F41A0019560000	Allumage d'une charge propulsive par de l'air chauffé par une compression adiabatique
F41A0019570000	Mécanismes de mise à feu avec étoupille
F41A0019580000	Mécanismes de mise à feu électriques (F41A0017100000, F41A0017120000 ont priorité)
F41A0019590000	Mécanismes de mise à feu électromécaniques, c. à d. dans lesquels une pièce de percussion mécanique est mue ou libérée par des moyens électriques
F41A0019600000	caractérisés par les générateurs d'énergie électrique
F41A0019610000	Générateurs à induction
F41A0019620000	Générateurs piézo-électriques
F41A0019630000	comportant des moyens pour la transmission sans contact d'énergie électrique, p.ex. par induction, par étincelles
F41A0019640000	pour le tir automatique ou le tir par rafales
F41A0019650000	pour le tir en série, c. à d. le lancement de plusieurs munitions à intervalles à l'aide d'un commutateur séquenceur, p.ex. dans des lance-roquettes
F41A0019660000	Régulateurs de cadence de tir électroniques (F41A0019650000 a priorité)
F41A0019670000	Limiteurs de rafale
F41A0019680000	pour des armes à feu à plusieurs tubes (F41A0019650000 a priorité)
F41A0019690000	Contacts ou interrupteurs électriques spécialement adaptés (F41A0019650000 a priorité)
F41A0019700000	Electrodes d'allumage; Leur montage
F41A0021000000	Tubes d'arme; Accessoires de bouches de canon; Montage des tubes d'arme (F41A0025000000 a priorité;accessoires de canons pour lancer des grenades ou des munitions de maintien de l'ordre à partir des armes à feu individuelles F41C0027060000;appareils de visée F41G0001000000)
F41A0021020000	Tubes d'arme composites, c. à d. dans lesquels la paroi du tube est constituée de plusieurs couches, p.ex. de matériaux différents
F41A0021040000	Chemises de tubes d'arme
F41A0021060000	Tubes d'arme multiples
F41A0021080000	Raccordements des tubes
F41A0021100000	Tubes réducteurs, c. à d. tubes pour tirer des munitions de calibre réduit insérés dans les tubes standard des armes à feu
F41A0021120000	Chambres de cartouche; Chemisage intérieur des chambres de cartouche (F41A0003740000, F41A0009460000, F41A0021040000 ont priorité)
F41A0021140000	Chambres de cartouche disposées latéralement par rapport à l'axe des tubes d'arme
F41A0021160000	Tubes d'arme caractérisés par la forme de leur alésage
F41A0021180000	Cannelures; Rayures
F41A0021200000	Tubes d'arme caractérisés par le matériau (F41A0021020000 a priorité)
F41A0021220000	Tubes d'arme ayant subi un traitement de surface, p.ex. phosphatation
F41A0021240000	Tubes d'arme munis d'ailettes ou de nervures, p.ex. pour le refroidissement
F41A0021260000	spécialement adaptés pour renforcer le recul, p.ex. pour l'entraînement
F41A0021280000	Chambres d'expansion des gaz; Tubes d'arme ayant des orifices d'évacuation des gaz (F41A0001060000, F41A0013080000 ont priorité)
F41A0021300000	Silencieux
F41A0021320000	Accessoires de bouches de canon; Freins de bouche (F41A0021260000, F41A0021300000, F41A0021460000 ont priorité)
F41A0021340000	Cache-flammes
F41A0021360000	pour la réduction du recul (dispositions pour la réduction du recul, en général F41A0025000000)
F41A0021380000	réglables
F41A0021400000	Chokes pour fusils de chasse
F41A0021420000	réglables
F41A0021440000	Enveloppes d'isolation; Enveloppes de protection
F41A0021460000	Tubes d'arme munis de moyens pour séparer les sabots des projectiles
F41A0021480000	Moyens de montage des tubes d'arme, p.ex. montures amovibles des tubes d'arme interchangeables
F41A0023000000	Supports d'armes à feu, p.ex. sur des véhicules; Disposition des armes à feu sur des véhicules (F41A0025000000, F41A0027000000 ont priorité)
F41A0023020000	Supports sans roues
F41A0023040000	Pieds à une seule branche
F41A0023060000	réglables
F41A0023080000	Bipieds
F41A0023100000	réglables
F41A0023120000	Trépieds
F41A0023140000	réglables
F41A0023160000	Chevalets de tir pour l'essai des armes à feu
F41A0023180000	Supports d'armes à feu individuelles dans une position non pointée (râteliers de stockage A47B0081000000;râteliers dans des véhicules B60R0011000000)
F41A0023200000	pour des armes à feu à éclipses
F41A0023220000	embarquées sur sous-marins
F41A0023240000	Montage d'armes à feu en tourelle (alimentation, chargement ou guidage de munitions F41A0009000000;systèmes de pointage en hauteur ou en direction pour des armes à feu en tourelle F41A0027180000)
F41A0023260000	Dispositifs de support destinés au transport uniquement; Dispositions pour le chargement ou le déchargement des armes à feu destinées à l'utilisation sur des véhicules de transport (F41A0023500000 a priorité)
F41A0023280000	Supports sur roues pour armes à feu; Supports à chenilles pour armes à feu
F41A0023300000	les roues étant soulevées du sol pendant le tir
F41A0023320000	à flèches ouvrantes (F41A0023300000, F41A0023460000 ont priorité)
F41A0023340000	Montage sur des véhicules à roues ou à chenilles
F41A0023360000	sur des remorques (F41A0023420000 a priorité)
F41A0023380000	sur des motocyclettes
F41A0023400000	sur des véhicules ferroviaires
F41A0023420000	pour lance-roquettes
F41A0023440000	sur des traîneaux
F41A0023460000	Bêches de crosse
F41A0023480000	élastiques
F41A0023500000	Dispositifs de blocage pour le transport; Freins pour bloquer l'affût d'un canon dans une position fixe pendant le transport
F41A0023520000	Plates-formes ou plaques de base pour supports d'armes à feu
F41A0023540000	pour mortiers
F41A0023560000	Dispositions pour redresser la plate-forme d'un canon dans sa position verticale ou horizontale (F41A0017100000, F41A0017120000 ont priorité)
F41A0023580000	Vérins stabilisateurs hydrauliques
F41A0023600000	Vérins stabilisateurs du type à vis rotative
F41A0025000000	Supports d'armes à feu permettant le recul ou le retour en batterie, p.ex. berceaux; Freins ou amortisseurs des tubes d'arme (canons sans recul F41A0001080000)
F41A0025020000	Systèmes à fluide
F41A0025040000	réglables
F41A0025060000	Systèmes à friction
F41A0025080000	réglables
F41A0025100000	Systèmes à ressort
F41A0025120000	du type à ressort à boudin
F41A0025140000	réglables
F41A0025160000	Systèmes hybrides ou combinés
F41A0025180000	Systèmes hydroélastiques
F41A0025200000	Systèmes hydropneumatiques
F41A0025220000	Paliers pour guider le berceau ou le tube de l'arme pendant leur mouvement de va-et-vient
F41A0025240000	avec des roulements à billes ou à rouleaux
F41A0025260000	Assemblage ou démontage des éléments ou des systèmes de recul
F41A0027000000	Supports d'armes à feu permettant le pointage en hauteur ou en direction, p.ex. affûts
F41A0027020000	Systèmes de commande pour empêcher une arme à feu de heurter une partie de son propre support pendant le mouvement de pointage
F41A0027040000	Dispositions pour créer un tir fauchant, c. à d. moyens pour donner un mouvement oscillant automatique à une arme à feu pendant le tir
F41A0027060000	Systèmes mécaniques (F41A0027020000, F41A0027040000, F41A0027300000 ont priorité)
F41A0027080000	Paliers, p.ex. tourillons; Dispositions pour le freinage ou le blocage
F41A0027100000	Paliers de montage d'une arme à feu pivotante dans une paroi, p.ex. la paroi d'une tourelle
F41A0027120000	Freins ou verrous pour bloquer les mécanismes de pointage dans une position fixe
F41A0027140000	Paliers à pivot central
F41A0027160000	utilisant des chemins de roulement à billes ou à rouleaux, p.ex. pour supporter une tourelle
F41A0027180000	pour des armes à feu en tourelle (F41A0027080000 a priorité)
F41A0027200000	Dispositifs d'entraînement pour le pointage des tourelles
F41A0027220000	Mécanismes d'entraînement pour le pointage en direction (F41A0027180000 a priorité)
F41A0027240000	Mécanismes d'entraînement pour le pointage en hauteur (F41A0027180000 a priorité)
F41A0027260000	Systèmes à pression de fluide (F41A0027020000, F41A0027040000, F41A0027300000 ont priorité)
F41A0027280000	Systèmes de manœuvre électriques (F41A0027020000, F41A0027040000, F41A0027300000 ont priorité)
F41A0027300000	Systèmes de stabilisation ou de compensation, p.ex. de compensation du poids du tube de l'arme ou de la force du vent
F41A0029000000	Dispositions pour le nettoyage ou la lubrification (injection de fluides dans les tubes d'arme ou les chambres de cartouche F41A0013040000)
F41A0029020000	Baguettes ou écouvillons de nettoyage
F41A0029040000	Dispositifs de lubrification, d'huilage ou de graissage, p.ex. actionnés pendant le tir
F41A0031000000	Dispositions pour le contrôle (chevalets de tir pour l'essai des armes à feu F41A0023160000)
F41A0031020000	pour la vérification des tubes d'arme
F41A0033000000	Adaptations pour l'entraînement ou l'instruction (adaptations des tubes d'arme pour renforcer le recul F41A0021260000); Simulateurs d'armes à feu (appareils d'instruction ou d'entraînement pour le pointage F41G0003260000)
F41A0033020000	Armes émettant une projection lumineuse ou un rayonnement
F41A0033040000	Simulation acoustique de tir d'une arme à feu, p.ex. par des moyens pyrotechniques
F41A0033060000	Simulateurs du recul
F41A0035000000	Accessoires ou détails non prévus ailleurs
F41A0035020000	Coiffes ou couvercles de protection contre la poussière ou les intempéries (coiffes de protection pour les pontets F41A0017540000)
F41A0035040000	Couvre-bouches
F41A0035060000	Adaptations des armes à feu pour permettre leur utilisation par des tireurs droitiers et des tireurs gauchers
F41A0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F41B	ARMES TIRANT DES PROJECTILES SANS UTILISATION D'UNE CHARGE PROPULSIVE EXPLOSIVE OU COMBUSTIBLE; ARMES NON PRÉVUES AILLEURS (projectiles pour la pêche, p.ex. foènes, A01K0081000000;objets à lancer utilisés pour le sport A63B0065000000, p.ex. boomerangs A63B0065080000;appareils fixes pour le lancement de balles de sport, p.ex. balles de tennis, A63B0069400000;jouets à jeter ou à lancer A63H0033180000;couteaux, haches B26B;projectiles autres que ceux dont le ressort de projection fait partie intégrante F42B0006000000)
F41B0001000000	Sarbacanes, c. à d. tubes pour lancer de petits projectiles, p.ex. des pois ou des fléchettes, par la force du souffle (pistolets à bouchon A63H)
F41B0003000000	Armes de jet (appareils de lancement pour pigeons artificiels ou pour assiettes d'argile F41J0009180000)
F41B0003020000	Catapultes, p.ex. frondes
F41B0003030000	Catapultes munies d'un bras-lanceur pivotant
F41B0003040000	Appareils de jet à force centrifuge
F41B0004000000	Appareils de jet à roues à friction
F41B0005000000	Arcs; Arbalètes
F41B0005060000	Carquois
F41B0005100000	Arcs composés
F41B0005120000	Arbalètes
F41B0005140000	Détails des arcs; Accessoires pour le tir à l'arc (appareils de visée pour le tir à l'arc F41G0001467000)
F41B0005160000	Doigtiers pour le tir à l'arc (protège-bras ou protège-mains pour des activités de sport en général A41D0013080000)
F41B0005180000	Dispositifs de tirage ou de détente de la corde (F41B0005160000 a priorité)
F41B0005200000	Stabilisateurs ou amortisseurs de vibrations pour les arcs
F41B0005220000	Guide-flèches ou repose-flèches
F41B0006000000	Appareils de lancement électromagnétiques
F41B0007000000	Fusils à ressort (catapultes F41B0003020000)
F41B0007020000	le ressort faisant partie du missile ou du projectile
F41B0007040000	adaptés pour lancer des harpons
F41B0007080000	Fusils jouets
F41B0009000000	Armes de tir à projection de liquide, p.ex. pistolets à eau
F41B0011000000	Armes de tir à gaz comprimé, p.ex. armes de tir à air comprimé; Armes de tir à vapeur
F41B0011500000	Chargeurs pour armes à gaz comprimé; Dispositifs pour alimenter ou charger des projectiles à partir de chargeurs
F41B0011510000	le chargeur faisant partie intégrante de l’intérieur du cadre de l’arme
F41B0011520000	les projectiles se trouvant en vrac dans un chargeur au dessus du cadre de l’arme, p.ex. dans une trémie
F41B0011530000	le chargeur ayant un système d’assistance motorisé pour l’alimentation
F41B0011540000	les projectiles étant stockés dans un chargeur à tambour
F41B0011550000	les projectiles étant rangés de manière ordonnée dans un chargeur amovible, un chargeur râtelier ou tubulaire
F41B0011560000	le chargeur comportant également une cartouche de gaz
F41B0011570000	Systèmes électroniques ou électriques d’alimentation ou de chargement (F41B0011530000 a priorité)
F41B0011600000	caractérisées par l’alimentation en gaz comprimé
F41B0011620000	dans lesquelles la pression est fournie par une cartouche de gaz
F41B0011640000	comportant un piston effectuant une course de compression lors de chaque tir
F41B0011641000	le piston étant mû manuellement
F41B0011642000	le piston étant mû par un ressort
F41B0011643000	le piston étant disposé de manière concentrique avec le canon
F41B0011644000	ayant une masse coulissante additionnelle se déplaçant dans une direction opposée à celle du déplacement du piston, p.ex. pour réduire le recul
F41B0011645000	la masse coulissante étant un piston compresseur
F41B0011646000	Dispositions pour mettre le ressort sous tension
F41B0011647000	à l’aide d’un levier basculant
F41B0011648000	dans des armes à air comprimé à bascule
F41B0011660000	comportant un soufflet déformable ou une chambre pressée pendant le tir, p.ex. par déformation du corps de l’arme
F41B0011680000	le gaz étant préalablement compressé avant le tir (F41B0011620000 a priorité)
F41B0011681000	Dispositions pour le pompage ou compresseur à cet effet
F41B0011682000	Réservoirs d’accumulation de pression
F41B0011683000	actionnés par un système à levier basculant
F41B0011684000	dans les armes à air comprimé à bascule
F41B0011700000	Parties constitutives non prévues dans le groupe F41B0011500000 ou F41B0011600000
F41B0011710000	Systèmes de commande électriques ou électroniques, p.ex. à des fins de sécurité
F41B0011720000	Soupapes; Agencement des soupapes
F41B0011721000	pour réguler la pression du gaz à la fois pour tirer le projectile et pour charger ou alimenter
F41B0011722000	pour réguler la pression du gaz pour charger ou alimenter uniquement
F41B0011723000	pour réguler la pression du gaz pour tirer le projectile uniquement
F41B0011724000	pour réduire la pression du gaz
F41B0011730000	Dispositions pour l’étanchéité; Pistons
F41B0011800000	spécialement adaptées à des utilisations particulières
F41B0011810000	pour lancer une poudre, p.ex. du poivre
F41B0011830000	pour lancer des harpons
F41B0011850000	pour lancer des projectiles hypodermiques
F41B0011870000	pour des utilisations industrielles, p.ex. pour le traitement de surface
F41B0011890000	pour des jouets
F41B0013000000	Armes d'estoc (baïonnettes F41C0027180000); Armes de taille (appareillage d'entraînement pour l'escrime A63B0069020000;gaines pour outils coupants à main B26B0029000000)
F41B0013020000	Sabres; Coutelas; Glaives; Epées
F41B0013040000	Fourreaux ou gaines pour ces armes
F41B0013060000	pour les dissimuler, p.ex. cannes-épées
F41B0013080000	Poignards; Stylets
F41B0013100000	Lances; Piques (javelots pour le sport A63B0065020000)
F41B0015000000	Armes non prévues ailleurs
F41B0015020000	Bâtons; Matraques; Cannes; Gourdins
F41B0015040000	avec moyens électriques pour étourdir
F41B0015060000	avec couteaux ou pointes rapportés
F41B0015080000	Coups de poing
F41B0015100000	Pieux
F41C	ARMES À FEU INDIVIDUELLES (lancement de projectiles sans utilisation d'une charge propulsive explosive ou combustible F41B); ACCESSOIRES POUR CES ARMES
F41C0003000000	Pistolets (pour enfoncer des pièces dans des murs de béton, des parois métalliques ou des structures similaires B25C)
F41C0003020000	Pistolets de signalisation, p.ex. pistolets Véry
F41C0003040000	Pistolets de starter; Pistolets d'alerte
F41C0003060000	Pistolets à amorces, p.ex. pistolets d'enfants
F41C0003080000	avec alimentation par bande
F41C0003100000	comportant un support d'amorces rotatif, p.ex. un barillet
F41C0003120000	comportant un support d'amorces coulissant, p.ex. une lame-chargeur (F41C0003080000 a priorité)
F41C0003140000	Revolvers (F41C0003100000 a priorité)
F41C0003160000	Revolvers à carcasse pivotante
F41C0007000000	Armes à feu épaulées, p.ex. fusils, carabines ou fusils de chasse
F41C0007020000	Armes à feu à pompe, c. à d. armes à feu comportant une poignée coulissant en va-et-vient disposée en-dessous du canon, pour le chargement ou l'armement
F41C0007040000	munies d'une poignée coulissant en va-et-vient disposée en-dessous de la crosse, pour le chargement ou l'armement
F41C0007060000	Armes à feu du type à levier, c. à d. armes à feu comportant un levier basculant pour le chargement ou l'armement
F41C0007110000	Fusils ou fusils de chasse à bascule
F41C0009000000	Autres armes à feu individuelles, p.ex. dissimulées ou armes à feu individuelles spécialement adaptées pour être utilisées sous l'eau
F41C0009020000	Pistolets dissimulés, p.ex. dans un crayon
F41C0009040000	Cannes-fusils
F41C0009060000	Armes à feu individuelles spécialement adaptées pour être utilisées sous l'eau
F41C0009080000	Armes à feu individuelles à chargement par la bouche; Armes à feu individuelles comportant un mécanisme d'allumage à silex; Accessoires pour ces armes
F41C0023000000	Parties constitutives ou détails
F41C0023000000	Crosses; Plaques de crosse; Montures
F41C0023020000	Fixation des bretelles
F41C0023040000	Crosses ou parties de crosses articulées ou télescopiques
F41C0023060000	Crosses spécialement adaptées pour réduire le recul
F41C0023080000	Plaques de couche anti-recul
F41C0023100000	Crosses ou poignées pour pistolets, p.ex. pour revolvers (F41C0023120000 a priorité)
F41C0023120000	Crosses auxiliaires pour stabiliser les pistolets, p.ex. les revolvers, ou pour les transformer en armes à feu épaulées
F41C0023140000	Crosses ou parties de crosse réglables, c. à d. adaptables aux besoins personnels, p.ex. longueur, inclinaison, gauchissement
F41C0023160000	Fûts ou devants; Poignées; Garde-mains
F41C0023180000	caractérisées par le matériau utilisé (F41C0023080000 a priorité)
F41C0023200000	Crosses; Plaques de couche; Leur montage (F41C0023080000, F41C0023100000 ont priorité)
F41C0023220000	Crosses comportant un emplacement de stockage d'objets
F41C0027000000	Accessoires; Détails ou organes adaptables, non prévus ailleurs
F41C0027040000	Dispositions pour le montage des bêches ou des boucliers
F41C0027060000	Adaptations des armes à feu individuelles pour le tir de grenades, p.ex. de grenades à fusil, ou pour le tir de munitions de maintien de l'ordre; Accessoires de tubes d'arme à cet effet
F41C0027160000	Armes à feu individuelles combinées à des armes d'estoc ou de taille; Baïonnettes; Montage de baïonnettes
F41C0027180000	Baïonnettes; Montage de baïonnettes
F41C0027200000	Accessoires pour couper des fils de fer
F41C0027220000	Dispositions pour l'équilibrage ou la stabilisation
F41C0033000000	Dispositions pour le port ou le transport d'armes individuelles
F41C0033020000	Etuis, c. à d. gaines de pistolets, p.ex. de revolvers, comportant des moyens pour les porter ou pour le porter sur soi, p.ex. à la ceinture ou sous le bras
F41C0033040000	Accessoires spéciaux pour étuis
F41C0033060000	Boîtes pour transporter des armes à feu individuelles, p.ex. boîtes de sécurité, gaines de fusils (F41C0033020000 a priorité)
F41C0033080000	Poignées de transport pour armes à feu individuelles
F41F	APPAREILS POUR LANCER DES PROJECTILES À PARTIR D'UN TUBE, p.ex. CANONS (armes à feu individuelles F41C); LANCEURS DE ROQUETTES OU DE TORPILLES; CANONS LANCE-HARPONS (caractéristiques ou détails de fonctionnement communs à la fois aux armes à feu individuelles et aux pièces d'artillerie, supports pour ces armes F41A;lancement de projectiles sans utilisation d'une charge propulsive explosive ou combustible F41B)
F41F0001000000	Appareils de lancement éjectant des projectiles à partir d'un tube, p.ex. canons (F41F0003000000 a priorité); Canons lance-harpons
F41F0001060000	Mortiers (plaques de base pour mortiers F41A0023540000)
F41F0001080000	Canons à plusieurs tubes, p.ex. canons bi-tubes
F41F0001100000	Canons-revolvers, c. à d. canons à plusieurs tubes dans lesquels les tubes et leurs culasses respectives sont montés sur un support tournant; Mécanismes de culasse pour ces armes
F41F0003000000	Lanceurs de roquettes ou de torpilles
F41F0003040000	pour roquettes
F41F0003042000	servant en même temps de conteneur pour le transport de la roquette
F41F0003045000	adaptés pour être transportés et utilisés par une personne, p.ex. bazookas (F41F0003042000 a priorité)
F41F0003048000	Moyens pour imprimer à la fusée un mouvement de rotation avant son lancement
F41F0003052000	Moyens pour fixer la fusée dans l'appareil de lancement
F41F0003055000	Moyens d'assemblage ombilicaux
F41F0003058000	Moyens pour supprimer les ratés de mise à feu et d'explosion
F41F0003060000	à partir d'avions
F41F0003065000	Nacelles lance-roquettes, c. à d. conteneurs amovibles pour lancer plusieurs roquettes
F41F0003070000	adaptés pour être utilisés sous l'eau
F41F0003073000	Silos à roquettes, p.ex. dispositifs pour monter des roquettes à l'intérieur des silos ou pour rendre leur montage étanche (F41F0003077000 a priorité)
F41F0003077000	Panneaux de fermeture ou couvercles pour des tubes de lancement
F41F0003080000	pour torpilles marines
F41F0003100000	lancées sous la surface de l'eau
F41F0005000000	Appareils de lancement de projectiles mus par la pesanteur (à partir d'avions B64D0001040000)
F41F0005040000	à partir de navires, p.ex. pour les mines, pour les grenades sous-marines
F41F0007000000	Appareils de lancement éjectant un missile ou un projectile autrement que hors d'un tube (F41F0003040000 a priorité)
F41G	APPAREILS DE VISÉE; POINTAGE (aspects optiques G02B)
F41G0001000000	Appareils de visée (pour le tir indirect F41G0003160000;viseur de bombardement F41G0003240000)
F41G0001010000	caractérisés par l'effet visuel créé par la superposition des formes géométriques du guidon et du cran de mire (F41G0001420000 a priorité)
F41G0001020000	Guidons
F41G0001027000	à lentille
F41G0001033000	réglables
F41G0001040000	Dispositifs de protection pour guidons
F41G0001060000	Crans de mire
F41G0001080000	à lumière
F41G0001100000	à encoche
F41G0001120000	à ligne ou marque autre qu'une encoche
F41G0001140000	à lentille
F41G0001160000	Mécanismes de réglage des crans de mire; Montures des crans de mire
F41G0001170000	Appareils de visée à éléments interchangeables, c. à d. jeux de plusieurs dispositifs de visée, disposés au choix sur la ligne de visée
F41G0001180000	Indicateurs de déclic avec détentes à ressort
F41G0001200000	dégrossissage et précision
F41G0001220000	Brides à friction
F41G0001240000	crémaillère et pignon; levier; articulation
F41G0001260000	vis
F41G0001280000	cale; came; excentrique
F41G0001300000	Appareils de visée à réflexion spécialement adaptés aux armes à feu individuelles ou aux pièces d'artillerie (appareils de visée à réflexion en général G02B)
F41G0001320000	Appareils de visée de nuit, p.ex. luminescents
F41G0001340000	combinés à une source de lumière, p.ex. projecteur
F41G0001350000	pour éclairer la cible
F41G0001360000	à une source de lumière infrarouge
F41G0001380000	Appareils de visée télescopiques spécialement adaptés aux armes à feu individuelles ou aux pièces d'artillerie (appareils de visée télescopiques en général G02B); Leurs supports ou leurs montures
F41G0001387000	Montage des appareils de visée télescopiques sur les armes à feu individuelles
F41G0001393000	Montage des appareils de visée télescopiques sur les pièces d'artillerie; Mécanismes pour transmettre les mouvements de l'appareil de visée au canon associé
F41G0001400000	Appareils de visée périscopiques spécialement adaptés aux armes à feu individuelles ou aux pièces d'artillerie (appareils de visée périscopiques en général G02B); Leurs supports ou leurs montures
F41G0001410000	Montage des appareils de visée périscopiques sur les armes à feu individuelles
F41G0001420000	Appareils de visée à tube; Montants de hausse
F41G0001440000	Dispositifs de réglage à niveau à alcool, p.ex. pour corriger l'inclinaison
F41G0001460000	pour utilisations particulières
F41G0001467000	pour le tir à l'arc
F41G0001473000	pour l'indication de correction de vitesse ou de distance, p.ex. sur les fusils ou les fusils de chasse
F41G0001480000	pour lancer des grenades au moyen de fusils
F41G0001500000	pour mortiers de tranchée
F41G0001520000	pour fusils ou fusils de chasse ayant deux ou plusieurs canons, ou adaptés pour tirer différentes sortes de munitions, p.ex. balle ou plombs
F41G0001540000	Dispositifs pour essais ou vérifications
F41G0003000000	Dispositifs de pointage (dispositifs de visée F41G0001000000;détermination de la direction, de la distance ou de la vitesse utilisant des ondes radio ou d'autres ondes G01S;calculateurs G06;antennes H01Q)
F41G0003020000	utilisant une ligne de visée indépendante, p.ex. télépointeur
F41G0003040000	pour la dispersion du tir d'une batterie
F41G0003060000	avec télémètre (télémètres en soi G01C)
F41G0003080000	avec correcteurs de vitesse, direction, température, pression ou humidité de l'atmosphère (métrologie G01)
F41G0003100000	avec correcteurs d'inclinaison des tourillons
F41G0003120000	avec correcteurs de vitesse initiale ou de température de la poudre
F41G0003140000	Dispositifs de tir indirect
F41G0003160000	Dispositifs de visée adaptés pour le pointage indirect
F41G0003180000	Dispositifs à cible auxiliaire adaptés pour le tir indirect
F41G0003200000	spécialement adaptés pour l'artillerie de montagne
F41G0003220000	pour armes montées sur véhicule, p.ex. sur un avion
F41G0003240000	Viseurs de bombardement
F41G0003260000	Appareils d'instruction ou d'entraînement pour le pointage
F41G0003280000	Appareils à échelle réduite (modèles ou cartes en relief G09B)
F41G0003300000	Appareils pour "bien pointé" des canons
F41G0003320000	Dispositifs pour essais ou pour vérifications
F41G0005000000	Systèmes de commande de pointage en hauteur et en direction pour canons (supports d'armes à feu permettant le pointage en hauteur ou en direction, p.ex. affûts, F41A0027000000;calculateurs G06)
F41G0005020000	n'utilisant que des moyens mécaniques pour la commande à distance
F41G0005040000	utilisant des moyens hydrauliques pour la commande à distance
F41G0005060000	utilisant des moyens électriques pour la commande à distance
F41G0005080000	Systèmes au sol de poursuite des cibles aériennes
F41G0005120000	par action acoustique
F41G0005140000	pour canons montés sur véhicules
F41G0005160000	à commande gyroscopique
F41G0005180000	Systèmes de poursuite pour canons montés sur avion
F41G0005200000	pour canons sur les navires
F41G0005220000	compensant le roulis ou le tangage
F41G0005240000	pour canons sur chars de combat
F41G0005260000	Appareils pour essais ou vérifications
F41G0007000000	Systèmes de commande de guidage pour missiles autopropulsés (commandes de vol B64C, G05D0001000000;projectiles autopropulsés ou missiles comportant des systèmes de commande uniquement installés à bord F42B0015010000;torpilles-roquettes F42B0017000000;torpilles marines ou mines marines ayant des moyens de propulsion autonomes F42B0019000000;localisation en utilisant des ondes radio ou d'autres ondes G01S;sous l'aspect calculateur G06)
F41G0007200000	basés sur une observation permanente de la position de la cible
F41G0007220000	Systèmes autodirecteurs
F41G0007240000	Systèmes de guidage sur faisceau directeur (balises à faisceau de balayage conique à cet effet G01S0001420000)
F41G0007260000	Systèmes de guidage optique
F41G0007280000	Systèmes de guidage radio
F41G0007300000	Systèmes de guidage à liaison de commande
F41G0007320000	pour les missiles guidés par fil
F41G0007340000	basés sur des données prédéterminées de la position de la cible
F41G0007360000	utilisant des références inertielles
F41G0009000000	Systèmes de commande des missiles ou projectiles, non prévus ailleurs
F41G0009020000	pour le bombardement (viseurs de bombardement F41G0003240000)
F41G0011000000	Parties constitutives des appareils de pointage ou de visée; Accessoires
F41H	BLINDAGE; TOURELLES CUIRASSÉES; VÉHICULES BLINDÉS OU ARMÉS; MOYENS D'ATTAQUE OU DE DÉFENSE, p.ex. CAMOUFLAGE, EN GÉNÉRAL
F41H0001000000	Equipement de protection individuelle (boucliers individuels F41H0005080000;contre la guerre chimique A62B)
F41H0001020000	Vêtements blindés ou à l'épreuve des missiles ou projectiles; Tissus de protection composites
F41H0001040000	Casques de protection (casques protecteurs A42B0003000000)
F41H0001060000	en acier; Blindages de tête en acier
F41H0001080000	en matière plastique; Blindages de tête en matière plastique
F41H0003000000	Camouflage, c. à d. moyens ou procédés de dissimulation ou de simulation (pour les navires B63G0008340000, B63G0013020000)
F41H0003020000	Dispositifs couvrants, p.ex. écrans, filets (leur fabrication, voir les classes appropriées, p.ex. D04)
F41H0005000000	Blindage; Plaques de blindage; Boucliers (procédés de fabrication ou de traitement B21, C21)
F41H0005007000	Blindages réactifs; Blindages dynamiques
F41H0005013000	Montage ou fixation des plaques de blindage
F41H0005020000	Structure des plaques
F41H0005040000	composées de plus d'une couche
F41H0005060000	Boucliers (sur les navires B63G0009000000;sur les avions B64D0007000000)
F41H0005080000	individuels
F41H0005100000	Baïonnettes-bêches, c. à d. utilisables comme bêche, comme baïonnette ou comme protection contre le tir au fusil
F41H0005120000	pour armes légères; pour lance-roquettes légères
F41H0005140000	Boucliers blindés sur roues
F41H0005160000	pour l'artillerie
F41H0005180000	Boucliers rotatifs
F41H0005200000	Tourelles
F41H0005220000	Couvercles de trou d'homme, p.ex. sur les chars (en général F16J)
F41H0005240000	à usage statique, p.ex. dans les fortifications
F41H0005260000	Regards; Fenêtres (fabrication ou composition du verre C03); Couvercles à leur effet
F41H0007000000	Véhicules blindés ou armés (sous l'angle véhicules en général B60;navires cuirassés ou armés B63G;aéronefs blindés ou armés B64D;montage des armes à feu, p.ex. des mitrailleuses, sur des véhicules F41A0023000000)
F41H0007020000	Véhicules terrestres entourés d'un blindage, p.ex. chars de combat (véhicules à chenilles, leur système de direction B62D)
F41H0007030000	Compartiments en surpression pour l'équipage; Moyens pour prévenir l'entrée de produits asphyxiants, p.ex. de gaz de combustion sortant des tubes d'arme, dans les compartiments de l'équipage; Dispositions pour l'étanchéité
F41H0007040000	Structure du blindage (en général F41H0005000000)
F41H0007100000	Véhicules terrestres pour la pose des mines
F41H0009000000	Matériel pour l'attaque ou la défense utilisant l'émission de flammes, de gaz ou de fumées; Matériel de guerre chimique (protection contre les agents chimiques A62B)
F41H0009020000	Appareils lance-flammes (pour détruire la végétation A01M0015000000)
F41H0009040000	Appareils de projection de gaz, p.ex. de gaz lacrymogènes (F41H0009100000 a priorité)
F41H0009060000	Appareils pour créer des écrans de brouillard ou de fumée artificiels (appareils pour lancer des pots fumigènes, p.ex. montés sur des véhicules, F42B0005155000)
F41H0009080000	Pots fumigènes sans charge propulsive, c. à d. fixes
F41H0009100000	Dispositifs d'autodéfense tenus à la main ou portés sur le corps, libérant des gaz répulsifs ou des substances chimiques
F41H0011000000	Installations de défense; Dispositifs de défense (aspects concernant la construction, voir la section E, p.ex. E04H0009040000); Moyens destinés à déminer ou à détecter les mines terrestres
F41H0011020000	Installations ou systèmes de défense anti-aérienne ou antimissiles (cartouches ou projectiles pour la production de fumée ou pour la libération de leurres anti-radar ou infrarouges F42B0005150000, F42B0012480000, F42B0012700000)
F41H0011040000	Barrages aériens
F41H0011050000	Filets de barrage pour la défense des ports
F41H0011060000	Pièges à feu
F41H0011080000	Obstacles de fils barbelés; Barricades; Etançons; Pièges à chars; Dispositifs d'obstacle pour véhicules; Chausse-trappes
F41H0011100000	Appareils pour leur mise en place, p.ex. dispositifs pour le déroulement ou l'enroulement du fil barbelé
F41H0011110000	Dégagement ou neutralisation d'obstacles de fils barbelés (accessoires des armes à feu individuelles pour couper des fils de fer F41C0027200000)
F41H0011120000	Moyens destinés à déminer des champs de mines terrestres; Systèmes spécialement adaptés à la détection de mines terrestres
F41H0011130000	Systèmes spécialement adaptés à la détection de mines terrestres
F41H0011132000	Systèmes biologiques, p.ex. avec une détection par des animaux ou des plantes
F41H0011134000	Systèmes chimiques, p.ex. avec une détection par analyse de vapeur
F41H0011136000	Systèmes magnétiques, électromagnétiques, acoustiques ou systèmes à rayonnement, p.ex. radars pénétrant dans le sol ou détecteurs de métaux
F41H0011138000	Systèmes mécaniques, p.ex. sondes de déminage pour une détection manuelle
F41H0011140000	Charges explosives en ligne, p.ex. serpents de déminage
F41H0011160000	Véhicules de déminage à autopropulsion; Dispositifs de déminage pouvant être fixés à des véhicules
F41H0011180000	avec des moyens produisant un impact sur le sol afin de déclencher les mines par des impulsions mécaniques, p.ex. fléaux ou pilons
F41H0011200000	avec des éléments pénétrant dans le sol, p.ex. des moyens permettant d’extraire du sol des mines terrestres enterrées (F41H0011180000 a priorité)
F41H0011220000	les éléments étant des godets d’excavation
F41H0011240000	les éléments étant des socs
F41H0011260000	les éléments étant des éléments rotatifs pénétrant dans le sol
F41H0011280000	utilisant des bulldozers, des moyens de dragage ou de balayage afin d'écarter des mines se trouvant en surface; utilisant des moyens pour retirer des mines d’une surface en les gardant intactes
F41H0011300000	avec des rouleaux créant une charge sur le sol, p.ex. une charge augmentant régulièrement, afin de déclencher les mines
F41H0011320000	Véhicules leurres ou sacrifiés; Dispositifs leurres ou sacrifiés pouvant être attachés à des véhicules
F41H0013000000	Moyens d'attaque ou de défense non prévus ailleurs
F41J	CIBLES; CHAMPS DE TIR; COLLECTEURS DE BALLES
F41J0001000000	Cibles; Stands de tir; Supports de cibles (F41J0002000000-F41J0011000000 ont priorité;cibles combinées à des collecteurs de balles F41J0013020000)
F41J0001010000	Cibles à disque caractérisées par leur matériau, par leur structure ou par leur surface (F41J0005044000 a priorité)
F41J0001080000	pour l'artillerie, p.ex. canons; pour les attaques par des avions; Modèles en grandeur réelle pour simuler des objets-cibles, p.ex. chars d'assaut, avions
F41J0001100000	Stands de tir; Supports de cibles
F41J0002000000	Cibles réfléchissantes, p.ex. cibles à réflecteur radar; Cibles actives émettant des ondes électromagnétiques
F41J0002020000	Cibles actives émettant des rayonnements infrarouges
F41J0003000000	Cibles pour flèches ou fléchettes, p.ex. pour le sport ou un jeu
F41J0003020000	Indicateurs ou tableaux de marquage des points pour jeux de flèches ou de fléchettes
F41J0005000000	Systèmes indicateurs pour le tir à la cible; Systèmes détecteurs de coups au but ou indicateurs de score
F41J0005020000	Systèmes détecteurs photo-électriques de coups au but
F41J0005040000	Systèmes électriques indicateurs de coups au but; Détection des coups au but par l'actionnement d'un contact ou d'un commutateur électrique
F41J0005044000	Cibles comportant au moins deux couches électriquement conductrices, qui sont court-circuitées par la pénétration d'un projectile
F41J0005048000	une de ces couches étant composée de secteurs de cible indépendants
F41J0005052000	Cibles à contacts électriques multiples, chaque contact étant en correspondance avec une section particulière de la cible et se fermant par le déplacement de cette section (F41J0005056000 a priorité)
F41J0005056000	Actionnement des commutateurs ou des contacts par les vibrations mécaniques du corps de la cible, créées par l'impact d'un projectile, p.ex. utilisant des transducteurs de choc ou de vibrations
F41J0005060000	Systèmes acoustiques indicateurs de coups au but, c. à d. détectant les ondes de choc (F41J0005056000 a priorité)
F41J0005080000	Systèmes à infrarouges indicateurs de coups au but
F41J0005100000	Systèmes cinématographiques indicateurs de coups au but (cibles cinématographiques F41J0009140000)
F41J0005120000	pour indiquer la distance à laquelle un projectile manque la cible (F41J0005020000-F41J0005100000 ont priorité)
F41J0005140000	Appareils pour signaler les coups au but ou le score au tireur, p.ex. manœuvrés à la main, ou pour établir une communication entre la cible et le tireur; Appareils pour enregistrer des coups au but ou des scores
F41J0005160000	Evaluation manuelle des scores, p.ex. en utilisant des fiches ou des gabarits; Appareils pour évaluer les scores après l'enlèvement de la cible de son support
F41J0005180000	Cibles comportant des indicateurs d'impact, actionnés mécaniquement lorsque la cible a été touchée, p.ex. des disques ou des drapeaux (l'ensemble de la cible s'effaçant lorsqu'elle est touchée F41J0007040000)
F41J0005200000	indiquant la partie touchée, c. à d. le score
F41J0005220000	l'indicateur étant un dispositif de libération d'objets
F41J0005240000	Cibles produisant un effet particulier lors de l'impact, p.ex. détonation d'une charge pyrotechnique, son de cloche, photographie
F41J0005260000	explosant ou se désintégrant lors de l'impact (F41J0009160000 a priorité)
F41J0007000000	Cibles mobiles qui restent fixes lors du tir
F41J0007020000	mobiles pour vérification des résultats
F41J0007040000	s'effaçant à l'impact
F41J0007060000	Cibles à éclipse, c. à d. cibles à apparition intermittente ou inattendue
F41J0009000000	Cibles mobiles, c. à d. se déplaçant pendant le tir (F41J0002000000 a priorité)
F41J0009020000	Cibles terrestres
F41J0009040000	Buts de tir à la mer
F41J0009060000	remorqués
F41J0009080000	Cibles aériennes, p.ex. drones, cerfs-volants, ballons
F41J0009100000	remorquées
F41J0009140000	Cibles cinématographiques, p.ex. cibles à images mobiles
F41J0009160000	Pigeons artificiels; Assiettes d'argile
F41J0009180000	Boîtes de lancement ou appareils de lancement à cet effet
F41J0009200000	à bras de lancement opérant sous l'effet de ressorts
F41J0009220000	armé manuellement
F41J0009240000	armé par des moyens électromécaniques
F41J0009260000	actionnés par fluide
F41J0009280000	actionnés manuellement
F41J0009300000	caractérisés par l'emploi d'un chargeur de cibles
F41J0009320000	caractérisés par des moyens empêchant de prévoir la trajectoire
F41J0011000000	Champs de tirs
F41J0011020000	Moyens de sécurité pour ceux-ci
F41J0013000000	Collecteurs de balles
F41J0013020000	combinés à des cibles
F42	MUNITIONS; SAUTAGE
F42B	CHARGES EXPLOSIVES, p.ex. POUR LE SAUTAGE; FEUX D'ARTIFICES; MUNITIONS (compositions explosives C06B;fusées pour munitions F42C;sautage F42D)
F42B0001000000	Charges explosives caractérisées par leur forme ou leur configuration mais ne dépendant pas de la forme de l'enveloppe
F42B0001020000	Charges creuses ou profilées (cartouches de sautage avec des cavités dans la charge F42B0003080000;utilisation de perforateurs à charge creuse pour l'extraction du pétrole E21B0043116000)
F42B0001024000	comportant un écran en matière inerte, encastré dans la charge explosive
F42B0001028000	caractérisées par la forme du revêtement
F42B0001032000	caractérisées par le matériau du revêtement
F42B0001036000	Procédés de fabrication de ces charges
F42B0001040000	Charges de détonateurs ne faisant pas partie de la fusée
F42B0003000000	Cartouches de sautage, c. à d. enveloppes avec explosif (mèches, cordeaux détonants C06C0005000000;aspects chimiques des détonateurs, des capsules de sautage ou des amorces C06C0007000000)
F42B0003020000	adaptées pour être réunies en un ensemble
F42B0003040000	pour la production de gaz sous pression
F42B0003060000	avec douille réutilisable
F42B0003080000	avec des cavités dans la charge, p.ex. cartouches de sautage à charge creuse
F42B0003087000	Cartouches de sautage flexibles ou déformables, p.ex. sachets ou enveloppes sous forme de tuyaux souples (gargousses chargées F42B0005380000)
F42B0003093000	sous forme de tapis ou de ruban
F42B0003100000	Amorces-détonateurs pour ces cartouches (fusées à percussion F42C0007000000;capsules fulminantes F42C0019100000;amorces électriques F42C0019120000)
F42B0003103000	Montage des têtes d'allumage dans des amorces-détonateurs; Bouchons d'étanchéité
F42B0003107000	Bouchons d'étanchéité caractérisés par le matériau utilisé
F42B0003110000	caractérisées par le matériau utilisé, p.ex. pour l'enveloppe de l'amorce-détonateur ou pour les fils électriques (F42B0003107000 a priorité)
F42B0003113000	déclenchées par voie optique, p.ex. par laser, par lampe-éclair
F42B0003117000	déclenchées par friction
F42B0003120000	Amorce-détonateur à pont
F42B0003130000	à pont semi-conducteur
F42B0003140000	Amorce-détonateur à étincelle
F42B0003160000	Amorce-détonateur à retard
F42B0003180000	Amorce-détonateur de sécurité résistant à une mise à feu prématurée provoquée par l'électricité statique ou des courants parasites
F42B0003182000	munies d'un élément shunt
F42B0003185000	munies d'un bouchon d'étanchéité semi-conducteur
F42B0003188000	munies d'un filtre radiofréquence
F42B0003192000	susceptibles d'être neutralisées au contact de l'eau
F42B0003195000	Fabrication
F42B0003198000	des têtes des amorces-détonateurs électriques
F42B0003220000	Dispositifs pour commander ou guider l'onde de détonation, p.ex. tubes (utilisation d'écrans en matière inerte, encastrés dans la charge explosive F42B0001024000)
F42B0003240000	Fermetures, couvercles ou dispositifs d'étanchéité des cartouches (couvercles des cartouches de fusils de chasse F42B0007120000)
F42B0003260000	Dispositions pour le montage d'amorces-détonateurs; Accessoires à cet effet, p.ex. outils
F42B0003280000	Enveloppes des cartouches de sautage caractérisées par le matériau utilisé, p.ex. revêtements (enveloppes des amorces-détonateurs F42B0003110000)
F42B0004000000	Feux d'artifices, c. à d. dispositifs pyrotechniques pour divertir, indiquer, illuminer ou signaler (signalisation au moyen d'explosifs G08B;publicité par feux d'artifices G09F0013460000)
F42B0004020000	en forme de cartouches, c. à d. à douille, charge et amorce
F42B0004040000	Pétards
F42B0004060000	Fusées aériennes pour feux d'artifices (roquettes en général F42B0015000000)
F42B0004080000	caractérisées par des barbes, des ailes, des parachutes ou des ballons
F42B0004100000	caractérisées par des moyens pour séparer la pièce ou la charge de l'enveloppe sans détruire celle-ci
F42B0004120000	Séparation du parachute ou de la fusée éclairante
F42B0004140000	caractérisées par plusieurs charges s'allumant successivement
F42B0004160000	Projectiles à main détonant par explosion à l'impact (pistolets à amorces F41C0003060000)
F42B0004180000	Feux d'artifices figuratifs, p.ex. pomme de pin, maison en feu, bateau de guerre, volcan
F42B0004200000	caractérisés par un manche ou support autre qu'une enveloppe, p.ex. tourniquet ou support en épi
F42B0004220000	caractérisés par des moyens pour séparer une pièce ou une charge de l'enveloppe sans détruire celle-ci (dans les fusées aériennes pour feux d'artifices F42B0004100000)
F42B0004240000	caractérisés par plusieurs charges s'allumant successivement (dans les fusées aériennes pour feux d'artifices F42B0004140000)
F42B0004260000	Fusées éclairantes; Flambeaux
F42B0004280000	Fusées éclairantes à parachute (F42B0004120000 a priorité)
F42B0004300000	Fabrication
F42B0005000000	Munitions à cartouche, p.ex. charges propulsives sans projectile (munitions pour les fusils de chasse F42B0007000000;munitions pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008000000;projectiles pour les munitions encartouchées F42B0012000000, F42B0014000000, F42B0015000000)
F42B0005020000	Cartouches, c. à d. projectile et douille avec charge propulsive formant un tout
F42B0005030000	contenant plusieurs projectiles
F42B0005045000	du type télescopique (F42B0005184000 a priorité)
F42B0005050000	pour les canons sans recul (canons sans recul utilisant un projectile antagoniste pour équilibrer le recul F41A0001100000)
F42B0005067000	Montage ou blocage de projectiles dans les douilles de cartouche (F42B0005180000 a priorité)
F42B0005073000	en utilisant un dispositif de blocage auxiliaire
F42B0005080000	modifiées pour l'allumage électrique
F42B0005100000	avec balle autopropulsée
F42B0005140000	pour le marquage du bétail
F42B0005145000	pour libérer des gaz, des vapeurs, des poudres, des particules ou des substances à réaction chimique (à partir de projectiles F42B0012460000, F42B0012700000)
F42B0005150000	adaptées pour créer un effet de brouillard ou de leurre, p.ex. en utilisant des paillettes anti-radar ou des corps à action infrarouge (fusées éclairantes travaillant dans l'infrarouge F42B0004260000)
F42B0005155000	Lanceurs de pots fumigènes, p.ex. montés sur des véhicules
F42B0005160000	caractérisées par la composition ou les dimensions géométriques ou la forme de la charge propulsive ou de la poudre (composition chimique C06B)
F42B0005180000	Munitions sans douille; Cartouches à douille combustible
F42B0005184000	télescopiques
F42B0005188000	Procédés de fabrication de ces munitions
F42B0005192000	Douilles caractérisées par le matériau utilisé
F42B0005196000	Revêtements
F42B0005240000	pour le nettoyage; pour le refroidissement; pour la lubrification
F42B0005260000	Douilles (F42B0005180000 a priorité)
F42B0005280000	en métal
F42B0005285000	constituées par l'assemblage d'au moins trois éléments
F42B0005290000	enroulées à partir de feuilles ou de bandes
F42B0005295000	comportant un revêtement
F42B0005297000	avec de la matière plastique
F42B0005300000	en matière plastique
F42B0005307000	constituées par l'assemblage d'au moins trois éléments
F42B0005313000	tous les éléments étant en matière plastique
F42B0005320000	à percussion annulaire
F42B0005340000	munies de moyens pour en modifier la longueur
F42B0005360000	modifiées pour le logement d'une amorce faisant corps avec elles
F42B0005380000	Charges propulsives sans projectile, p.ex. gargousses
F42B0006000000	Projectiles spécialement adaptés au tir sans charge propulsive explosive ou combustible, p.ex. pour sarbacanes, arcs ou arbalètes, fusils à ressort ou à air comprimé (pour délivrer une charge hypodermique F42B0012540000;fléchettes pour les jeux d'adresse A63B0065020000;projectiles dans lesquels le ressort de projection fait partie de ceux-ci F41B0007020000)
F42B0006020000	Flèches; Carreaux d'arbalètes; Harpons pour les armes individuelles de tir à ressort ou à air comprimé
F42B0006040000	Flèches pour le tir à l'arc (F42B0006080000, F41B0005060000 ont priorité)
F42B0006060000	Queues de flèche, p.ex. encoches, empennages
F42B0006080000	Têtes de flèche; Têtes de harpon
F42B0006100000	Projectiles pour armes de tir à air comprimé
F42B0007000000	Munitions pour fusils de chasse
F42B0007020000	Cartouches, c. à d. projectile et douille avec charge propulsive formant un tout
F42B0007040000	du type à grains de plomb
F42B0007060000	la douille étant faite de matière plastique
F42B0007080000	Bourres pour les cartouches de fusils de chasse
F42B0007100000	Cartouches à balle ou chevrotine pour fusils de chasse
F42B0007120000	Couvercles de cartouches de fusils de chasse, c. à d. placés du côté du projectile (couvercles de cartouches de sautage F42B0003240000)
F42B0008000000	Munitions pour l'entraînement ou pour l'instruction (dispositions pour réduire la portée, pour la destabilisation ou le freinage F42B0010000000;pour la signalisation F42B0012020000;F42B0019000000 a priorité)
F42B0008020000	Cartouches
F42B0008040000	Cartouches à blanc, c. à d. cartouches sans projectiles mais contenant une charge de poudre explosive ou combustible et une amorce
F42B0008060000	pour des pistolets à amorces
F42B0008080000	Fausses cartouches, c. à d. cartouches inertes sans amorce ni charge de poudre explosive ou combustible
F42B0008100000	munies d'un dispositif de réduction de calibre
F42B0008120000	Projectiles (F42B0019360000 a priorité)
F42B0008140000	détruits en vol ou à l'impact
F42B0008160000	contenant une charge inerte sous forme de poudre ou sous forme granulaire
F42B0008180000	Grenades à fusil
F42B0008200000	Grenades pour mortiers
F42B0008220000	Bombes aériennes
F42B0008240000	Roquettes
F42B0008260000	Grenades à main
F42B0008280000	Mines terrestres ou marines; Grenades sous-marines
F42B0010000000	Moyens pour influencer, p.ex. pour améliorer, les propriétés aérodynamiques de projectiles; Dispositions sur les projectiles pour la stabilisation, le pilotage, le freinage de la chute, la réduction ou l'augmentation de la portée (F42B0006000000 a priorité;projectiles sous-calibrés munis de sabots F42B0014000000)
F42B0010020000	Dispositions pour la stabilisation
F42B0010040000	utilisant des ailettes fixes (F42B0010220000 a priorité)
F42B0010060000	Ailettes placées à l'arrière du projectile
F42B0010080000	Projectiles du type flèche
F42B0010100000	les ailettes étant formées par la déformation de l'enveloppe du projectile dans le tube de l'arme
F42B0010120000	utilisant des ailettes coulissant dans la direction longitudinale par rapport au projectile
F42B0010140000	utilisant des ailettes qui sont déployées après le lancement, p.ex. après la sortie du tube de l'arme
F42B0010160000	Ailettes enroulées
F42B0010180000	les ailettes étant montées sur un support, susceptible de coulisser longitudinalement
F42B0010200000	déployées par la pression des gaz de combustion, ou par des forces hydrauliques ou pneumatiques
F42B0010220000	Projectiles du type à cannelures
F42B0010240000	avec des cannelures inclinées
F42B0010260000	par rotation (F42B0010040000, F42B0010120000, F42B0010140000, F42B0010240000, F42B0014020000 ont priorité)
F42B0010280000	la rotation étant amorcée par action des gaz
F42B0010300000	sortant des tuyères d'un moteur-fusée
F42B0010320000	Dispositions pour réduire ou augmenter la portée; Moyens pour freiner la chute de projectiles
F42B0010340000	Projectiles tubulaires
F42B0010360000	Projectiles sous forme d'aile annulaire fermée
F42B0010380000	Dispositions pour augmenter la portée (F42B0010340000 a priorité)
F42B0010400000	par la combustion d'une charge à vitesse de combustion lente, p.ex. projectiles du type à écoulement par le culot
F42B0010420000	Projectiles aérodynamiques
F42B0010440000	Culots spécialement adaptés pour réduire la traînée
F42B0010460000	Coiffes aérodynamiques; Pare-brise; Radômes
F42B0010480000	Dispositions pour réduire la portée; Dispositions pour la déstabilisation ou le freinage; Moyens pour freiner la chute d'un projectile (F42B0010340000 a priorité)
F42B0010500000	Volets de freinage
F42B0010520000	Coiffes
F42B0010540000	Moyens pour freiner la rotation d'un projectile
F42B0010560000	du type à parachute
F42B0010580000	du type à voilure tournante
F42B0010600000	Dispositions pour le pilotage (F42B0019010000 a priorité)
F42B0010620000	Pilotage par le déplacement de surfaces portantes
F42B0010640000	d'ailettes de pilotage
F42B0010660000	Pilotage par variation de l'intensité ou de la direction de la poussée (commande du vecteur de poussée dans les moteurs-fusées F02K0009800000)
F42B0012000000	Projectiles ou mines caractérisés par la charge militaire, l'effet recherché ou le matériau (F42B0006000000, F42B0010000000, F42B0014000000 ont priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008120000, F42B0008280000;aspects autopropulsion ou guidage F42B0015000000)
F42B0012020000	caractérisés par la nature de la charge militaire ou par l'effet recherché
F42B0012040000	du type perforant
F42B0012060000	à noyau lourd ou dur; Pénétrateurs à énergie cinétique (F42B0012160000, F42B0012740000 ont priorité)
F42B0012080000	à coiffe perforante; à calotte blindée
F42B0012100000	à charge creuse ou profilée (charges creuses ou profilées en soi F42B0001020000)
F42B0012120000	montée de façon pivotante dans son logement
F42B0012140000	l'axe de symétrie de la charge faisant un angle avec l'axe longitudinal du projectile
F42B0012160000	comportant un projectile ou une charge additionnels, agissant en succession sur la cible
F42B0012180000	Charges creuses disposées en tandem
F42B0012200000	du type à explosif brisant (F42B0012440000 a priorité)
F42B0012220000	à structure de corps de fragmentation
F42B0012240000	l'enveloppe du projectile présentant des rainures, des cannelures ou d'autres affaiblissements
F42B0012260000	l'enveloppe du projectile étant réalisée à partir d'un élément enroulé en spirale
F42B0012280000	l'enveloppe du projectile étant réalisée par superposition d'éléments annulaires
F42B0012300000	Charges militaires déployant un anneau de fil d'acier se déplaçant lors de l'explosion
F42B0012320000	l'enveloppe ou la paroi du projectile contenant un ensemble de corps individuels encastrés, p.ex. de sphères en acier
F42B0012340000	s'élargissant avant ou à l'impact, c. à d. projectiles du type dum-dum ou projectiles qui prennent la forme d'un champignon
F42B0012360000	pour libérer des matériaux, des corps ou des particules; pour produire une réaction chimique ou physique; pour la signalisation
F42B0012380000	du type traçant
F42B0012400000	pour le marquage de la cible, c. à d. du type à indication d'impact (F42B0012480000 a priorité)
F42B0012420000	du type éclairant, p.ex. comportant des fusées éclairantes
F42B0012440000	du type incendiaire (F42B0012460000 a priorité)
F42B0012460000	pour libérer des gaz, des vapeurs, des poudres ou des substances qui sont chimiquement réactifs (F42B0012700000 a priorité)
F42B0012480000	fumigènes
F42B0012500000	par dispersion
F42B0012520000	Dispositifs explosifs combustible-air
F42B0012540000	par implantation, p.ex. projectiles à action hypodermique
F42B0012560000	pour la libération de corps solides individuels (F42B0012700000 a priorité)
F42B0012580000	Munitions en grappes ou munitions-cargo, c. à d. projectiles portant un seul ou plusieurs sous-projectiles (F42B0012320000 a priorité)
F42B0012600000	les sous-projectiles étant éjectés radialement
F42B0012620000	les sous-projectiles étant éjectés dans une direction parallèle à l'axe longitudinal du projectile porteur
F42B0012640000	les sous-projectiles étant du type chevrotines ou du type fléchettes
F42B0012660000	Boulets ramés, c. à d. les sous-projectiles étant reliés les uns aux autres par des chaînes ou des dispositifs analogues
F42B0012680000	Projectiles porte-filins, p.ex. pour le sauvetage (harpons F42B0030140000)
F42B0012700000	pour la libération de paillettes antiradar ou de matériaux à émission infrarouge (cibles à réflecteur radar, cibles actives à émission infrarouge F41J0002000000;surfaces réfléchissantes pour radar H01Q0015140000)
F42B0012720000	caractérisés par le matériau utilisé (traitement thermique des obus explosifs C21D0009160000)
F42B0012740000	pour le noyau ou le corps solide
F42B0012760000	pour le boîtier ou l'enveloppe
F42B0012780000	pour les chemises de balles pour armes à feu individuelles
F42B0012800000	Revêtements
F42B0012820000	pour diminuer la friction
F42B0014000000	Projectiles caractérisés par des dispositions pour les guider à l'intérieur du canon, pour rendre étanche la surface de contact entre le projectile et le canon, pour lubrifier ou nettoyer le canon
F42B0014020000	Ceintures de guidage; Ceintures de rotation (F42B0014040000 a priorité)
F42B0014040000	Moyens de lubrification dans les projectiles (revêtements pour diminuer la friction F42B0012820000)
F42B0014060000	Projectiles sous-calibrés munis de sabots; Sabots pour ces projectiles
F42B0014080000	Sabots contenant une charge propulsive; Enlèvement de sabots par la combustion des éléments pyrotechniques ou par la pression des gaz propulsifs (dispositions sur les tubes d'arme pour séparer les sabots F41A0021460000)
F42B0015000000	Projectiles autopropulsés, p.ex. roquettes; Missiles (F42B0010000000, F42B0012000000, F42B0014000000 ont priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008120000;torpilles-roquettes F42B0017000000;torpilles marines F42B0019000000;véhicules spatiaux B64G;ensembles fonctionnels de propulsion par réaction F02K)
F42B0015010000	Dispositions pour le guidage ou le pilotage sur les projectiles autopropulsés ou les missiles (commande de vol pour avions B64C;systèmes de guidage autres que ceux uniquement installés à bord F41G0007000000, F41G0009000000;localisation en utilisant des ondes radio ou d'autres ondes G01S;commande de vol en général G05D0001000000;aspects calcul G06)
F42B0015040000	utilisant un fil, p.ex. pour le guidage des roquettes sol-sol
F42B0015080000	pour le transport d'appareils de mesures (adaptations à la météorologie G01W0001080000)
F42B0015100000	Missiles n'ayant qu'une trajectoire aérienne
F42B0015120000	Missiles balistiques intercontinentaux (F42B0015010000 a priorité)
F42B0015200000	Missiles ayant une trajectoire commençant au-dessous de la surface de l'eau (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire sous-marine F42B0017000000)
F42B0015220000	Missiles ayant une trajectoire finissant au-dessous de la surface de l'eau (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire sous-marine F42B0017000000)
F42B0015340000	Protection contre la surchauffe ou l'irradiation, p.ex. boucliers thermiques; Dispositions particulières pour le refroidissement
F42B0015360000	Moyens de liaison entre le moteur-fusée et le corps d'une roquette; Raccords pour relier les différents étages d'une roquette; Moyens de désassemblage
F42B0015380000	Eléments explosifs en forme d'anneaux pour la séparation des différentes parties d'une roquette
F42B0017000000	Torpilles-roquettes, c. à d. missiles munis de moyens de propulsion indépendants pour leur trajectoire aérienne et sous-marine (F42B0012000000 a priorité)
F42B0019000000	Torpilles marines, p.ex. lancées de bâtiments de surface ou de sous-marins (ayant des dispositifs de propulsion additionnels pour trajectoire aérienne F42B0017000000); Mines marines ayant des moyens de propulsion autonomes (F42B0012000000 a priorité;moyens de lancement F41F;localisation en utilisant des ondes radio ou d'autres ondes G01S;systèmes d'autoguidage du cap G05D0001000000;direction ou calculateurs de lancement G06G)
F42B0019010000	Commandes des gouvernes
F42B0019040000	de profondeur
F42B0019060000	de direction
F42B0019080000	avec dispositifs antiroulis ou antitangage
F42B0019100000	télécommandées, p.ex. par son ou radio (systèmes de guidage par fil F41G0007320000)
F42B0019120000	Propulsion spécialement adaptée pour les torpilles (propulsion marine en général B63H)
F42B0019140000	par moteurs à gaz comprimés
F42B0019160000	du type à cylindres
F42B0019180000	du type à turbine
F42B0019200000	caractérisés par la composition des gaz de propulsion; Production ou réchauffage de ces gaz dans la torpille
F42B0019220000	par moteurs à combustion interne
F42B0019240000	par moteurs électriques
F42B0019260000	par propulsion à réaction
F42B0019280000	avec dispositifs pour supprimer la visibilité du sillage
F42B0019300000	avec commande du temps de la propulsion
F42B0019360000	adaptées à l'emploi pour exercices, p.ex. indiquant la position ou la trajectoire
F42B0019380000	avec moyens pour faire faire surface à la torpille en fin de parcours
F42B0019400000	par expulsion de lest liquide
F42B0019420000	par expulsion de lest solide
F42B0019440000	par augmentation du déplacement de la torpille
F42B0019460000	adaptées au lancement par avion
F42B0021000000	Grenades sous-marines (F42B0012000000 a priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008280000;sous l'aspect mouillage des grenades B63G)
F42B0022000000	Mines marines, p.ex. mouillées par bâtiments de surface ou par sous-marins (F42B0012000000 a priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008280000;mouillage ou dragage des mines B63G)
F42B0022020000	Mines de contact (fusées de contact F42C0007020000)
F42B0022040000	Mines à influences, p.ex. par action magnétique ou acoustique
F42B0022060000	Mines de fond
F42B0022080000	Mines dérivantes (avec moyens de propulsion F42B0019000000)
F42B0022100000	Mines à orin
F42B0022120000	à immersion fixe
F42B0022140000	à immersion variable
F42B0022160000	par utilisation de dispositifs mécaniques, p.ex. sonde et flotteur
F42B0022180000	par utilisation de dispositifs hydrostatiques
F42B0022200000	par utilisation d'une commande magnétique ou acoustique de l'immersion
F42B0022220000	comportant un dispositif pour se couler
F42B0022240000	Disposition des mines en champs de mines ou en barrages (filets de barrage pour la défense des ports F41H0011050000)
F42B0022420000	avec dispositifs antidragage, p.ex. électriques
F42B0022440000	adaptées pour être mouillées par aéronef
F42B0023000000	Mines terrestres (F42B0012000000 a priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008280000)
F42B0023040000	antivéhicules
F42B0023080000	non métalliques
F42B0023100000	antipersonnel
F42B0023140000	non métalliques
F42B0023160000	du type projectile, c. à d. dont la détonation se produit après éjection du sol (fusées pour initier l'éjection d'une mine F42C0001090000)
F42B0023240000	Parties constitutives
F42B0025000000	Bombes aériennes (F42B0010000000, F42B0012000000 ont priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008120000)
F42B0027000000	Grenades à main (F42B0012000000 a priorité;pour l'entraînement ou l'instruction F42B0008120000)
F42B0027080000	à manche
F42B0029000000	Projectiles silencieux, sans fumée ou sans lueurs, lancés par leur propre agent propulseur explosif
F42B0030000000	Projectiles non prévus ailleurs, caractérisés par la catégorie ou le type de munitions, p.ex. par le lanceur ou l'arme utilisés (F42B0010000000, F42B0012000000, F42B0014000000 ont priorité)
F42B0030020000	Balles pour armes à feu individuelles
F42B0030040000	Grenades à fusil
F42B0030060000	Pièges à balle ou décélérateurs de balle pour les grenades à fusil
F42B0030080000	Projectiles d'artillerie, p.ex. obus
F42B0030100000	Obus de mortiers
F42B0030120000	avec la possibilité d'ajouter des charges propulsives; avec la possibilité de faire varier la longueur
F42B0030140000	Harpons (pour les armes individuelles de tir à ressort ou à air comprimé F42B0006020000)
F42B0033000000	Fabrication de munitions; Démontage de munitions; Appareils à cet effet (F42B0005188000 a priorité;procédés de fabrication de charges creuses F42B0001036000;fabrication d'amorces-détonateurs de cartouches de sautage F42B0003195000)
F42B0033020000	Remplissage des cartouches, des projectiles ou des fusées; Introduction de charges propulsives ou explosives
F42B0033040000	Montage ou extraction des amorces des fusées ou des charges
F42B0033060000	Démontage des fusées, des cartouches, des projectiles, des roquettes ou des bombes (F42B0033040000 a priorité)
F42B0033100000	Reconditionnement des douilles après usage
F42B0033120000	Sertissage des cartouches de fusils de chasse
F42B0033140000	Traitement de surface des cartouches ou des douilles
F42B0035000000	Essai ou vérification des munitions
F42B0035020000	Calibrage, triage, équilibrage ou raccourcissement de cartouches ou de projectiles
F42B0039000000	Emballage ou stockage de munitions ou de charges explosives; Mesures de sécurité à cet effet; Bandes-chargeurs; Sacs à cartouches
F42B0039020000	Sacs à cartouches; Cartouchières
F42B0039080000	Bandes-chargeurs
F42B0039100000	Machines pour le chargement ou l'extraction des cartouches sur les bandes de chargement
F42B0039140000	Dispositions sur les emballages ou les munitions pour leur protection contre un incendie ou une explosion (F42B0039200000 a priorité)
F42B0039160000	Dispositifs d'extinction d'incendie
F42B0039180000	Ecrans thermiques; Isolation thermique
F42B0039200000	Emballages ou munitions munis de soupapes pour équilibrer la pression; Emballages ou munitions munis de bouchons pour réduire la pression, p.ex. de bouchons fusibles
F42B0039220000	Blocage des munitions dans leurs emballages de transport
F42B0039240000	Dispositions pour amortir les chocs dans les emballages
F42B0039260000	Emballages ou conteneurs pour enfermer plusieurs munitions, p.ex. des cartouches (F42B0039140000-F42B0039240000, F42B0039280000 ont priorité)
F42B0039280000	Râteliers à munitions, p.ex. sur véhicules
F42B0039300000	Conteneurs pour détonateurs ou fusées (F42B0039140000, F42B0039200000 ont priorité)
F42B0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F42C	FUSÉES POUR MUNITIONS (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage F42B0003100000;aspects chimiques C06C); LEURS DISPOSITIFS D'ARMEMENT OU DE SÉCURITÉ (remplissage des fusées F42B0033020000;montage ou extraction des amorces des fusées F42B0033040000;conteneurs pour fusées F42B0039300000)
F42C0001000000	Fusées percutantes, c. à d. fusées actionnées uniquement par l'impact des munitions
F42C0001020000	avec percuteur associé par construction à la fusée
F42C0001040000	fonctionnant par inertie des organes au moment du choc
F42C0001060000	pour toute direction de l'impact
F42C0001080000	à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps F42C0009000000)
F42C0001090000	la fusée actionnant une charge propulsive pour projeter les munitions ou la charge militaire en l'air, p.ex. dans des projectiles bondissants
F42C0001100000	sans percuteur
F42C0001120000	à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps F42C0009000000)
F42C0001140000	fonctionnant à distance prédéterminée du sol ou de l'objectif au moyen d'un organe en saillie
F42C0003000000	Fusées actionnées par contact d'un liquide, p.ex. de l'eau de mer (F42C0005000000 a priorité;fusées à temps F42C0009000000)
F42C0005000000	Fusées actionnées par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant
F42C0005020000	par pression barométrique
F42C0007000000	Fusées actionnées par application d'une force mécanique prédéterminée, p.ex. une tension, une torsion, une pression (par l'impact des munitions F42C0001000000;par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant F42C0005000000)
F42C0007020000	Fusées de contact, c. à d. fusées actionnées par le contact mécanique entre des munitions fixes, p.ex. une mine terrestre, et une cible en mouvement, p.ex. une personne (F42C0007120000 a priorité)
F42C0007040000	actionnées par l'application d'une pression sur la tête de la munition
F42C0007060000	et comportant des dispositifs de retard pneumatiques ou hydrauliques
F42C0007080000	du type à déclenchement par relâchement, c. à d. actionnées par relâchement d'une pression appliquée sur la tête de la munition
F42C0007100000	du type à antenne
F42C0007120000	Fusées à percussion du type à double effet, c. à d. fusées armées et mises à feu par un seul mouvement, p.ex. en tirant sur un percuteur ou un chien incorporé (capsules fulminantes F42C0019100000)
F42C0009000000	Fusées à temps; Fusées combinées à temps et à percussion ou pression; Fusées pour l'autodestruction à temps des munitions
F42C0009020000	le moment étant déterminé par des moyens mécaniques
F42C0009040000	par moteur à ressort
F42C0009060000	par écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide
F42C0009080000	le moment étant déterminé par une action chimique, p.ex. d'un acide
F42C0009100000	le moment étant déterminé par une combustion
F42C0009120000	avec éléments de combustion annulaires
F42C0009140000	Fusées doubles; Fusées multiples
F42C0009160000	pour autodestruction des munitions
F42C0009180000	dès que la vitesse de rotation tombe en-dessous d'une limite prédéterminée, p.ex. la force d'un ressort étant plus grande que la force de verrouillage d'un verrou actionné par force centrifuge
F42C0011000000	Fusées électriques (fusées de proximité F42C0013000000;allumeurs électriques F42C0019120000)
F42C0011020000	à cristal piézo-électrique
F42C0011040000	à induction de courant
F42C0011060000	à retard déterminé par circuits électriques
F42C0013000000	Fusées de proximité; Fusées pour explosion à distance
F42C0013020000	actionnées par intensité de la lumière ou d'une radiation analogue
F42C0013040000	actionnées par ondes radio-électriques
F42C0013060000	actionnées par ondes sonores
F42C0013080000	actionnées par variations du champ magnétique
F42C0014000000	Fusées caractérisées par la catégorie ou le type des munitions concernées (F42C0001000000, F42C0013000000, F42C0015000000 ont priorité)
F42C0014020000	pour grenades à main
F42C0014040000	pour torpilles, mines marines ou grenades sous-marines (mines marines à influences F42B0022040000)
F42C0014060000	pour bombes aériennes
F42C0014080000	pour mines terrestres
F42C0015000000	Dispositifs d'armement des fusées; Dispositifs de sécurité pour empêcher l'explosion prématurée des fusées ou des charges
F42C0015160000	dans lesquels le percuteur est écarté de la ligne d'action par mesure de sécurité (F42C0015400000 a priorité)
F42C0015180000	dans lesquels le support d'un élément de la chaîne pyrotechnique ou explosive est mobile (F42C0015400000 a priorité)
F42C0015184000	le support étant coulissant
F42C0015188000	le support étant rotatif
F42C0015192000	dans un plan parallèle à l'axe longitudinal du projectile
F42C0015196000	par l'action de forces centrifuges ou d'inertie sur le support-même, p.ex. le support étant muni de masses excentriques ou son centre de gravité étant excentré
F42C0015200000	dans lesquels une goupille de sécurité ou un verrou est enlevé pour armer la fusée, p.ex. retiré du percuteur (F42C0015400000 a priorité)
F42C0015210000	en utilisant la force d'un ressort (F42C0015230000 a priorité)
F42C0015220000	en utilisant la force centrifuge (F42C0015230000 a priorité)
F42C0015230000	en déroulant un cordon ou un ruban flexible
F42C0015240000	dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée par des dispositifs à inertie (F42C0015196000, F42C0015200000 ont priorité)
F42C0015260000	en utilisant la force centrifuge
F42C0015280000	actionnés par l'écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide (F42C0015260000 a priorité)
F42C0015285000	emmagasiné dans le boîtier de la fusée
F42C0015290000	actionnés par des oscillateurs fluidiques; Dispositifs d'armement ou de sécurité actionnés par la pression dynamique d'un fluide
F42C0015295000	actionnés par une turbine ou une hélice; Moyens de montage pour celles-ci
F42C0015300000	des gaz propulseurs, c. à d. dérivés de la charge propulsive d'un projectile ou du moteur-fusée
F42C0015310000	créés par la combustion d'une charge pyrotechnique ou explosive à l'intérieur de la fusée
F42C0015320000	actionnés par un changement de la pression d'un fluide (F42C0005000000, F42C0015290000 ont priorité)
F42C0015330000	par la rupture d'une ampoule à surpression ou à dépression interne
F42C0015340000	dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée au moyen d'un organe de blocage placé dans la chaîne pyrotechnique ou explosive entre l'amorce et la charge explosive (F42C0015180000, F42C0015400000 ont priorité)
F42C0015360000	dans lesquels l'armement se produit par la combustion ou la fusion d'un élément (F42C0015310000 a priorité)
F42C0015380000	dans lesquels l'armement se fait par action chimique (F42C0003000000 a priorité)
F42C0015400000	dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement s'effectue électriquement
F42C0015420000	par une action à distance, p.ex. pour des mines ou des champs de mines commandés
F42C0015440000	Dispositions pour désarmer des fusées ou pour les rendre inoffensives après l'armement, p.ex. après le lancement
F42C0017000000	Appareils pour le réglage des fusées
F42C0017020000	Clés de réglage des fusées
F42C0017040000	pour des fusées électriques
F42C0019000000	Parties constitutives des fusées (dispositifs d'armement, dispositifs de sécurité pour empêcher l'explosion prématurée F42C0015000000)
F42C0019020000	Corps de la fusée; Logement de la fusée
F42C0019040000	Coiffes de protection
F42C0019060000	Pièces de contacts électriques adaptées spécialement à l'emploi sur fusées électriques
F42C0019070000	Contacteurs d'ogive pour projectiles
F42C0019080000	Amorces (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage F42B0003100000); Détonateurs
F42C0019085000	Amorces pour des munitions sans douille
F42C0019090000	Amorces ou détonateurs munis d'une charge creuse
F42C0019095000	Agencement de plusieurs amorces ou détonateurs autour d'une charge militaire, l'une des amorces ou l'un des détonateurs étant sélectionné pour créér une onde de détonation dirigée
F42C0019100000	Capsules fulminantes
F42C0019120000	électriques
F42C0019140000	avec la possibilité d'allumage par percussion
F42C0021000000	Vérification des fusées; Essai des fusées
F42C0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F42D	SAUTAGE (cordeaux ou mèches C06C0005000000;cartouches de sautage F42B0003000000)
F42D0001000000	Appareils ou procédés de sautage, p.ex. pour le chargement en explosifs ou de bourrage
F42D0001020000	Agencement des cartouches de sautage de manière à former un ensemble (adaptation de cartouches de sautage à cet effet F42B0003020000)
F42D0001040000	Dispositions pour l'allumage
F42D0001045000	Dispositions pour l'allumage électrique (générateurs dynamo-électriques H02K)
F42D0001050000	Circuits électriques pour le sautage
F42D0001055000	spécialement adaptés à l'allumage de plusieurs charges avec un retard
F42D0001060000	Réglage de l'allumage non simultané de plusieurs charges (F42D0001055000 a priorité)
F42D0001080000	Procédés de bourrage; Procédés pour charger des trous de mine en explosifs; Appareils à cet effet
F42D0001100000	Chargement d'explosifs sous forme de poudre ou sous forme de bouillie aqueuse; Chargement d'explosifs par pression pneumatique ou hydraulique
F42D0001120000	Chargement de matériaux de bourrage par pression pneumatique ou hydraulique
F42D0001140000	Bourrage ou chargement manuels
F42D0001160000	Outils de bourrage
F42D0001180000	Bouchons pour le bourrage
F42D0001200000	Cartouches de bourrage, c. à d. cartouches remplies de matériaux de bourrage (cartouches de sautage flexibles ou déformables F42B0003087000)
F42D0001220000	Dispositifs de maintien ou de positionnement des cartouches de sautage ou de bourrage dans les trous de mine
F42D0001240000	caractérisés par les matériaux de bourrage
F42D0001260000	Bourrage avec des agents moussants
F42D0001280000	Bourrage avec des gélifiants
F42D0003000000	Applications particulières de techniques de sautage
F42D0003020000	pour la démolition de constructions élevées, p.ex. de cheminées d'usines
F42D0003040000	pour faire sauter des rochers
F42D0003060000	à des fins sismologiques
F42D0005000000	Dispositions de sécurité
F42D0005020000	Localisation des charges non explosées
F42D0005040000	pour rendre les charges explosives inoffensives, p.ex. pour détruire des munitions (extraction d'amorces, démontage des munitions F42B0033040000, F42B0033060000); pour rendre la détonation de charges explosives inoffensive
F42D0005045000	Moyens pour absorber ou amortir les ondes de détonation
F42D0005050000	Nappes ou tapis d'amortissement des ondes de choc
F42D0005055000	Moyens pour amortir le bruit pendant le sautage (F42D0005045000 a priorité)
F42D0005060000	Déchargement des trous de forage
F42D0099000000	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
F99	MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION
F99Z	MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION
F99Z0099000000	Matière non prévue ailleurs dans la présente section
