|  | F |
SECTION F — MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F04 |
Schéma général
MACHINES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F04B
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
MACHINES MOTRICES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01C
liquide | F03C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01B
liquide | F03C
Déplacement non-positif |
liquides et fluides compressibles ou fluides compressibles | F01D
liquide | F03B
POMPES |
Déplacement positif |
piston rotatif ou oscillant | F04C
piston à mouvement alternatif ou autre moyen | F04B
Déplacement non-positif | F04D

ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23R |
ÉLABORATION DES PRODUITS DE COMBUSTION À HAUTE PRESSION OU À GRANDE VITESSE, p.ex. CHAMBRES DE COMBUSTION DE TURBINES À GAZ (aspects chimiques de la production de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06D 5/00; ensembles fonctionnels de turbines à gaz caractérisés par l'aménagement des chambres de combustion dans l'ensemble Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C 3/14; aménagement de dispositifs de postcombustion dans les ensembles fonctionnels à propulsion par réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K 3/10; chambres de combustion des moteurs fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K 9/00; pour l'utilisation de tels produits dans un but spécifique, voir les classes correspondantes au but en question)

P:20 |  | F23R 3/00 |
Chambres de combustion à combustion continue utilisant des combustibles liquides ou gazeux [3]

|  | F23R 3/02 |
· | caractérisées par la configuration du flux d'air ou du flux de gaz (chambres de combustion à retournement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R 3/54; chambres de combustion du type cyclone ou à tourbillon Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R 3/58) [3]

|  | F23R 3/04 |
· · | Aménagements de l'entrée d'air [3]

|  | F23R 3/06 |
· · · | Disposition des ouvertures le long du tube à flamme [3]

|  | F23R 3/08 |
· · · · | entre les sections annulaires de tubes à flamme, p.ex. tubes à flamme à sections télescopiques [3]

|  | F23R 3/10 |
· · · | pour l'air primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R 3/06 a priorité) [3]

|  | F23R 3/12 |
· · · · | créant un tourbillon [3]

|  | F23R 3/14 |
· · · · · | au moyen d'ailettes de tourbillonnement [3]

|  | F23R 3/16 |
· · | avec des dispositifs à l'intérieur du tube à flamme ou de la chambre de combustion pour influer sur le flux d'air ou de gaz [3]

|  | F23R 3/18 |
· · · | Moyens de stabilisation de la flamme, p.ex. accroche-flamme de postcombustion d'ensembles fonctionnels à propulsion par réaction [3]

|  | F23R 3/20 |
· · · · | comprenant des moyens d'injection du combustible [3]

|  | F23R 3/22 |
· · · · | mobiles, p.ex. vers une position inopérante; réglables, p.ex. autoréglables [3]

|  | F23R 3/24 |
· · · · | du type à écran fluide [3]

|  | F23R 3/26 |
· · | Commande du flux d'air [3]

|  | F23R 3/28 |
· | caractérisées par l'alimentation en combustible (brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D) [3]

|  | F23R 3/30 |
· · | comprenant des dispositifs destinés à prévaporiser le combustible [3]

|  | F23R 3/32 |
· · · | tubulaires [3]

|  | F23R 3/34 |
· · | Alimentation de différentes zones de combustion [3]

|  | F23R 3/36 |
· · | Alimentation en combustibles différents [3]

|  | F23R 3/38 |
· · | comprenant des moyens d'injection de combustible rotatifs [3]

|  | F23R 3/40 |
· | caractérisées par l'emploi de moyens catalytiques [3]

|  | F23R 3/42 |
· | caractérisées par la disposition ou la forme des tubes à flamme ou des chambres de combustion [3]

|  | F23R 3/44 |
· · | Chambres de combustion comprenant un tube à flamme tubulaire à l'intérieur d'une enveloppe tubulaire (chambres de combustion à retournement de flux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R 3/54) [3]

|  | F23R 3/46 |
· · | Chambres de combustion comprenant une disposition annulaire des tubes à flamme à l'intérieur d'une enveloppe annulaire commune ou d'enveloppes individuelles [3]

|  | F23R 3/48 |
· · · | Tuyaux d'interconnection entre les tubes à flamme, p.ex. pour transmission de flamme, pour égalisation de pression [3]

|  | F23R 3/50 |
· · | Chambres de combustion comprenant un tube à flamme annulaire à l'intérieur d'une enveloppe annulaire (chambres de combustion toriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R 3/52) [3]

|  | F23R 3/52 |
· · | Chambres de combustion toriques [3]

|  | F23R 3/54 |
· · | Chambres de combustion à retournement [3]

|  | F23R 3/56 |
· · | Chambres de combustion comportant des tubes à flamme rotatifs [3]

|  | F23R 3/58 |
· · | Chambres de combustion du type cyclone ou à tourbillon [3]

|  | F23R 3/60 |
· · | Structures de support; Moyens de fixation ou de montage [3]

P:10 |  | F23R 5/00 |
Chambres de combustion à combustion continue utilisant du combustible solide ou pulvérulent (appareils de combustion à lit fluidisé spécialement adaptés pour fonctionner sous une pression supérieure à la pression atmosphérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 10/16) [3]

P:0 |  | F23R 7/00 |
Chambres de combustion à combustion intermittente ou explosive [3]