|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

|  | B01 - B07 |
Schéma général
SÉPARATION LIQUIDE/LIQUIDE, LIQUIDE/GAZ OU GAS/GAS |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/LIQUIDE OU SOLIDE/GAZ |
Procédé |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B01D
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
Appareils |
Opérations générales | B01D
centrifugation | B01D
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
par effet magnétique ou électrostatique | B03C
SÉPARATION SOLIDE/SOLIDE |
Procédé |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B07B
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B
Appareils |
Voie sèche |
Matériaux en vrac | B07B
Triage individuel | B07C
criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz | B07B
par tables ou cribles à piston pneumatiques | B03B
effet magnétique ou électrostatique | B03C
centrifugation | B07B
par centrifugeurs ou appareils à vortex libre | B04B, B04C
Voie humide |
Opérations générales | B03B
flottage, sédimentation différentielle | B03D
tamisage | B07B
Combinaisons voie sèche - voie humide | B03B

FAÇONNAGE

|  | B23 |
MACHINES-OUTILS; TRAVAIL DES MÉTAUX NON PRÉVU AILLEURS (poinçonnage, perforation, fabrication d'objets par transformation de tôles, tubes ou profilés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D; travail du fil métallique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F; fabrication des aiguilles, épingles ou clous Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21G; fabrication des chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L; meulage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24)

|  | B23 |
Note(s) La présente classe couvre: les opérations non prévues dans les autres classes; les combinaisons d'opérations prévues dans différentes sous-classes des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21-B24, qui sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P, à l'exception des opérations subsidiaires effectuées en rapport avec les opérations couvertes par une seule sous-classe; les caractéristiques propres aux machines-outils, qui se rapportent à une donnée ou à un problème dont la nature n'est pas spécifique à une sorte particulière de machine-outil, p.ex. aux problèmes d'alimentation en matériaux, qui sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q, bien que la réalisation de ces caractéristiques puisse être différente selon la sorte de machine-outil en question. Ladite sous-classe couvre de telles caractéristiques, en général, même si les caractéristiques ou les fonctions spécifiques dans un quelconque cas particulier sont, dans une certaine mesure, particulières aux machines-outils conçues pour une opération déterminée, ou ne sont revendiquées que pour ces opérations déterminées; ces caractéristiques ne sont classées dans la sous-classe traitant de la machine-outil en question que dans certains cas exceptionnels. Certaines caractéristiques très générales sont cependant reportées dans les sous-classes traitant des opérations particulières du travail des métaux, particulièrement au Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B, auquel cas les sous-classes en question ne sont pas limitées, en ce qui concerne ces caractéristiques, au type de machine-outil qui fait l'objet premier de la sous-classe. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "travail des métaux" couvre le travail d'autres matériaux, sauf indication contraire du contexte; "type d'opération" et les expressions analogues se rapportent à des opérations de travail des métaux, telles que l'alésage, le perçage, le fraisage et le moulage; "type de machine" signifie une machine conçue pour un genre de travail bien défini (p.ex. un tour); "sorte de machine" signifie une machine d'un type particulier conçue ou agencée pour un mode particulier de travail ou pour un travail particulier, p.ex. tour à plateau, tour à contrepointe, tour revolver; "machines différentes" couvre différentes sortes de machines effectuant le même genre d'opération de travail des métaux, p.ex. machines à aléser verticales et horizontales. Si les détails, composants ou accessoires ne possèdent pas de caractéristiques essentielles spécifiques aux machines-outils, la classe plus générale, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16, a priorité.

|  | B23Q |
PARTIES CONSTITUTIVES, AMÉNAGEMENTS OU ACCESSOIRES DES MACHINES-OUTILS, p.ex. DISPOSITIONS POUR COPIER OU COMMANDER (outils du genre de ceux utilisés avec les tours ou les perceuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 27/00); MACHINES-OUTILS D'UTILISATION GÉNÉRALE, CARACTÉRISÉES PAR LA STRUCTURE DE CERTAINES PARTIES CONSTITUTIVES OU AMÉNAGEMENTS; COMBINAISONS OU ASSOCIATIONS DE MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, NE VISANT PAS UN TRAVAIL PARTICULIER

|  | B23Q |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les groupes désignant des pièces de machines-outils couvrent les machines-outils caractérisées par la structure de ces pièces. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "commander" signifie influencer une variable d'une façon ou d'une autre, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en l'amenant à une valeur zéro, ou en partant d'une valeur zéro), en la maintenant constante, en limitant son intervalle de variation; [3] "régulation" signifie maintien automatique d'une variable à une valeur désirée ou dans un intervalle désiré de valeurs. La valeur ou l'intervalle de valeur désirés peuvent être fixes ou être modifiés manuellement, ou peuvent varier avec le temps selon un "programme" prédéterminé ou selon la variation d'une autre variable. La régulation est une forme de commande; [3] "commande automatique" est souvent utilisée dans cette technique comme synonyme de "régulation". [3] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23.

|  | B23Q |
Schéma général
ÉLÉMENTS DE BASE DES MACHINES | 1/00, 9/00
DISPOSITIFS DE SUPPORT, DE MANIPULATION, D'ALIMENTATION POUR LES PIÈCES TRAVAILLÉES OU LES OUTILS | 3/00, 5/00, 7/00
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE, SÉCURITÉ | 11/00, 13/00, 27/00
MESURE; INDICATION; COMMANDE |
Commande du mouvement de l'outil ou de la pièce | 15/00, 16/00, 23/00
Indication | 17/00
COPIAGE | 33/00, 35/00
MACHINES COMPRENANT DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS OU MACHINES-TRANSFERT OU COMBINAISONS DE MACHINES | 37/00, 39/00, 41/00

P:130 |  | B23Q 1/00 |
Eléments composant la structure générale d'un type de machine, et plus spécialement gros éléments fixes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 37/00 a priorité)

|  | B23Q 1/25 |
· | Supports mobiles ou réglables d'outils ou de pièces (équipement de repérage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 16/00) [6]

|  | B23Q 1/26 |
· · | caractérisés par des particularités de structure concernant la coopération des organes animés d'un mouvement relatif; Moyens pour empêcher un déplacement relatif de ces organes [6]

P:110 |  | B23Q 3/00 |
Dispositifs permettant de maintenir, supporter ou positionner les pièces ou les outils, ces dispositifs pouvant normalement être démontés de la machine (tables de travail ou autres pièces, p.ex. plateaux, n'incorporant pas d'une façon habituelle les moyens pour tenir la pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 1/00; commande automatique de la position Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00; têtes porte-outils rotatives pour machines à tourner Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 3/00; porte-outils sans entraînement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 29/00; caractéristiques générales des tourelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 29/24; mandrins extensibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/00; outils ou outillage d'établi pour fixer, joindre, désengager ou tenir Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B)

|  | B23Q 3/02 |
· | destinés à être montés sur une table, un chariot porte-outil ou des organes analogues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/15 a priorité)

|  | B23Q 3/06 |
· · | Moyens de fixation de la pièce

|  | B23Q 3/08 |
· · · | autres que les moyens actionnés mécaniquement

|  | B23Q 3/15 |
· | Dispositifs pour tenir les pièces magnétiquement ou électriquement

|  | B23Q 3/155 |
· | Agencements pour insérer ou retirer automatiquement les outils

|  | B23Q 3/157 |
· · | les outils rotatifs

|  | B23Q 3/18 |
· | pour positionner uniquement

P:70 |  | B23Q 5/00 |
Mécanismes d'entraînement ou d'avance; Agencement des commandes à cet effet (commande automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00; copiage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 35/00; spécialement adaptés aux machines à aléser ou à percer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 39/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 47/00)

|  | B23Q 5/22 |
· | Avance des éléments supportant les outils ou les pièces à usiner

P:80 |  | B23Q 7/00 |
Agencements pour la manipulation des pièces, spécialement combinés aux machines-outils ou disposés dans ces machines ou spécialement conçus pour être utilisés en relation avec ces machines, p.ex. pour le transport, le chargement, le positionnement, le déchargement, le triage (incorporés aux broches de travail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 19/00; pour les tours automatiques ou semi-automatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 15/00) [2]

|  | B23Q 7/02 |
· | au moyen de tambours, de tables rotatives ou de plateaux

|  | B23Q 7/03 |
· | au moyen de convoyeurs à chaîne sans fin (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 7/16 a priorité) [2]

|  | B23Q 7/04 |
· | au moyen de pinces

|  | B23Q 7/05 |
· | au moyen de convoyeurs à rouleaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 7/16 a priorité) [2]

|  | B23Q 7/06 |
· | au moyen de poussoirs

|  | B23Q 7/08 |
· | au moyen de glissières ou de plans inclinés

|  | B23Q 7/10 |
· | au moyen de magasins

|  | B23Q 7/12 |
· | Systèmes de triage

|  | B23Q 7/14 |
· | coordonnés pour permettre un travail en chaîne

|  | B23Q 7/16 |
· | Chargement des pièces sur les convoyeurs; Arrangement des pièces sur les convoyeurs, p.ex. modifiant l'espacement entre les pièces [2]

P:90 |  | B23Q 9/00 |
Agencements pour le support ou le guidage d'appareils ou de machines portatifs pour le travail du métal (pour le taraudage des tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 41/00; spécialement conçus pour le perçage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 45/00)

|  | B23Q 11/00 - B23Q 13/00 |
Accessoires

P:150 |  | B23Q 11/00 |
Accessoires montés sur les machines-outils pour maintenir les outils ou les organes de la machine dans de bonnes conditions de travail ou pour refroidir les pièces travaillées; Dispositifs de sécurité spécialement combinés aux machines-outils, disposés dans ces machines ou spécialement conçus pour être utilisés en relation avec ces machines (en ce qui concerne les machines à aléser ou à percer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 47/00 a priorité; dispositifs de sécurité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P)

|  | B23Q 11/02 |
· | Dispositifs pour enlever les copeaux des dents de coupe des outils circulaires

|  | B23Q 11/04 |
· | Dispositions pour empêcher la surcharge des outils, p.ex. réduisant la charge

|  | B23Q 11/06 |
· | Dispositifs de sécurité pour les outils de coupe circulaires

|  | B23Q 11/08 |
· | Protecteurs pour des parties des machines-outils; Capots antiprojections

|  | B23Q 11/10 |
· | Dispositions pour le refroidissement ou la lubrification des outils ou des pièces travaillées (incorporés aux outils, voir la sous-classe correspondant à l'outil) [1,8]

|  | B23Q 11/12 |
· | Dispositions pour le refroidissement ou la lubrification des parties des machines (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 11/14 a priorité) [1,8]

|  | B23Q 11/14 |
· | Procédés ou dispositions pour maintenir des parties de machines-outils ou les outils à une température constante [1,8]

P:160 |  | B23Q 13/00 |
Equipement des outils ou des fraises en dehors de leur période de fonctionnement, p.ex. protecteurs pour l'emmagasinage

|  | B23Q 15/00 - B23Q 27/00 |
Mesure; Indication; Commande [3]

P:30 |  | B23Q 15/00 |
Commande automatique ou régulation du mouvement d'avance, de la vitesse de coupe ou de la position tant de l'outil que de la pièce [3]

|  | B23Q 15/007 |
· | pendant l'action de l'outil sur la pièce [3]

|  | B23Q 15/20 |
· | avant ou après l'action de l'outil sur la pièce [3]

P:100 |  | B23Q 16/00 |
Equipement non prévu ailleurs pour mettre en position de façon précise l'outil ou la pièce à travailler (commande ou régulation automatique de la position de l'outil ou de la pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/20; agencements pour indiquer ou mesurer la position réelle ou désirée de l'outil ou de la pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 17/22; spécialement adapté pour machines à tailler les engrenages Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23F 23/00) [4]

P:140 |  | B23Q 17/00 |
Agencements sur les machines-outils pour indiquer ou mesurer (pour la commande automatique ou la régulation du mouvement d'avance, de la vitesse de coupe ou de la position de l'outil ou de la pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00) [3,4]

|  | B23Q 17/09 |
· | pour indiquer ou mesurer la pression de coupe ou l'état de l'outil de coupe, p.ex. aptitude à la coupe, charge sur l'outil (agencements empêchant la surcharge des outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 11/04; dispositifs pour indiquer les défauts des forets pendant l'alésage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 49/00) [4]

|  | B23Q 17/10 |
· | pour indiquer ou mesurer la vitesse de coupe ou le nombre de révolutions

|  | B23Q 17/12 |
· | pour indiquer ou mesurer les vibrations

|  | B23Q 17/20 |
· | pour indiquer ou mesurer les caractéristiques de la pièce, p.ex. contour, dimensions, dureté [4]

|  | B23Q 17/22 |
· | pour indiquer ou mesurer la position réelle ou désirée de l'outil ou de la pièce [4]

|  | B23Q 17/24 |
· | utilisant des moyens optiques [4]

P:120 |  | B23Q 23/00 |
Dispositifs de compensation des irrégularités ou de l'usure, p.ex. pour les glissières, pour les mécanismes de réglage (commande automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00) [3]

P:20 |  | B23Q 27/00 |
Mécanismes géométriques pour la réalisation de pièces de formes particulières, non prévus d'une façon précise dans une autre sous-classe

|  | B23Q 33/00 - B23Q 35/00 |
Copiage

|  | B23Q 33/00 - B23Q 35/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 33/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 35/00, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "copiage" couvre la réalisation d'une forme désirée, à partir d'un modèle ayant une forme ou une échelle identique ou différente, grâce à un mécanisme ou à des systèmes équivalents commandés par un palpeur qui suit le modèle. Le modèle peut être un gabarit ou un dessin ou une pièce telle qu'une came incorporée dans le mécanisme de fonctionnement d'une machine. Cette expression ne couvre pas la réalisation d'une forme à partir de formes géométriques simples, p.ex. la génération d'une cycloïde par un cercle en rotation, qui est en général prévue dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 27/00.

P:0 |  | B23Q 33/00 |
Méthodes de copiage

P:10 |  | B23Q 35/00 |
Systèmes ou dispositifs de commande pour le copiage direct à partir d'un modèle ou d'un gabarit; Dispositifs pour le copiage manuel

|  | B23Q 37/00 - B23Q 41/00 |
Machines pour le travail des métaux comprenant des unités ou des sous-ensembles; Associations de machines ou d'unités pour le travail des métaux

P:40 |  | B23Q 37/00 |
Machines ou combinaisons de machines pour le travail des métaux réalisées à partir d'unités conçues de telle façon que quelques-unes au moins de ces unités soient en mesure de tenir lieu d'éléments de différentes machines ou combinaisons; Ces unités tant que la caractéristique d'interchangeabilité en est importante (caractéristiques se rapportant à des opérations particulières de travail du métal, voir la sous-classe correspondante, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 23/00)

P:50 |  | B23Q 39/00 |
Machines pour le travail des métaux incorporant un grand nombre de sous-ensembles capables chacun de réaliser une opération de travail du métal (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 23/00 ont priorité; si les opérations sont similaires et que l'un des types d'opération est essentiel, voir la sous-classe correspondant à cette opération)

P:60 |  | B23Q 41/00 |
Combinaisons ou associations de machines pour le travail des métaux ne visant pas un travail particulier relevant des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24 (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 39/00 ont priorité, caractéristiques se rapportant aux opérations réalisées, si les différentes opérations de travail des métaux sont du même type, voir la sous-classe pour ce type d'opérations, p.ex. découpage à l'emporte-pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D, soudage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K, meulage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24B; caractéristiques se rapportant à des combinaisons techniquement déterminées de différentes opérations d'usinage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 23/00)

|  | B23Q 41/02 |
· | Caractéristiques se rapportant au transfert de la pièce entre les machines (agencements pour la manipulation de pièces combinés avec des machines-outils pour permettre un travail en chaîne Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 7/14)

|  | B23Q 41/08 |
· | Caractéristiques se rapportant au maintien d'un bon fonctionnement