|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTES ET MANUTENTION

|  | B62 |
VEHICULES TERRESTRES SE DEPLAÇANT AUTREMENT QUE SUR RAILS

|  | B62L |
FREINS SPECIALEMENT ADAPTES AUX CYCLES

|  | B62L |
Note(s) La présente sous-classe doit être considérée comme restreinte aux adaptations des freins et de leurs mécanismes de mise en action à leur seul emploi sur cycles. Les freins ou leurs mécanismes de mise en action qui seraient d'une application plus générale, combien même seraient-ils décrits et revendiqués en fonction seulement des cycles, doivent être regardés comme d'un type général et en tant que tels classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T ou dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16.

|  | B62L 1/00 |
Freins; Leurs aménagements (freins par rétropédalage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62L 5/00)

|  | B62L 1/02 |
· | dans lesquels les organes de freinage attaquent les roues

|  | B62L 1/04 |
· · | en agissant sur la surface du pneu

|  | B62L 1/06 |
· · | en agissant sur la jante

|  | B62L 1/08 |
· · · | par des organes se déplaçant perpendiculairement à la circonférence de roue

|  | B62L 1/10 |
· · · | par des organes se déplaçant sensiblement parallèlement à l'axe de la roue

|  | B62L 1/12 |
· · · · | les organes étant montés sur des leviers pivotant autour d'un axe commun

|  | B62L 1/14 |
· · · · | les organes étant montés sur des leviers pivotant autour d'axes distincts

|  | B62L 1/16 |
· · · · · | les axes étant situés entre les extrémités des leviers

|  | B62L 3/00 |
Mécanismes de mise en action des freins (mécanismes pour rétropédalage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62L 5/00; mécanismes Bowden Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 1/10); Leurs aménagements

|  | B62L 3/02 |
· | à commande par levier à main (leviers à main pour commande des cycles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 23/06)

|  | B62L 3/04 |
· | à commande par pédale (pédales pour commande des cycles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 23/08)

|  | B62L 3/06 |
· | Dispositifs de verrouillage des mécanismes de mise en action (verrouillage direct du dispositif de freinage des cycles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62H 5/18)

|  | B62L 3/08 |
· | Mécanismes spécialement adaptés pour freiner plus d'une roue

|  | B62L 5/00 |
Freins ou leurs mécanismes de mise en action, commandés par rétropédalage (dispositifs à roue libre spécialement adaptés à des cycles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 41/00)

|  | B62L 5/02 |
· | les freins fonctionnant par l'action conjuguée de cônes coaxiaux

|  | B62L 5/04 |
· · | les freins étant du type coquille à expansion

|  | B62L 5/06 |
· · | les freins étant du type à disque

|  | B62L 5/08 |
· · | les freins étant du type à sabots

|  | B62L 5/10 |
· | les freins fonctionnant par l'action conjuguée de cames et de billes ou de rouleaux

|  | B62L 5/12 |
· · | les freins étant du type coquille à expansion

|  | B62L 5/14 |
· · | les freins étant du type à disque

|  | B62L 5/16 |
· · | les freins étant du type à sabots

|  | B62L 5/18 |
· | les freins étant additionnellement commandés par l'un ou l'autre moyen

|  | B62L 5/20 |
· | les freins ayant une puissance de freinage réglable