|  | D |
SECTION D — TEXTILES; PAPIER

TEXTILES OU MATERIAUX FLEXIBLES NON PREVUS AILLEURS

|  | D01 |
FIBRES OU FILS NATURELS OU ARTIFICIELS; FILATURE (fils métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21; fibres ou filaments de verre, laine minérale ou de scorie Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B 37/00; fils Fulltext... Hierarchy... Expanded...D02)

|  | D01 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou artificiel, d'une longueur relativement courte; "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou artificiel d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie; "fil élémentaire" ou "filé" signifient l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature; "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage.

|  | D01F |
PARTIE CHIMIQUE DE LA FABRICATION DES FILAMENTS, FILS, FIBRES, SOIES OU RUBANS ARTIFICIELS; APPAREILS SPECIALEMENT ADAPTES A LA FABRICATION DE FILAMENTS DE CARBONE [2]

|  | D01F |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01. Les inventions relatives à des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | D01F 1/00 |
Procédés généraux de fabrication de filaments, ou similaires, artificiels

|  | D01F 1/02 |
· | Addition de substances à la solution de filage ou à la masse fondue (addition de substances à la viscose Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 2/08-D01F 2/20)

|  | D01F 1/04 |
· · | Pigments

|  | D01F 1/06 |
· · | Colorants

|  | D01F 1/07 |
· · | pour fabriquer des filaments incombustibles ou ininflammables [4]

|  | D01F 1/08 |
· · | pour former des filaments creux

|  | D01F 1/09 |
· · | pour fabriquer des filaments électroconducteurs ou antistatiques [4]

|  | D01F 1/10 |
· · | Autres agents modifiant les propriétés de ces filaments [2]

|  | D01F 2/00 |
Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul composant, formés de cellulose ou de dérivés de la cellulose; Leur fabrication [2]

|  | D01F 2/02 |
· | obtenus à partir de solutions de cellulose dans des acides, des bases ou des sels [2]

|  | D01F 2/04 |
· · | obtenus à partir de solutions cupro-ammoniacale [2]

|  | D01F 2/06 |
· | obtenus à partir de la viscose (préparation d'alcali-cellulose Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08B) [2]

|  | D01F 2/08 |
· · | Composition de la solution ou du bain de filage (préparation ou dissolution du xanthate de cellulose Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08B) [2]

|  | D01F 2/10 |
· · · | Addition à la solution ou au bain de filage de substances agissant aussi bien sur l'une que sur l'autre [2]

|  | D01F 2/12 |
· · · | Addition à la solution de filage d'agents de délustrage [2]

|  | D01F 2/14 |
· · · · | Addition de pigments [2]

|  | D01F 2/16 |
· · · | Addition à la solution de filage de colorants [2]

|  | D01F 2/18 |
· · · | Addition à la solution de filage d'agents de maturation [2]

|  | D01F 2/20 |
· · · | pour la fabrication de filaments creux [2]

|  | D01F 2/22 |
· · | par le procédé de filage à sec [2]

|  | D01F 2/24 |
· | à partir de dérivés de la cellulose [2]

|  | D01F 2/26 |
· · | à partir de nitrocellulose [2]

|  | D01F 2/28 |
· · | à partir d'esters ou d'éthers organiques de cellulose, p.ex. à partir d'acétate de cellulose [2]

|  | D01F 2/30 |
· · · | par le procédé de filage à sec [2]

|  | D01F 4/00 |
Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul composant, formés de protéines; Leur fabrication [2]

|  | D01F 4/02 |
· | à partir de la fibroïne [2]

|  | D01F 4/04 |
· | à partir de la caséine [2]

|  | D01F 4/06 |
· | à partir des globulines, p.ex. à partir des protéines d'arachides [2]

|  | D01F 6/00 |
Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul composant, formés de polymères synthétiques; Leur fabrication [2]

|  | D01F 6/02 |
· | à partir d'homopolymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2]

|  | D01F 6/04 |
· · | à partir des polyoléfines [2]

|  | D01F 6/06 |
· · · | à partir de polypropylène [2]

|  | D01F 6/08 |
· · | à partir de polymères d'hydrocarbures halogénés [2]

|  | D01F 6/10 |
· · · | à partir de chlorure de polyvinyle ou de polyvinylidène [2]

|  | D01F 6/12 |
· · · | à partir de polymères d'hydrocarbures fluorés [2]

|  | D01F 6/14 |
· · | à partir de polymères d'alcools non saturés, p.ex. d'alcool polyvinylique, ou de leurs acétals ou cétals [2]

|  | D01F 6/16 |
· · | à partir de polymères d'acides carboxyliques non saturés ou de polymères d'esters organiques non saturés, p.ex. à partir d'esters polyacryliques, d'acétate de polyvinyle [2]

|  | D01F 6/18 |
· · | à partir de polymères de nitriles non saturés, p.ex. à partir de polyacrylonitrile, de cyanure de polyvinylidène [2]

|  | D01F 6/20 |
· · | à partir de polymères de composés cycliques possédant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale [2]

|  | D01F 6/22 |
· · · | à partir de polystyrène [2]

|  | D01F 6/24 |
· · | à partir de polymères de composés aliphatiques possédant plusieurs doubles liaisons carbone-carbone [2]

|  | D01F 6/26 |
· · | à partir d'autres polymères [2]

|  | D01F 6/28 |
· | à partir de copolymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2]

|  | D01F 6/30 - D01F 6/96 |
Note(s) Pour les besoins des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 6/30-D01F 6/96, le pourcentage du constituant majeur à considérer est celui exprimé en mole %. [2]

|  | D01F 6/30 |
· · | comportant des oléfines comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/32 |
· · | comportant des hydrocarbures halogénés comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/34 |
· · | comportant des alcools, acétals ou cétals non saturés comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/36 |
· · | comportant des acides carboxyliques non saturés ou des esters organiques non saturés comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/38 |
· · | comportant des nitriles non saturés comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/40 |
· · | Fibres "modacryliques", c.à d. contenant de 35 à 85% d'acrylonitrile [2]

|  | D01F 6/42 |
· · | comportant des composés cycliques contenant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale comme constituant majeur [2]

|  | D01F 6/44 |
· | à partir de mélanges de polymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant majeur avec d'autres polymères ou des composés de bas poids moléculaire [2]

|  | D01F 6/46 |
· · | de polyoléfines [2]

|  | D01F 6/48 |
· · | de polymères d'hydrocarbures halogénés [2]

|  | D01F 6/50 |
· · | de polyalcools, polyacétals ou polycétals [2]

|  | D01F 6/52 |
· · | de polymères d'acides carboxyliques non saturés ou de polymères d'esters non saturés [2]

|  | D01F 6/54 |
· · | de polymères de nitriles non saturés [2]

|  | D01F 6/56 |
· · | de polymères de composés cycliques possédant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale [2]

|  | D01F 6/58 |
· | à partir de produits d'homopolycondensation [2]

|  | D01F 6/60 |
· · | à partir de polyamides (à partir de polyamino-acides ou de polypeptides Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 6/68) [2]

|  | D01F 6/62 |
· · | à partir de polyesters [2]

|  | D01F 6/64 |
· · · | à partir de polycarbonates [2]

|  | D01F 6/66 |
· · | à partir de polyéthers [2]

|  | D01F 6/68 |
· · | à partir de polyamino-acides ou de polypeptides [2]

|  | D01F 6/70 |
· · | à partir de polyuréthanes [2]

|  | D01F 6/72 |
· · | à partir de polyurées [2]

|  | D01F 6/74 |
· · | à partir de polycondensats de composés cycliques, p.ex. à partir de polyimides, polybenzimidazoles [2]

|  | D01F 6/76 |
· · | à partir d'autres produits de polycondensation [2]

|  | D01F 6/78 |
· | à partir de produits de copolycondensation [2]

|  | D01F 6/80 |
· · | à partir de copolyamides [2]

|  | D01F 6/82 |
· · | à partir de polyestéramides ou de polyétheramides [2]

|  | D01F 6/84 |
· · | à partir de copolyesters [2]

|  | D01F 6/86 |
· · | à partir de polyétheresters [2]

|  | D01F 6/88 |
· | à partir de mélanges de produits de polycondensation comme constituant majeur avec d'autres polymères ou des composés de bas poids moléculaire [2]

|  | D01F 6/90 |
· · | de polyamides [2]

|  | D01F 6/92 |
· · | de polyesters [2]

|  | D01F 6/94 |
· · | d'autres produits de polycondensation [2]

|  | D01F 6/96 |
· | à partir d'autres polymères synthétiques [2]

|  | D01F 8/00 |
Filaments, ou similaires, artificiels, conjugués, c.à d. à plusieurs composants; Leur fabrication [2]

|  | D01F 8/02 |
· | à partir de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2]

|  | D01F 8/04 |
· | à partir de polymères synthétiques [2]

|  | D01F 8/06 |
· · | avec au moins une polyoléfine comme constituant [2]

|  | D01F 8/08 |
· · | avec au moins un polyacrylonitrile comme constituant [2]

|  | D01F 8/10 |
· · | avec au moins un autre composé macromoléculaire obtenu par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant [2]

|  | D01F 8/12 |
· · | avec au moins un polyamide comme constituant [2]

|  | D01F 8/14 |
· · | avec au moins un polyester comme constituant [2]

|  | D01F 8/16 |
· · | avec au moins un autre composé macromoléculaire obtenu par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant [2]

|  | D01F 8/18 |
· | à partir d'autres substances [2]

|  | D01F 9/00 |
Filaments, ou similaires, artificiels, formés d'autres substances; Leur fabrication; Appareils spécialement adaptés à la fabrication de filaments de carbone [5]

|  | D01F 9/02 |
· | de produits de réaction du caoutchouc avec des acides ou des anhydrides d'acide, p.ex. avec l'anhydride sulfureux

|  | D01F 9/04 |
· | d'alginates

|  | D01F 9/08 |
· | de matière minérale (à partir de verre, substances minérales ou scories à l'état ramolli Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B 37/00; corps incandescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21H, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K 1/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K 3/02) [2]

|  | D01F 9/10 |
· · | par décomposition de substances organiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 9/12 a priorité) [2]

|  | D01F 9/12 |
· · | Filaments de carbone; Appareils spécialement adaptés à leur fabrication [2,5]

|  | D01F 9/127 |
· · · | par décomposition thermique de gaz ou vapeurs d'hydrocarbures [5]

|  | D01F 9/133 |
· · · · | Appareils à cet effet [5]

|  | D01F 9/14 |
· · · | par décomposition de filaments organiques [2,5]

|  | D01F 9/145 |
· · · · | à partir de brai ou de résidus de distillation [5]

|  | D01F 9/15 |
· · · · · | à partir de brai de charbon [5]

|  | D01F 9/155 |
· · · · · | à partir de brai de pétrole [5]

|  | D01F 9/16 |
· · · · | à partir de produits d'origine végétale ou de leurs dérivés, p.ex. à partir de l'acétate de cellulose (Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 9/18 a priorité) [2,5]

|  | D01F 9/17 |
· · · · · | Lignine [5]

|  | D01F 9/18 |
· · · · | à partir de protéines, p.ex. à partir de la laine [2]

|  | D01F 9/20 |
· · · · | à partir de produits de polyaddition, de polycondensation ou de polymérisation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 9/145, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 9/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D01F 9/18 ont priorité) [2,5]

|  | D01F 9/21 |
· · · · · | à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5]

|  | D01F 9/22 |
· · · · · · | à partir de polyacrylonitriles [2,5]

|  | D01F 9/24 |
· · · · · | à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5]

|  | D01F 9/26 |
· · · · · · | à partir de polyesters [5]

|  | D01F 9/28 |
· · · · · · | à partir de polyamides [5]

|  | D01F 9/30 |
· · · · · · · | à partir de polyamides aromatiques [5]

|  | D01F 9/32 |
· · · · | Appareils à cet effet [5]

|  | D01F 11/00 |
Post-traitement chimique de filaments, ou similaires, artificiels, pendant leur fabrication (finissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M) [2]

|  | D01F 11/02 |
· | de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2]

|  | D01F 11/04 |
· | de polymères synthétiques [2]

|  | D01F 11/06 |
· · | à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2]

|  | D01F 11/08 |
· · | de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2]

|  | D01F 11/10 |
· | de carbone [2]

|  | D01F 11/12 |
· · | avec des substances minérales [5]

|  | D01F 11/14 |
· · | avec des composés organiques, p.ex. des composés macromoléculaires [5]

|  | D01F 11/16 |
· · | par des procédés physico-chimiques [5]

|  | D01F 13/00 |
Récupération des matériaux de départ, résidus ou solvants, pendant la fabrication de filaments, ou similaires, artificiels [2]

|  | D01F 13/02 |
· | de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2]

|  | D01F 13/04 |
· | de polymères synthétiques [2]